
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1055   Day: 2   MJD: 51631                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 co1 |    96     0   2500      6  -11808   22274  77760  77760      0  79614  79614      0    0.00
 em1 |   288     0  17178    611   29136   21887     46     61     30    312    194    378   25.72
 es1 |   288     0  17857      0  -16015    8782    153    169    141   2190   2153   2215    0.00
 gf1 |   288     0  17606    844  -17141   27531     30     35     26    256    147    311   36.92
 igf |    96     0   2500      1  -11790   24657    109    109      0    759    759      0    0.00
 jp1 |   288     0  14833    205   18456   -9218     49     61     35    581    277    769    0.00
 mi1 |   288     0  17753   1116  -17679   27631     29     37     23    373    226    444   37.36
 ng1 |    96     0   2500     28  -13593   25109  76926  76926      0  80054  80054      0    0.00
 pd1 |    96     0   2500      6  -11697   22307  77693  77693      0  79483  79483      0    0.00
 si1 |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00
 ul1 |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   co1   em1   es1   gf1   igf   jp1   mi1   ng1   pd1   si1   ul1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1109    22  -208   132   788  -129  -145  1787  1255     -     - |
    2 |  -409  -136  -445    95  -181  -251     X -2008  -474     -     - |
    3 |  -216  -250   -82  -116  -816  -358   287 22225    23     -     - |
    4 |  2562  -488  -185     -  -612    -6   336   815  2775     -     - |
    5 |  1319   -23  -167   182   141  -233  -164-18630  1283     -     - |
    6 |  -122  -211   181  -109 -1176    46   253  7289  -342     -     - |
    7 |  3703  -117  -457    -6   809  -214    87  2284  2879     -     - |
    8 |  2474   -76  -573    26   126  -172    17-14686  2077     -     - |
    9 |  3090  -153  -239     -  -267  -210   106 14127  3023     -     - |
   10 |  1362  -139  -489   231   688  -253  -133 -8477  1407     -     - |
   11 |  1903  -233  -123    83  1363  -302    77  6607  1898     -     - |
   13 |  -268  -237   229  -267  -268   188   427 18741  -563     -     - |
   15 |  2211     X   207    19  1109  -309   -19 -3090  2070     -     - |
   16 |-32773    96  -673   207   220     -  -388-63360-28961     -     - |
   17 |  3151  -100  -375    69   658  -383     X -6246  2754     -     - |
   18 |   131   -99  -234    42  -284  -115    27  4157   300     -     - |
   19 |  -713  -139  -260   -14 -1568   -30   101 -7786  -798     -     - |
   21 |   245   -51  -139    82   286  -317   -59 -1574   -24     -     - |
   22 |  1209    57  -422   286  1067  -595  -321  9393   961     -     - |
   23 | -4331    11  -779    -8  -447  -543     X-11329 -4253     -     - |
   24 |  3061  -214   -72   -69  -435    19   191 12304  2139     -     - |
   25 |  -127  -129    71   -29     1    -6   117 16712   -30     -     - |
   26 |  3065  -220    38  -191  -374   171   327  3056  2553     -     - |
   27 |   -36  -123  -330     0  -333   -67    85 -9117  -435     -     - |
   29 |   563  -212    33  -131  -344  -119   275 -3116   954     -     - |
   30 |  -329  -225   350  -215 -1088   200   367   513   171     -     - |
   31 |  2827  -202  -186   127  1300  -494    14  3561  2354     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   726   769     X     -   565  -500     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     -  -133    -2     -  -214     2     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -90   -25   -61     -     -   122     -     -     -     - |
 BAHR |     -   -42  -146   -32     -  -285    60     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -   -25   -73     -   -46    72     -     -     -     - |
 CHUR |     -   251   150  -175     -    99     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -98  -286    35     -  -409    34     -     -     -     - |
 DAEJ |     -   -33  -140   -86     -  -144   108     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -214  -383     -     -  -112   147     -     -     -     - |
 FAIR |     -  -113   -56    19     -  -300    59     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -227     8    85     -   -65    72     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -  -234  -116     -  -503   115     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    56  -138     -  -201   136     -     -     -     - |
 JPLM |     -  -114  -211  -295     -     -   362     -     -     -     - |
 KERG |     -     X  -181     9     -  2066    -9     -     -     -     - |
 KIRU |     -   258  -267  -180     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -  -183   -30    51     -  -316    75     -     -     -     - |
 LPGS |     -    83    77   -58     -  -279     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    22  -121   -69     -  -174    51     -     -     -     - |
 MATE |     -    68  -138     X     -  -108   -47     -     -     -     - |
 MCM4 |     -  -128     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   318     -     -     -     -  -219     -     -     -     - |
 MEDI |     -  -326     -     -     -     -   224     -     -     -     - |
 METS |     -     -  -263  -396     -   594   392     -     -     -     - |
 NLIB |     -   101     -     X     -     -   -70     -     -     -     - |
 NRC1 |     -  1111  1069   412     -     - -1172     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   254  -450     -     -   445     -     -     -     - |
 NYAL |     -   267   186  -322     -   180   134     -     -     -     - |
 ONSA |     -   123  -183   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -114  -426    79     -     -     X     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -100     -  -733     -    59   604     -     -     -     - |
 PRDS |     -   734  1063   569     -   834 -1072     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -  3024  1211     -  2979 -1196     -     -     -     - |
 SFER |     -     -  -282   -33     -  -406    32     -     -     -     - |
 STJO |     -  1236  1210   372     -  1010 -1218     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -142    22     -     -   -42    98     -     -     -     - |
 VILL |     -  -193     -     -     -  -476   133     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -82  -586  -157     -     -   215     -     -     -     - |
 WILL |     -   170  -155  -118     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -25   -34    26     -     -    -8     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -20   -21    83     -     -   -69     -     -     -     - |
 WUHN |     -  -112     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -  -434   -48     -     -    48     -     -     -     - |
 YELL |     -   324   472    -7     -   283  -216     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   co1   em1   es1   gf1   igf   jp1   mi1   ng1   pd1   si1   ul1 | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 | 81986    42    53    33    77    35    16 84117 81967     -     - |  288  81433
    2 | 67368    54   106    38   134    59     X 67521 67393     -     - |  288  74413
    3 | 82265    57    63    27    75    39    32 84666 82256     -     - |  288  82697
    4 | 72019    94   207     -   130   172    65 75105 72011     -     - |  264  81334
    5 | 80589    48    47    28    76    36    26 82378 80587     -     - |  288  81182
    6 | 82741    45    45    23    51    26    20 86262 82738     -     - |  288  81462
    7 | 68991    30    40    14    95    24    16 71840 68632     -     - |  288  77820
    8 | 83054    91    89    28   125    88    48 86006 82944     -     - |  277  83631
    9 | 65186    59    49     -   125    46    40 67310 65160     -     - |  287  82549
   10 | 65940    35    65    14    88    35    21 68458 65936     -     - |  288  76828
   11 | 78596    49    55    48    79    53    40 78681 78603     -     - |  285  82412
   13 | 78120    52    35    40    73    45    25 81159 78199     -     - |  288  83131
   15 | 17113     X   498    65   249   114    64 18778 16941     -     - |  171   3393
   16 |145232    83   474    40    85     -    73 91783144678     -     - |  274 747884
   17 | 71815    43   404    30   135   127     X 75179 71763     -     - |  269  73646
   18 | 81928    31    35    19    80    35    21 82069 81914     -     - |  288  80134
   19 | 73661    82    72    30   111    31    38 73795 73660     -     - |  288  82476
   21 | 68807    61    91    42   117    49    30 70228 68791     -     - |  286  82484
   22 | 79685    39    64    36    79    31    27 83291 79738     -     - |  288  82597
   23 | 78271    90   433    63   241    83     X 79252 78273     -     - |  217  80774
   24 | 67869    86   196    38   116    54    54 69257 67695     -     - |  279  83907
   25 | 68488    95    42    54    98    47    54 69204 68462     -     - |  288  79805
   26 | 76949    60    56    39   108    35    25 80427 76656     -     - |  288  77030
   27 | 71415    85    68    35   102    31    31 74453 71502     -     - |  288  78666
   29 | 66709    31    38    12    82    41    23 71766 66730     -     - |  288  80082
   30 | 84868    39    37    30    62    38    36 89652 84876     -     - |  288  82231
   31 | 84049    50    42    28    65    33    30 85302 84011     -     - |  288  87036
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    18    68     X     -    34    13     -     -     -     - |  281     20
 AMC2 |     -     -    28    13     -    36    12     -     -     -     - |  288     34
 AREQ |     -    19    43    26     -     -    24     -     -     -     - |  288  18209
 BAHR |     -    23    34    23     -    32    15     -     -     -     - |  288    271
 BJFS |     -     -    65    18     -    21    18     -     -     -     - |  288    550
 CHUR |     -    25    40    18     -    23     -     -     -     -     - |  287   2149
 CRO1 |     -    23    69    44     -    46    39     -     -     -     - |  287     60
 DAEJ |     -    28    63    19     -    21    29     -     -     -     - |  287   1453
 DRAO |     -    28    30     -     -    28    19     -     -     -     - |  288     28
 FAIR |     -    21   487    11     -    26    17     -     -     -     - |  288     70
 HOB2 |     -    43    69    29     -    72    26     -     -     -     - |  288    124
 HRAO |     -     -   242    19     -    36    19     -     -     -     - |  171     35
 IRKT |     -     -   122    15     -    48    15     -     -     -     - |  282    103
 JPLM |     -    36    47    22     -     -    31     -     -     -     - |  288   1130
 KERG |     -     X    72    20     -    30    19     -     -     -     - |  271   1878
 KIRU |     -    14    36    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1887
 KOKB |     -    28   112    18     -    45    21     -     -     -     - |  288     73
 LPGS |     -    66    45    46     -    47     -     -     -     -     - |  287 250343
 MAS1 |     -    20    33    16     -    23    10     -     -     -     - |  288   2276
 MATE |     -    15    38     X     -    22    10     -     -     -     - |  287    152
 MCM4 |     -    39     -    27     -     -     -     -     -     -     - |  122    >>>
 MDO1 |     -    28     -     -     -     -    20     -     -     -     - |  220   9192
 MEDI |     -    14     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288    252
 METS |     -     -    33    12     -    20    12     -     -     -     - |  288    368
 NLIB |     -    16     -     X     -     -    11     -     -     -     - |  239     51
 NRC1 |     -    18    44    18     -     -    19     -     -     -     - |  288     60
 NYA1 |     -     -    37    13     -     -    12     -     -     -     - |  288    111
 NYAL |     -    27    43    14     -    22    12     -     -     -     - |  288    112
 ONSA |     -    11    31     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  35110
 PERT |     -    33   237    23     -     -     X     -     -     -     - |  275   1755
 PIE1 |     -    92     -    78     -    70    46     -     -     -     - |  288     60
 PRDS |     -    20    32    14     -    24    16     -     -     -     - |  288  13778
 SCH2 |     -     -    29    13     -    25    13     -     -     -     - |  278  24717
 SFER |     -     -   450    14     -    39    14     -     -     -     - |  284    575
 STJO |     -    18    51    26     -    28    22     -     -     -     - |  288   2252
 STR1 |     -    38    37     -     -    27    26     -     -     -     - |  288    730
 VILL |     -    21     -     -     -    28    15     -     -     -     - |  288   8551
 WES2 |     -    17    55    67     -     -    66     -     -     -     - |  288     66
 WILL |     -    22    31    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1446
 WSRT |     -    10    45    16     -     -    14     -     -     -     - |  288     22
 WTZR |     -    12    37    17     -     -    15     -     -     -     - |  288     48
 WUHN |     -    34     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  214 134838
 YAR2 |     -     -   359    36     -     -    35     -     -     -     - |  258    795
 YELL |     -    22    29    17     -    23    13     -     -     -     - |  288     20
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  | 77760    47   154    31   109    50    30 76926 77694     -     - |
