
 GPS week: 1109   Day: 5   MJD: 52012                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2667      6    -0.10     0.35     5.07     0.00
 cod |   287     0  16228    127     6.42    -4.47     0.14    17.51
 esa |   288     0  15653   1385   214.92    16.03     0.17    14.25
 gfz |   288     0  12030    271     0.27    -0.04     0.08    28.60
 igu |    96     0   2343      3    -0.86     0.16     3.27     0.00
 jpl |   288     0   7142      0     3.82    -2.41     0.23     0.00
 ngs |    96     0   2667      6    -0.24     0.56     4.71     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   137     0   7008      0  2478.77    34.47     0.07    39.63

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  2306    15    12    17   599   795  2310     -   -49 |
    2 | -3819   154   240   -83     -   632 -3840     -  -181 |
    3 | -1267  -112   172   -35 -8163   695  -905     -    23 |
    4 |  -996    70    78    43  1675   294 -1058     -  -189 |
    5 |  -942    76    17   -55   915   215 -1773     -     6 |
    6 |  9897   -58    -8   159  8559   -89  8102     -  -183 |
    7 |  2534   145    42   -53 -1666   560  2259     -   -86 |
    8 | -1676   230   139  -106 -1013   808 -1941     -  -147 |
    9 | -6556   263  -182   -34 -6727   248 -5704     -   -29 |
   10 | -4398  -197   309   119 -2615    81 -4659     -  -242 |
   11 |  3832   172   100  -228   458   932  3686     -   114 |
   13 |  6636   156    68   -33   -36   782  6322     -  -135 |
   14 |  8150   203  -207  -104  2371   486  8227     -   128 |
   15 |   730    90     -   -55  7858   186  -102     -     1 |
   17 |-32726   -26     X   186     -   194-28444     -  -174 |
   18 |  8249    -5  -329   151 -1714   442  8155     -    24 |
   19 |-15650  -147     X    90-10109   722-14423     -     - |
   20 |  7704   173  -160   -71  -318  1157  7308     -    77 |
   21 |  8139   -19     X   -26 10314   151  6700     -    56 |
   22 | -3617   102     X    30 11720   819 -3137     -  -139 |
   23 | -1271    71  -124   119     -   453 -1206     -  -152 |
   24 | -2771    57   297   -63  1298    92 -2383     -  -183 |
   25 | -7964   -40   -67    73     -   291 -6820     -   -23 |
   26 |   791   -86   236    94   862    89   595     -  -245 |
   27 | -5416   218   121   -23-14763   889 -5178     -  -251 |
   28 |  5834  -119   234   -98 -1332   950  5074     -    76 |
   29 |   982   -23   -66   118  3656   299   705     -  -108 |
   30 | -1273    24  -109   146  -215   -14  -760     -  -169 |
   31 | -3253  -133   304   -61 -5885  1088 -1789     -   -14 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -77    95     -     -   500     -     -     - |
 ALGO |     -    -5     X   -60     -     -     -     -    96 |
 AREQ |     -     -  -172     -     -     -     -     -    62 |
 AUCK |     -   -30  -207     -     -   664     -     -   184 |
 BOR1 |     -  -103   126     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -  -219   -37     -     -     -     -   271 |
 CRO1 |     -   -68   112   -15     -   381     -     -     - |
 DRAO |     -   -41     -     -     -   341     -     -    18 |
 FAIR |     -     X  -204     -     -   484     -     -    73 |
 GALA |     -    92    30   -64     -   231     -     -     - |
 GODE |     -   251  -309     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   217    14     -     -   640     -     -  -192 |
 KIRU |     -    30   -37     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   607     -     -  1387     -     -  -218 |
 KOSG |     -  -222    97     -     -     -     -     -   134 |
 KOUR |     -   -88   116     X     -     -     -     -    -4 |
 KWJ1 |     -     -  -364   112     -   566     -     -    97 |
 MAC1 |     -     -    60   -30     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -10   -20   -43     -     -     -     -    90 |
 MATE |     -  -247     -     -     -     -     -     -   109 |
 MCM4 |     -     X  -971     -     -     -     -     -   349 |
 MKEA |     -   -40    49     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -61     -    38     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -152   120     -     -     -     -     -    51 |
 PIE1 |     -    34  -111     -     -     -     -     -    51 |
 POL2 |     -  -153   187     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -40    50     -     --11491     -     -     - |
 SEY1 |     -    57   -70     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    67     -   -41     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   333  -465    35     -   254     -     -     - |
 THTI |     -  -282     -     -     -     -     -     -   125 |
 THU1 |     -  -137     -     -     -   385     -     -    60 |
 TIDB |     -    78     X   -48     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -240     -   147     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -190  -280     -     -     -     -     -   379 |
 USNO |     -    83  -115     -     -     -     -     -    10 |
 USUD |     -  -127   156     -     -   366     -     -     - |
 WSRT |     -  -108     -     -     -     -     -     -    48 |
 WUHN |     -  -950     -     X     -     -     -     -   420 |
 YAR2 |     -   486  -364     -     -   372     -     -  -127 |
 YELL |     -  -103   -59   -48     -     -     -     -   217 |
 ZIMM |     -  -658   808     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     2     -     -     -     -    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4401    95   118    55  3087   162  4224     -    16 |  288   3.76
    2 |  4242   107    76    49     -   222  4265     -    58 |  265   2.71
    3 |  3048   119   218   115  1317   167  2579     -    67 |  288   1.41
    4 |  1733   110    50    57  1720   113  1741     -    40 |  288   0.90
    5 |  8927   261   452   104  3778   153  8219     -    47 |  277   4.21
    6 |  6989   281    65   161  3660   271  5098     -    84 |  288   7.85
    7 |  1406   117    71    68  1350    92  1259     -    55 |  288   0.47
    8 |  3761   118   348    83  2362   296  4131     -    90 |  288   3.06
    9 |  4364   156   147    55  2593   111  4957     -    30 |  288   3.47
   10 |  2404   143   273    51  1523   242  2119     -    56 |  288   2.03
   11 |  1374   114    48   112   785   101  1266     -    52 |  288   0.33
   13 |  1252    64    67    35   596   147  1308     -    30 |  288   0.44
   14 |  1349   150   204   127  1138   347  1344     -    41 |  288   0.22
   15 |  4446   161     -    83  2987   185  3830     -    40 |  287   2.16
   17 |  9301   229     X   150     -   136  8881     -   113 |  128   0.97
   18 |  1493    96   102    73  1317   263  1515     -    45 |  288   0.46
   19 |  7079   254     X   155 10174   200  7588     -     - |  157   2.96
   20 |  1267   134   114    48  1060   185  1350     -    54 |  288   0.22
   21 |  6658   155     X   119  2655   139  5924     -    64 |  281   2.31
   22 |  8702   183     X    83  5995   144  7588     -    62 |  277   0.88
   23 |  5756   117   274   116     -   235  5776     -    79 |  288   5.36
   24 |  1784    94    73    33  1682   106  1834     -    52 |  288   2.07
   25 |  6688    69   163    79     -   189  6053     -    36 |  288   1.40
   26 |   824   200   162    55   797   131   829     -    59 |  288   0.52
   27 |  6220    81   177    53  6148   151  6006     -    65 |  288   5.15
   28 |  4599   142   130   121  2709   148  3797     -    45 |  288   1.48
   29 |  1525   101   137   120  1198   207  1550     -    23 |  288   0.73
   30 |  3421   212   224    76  1558   365  3195     -    82 |  278   1.66
   31 | 12040   134   191    55  6683   140 11177     -    64 |  288   5.94
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    62    76     -     -   115     -     -     - |  287   0.12
 ALGO |     -   109     X    43     -     -     -     -    49 |  288   0.04
 AREQ |     -     -    59     -     -     -     -     -    21 |  137   2.26
 AUCK |     -   124    92     -     -   196     -     -    66 |  288  21.67
 BOR1 |     -    64    78     -     -     -     -     -     - |  287   4.10
 CAS1 |     -     -   141   115     -     -     -     -   193 |  288  14.40
 CRO1 |     -   139    68    61     -   112     -     -     - |  288   0.17
 DRAO |     -    49     -     -     -    88     -     -    22 |  136   0.03
 FAIR |     -     X   147     -     -   321     -     -    53 |  130   0.09
 GALA |     -   120    67    67     -   144     -     -     - |  288  41.83
 GODE |     -   194   238     -     -     -     -     -     - |  106  23.45
 GUAM |     -   421   444     -     -   430     -     -    55 |  266  30.54
 KIRU |     -    78    95     -     -     -     -     -     - |  274   1.82
 KOKB |     -     -   320     -     -   291     -     -   115 |  102   0.05
 KOSG |     -    81    45     -     -     -     -     -    54 |  287  16.40
 KOUR |     -    87    56     X     -     -     -     -    35 |  137   4.25
 KWJ1 |     -     -   288   118     -   406     -     -   202 |  207  94.03
 MAC1 |     -     -    60    30     -     -     -     -     - |  288  15.10
 MAS1 |     -   102    80    38     -     -     -     -    27 |  288   2.44
 MATE |     -    32     -     -     -     -     -     -    14 |  136   0.13
 MCM4 |     -     X   179     -     -     -     -     -    64 |   75   0.88
 MKEA |     -   133   164     -     -     -     -     -     - |  284  45.79
 NYA1 |     -    71     -    44     -     -     -     -     - |  287   0.10
 ONSA |     -    94    64     -     -     -     -     -    35 |  288   0.12
 PIE1 |     -    57    47     -     -     -     -     -    27 |  281   0.07
 POL2 |     -   100   123     -     -     -     -     -     - |  287  23.73
 POTS |     -    75    92     -     -   469     -     -     - |  287  15.87
 SEY1 |     -    65    80     -     -     -     -     -     - |  192  37.46
 STJO |     -    71     -    43     -     -     -     -     - |  287   2.06
 SUTH |     -    56   158    97     -   183     -     -     - |  288  25.04
 THTI |     -    62     -     -     -     -     -     -    27 |  126   0.75
 THU1 |     -   106     -     -     -   115     -     -    47 |  136  13.21
 TIDB |     -   100     X    61     -     -     -     -     - |  286   0.21
 TRO1 |     -    44     -    27     -     -     -     -     - |  287  11.03
 TSKB |     -   175   188     -     -     -     -     -   133 |  287   0.88
 USNO |     -    71    84     -     -     -     -     -    34 |  288   0.10
 USUD |     -   105   129     -     -    99     -     -     - |  287   0.19
 WSRT |     -    29     -     -     -     -     -     -    13 |  136   0.05
 WUHN |     -    77     -     X     -     -     -     -    34 |  135  24.20
 YAR2 |     -   203   132     -     -   155     -     -    75 |  288  14.36
 YELL |     -    82    70    64     -     -     -     -   118 |  288   0.10
 ZIMM |     -    45    55     -     -     -     -     -     - |   87    >>>
 ZWEN |     -     -     -    21     -     -     -     -    15 |  137  15.80
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5073   137   167    83  3271   227  4706     -    67 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.04 (ns) 

