
 GPS week: 1117   Day: 2   MJD: 52065                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2768      0    -0.03    -0.05     4.50     0.00
 cod |   287     0  16242     47    -0.05     0.72     0.10    21.84
 emr |    96     0   3878      0   720.23     4.40     0.08    27.19
 gfz |   288     0  13752     83    -0.01    -0.02     0.10    22.74
 igu |    96     0   2384      0     0.00    -0.09     3.90     0.00
 jpl |   278     1   5748      9    79.40    58.83  1762.61     0.00
 ngs |    96     0   2768      0    -0.03    -0.05     4.32     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14051      5   479.96    29.48     0.08    28.23

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -6682    32    25    34-13781****** -5623     -   -60 |
    2 | -2332   363   -71    57  -570****** -2598     -  -302 |
    3 | -5797   -62   -36   -69 -3102****** -4536     -   114 |
    4 |  1041   111   107   187 -2594******   685     -  -271 |
    5 |  -988   153  -279   120  3035******  -597     -  -126 |
    6 |  2033   -89   -97   158  8080******  1824     -   -37 |
    7 |  3639   342    -2    57  3045******  3092     -  -304 |
    8 | -1454   245    16   127 -3858****** -1571     -  -295 |
    9 |  1605   106  -214   320  1354******  1088     -  -270 |
   10 | -2352   226   -49   216  2245****** -2192     -  -333 |
   11 |  4174   -98   150  -143  3807******  4036     -   142 |
   13 |  6065   -25   104    -3 -1370******  5794     -   -12 |
   14 |  4362   -65    -7  -119  1889******  4027     -   148 |
   15 | -6862    18   -42    -4     -****** -6616     -     3 |
   17 |  9175   172   -97    82     -******  8999     -  -168 |
   18 |  6617  -121   -72    -1 -1285******  6249     -   117 |
   19 | -9979   -19   -41    70     -****** -9100     -   -28 |
   20 |  5164   123   127   -99  1037******  4898     -   -59 |
   21 |   856    81  -187   -73     -******  1607     -    56 |
   22 | -3420    22     9   -71 -2959****** -3344     -    37 |
   23 |  1725   205   -62    93  5180******   944     -  -213 |
   24 | -5109   -28   -97    66 -9661****** -4187     -     - |
   25 | -6315   -12  -137   -14 -7676****** -5984     -    65 |
   26 |  1134   162   -44   251 -1105******   904     -  -313 |
   27 | -6088   117   -19   203-10557****** -5425     -  -247 |
   28 |  9861  -126   350  -224 10852******  8817     -   165 |
   29 | -1389   -78  -196    27 -2765****** -1682     -   102 |
   30 |  2722   -47  -172   173  5153******  2995     -   -48 |
   31 | -1398   -17    66    -7 16426****** -2527     -    -3 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -173    48   -18     -     -     -     -   133 |
 AREQ |     -  -132     -     -     -******     -     -   102 |
 AUCK |     -   -67     -     -     -******     -     -    52 |
 BAHR |     -   122   118  -136     -     -     -     -   -22 |
 BRMU |     -     -     -   -74     -     -     -     -    60 |
 CAS1 |     -   -20     -   -77     -     -     -     -    79 |
 DAV1 |     -    74     -   -71     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -206   -66     -     -     -     -     -   180 |
 FAIR |     -     -  -133     -     -******     -     -   128 |
 FORT |     -     -     - -1045     -     -     -     -   842 |
 GALA |     -  -132     -   127     -******     -     -     - |
 GUAM |     -     3     -    -3     -******     -     -     - |
 HOB2 |     -    42     -     -     -     -     -     -   -33 |
 KARR |     -   -67     -    64     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -72     -     -     -     -     -     -    56 |
 KOKB |     -     -   347     X     -******     -     -  -335 |
 MAC1 |     -     4     -    -4     -     -     -     -     - |
 MALI |     -  -147     -     -     -     -     -     -   114 |
 MAS1 |     -   -27    79   -97     -     -     -     -    73 |
 MATE |     -  -108    87     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -  -597     -     -     -     -   481 |
 NLIB |     -     -    77     -     -     -     -     -   -74 |
 NRC2 |     -  -148   119     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -56     -   -46     -     -     -     -    81 |
 PIE1 |     -   -65     -     -     -******     -     -    51 |
 POTS |     -   -84     -  -109     -     -     -     -   153 |
 STJO |     -  -106    84    68     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    31     -   -30     -******     -     -     - |
 TRO1 |     -   -37     -    35     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     -   121     -     -     -     -     -  -116 |
 URUM |     -   -87     -  -136     -     -     -     -   176 |
 USNO |     -  -158     -     -     -     -     -     -   122 |
 WHIT |     -  -102     -    98     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -129     -     -     -     -     -     -   100 |
 WTZR |     -  -124     -     -     -     -     -     -    96 |
 WUHN |     -   153     -  -194     -     -     -     -    38 |
 YELL |     -  -139   112     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6116    54    90    48  6646******  5589     -    49 |  288   3.08
    2 |  3329   150   124   154  2997******  3529     -   127 |  288   1.92
    3 |  5209   251    60    83  2483******  4444     -   189 |  277   2.30
    4 |   855    79   101   153  1164******   891     -    99 |  288   0.53
    5 |  8525   136    56    56  5602******  7848     -   122 |  288   3.19
    6 |  7856   255   122   165  6364******  7565     -    76 |  263   7.92
    7 |  1443   220    64    68  2099******  1926     -   161 |  276   0.86
    8 |  5348    56    52    50  2294******  5532     -    31 |  288   5.00
    9 |  3030    43    67   117  1852******  3203     -    90 |  288   1.77
   10 |  3293   171   160   170  1876******  3402     -    93 |  288   1.80
   11 |  1462   114    69    39  1635******  1415     -    78 |  288   0.43
   13 |  3204    92   117    51   639******  3057     -    54 |  288   0.54
   14 |   338    71   124   108   802******   416     -    71 |  288   0.24
   15 |  3748   144    57   131     -******  3231     -    43 |  288   2.54
   17 |  5974   114    88    49     -******  6008     -    48 |  288   3.05
   18 |   999    61   110    90  1201******  1104     -    58 |  288   0.40
   19 |  6439   161    56   120     -******  5891     -    38 |  282   3.08
   20 |  1164   217    76   105   585******   996     -    88 |  288   0.22
   21 |  6161   147    91   160     -******  5635     -    43 |  288   2.70
   22 |  1370    63    91   196  1847******  1222     -   127 |  288   0.60
   23 |  6115   129   103   147  6088******  6442     -   146 |  284   4.87
   24 |  3603    87   128    94  6198******  3650     -     - |  288   1.59
   25 |  3747    49    80   107  5570******  3528     -    60 |  288   2.02
   26 |  1074    39   126    83  2086******   980     -    37 |  288   0.51
   27 |  4880    71    22   148  5346******  4567     -    75 |  288   3.90
   28 |  4054    48   101    75  4940******  3585     -    44 |  288   0.44
   29 |  1931    51   126   160  1931******  1914     -    81 |  288   0.76
   30 |  4921   109    46    62  3640******  4472     -   107 |  288   1.56
   31 |  7425   175    58   164  6785******  7413     -    47 |  278   3.05
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    79    21    20     -     -     -     -    65 |  288   0.02
 AREQ |     -    77     -     -     -******     -     -    59 |  287  18.57
 AUCK |     -    60     -     -     -******     -     -    46 |  287  19.37
 BAHR |     -    27    52    22     -     -     -     -    23 |  288   0.56
 BRMU |     -     -     -    35     -     -     -     -    28 |  287  27.98
 CAS1 |     -    60     -   125     -     -     -     -   139 |  288  17.05
 DAV1 |     -    30     -    29     -     -     -     -     - |  287  17.70
 DRAO |     -    80    21     -     -     -     -     -    59 |  288   0.04
 FAIR |     -     -    33     -     -******     -     -    32 |   75   0.30
 FORT |     -     -     -    59     -     -     -     -    47 |  142   0.10
 GALA |     -    26     -    25     -******     -     -     - |  281  25.10
 GUAM |     -    29     -    28     -******     -     -     - |  285  17.11
 HOB2 |     -   131     -     -     -     -     -     -   101 |  275   0.08
 KARR |     -    18     -    17     -     -     -     -     - |  287 109.95
 KERG |     -    48     -     -     -     -     -     -    38 |  285   2.05
 KOKB |     -     -    30     X     -******     -     -    29 |   81   0.13
 MAC1 |     -    75     -    72     -     -     -     -     - |  287  10.88
 MALI |     -    50     -     -     -     -     -     -    39 |  282  26.20
 MAS1 |     -    55    32    34     -     -     -     -    30 |  288   2.58
 MATE |     -    23    19     -     -     -     -     -     - |   95   0.14
 MCM4 |     -     -     -    60     -     -     -     -    48 |  135   2.06
 NLIB |     -     -    21     -     -     -     -     -    20 |   96   0.06
 NRC2 |     -    34    27     -     -     -     -     -     - |   95   0.07
 ONSA |     -    31     -    31     -     -     -     -    30 |  288   0.16
 PIE1 |     -    86     -     -     -******     -     -    67 |  287   0.03
 POTS |     -    35     -    16     -     -     -     -    27 |  288  11.83
 STJO |     -    45    33    40     -     -     -     -     - |  288   1.94
 TIDB |     -    27     -    26     -817684     -     -     - |  287   0.08
 TRO1 |     -    43     -    41     -     -     -     -     - |  286  13.35
 TSKB |     -     -    29     -     -     -     -     -    28 |   96   1.51
 URUM |     -    23     -    20     -     -     -     -    20 |  288  19.53
 USNO |     -    34     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.06
 WHIT |     -    29     -    27     -     -     -     -     - |  287  23.90
 WSRT |     -    37     -     -     -     -     -     -    29 |  287   0.04
 WTZR |     -    35     -     -     -     -     -     -    27 |  287   0.12
 WUHN |     -    24     -    28     -     -     -     -    28 |  287  27.80
 YELL |     -    43    35     -     -     -     -     -     - |   95   0.11
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4502    99    81    95  3897******  4315     -    77 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

