
 GPS week: 1117   Day: 5   MJD: 52068                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2755      0    -0.04    -0.16     4.62     0.00
 cod |   287     0  18212     41     0.67    -0.91     0.10    20.48
 emr |    96     0   3850    118   738.51    10.50     0.13    14.35
 esa |   288     0  16763    842   732.29    10.59     0.15    13.21
 gfz |   288     0  15167    282    -0.47     0.49     0.07    31.17
 igu |    96     0   2379      0    -0.25     0.10     3.21     0.00
 ngs |    96     0   2755      0    -0.01    -0.30     4.50     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16305      0   572.89    36.13     0.10    20.79

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1702    35  -229   -67    99  9240  2045     -   -87 |
    2 | -1748   221   -49    -1   -16  5721 -1696     -  -181 |
    3 |  3718    76  -227     X    56  4946  2995     -  -105 |
    4 |   -18  -129   193   450   -50  -396   -52     -  -129 |
    5 | -1435   -33   -67   443   -98 -5854 -2130     -   -87 |
    6 |   337   -83  -387   187    74     -   177     -   -57 |
    7 |   517   235   221   301  -233  1014   423     -   -76 |
    8 | -2111   266    95  -181    11 -2472 -2175     -  -184 |
    9 |   285    10    -6    32    82  4636  -619     -  -152 |
   10 |  4366   237    46   415  -173  6077  4019     -  -248 |
   11 |  3402   -12   296  -530    76 -1849  3323     -   167 |
   13 |  3627    40    98  -292     5 -2978  3860     -   116 |
   14 |  1548    55    31  -145     0   748  2065     -    31 |
   15 | -2600    26  -119    23    91 -8385 -2462     -  -149 |
   17 |    -5   225  -207  -301   203     -   470     -  -287 |
   18 |  1863  -186  -195  -101   189 -3963  2182     -    20 |
   19 | -6419    32   -51  -316   136  3220 -6729     -   -18 |
   20 |  4336   119   -22   -72   -40   256  4384     -    -8 |
   21 | -4911     -  -158   -58     - -5855 -6161     -    79 |
   22 | -7512   172  -407   270   -36 -9366 -6026     -  -193 |
   23 |  1497    80  -275    82   165   385  1726     -  -316 |
   24 | -7836  -129     X   324   -53 -1815 -6807     -     - |
   25 |  3889    15  -288    45    97  3350  3827     -  -122 |
   26 | -1189   -91     7   469    10 -4494  -974     -  -225 |
   27 | -4909    93   -73  -388   256     - -4131     -  -211 |
   28 | 10786   102   456  -227   -96 12180 10070     -    83 |
   29 |  1846    77  -128  -157   125   272  1712     -  -133 |
   30 | -1140   -69  -216   -73   164 -5211 -1714     -   -83 |
   31 | -2559   178   169     X   -45     - -2497     -  -145 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -157     -   243     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -82   167     X   -59     -     -     -   130 |
 AREQ |     -  -212     -   188     -     -     -     -    90 |
 ARTU |     -    94     -     -   -62     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -100     -     4     4     -     -     -    90 |
 BAHR |     -   153   -20  -197   -25     -     -     -    16 |
 BAKO |     -  -155     -     -     -     -     -     -   153 |
 BRMU |     -     -     -     -  -135     -     -     -   203 |
 CAS1 |     -   -98     -   369  -131     -     -     -    58 |
 DAEJ |     -  -254     -     -     -     -     -     -   250 |
 DRAO |     -   -68    77     -     -     -     -     -    49 |
 FAIR |     -     -    88  -104     -     -     -     -    46 |
 FORT |     -     -     -   205   -67     -     -     -   -31 |
 GALA |     -     0     -    18    -8     -     -     -     - |
 GODE |     -   -15     -    24     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -15     -   -87    19     -     -     -    42 |
 HOB2 |     -  -154   -54   126     -     -     -     -    84 |
 KARR |     -  -102     -     -    67     -     -     -     - |
 KERG |     -   -56     -     -   -58     -     -     -   142 |
 KIRU |     -   114     -  -176     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -     7     -   -11     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -   -43     -     -    28     -     -     -     - |
 LPGS |     -    21     -  -257     X     -     -     -   143 |
 MAC1 |     -   157     -   318  -237     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -24   -63     -     -     -     -    45 |
 MATE |     -   -20    28     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   353   -73     -     -     -  -115 |
 MDO1 |     -     -    96     -     -     -     -     -   -66 |
 MKEA |     -  -113     -   113   -74     -     -     -   143 |
 NRC2 |     -  -128   182     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -     -     -   327  -202     -     -     -    95 |
 PIE1 |     -   -54     -    54     -     -     -     -    19 |
 POTS |     -   -74     -   -81   -25     -     -     -   161 |
 SELE |     -    49     -   -76     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -380   161     -     -     -     - |
 STJO |     -     4   182     -   -30     -     -     -     - |
 SUTH |     -     0     -  -185     -     -     -     -   118 |
 THTI |     -    39     -     -   -39     -     -     -    21 |
 TRO1 |     -  -357     -     -   234     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -  -157     -     -     -     -   100 |
 TSKB |     -     -    60   -91     -     -     -     -    44 |
 URUM |     -   -53     -     -  -109     -     -     -   216 |
 USNO |     -     -     -  -187     -     -     -     -   119 |
 USUD |     -     5     -    -8     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -68     -     -    45     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -73     -     -     -     -     -     -    72 |
 WTZR |     -  -164     -    34     -     -     -     -   139 |
 WUHN |     -    33     -     -  -218     -     -     -   294 |
 YAR2 |     -     -     -   -84     -     -     -     -    53 |
 YELL |     -   180   856  -516     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5465    67   287   112    83  4620  5107     -    83 |  288   4.75
    2 |  4976   107    82   260    40  5407  4830     -    88 |  288   1.85
    3 |  5471   237   141     X   111  2226  4891     -    67 |  277   1.98
    4 |  1724    69   111    73    53   658  1821     -    63 |  288   1.09
    5 |  6846   136   117    68    88  4624  6848     -    55 |  288   3.24
    6 |  8639   303   278   301    78     -  8302     -    59 |  276   8.56
    7 |  1970   149    50   187    83   902  2095     -   155 |  277   1.71
    8 |  7722    61    63    49    33  2815  7629     -    53 |  288   4.26
    9 |  5920   111    71    74    65  2260  5207     -    53 |  288   2.15
   10 |  3505   104   272   174    98  3038  3081     -   121 |  288   1.49
   11 |   909    67   129   115    60  1043  1061     -    68 |  288   0.35
   13 |  1412    96   250    72    37  1290  1309     -    88 |  288   0.56
   14 |  2119    68    96    63    50   637  2212     -   103 |  288   0.24
   15 |  3108    95   120   163    32  2318  2992     -    88 |  288   1.67
   17 |  2572    86   140    89    53     -  2402     -    80 |  288   3.25
   18 |  1526    87   151   270    62  1686  1697     -    82 |  288   0.45
   19 |  7034   140   163   186   198  6295  6925     -   171 |  288   5.32
   20 |  1063    99   166   305    75   655  1046     -   105 |  288   0.26
   21 |  7640     -   281   242     -  2438  8101     -   189 |  183   3.27
   22 |  7025   101    84   136    75  3368  6191     -    94 |  288   0.75
   23 |  5898   176    98   318    77  4220  6123     -   237 |  288   5.72
   24 |  3902    79     X   100    78  2379  3987     -     - |  288   1.93
   25 |  1918   130   111   158   139  2709  1850     -   106 |  288   2.49
   26 |  1070    73   124   112    36  2286  1033     -    73 |  288   0.54
   27 |  4082    77    63    55    48     -  4321     -    44 |  288   3.43
   28 |  3064    88    86   100    56  6634  3133     -    98 |  288   0.34
   29 |  2342   205   171   112    44  1049  2573     -   244 |  288   0.98
   30 |  5187    83    80    88    42  2965  4828     -    76 |  288   1.84
   31 |  3765   118    79     X    77     -  3814     -    76 |  278   3.58
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   233     -   361     -     -     -     -     - |  263   0.15
 ALGO |     -    29    42     X    38     -     -     -    45 |  288   0.03
 AREQ |     -    49     -    87     -     -     -     -    18 |  287  30.77
 ARTU |     -    39     -     -    26     -     -     -     - |  282   9.55
 AUCK |     -    40     -    40    49     -     -     -    34 |  288  19.53
 BAHR |     -    93    84   114   119     -     -     -   136 |  288   0.44
 BAKO |     -    87     -     -     -     -     -     -    85 |  287    >>>
 BRMU |     -     -     -     -    39     -     -     -    58 |  288  31.24
 CAS1 |     -    78     -    93    34     -     -     -   160 |  288  18.14
 DAEJ |     -    44     -     -     -     -     -     -    44 |  139    >>>
 DRAO |     -    53    36     -     -     -     -     -    50 |  288   0.04
 FAIR |     -     -    57   159     -     -     -     -    90 |  288   0.10
 FORT |     -     -     -   297    41     -     -     -   150 |  288   0.09
 GALA |     -   103     -    56    57     -     -     -     - |  288  22.83
 GODE |     -   123     -   191     -     -     -     -     - |  244   0.12
 GUAM |     -    45     -   127    76     -     -     -    66 |  288  16.24
 HOB2 |     -    43    27    82     -     -     -     -    73 |  288   0.11
 KARR |     -    65     -     -    43     -     -     -     - |  287  75.10
 KERG |     -    50     -     -    32     -     -     -    47 |  287   1.80
 KIRU |     -    91     -   140     -     -     -     -     - |  276   2.68
 KOSG |     -    32     -    50     -     -     -     -     - |  287  27.70
 KSTU |     -   231     -     -   152     -     -     -     - |  281  13.28
 LPGS |     -    63     -   136     X     -     -     -    40 |  282  60.57
 MAC1 |     -    61     -    85    68     -     -     -     - |  288  11.67
 MAS1 |     -     -    20    39     -     -     -     -    25 |  132   0.90
 MATE |     -    25    35     -     -     -     -     -     - |   95   0.13
 MCM4 |     -     -     -   136    27     -     -     -   108 |  288   4.62
 MDO1 |     -     -    43     -     -     -     -     -    30 |   96   9.03
 MKEA |     -    50     -    83    74     -     -     -   157 |  288  22.72
 NRC2 |     -    28    40     -     -     -     -     -     - |   95   0.10
 OHIG |     -     -     -    91    26     -     -     -    49 |  288  20.82
 PIE1 |     -    47     -    74     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 POTS |     -    52     -   101    35     -     -     -    64 |  288  15.26
 SELE |     -    60     -    93     -     -     -     -     - |  287  36.81
 SEY1 |     -     -     -   110    47     -     -     -     - |  283  31.78
 STJO |     -    49    72     -    26     -     -     -     - |  288   3.02
 SUTH |     -    67     -   108     -     -     -     -    39 |  288  13.40
 THTI |     -    36     -     -    68     -     -     -   104 |  287   1.10
 TRO1 |     -    55     -     -    36     -     -     -     - |  287  11.56
 TROM |     -     -     -    66     -     -     -     -    42 |  288  14.54
 TSKB |     -     -    29    62     -     -     -     -    38 |  288   1.24
 URUM |     -    35     -     -    35     -     -     -    35 |  288  17.01
 USNO |     -     -     -    33     -     -     -     -    21 |  103   0.02
 USUD |     -    43     -    67     -     -     -     -     - |  287   0.23
 WHIT |     -    40     -     -    26     -     -     -     - |  287  22.42
 WSRT |     -    46     -     -     -     -     -     -    45 |  287   0.04
 WTZR |     -    31     -    75     -     -     -     -    54 |  288   0.08
 WUHN |     -    61     -     -    32     -     -     -    68 |  287  24.16
 YAR2 |     -     -     -   163     -     -     -     -   104 |  163 635.67
 YELL |     -    50   203    60     -     -     -     -     - |  287   0.16
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4617   102   135   148    70  3210  4498     -    96 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

