
 GPS week: 1117   Day: 6   MJD: 52069                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2768      0    -0.09     0.01     4.41     0.00
 cod |   287     0  19362     51    -0.41     0.69     0.09    19.32
 emr |    96     0   3814      6   748.34    10.20     0.09    18.07
 gfz |   288     0  14651    255    -0.09    -0.05     0.09    18.59
 igu |    96     0   2580     19    -0.25     1.30     4.74     0.00
 jpl |   288     0   9198     64     1.15    -3.92     0.08    20.89
 ngs |    96     0   2768      0    -0.10     0.01     4.44     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16140    294   609.44    36.28     0.08    23.13

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  -869    75  -146    18  2850    80  -742     -   -80 |
    2 |  2114   224  -318   186  4285     -  1730     -  -253 |
    3 | -3519   -69   -38   178 -8966     X -3215     -   -79 |
    4 | -1766   209     5    -8  -558   124 -1676     -  -215 |
    5 | -7453    77   -32    37-16651   -68 -5855     -   -59 |
    6 |   -45    22   -21   127     -   -54    52     -   -86 |
    7 |  1571   140  -199   167  3575     -  1279     -  -196 |
    8 |  1636   170  -177     2 -3017   309   960     -  -252 |
    9 | -7154    80   -83   139 -4878    41 -7118     -  -168 |
   10 |   404   294     4    35   922    24   538     -  -282 |
   11 |  4091   -37    59  -111  1478    93  4091     -    66 |
   13 |  4847    40   -94   -80  2289    59  4955     -    26 |
   14 |  5163    -3   240  -314  1420    67  5129     -   161 |
   15 |  -305    60   -53    76  -706  -135  -831     -   -29 |
   17 | -2139   140   -36   150-25700   -94 -2248     -  -192 |
   18 |  4618    14   213   -98  -546    -9  4604     -    15 |
   19 | -8875    -5  -276    67  2369    65 -7822     -     - |
   20 |  5908    28    -7   -10  3424    42  5691     -   -30 |
   21 |-12145   146    32  -160     -   -93-11285     -    45 |
   22 | -4279    56  -142   165  8590  -141 -4701     -   -71 |
   23 |  8630   180    15    13 15164   -20  7679     -  -153 |
   24 |  2981   303    27  -105 11965   103  2692     -  -222 |
   25 |  2137    34    29    12 -4537   -22  2431     -   -34 |
   26 |   880   154   -14    48  2148   116   803     -  -223 |
   27 |  2468    52  -150   166 12255   176  2820     -  -207 |
   28 |  8223   -96    34   -17 -7163   240  6871     -   -40 |
   29 | -1635   -75   133    -9 -1157    75 -1255     -    -5 |
   30 | -4951    24     4    81 -5587   -59 -4491     -   -61 |
   31 |  -719    43   -21    98  1289     - -1266     -  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -207     -     -     -   218     -     -   -26 |
 ALGO |     -   -69   122     3     -     -     -     -    24 |
 AOML |     -    49     -   212     -  -214     -     -   -18 |
 ARTU |     -    16     -  -123     -    93     -     -     - |
 BAHR |     -    96   140  -110     -  -113     -     -    70 |
 BAKO |     -   -60     -     -     -     -     -     -    50 |
 BRMU |     -  -104     -    35     -     -     -     -    58 |
 BRUS |     -   -46     -     -     -    42     -     -     - |
 CAS1 |     -    64     -  -169     -   -24     -     -   103 |
 CEDU |     -    64     -     -     -   -60     -     -     - |
 DRAO |     -   -74   -61     -     -     -     -     -    78 |
 FLIN |     -   -35     -     -     -    33     -     -     - |
 FORT |     -     -     -  -887     -     -     -     -   713 |
 HOB2 |     -  -513    12     -     -     -     -     -   424 |
 JAB1 |     -    66     -     -     -   -61     -     -     - |
 KARR |     -   -73     -    76     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    42     -  -175     -     -     -     -   106 |
 KOSG |     -  -201     -     -     -     -     -     -   168 |
 KSTU |     -   -23     -   -75     -   -24     -     -   100 |
 LPGS |     -   -61     -     X     -   -39     -     -    88 |
 MAC1 |     -   137     -  -173     -    28     -     -     X |
 MALI |     -   -52     -     -     -     -     -     -    44 |
 MAS1 |     -   -95   131    22     -   -10     -     -    35 |
 MATE |     -   -91    97     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   145     -  -118     -   -30     -     -     - |
 NRC2 |     -  -110   117     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -48     -  -123     -     -     -     -   138 |
 ONSA |     -   -76   123   -28     -     -     -     -    54 |
 PETP |     -   -42     -     -     -    39     -     -     - |
 POTS |     -  -164     -     -     -     -     -     -   137 |
 STJO |     -   -40    96    10     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -84     -     -     -     -    67 |
 TOW2 |     -   -20     -   170     -  -132     -     -     - |
 TRO1 |     -  -199     -   294     -   -78     -     -     - |
 TSKB |     -   -93    97     -     -     -     -     -    52 |
 URUM |     -   -27     -  -122     -     -     -     -   121 |
 USNO |     -   -21     -     -     -     8     -     -    10 |
 WHIT |     -   -65     -    68     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -91     -     -     -     -     -     -    76 |
 WTZR |     -  -125     -     -     -   -87     -     -   183 |
 WUHN |     -   -46     -    48     -   -80     -     -    72 |
 YAKZ |     -  -180     -     -     -     -     -     -   150 |
 YELL |     -   -19   130     -     -     -     -     -   -18 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3367    97    68    48  2871    48  3404     -    90 |  288   3.07
    2 |  4560    89   230    67  2470     -  4803     -    99 |  288   1.61
    3 |  3001   199    92   191  3472     X  3138     -   126 |  269   2.59
    4 |  1680   107    99   110   896   105  1717     -   121 |  288   0.93
    5 |  6462    53    47    90  8297    47  6430     -    67 |  288   2.43
    6 |  8328   261    94   134     -   173  8484     -   103 |  276   8.92
    7 |  1901   221   100    93  1897     -  2076     -   146 |  277   1.75
    8 |  7404    61    58   124  2794    47  7561     -   128 |  288   4.94
    9 |  2029    96   121    87  3303    95  2248     -    69 |  288   3.29
   10 |  2116   142    92    97  1999    85  2029     -    52 |  288   1.86
   11 |   905   147   109    83   690    92   997     -    87 |  288   0.39
   13 |   707    54    69    98  1067    69   825     -    72 |  288   0.44
   14 |   840   149   156   198   709    73   782     -   126 |  288   0.24
   15 |  3056    65    58   123  2206    52  2941     -   105 |  288   2.69
   17 |  2363    74    90    91 15875    52  2125     -    77 |  288   3.01
   18 |  1269   124   194   120   804   169  1390     -    66 |  288   0.50
   19 |  5321    58    95    53  3807    89  5364     -     - |  278   3.97
   20 |   757    75    43    52  1497    82   948     -    43 |  288   0.23
   21 |  4492   132    86   208     -   153  3543     -   113 |  288   2.72
   22 |  3048    69    58    72  5198   116  2816     -    68 |  288   0.62
   23 |  7380   116    74   101  7662    44  8234     -    53 |  288   6.23
   24 |  3254    93    80    59  7363    49  2927     -    53 |  288   1.43
   25 |  3400    66    27    87  3741    78  3355     -    48 |  288   3.52
   26 |   711    66    71    32  1491    81   679     -    49 |  288   0.45
   27 |  6091    50    74    72  7766    48  6100     -    73 |  288   2.31
   28 |  5574    73   111    58  3812    49  5153     -    96 |  288   0.63
   29 |  2826   161   123   151   863    54  2666     -   104 |  288   0.50
   30 |  1863    81    31    65  1154    67  1558     -    53 |  288   1.40
   31 | 10889   114   129    96  5081     - 11003     -    41 |  278   4.00
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    45     -     -     -    78     -     -    55 |  287   0.08
 ALGO |     -    28    87    24     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 AOML |     -    73     -    83     -    75     -     -    60 |  288  21.96
 ARTU |     -    34     -    73     -    88     -     -     - |  287   9.88
 BAHR |     -    61    71    34     -    80     -     -    21 |  288   0.87
 BAKO |     -    56     -     -     -     -     -     -    47 |  286    >>>
 BRMU |     -    34     -    30     -     -     -     -    47 |  288  26.01
 BRUS |     -    58     -     -     -    54     -     -     - |  287   0.08
 CAS1 |     -   118     -   112     -   133     -     -   115 |  288  15.61
 CEDU |     -    71     -     -     -    66     -     -     - |  287  42.88
 DRAO |     -    68    53     -     -     -     -     -    60 |  288   0.04
 FLIN |     -    41     -     -     -    38     -     -     - |  286   9.43
 FORT |     -     -     -    50     -     -     -     -    40 |  156   0.05
 HOB2 |     -    92    65     -     -     -     -     -    64 |  288   0.10
 JAB1 |     -    53     -     -     -    49     -     -     - |  285  16.83
 KARR |     -    78     -    81     -     -     -     -     - |  285  71.45
 KERG |     -   189     -    49     -     -     -     -   129 |  287   1.26
 KOSG |     -    32     -     -     -     -     -     -    27 |  287  25.02
 KSTU |     -    98     -   111     -    88     -     -   138 |  258  14.45
 LPGS |     -    87     -     X     -    56     -     -   101 |  257 112.50
 MAC1 |     -    71     -    94     -   142     -     -     X |  287  20.20
 MALI |     -    37     -     -     -     -     -     -    31 |  281   8.83
 MAS1 |     -    38    76    52     -    60     -     -    25 |  288   1.08
 MATE |     -    22    23     -     -     -     -     -     - |   95   0.10
 MAW1 |     -    80     -    64     -   127     -     -     - |  287  31.99
 NRC2 |     -    44    47     -     -     -     -     -     - |   95   0.10
 OHIG |     -    49     -    27     -     -     -     -    29 |  285  27.84
 ONSA |     -    29    72    27     -     -     -     -    39 |  288   0.08
 PETP |     -    51     -     -     -    47     -     -     - |  229  12.61
 POTS |     -    27     -     -     -     -     -     -    22 |  287  12.61
 STJO |     -    42    42    48     -     -     -     -     - |  288   2.09
 THTI |     -     -     -    57     -     -     -     -    45 |  287   1.94
 TOW2 |     -    24     -    71     -    58     -     -     - |  287  16.71
 TRO1 |     -    27     -    85     -    79     -     -     - |  288  13.15
 TSKB |     -    31    59     -     -     -     -     -    31 |  288   1.08
 URUM |     -    22     -    21     -     -     -     -    23 |  288  13.10
 USNO |     -    23     -     -     -    63     -     -    55 |  288   0.02
 WHIT |     -    17     -    17     -     -     -     -     - |  287  13.79
 WSRT |     -    51     -     -     -     -     -     -    43 |  287   0.04
 WTZR |     -    42     -     -     -    46     -     -    21 |  288   0.07
 WUHN |     -    56     -    67     -    37     -     -    24 |  287  25.71
 YAKZ |     -    43     -     -     -     -     -     -    36 |  287  12.73
 YELL |     -    58    54     -     -     -     -     -    55 |  288   0.16
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4411    89    92    91  4740    83  4438     -    75 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

