
 GPS week: 1122   Day: 0   MJD: 52098                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2742      0     0.15    -0.12     4.94     0.00
 cod |   288     0  19590      0     1.92    -2.96     0.08    27.09
 emr |    96     0   3809    196   820.47     1.24     0.11    17.80
 esa |   288     0  15593   3393  -816.13    -4.93     0.17    10.05
 gfz |   288     0  14824    376     0.44    -1.25     0.10    20.32
 igu |    96     0   2200      0     0.28    -0.47     3.62     0.00
 jpl |     0     0      0      0    -0.60     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2742      0     0.13    -0.08     4.77     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16009    108  -926.08     3.92     0.08    24.74

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -269  -111  -184   773  -209 -3816     -   220     -    43 |
    2 | -3739   189  -169     X  -111  3427     - -3201     -   -76 |
    3 | -5773   -18   -68  -111    31 -7347     - -5814     -    55 |
    4 |   621    48   -65     X   -33  5880     -   391     -   -10 |
    5 | -4569   414    83 -1033   157     -     - -3906     -  -170 |
    6 | -2212   266  -213  -713   104 11036     - -2320     -   -40 |
    7 | -4968   -54  -116  1366  -145  1242     - -4583     -  -335 |
    8 | -3528   260   140 -1170    86-11256     - -3050     -    90 |
    9 |  1142   185     X   171   116  4053     -  1438     -  -360 |
   10 | -1350    81    46   470    -3 -8546     - -1099     -  -284 |
   11 |   567  -137   156     X   -66  -861     -   602     -   169 |
   13 |  1497   -95     X  1341  -451  -897     -  1493     -    15 |
   14 |  4859   195   174  -886   100  2306     -  4954     -    26 |
   15 |   130    55   -38     X   102 -1207     -   292     -  -135 |
   17 |  1163    68  -258   964   191     -     -   417     -  -488 |
   18 |  3047  -181   -49  1159   -21 -3608     -  3158     -  -244 |
   19 | -4464 -1062     -     X   799     -     - -5101     -   244 |
   20 |  5026  -182    35  1110  -226  1133     -  4996     -   -77 |
   21 | -2654   215   -26 -1230   328  5516     - -2478     -     1 |
   22 |  7356    51   -30     X    12  3893     -  6183     -   -57 |
   23 |  5046     1  -134     X    38     -     -  4393     -     - |
   24 | -3972   132    16  -146     X     -     - -4013     -  -102 |
   25 |   515   239  -135 -1223   273  3335     -   390     -    43 |
   26 |   -65   161   -96     X   195 -2935     -   -42     -  -311 |
   27 |  -368   155    28 -1164    74  2369     -  -324     -   160 |
   28 |  8970   136   300  -736  -116 -3163     -  8310     -   173 |
   29 |  -399   -61  -119     X   101 -1950     -  -493     -    15 |
   30 |   583   293  -130  -410   126  1170     -   871     -  -224 |
   31 | -3661   -17   122   758    18     -     - -3364     -  -435 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -70    89  -129    26     -     -     -     -    86 |
 ARTU |     -   114     -     -  -152     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -79     -  -253     -     -     -     -     -   189 |
 BAHR |     -    62     -   123   -54     -     -     -     -   -74 |
 BJFS |     -   -86     -     -   114     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   173     -     -  -253     -     -     -     -    19 |
 CAS1 |     -   -37     -    41   -12     -     -     -     -    34 |
 COCO |     -    30     -     -   -19     -     -     -     -   -18 |
 DAEJ |     -  -970     -     -     -     -     -     -     -  1061 |
 DAV1 |     -   -49     -     -  -108     -     -     -     -   141 |
 DRAO |     -   -18  -100     -     -     -     -     -     -    44 |
 FAIR |     -     -    34   -27     -     -     -     -     -     3 |
 FORT |     -  -301  -129  1278     -     -     -     -     -  -127 |
 GALA |     -    57     -     -   -76     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -12     -     X  -211     -     -     -     -   187 |
 HOB2 |     -    77     -  -958     -     -     -     -     -   305 |
 HRAO |     -   -23    94     -     2     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    38     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 KIRU |     -    44     -  -119     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    87     X     X     -     -     -     -   -63 |
 KOSG |     -   -87     -   235     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -  -102     -   275     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -29    15     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    32     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   112     -     -     -     -     -   -46 |
 MAS1 |     -    -6   143   273  -193     -     -     -     -    20 |
 MATE |     -  -176   191     -     -     -     -     -     -   148 |
 MAW1 |     -   120     -     -  -160     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -  -118     -   137  -130     -     -     -     -   179 |
 MDO1 |     -    39   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 NRC2 |     -   -77   117     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -96     -   259     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    37     -     X     -     -     -     -     -   -41 |
 POTS |     -    57     -  -154     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   346   -92     -     -     -     -   -48 |
 SELE |     -   -27     -    72     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    -5     -     -     7     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    41     -     -     -     -   -33 |
 TRO1 |     -  -108     -     -   144     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   179     -     -     -     -     -   -73 |
 TSKB |     -   -57    77  -501     -     -     -     -     -   248 |
 URUM |     -   -49     -     -   -29     -     -     -     -    78 |
 USNO |     -    68     -    -6     -     -     -     -     -   -72 |
 USUD |     -  -137     -   371     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    69     -  -186     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -85     -     -    27     -     -     -     -    71 |
 WUHN |     -   -21     -     -   -67     -     -     -     -    78 |
 YELL |     -    24   191  -177     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7687    76   178   159   250  3483     -  7534     -   212 |  283   4.15
    2 |  7895    44   122     X    69  5365     -  7117     -    47 |  288   2.72
    3 |  2795   103    71   216   179  2940     -  2755     -   106 |  288   2.06
    4 |  1235   136   239     X   180  1705     -  1189     -    89 |  288   0.54
    5 |  6945    65    89    90    71     -     -  6740     -    47 |  288   2.51
    6 |  8088    96   207   303    73  5796     -  7918     -    54 |  288   8.17
    7 |  2460   119   119   148    81  1204     -  2434     -    60 |  288   1.31
    8 |  3403    37   111   114    45  7341     -  4057     -    58 |  288   3.05
    9 |  5724    79     X   226   176  4339     -  5855     -    58 |  288   2.81
   10 |  3750   111    91   236   128  2985     -  3701     -    93 |  288   2.78
   11 |  1258    80    89     X    50  1425     -  1161     -    94 |  288   0.48
   13 |   715    86     X   180    70  1536     -   599     -    62 |  288   0.17
   14 |   884    60   117   148    79   645     -   790     -    47 |  288   0.24
   15 |  5178    57   108     X    64  3289     -  3942     -    66 |  288   4.40
   17 |  5695    77   117   306   110     -     -  4799     -    60 |  288   3.37
   18 |  1189    72    90   228    37  2704     -  1066     -    61 |  288   0.48
   19 |  7727   182     -     X   229     -     -  7349     -   117 |  182   3.13
   20 |  1361    81    73   114   104   896     -  1229     -    36 |  288   0.22
   21 |  1551    89   153   150    73  2236     -  1728     -    52 |  288   2.23
   22 | 10280    56    40     X    42  7504     - 10306     -    72 |  288   6.00
   23 |  5266   114   188     X   100     -     -  6109     -     - |  288   4.17
   24 |  6363   138   111   175     X     -     -  5670     -   156 |  288   2.04
   25 |  2898    53    55    89    56  3716     -  2953     -    42 |  288   1.47
   26 |  2117   126    90     X    91  3512     -  2102     -    63 |  278   0.79
   27 |  3646   127    54   348    44  2731     -  3463     -    58 |  288   3.28
   28 |  3344    90   107   133    60  3082     -  3228     -    80 |  288   0.38
   29 |  1590   142   203     X   134  1885     -  1595     -   105 |  278   0.77
   30 |  2398    39   119   168   209  1846     -  2339     -   118 |  288   1.42
   31 |  8394    89   136   186    90     -     -  7852     -   218 |  288   3.82
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    36    50   120    32     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 ARTU |     -    35     -     -    47     -     -     -     -     - |  281   7.92
 AUCK |     -    34     -   104     -     -     -     -     -    52 |  288  19.39
 BAHR |     -    66     -   154    57     -     -     -     -   162 |  288   0.38
 BJFS |     -    22     -     -    29     -     -     -     -     - |  288   0.60
 BRMU |     -    20     -     -    28     -     -     -     -    31 |  288  22.64
 CAS1 |     -    44     -   151    62     -     -     -     -    59 |  288  11.65
 COCO |     -   153     -     -    63     -     -     -     -   124 |  282  28.28
 DAEJ |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286   1.26
 DAV1 |     -    54     -     -   115     -     -     -     -   108 |  288  21.02
 DRAO |     -    29    40     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 FAIR |     -     -    54   152     -     -     -     -     -    53 |  284   0.16
 FORT |     -    61    67   172     -     -     -     -     -    74 |  286   0.25
 GALA |     -    23     -     -    31     -     -     -     -     - |  278  22.21
 GUAM |     -    40     -     X    34     -     -     -     -    50 |  272  18.26
 HOB2 |     -    39     -    76     -     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 HRAO |     -    52    90     -    45     -     -     -     -     - |  284  17.47
 KERG |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    57 |  285   1.71
 KIRU |     -    27     -    74     -     -     -     -     -     - |  288   1.93
 KOKB |     -     -    31     X     X     -     -     -     -    22 |   88   0.06
 KOSG |     -    25     -    68     -     -     -     -     -     - |  288  17.93
 KOUR |     -    42     -   112     -     -     -     -     -     - |  288  17.22
 LPGS |     -     -     -   326   161     -     -     -     -     - |  281 212.79
 MAC1 |     -    25     -     -    33     -     -     -     -     - |  288  11.32
 MALI |     -     -     -    92     -     -     -     -     -    37 |  288  72.03
 MAS1 |     -    24    28   128    24     -     -     -     -    44 |  288   2.59
 MATE |     -    28    58     -     -     -     -     -     -    34 |  287   0.12
 MAW1 |     -    63     -     -    84     -     -     -     -     - |  288  28.97
 MCM4 |     -    74     -   203    48     -     -     -     -   112 |  288   3.86
 MDO1 |     -    28    42     -     -     -     -     -     -     - |   96   6.39
 NLIB |     -   164     -     -     -     -     -     -     -   179 |  261   0.16
 NRC2 |     -    27    42     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.06
 PERT |     -    67     -   180     -     -     -     -     -     - |  288  18.25
 PIE1 |     -   138     -     X     -     -     -     -     -   151 |  288   0.09
 POTS |     -    26     -    69     -     -     -     -     -     - |  281  14.92
 SANT |     -     -     -   290   133     -     -     -     -   104 |  288  14.85
 SELE |     -    41     -   110     -     -     -     -     -     - |  288  36.37
 STJO |     -    16     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   1.28
 THTI |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    38 |  287   5.03
 TRO1 |     -    30     -     -    40     -     -     -     -     - |  288  14.42
 TROM |     -     -     -    74     -     -     -     -     -    30 |  288  15.76
 TSKB |     -    26    76   166     -     -     -     -     -    45 |  288   1.19
 URUM |     -    42     -     -    21     -     -     -     -    44 |  288  36.35
 USNO |     -    69     -   124     -     -     -     -     -    43 |  288   0.06
 USUD |     -    36     -    97     -     -     -     -     -     - |  288   0.20
 VILL |     -   107     -   290     -     -     -     -     -     - |  187   3.79
 WSRT |     -    25     -     -    16     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 WUHN |     -    32     -     -    94     -     -     -     -    52 |  287  22.02
 YELL |     -    38    49    93     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4937    75   110   174    97  3620     -  4766     -    85 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.03 (ns) 

