
 GPS week: 1122   Day: 2   MJD: 52100                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2666      0    -0.09    -0.01     4.87     0.00
 cod |   288     0  16573     20     1.26    -3.77     0.09    25.48
 emr |    96     0   3717     96   829.14     9.14     0.10    22.52
 gfz |   288     0  14860    169    -0.05    -0.08     0.08    28.24
 igu |    96     0   2194      0     0.02    -0.26     3.81     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2666      0    -0.10     0.00     4.68     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     1  15044     19   394.05    14.00     0.09    23.76

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  6540    86   -28   -48  2017     -  6387     -   -28 |
    2 | -1225   143   -58   -40 -2522     - -1290     -   -88 |
    3 | -6417   -35   -58     2 -8149     - -5992     -    54 |
    4 |   329   120    27   -50 -2727     -   260     -   -78 |
    5 | -3583   248  -186   108  2054     - -3582     -  -336 |
    6 |  4147   146  -149    76  7030     -  3345     -  -198 |
    7 | -2935    90    26   -18 -7571     - -2920     -   -83 |
    8 |  3089    71     X    31 11951     -  2879     -  -113 |
    9 |  2747   162   -58    26  4485     -  3050     -  -191 |
   10 |   489   113    57    86    20     -   614     -  -239 |
   11 |  3465  -152   125   -62  -887     -  3350     -   197 |
   13 |  2554    -3   265  -143  -851     -  2561     -    81 |
   14 |  3939   106    -2   -75  -890     -  4094     -   -27 |
   15 | -3161    47  -227   129     -     - -3003     -  -132 |
   17 | -5533   155  -241   188     -     - -4976     -  -313 |
   18 |  3673   -59   -86    94  -882     -  3663     -   -22 |
   19 |  5839   129   274     X     -     -  4857     -  -229 |
   20 |  8066     9    18   -45   297     -  7807     -    37 |
   21 | -2546    54  -235   125     -     - -3123     -  -132 |
   22 | -9583    72  -193   148-15886     - -7562     -  -192 |
   23 | -5980    39  -194    17     -     - -5509     -     - |
   25 |   -77    43  -170   117 -2693     -  -624     -  -131 |
   26 | -3157    68   -42    55  2752     - -2915     -  -123 |
   27 |   727    -9   149   -16  6191     -  -606     -   -18 |
   28 | -1120   -67   324  -158  7105     -   -84     -   157 |
   29 |  2928    35  -154    28 -2971     -  2726     -   -22 |
   30 |   803   104  -139   143   294     -   637     -  -237 |
   31 | -3096   -46    37    31  1995     - -3240     -    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -143   245   -58     -     -     -     -   144 |
 BAHR |     -   -16     0    28     -     -     -     -   -16 |
 BRMU |     -    89     -  -236     -     -     -     -   185 |
 CAS1 |     -   -39     -   -39     -     -     -     -    88 |
 COCO |     -     9     -   -93     -     -     -     -    99 |
 DAV1 |     -   -61     -   -36     -     -     -     -   106 |
 FAIR |     -     -   -11     -     -     -     -     -    10 |
 GALA |     -   103     -   -93     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -242     -   111     -     -     -     -   127 |
 HOB2 |     -  -284     -     -     -     -     -     -   305 |
 HRAO |     -     4     -    -4     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -52     -     -     -     -     -     -    56 |
 KOKB |     -     -     -  -209     -     -     -     -   248 |
 LPGS |     -     3     -    -3     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    29     -  -244     -     -     -     -   256 |
 MAS1 |     -    13    87   -35     -     -     -     -     1 |
 MATE |     -  -133    28     -     -     -     -     -   133 |
 MCM4 |     -    62     -   -67     -     -     -     -    13 |
 MDO1 |     -   -51    58     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -85   206     -     -     -     -     -    25 |
 NRC2 |     -    -8     9     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -74     -    67     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -21     -   -37     -     -     -     -    65 |
 ONSA |     -     3     -   -83     -     -     -     -    95 |
 PIE1 |     -    86     -     -     -     -     -     -   -92 |
 SANT |     -     -     -  -107     -     -     -     -   127 |
 STJO |     -    -1   136   -35     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    42     -     -     -     -   -49 |
 TIDB |     -   -64     -    58     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -241     -   218     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -89    60     -     -     -     -     -    77 |
 URUM |     -     -     -   -67     -     -     -     -    79 |
 USNO |     -   -38     -     -     -     -     -     -    40 |
 WSRT |     -   -98     -     -     -     -     -     -   105 |
 WUHN |     -   -47     -   -36     -     -     -     -    93 |
 YELL |     -  -113   119     -     -     -     -     -    83 |
 YSSK |     -  -140     -   127     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3102   140   107   153  3756     -  3194     -   270 |  276   2.56
    2 |  3838    89    85    71  2448     -  3799     -    93 |  287   3.03
    3 |  2821    65    59   107  3229     -  2781     -    99 |  287   1.93
    4 |  1229    74    91    50   759     -  1067     -    46 |  287   0.73
    5 |  9052   109   117    96  3105     -  8473     -    49 |  287   2.35
    6 |  9541   156    45   117  5527     -  8795     -    42 |  287   8.38
    7 |  2212    76    77    70  1876     -  2124     -    56 |  287   0.75
    8 |  4561    52     X    37  7191     -  4357     -    51 |  287   3.04
    9 |  3369    47    96    58  3441     -  3252     -   120 |  287   1.99
   10 |  1909    94    98    58  1641     -  2008     -   107 |  287   1.69
   11 |   982    89   100    64  1059     -   962     -   111 |  287   0.32
   13 |  1129    62   154   104   623     -  1156     -    48 |  287   0.28
   14 |  1070    67   114   124   718     -  1092     -    83 |  287   0.30
   15 |  6372    58   106    46     -     -  5743     -    72 |  287   4.37
   17 |  3181    71   134    31     -     -  2937     -    82 |  287   3.06
   18 |  1633    60    38    68   784     -  1478     -    42 |  287   0.56
   19 |  9186    76   205     X     -     -  8527     -   142 |  190   5.45
   20 |  1470    51    59    30   934     -  1726     -    39 |  287   0.25
   21 |  7616    68    90   114     -     -  7414     -    98 |  287   3.13
   22 |  5381    97    46    97 10749     -  5193     -    33 |  287   1.48
   23 |  4195    71   135    49     -     -  3837     -     - |  288   4.53
   25 |  4902    86    49    49  2590     -  4418     -    77 |  287   1.23
   26 |  1439   169   115   117  2160     -  1730     -    85 |  275   0.70
   27 |  8053   134   201   128  4183     -  8517     -    88 |  287   3.90
   28 |  7281    45    98    38  5329     -  7170     -    44 |  287   0.25
   29 |  1402   117    94    67  1860     -  1438     -   168 |  277   0.85
   30 |  1963    62    57    66  1509     -  1997     -   108 |  287   1.56
   31 |  5568    71   127    48  3677     -  5594     -    41 |  287   3.34
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    39    56    32     -     -     -     -    42 |  287   0.10
 BAHR |     -    35    25    30     -     -     -     -    23 |  287   0.30
 BRMU |     -    49     -    28     -     -     -     -    54 |  287  27.13
 CAS1 |     -    55     -   122     -     -     -     -   186 |  287  10.57
 COCO |     -   173     -   119     -     -     -     -    59 |  281  28.46
 DAV1 |     -   215     -   127     -     -     -     -   117 |  287  21.75
 FAIR |     -     -   141     -     -     -     -     -   133 |   94   3.79
 GALA |     -    45     -    41     -     -     -     -     - |  279  19.13
 GUAM |     -    38     -    30     -     -     -     -    45 |  287  19.53
 HOB2 |     -    35     -     -     -     -     -     -    37 |  287   0.08
 HRAO |     -   100     -    90     -     -     -     -     - |  277  20.64
 KERG |     -    29     -     -     -     -     -     -    31 |  282   1.68
 KOKB |     -     -     -   203     -     -     -     -   242 |  198   0.53
 LPGS |     -   206     -   185     -     -     -     -     - |  249  20.89
 MAC1 |     -    48     -    62     -     -     -     -    36 |  285  11.06
 MAS1 |     -    40    22    31     -     -     -     -    39 |  287   1.69
 MATE |     -    31    19     -     -     -     -     -    33 |  286   0.10
 MCM4 |     -   114     -    81     -     -     -     -   209 |  287  13.30
 MDO1 |     -    43    48     -     -     -     -     -     - |   96   7.18
 NLIB |     -    24    62     -     -     -     -     -    26 |  283   0.06
 NRC2 |     -    26    29     -     -     -     -     -     - |   96   0.15
 NYA1 |     -    41     -    37     -     -     -     -     - |  288   0.12
 OHIG |     -   186     -    57     -     -     -     -   140 |  287  22.61
 ONSA |     -    39     -    32     -     -     -     -    24 |  287   0.40
 PIE1 |     -   159     -     -     -     -     -     -   170 |  285   0.12
 SANT |     -     -     -    56     -     -     -     -    66 |  273  19.13
 STJO |     -    46    54    34     -     -     -     -     - |  287   2.89
 THTI |     -     -     -    30     -     -     -     -    35 |  286   2.25
 TIDB |     -    30     -    27     -     -     -     -     - |  288   0.08
 TRO1 |     -    23     -    21     -     -     -     -     - |  287  13.59
 TSKB |     -    50    91     -     -     -     -     -    59 |  286   1.19
 URUM |     -     -     -    27     -     -     -     -    32 |  287  43.01
 USNO |     -    19     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.08
 WSRT |     -    31     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.06
 WUHN |     -    69     -    31     -     -     -     -    50 |  286  19.83
 YELL |     -    53    61     -     -     -     -     -    43 |  286   0.27
 YSSK |     -    33     -    30     -     -     -     -     - |  287  13.23
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4874    88    96    80  3811     -  4685     -    94 |


 BEST CLOCK FIT: NLIB   283   0.06 (ns) 

