
 GPS week: 1123   Day: 2   MJD: 52107                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772      0     0.11    -0.20     5.07     0.00
 cod |   288     0  13286      1    -2.30     2.65     0.07    31.07
 emr |    96     0   3334      0   862.42     2.09     0.11    18.39
 esa |   288     0  10543    290   858.86    -8.31     0.22     0.00
 gfz |   288     0  13150      0    -0.33     0.21     0.08    29.55
 igu |    96     0   2488      0    -0.06    -0.01     3.06     0.00
 ngs |    96     0   2772      0     0.10    -0.18     4.65     0.00
 usn |    96     0   2764      2    -0.09     0.02     0.10    20.99

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  4746   -88   -86   219    96   230  4686    57 |
    2 | -2838    26    97    23   -66  4249 -2595    73 |
    3 | -3037   -33  -204   -96    84  4507 -3145   -24 |
    4 |  1726    22    70   156   -30   948  1401   -29 |
    5 | -3250   165   -94   -36  -167  4205 -1138    63 |
    6 |  6174   101  -237   150   -59  6463  4195    15 |
    7 | -6836   -22   194   -84   -30 -2811 -6195    55 |
    8 | -4334    21   111   -73   -57 -9218 -4453    48 |
    9 | -1909    43    32   -47   -20  -428 -1837  -125 |
   10 | -7211   113    33     7  -140 -3347 -6641    65 |
   11 |  3104   -97   308   235    25  1810  3209    29 |
   13 |   604   -93   170  -293    18  -626   829   172 |
   14 |  5254    48    21  -191   -36  -377  5114   -76 |
   15 | -3574    45  -181     -   -24     - -3337    67 |
   17 | -3304   182  -188  -270  -138  2182 -2826   -48 |
   18 |  4442   -23    29   189     8 -1366  4352    43 |
   19 | 17897   -48  -199   291   116     - 15150   -78 |
   20 |  4357  -106   169  -101    67   183  4305    32 |
   21 |    61    23  -262    34    29     -  -510    12 |
   22 | -6947   -76  -200    27    92  5102 -5380   121 |
   23 |   281   105  -159  -362   -59 -1840   255   -76 |
   24 |  2203    86   -11   -43   -97 -9373  1557    38 |
   25 | -5238   -25  -174   134   108 -5337 -4680  -192 |
   26 | -3489   169    52   228  -147  2479 -3455  -166 |
   27 | -7110  -184   -61    11   190-13233 -6453    59 |
   28 |  7175   -59   205  -183    -1  2356  6311    84 |
   29 |  1001    11  -303  -158    93  -156   861  -171 |
   30 |   796    66  -173  -109    -3  6381  1343  -120 |
   31 |   163  -150    54   -52   130  7101  -127    56 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -20   145     X    -9     -     -     - |
 CAS1 |     -    -1     -   121     1     -     -     - |
 DAV1 |     -    13     -     -   -13     -     -     - |
 DRAO |     -   -52    87     -     -     -     -     - |
 FORT |     -   194     -    49  -204     -     -     - |
 KARR |     -   -41     -     -    43     -     -     - |
 MAC1 |     -   107     -   107  -112     -     -     - |
 MAS1 |     -   -93   191   181    58     -     -     - |
 MATE |     -  -147   249     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    69     -     -   -72     -     -     - |
 NYA1 |     -   -40     -     -    42     -     -     - |
 OHIG |     -    87     -    68   -91     -     -     - |
 ONSA |     -     0     -    97     0     -     -     - |
 STJO |     -   -28   113  -197     6     -     -     - |
 TOW2 |     -   -88     -     -    92     -     -     - |
 TRO1 |     -  -119     -     -   126     -     -     - |
 WHIT |     -   -40     -     -    42     -     -     - |
 WUHN |     -    -7     -   -92     8     -     -     - |
 YELL |     -   -56   173   -22    23     -     -     - |
 YSSK |     -   -42     -     -    44     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  5316    74   114   325    65  4393  5251   165 |  272   3.47
    2 |  3846   109   146   100   136  2893  3661    43 |  282   1.78
    3 |  2333    42    94   187    45  1428  2381    61 |  276   1.48
    4 |  1228    42    29   167    42  1330   932    34 |  283   0.58
    5 |  8982    77   142   149    71  3701  8123    67 |  281   1.60
    6 | 11069    64    87    89    62  3207  9374    42 |  282   8.15
    7 |  3392    65   215   229    81  1695  2777    77 |  287   0.81
    8 |  3826   122    41   101   134  5733  3694   149 |  281   2.92
    9 |  2472   110    81   154   113  2659  2599    96 |  276   2.61
   10 |  4794    37    63    93    41  2194  4450    50 |  282   2.24
   11 |   834    64   101   289    54   846   793    73 |  266   0.39
   13 |  1818   142   112   121   146   504  1771    85 |  278   0.34
   14 |   871    84    58   115    84   768   756    31 |  275   0.36
   15 |  2062   134   181     -   175     -  2132    46 |  282   1.34
   17 |  2789    80   164   131    90   710  2874    75 |  281   3.79
   18 |  1030    72    70   334    66   780   946    39 |  288   0.60
   19 |  8649    69   143   231    80     -  8767   227 |  252   1.78
   20 |  1314    47   116   158    38   624   944   104 |  281   0.35
   21 |  9218    62    59   328    53     -  8210    86 |  281   2.85
   22 |  7889   109    58   138   101  2400  4744    83 |  282   2.74
   23 |  6875    72   143   326    75  2407  7100   117 |  286   6.41
   24 |  1982    67    78   320    67  4309  2324    50 |  285   1.48
   25 |  5073    71    93   353    82  5092  5912    93 |  286   2.80
   26 |  1298   221    92   228   222  1153   967    77 |  270   0.76
   27 |  2819    86   148    83   107  5076  3245    78 |  283   2.48
   28 |  3857    62   138   330    60  1113  3443    78 |  288   0.33
   29 |  1202    79   155   443    84  1081   938   210 |  275   0.41
   30 |  4252    48    60   214    52  2883  3814   145 |  284   0.68
   31 |  9115    62    53   223    59  6819  8383   105 |  280   2.80
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    38    54     X    42     -     -     - |  288   0.03
 CAS1 |     -    25     -    95    26     -     -     - |  288   8.85
 DAV1 |     -    36     -     -    38     -     -     - |  287  15.79
 DRAO |     -    84   142     -     -     -     -     - |   96   0.06
 FORT |     -    91     -   119    95     -     -     - |  235   0.23
 KARR |     -    19     -     -    20     -     -     - |  279  74.47
 MAC1 |     -    23     -   117    24     -     -     - |  288  13.18
 MAS1 |     -    42    48    58    47     -     -     - |  288   1.76
 MATE |     -    22    37     -     -     -     -     - |   95   0.08
 MAW1 |     -    23     -     -    25     -     -     - |  288  30.05
 NYA1 |     -    22     -     -    23     -     -     - |  288   0.07
 OHIG |     -   125     -   336   131     -     -     - |  249  20.07
 ONSA |     -    31     -    71    33     -     -     - |  288   0.09
 STJO |     -    40    74   186    46     -     -     - |  287   1.16
 TOW2 |     -    22     -     -    23     -     -     - |  288  19.19
 TRO1 |     -    22     -     -    23     -     -     - |  288  13.27
 WHIT |     -    26     -     -    28     -     -     - |  288   9.75
 WUHN |     -    32     -    71    34     -     -     - |  286  17.01
 YELL |     -    47   196   108    41     -     -     - |  288   0.08
 YSSK |     -    18     -     -    19     -     -     - |  287  12.77
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5069    75   112   216    80  3062  4648   100 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

