
 GPS week: 1124   Day: 6   MJD: 52118                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2772      5    -0.06    -0.01     4.93     0.00
 cod |   288     0  19680    237    -1.46     2.06     0.10    17.49
 emr |    96     0   3811     96   918.28     4.49     0.09    20.11
 esa |   288     0  16817    317   911.23     4.43     0.09    20.24
 gfz |   288     0  15676     18     0.07    -0.17     0.08    23.17
 igu |    96     0   2294      5    40.47  -133.11     3.86     0.00
 jpl |   285     8   6295     40     8.75    -8.21     0.91     0.00
 ngs |    96     0   2772      5    -0.07     0.01     4.62     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16770     45   242.53     5.33     0.09    18.99

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   406    -8  -120    55    31  2926  3043    13     -    -9 |
    2 |  -464   -60   -59   -69   143  1854  3399 -1217     -   -25 |
    3 |   899   -28  -144     5   141  4009  3111   465     -  -101 |
    4 |  5513   124    16   -80   163  3485  2759  4754     -  -239 |
    5 | -5949   208    95   -15    -2 -6185  3781 -5884     -  -206 |
    6 |-13637   282   -36    46    24-12970  3300-11500     -  -320 |
    7 | -6152    10    -9  -194   113 -8214  3375 -5702     -    63 |
    8 |   397   -38    65  -104    28   437  3251  -157     -    87 |
    9 |  2797    70   -62   243    67     -  3257  2144     -  -382 |
   10 |  -306   133   -13    57  -154  1129  3807  -383     -    10 |
   11 |  1919  -151    55     3   -40 -1748  3085  2080     -   159 |
   13 |  2685   -31    62   -94   110  -624  2880  2797     -   -28 |
   14 |  1383    47    -9    -3    26 -1153  3205  1426     -   -68 |
   15 | -8909   197     1     -   -26     -  3738 -7813     -  -150 |
   17 | -4365   281  -139   239  -108     -  3798 -4391     -  -328 |
   18 |  1065   -24   -42   218   -86 -2324  3196  1203     -   -90 |
   19 | 11577  -209  -206   409   -27     -  3452 11056     -  -145 |
   20 |  4260  -225   -14    76   -17 -1523  3518  4189     -   149 |
   21 |   990    -3  -151   243    48     -  3163   906     -  -233 |
   22 |  1849    80  -166   134   -96 18446  3729  3437     -   -41 |
   23 | -1722   150  -216   164  -194 -9077  3961 -1860     -     - |
   24 |  2185   218    41  -152   106  6616  3409  2059     -  -192 |
   25 | -5151    89  -111    92    30  -920  3394 -5211     -  -179 |
   26 | -2124   213    51   -57   158 -3471  2992 -2209     -  -346 |
   27 |  5789  -137    -5     9   107 13489  3302  4302     -   -13 |
   28 |  2056    31     X  -191    11 -2034  3180  2618     -   163 |
   29 |   866   -53  -223   164   186 -2097  3148   619     -  -274 |
   30 |  2597   135    -3    43   112  1615  2869  2289     -  -303 |
   31 |  -586   -75  -123  -130    11  -226  3393   -37     -   274 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -14   156     X  -103     -     -     -     -    84 |
 AOML |     -  -207     -     -     -     -     -     -     -   191 |
 AUCK |     -  -141     -     4     -     -  3409     -     -   126 |
 BAHR |     -   124    75  -146   -48     -     -     -     -    73 |
 BJFS |     -  -109     -     -    82     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    24     -   -44   -44     -     -     -     -    78 |
 CRO1 |     -    26     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -61     -     -  -103     -     -     -     -   182 |
 DRAO |     -  -183   -53     -     -     -     -     -     -   188 |
 FORT |     -  -125     -   399     -     -     -     -     -  -328 |
 GALA |     -     -     -  -170   148     -  3150     -     -     - |
 GODE |     -    33     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -67     -    44  -107     -  3228     -     -   146 |
 HOB2 |     -    20     -  -350    70     -     -     -     -   269 |
 HRAO |     -  -404     -     -     -     --71736     -     -   372 |
 KERG |     -   -56     -     -     -     -     -     -     -    52 |
 KIRU |     -   281     -  -243     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -65     -   -68     -     -     -     -     -   132 |
 MAC1 |     -   202     -    81  -223     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    78   195  -279    17     -     -     -     -   137 |
 MATE |     -  -157    26     -     -     -     -     -     -   134 |
 MCM4 |     -   -22     -    21   -70     -     -     -     -    84 |
 MDO1 |     -  -111   103    -3     -     -  3139     -     -    70 |
 MKEA |     -  -219   191   -46   -46     -  3110     -     -   237 |
 NRC2 |     -   -23   192   -43     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -85     -     -   -76     -     -     -     -   171 |
 OHIG |     -  -211     -   251  -103     -     -     -     -    41 |
 ONSA |     -    -3     -   -17    -1     -     -     -     -    21 |
 PERT |     -    49     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -29     -    45   -19     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -167     -   145     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -    10   -58     -  3018     -     -    58 |
 STJO |     -   -25   186     -   -35     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   -10     -     -     -     -    12 |
 TRO1 |     -   -72     -     -    54     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   109   146  -237   -57     -     -     -     -   171 |
 USNO |     -    31     -  -108     -     -     -     -     -    87 |
 USUD |     -    70     -    21   -71     -  3310     -     -     - |
 WHIT |     -    25     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     0     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 WTZR |     -    29     -  -160     -     -     -     -     -   144 |
 WUHN |     -   166     -  -199   -26     -     -     -     -    90 |
 YAR2 |     -     X     -   642     -     -  3314     -     -  -685 |
 YELL |     -   -12   246  -254    48     -     -     -     -   137 |
 ZWEN |     -     -     -   -32   -62     -     -     -     -   109 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6837    92   118    77    88  2766   541  5903     -    65 |  288   3.30
    2 |  7106   182    81    36   142  1976   794  6954     -    45 |  287   2.46
    3 |  3296   136    88    73    89  3641   508  3569     -    82 |  288   2.55
    4 |  3736   249   113   111   109  1827   699  3926     -    91 |  282   1.03
    5 |  4381    74   110    94    35  4433   619  4404     -   125 |  288   2.90
    6 |  8915   109    58    68   102  5818   727  7210     -    46 |  288   8.04
    7 |  2046    79    42    56    38  3390   720  1717     -    57 |  288   0.72
    8 |  5225    82   122    62    31  1330   723  4785     -   121 |  288   2.92
    9 |  3243   209   220    84    95     -   706  3320     -   286 |  288   2.86
   10 |  2225    63    73    52    55  1721   724  2264     -    47 |  288   1.82
   11 |  1356    80   124   160    66  1988   770  1436     -    73 |  288   0.35
   13 |   757   109    44    45    78   528   817   785     -    90 |  288   0.53
   14 |   736    65    53    59    58  1158   536   811     -    81 |  288   0.29
   15 |  8425   217    79     -   133     -   535  7883     -    92 |  278   2.88
   17 |  2763   116   113    53    26     -   725  2655     -    92 |  288   3.05
   18 |  1363    69    68    64    58  1470   538  1413     -    85 |  288   0.48
   19 |  4479   164   176   267   244     -  1207  5067     -   127 |  286   5.06
   20 |  1032    91    62    30    35  1117   754  1084     -    72 |  288   0.25
   21 |  2656   247   144   193   143     -   537  2667     -   155 |  285   2.96
   22 | 12455    84    63    70    94 12131   667 11129     -    92 |  283    >>>
   23 |  6548   205   144   216    46  5874   544  6526     -     - |  288   5.16
   24 |  2573   225    78   154   112  1728   681  2619     -    98 |  280   1.82
   25 |  1881    81    92    50    71  2759   737  1930     -   161 |  288   1.90
   26 |  1515    77   100    75    87  2898   692  1793     -    92 |  288   0.77
   27 |  7952    51   109    66    21  6004   558  7259     -    50 |  288   5.00
   28 |  3185    72     X    32   117  1177   550  3038     -    88 |  288   1.16
   29 |  2063    67    52   193   130  1956   770  2109     -    95 |  288   0.80
   30 |  1861    60    29    73    63  1566   554  1506     -   140 |  288   1.35
   31 |  7241   115    61    85   163  4504   779  7224     -   257 |  288   2.50
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    48    35     X    26     -     -     -     -    21 |  288   0.02
 AOML |     -    46     -     -     -     -     -     -     -    42 |  287  36.60
 AUCK |     -    80     -    84     -     -   676     -     -    40 |  288  16.62
 BAHR |     -    39    32    26    44     -     -     -     -    65 |  288   0.42
 BJFS |     -    79     -     -    60     -     -     -     -     - |  288   1.04
 CAS1 |     -    33     -    60    64     -     -     -     -    57 |  288   7.66
 CRO1 |     -    31     -    27     -     -     -     -     -     - |  258   0.31
 DAV1 |     -    35     -     -    17     -     -     -     -    39 |  288  20.99
 DRAO |     -    32    26     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 FORT |     -   159     -   118     -     -     -     -     -    71 |  288   0.10
 GALA |     -     -     -    51    44     -   599     -     -     - |  268  21.76
 GODE |     -   163     -   141     -     -     -     -     -     - |  253   0.17
 GUAM |     -    53     -    58    39     -   663     -     -    38 |  288  19.43
 HOB2 |     -    37     -    76    69     -     -     -     -    40 |  288   0.06
 HRAO |     -    30     -     -     -     -  3047     -     -    28 |  282  19.98
 KERG |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    40 |  287   1.45
 KIRU |     -    35     -    30     -     -     -     -     -     - |  288   2.85
 KOSG |     -    57     -    34     -     -     -     -     -    72 |  288  21.76
 MAC1 |     -    26     -    76    57     -     -     -     -     - |  288  15.07
 MAS1 |     -    29    31    31    54     -     -     -     -    82 |  288   4.18
 MATE |     -   181    67     -     -     -     -     -     -   147 |  251   0.12
 MCM4 |     -   138     -   124    98     -     -     -     -   118 |  287  18.42
 MDO1 |     -    51    41    43     -     -   627     -     -    25 |  288   5.01
 MKEA |     -    46    76    51    27     -   655     -     -    65 |  288  27.82
 NRC2 |     -    30    56    29     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 NTUS |     -    43     -     -    56     -     -     -     -    76 |  288   7.61
 OHIG |     -    75     -    90    34     -     -     -     -    71 |  288  21.96
 ONSA |     -    73     -    25    28     -     -     -     -   107 |  288   1.06
 PERT |     -    47     -    41     -     -     -     -     -     - |  286  15.49
 POTS |     -    34     -    52    41     -     -     -     -     - |  272  17.02
 REYK |     -    46     -    40     -     -     -     -     -     - |  288  10.39
 SANT |     -     -     -   135   109     -   637     -     -   150 |  267  19.27
 STJO |     -    62    64     -    36     -     -     -     -     - |  288   3.46
 THTI |     -     -     -     -    35     -     -     -     -    42 |  286   2.97
 TRO1 |     -    49     -     -    37     -     -     -     -     - |  288  13.41
 TSKB |     -   109    68    59    33     -     -     -     -    31 |  288   1.18
 USNO |     -    28     -    36     -     -     -     -     -    43 |  288   0.03
 USUD |     -    80     -    53    40     -   637     -     -     - |  288   0.18
 WHIT |     -    47     -     -    35     -     -     -     -     - |  288   7.26
 WSRT |     -    73     -     -     -     -     -     -     -    67 |  287   0.05
 WTZR |     -    68     -    19     -     -     -     -     -    74 |  288   0.14
 WUHN |     -    43     -    56    43     -     -     -     -    36 |  287  19.89
 YAR2 |     -     X     -    22     -     -   641     -     -    23 |  188   3.50
 YELL |     -    62    40    61    46     -     -     -     -    29 |  288   0.09
 ZWEN |     -     -     -    32    46     -     -     -     -    69 |  288  17.61
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4930   101    91    90    80  3864   911  4619     -    94 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

