
 GPS week: 1140   Day: 0   MJD: 52224                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2675      0     0.05    -0.13     4.86     0.00
 cod |   288     0  23672     36     1.49    -5.75     0.08    26.99
 emr |    96     0   3826    410  1006.80    16.59     0.10    20.18
 esa |   288     4  13020    297    -5.57   -49.99     0.19     0.00
 gfz |   288     0  14244      1    -0.36     0.37     0.07    32.00
 igu |    96     0   2300      0     0.08    -0.17     3.66     0.00
 jpl |     0     0      0      0     3.89     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2675      0     0.06    -0.13     4.63     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  23039    331   672.80     4.92     0.11    20.83

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5282    94   -61   -62    21  1146     - -4393     -  -134 |
    2 |  -369    70  -277  -353    -1 12533     - -1768     -     0 |
    3 |  2842   -64   -30   406   246  -482     -  1981     -  -288 |
    4 | -3059   -30    64    -3    12 -2895     - -3059     -    -1 |
    5 |  8427   100   -94    98  -125 19023     -  6608     -    93 |
    6 |  3662  -114  -110    25   221  2776     -  2404     -  -156 |
    7 |  -344    93    43  -118  -115     -     -  -989     -    42 |
    8 | -1168   148   -52  -227   -97 -1789     - -1197     -   -25 |
    9 | -9597    61  -111   255   -94 -6443     - -8513     -   101 |
   10 | -1734    68    22  -498  -126  -911     - -1627     -    99 |
   11 |  5683    93   242    64   -37   494     -  5519     -  -142 |
   13 |  4007   115   197    -8   -14  -912     -  3981     -  -191 |
   14 |  3800    99     X   599   -18  1929     -  3904     -  -100 |
   15 |  2564    53    38     -   -16     -     -  1200     -   -54 |
   17 |  2099   -46     X   458   183   189     -  2233     -  -222 |
   18 |  5441   -61   156   360    78  1847     -  5700     -   -82 |
   20 |  5125    48   100  -165  -127   407     -  5239     -    93 |
   21 | -1604   198   -23   252    23     -     - -1116     -  -304 |
   22 | -1491    -2     X   100     2 -3332     - -1499     -     X |
   23 |  -574   189     X   -21   -45     -     -   369     -  -179 |
   24 |  -989   -30    35  -176   -37 -1992     - -1141     -    84 |
   25 | -5464   164  -245   347   162 -5100     - -3919     -  -383 |
   26 | -3851    96  -123  -135     2 -1757     - -3591     -   -86 |
   27 | -3661    74  -149   125    62  1252     - -3282     -  -144 |
   28 |  7787    90   133  -244  -186   172     -  7724     -   127 |
   29 |  1817    75  -130   584   152 -1326     -  1253     -  -286 |
   30 | -4709   136  -167   254   102 -6542     - -3727     -  -279 |
   31 | -9532   -91    -8    43   263 -8340     - -8408     -  -283 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -157     -  -195     -     -     -     -     -   203 |
 ALGO |     -    73    92  -110   -29     -     -     -     -   -80 |
 AMC2 |     -    -7     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 AOML |     -    55     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 BAHR |     -     5    64  -173   -76     -     -     -     -    91 |
 BILI |     -   -32     -     -    27     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   128     -   127    37     -     -     -     -  -224 |
 BRUS |     -   -11     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 CAS1 |     -  -124     -   -29   -30     -     -     -     -   207 |
 CRO1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 DAV1 |     -    -8     -     -    -9     -     -     -     -    28 |
 DRAO |     -   -60    -9     -     -     -     -     -     -    81 |
 GALA |     -   -31     -   115   180     -     -     -     -  -238 |
 GODE |     -     3     -   439     -     -     -     -     -    -4 |
 GOLD |     -    23     -     -     -     -     -     -     -   -30 |
 GUAM |     -   -90     -  -115    15     -     -     -     -    94 |
 HOB2 |     -    47     -  -242     -     -     -     -     -   -60 |
 HRAO |     -  -259     -     -     -     -     -     -     -   335 |
 KARR |     -   -96     -     -    81     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -71     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 KOSG |     -   -78     -   -35     -     -     -     -     -   101 |
 MAC1 |     -    87     -    50  -253     -     -     -     -   276 |
 MATE |     -    -6   -54     -     -     -     -     -     -    25 |
 MCM4 |     -     -     -  -243   -31     -     -     -     -    48 |
 MEDI |     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -66 |
 METS |     -  -149     -     -     -     -     -     -     -   194 |
 MKEA |     -  -191   114   -63    20     -     -     -     -   176 |
 NLIB |     -  -541   148     -     -     -     -     -     -   556 |
 NPLD |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 NRC2 |     -   -28    80     -     -     -     -     -     -    10 |
 NTUS |     -  -104     -     -     -     -     -     -     -   135 |
 NYA1 |     -    55     -     -  -113     -     -     -     -   105 |
 OHIG |     -    18     -  -212   -71     -     -     -     -    87 |
 ONSA |     -   -50     -  -109     -     -     -     -     -    65 |
 PENC |     -   263     -     -     -     -     -     -     -  -341 |
 PERT |     -    60     -   -21     -     -     -     -     -   -77 |
 PETP |     -   -63     -     -    53     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -302  -116  -168     -     -     -     -     -   425 |
 POTS |     -    25     -  -200     -     -     -     -     -   -33 |
 REYK |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 RIOG |     -     3     -   119     7     -     -     -     -   -15 |
 SFER |     -  -318     -     -     -     -     -     -     -   412 |
 STJO |     -   -34   177     -  -128     -     -     -     -   184 |
 THTI |     -     -     -  -465    20     -     -     -     -   -30 |
 THU1 |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 TRO1 |     -    31     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    81   -81  -954     -     -     -     -     -   -75 |
 USNO |     -    38    97  -393     -     -     -     -     -   -80 |
 USUD |     -   -46     -    19     -     -     -     -     -    60 |
 VILL |     -     8     -  -162     -     -     -     -     -   -11 |
 WES2 |     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 WHIT |     -    36     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 WTZR |     -   -51     -   -68     -     -     -     -     -    66 |
 WUHN |     -   152     -  -139  -107     -     -     -     -   -33 |
 YAR2 |     -   -84     -  -222     -     -     -     -     -   109 |
 YELL |     -    52    43   -18     -     -     -     -     -   -82 |
 ZWEN |     -     -     -     -   -49     -     -     -     -    75 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6470    58    85   198    66  4234     -  5760     -   134 |  288   2.98
    2 | 11375    48    64   117    30  4420     - 10298     -    50 |  288   4.36
    3 |  4886   187   189    99    88  2281     -  4304     -   301 |  288   1.27
    4 |  1271    62    85    93    40  1446     -  1360     -    67 |  288   0.95
    5 |  6114    73    70   200    79 11752     -  5637     -    85 |  288   2.93
    6 |  9824    79    69   105   113  5164     - 10003     -   191 |  288   9.11
    7 |  4906   123    52   117    85     -     -  4376     -    53 |  288   0.91
    8 |  6195    86    65   142    83  2627     -  6154     -    68 |  288   5.04
    9 |  5083    73    62   102    89  4390     -  4511     -   131 |  288   2.91
   10 |  2303    78    86   438    95  1975     -  2131     -   156 |  276   2.08
   11 |  1392    93    80   195    78   246     -  1361     -    61 |  288   0.36
   13 |   723    42    76   163    69   617     -   762     -   100 |  288   0.17
   14 |   831   123     X    98    40   706     -   800     -   111 |  288   0.28
   15 |  7640    88   266     -    65     -     -  6390     -    96 |  288   3.27
   17 |  2093   119     X   378   182  1403     -  2011     -   150 |  288   2.32
   18 |  1112    73   165   204   134   548     -   931     -   170 |  288   0.50
   20 |   667   103   105   323    86   368     -   709     -    78 |  288   0.30
   21 |  4884   202   179   219    79     -     -  5179     -   264 |  276   2.27
   22 |  2433    78     X   245    66  1463     -  2194     -     X |  288   0.72
   23 |  5668   134     X   550   106     -     -  5461     -   133 |  276   5.28
   24 |  4135    53   131    89    64  2392     -  3796     -    71 |  288   2.81
   25 |  4881    61    55   105    61  2617     -  5036     -    96 |  288   1.79
   26 |   889    58   109   126    59  1589     -   803     -   122 |  288   0.95
   27 |  3382    56    87   175    43  2551     -  3541     -    93 |  288   3.03
   28 |  3617    43    35   114    59  1321     -  3659     -    51 |  288   0.95
   29 |  3919   118    62   101    38  1469     -  3848     -   108 |  288   0.64
   30 |  2579    75    46   119    55  2511     -  2965     -    73 |  288   1.09
   31 |  5120    87    68   122   140  6899     -  5634     -   205 |  288   3.57
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29     -   377     -     -     -     -     -    38 |  286   0.09
 ALGO |     -    35    55    95    40     -     -     -     -    75 |  288   0.02
 AMC2 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    52 |  286   0.05
 AOML |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    71 |  286  17.76
 BAHR |     -    27    31   114    61     -     -     -     -   113 |  288   0.67
 BILI |     -    47     -     -    39     -     -     -     -     - |  287  22.10
 BRMU |     -    41     -   102    35     -     -     -     -    84 |  288  31.16
 BRUS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    35 |  286   0.07
 CAS1 |     -    80     -   386    99     -     -     -     -   236 |  287   7.47
 CRO1 |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    53 |  286   0.11
 DAV1 |     -    58     -     -    43     -     -     -     -    27 |  288  17.88
 DRAO |     -    28    88     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.06
 GALA |     -    82     -   120    21     -     -     -     -   102 |  288  32.40
 GODE |     -    93     -   340     -     -     -     -     -   121 |  278  78.30
 GOLD |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    42 |  286  29.26
 GUAM |     -    50     -   117    35     -     -     -     -    31 |  288  33.65
 HOB2 |     -    42     -    88     -     -     -     -     -    54 |  288   0.07
 HRAO |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  36.48
 KARR |     -    41     -     -    35     -     -     -     -     - |  288  17.87
 KERG |     -   102     -     -     -     -     -     -     -   132 |  287   1.79
 KOSG |     -    36     -    92     -     -     -     -     -    47 |  285  21.03
 MAC1 |     -   116     -    86    44     -     -     -     -   104 |  288  16.18
 MATE |     -    29    58     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 MCM4 |     -     -     -   139    23     -     -     -     -    36 |  242  41.77
 MEDI |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    43 |  286   0.78
 METS |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    40 |  285   0.96
 MKEA |     -    24    53    86    17     -     -     -     -    27 |  288  43.92
 NLIB |     -    49   120     -     -     -     -     -     -    73 |  232   0.06
 NPLD |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    36 |  285   0.09
 NRC2 |     -    33    63     -     -     -     -     -     -    52 |  286   0.05
 NTUS |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   7.14
 NYA1 |     -    38     -     -    31     -     -     -     -    38 |  288   0.11
 OHIG |     -    51     -   252    68     -     -     -     -    89 |  288  16.95
 ONSA |     -    38     -    95     -     -     -     -     -    49 |  288   5.68
 PENC |     -   259     -     -     -     -     -     -     -   335 |  285   6.56
 PERT |     -    34     -    94     -     -     -     -     -    45 |  286  18.91
 PETP |     -    41     -     -    35     -     -     -     -     - |  282  28.36
 PIE1 |     -    37    98    85     -     -     -     -     -    71 |  278   0.06
 POTS |     -    28     -    89     -     -     -     -     -    36 |  286  14.83
 REYK |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    53 |  284   9.21
 RIOG |     -    61     -   119    43     -     -     -     -    54 |  288  12.87
 SFER |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    54 |  287   1.11
 STJO |     -    29    45     -    36     -     -     -     -    54 |  288   2.19
 THTI |     -     -     -   112    17     -     -     -     -    26 |  287   2.46
 THU1 |     -    60     -     -     -     -     -     -     -    77 |  268  30.72
 TRO1 |     -    54     -     -    46     -     -     -     -     - |  288  11.60
 TSKB |     -    21    47   112     -     -     -     -     -    25 |  274   1.50
 USNO |     -    42    69    88     -     -     -     -     -    65 |  288   0.05
 USUD |     -    62     -    91     -     -     -     -     -    80 |  286   0.38
 VILL |     -    28     -    91     -     -     -     -     -    36 |  286  36.37
 WES2 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    52 |  285   0.06
 WHIT |     -    20     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  18.89
 WSRT |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.08
 WTZR |     -    29     -   135     -     -     -     -     -    37 |  286   0.07
 WUHN |     -    32     -   108    26     -     -     -     -    31 |  287  32.95
 YAR2 |     -    40     -   111     -     -     -     -     -    52 |  287   4.85
 YELL |     -   271   253   314     -     -     -     -     -   287 |  283   0.14
 ZWEN |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    41 |  266  16.29
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4861    79   104   188    69  3660     -  4627     -   107 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

