
 GPS week: 1210   Day: 1   MJD: 52715                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2672      0     0.12    -0.08     4.09     0.00
 cod |   288     0  24533      0    -0.46     0.25     0.07    21.42
 emr |   288     0  18578     20   714.56    40.66     0.09    15.78
 esa |     0     0      0      0     0.29     0.00     0.00     0.00
 gfz |   288     0  16342     70    -0.34     0.14     0.07    18.70
 igu |    96     0   2480      0     0.06     0.04     3.61     0.00
 jpl |   288     0  13870    714     1.02    -0.27     0.05    29.65
 ngs |    96     0   2672      0     0.12    -0.09     3.92     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28439    303   315.77    13.72     0.10    14.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2514    46    -6     -    30  3814   -54 -2556     -   -34 |
    2 | -3044   -23  -159     -    59  5548   126 -2981     -   -13 |
    3 |  4901   -54   -85     -    92  9404    81  3982     -   -11 |
    4 |  2732   163  -119     -     1 -3348   -39  2776     -   -63 |
    5 |  3702   168  -242     -    -6  8596   118  3857     -  -129 |
    6 |  3240   113  -118     -   122  7449   -13  2736     -  -186 |
    7 | -4973     7  -185     -    79 -3022   175 -4342     -  -131 |
    8 |  1714    32  -107     -    11 -5437   162  1784     -   -67 |
    9 | -3339   212  -247     -    67  4510    55 -3756     -  -175 |
   10 | -1244    40  -303     -    87  -929   219  -999     -  -118 |
   11 |  6830   -96   187     -    43  5096   -24  6581     -   -99 |
   13 |  1438    46   150     -     5  2781  -122  1438     -  -139 |
   14 |  4400   181    86     -  -135  1959    60  4202     -  -262 |
   15 | -2420    56  -225     -   182 -1479   190 -2750     -  -219 |
   16 |  5160   -50   321     -   -89     -     X  5438     -  -166 |
   17 | -4948   111  -194     -    30     -   192 -5547     -  -136 |
   18 |  3047   -14   125     -    96  1492     7  3070     -  -244 |
   20 |  2132   -21    54     -    19  3211   171  2382     -  -262 |
   22 | 11478    44  -141     -  -129  4240   400 10867     -   -69 |
   23 | -7216   109  -303     -    50 -8797   300 -6417     -  -277 |
   24 | -2443   112  -212     -   179 -1974    19 -2429     -  -189 |
   25 | -9178   160   -50     -    59-11107   -79 -7624     -  -162 |
   26 |  -428    50  -258     -   308    70   -40  -655     -  -159 |
   27 | -1603   -17   -45     -    63-16944   127 -1667     -  -110 |
   28 |  1353     1   256     -  -139  5295   -51  1409     -   -44 |
   29 | -3054   129  -247     -   158 -2308    20 -3189     -  -145 |
   30 | -2572   227  -167     -   184 -3507  -189 -2250     -  -258 |
   31 | -2913   -14   -85     -    57 -4070   124 -3110     -  -117 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -143     4     -     -     -    -9     -     -   226 |
 ALGO |     -     -    30     -     -     -    43     -     -  -122 |
 AMC2 |     -  -143   158     -     -     -  -109     -     -   267 |
 AOML |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -   206 |
 AREQ |     -    41   -36     -    46     -     8     -     -   -99 |
 ARTU |     -     1     -     -  -149     -    93     -     -     - |
 ASC1 |     -   -12     -     -    13     -     -     -     -     X |
 BAHR |     -    77    66     -     -     -     -     -     -  -186 |
 BILI |     -    42     -     -   -32     -   -10     -     -     - |
 BJFS |     -     -   -36     -  -352     -     -     -     -   501 |
 BOGT |     -     -     -     -     -     -   134     -     -  -276 |
 BOR1 |     -   -28    16     -     -     -    13     -     -    -1 |
 CAS1 |     -    34     -     -   -48     -     -     -     -    11 |
 CEDU |     -  -202     -     -     -     -     -     -     -   300 |
 CHAT |     -  -164     -     -     -     -     -     -     -   243 |
 CHUR |     -    22   196     -     -     -     -     -     -  -147 |
 COCO |     -    22     -     -    87     -   -29     -     -   -86 |
 CRO1 |     -   -55   109     -     -     -   156     -     -  -352 |
 DAVR |     -    13     -     -   -66     -    76     -     -   -86 |
 DRAO |     -   -59   145     -     -     -     -     -     -   -71 |
 DWH1 |     -     -   -19     -     -     -     -     -     -    21 |
 EISL |     -   177     -     -    79     -  -108     -     -  -136 |
 FAIR |     -     -   155     -    23     -  -141     -     -    83 |
 FORT |     -   197   108     -    34     -     -     -     -  -368 |
 GODE |     -  -111    50     -     -     -     -     -     -   112 |
 GOLD |     -    10     -     -     -     -   -88     -     -   167 |
 GRAZ |     -     -   183     -     -     -     -     -     -  -200 |
 GUAM |     -     6     -     -     -     -     6     -     -   -21 |
 GUAT |     -  -277     -     -  -168     -   186     -     -   298 |
 HOB2 |     -    31    95     -   -93     -    31     -     -   -93 |
 HRAO |     -    53     -     -     -     -  -117     -     -   162 |
 JPLM |     -     -    57     -  -109     -     -     -     -    82 |
 KGN0 |     -     -  -349     -     -     -     -     -     -   381 |
 KOKB |     -     -   -72     -   189     -     -     -     -  -168 |
 KOSG |     -  -184     -     -     -     -     -     -     -   273 |
 KUNM |     -   163     -     -     -     -  -170     -     -   111 |
 LPGS |     -   -51     -     -     -     -   -58     -     -   188 |
 MAC1 |     -    -3     -     -  -110     -    80     -     -   -14 |
 MAW1 |     -   122     -     -  -437     -     -     -     -   383 |
 MCM4 |     -   299     -     -  -268     -     X     -     -   -97 |
 MDO1 |     -   -23   147     -     -     -     -     -     -  -127 |
 MEDI |     -  -170     1     -     -     -     -     -     -   253 |
 METS |     -  -200    97     -     -     -     -     -     -   192 |
 MIZU |     -     -   -94     -     -     -     -     -     -   103 |
 MKEA |     -     2     -     -  -119     -   -38     -     -   229 |
 NKLG |     -    28     -     -  -164     -   152     -     -  -137 |
 NLIB |     -   -21    -5     -     -     -    28     -     -   -21 |
 NOT1 |     -     -  -263     -     -     -     -     -     -   287 |
 NRC2 |     -  -109   121     -   -64     -     X     -     -   114 |
 NRIL |     -     -     -     -   -52     -    33     -     -     - |
 NTUS |     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 NYA1 |     -    61     -     -  -115     -     -     -     -    59 |
 NYAL |     -     -   154     -     -     -     -     -     -  -168 |
 OS0G |     -   -44   139     -    37     -     -     -     -  -135 |
 PIE1 |     -    30    66     -     -     -    14     -     -  -145 |
 POL2 |     -  -115     -     -     -     -     -     -     -   171 |
 POTS |     -   -25     -     -   -70     -     -     -     -   129 |
 RBAY |     -   -99     -     -   135     -     -     -     -   -45 |
 RESO |     -    71     -     -   -82     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 SCH2 |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    28 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -   -41     -     -    83 |
 STJO |     -  -109    93     -     -     -   -50     -     -   163 |
 SUTH |     -  -165     -     -     -     -     -     -     -   244 |
 TOW2 |     -    14     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 TRO1 |     -  -117     -     -   -31     -     -     -     -   214 |
 TROM |     -     -     -     -     -     -  -329     -     -   676 |
 TSKB |     -   -66   105     -     -     -     -     -     -   -17 |
 UNSA |     -     -     -     -    77     -     -     -     -  -100 |
 URUM |     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 USN1 |     -     -   547     -     -     -  -403     -     -   244 |
 USNO |     -    -2   123     -     -     -     -     -     -  -131 |
 USUD |     -     -   -20     -     -     -  -113     -     -   254 |
 WILL |     -  -137   102     -     -     -     -     -     -    96 |
 WSRT |     -   -57   206     -     -     -     -     -     -  -140 |
 WUHN |     -  -121    36     -   314     -     -     -     -  -266 |
 YAR2 |     -    30     -     -     -     -  -200     -     -   369 |
 YELL |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  2573    45    58     -    57  3204    21  2452     -    38 |  288   2.52
    2 |  1367    45   193     -    90  2498    46  1367     -   114 |  276   1.40
    3 |  5060    70    52     -    30  4133    49  4326     -    42 |  288   2.84
    4 |  1243    49    36     -    68  2585    36  1243     -    69 |  288   0.61
    5 |  3174   188    57     -    52  4326    56  3132     -   119 |  279   3.49
    6 |  9876    52    54     -    41  7377    30  8717     -    41 |  288   6.93
    7 |  1681    51    36     -    58  1268    37  1775     -    89 |  288   0.56
    8 |  3554    60    54     -    53  2376    38  3578     -    72 |  288   2.76
    9 |  4972    55    30     -    32  2705    39  4856     -    36 |  288   3.11
   10 |  3178    48    55     -    58  2091    45  3149     -    98 |  277   2.41
   11 |  2117    72    46     -    69  3316    37  2094     -    45 |  288   0.33
   13 |   790    57    91     -    49  2317    49   856     -    66 |  288   0.20
   14 |   889    54    60     -    31  1602    42  1174     -    69 |  288   0.33
   15 |  5143    76   123     -    41  2796    37  4805     -    57 |  287   2.67
   16 |  2646    37    34     -    55     -     X  2365     -    81 |  288   0.28
   17 |  6935   114   272     -   189     -    87  6169     -   155 |  288   2.05
   18 |   933    66    46     -    34  1340    35   981     -    61 |  288   0.36
   20 |  1639    79    87     -    28  2334    36  1575     -    76 |  288   0.26
   22 |  8011   142    57     -   154  7069    72  8267     -    89 |  277   8.81
   23 |  7231    47    96     -    82  2729   116  7675     -   148 |  282   6.91
   24 |  3535    53    54     -    46  2084    22  3598     -   123 |  288   2.00
   25 |  5577    90    41     -   118  3996    55  5432     -   144 |  288   2.62
   26 |  1402    67    43     -   102   698    44  1465     -   110 |  288   0.64
   27 |  1144    60    52     -    49  9441    32  1338     -    57 |  288   1.14
   28 |  2287    62    47     -    25  1857    22  2339     -    59 |  288   1.30
   29 |  1766    80    37     -   140  1278    46  1613     -   113 |  288   0.38
   30 |  2566   153   131     -   133  1306    95  2311     -   186 |  286   0.84
   31 |  3400    86    49     -    39  1541    37  3115     -   149 |  288   1.16
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    67     -     -     -    44     -     -    92 |  288   0.35
 ALGO |     -     -    21     -     -     -    19     -     -    45 |  288   0.06
 AMC2 |     -    27    62     -     -     -    50     -     -    84 |  288   0.05
 AOML |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    56 |  262  43.87
 AREQ |     -    30    33     -    22     -    26     -     -    59 |  288  28.98
 ARTU |     -    71     -     -    18     -    44     -     -     - |  288  11.28
 ASC1 |     -    21     -     -    24     -     -     -     -     X |  257    >>>
 BAHR |     -    49    39     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.30
 BILI |     -    31     -     -    24     -    26     -     -     - |  287   9.80
 BJFS |     -     -   110     -   112     -     -     -     -   165 |  288    >>>
 BOGT |     -     -     -     -     -     -    53     -     -   109 |  216  45.97
 BOR1 |     -    40   121     -     -     -    26     -     -    66 |  288   0.51
 CAS1 |     -    43     -     -   153     -     -     -     -   243 |  288   7.87
 CEDU |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    47 |  286  31.72
 CHAT |     -    57     -     -     -     -     -     -     -    85 |  284  10.67
 CHUR |     -   150   204     -     -     -     -     -     -   113 |  285   0.62
 COCO |     -    66     -     -    24     -    36     -     -    57 |  288  11.20
 CRO1 |     -    54   132     -     -     -    50     -     -   103 |  288  27.16
 DAVR |     -   154     -     -    64     -   101     -     -   114 |  288  19.46
 DRAO |     -    21    22     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.07
 DWH1 |     -     -    84     -     -     -     -     -     -    92 |  259   1.07
 EISL |     -    76     -     -   108     -    27     -     -    46 |  281  52.15
 FAIR |     -     -    99     -   110     -   172     -     -   175 |  274   1.06
 FORT |     -    46    57     -    37     -     -     -     -    59 |  288   0.14
 GODE |     -    33    73     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.15
 GOLD |     -    23     -     -     -     -    43     -     -    88 |  288  22.82
 GRAZ |     -     -    41     -     -     -     -     -     -    45 |  286 126.59
 GUAM |     -    41     -     -     -     -    28     -     -    54 |  288  20.62
 GUAT |     -    26     -     -    45     -    24     -     -    61 |  288    >>>
 HOB2 |     -    54    39     -    37     -    41     -     -    43 |  288   0.08
 HRAO |     -    58     -     -     -     -    63     -     -   169 |  288  25.71
 JPLM |     -     -   145     -    62     -     -     -     -   105 |  288  34.13
 KGN0 |     -     -    86     -     -     -     -     -     -    94 |  284   0.29
 KOKB |     -     -   114     -    67     -     -     -     -    65 |  288   0.11
 KOSG |     -    67     -     -     -     -     -     -     -    99 |  288 147.42
 KUNM |     -    23     -     -     -     -    18     -     -    30 |  288  28.64
 LPGS |     -    63     -     -     -     -    44     -     -   152 |  288  25.14
 MAC1 |     -   108     -     -    61     -    48     -     -   192 |  288  14.59
 MAW1 |     -    65     -     -    67     -     -     -     -    95 |  255  35.64
 MCM4 |     -    59     -     -   112     -     X     -     -   165 |  288  54.69
 MDO1 |     -    27    57     -     -     -     -     -     -    57 |  287 395.52
 MEDI |     -    34    60     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.09
 METS |     -    31    56     -     -     -     -     -     -    45 |  287   1.02
 MIZU |     -     -    92     -     -     -     -     -     -   101 |  273   0.64
 MKEA |     -    35     -     -    31     -    48     -     -   141 |  288  33.71
 NKLG |     -    34     -     -    38     -    22     -     -    57 |  287  96.59
 NLIB |     -    40   132     -     -     -    37     -     -    72 |  288   0.11
 NOT1 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -    46 |  286    >>>
 NRC2 |     -    25    36     -    36     -     X     -     -    44 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    88     -    56     -     -     - |  272  12.03
 NTUS |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    45 |  287   9.22
 NYA1 |     -    27     -     -    16     -     -     -     -    33 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    22 |  285   0.08
 OS0G |     -    20    51     -    22     -     -     -     -    47 |  288   0.14
 PIE1 |     -    48   100     -     -     -    33     -     -    34 |  288   0.08
 POL2 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288  18.50
 POTS |     -    24     -     -    18     -     -     -     -    39 |  288  12.17
 RBAY |     -   112     -     -   161     -     -     -     -   157 |  220    >>>
 RESO |     -    16     -     -    18     -     -     -     -     - |  285   9.88
 SANT |     -    96     -     -     -     -     -     -     -   143 |  280   3.71
 SCH2 |     -     -   191     -     -     -     -     -     -   209 |  200   2.82
 SELE |     -     -     -     -     -     -    14     -     -    28 |  286  39.35
 STJO |     -    56    40     -     -     -    28     -     -    33 |  288   6.60
 SUTH |     -    61     -     -     -     -     -     -     -    90 |  286  23.25
 TOW2 |     -    38     -     -     -     -    27     -     -     - |  288  15.50
 TRO1 |     -    28     -     -    18     -     -     -     -    49 |  288  11.21
 TROM |     -     -     -     -     -     -    27     -     -    55 |  252  14.17
 TSKB |     -    24    34     -     -     -     -     -     -    51 |  288   1.05
 UNSA |     -     -     -     -    63     -     -     -     -    81 |  288  21.13
 URUM |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288  21.03
 USN1 |     -     -    80     -     -     -    40     -     -    62 |  288   0.09
 USNO |     -    24    26     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.06
 USUD |     -     -   106     -     -     -    57     -     -   170 |  288  15.76
 WILL |     -    37    55     -     -     -     -     -     -    67 |  288   1.91
 WSRT |     -    31    62     -     -     -     -     -     -    46 |  288   0.04
 WUHN |     -    35   109     -    29     -     -     -     -    67 |  287  22.94
 YAR2 |     -    57     -     -     -     -    39     -     -    25 |  288   7.28
 YELL |     -   136     -     -     -     -     -     -     -   201 |  219   0.27
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4090    65    86     -    73  3609    50  3922     -    95 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.03 (ns) 

