
 GPS week: 1264   Day: 2   MJD: 53094                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2496      0    -0.18     0.31     3.58     0.00
 cod |   288     0  26024     11    -0.87    -1.98     0.05    13.72
 emr |   288     0  17476      0  2590.16    22.05     0.03    21.87
 esa |   288     0  17446    547  2589.83    21.90     0.07     9.49
 gfz |   288     0  20553    316     0.08     1.10     0.04    20.75
 iga |    96     0   2592      8    -0.21     0.32     0.08     0.00
 igu |    96     0   2592     95    -0.66  -108.69     2.93     0.00
 jpl |   288     0  15944    490    -0.44    -3.38     0.04    18.64
 ngs |    96     0   2592      0    -0.20     0.31     3.31     0.00
 usn |   288     0  32487    536   669.21     9.82     0.05    15.53

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  5954   -60   -13    74   152   101 10248  -110  4589   -48 |
    3 |  -428   -53   -15    54   154    26 -3063   -39  -816  -169 |
    4 |   729    49   -13    17  -114    27  1162   173   179   112 |
    5 | -4166    57  -104   -79   -36     8  1558   140 -3968    28 |
    6 | -2418   131   -63    72   -10    67-10393    16 -1842   -59 |
    7 | -2126  -134   -89   158   112   -97  -391   -13 -2317    -3 |
    8 |   468  -140   -60   216    54    12-12871    21   225   -12 |
    9 | -1572    81  -141  -233   118  -105  4125   130 -1860   -42 |
   10 |  -629    40   -54    16   109   -20 -1906     -  -363  -116 |
   11 |     -   100    55    -3  -203    14   432     -  6047   107 |
   13 |  4566   143   -64   328  -271   -74  4916    48  4493    69 |
   14 |  1557   161   -26  -112   -21   -37  2918    53  1641   -11 |
   15 |-14069  -121   -52   100   177   103 -4509    11-14324  -118 |
   16 |  4170   152   -26   -60  -175     4  2616   149  3954   -12 |
   17 | -1735    57  -194   -94   326    11  2448   131 -2019  -159 |
   18 |  4317    83    71  -252    56   -62  1349   111  4120   -95 |
   20 |  4245     0  -107   416    34   -41   410   106  4098  -150 |
   21 |  3612    31    40    46  -249    -8 -3627   159  3069    27 |
   22 | -5280    57   172   -95  -196    15  -217    45 -5110   -38 |
   24 |  4337    74   -39  -192   -33   -12  3842    92  3908    43 |
   25 |  3958    87   -82    41    45    80  6699    41  3130   -49 |
   26 |   800    -5   -97  -257   149   -15     X   150   677   -78 |
   27 | -1022   -39   -91   186   132   -80 -4702    67 -1499  -128 |
   28 |  4098    14   -68  -105    61   113 -4376   169  3668    66 |
   29 | -4412   -86  -109    15    86    16 -3113    96 -4698    -7 |
   30 | -4222    28   -21  -226   180   -98  1237   -30 -3951   -63 |
   31 |  -731    -4   142   207   -96    49  5117   -65 -1031  -118 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    -4    25     -     -     -     -   -70     -    52 |
 ALGO |     -     -  -113   306     -     -     -   -17     -    -7 |
 AMC2 |     -  -160   101     -     -     -     -  -117     -   141 |
 ARTU |     -    82     -    92   -30     -     -   -73     -     - |
 ASC1 |     -  -328     -     -   217     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   243     -     -  -165     -  -133 |
 BAHR |     -   -68    37     -     -     -     -     -     -     9 |
 BAN2 |     -     -   -35     -     -     -     -     -     -    49 |
 BILI |     -    34     -     -    49     -     -   -80     -     - |
 BOR1 |     -  -126   185     -     -     -     -     -     -  -149 |
 BREW |     -     -   -24     -     -     -     -     -     -    33 |
 BRMU |     -     -     -     -     8     -     -     -     -   -10 |
 BRUS |     -    37    44     -     -     -     -   -39     -   -47 |
 CAGZ |     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 CAS1 |     -    75     -    -5   -41     -     -     -     -    -8 |
 CEDU |     -   -14     -  -161     -     -     -     -     -   111 |
 CHUR |     -    65   115     -     -     -     -     -     -  -218 |
 COCO |     -    27     -  -175   104     -     -   -31     -   -20 |
 CORD |     -   -11     -  -184    91     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    53    55   -68   -53     -     -    21     -   -28 |
 DAKA |     -    53     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    47     -     -     -     -   -55     -     - |
 DAV1 |     -   175     -     -  -131     -     -   109     -   -87 |
 DRAO |     -   106   -39     -     -     -     -   -18     -   -18 |
 DWH1 |     -   119    40     -     -     -     -     X     -  -161 |
 FAIR |     -     -     4    29   -94     -     -    32     -    58 |
 FORT |     -     -   -19     -    39     -     -     -     -   -25 |
 GLPS |     -    38     -   180    -8     -     -  -108     -     - |
 GODE |     -     -    39   -49     -     -     -    -6     -   -17 |
 GOL2 |     -     -   120     -     -     -     -   -83     -   -78 |
 GOLD |     -    22     -  -176     -     -     -    -4     -    93 |
 GUAM |     -     -     -     X  -184     -     -     X     -   246 |
 GUAT |     -  -111     -     -     8     -     -     -     -    83 |
 HERS |     -     -  -208     -     -     -     -     -     -   293 |
 HOB2 |     -    21     -     -     -     -     -    48     -   -76 |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -35     -    42 |
 IENG |     -  -169   106     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    51   -18     -     -     -     -    -7 |
 JPLM |     -     -   101     -     -     -     -   -78     -   -48 |
 KERG |     -     -   112   -36   -14     -     -     -     -  -130 |
 KGN0 |     -    51   -24     -     -     -     -     -     -   -11 |
 KIRU |     -    -6     -    59     -     -     -     -     -   -31 |
 KIT3 |     -     -     -    77  -216     -     -   229     -   -32 |
 KOKB |     -     -     -     -  -173     -     -    87     -   127 |
 KOSG |     -   -85     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    17     -   -20 |
 LHAS |     -     -     -  -125     -     -     -     -     -    76 |
 LPGS |     -   -46     -   317     X     -     -   -96     -   -34 |
 MAC1 |     -  -144     -    86  -133     -     -   155     -    70 |
 MALI |     -     -     -   -12     -     -     -     -     -     8 |
 MAS1 |     -    38    31    56   -84     -     -     -     -     1 |
 MAW1 |     -    56     -     -    -5     -     -     -     -   -42 |
 MCM4 |     -   457   133     -  -441     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -  -182    70     -   -39     -     -     -     -   114 |
 METS |     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 MKEA |     -     -     -  -106     -     -     -     -     -    65 |
 NKLG |     -     -     -     6     -     -     -    46     -   -58 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    53     -   -64 |
 NNOR |     -     -     -    17     -     -     -    10     -   -22 |
 NRC1 |     -     -     2     -    45     -     -   -91     -    48 |
 NYA1 |     -     -     -     -   281     -     -     -     -  -376 |
 ONSA |     -     -   -77   177     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -366     -     -    83     -     -   177     -     - |
 PERT |     -    65    -7  -577   179     -     -     -     -    64 |
 PETP |     -   -73     -     -    48     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -    52     -     -     -   -60     -    41 |
 PIMO |     -     -     -   117   -53     -     -     -     -     X |
 POTS |     -   -94     -     -    -7     -     -     -     -    93 |
 PRDS |     -  -101     -     -     -     -     -     -     -    89 |
 PTBB |     -    69     -     -     -     -     -     -     -   -61 |
 QAQ1 |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -    88 |
 REYK |     -   -55     -     -     -     -     -   -56     -   116 |
 RIOG |     -    85     -   105  -143     -     -     -     -    52 |
 SANT |     -   -44     -   269   -96     -     -     -     -     3 |
 SEY1 |     -    78     -     -  -142     -     -     -     -   120 |
 SFER |     -  -256     -     -     -     -     -     -     -   226 |
 SPT0 |     -   -73     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 STJO |     -     -   -24     -     -     -     -  -107     -   163 |
 SUTH |     -    43     -     -     -     -     -     -     -   -38 |
 SUTM |     -     -    92     -   -69     -     -   -32     -     - |
 THTI |     -     -    16  -387   122     -     -  -154     -   101 |
 THU3 |     -     9     -     -   -21     -     -     -     -    21 |
 TIDB |     -    51     -     -     1     -     -     -     -   -46 |
 TOW2 |     -   -19     -     -    28     -     -   -18     -     - |
 TRO1 |     -    36     -     -   -76     -     -     -     -    70 |
 TSKB |     -   -45    20     -    24     -     -     -     -   -20 |
 TWTF |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 URUM |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 USN1 |     -   294     -     -     -     -     -  -310     -   112 |
 USNO |     -   -83    65     -     -     -     -     -     -   -19 |
 USUD |     -     -     -   -27     -     -     -     -     -    17 |
 VILL |     -    11     -     X     -     -     -     -     -   -10 |
 WHIT |     -   -67     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 WSRT |     -    63     -     -     -     -     -   -24     -   -27 |
 WTZR |     -   -26     -  -102     -     -     -    36     -    42 |
 WUHN |     -     -     -     -    82     -     -     -     -  -109 |
 YAKT |     -    24     -     -     -     -     -    24     -   -51 |
 YAR2 |     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -37 |
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -    57     -   -68 |
 YELL |     -    15    24  -146   -35     -     -     -     -    89 |
 ZWEN |     -   -78     -  -125    67     -     -     -     -    56 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6716    48    31    76    27    29  3361    43  5901    43 |  288   3.49
    3 |  3211    33    30    78    30    63  1713    65  3225    22 |  288   2.71
    4 |  1276    33    27    97    46    36  1768    62  1150    42 |  288   0.83
    5 |  6882    72    45    49    35   109  2740    30  6820    98 |  288   2.66
    6 |  9328    42    38    37    25    93  4425    10  7917    44 |  288   1.04
    7 |   689    59    71   121    21    43   336    15   583    40 |  288   0.78
    8 |  4208    89    32    52    59    46  7765    30  4238   102 |  288   4.61
    9 |  2657    40    31    55    40    37  1656    17  2508    99 |  288   1.22
   10 |  5275   139    32   130    38    64  2293     -  5265   111 |  288   2.07
   11 |     -    70    37    52    21    63   507     -  1312    43 |  288   0.44
   13 |  1174    47    36    55    41    47  2564    31   946    29 |  288   0.29
   14 |  1973    43    49    73    32    43  1584    11  1939    71 |  288   0.18
   15 |  6502    34    36    58    17    91  3103    19  6364    45 |  288   2.30
   16 |   667    78    43   100    29    44  1407    63   539    39 |  288   0.34
   17 |   795    41    21    71    31    72  1776    42   716    72 |  288   0.69
   18 |  1129    55    31   104    38    86   932    27  1009    57 |  288   0.43
   20 |   856    75    57    93    35    76   576    65   744    69 |  288   0.24
   21 |  2350    45    31    77    26    62  1858    45  2028    35 |  288   0.28
   22 |  1462    77    41    79    41    96   632    67  1438    96 |  288   0.44
   24 |  2781    53    21    59    35    92  4982    31  2925    32 |  288   2.80
   25 |  2161    27    33    91    22    72  4748    78  2513    87 |  288   1.59
   26 |  1645    45    31    53    33    60     X    18  1574   112 |  288   0.60
   27 |  1604    51    30    53    39    37  2609    34  1439    38 |  288   1.01
   28 |  2443    57    29    49    32   145  4573    29  2201    37 |  288   1.22
   29 |  1709    40    20    53    16    28  1367    29  1641    46 |  288   0.47
   30 |  2424    53    81    77    29   229   982    31  2581    68 |  288   0.82
   31 |  1552    36    43    59    37    60  2108    34  1391    49 |  288   1.23
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    53    18     -     -     -     -    35     -    22 |  288   0.17
 ALGO |     -     -    16    41     -     -     -    19     -    20 |  288   0.05
 AMC2 |     -    50    18     -     -     -     -    28     -    20 |  288   0.05
 ARTU |     -    38     -    29    26     -     -    25     -     - |  288  12.09
 ASC1 |     -    42     -     -    28     -     -     -     -     X |  272    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    53     -     -    43     -    64 |  286    >>>
 BAHR |     -    26    18     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.67
 BAN2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    34 |  275  21.43
 BILI |     -    33     -     -    18     -     -    18     -     - |  287   8.56
 BOR1 |     -    34    23     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.38
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    33 |  240    >>>
 BRUS |     -    46    25     -     -     -     -    15     -    33 |  288   0.04
 CAGZ |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.57
 CAS1 |     -    31     -    36    17     -     -     -     -    42 |  288   7.81
 CEDU |     -    23     -    73     -     -     -     -     -    31 |  288  13.07
 CHUR |     -    95    26     -     -     -     -     -     -    67 |  288   7.22
 COCO |     -    27     -    55    29     -     -    37     -    52 |  288  10.35
 CORD |     -    54     -    58    32     -     -     -     -     - |  288  18.87
 CRO1 |     -    39    20    34    19     -     -    17     -    24 |  288  23.43
 DAKA |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     - |  198  28.85
 DARW |     -     -    22     -     -     -     -    26     -     - |  288   3.86
 DAV1 |     -    34     -     -    31     -     -    49     -    20 |  277  18.94
 DRAO |     -    40    15     -     -     -     -    19     -    23 |  288   0.09
 DWH1 |     -    31    11     -     -     -     -     X     -    29 |  288   0.72
 FAIR |     -     -    23    71    34     -     -    49     -    55 |  286   0.08
 FORT |     -     -    41     -    57     -     -     -     -    63 |  288   0.13
 GLPS |     -    41     -    58    41     -     -    27     -     - |  288  26.05
 GODE |     -     -    42    49     -     -     -    31     -    12 |  288   0.11
 GOL2 |     -     -    46     -     -     -     -    76     -   113 |  286   0.28
 GOLD |     -    36     -    36     -     -     -    30     -    39 |  288  13.05
 GUAM |     -     -     -     X    50     -     -     X     -    67 |  204    >>>
 GUAT |     -    22     -     -    23     -     -     -     -    28 |  287    >>>
 HERS |     -     -    29     -     -     -     -     -     -    40 |  241   6.46
 HOB2 |     -    59     -     -     -     -     -    27     -    35 |  268   1.25
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    22     -    26 |  288   0.68
 IENG |     -    38    24     -     -     -     -     -     -     - |  288   1.20
 IISC |     -     -     -    58    27     -     -     -     -    36 |  288  28.98
 JPLM |     -     -    30     -     -     -     -    28     -    30 |  288   6.94
 KERG |     -     -    28    46    46     -     -     -     -    43 |  288   0.78
 KGN0 |     -    71    13     -     -     -     -     -     -    56 |  287   0.65
 KIRU |     -    37     -    39     -     -     -     -     -    17 |  288  21.73
 KIT3 |     -     -     -    34    25     -     -    31     -    22 |  288  24.28
 KOKB |     -     -     -     -    24     -     -    29     -    35 |  288   0.05
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288  75.01
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    28     -    34 |  288  46.07
 LHAS |     -     -     -    16     -     -     -     -     -    10 |  287  10.18
 LPGS |     -   122     -    77     X     -     -    76     -    18 |  276  35.58
 MAC1 |     -    98     -    81   130     -     -   119     -    24 |  279    >>>
 MALI |     -     -     -    30     -     -     -     -     -    18 |  287  33.62
 MAS1 |     -    34    27    40    54     -     -     -     -    65 |  288   2.12
 MAW1 |     -    24     -     -    14     -     -     -     -    19 |  288  36.22
 MCM4 |     -    64    86     -    58     -     -     -     -     - |  288  20.50
 MDO1 |     -    22     9     -    15     -     -     -     -    20 |  288  19.39
 METS |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   9.79
 MKEA |     -     -     -   143     -     -     -     -     -    87 |  131  23.31
 NKLG |     -     -     -    28     -     -     -    19     -    22 |  287 304.73
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    15     -    18 |  288   0.04
 NNOR |     -     -     -    64     -     -     -    28     -    33 |  288  18.70
 NRC1 |     -     -    15     -    10     -     -    18     -    26 |  288   0.03
 NYA1 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    41 |  288   0.03
 ONSA |     -     -    13    29     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -    42     -     -    32     -     -    13     -     - |  288  51.96
 PERT |     -   104    52    28    23     -     -     -     -    32 |  288   1.95
 PETP |     -    47     -     -    31     -     -     -     -     - |  287   7.78
 PIE1 |     -     -     -    57     -     -     -    28     -    29 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -    87    40     -     -     -     -     X |  223  14.74
 POTS |     -    42     -     -    15     -     -     -     -    30 |  288  23.17
 PRDS |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   3.77
 PTBB |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.22
 QAQ1 |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288   8.25
 REYK |     -    25     -     -     -     -     -    17     -    26 |  288   6.96
 RIOG |     -    61     -    65    28     -     -     -     -    23 |  274  17.53
 SANT |     -    72     -    94    34     -     -     -     -    36 |  288   5.42
 SEY1 |     -    29     -     -    18     -     -     -     -    26 |  288  27.85
 SFER |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.32
 SPT0 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    24 |  282   0.03
 STJO |     -     -    17     -     -     -     -    19     -    36 |  288   0.03
 SUTH |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    43 |  213  19.83
 SUTM |     -     -    22     -    24     -     -    27     -     - |  288   2.44
 THTI |     -     -    40    62    67     -     -    59     -    58 |  278    >>>
 THU3 |     -    17     -     -    13     -     -     -     -    14 |  288   7.65
 TIDB |     -    27     -     -    22     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 TOW2 |     -    28     -     -    27     -     -    35     -     - |  288  16.58
 TRO1 |     -    30     -     -    24     -     -     -     -    44 |  288   9.44
 TSKB |     -    70    25     -    64     -     -     -     -    66 |  288   0.86
 TWTF |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.45
 URUM |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288  28.11
 USN1 |     -    46     -     -     -     -     -    31     -    16 |  288   0.04
 USNO |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -    61     -     -     -     -     -    38 |  288  17.53
 VILL |     -    19     -     X     -     -     -     -     -    16 |  288   2.37
 WHIT |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   3.00
 WSRT |     -    39     -     -     -     -     -    18     -    29 |  288   0.04
 WTZR |     -    47     -    21     -     -     -    20     -    30 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -     -    30     -     -     -     -    41 |  287  22.84
 YAKT |     -   116     -     -     -     -     -   106     -    37 |  288   1.05
 YAR2 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    12 |  286   6.75
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -    19     -    23 |  288   0.07
 YELL |     -    64    59    59    52     -     -     -     -    75 |  288   0.06
 ZWEN |     -    21     -    47    22     -     -     -     -    13 |  288  15.01
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3585    52    35    65    37    82  2927    40  3311    46 |


 BEST CLOCK FIT: STJO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.97   | 2.60e-14  5.87e-15  2.21e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 3.49e-14  5.54e-15  2.95e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    9.68   | 4.20e-14  5.68e-15  2.94e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.22   | 3.31e-14  5.00e-15  3.44e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.23   | 3.75e-14  6.89e-15  3.52e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    5.55   | 6.65e-14  9.28e-15  2.74e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    4.95   | 4.28e-14  6.48e-15  3.16e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.94   | 3.61e-14  5.45e-15  3.34e-15 |
 GOL2 |   286     2     0   283    4.71   | 6.43e-14  1.94e-14  8.55e-15 |
 FAIR |   286     1     0   284    4.09   | 6.59e-14  1.34e-14  3.74e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.06   | 3.46e-14  7.20e-15  3.54e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.62   | 3.79e-14  6.46e-15  2.58e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.34   | 2.54e-14  4.69e-15  2.60e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    3.20   | 3.79e-14  6.09e-15  1.82e-15 |
 SPT0 |   282     0     0   282    3.09   | 3.47e-14  5.29e-15  3.19e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    2.76   | 4.73e-14  9.95e-15  4.07e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.54   | 4.46e-14  1.59e-14  1.07e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.77   | 1.70e-13  2.15e-14  4.99e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.17   | 7.01e-14  1.81e-14  9.52e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    1.14   | 6.31e-14  2.22e-14  1.21e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   143    0.44   | 3.34e-14  7.60e-15  3.31e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.41   | 3.50e-14  7.06e-15  6.48e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.23   | 3.65e-14  1.16e-14  1.06e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 3.68e-13  8.53e-14  2.19e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.16   | 3.32e-13  8.96e-14  4.34e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.16   | 3.08e-13  8.39e-14  3.62e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.13   | 4.72e-13  6.64e-14  3.81e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.12   | 3.86e-13  1.09e-13  4.80e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.11   | 4.22e-13  1.02e-13  3.06e-14 |
 G22  |   288     0     1   143    0.10   | 5.24e-13  6.26e-14  3.63e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.10   | 4.16e-13  1.04e-13  5.75e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.09   | 1.11e-13  2.28e-14  6.99e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.08   | 4.61e-13  1.32e-13  9.31e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.65e-13  1.20e-13  8.80e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.06   | 4.82e-13  1.69e-13  8.76e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.66e-13  1.11e-13  3.76e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.60e-13  1.04e-13  5.12e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.74e-13  8.61e-14  1.03e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.08e-13  1.08e-13  9.67e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.32e-13  1.00e-13  1.22e-13 |
 G26  |   288     0     1   143    0.04   | 3.40e-13  1.10e-13  6.52e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.31e-13  1.46e-13  8.71e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   185    0.03   | 4.86e-13  9.55e-14  7.13e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.05e-13  1.24e-13  1.22e-13 |
 HOB2 |   268     2     0   113    0.02   | 4.29e-14  1.05e-14  7.27e-15 |
 G20  |   288     0     4    19    0.02   | 6.10e-13  8.36e-14  2.07e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.82e-13  2.87e-13  9.20e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.25e-13  9.95e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.76e-13  2.20e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  4.90e-13  2.77e-13 |
 G25  |   288     0     4    85    0.01   | 1.53e-12  3.56e-13  1.75e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.91e-13  7.23e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.48e-13  2.76e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.61e-13  1.68e-13  2.14e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.78e-12  5.18e-13  1.34e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.00   | 6.88e-13  2.20e-13  2.24e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-14  3.58e-15  1.05e-15 |
 DAKA |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   131     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   223     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.68e-14  9.16e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  3.94e-13  3.72e-13 |
 G21  |   288     6     6     0    0.00   | 8.51e-13  2.13e-13  7.37e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.50e-12  1.40e-13  3.79e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  6.30e-14  1.13e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.05e-14  3.41e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.89e-13  6.06e-14  3.64e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.20e-13  2.65e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 4.58e-13  4.85e-13  5.91e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.04e-13  3.05e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  5.62e-13  3.93e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YELL |   288     0     0     0    0.00   | 3.71e-14  8.25e-15  3.70e-15 |
 YEBE |   288     0     5     0    0.00   | 2.01e-13  2.57e-14  6.82e-15 |
 YAR2 |   286     0     0     0    0.00   | 1.00e-12  1.10e-12  5.51e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.11e-12  1.35e-12  2.03e-13 |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-12  6.50e-13  5.05e-13 |
 RIOG |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.49e-13  6.41e-13  1.40e-12 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.75e-12  5.02e-13  1.51e-13 |
 MALI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.83e-13  3.18e-13  8.37e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   204     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.65e-13  6.66e-13  4.61e-13 |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     6     0    0.00   | 2.14e-12  2.71e-13  4.24e-14 |
 BRMU |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.36e-17  2.83e-16  1.70e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
