
 GPS week: 1275   Day: 1   MJD: 53170                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2674      0     0.09    -0.17     3.46     0.00
 cod |   288     0  25547    307    -0.36    -0.69     0.06    18.05
 emr |   288     0  11989      8  4641.25    30.06     0.05    20.72
 esa |   288     0  17981   2187  4639.16    29.73     0.09     9.68
 gfz |   288     0  20483      0     0.25    -0.25     0.04    27.52
 iga |    96     0   2584     10     0.03    -0.13     0.28     0.00
 igu |    96     0   2674      0     0.02    -0.07     3.23     0.00
 ngs |    96     0   2584      0     0.06    -0.16     2.93     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28945   1148  4641.34    29.96     0.05    24.04

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -6141    95   -25     X     3    41-11345 -3986     -   -51 |
    3 |  -676   115   -20    90    43  -235  8087  -998     -  -153 |
    4 | -2267   -25  -157   -15   182   -65  1556 -2055     -   -49 |
    5 |  6134  -619   119    68   158   327  6155  6616     -   153 |
    6 | -2244    72   -42   -51    83  -380-10072 -1970     -   -92 |
    7 | -4480   -85  -148   -23   199     3 -1147 -4022     -   -28 |
    8 |  2582   -52  -124   -23    17  -257 10133   778     -   136 |
    9 |-14240   -93   -83   -18   146  -559 -4765-11248     -   -19 |
   10 | -3723    -1   -13   -80   -83   396 -3734 -4129     -   138 |
   11 |  2964    26   -31   182     1   -29   872  1829     -   -63 |
   13 |  3662    73   -64  -153    49  -107   552  3989     -     9 |
   14 |   727    66   106   -86   -37   164  1202   929     -   -66 |
   15 | -2052    79    47    27   -49   352-14530 -5563     -   -57 |
   16 |  4386   103    -3   188   -38   -51  1122  4306     -  -104 |
   17 | -1334   -24   -50     5    58   168  5732   310     -    -7 |
   18 |  3511    97   109  -140    70    -7  1311  3444     -  -190 |
   19 |  3980     X   118   273    -4  1416  2341  4188     -  -202 |
   20 |  6038    63    30   170   -18    77  1983  5769     -  -118 |
   21 |  5786    51   199    -8   -94    56  1343  6555     -  -103 |
   22 | -3847    64   259  -201   -26   -21  -284 -3991     -  -171 |
   24 | -7319  -146  -170     X   186  -384  1690 -7287     -    44 |
   25 |  4446   167     3    -8    49  -415  6851  4815     -  -181 |
   26 |  -622   -25   -77    96    87  -113  -351 -1391     -   -52 |
   27 | -2693   -46  -147   -44   211  -164 -1980 -1502     -   -63 |
   28 |  4215   -95  -110   -48   -24   -58 -2016  4475     -   211 |
   29 |  3272     -   -30     X    43     - -1333     -     -   -25 |
   30 |   558   -65   -41   -30   169  -132   736   713     -   -97 |
   31 |  -956    46   -73   150   -37     8  -564 -1032     -    13 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    27     X     -     -     -     -     -   -23 |
 AMC2 |     -  -216     -     -     -     -     -     -     -   163 |
 ARTU |     -     -     -    27   -10     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -   -14     -     -     9     -     -     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    58     -     -     -     -   -66 |
 AUCK |     -   -19     -     X     -     -     -     -     -    15 |
 BAHR |     -     -    57     -   -15     -     -     -     -   -32 |
 BILI |     -   -41     -   127   -16     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -34     -     X    22     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -    60     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 BRMU |     -     -     -     -    46     -     -     -     -   -52 |
 BRUS |     -    76     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 CAGZ |     -    36     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 CAS1 |     -    93     -   -47     5     -     -     -     -   -56 |
 CEDU |     -    45     -   229     -     -     -     -     -  -125 |
 CHAT |     -   -74     -     -   -37     -     -     -     -    98 |
 CHUR |     -   130     -     -     -     -     -     -     -   -97 |
 COCO |     -   -17     -   -28     -     -     -     -     -    24 |
 CRO1 |     -     -    20   131   -69     -     -     -     -    12 |
 DAEJ |     -   127     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 DAV1 |     -    45     -     -    10     -     -     -     -   -46 |
 DGAR |     -  -139     -     -   -43     -     -     -     -   154 |
 DRAO |     -    63   -60     -     -     -     -     -     -     5 |
 DWH1 |     -   192     -     -     -     -     -     -     -  -144 |
 FAIR |     -     -     -    11    -8     -     -     -     -     5 |
 FORT |     -   303     -    22    -4     -     -     -     -  -209 |
 GLPS |     -    64     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 GODE |     -  -138     -   384     -     -     -     -     -   -44 |
 GOLD |     -   -41     -  -178     -     -     -     -     -   100 |
 GUAM |     -     -     -    11    -4     -     -     -     -     X |
 GUAT |     -   -89     -     -  -148     -     -     -     -   235 |
 HOB2 |     -     1    23     -     -     -     -     -     -   -21 |
 IISC |     -   -41     -     -    27     -     -     -     -     X |
 ISPA |     -   103     -     -    15     -     -     -     -   -94 |
 JAB1 |     -   163     -  -304     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -  -170     -     -     -     -   194 |
 KARR |     -    74     -  -139     -     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 KIRU |     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 KOKB |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 KOUR |     -     -     -  -471   -22     -     -     -     -   215 |
 LPGS |     -     -   -88   275     -     -     -     -     -   -31 |
 MAC1 |     -    -1     -    15   -75     -     -     -     -    81 |
 MAS1 |     -     -    47    19   -28     -     -     -     -   -16 |
 MATE |     -     -     -  -171     -     -     -     -     -    69 |
 MAW1 |     -    83     -     -  -173     -     -     -     -   136 |
 MBAR |     -     1     -     -   -49     -     -     -     -    55 |
 MCM4 |     -   395     -     -  -259     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    59     -  -114     -     -     -     -    79 |
 METS |     -     1     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 MIZU |     -     -     -  -487     -     -     -     -     -   196 |
 MKEA |     -     -     -  -312     -     -     -     -     -   125 |
 NNOR |     -     -     -   -50     -     -     -     -     -    20 |
 NPLD |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 NRC1 |     -     -     -     -   -22     -     -     -     -    25 |
 NRIL |     -    45     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -  -150     -   -28     -     -     -     -     -   123 |
 NYA1 |     -   123     -     -   -92     -     -     -     -    13 |
 OHI2 |     -   161     -    -9  -103     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -77     -   143     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    64     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -  -513   199     -     -     -     -   -22 |
 PETP |     -   -44     -     -    29     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -  -130     -     -     -     -     -    52 |
 POTS |     -   -73     -     -    22     -     -     -     -    30 |
 PTBB |     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 RIOG |     -    -2   131     -  -102     -     -     -     -     5 |
 SANT |     -     -     -   607  -213     -     -     -     -     X |
 SFER |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 STJO |     -     -   -75     -     -     -     -     -     -    64 |
 THU3 |     -   -34    50     -  -117     -     -     -     -   117 |
 TIDB |     -    -7     -   174     -     -     -     -     -   -62 |
 TOW2 |     -    68     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -75     -     -   -50     -     -     -     -   113 |
 TSKB |     -   -21     -   -83    46     -     -     -     -    -4 |
 TWTF |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 URUM |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 USN1 |     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 USNO |     -  -102    83     -     -     -     -     -     -     5 |
 USUD |     -     -   101  -235     -     -     -     -     -     7 |
 WHIT |     -   -11     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 WTZR |     -  -101     -   273     -     -     -     -     -   -30 |
 WUHN |     -     -     -     -   262     -     -     -     -  -300 |
 YAKT |     -  -118     -     -     -     -     -     -     -    88 |
 YAR2 |     -  -125     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 YELL |     -    36    57   134   -91     -     -     -     -   -13 |
 YKRO |     -  -186     -     -   122     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -62     1     -     -     -     -    23 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8644   138    30     X    70   376  4691  8593     -    47 |  279   3.72
    3 |  3452    57    28    73    27   301  3737  2715     -    51 |  288   2.41
    4 |  1336   152   101   165    58   139  1659  1239     -    79 |  288   0.82
    5 |  6336    68    48    89    53   302  4793  4287     -    56 |  288   1.64
    6 |  2198    69    62   116    20   286  7465  2039     -    44 |  288   1.64
    7 |   785    48    29    70    24    91  1171   950     -    39 |  288   0.57
    8 |  7275    49    30    52    35   343  3665  5902     -    55 |  288   2.42
    9 |  6913    46    49    72    28   771  5362  4326     -    68 |  288   3.31
   10 |  2722    55    24    52    35   515  2963  2659     -    57 |  288   2.88
   11 |  1723    59    49   127    55   105   505   633     -    86 |  288   0.24
   13 |  1141    74    45    84    29    79   528  1375     -    70 |  288   0.27
   14 |  1125    78    69   112    58    68   827  1070     -    41 |  288   0.20
   15 |  5478   131    80   112    74   478  7660  4343     -    44 |  288   3.43
   16 |   525    37    40    48    38    59   777   444     -    64 |  288   0.23
   17 |   479    73    71   165    97   191  3044  2341     -   143 |  288   0.60
   18 |   704    85    36   100    53    99   740   657     -   104 |  288   0.46
   19 |   543     X    47    42    29   302   306   672     -    33 |  288   0.37
   20 |   846    60    24    54    65   116  1203  1019     -   120 |  288   0.16
   21 |   627    73    27   121    20    96   658   764     -    46 |  288   0.36
   22 |  1056   110    97    76    27   236  1203  1238     -    61 |  288   1.03
   24 |  3549   131    36     X    43   276  4614  4808     -    75 |  278   2.31
   25 |  2676    58    54   157    25   303  2787  2128     -    57 |  288   1.82
   26 |  2748   171    54   165    84   201  1037  2295     -   107 |  288   0.64
   27 |  1373    50    34    74    54    94  1030   890     -    88 |  288   0.57
   28 |  1324    56    47   188    45    72  2586  1364     -    52 |  288   0.53
   29 |  5138     -   130     X    93     -  3462     -     -    85 |  270   2.43
   30 |   883    39    32    85    22    64   556   836     -    37 |  288   0.71
   31 |  1866    54    49    41    26   127  1315  1796     -    17 |  288   0.62
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    20     X     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 AMC2 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 ARTU |     -     -     -    83    29     -     -     -     -     - |  278  13.58
 ASC1 |     -    58     -     -    38     -     -     -     -     X |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    29     -     -     -     -    34 |  286    >>>
 AUCK |     -    56     -     X     -     -     -     -     -    42 |  264  11.70
 BAHR |     -     -    25     -    16     -     -     -     -    31 |  288   2.06
 BILI |     -    30     -   106    38     -     -     -     -     - |  287  11.07
 BOGT |     -    35     -     X    23     -     -     -     -     X |  279   9.21
 BOR1 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.67
 BRMU |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 BRUS |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 CAGZ |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    15 |  180   0.33
 CAS1 |     -    29     -    69    21     -     -     -     -    37 |  288   7.45
 CEDU |     -    86     -    62     -     -     -     -     -    66 |  286  12.35
 CHAT |     -    32     -     -    20     -     -     -     -    22 |  287  13.12
 CHUR |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288  37.24
 COCO |     -    49     -    72     -     -     -     -     -    25 |  288   9.15
 CRO1 |     -     -    75   119    27     -     -     -     -    22 |  275  16.23
 DAEJ |     -    60     -     -     -     -     -     -     -    45 |  226   9.63
 DAV1 |     -    39     -     -    31     -     -     -     -    57 |  288  18.10
 DGAR |     -    44     -     -    24     -     -     -     -    30 |  288  12.89
 DRAO |     -    48    34     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 DWH1 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    25 |  283   0.52
 FAIR |     -     -     -    40    15     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 FORT |     -    93     -    90    35     -     -     -     -    67 |  288   0.15
 GLPS |     -    43     -     -    28     -     -     -     -     - |  288  11.23
 GODE |     -    50     -    41     -     -     -     -     -    34 |  288   0.10
 GOLD |     -    56     -   110     -     -     -     -     -    25 |  288  13.70
 GUAM |     -     -     -    39    14     -     -     -     -     X |  109  10.05
 GUAT |     -    51     -     -    52     -     -     -     -    46 |  288    >>>
 HOB2 |     -    62    50     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 IISC |     -    43     -     -    28     -     -     -     -     X |  212  14.89
 ISPA |     -    52     -     -    38     -     -     -     -    36 |  288  11.90
 JAB1 |     -    27     -    50     -     -     -     -     -     - |  287  11.45
 JPLM |     -     -     -     -    34     -     -     -     -    38 |  287   5.40
 KARR |     -    36     -    67     -     -     -     -     -     - |  288   8.66
 KGN0 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.77
 KIRU |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   9.55
 KOKB |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.08
 KOUR |     -     -     -    75    28     -     -     -     -    24 |  287   1.87
 LPGS |     -     -    42   111     -     -     -     -     -    35 |  288 155.67
 MAC1 |     -    99     -   114    30     -     -     -     -    58 |  288  12.47
 MAS1 |     -     -    40    39    35     -     -     -     -    25 |  288   2.40
 MATE |     -     -     -    66     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 MAW1 |     -    46     -     -    25     -     -     -     -    26 |  285  31.65
 MBAR |     -    65     -     -    23     -     -     -     -    49 |  288  25.10
 MCM4 |     -    28     -     -    18     -     -     -     -     - |  286  10.34
 MDO1 |     -     -    21     -    23     -     -     -     -    17 |  288  22.57
 METS |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287  13.16
 MIZU |     -     -     -    61     -     -     -     -     -    25 |  257   0.33
 MKEA |     -     -     -    58     -     -     -     -     -    23 |  288  26.38
 NNOR |     -     -     -    65     -     -     -     -     -    26 |  288  13.12
 NPLD |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.06
 NRC1 |     -     -     -     -    40     -     -     -     -    46 |  288   0.03
 NRIL |     -    58     -     -    38     -     -     -     -     - |  287  10.44
 NTUS |     -    47     -   104     -     -     -     -     -    32 |  288  11.09
 NYA1 |     -    27     -     -    25     -     -     -     -    13 |  288   0.09
 OHI2 |     -    42     -   110    27     -     -     -     -     - |  288   7.39
 ONSA |     -    35     -    65     -     -     -     -     -     - |  285   0.06
 PDEL |     -    41     -     -    27     -     -     -     -     - |  288  51.17
 PERT |     -     -     -    76    27     -     -     -     -    27 |  288   2.24
 PETP |     -    73     -     -    48     -     -     -     -     - |  287  12.47
 PIE1 |     -     -     -    58     -     -     -     -     -    24 |  288   0.07
 POTS |     -    71     -     -    49     -     -     -     -    38 |  288  26.94
 PTBB |     -    67     -     -     -     -     -     -     -    51 |  286   0.21
 RIOG |     -    86    25     -    50     -     -     -     -    40 |  287   9.14
 SANT |     -     -     -   100    35     -     -     -     -     X |  193   4.98
 SFER |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    17 |  283   0.47
 STJO |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.08
 THU3 |     -    56    36     -    26     -     -     -     -    29 |  288   8.20
 TIDB |     -    31     -    36     -     -     -     -     -    19 |  288   0.07
 TOW2 |     -    46     -     -    30     -     -     -     -     - |  288   9.39
 TRO1 |     -    28     -     -    63     -     -     -     -    55 |  288   8.53
 TSKB |     -    93     -    96    44     -     -     -     -    34 |  288   1.08
 TWTF |     -    45     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.87
 URUM |     -    56     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288  27.63
 USN1 |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 USNO |     -    39    29     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 USUD |     -     -    36    93     -     -     -     -     -    23 |  288  12.91
 WHIT |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   1.92
 WTZR |     -    34     -    40     -     -     -     -     -    24 |  288   0.07
 WUHN |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    28 |  287  16.09
 YAKT |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.51
 YAR2 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   5.88
 YELL |     -    37    48    47    43     -     -     -     -    32 |  287   0.05
 YKRO |     -    34     -     -    22     -     -     -     -     - |  286  71.27
 ZWEN |     -     -     -    88    46     -     -     -     -    38 |  288  15.25
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3463    62    51    91    41   277  3225  2934     -    47 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     1     0   287   11.82   | 4.13e-14  5.41e-15  2.17e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.12   | 4.85e-14  1.31e-14  8.14e-15 |
 USNO |   288     0     0   287    9.00   | 4.22e-14  9.97e-15  1.50e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    8.77   | 4.70e-14  1.08e-14  2.41e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.65   | 4.01e-14  7.58e-15  3.93e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    6.02   | 5.98e-14  1.26e-14  3.73e-15 |
 ONSA |   285     0     0   284    5.44   | 5.61e-14  1.74e-14  4.35e-15 |
 YELL |   287     1     0   285    5.37   | 3.28e-14  7.39e-15  5.33e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    4.90   | 6.19e-14  1.27e-14  5.25e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.57   | 5.07e-14  1.10e-14  3.46e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.97   | 4.36e-14  2.65e-14  5.69e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.50   | 5.05e-14  1.02e-14  5.79e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.09   | 4.70e-14  1.06e-14  6.63e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.02   | 3.76e-14  8.52e-15  6.43e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.46   | 6.97e-14  1.85e-14  5.68e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.38   | 2.72e-14  8.81e-15  8.06e-15 |
 KOKB |   287     0     0   286    2.28   | 6.70e-14  2.32e-14  9.14e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.60   | 7.06e-14  1.96e-14  3.62e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.59   | 6.21e-14  2.05e-14  8.80e-15 |
 TIDB |   288     0     1   145    0.52   | 1.92e-13  2.07e-14  5.95e-15 |
 FORT |   288     0     0   143    0.44   | 7.21e-14  3.00e-14  1.60e-14 |
 PTBB |   286     0     0   143    0.13   | 3.44e-13  8.29e-14  1.98e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.12   | 4.10e-13  9.34e-14  5.78e-14 |
 KGN0 |   287     4     0   282    0.12   | 3.42e-13  8.12e-14  4.05e-14 |
 SFER |   283     0     0   278    0.11   | 3.59e-13  1.05e-13  4.88e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 3.02e-13  9.35e-14  7.41e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.11   | 3.56e-13  8.63e-14  7.14e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.40e-13  1.05e-13  6.75e-14 |
 MIZU |   257     0     0   256    0.09   | 3.20e-13  1.18e-13  2.27e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.36e-13  1.29e-13  5.02e-14 |
 G30  |   288     0     0   198    0.08   | 3.52e-13  1.06e-13  4.07e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.07   | 4.64e-13  1.31e-13  6.58e-14 |
 DWH1 |   283     0     0   282    0.07   | 4.92e-13  1.50e-13  4.86e-14 |
 G19  |   288     1     6    24    0.05   | 6.30e-13  8.75e-14  3.28e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.04   | 2.27e-13  1.07e-13  7.34e-14 |
 G22  |   288     0     2    95    0.04   | 6.27e-13  7.58e-14  1.01e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.13e-13  1.24e-13  1.36e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.87e-13  1.45e-13  9.14e-14 |
 G29  |   270     0     0   267    0.01   | 3.77e-13  1.76e-13  1.62e-13 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.01   | 3.46e-13  1.05e-13  1.96e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.98e-13  2.20e-13 |
 G24  |   278     0     0   276    0.01   | 1.34e-12  3.46e-13  2.64e-13 |
 G05  |   288     0     2   138    0.01   | 1.37e-12  3.94e-13  1.07e-13 |
 G25  |   288     0     5    72    0.01   | 1.40e-12  3.76e-13  1.16e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 9.69e-13  2.72e-13  7.91e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.00   | 4.41e-13  1.35e-13  5.19e-14 |
 KOUR |   287     0     0   143    0.00   | 1.55e-12  4.08e-13  1.21e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   143    0.00   | 1.88e-12  4.46e-13  2.82e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.71e-13  4.72e-13  1.12e-13 |
 DAEJ |   226     0     0    75    0.00   | 1.48e-12  4.57e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 4.34e-14  1.09e-14  2.80e-15 |
 CAGZ |   180     0     4     0    0.00   | 1.65e-12  1.70e-13         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 7.15e-13  7.38e-14  4.09e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.24e-13  2.97e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 5.81e-13  6.47e-14  1.40e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.38e-12  1.17e-13  4.39e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.72e-13  5.13e-14  2.14e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  5.94e-13  2.86e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.97e-13  6.30e-14  2.13e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  7.75e-14  3.31e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.79e-13  7.00e-14  2.34e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  3.66e-13  2.00e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.79e-13  2.61e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.43e-13  2.43e-13 |
 G01  |   279     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  7.63e-13  1.83e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   193     0     1     0    0.00   | 1.85e-12  1.07e-12         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  6.26e-13  2.09e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 8.40e-13  9.20e-13  1.24e-12 |
 MCM4 |   286     0     0     0    0.00   | 6.30e-13  5.22e-13  6.39e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     0     0    0.00   | 5.98e-13  2.71e-13  6.36e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   109     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.25e-17  2.70e-16  1.62e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
