
 GPS week: 1275   Day: 5   MJD: 53174                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2680      0     0.09    -0.18     2.94     0.00
 cod |   288     0  26085    285    -0.20    -0.40     0.05    16.02
 emr |   288     0  15660    579    39.44    34.11     0.06    13.36
 esa |   288     0  19155   1241   680.45    16.36     0.07    10.45
 gfz |   288     0  21626    299    -0.14     0.28     0.04    24.32
 iga |    96     0   2586     28     0.07    -0.14     0.18     0.00
 igu |    96     0   2588      0     0.05    -0.09     3.44     0.00
 jpl |   288     0  17360    409    -2.40     2.58     0.04    19.97
 ngs |    96     0   2586      0     0.08    -0.16     2.76     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31638    302    39.52    34.12     0.05    15.88

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6995   -11   -57     9    41  -117 -6812   -41 -4747     -    39 |
    3 | -2986   -39   -53    31   102   -83   -30     X -2994     -   -92 |
    4 |   659    34   -80   176    35   -87  2742     5   258     -  -148 |
    5 |-11633   -93   161    29    42   158 14364     X -7584     -  -125 |
    6 | -2551   119   -51   102   -55   -10-12574   118 -2271     -  -192 |
    7 |  -760   -49  -123   -26   111   -69 -2243     X -1224     -     X |
    8 |  3695   -33   -35   -23   -32    47  2080    50  3114     -    71 |
    9 |  1799   -22    25    93    36    77    30    51  1635     -  -174 |
   10 | -3805   -69   -68   -10    77   136-10104     X -3447     -    16 |
   11 |  3629   -76   -68    68   -44    79  2537    38  3396     -   110 |
   13 |  7103    41  -106  -261   121    57  4892    -3  6391     -    45 |
   14 |  2157   106    26   127  -145   -33  1965     X  1669     -     4 |
   15 | -6314    44     X   114     X   111  2367     X -5171     -  -125 |
   16 |  6471    64   -16   127   -63   -76  1456     X  6212     -   -39 |
   17 |  1094    53    15    42   101    21  6898     X   522     -  -247 |
   18 |  3887    87   -82    37   -47  -101  2339   164  3498     -  -158 |
   19 |  7067   117   105   127  -117   113  3557    68  6437     -  -177 |
   20 |  5523    82  -120   -40    52    28  1987     X  4914     -   -35 |
   21 |  6611    67    36    67   -96   -44  2591     X  6269     -    -2 |
   22 |  -713   -19   -56   -41    45  -166   924     X  -913     -    22 |
   24 |  2220    42     X     X   -46     - -5072    95     -     -   -81 |
   25 | -7618    92   -91   -14    85  -165 -4295     X -6253     -  -136 |
   26 |   823   -40  -118   130   138   107  3661   -48    74     -   -75 |
   27 | -1897   -16  -209   -47   211   -38  -892    10 -2702     -  -112 |
   28 | 12295  -155     9   -87   152    64  4484     X  9199     -   -27 |
   29 |  -399  -146  -122    82    74     0     -     X  -509     -    72 |
   30 | -4167   -98    56   121    22   -11 -6656    99 -5163     -  -173 |
   31 |-15140    16    -4    49   -40    46-10272     0-10601     -    16 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    -3     -     -     -     -   -29     -     -    39 |
 ALGO |     -     -    69  -162     -     -     -    62     -     -   -29 |
 ALRT |     -   -20     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -76    51     -     -     -     -  -129     -     -   197 |
 ARTU |     -    25     -    13   -25     -     -     3     -     -     - |
 ASC1 |     -    56     -     -   -42     -     -     -     -     -     9 |
 ASPA |     -   212     -     -    50     -     -     -     -     -  -293 |
 AUCK |     -     0     -     X     -     -     -     -     -     -     0 |
 BAHR |     -     -    35     -   -19     -     -     -     -     -     0 |
 BILI |     -    29     -   112   -66     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -22     -  -154    20     -     -    46     -     -    36 |
 BOR1 |     -    29    73     -     -     -     -     -     -     -   -90 |
 BREW |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 BRMU |     -     -     -     -    59     -     -     -     -     -   -90 |
 BRUS |     -    35    34     -     -     -     -     1     -     -   -65 |
 CAGZ |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 CAS1 |     -    26     -    79   -29     -     -    34     -     -   -76 |
 CEDU |     -  -198     -  -110     -     -     -   180     -     -    47 |
 CHAT |     -     -     -     -   -13     -     -     -     -     -    20 |
 COCO |     -   -32     -   113     -     -     -     -     -     -   -42 |
 CRO1 |     -    82   191   -50   -46     -     -   197     -     -  -405 |
 DARW |     -     -   158     -     -     -     -  -106     -     -     - |
 DAV1 |     -    -5     -     -     0     -     -    24     -     -   -26 |
 DGAR |     -  -104     -     -    -3     -     -    30     -     -    71 |
 DRAO |     -     -   -83     -     -     -     -    89     -     -   -42 |
 DWH1 |     -   294   129     -     -     -     -  -279     -     -   -54 |
 FAIR |     -     -    17    15    25     -     -   -53     -     -     5 |
 FLIN |     -    16     -     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 FORT |     -     -    75     -   143     -     -     -     -     -  -282 |
 GLPS |     -    61     -     -   -21     -     -   -24     -     -     - |
 GODE |     -     -   148  -132     -     -     -     -     -     -   -38 |
 GOL2 |     -     -    63     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 GOLD |     -    33     -   -54     -     -     -   -43     -     -    57 |
 GUAM |     -     -     -   -69    56     -     -   -94     -     -    78 |
 GUAT |     -   -81     -     -  -115     -     -     -     -     -   258 |
 HERS |     -     -  -267     -     -     -     -     -     -     -   225 |
 HOFN |     -     -     -     -   -43     -     -    53     -     -     - |
 HRAO |     -  -120     -     -     -     -     -    31     -     -    83 |
 IISC |     -    13     -  -162     2     -     -     -     -     -    91 |
 ISPA |     -    91     -     -   -17     -     -    64     -     -  -147 |
 JPLM |     -     -   -55     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 KARR |     -    59     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -10    78     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 KOKB |     -   -86   -48     -    52     -     -   -18     -     -    71 |
 KOSG |     -   -78     -     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 KOUR |     -  -107     -    -9   -32     -     -    82     -     -    60 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -   -37 |
 LPGS |     -   -51   -16   110     -     -     -   -73     -     -    80 |
 MAC1 |     -    -3     -   163  -139     -     -     -     -     -   110 |
 MAG0 |     -   -19     -     -     -     -     -    15     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -95     -     -     -     -     -     -    63 |
 MAS1 |     -     -    64  -217   -21     -     -    89     -     -     8 |
 MATE |     -     -     -  -338     -     -     -     -     -     -   223 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -75     -     -     -     -     -   115 |
 MBAR |     -   -87     -     -   -24     -     -    83     -     -    20 |
 MCM4 |     -   662   206     -  -549     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -    -7     -   -76     -     -     -     -     -   123 |
 METS |     -     9     -     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 MIZU |     -     -     -     X     -     -     -  -109     -     -   137 |
 MKEA |     -     -     -  -272     -     -     -     -     -     -   179 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    92     -     -  -116 |
 NNOR |     -     -     -   376     -     -     -  -242     -     -    56 |
 NPLD |     -   -50     -     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 NRC1 |     -     -    18     -  -109     -     -   -42     -     -   205 |
 NRIL |     -     6     -     -   -22     -     -    22     -     -     - |
 NSSP |     -   -17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 NTUS |     -  -178     -   118     -     -     -     -     -     -   102 |
 NYA1 |     -    86     -     -   -75     -     -     -     -     -    28 |
 OHI2 |     -   -61     -   161  -131     -     -   124     -     -     - |
 PDEL |     -   -23     -     -    19     -     -    -5     -     -     - |
 PERT |     -    10     -  -493   221     -     -     -     -     -   -24 |
 PIE1 |     -    59     -   -93     -     -     -    35     -     -   -42 |
 POTS |     -   -41     -     -   -17     -     -     -     -     -    67 |
 PTBB |     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 RESO |     -    22     -     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 RIOG |     -    83    55     -  -107     -     -     -     -     -    33 |
 SANT |     -     X     -     X   209     -     -     -     -     -  -319 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    29     -     -   -36 |
 SFER |     -  -117     -     -     -     -     -     -     -     -   118 |
 STJO |     -     -   -41     -     -     -     -   -61     -     -   111 |
 SUTM |     -     -     -     -   -60     -     -    73     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   111    91     -     -  -112     -     -   -71 |
 THU3 |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   -32     -     -    40 |
 TIDB |     -   -32     -   175     -     -     -     -     -     -   -83 |
 TIXI |     -   -29     -   135     -     -     -   -47     -     -     - |
 TOW2 |     -   -22     -     -    31     -     -   -20     -     -     - |
 TRO1 |     -  -116     -     -    20     -     -     -     -     -    87 |
 TSKB |     -     0     -   185   -70     -     -     -     -     -   -14 |
 TWTF |     -     -   115     -     -     -     -  -139     -     -    78 |
 UNSA |     -     -     -  -265     -     -     -     -     -     -   174 |
 USN1 |     -   232     -     -     -     -     -  -406     -     -   277 |
 USNO |     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     -     6 |
 USUD |     -     -     -    38     -     -     -     -     -     -   -25 |
 VILL |     -     -     -  -386     -     -     -     -     -     -   254 |
 WTZR |     -     -     -   -82     -     -     -     -     -     -    54 |
 WUHN |     -     -     -     -    39     -     -     -     -     -   -60 |
 YAKT |     -  -117     -     -     -     -     -     -     -     -   118 |
 YAR2 |     -   -68     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 YELL |     -   -59   -23   435   -85     -     -     -     -     -   -76 |
 YKRO |     -  -225     -     -   148     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -119    65     -     -     -     -     -   -22 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7105   126    47   107    72   185  2821    53  6107     -    68 |  288   3.79
    3 |  2361    49    59    59    12   122  2124     X  2337     -    61 |  288   2.10
    4 |  1084   146    85   181    53   289  1795   103  1028     -    60 |  288   0.54
    5 |  3076    13    56    29    15   212  7565     X  5478     -    54 |  288   2.09
    6 |  1938    63    50    45    24    72  8708    52  2086     -   105 |  288   1.38
    7 |  1122    52    42    37    19   120   722     X  1009     -     X |  288   0.51
    8 |  2940    43    48    29    56   102  2734    36  2715     -   150 |  288   2.68
    9 |  2716    43    59    42    37    74  2902    43  2851     -    44 |  288   2.57
   10 |  3208    33   109   102    39   214  3747     X  3256     -    64 |  288   2.61
   11 |   991    41    54   112    23    42  1637    86   743     -    47 |  288   0.39
   13 |   845    83    49    48    21    70  2329    94   713     -    60 |  288   0.24
   14 |  1696    66    35    34    28   159  1441     X  1124     -    60 |  284   0.19
   15 |  3582    72     X    74     X   479  5234     X  4494     -    85 |  288   2.13
   16 |   921    31    80    91    59    85  1211     X   752     -    37 |  288   0.20
   17 |   752   129   151   123    37   266  3614     X   780     -    50 |  288   0.69
   18 |   986    48    37    38    28   173  1373   106   672     -   127 |  288   0.42
   19 |   979    77    46    41    46   269   740    56   876     -    56 |  288   0.37
   20 |   984    34    51    59    13    94  1290     X   998     -    68 |  288   0.23
   21 |   736    67    60    44    53    47  1591     X   959     -    81 |  288   0.39
   22 |   703    50    44    26    34   136   417     X   788     -    58 |  288   0.68
   24 |  4175   130     X     X    59     -  2163    32     -     -    84 |  278   2.78
   25 |  4638    31    49    57    14   106  3469     X  2887     -    41 |  288   1.71
   26 |   960   175   105   211    84   176  2018    51   807     -    98 |  288   0.50
   27 |  2383    45    19    37    27   203   683    27  2147     -    31 |  288   0.91
   28 |  6850    31    79    36    28   178  3134     X  5720     -    91 |  288   2.79
   29 |   676    69    51    84    43   209     -     X   578     -    51 |  278   0.54
   30 |  4541    36    38    28    25   125  4127    32  3638     -    35 |  288   0.73
   31 |  3253    50    51    43    20   142  6023    36  3860     -    65 |  288   1.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    37     -     -     -     -    50     -     -    40 |  288   0.03
 ALGO |     -     -    22    43     -     -     -    11     -     -    18 |  288   0.05
 ALRT |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   8.47
 AMC2 |     -    45    37     -     -     -     -    26     -     -    17 |  288   0.02
 ARTU |     -    95     -    48    42     -     -    63     -     -     - |  288  12.36
 ASC1 |     -    75     -     -    95     -     -     -     -     -    76 |  287    >>>
 ASPA |     -    39     -     -    24     -     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 AUCK |     -    43     -     X     -     -     -     -     -     -    44 |  264  11.93
 BAHR |     -     -    31     -    25     -     -     -     -     -    26 |  288   1.18
 BILI |     -    34     -    24    23     -     -     -     -     -     - |  286  10.30
 BOGT |     -    38     -    71    12     -     -    34     -     -    19 |  288  10.29
 BOR1 |     -    28    32     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.48
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.03
 BRMU |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    18 |  282    >>>
 BRUS |     -    28    20     -     -     -     -    46     -     -    27 |  288   0.04
 CAGZ |     -    83     -     -     -     -     -     -     -     -    84 |  155 847.80
 CAS1 |     -    27     -    49    15     -     -    29     -     -    36 |  288   8.86
 CEDU |     -    35     -    77     -     -     -    32     -     -    30 |  288  15.53
 CHAT |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -    62 |  287  11.71
 COCO |     -    52     -    74     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9.61
 CRO1 |     -    20    34    98    24     -     -    35     -     -    68 |  275  15.09
 DARW |     -     -    52     -     -     -     -    35     -     -     - |  288   3.32
 DAV1 |     -    23     -     -    17     -     -    30     -     -    37 |  288  15.05
 DGAR |     -    34     -     -    31     -     -    28     -     -    51 |  288  18.44
 DRAO |     -     -    23     -     -     -     -    23     -     -    22 |  288   0.12
 DWH1 |     -    44    35     -     -     -     -    30     -     -    31 |  288   0.48
 FAIR |     -     -    38    30    28     -     -    53     -     -    25 |  288   0.08
 FLIN |     -    37     -     -     -     -     -    29     -     -     - |  288   8.05
 FORT |     -     -    57     -    68     -     -     -     -     -    94 |  288   0.13
 GLPS |     -    30     -     -    20     -     -    42     -     -     - |  288  11.92
 GODE |     -     -    28    34     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.12
 GOL2 |     -     -   142     -     -     -     -     -     -     -   120 |  288  24.86
 GOLD |     -    30     -    52     -     -     -    44     -     -    30 |  288  12.76
 GUAM |     -     -     -    47    38     -     -    45     -     -    95 |  288  13.04
 GUAT |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 HERS |     -     -    46     -     -     -     -     -     -     -    39 |  241  34.37
 HOFN |     -     -     -     -    17     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    58     -     -     -     -     -    48     -     -    27 |  288   0.67
 IISC |     -    39     -    65    38     -     -     -     -     -    38 |  288  17.80
 ISPA |     -    54     -     -    21     -     -    35     -     -    32 |  288  14.39
 JPLM |     -     -   102     -     -     -     -     -     -     -    86 |  286   5.14
 KARR |     -    25     -    38     -     -     -     -     -     -     - |  288   9.03
 KGN0 |     -    51    34     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.35
 KOKB |     -    28    41     -    41     -     -    45     -     -    40 |  288   0.04
 KOSG |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288  29.86
 KOUR |     -    37     -    35    37     -     -    28     -     -    27 |  288   1.44
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -    41 |  288  34.74
 LPGS |     -    47    39    29     -     -     -    38     -     -    26 |  288 173.74
 MAC1 |     -    52     -    46    22     -     -     -     -     -    36 |  288  13.18
 MAG0 |     -    18     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  286   9.55
 MALI |     -     -     -    63     -     -     -     -     -     -    42 |  284  23.40
 MAS1 |     -     -    30    40    19     -     -    27     -     -    21 |  288   2.64
 MATE |     -     -     -    60     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.09
 MAW1 |     -     -     -     -    48     -     -     -     -     -    73 |  288  23.50
 MBAR |     -    60     -     -    24     -     -    55     -     -    33 |  288  24.49
 MCM4 |     -    18    50     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  33.22
 MDO1 |     -     -    32     -    18     -     -     -     -     -    23 |  288  14.80
 METS |     -    45     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |  287  12.50
 MIZU |     -     -     -     X     -     -     -    16     -     -    20 |  288   0.30
 MKEA |     -     -     -    55     -     -     -     -     -     -    36 |  288  27.72
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    24 |  287   0.06
 NNOR |     -     -     -   123     -     -     -    44     -     -    66 |  288  14.81
 NPLD |     -    39     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    23     -    19     -     -    16     -     -    12 |  288   0.04
 NRIL |     -    33     -     -    14     -     -    24     -     -     - |  288  10.35
 NSSP |     -    40     -     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288  24.13
 NTUS |     -    27     -    34     -     -     -     -     -     -    25 |  288   9.79
 NYA1 |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     -    19 |  288   0.09
 OHI2 |     -    39     -   134    27     -     -    36     -     -     - |  288   7.62
 PDEL |     -    27     -     -    29     -     -    29     -     -     - |  288  54.15
 PERT |     -    23     -    58    19     -     -     -     -     -    30 |  288   2.63
 PIE1 |     -    42     -    28     -     -     -    44     -     -    28 |  288   0.11
 POTS |     -    40     -     -    34     -     -     -     -     -    21 |  288  21.73
 PTBB |     -    56     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  288   0.41
 RESO |     -    27     -     -     -     -     -    22     -     -     - |  288   6.91
 RIOG |     -    74    64     -    68     -     -     -     -     -    46 |  202   8.54
 SANT |     -     X     -     X    39     -     -     -     -     -    59 |  280   6.47
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    34 |  288  27.79
 SFER |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  285   0.35
 STJO |     -     -    22     -     -     -     -    19     -     -    12 |  288   0.05
 SUTM |     -     -     -     -    20     -     -    24     -     -     - |  285    >>>
 THTI |     -     -     -    49    42     -     -    32     -     -    65 |  288   6.71
 THU3 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   7.68
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    21 |  288   0.07
 TIDB |     -    29     -    40     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.09
 TIXI |     -    16     -    33     -     -     -    22     -     -     - |  287   8.95
 TOW2 |     -    14     -     -    43     -     -    46     -     -     - |  288   9.82
 TRO1 |     -    57     -     -    49     -     -     -     -     -    26 |  288   9.78
 TSKB |     -    46     -    40    31     -     -     -     -     -    25 |  288   1.24
 TWTF |     -     -    46     -     -     -     -    36     -     -    24 |  163   0.44
 UNSA |     -     -     -    74     -     -     -     -     -     -    49 |  227  12.62
 USN1 |     -    29     -     -     -     -     -    29     -     -    30 |  274   2.22
 USNO |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 USUD |     -     -     -    38     -     -     -     -     -     -    25 |  288  11.54
 VILL |     -     -     -    34     -     -     -     -     -     -    22 |  288   4.34
 WTZR |     -     -     -    40     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    47 |  287  15.26
 YAKT |     -    44     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.47
 YAR2 |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   3.93
 YELL |     -    36    29    52    18     -     -     -     -     -    23 |  288   0.02
 YKRO |     -    32     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  282  60.66
 YSSK |     -    37     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  287  10.00
 ZWEN |     -     -     -   111    25     -     -     -     -     -    59 |  288  17.42
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2944    54    57    69    36   178  3440    42  2761     -    51 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.34   | 4.18e-14  1.06e-14  1.85e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.74   | 3.82e-14  1.09e-14  2.05e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.39   | 5.03e-14  1.01e-14  2.18e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.45   | 4.99e-14  1.31e-14  2.61e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.43   | 3.13e-14  7.17e-15  3.15e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.77   | 3.24e-14  1.05e-14  5.89e-15 |
 NLIB |   287     1     0   285    5.40   | 4.29e-14  9.89e-15  1.44e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.20   | 4.73e-14  9.72e-15  2.10e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.19   | 5.78e-14  2.71e-14  2.71e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    4.10   | 5.78e-14  1.77e-14  7.10e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.92   | 3.90e-14  6.75e-15  4.54e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.76   | 4.21e-14  1.30e-14  2.53e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.65   | 3.24e-14  7.95e-15  1.91e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    3.63   | 5.67e-14  1.25e-14  4.68e-15 |
 USN1 |   274     0     0   272    3.43   | 8.90e-14  1.70e-14  3.68e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.76   | 2.96e-14  1.05e-14  6.73e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.29   | 6.24e-14  1.34e-14  6.17e-15 |
 GOL2 |   288     1     0   287    2.19   | 1.05e-13  2.22e-14  5.86e-15 |
 TIDB |   288     0     0   267    1.88   | 1.65e-13  1.83e-14  6.75e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    1.81   | 5.18e-14  1.01e-14  5.83e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.62   | 7.55e-14  2.05e-14  7.51e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    1.25   | 3.83e-14  1.01e-14  1.90e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.92   | 8.35e-14  2.97e-14  1.34e-14 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.45   | 4.95e-14  1.15e-14  3.54e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 3.35e-13  6.71e-14  3.35e-14 |
 G29  |   278     0     0   267    0.16   | 3.97e-13  1.23e-13  4.87e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.11   | 3.24e-13  1.03e-13  2.05e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.46e-13  1.26e-13  5.77e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.09   | 2.94e-13  7.94e-14  6.83e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.07e-13  1.57e-13  4.27e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.83e-13  1.16e-13  4.04e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.50e-13  1.32e-13  5.19e-14 |
 SFER |   285     0     0   282    0.05   | 3.72e-13  1.12e-13  3.81e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 3.97e-13  1.29e-13  7.85e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   138    0.05   | 3.53e-13  8.54e-14  2.17e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 5.00e-13  1.17e-13  5.00e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.43e-13  1.16e-13  1.05e-13 |
 G28  |   288     0     2    75    0.04   | 5.84e-13  7.26e-14  1.70e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.12e-13  1.43e-13  1.16e-13 |
 G19  |   288     0     1    56    0.03   | 5.72e-13  6.70e-14  2.96e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.30e-13  3.09e-14  6.79e-14 |
 G16  |   288     0     3    14    0.03   | 4.90e-13  5.17e-14  1.91e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.47e-13  1.37e-13  1.05e-13 |
 TWTF |   163     0     0    39    0.02   | 3.95e-13  1.21e-13         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  3.85e-13  2.08e-13 |
 G03  |   288     0     1   186    0.01   | 1.35e-12  3.98e-13  1.48e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.03e-13  2.17e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.66e-13  1.27e-13  4.03e-14 |
 G25  |   288     0     5    92    0.01   | 1.57e-12  3.75e-13  1.62e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  5.29e-13  9.72e-14 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.01   | 1.73e-12  4.65e-13  2.40e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.00   | 1.02e-12  2.93e-13  1.48e-13 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.00   | 3.63e-13  1.16e-13  1.02e-13 |
 SUTM |   285     0     0   283    0.00   | 6.79e-13  1.94e-13  9.99e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-14  5.85e-15  2.93e-15 |
 UNSA |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   278     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.48e-13  3.01e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.34e-14  4.32e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.12e-12  1.24e-13  3.33e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  7.64e-14  2.13e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.48e-12  1.33e-13  5.09e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  4.76e-13  2.43e-13 |
 G14  |   284     0     5     0    0.00   | 5.99e-13  6.41e-14  2.42e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 6.07e-13  6.31e-14  2.17e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 7.77e-13  7.33e-14  5.37e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.12e-13  3.31e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.98e-13  1.60e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  6.45e-13  4.46e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.57e-13  9.12e-13  3.47e-13 |
 VILL |   288     1     1     0    0.00   | 1.17e-12  1.51e-12  2.93e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.87e-13  1.87e-13  5.36e-13 |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   280     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   202     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.84e-12  5.23e-13  3.06e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 8.99e-13  8.26e-13  1.16e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 5.88e-13  4.89e-13  2.33e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.33e-13  8.07e-13  2.37e-12 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     0     0    0.00   | 5.35e-13  2.98e-13  5.89e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.33e-13  3.72e-13  2.82e-13 |
 CRO1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   155     0     5     0    0.00   | 1.50e-12  1.18e-13         - |
 BRMU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.35e-17  2.82e-16  1.69e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      PIE1      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
