
 GPS week: 1275   Day: 6   MJD: 53175                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2546      0     0.08    -0.07     2.97     0.00
 cod |   288     0  28198    545     0.14    -0.66     0.05    14.98
 emr |   288     0  16723     72    73.18    33.28     0.05    13.47
 esa |   288     0  17866   2006    72.06    33.45     0.06     9.01
 gfz |   288     0  20419     19     0.39    -0.85     0.04    18.94
 iga |    96     0   2546      3     0.07    -0.10     0.13     0.00
 igu |    96     0   2450     22    -0.04     0.86     2.69     0.00
 jpl |   288     0  16245      0    -0.69     0.81     0.03    25.03
 ngs |    96     0   2546      0     0.07    -0.07     2.68     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33218    348    73.16    33.35     0.04    18.57

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  6906   104   -29     1   108   -38 10198     -  5195     -  -177 |
    3 | -2577  -107   -68   130   -11   -87  6499   -36 -2377     -   127 |
    4 | -2482   176   -84     X     9  -175 -6253     - -2871     -   -88 |
    5 | -4344    -4    35   -11   -24    95  1689    90 -4414     -  -102 |
    6 | -2997   -94  -192    66    78  -212-13846     - -2862     -   104 |
    7 |  -469    64   -68     X   146    26 -1091    42  -875     -  -202 |
    8 |  6205   191    12   -29   -14   -15  4083     -  2863     -  -134 |
    9 | -3743    -6     8    23   141  -174 -1061     - -3622     -  -156 |
   10 | -3618   105    53   -91   -29    90  2039    18 -1398     -   -72 |
   11 |  3290   -22   -45    65   -37   -92   449   165  3236     -  -143 |
   13 |  6050   201   -37  -223   178   -54  -411     -  5437     -  -200 |
   14 |  3240    63     1   137    62    40    86     -  3247     -  -180 |
   15 |  2286     X  -203     X    30   146   565    17  -131     -    96 |
   16 |  6182  -114  -182   216  -101     8  -252     1  5786     -   222 |
   17 |  -205    65     2     7   105    31  4589     -  -402     -  -162 |
   18 |  4051    -8  -157    84  -156    -5   -58     -  4357     -   239 |
   19 |  6200   -22   309   122   -68  1125   792    92  5651     -  -308 |
   20 |  3285    76   -41   -54    30    26  -395   250  3013     -  -338 |
   21 |  6377  -253  -150   -13  -210    71   -30    85  6242     -   424 |
   22 | -2548  -136  -106    97   -57  -127 -4633     - -2193     -   202 |
   24 |  3129    77   -59   -20    56   -64     -    60  2053     -  -141 |
   25 |    57    26   -90   -15   181  -328 13378     -   309     -  -133 |
   26 | -1823    60     8   -89   147   -16 -3260     - -1806     -  -144 |
   27 | -4296   112    38  -110   175  -169 -1825   -21 -3871     -  -219 |
   28 | -5407    25    12   -81   -33   -10 -9494    34 -3772     -     3 |
   29 | -3109    12    98  -104   113  -146 -3668     - -3183     -  -147 |
   30 | -5825  -173   -87   104   107  -107 -1657     - -4292     -    43 |
   31 |-13486    81    27   137   -39   -52  -298    59 -9463     -  -183 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -11     -     -     -     -    -4     -     -    14 |
 ALGO |     -     -    -3     X     -     -     -    35     -     -   -44 |
 ALRT |     -   -35     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -115    78     -     -     -     -   -91     -     -   158 |
 ARTU |     -    35     -    58   -42     -     -   -10     -     -     - |
 ASC1 |     -   -66     -     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 AUCK |     -   -18     -     X     -     -     -     -     -     -    14 |
 BAHR |     -    21    54     -   -80     -     -     -     -     -    25 |
 BAN2 |     -     -   -79     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 BILI |     -   -26     -     -    67     -     -   -35     -     -     - |
 BOGT |     -    82     -   213     5     -     -   -60     -     -   -95 |
 BOR1 |     -    78    43     -     -     -     -     -     -     -   -94 |
 BREW |     -     -    52     -     -     -     -     -     -     -   -38 |
 BRMU |     -     -     -     -    50     -     -     -     -     -   -51 |
 BRUS |     -    39    94     -     -     -     -   -48     -     -   -34 |
 CAGZ |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 CAS1 |     -    66     -  -106   -45     -     -    74     -     -   -56 |
 CEDU |     -   -77     -    84     -     -     -   226     -     -  -294 |
 CHAT |     -    -4     -     -   -33     -     -     -     -     -    37 |
 CHUR |     -   118   106     -     -     -     -     -     -     -  -172 |
 COCO |     -    67     -   132     -     -     -   -71     -     -   -22 |
 CRO1 |     -     -    51   -91   -73     -     -   -33     -     -   161 |
 DAEJ |     -   -42    47     -     -     -     -     -     -     -     X |
 DARW |     -    56    87     -     -     -     -   -81     -     -     - |
 DGAR |     -  -114     -     -   -17     -     -    18     -     -    85 |
 DRAO |     -   -52  -110     -     -     -     -   136     -     -   -61 |
 DWH1 |     -   353   153     -     -     -     -  -286     -     -    -7 |
 FAIR |     -   -85    20   299  -131     -     -    79     -     -   -64 |
 FORT |     -   358    58     -   -29     -     -     -     -     -  -270 |
 GLPS |     -    57     -     -    21     -     -   -50     -     -     - |
 GODE |     -     -   151    12     -     -     -     -     -     -  -115 |
 GOL2 |     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 GOLD |     -    70     -  -142     -     -     -   -55     -     -    87 |
 GUAT |     -   -77     -     -   -64     -     -     -     -     -   127 |
 HERS |     -     -  -338     -     -     -     -     -     -     -   245 |
 HOFN |     -     -     -     -  -172     -     -   130     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -62     -     -    83 |
 IISC |     -   -34     -  -110    12     -     -     -     -     -    69 |
 ISPA |     -    88     -     -    22     -     -    37     -     -  -143 |
 JAB1 |     -     2     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   122     -  -133     -     -     -     -     -    47 |
 KGN0 |     -     8    42     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 KOKB |     -  -111    26     -   -98     -     -    46     -     -   109 |
 KOUR |     -   -52     -  -304   -11     -     -    59     -     -   122 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    38     -     -   -52 |
 LAE1 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -   -32 |
 LHAS |     -   -62     -     -     -     -     -   -51     -     -   119 |
 LPGS |     -   -95   -59   169     -     -     -   -96     -     -   161 |
 MAC1 |     -   -21     -    29   -80     -     -     -     -     -    85 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -  -163     -     -   220 |
 MAS1 |     -     -    73  -140   -33     -     -    80     -     -   -60 |
 MATE |     -     -     -   -93     -     -     -     -     -     -    45 |
 MAW1 |     -    19     -     -   -57     -     -     -     -     -    43 |
 MBAR |     -   -31     -     -   -19     -     -    23     -     -    13 |
 MCM4 |     -   242  -168     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -33     1     -   -72     -     -     -     -     -   100 |
 METS |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 MIZU |     -     -     -  -161     -     -     -     -     -     -    78 |
 MKEA |     -   -96     -  -244     -     -     -     -     -     -   196 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    65     -     -   -88 |
 NNOR |     -     -     -   -21     -     -     -     -     -     -    10 |
 NOT1 |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 NPLD |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 NRC1 |     -     -     -     -    69     -     -  -107     -     -    73 |
 NRIL |     -    55     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -30     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 NTUS |     -  -140     -    -3     -     -     -     -     -     -   114 |
 NYA1 |     -    29     -     -   -72     -     -     -     -     -    50 |
 OHI2 |     -   -19     -    42  -126     -     -    91     -     -     - |
 ONSA |     -   -74     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -71     5     X   136     -     -   -10     -     -   -73 |
 PETP |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -  -126     -     -     -    82     -     -   -50 |
 POTS |     -   -46     -     -    21     -     -     -     -     -    16 |
 PTBB |     -   -21     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 RIOG |     -    -9   114     -   -54     -     -     -     -     -   -20 |
 SANT |     -     X     -     X   316     -     -     -     -     -  -322 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -     0     -     -     0 |
 SFER |     -  -256     -     -     -     -     -     -     -     -   207 |
 SPT0 |     -   -85     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 STJO |     -     -    15     -     -     -     -   -81     -     -    99 |
 SUTM |     -     -     -     -   103     -     -   -78     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    71    58     -     -   -66     -     -    -5 |
 THU3 |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    -5     -     -     7 |
 TIDB |     -   -65     -    66     -     -     -     -     -     -    20 |
 TOW2 |     -   -26     -     -     -     -     -    16     -     -     - |
 TRO1 |     -  -120     -     -   -75     -     -     -     -     -   173 |
 TSKB |     -   -10     -    14     5     -     -     -     -     -    -4 |
 TWTF |     -    79   107     -     -     -     -   -91     -     -     0 |
 UNSA |     -     -     -   -48     -     -     -   -62     -     -   107 |
 URUM |     -   -32     -     -   -77     -     -     -     -     -   104 |
 USN1 |     -   348     -     -     -     -     -  -327     -     -   199 |
 USNO |     -   -35    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 USUD |     -     -     -   176     -     -     -    34     -     -  -132 |
 VILL |     -     -     -  -516     -     -     -     -     -     -   250 |
 WHIT |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 WILL |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 WTZR |     -     0     -   -72     -     -     -     -     -     -    35 |
 WUHN |     -     -     -     -   -15     -     -     -     -     -    15 |
 YAKT |     -   -80     -     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 YAR2 |     -  -130     -     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 YELL |     -   -28   103   139   -38     -     -     -     -     -   -80 |
 ZWEN |     -     -     -   187   105     -     -     -     -     -  -198 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4564   119    35    88    50   117  4090     -  4217     -    65 |  264   3.23
    3 |  2134    50    45    61    52    67  2483    36  1938     -    97 |  288   1.80
    4 |  1558   137    76     X    59   120  2637     -  1438     -    42 |  253   0.78
    5 |  2731    30    23    49    44    41  1419    23  2341     -    82 |  288   1.21
    6 |  1163    53    31    38    23    53  7248     -  1044     -    26 |  258   1.42
    7 |  1302    52   105     X    37   134   838    25  1276     -    34 |  288   0.81
    8 |  6493    32    40    63    24    71  2297     -  5533     -    21 |  258   2.44
    9 |  2320    52    79    34    84    37  1997     -  2438     -    92 |  258   1.91
   10 |  7166    41    55   121    30    61  3939    27  5177     -    45 |  288   3.01
   11 |   952    81    42    86    46    84   809    36   848     -    31 |  288   0.36
   13 |  1588    64    40    44    23    46   461     -  1264     -    28 |  258   0.24
   14 |  1293    58    80    53    27    85   409     -  1029     -    59 |  258   0.19
   15 |  4912     X    58     X    28   159  3164    56  6063     -    80 |  276   2.40
   16 |   797    43    55    74    33    96   388    63   802     -    35 |  288   0.21
   17 |   569   107    64   132    71   140  2990     -   702     -    46 |  264   0.65
   18 |   796    37    37    56    20    48   550     -   882     -    52 |  258   0.39
   19 |   915    57    42   111    33   217   684    38   731     -    29 |  288   0.26
   20 |   724    40    54    33    47    63   351    46   585     -    44 |  288   0.20
   21 |   729    67    37    44    42    58   757    47   895     -    56 |  288   0.33
   22 |   926    54    43    62    27    79  2291     -   727     -    75 |  258   0.45
   24 |  4406   109   117   128    49   519     -    47  3317     -    61 |  288   1.56
   25 |  3266    41    40    38    54    22  6692     -  3312     -    54 |  258   1.91
   26 |   797    72    60   121   106    56  1608     -   657     -    50 |  258   0.45
   27 |  1709    39    25    85    25    68  1215    37  1563     -    63 |  288   0.60
   28 |  3258    28    24    39    32    66  4674    38  3339     -    59 |  288   0.38
   29 |   527    54    63   109    43    60  1902     -   981     -    29 |  258   0.76
   30 |  3566    29    25    38    21    46   452     -  2456     -    28 |  258   0.63
   31 |  4416    46    56    38    28    42  1265    24  4406     -    39 |  288   1.39
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    52     -     -     -     -    35     -     -    28 |  283  47.88
 ALGO |     -     -    15     X     -     -     -     8     -     -    12 |  288   0.02
 ALRT |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   9.10
 AMC2 |     -    38    41     -     -     -     -    28     -     -    22 |  288   0.03
 ARTU |     -    67     -    42    33     -     -    45     -     -     - |  288  11.22
 ASC1 |     -    42     -     -     -     -     -     -     -     -    34 |  285    >>>
 AUCK |     -    28     -     X     -     -     -     -     -     -    22 |  264  11.16
 BAHR |     -    40    13     -    31     -     -     -     -     -    22 |  288   1.46
 BAN2 |     -     -    51     -     -     -     -     -     -     -    37 |  286  18.18
 BILI |     -    27     -     -    26     -     -    19     -     -     - |  287  10.29
 BOGT |     -    27     -    53    31     -     -    15     -     -    26 |  288  11.78
 BOR1 |     -    21    26     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.47
 BREW |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    25     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 BRUS |     -    33    16     -     -     -     -    26     -     -    19 |  288   0.04
 CAGZ |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  204   0.64
 CAS1 |     -    42     -    50    19     -     -    29     -     -    24 |  288   9.21
 CEDU |     -    48     -    69     -     -     -    62     -     -    92 |  285  26.70
 CHAT |     -    49     -     -    42     -     -     -     -     -    44 |  287  12.30
 CHUR |     -    25    22     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  14.98
 COCO |     -    25     -    37     -     -     -    27     -     -    21 |  288   8.72
 CRO1 |     -     -    62    70    28     -     -    14     -     -    21 |  273  14.80
 DAEJ |     -    30    33     -     -     -     -     -     -     -     X |  283   7.75
 DARW |     -    17    36     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   3.82
 DGAR |     -    26     -     -    29     -     -    17     -     -    32 |  288  13.79
 DRAO |     -    43    14     -     -     -     -    22     -     -    14 |  288   0.10
 DWH1 |     -    18    70     -     -     -     -    34     -     -    22 |  288   0.48
 FAIR |     -    22    30    18    26     -     -    25     -     -    27 |  288   0.10
 FORT |     -    54    40     -    54     -     -     -     -     -    30 |  288   0.08
 GLPS |     -    21     -     -    25     -     -    21     -     -     - |  288   8.37
 GODE |     -     -    53    57     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.09
 GOL2 |     -     -    62     -     -     -     -     -     -     -    45 |  274 507.09
 GOLD |     -    73     -    60     -     -     -    29     -     -    45 |  288  15.67
 GUAT |     -    25     -     -    24     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 HERS |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    15 |  241  17.29
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    15 |  288   0.85
 IISC |     -    39     -    50    31     -     -     -     -     -    44 |  288  15.71
 ISPA |     -    20     -     -    23     -     -    27     -     -    43 |  288  13.47
 JAB1 |     -    36     -    60     -     -     -     -     -     -     - |  288  11.53
 JPLM |     -     -    39     -    36     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 KGN0 |     -    38    32     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287   0.32
 KOKB |     -    32    43     -    30     -     -    28     -     -    29 |  288   0.07
 KOUR |     -    55     -    47    34     -     -    19     -     -    23 |  288   2.01
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    14 |  288  20.32
 LAE1 |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    32 |  287  11.04
 LHAS |     -    40     -     -     -     -     -    26     -     -    17 |  288  10.96
 LPGS |     -    55    42    50     -     -     -    24     -     -    58 |  288 117.10
 MAC1 |     -    56     -    57    20     -     -     -     -     -    29 |  288  13.53
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    20     -     -    27 |  288  12.20
 MAS1 |     -     -    26    28    27     -     -    17     -     -    27 |  288   2.59
 MATE |     -     -     -    44     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 MAW1 |     -    35     -     -    27     -     -     -     -     -    24 |  288  29.00
 MBAR |     -    26     -     -    21     -     -    27     -     -    24 |  288  21.60
 MCM4 |     -    31    18     -    23     -     -     -     -     -     - |  288  33.67
 MDO1 |     -    32    28     -    22     -     -     -     -     -    23 |  288  20.18
 METS |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287  11.14
 MIZU |     -     -     -    45     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.42
 MKEA |     -    26     -    51     -     -     -     -     -     -    30 |  288  26.23
 NLIB |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -    24 |  288 164.58
 NNOR |     -     -     -    56     -     -     -     -     -     -    27 |  279  14.11
 NOT1 |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.05
 NPLD |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -     -    40     -     -    21     -     -    17 |  288   0.04
 NRIL |     -    38     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  288  10.28
 NSSP |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  14.00
 NTUS |     -    19     -    50     -     -     -     -     -     -    34 |  288   9.79
 NYA1 |     -    16     -     -    22     -     -     -     -     -    23 |  288   0.10
 OHI2 |     -    39     -    60    20     -     -    18     -     -     - |  288   7.36
 ONSA |     -    17     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PDEL |     -    37     -     -    29     -     -     -     -     -     - |  288  58.90
 PERT |     -    32    17     X    30     -     -    33     -     -    38 |  288   3.05
 PETP |     -    30     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  287  11.86
 PIE1 |     -     -     -    44     -     -     -    18     -     -    18 |  288   0.04
 POTS |     -    23     -     -    20     -     -     -     -     -    19 |  288  22.01
 PTBB |     -    56     -     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.40
 RIOG |     -    47    21     -    24     -     -     -     -     -    45 |  288  10.09
 SANT |     -     X     -     X    34     -     -     -     -     -    35 |  216   8.94
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    22 |  288  27.24
 SFER |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  285   0.42
 SPT0 |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 STJO |     -     -    12     -     -     -     -    17     -     -    17 |  288   0.04
 SUTM |     -     -     -     -    30     -     -    23     -     -     - |  288   3.62
 THTI |     -     -     -    66    23     -     -    21     -     -    37 |  288  10.70
 THU3 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   8.65
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    26 |  288   0.08
 TIDB |     -    33     -    34     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.10
 TOW2 |     -    53     -     -     -     -     -    32     -     -     - |  288   7.84
 TRO1 |     -    33     -     -    62     -     -     -     -     -    42 |  288   8.40
 TSKB |     -    37     -    80    58     -     -     -     -     -    34 |  288   1.36
 TWTF |     -    51    61     -     -     -     -    23     -     -    32 |  288   0.49
 UNSA |     -     -     -    44     -     -     -    43     -     -    46 |  288  15.45
 URUM |     -    24     -     -    26     -     -     -     -     -    22 |  288  49.46
 USN1 |     -    33     -     -     -     -     -    16     -     -    26 |  287   0.06
 USNO |     -    29    20     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 USUD |     -     -     -    63     -     -     -    22     -     -    14 |  288  12.53
 VILL |     -     -     -    51     -     -     -     -     -     -    25 |  286   5.23
 WHIT |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  16.07
 WILL |     -    96     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |  282  64.96
 WTZR |     -    26     -    35     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    30 |  287  15.80
 YAKT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.49
 YAR2 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288 147.34
 YELL |     -    32    21    41    39     -     -     -     -     -    26 |  288   0.08
 ZWEN |     -     -     -    45    24     -     -     -     -     -    17 |  288  15.82
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2968    45    46    63    37   133  2688    29  2678     -    37 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.89   | 5.75e-14  1.00e-14  2.20e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.43   | 4.30e-14  8.58e-15  2.25e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.29   | 4.46e-14  8.68e-15  2.66e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    7.20   | 4.26e-14  8.28e-15  2.08e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.88   | 5.96e-14  1.23e-14  2.35e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.13   | 5.05e-14  2.27e-14  5.45e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.34   | 3.94e-14  1.38e-14  3.68e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.95   | 4.88e-14  8.68e-15  4.57e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    3.68   | 4.09e-14  7.16e-15  2.81e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.59   | 5.34e-14  1.43e-14  3.33e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.56   | 5.95e-14  1.52e-14  4.60e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.52   | 4.58e-14  7.63e-15  1.05e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.49   | 4.52e-14  3.21e-14  3.90e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    3.29   | 5.70e-14  1.15e-14  5.39e-15 |
 USN1 |   287     0     0   286    2.87   | 8.03e-14  1.36e-14  2.67e-15 |
 GOL2 |   274     0     0   270    2.86   | 3.90e-14  8.10e-15  3.16e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.84   | 5.24e-14  1.41e-14  8.61e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.72   | 6.20e-14  2.04e-14  4.40e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.65   | 5.77e-14  1.28e-14  6.03e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.40   | 3.49e-14  9.55e-15  6.40e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.33   | 3.87e-14  6.87e-15  1.96e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.74   | 1.70e-13  1.88e-14  7.97e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.36   | 6.55e-14  1.75e-14  1.20e-14 |
 ONSA |   288     0     0   143    1.12   | 4.60e-14  9.64e-15  1.75e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.72   | 6.28e-14  3.01e-14  6.22e-15 |
 ALBH |   283     1     0   282    0.39   | 5.27e-14  1.28e-14  4.41e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.33   | 4.34e-14  1.65e-14  2.93e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.99e-13  6.51e-14  3.18e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.42e-13  9.64e-14  2.24e-14 |
 G30  |   258     0     0   228    0.10   | 3.06e-13  1.14e-13         - |
 TWTF |   288     0     0   288    0.10   | 3.89e-13  9.88e-14  5.30e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.10   | 3.20e-13  1.14e-13  3.53e-14 |
 G28  |   288     0     5    54    0.07   | 5.53e-13  7.33e-14  3.08e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.35e-13  1.04e-13  6.89e-14 |
 G26  |   258     0     0   228    0.06   | 3.74e-13  9.85e-14         - |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.51e-13  1.54e-13  4.70e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.57e-13  1.27e-13  3.91e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.73e-13  9.90e-14  1.01e-13 |
 G06  |   258     0     0   228    0.05   | 5.24e-13  1.46e-13         - |
 SFER |   285     0     0   282    0.05   | 4.25e-13  9.50e-14  3.11e-14 |
 G17  |   264     0     0   240    0.04   | 4.42e-13  1.08e-13         - |
 G14  |   258     0     4    29    0.04   | 5.16e-13  6.05e-14         - |
 G29  |   258     0     0   228    0.04   | 4.02e-13  1.05e-13         - |
 G19  |   288     0     6    20    0.03   | 6.06e-13  6.27e-14  1.75e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.23e-13  2.98e-14  8.84e-14 |
 G13  |   258     0     3    26    0.03   | 5.34e-13  5.60e-14         - |
 G04  |   253     0     0   227    0.02   | 4.44e-13  1.47e-13         - |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.18e-13  1.50e-13  3.77e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.31e-13  1.79e-13  1.57e-13 |
 G09  |   258     0     0   228    0.01   | 1.39e-12  3.64e-13         - |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.35e-13  9.08e-14  1.18e-13 |
 G03  |   288     0     0   242    0.01   | 1.17e-12  4.01e-13  2.13e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.49e-13  2.53e-13  1.59e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.75e-13  1.54e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  5.22e-13  1.44e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.13e-13  1.16e-13 |
 G15  |   276     0     0   274    0.01   | 1.53e-12  5.58e-13  2.47e-13 |
 G25  |   258     0     2   108    0.00   | 1.47e-12  3.84e-13         - |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.85e-12  6.32e-13  2.76e-13 |
 SUTM |   288     0     1   144    0.00   | 6.66e-13  2.50e-13  2.17e-13 |
 DAEJ |   283     0     0   132    0.00   | 1.37e-12  5.35e-13  5.24e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.22e-14  1.12e-14  2.53e-15 |
 CAGZ |   204     0     4     0    0.00   | 1.46e-12  1.40e-13         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   258     0     3     0    0.00   | 6.30e-13  7.38e-14         - |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 1.17e-12  2.01e-13  6.10e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  7.50e-14  1.14e-14 |
 G18  |   258     0     6     0    0.00   | 1.48e-12  1.46e-13         - |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.08e-13  5.32e-14  2.22e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.61e-13  6.65e-14  4.87e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  3.95e-13  3.74e-13 |
 G08  |   258     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  3.92e-13         - |
 G01  |   264     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  7.65e-13         - |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 4.63e-13  5.34e-13  1.63e-12 |
 VILL |   286     0     0     0    0.00   | 1.08e-12  1.25e-12  3.97e-13 |
 USUD |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.73e-13  1.97e-13  6.96e-13 |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  4.98e-13  1.89e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   279     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.83e-13  6.38e-13  1.18e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.44e-13  3.43e-13  1.91e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.48e-13  2.50e-13  5.67e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.27e-13  3.83e-13  3.82e-13 |
 CRO1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 1.11e-12  5.40e-13  1.16e-12 |
 CEDU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.57e-17  3.09e-16  1.85e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      STJO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
