
 GPS week: 1283   Day: 2   MJD: 53227                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2779      0     0.26    -0.27     2.76     0.00
 cod |   288     0  26457     58    -0.20    -0.09     0.04    21.28
 emr |   288     0  20627    312   -39.99     1.48     0.04    20.81
 esa |   288     0  18012   1759  1898.77    33.90     0.06    13.05
 gfz |   288     0  20051      0    -0.06     0.02     0.03    28.88
 iga |    96     0   2688    114     0.29    -0.64     0.17     0.00
 igu |    96     0   2779     17     0.19     0.30     2.60     0.00
 jpl |   288   288      0      0 99999.99     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2688      0     0.24    -0.26     2.58     0.00
 sio |    96    96      0      0 99999.99     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  20327   3619   -40.05     1.59     0.05    15.98

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -967    34     7    28   -59    -5   871     - -1738     -    28 |
    3 |  2158    88    -9    14     1    17  5909     -  1455     -  -120 |
    4 | -5789    -5  -196   163    88  -118  2031     - -4622     -   -30 |
    5 |  4241   -58   -57    66    40    16  5373     -  3299     -    24 |
    6 | -2719    82   -64   -73    57   -85-17013     - -1898     -   -70 |
    7 | -2911  -110  -214    41   153    43 -1636     - -3000     -   115 |
    8 |  -625   -48  -136   199     8  -309   333     - -1165     -    66 |
    9 | -6653   -51   -53    53    39   -92 -8950     - -7015     -    25 |
   10 |  -716   -11   -85    32    51    32  2762     - -1854     -     9 |
   11 |  2116    20   -27   146   -35    57  1651     -  2223     -   -46 |
   13 |  2593    55    -8   -38    -7  -196   326     -  2943     -   -21 |
   14 |  4296    70     0   108   -51     2  2000     -  4389     -   -89 |
   15 |  1961   116    47  -136  -109   631 -2515     -  1175     -    97 |
   16 |  4419    98   145    31   -98    15   843     -  4524     -  -168 |
   17 | -5268   -62   -83   -20   101   515  5450     - -4766     -    24 |
   18 |  4330    58    20   -29   -13    91  2146     -  4349     -   -57 |
   19 |  2855   127   104   134  -127   986  2221     -  3333     -  -185 |
   20 |  2332    -3     -   199   -55   431  1509     -  2813     -   -63 |
   21 |  -720   115    66   -69   -29   189   144     -   352     -  -130 |
   22 |  -518    83    66  -283   111    36 -4130     -  -261     -  -165 |
   23 | -1030   -10    32   154   -31   -95 -2766     - -1816     -   -98 |
   24 |   928   -96  -234    83    57   334  1372     - -1587     -   263 |
   25 |  2836    25    27    77    -1   -82  2737     -  1779     -  -129 |
   26 | -1748  -143   -91   -23   180   -64  -527     - -1790     -     1 |
   27 |  2262   -42   -90    61    75  -332  -856     -  1286     -   -13 |
   28 |  1589   -18   -92     -   -18    -7  4648     -  2851     -   177 |
   29 | -3889  -217     X     X   150     -   645     -     -     -   -43 |
   30 |   123    18    -4    14    42  -119 -4452     -  -351     -  -105 |
   31 | -5708   -66  -163    69   107   -57 -3229     - -4905     -    51 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    56   -58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -55     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -77    79     -     -     -     -     -     -     -     X |
 AREQ |     -    52    63     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    13     -   107   -57     -     -     -     -     -     X |
 AUCK |     -     -     -   -51     -     -     -     -     -     -    41 |
 BAHR |     -    -8    23     -   -11     -     -     -     -     -     1 |
 BOGT |     -    48     -     X   -35     -     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -33    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    43     -   153   -87     -     -     -     -     -   -25 |
 CEDU |     -   -60     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -   -56     -     -    41     -     -     -     -     -     X |
 CHUR |     -     9    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    10     -    53   -78     -     -     -     -     -    84 |
 CRO1 |     -   134   -35     4   -75     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    64     -     -   -47     -     -     -     -     -     X |
 DRAO |     -   139   -85     -     -     -     -     -     -     -   -76 |
 DWH1 |     -   160  -164     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    45     X   -33     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     5     -    10    -8     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -37   -70   172     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -108    82     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 IENG |     -  -149   153     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -11     -    21    -1     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    28     -     -    63     -     -     -     -     -  -151 |
 JAB1 |     -    53     -   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -45    75   153   -61     -     -     -     -     -   -50 |
 KGN0 |     -   -37    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    33    99     -  -114     -     -     -     -     -    34 |
 KOSG |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 KOUR |     -   164     -  -418    49     -     -     -     -     -    34 |
 KSTU |     -     -     -   -35     -     -     -     -     -     -    28 |
 LAE1 |     -   192     -     -  -141     -     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -   -71    72     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -40     -    65     0     -     -     -     -     -     X |
 MALI |     -    82     -  -147     -     -     -     -     -     -    14 |
 MAS1 |     -     -     -   -27     5     -     -     -     -     -    13 |
 MATE |     -    77     -     -   -49     -     -     -     -     -   -14 |
 MAW1 |     -    10     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -96     -     -    71     -     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -     -    23     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -86    88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -  -125   199     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 NNOR |     -     -   213  -339     -     -     -     -     -     -     - |
 NPLD |     -  -137   140     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    47    44     -  -100     -     -     -     -     -    61 |
 NRIL |     -   -31     -     -    23     -     -     -     -     -     X |
 NTUS |     -  -160     -     0     -     -     -     -     -     -   213 |
 NYA1 |     -    74     -     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    75     -   116  -107     -     -     -     -     -     X |
 ONSA |     -    -3    39   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -56     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    37  -494   172     -     -     -     -     -    39 |
 PIE1 |     -     -    47   -54     -     -     -     -     -     -   -27 |
 PIMO |     -     -     -   -57    26     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    48     -     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    11   -11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -7     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    41     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     X     1     -     -     -     -     -    -1 |
 SPT0 |     -  -113   115     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    72    32     -   -76     -     -     -     -     -     X |
 SUTM |     -     -     9     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -15    19    57     -     -     -     -     -  -100 |
 THU3 |     -   -57    58     -     -     -     -     -     -     -     X |
 TIDB |     -   -14   -13    43     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    58     -  -117    10     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    45   -46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -75     -     -     -     -     -     -     -     -   100 |
 USNO |     -   -14    16     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 USUD |     -     -  -143   158     -     -     -     -     -     -    58 |
 VILL |     -     -     -  -379     -     -     -     -     -     -   309 |
 WHIT |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 WILL |     -   -36    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -103   120     4     -     -     -     -     -     -   -23 |
 WUHN |     -     -   -86     -   104     -     -     -     -     -   -76 |
 YAR2 |     -  -148   152     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     9    21     X   -21     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -222    46     -     -     -     -     -    98 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4515    44    79    74    30    43  4171     -  4567     -    53 |  288   3.27
    3 |  3275    29    38    44    27    69  2344     -  2399     -    45 |  288   2.09
    4 |  2721    49    39    41    21    69  1609     -  2726     -    45 |  288   1.09
    5 |  2797    43    21    40    27    84  4977     -  2637     -    36 |  288   2.23
    6 |  2704    41    28    39    26    73  7696     -  3318     -    42 |  288   0.81
    7 |  1067    28    23    31    27    56  1365     -  1171     -    27 |  288   0.59
    8 |  2198    60    59    45    37   236  2228     -  2271     -    38 |  288   1.86
    9 |  5129    56    24    53    29    53  4033     -  4767     -    77 |  288   1.31
   10 |  3946    51    22    73    35    76  1524     -  4276     -    38 |  288   2.27
   11 |   451    56    47    97    33    50   884     -   529     -    88 |  288   0.34
   13 |   471    45    52    37    49   125   613     -   645     -    31 |  288   0.25
   14 |   750    37    27    39    28    83  1030     -   594     -    27 |  288   0.21
   15 |  3207    52    27    64    19   435  2051     -  3226     -    59 |  288   2.77
   16 |   609    41    62    48    54    68   676     -   585     -    90 |  288   0.32
   17 |   779    66    55    43    25   433  3313     -   936     -    48 |  288   0.98
   18 |   574    55    33    36    34    68  1072     -   622     -    84 |  288   0.33
   19 |   568    65    56    36    26   112   548     -   735     -    57 |  288   0.30
   20 |   532    53     -    37    21   545   683     -   606     -    41 |  288   0.23
   21 |  1696    39    37    70    28   128   817     -  1806     -    60 |  288   0.42
   22 |   820    62    55    55    31    73  2901     -   761     -    78 |  288   0.44
   23 |  2531    57    69    45    32    75  1951     -  1792     -    37 |  288   0.38
   24 |  7119    32    46    34    25   438  3255     -  5702     -    68 |  288   2.54
   25 |  2075    67    41    40    62    91  1432     -  1618     -    52 |  286   1.13
   26 |  1252    55    66   113    31    88  1144     -  1523     -    30 |  288   0.54
   27 |  2050    59    27    58    45    64   936     -  1896     -    75 |  288   0.98
   28 |  4080    80    36     -    36    78  3486     -  3246     -    61 |  288   0.66
   29 |  1068    35     X     X    33     -  1180     -     -     -    45 |  273   0.97
   30 |  1675    42    26    58    20    62  3151     -  1779     -    66 |  288   0.77
   31 |  4023    35    49    40    12    63  1311     -  3571     -    43 |  288   0.88
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5.83
 ALRT |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7.27
 AMC2 |     -    26    27     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.07
 AREQ |     -    28    23     -    26     -     -     -     -     -     - |  288  13.42
 ARTU |     -    16     -    31    18     -     -     -     -     -     X |  288  10.89
 AUCK |     -     -     -    98     -     -     -     -     -     -    80 |   95  14.64
 BAHR |     -    32    22     -    25     -     -     -     -     -    52 |  288   1.28
 BOGT |     -    42     -     X    31     -     -     -     -     -     X |  287  16.00
 BOR1 |     -    40    41     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.52
 BRUS |     -    29    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 CAS1 |     -    34     -    45    12     -     -     -     -     -    32 |  288   6.94
 CEDU |     -    24     -    39     -     -     -     -     -     -     - |  245  77.63
 CHAT |     -    29     -     -    22     -     -     -     -     -     X |  251  12.37
 CHUR |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  282  30.68
 COCO |     -    21     -    31    23     -     -     -     -     -    18 |  288   6.53
 CRO1 |     -    61    53    67    34     -     -     -     -     -     X |  272  18.01
 DAV1 |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  288  13.42
 DRAO |     -    15    46     -     -     -     -     -     -     -    59 |  288   0.10
 DWH1 |     -    24    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.53
 FAIR |     -     -    24     X    17     -     -     -     -     -     - |  286   0.19
 GLPS |     -    33     -    61    18     -     -     -     -     -     - |  288  13.14
 GODE |     -    28    20    45     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.05
 GUAT |     -    43     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 HOB2 |     -    24    23     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.07
 IENG |     -    35    36     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.72
 IISC |     -    17     -    22    12     -     -     -     -     -     - |  288  16.16
 ISPA |     -    70     -     -    33     -     -     -     -     -    52 |  288  12.74
 JAB1 |     -    21     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  287  12.01
 KERG |     -    31    54    59    37     -     -     -     -     -    31 |  288   1.17
 KGN0 |     -    30    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.49
 KOKB |     -    57    42     -    29     -     -     -     -     -    42 |  288   0.09
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288 116.38
 KOUR |     -    66     -    65    19     -     -     -     -     -    38 |  288   2.14
 KSTU |     -     -     -    25     -     -     -     -     -     -    20 |  288  10.12
 LAE1 |     -    27     -     -    20     -     -     -     -     -     X |  287  14.43
 LPGS |     -    39    39     X     -     -     -     -     -     -     - |  281 270.63
 MAC1 |     -    28     -    57    14     -     -     -     -     -     X |  288  14.37
 MALI |     -    31     -    51     -     -     -     -     -     -    64 |  288  20.34
 MAS1 |     -     -     -    53    20     -     -     -     -     -    30 |  288   2.80
 MATE |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -    17 |  288   0.13
 MAW1 |     -    26     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  213  27.92
 MBAR |     -    54     -     -    40     -     -     -     -     -     X |  222  25.56
 MDO1 |     -     -    31     -    22     -     -     -     -     -     - |  271   9.53
 METS |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  287  11.29
 MIZU |     -     -    41    65     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.30
 NLIB |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    87   138     -     -     -     -     -     -     - |  268  17.80
 NPLD |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |     -    49    13     -    30     -     -     -     -     -    36 |  288   0.03
 NRIL |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     -     X |  273   8.45
 NTUS |     -    17     -    28     -     -     -     -     -     -    20 |  288   9.95
 NYA1 |     -    22     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OHI2 |     -    29     -    70    31     -     -     -     -     -     X |  288   5.79
 ONSA |     -    29    56    56     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -    29     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  288  54.89
 PERT |     -     -    22    49    19     -     -     -     -     -    14 |  288   3.82
 PIE1 |     -     -    42    34     -     -     -     -     -     -    62 |  279   1.36
 PIMO |     -     -     -   119    54     -     -     -     -     -     - |  233  18.49
 POTS |     -    38     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  23.39
 PRDS |     -    20    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2.57
 PTBB |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.47
 RIOG |     -    37     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  272  17.35
 SANT |     -     -     -     X    58     -     -     -     -     -   105 |  238   3.92
 SPT0 |     -    48    49     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.08
 STJO |     -    24    17     -    19     -     -     -     -     -     X |  288   0.09
 SUTM |     -     -    35     -    25     -     -     -     -     -     - |  288  10.55
 THTI |     -     -    25    51    25     -     -     -     -     -    33 |  288   2.32
 THU3 |     -    20    21     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   7.68
 TIDB |     -    15    17    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.09
 TIXI |     -    23     -    30    17     -     -     -     -     -     - |  286   6.87
 TWTF |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.45
 URUM |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288  10.62
 USNO |     -    27    11     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 USUD |     -     -    28    48     -     -     -     -     -     -    31 |  288   9.05
 VILL |     -     -     -    32     -     -     -     -     -     -    26 |  288  15.02
 WHIT |     -    21     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   6.17
 WILL |     -    24    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 109.11
 WTZR |     -    35    31    30     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.11
 WUHN |     -     -    23     -    23     -     -     -     -     -    29 |  287  12.57
 YAR2 |     -    17    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4.76
 YELL |     -    20    24     X    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 ZWEN |     -     -     -    53    40     -     -     -     -     -    34 |  288  23.42
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2755    39    38    55    29   169  2602     -  2578     -    49 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288   12.26   | 5.67e-14  1.72e-14  3.62e-15 |
 SPT0 |   286     1     0   283   12.24   | 3.77e-14  1.12e-14  4.07e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.67   | 4.30e-14  9.67e-15  3.64e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.14   | 4.64e-14  1.58e-14  4.08e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    8.04   | 4.04e-14  1.13e-14  4.36e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.80   | 3.93e-14  1.97e-14  9.30e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    7.66   | 3.20e-14  1.05e-14  1.91e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.79   | 5.31e-14  1.67e-14  6.26e-15 |
 AMC2 |   288     0     1   251    5.26   | 6.78e-14  2.39e-14  5.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.35   | 4.50e-14  9.70e-15  6.19e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.50   | 4.06e-14  1.11e-14  3.62e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    3.16   | 4.51e-14  1.04e-14  2.63e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.71   | 4.25e-14  1.31e-14  1.12e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.48   | 3.35e-14  1.06e-14  4.55e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   143    1.34   | 4.86e-14  1.05e-14  3.91e-15 |
 PIE1 |   279     2     0   130    1.18   | 9.39e-14  2.70e-14  8.62e-15 |
 FAIR |   286     0     0   285    0.81   | 4.24e-14  1.47e-14  5.45e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.65   | 7.65e-14  2.05e-14  8.42e-15 |
 PTBB |   288     1     0   287    0.24   | 3.27e-13  6.98e-14  3.77e-14 |
 G16  |   288     1     0   287    0.19   | 4.33e-13  5.49e-14  3.48e-14 |
 G23  |   288     1     3   130    0.18   | 4.45e-13  5.89e-14  3.89e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.17   | 3.44e-13  9.12e-14  6.64e-14 |
 TIDB |   288     0     4    15    0.14   | 1.73e-13  1.75e-14  5.97e-15 |
 MIZU |   288     1     0   287    0.10   | 3.92e-13  1.16e-13  2.48e-14 |
 BOR1 |   287     1     0   285    0.10   | 4.66e-13  1.18e-13  3.84e-14 |
 G29  |   273     1     0   271    0.10   | 4.26e-13  1.26e-13  9.27e-14 |
 TWTF |   286     1     0   283    0.09   | 4.36e-13  1.12e-13  3.55e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.08   | 3.25e-13  1.06e-13  8.74e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.07   | 4.72e-13  1.37e-13  5.36e-14 |
 G06  |   288     1     1   218    0.06   | 5.36e-13  1.41e-13  6.11e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   134    0.06   | 3.56e-13  9.49e-14  2.87e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.06   | 2.69e-13  8.49e-14  7.21e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.05   | 3.60e-13  1.21e-13  9.20e-14 |
 G17  |   288     1     0   287    0.05   | 3.55e-13  1.21e-13  1.18e-13 |
 G04  |   288     1     0   287    0.04   | 4.64e-13  1.20e-13  1.50e-13 |
 IENG |   288     0     0   143    0.03   | 5.51e-13  1.55e-13  6.74e-14 |
 G31  |   288     1     0   287    0.02   | 2.21e-13  1.55e-13  6.32e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.02   | 4.98e-14  1.05e-14  3.66e-15 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.02   | 3.43e-13  1.35e-13  7.87e-14 |
 G28  |   288     1     3    30    0.01   | 6.41e-13  8.20e-14  7.51e-14 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 1.17e-12  3.94e-13  9.31e-14 |
 G09  |   288     1     0   287    0.01   | 1.31e-12  4.42e-13  8.40e-14 |
 G08  |   288     1     0   287    0.01   | 1.33e-12  4.22e-13  1.83e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.53e-12  4.55e-13  1.27e-13 |
 G05  |   288     1     0   287    0.01   | 1.38e-12  3.83e-13  2.25e-13 |
 G24  |   288     1     0   287    0.01   | 1.40e-12  4.14e-13  2.99e-13 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.01   | 1.51e-12  5.05e-13  2.40e-13 |
 G25  |   286     1     2    84    0.00   | 1.48e-12  4.49e-13  6.14e-14 |
 WHIT |   288     1     0   287    0.00   | 4.82e-13  2.84e-13  5.28e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.96e-14  1.08e-14  3.11e-15 |
 SANT |   238     0     0     0    0.00   | 2.05e-12  7.21e-13         - |
 MDO1 |   271     0     1     0    0.00   | 7.84e-13  8.51e-13  1.05e-12 |
 AUCK |    95     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   288     1     5     0    0.00   | 6.92e-13  8.07e-14  4.05e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 7.41e-13  1.23e-13  3.84e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.24e-14  1.86e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 6.31e-13  8.56e-14  3.33e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.23e-12  1.35e-13  3.52e-14 |
 G15  |   288     1     0     0    0.00   | 1.70e-12  5.58e-13  3.26e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.17e-13  6.66e-14  2.25e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 6.46e-13  1.08e-13  2.64e-14 |
 G11  |   288     1     5     0    0.00   | 6.88e-13  7.13e-14  4.01e-14 |
 G10  |   288     1     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.49e-13  2.98e-13 |
 G03  |   288     1     0     0    0.00   | 1.36e-12  3.65e-13  2.23e-13 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.59e-12  5.94e-13  3.74e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.48e-13  8.46e-13  3.67e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.97e-13  1.87e-13  1.89e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   272     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     1     0     0    0.00   | 2.06e-12  5.93e-13  3.45e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   222     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   | 1.91e-12  3.92e-13  1.91e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   281     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 3.15e-13  1.18e-12  5.51e-13 |
 CEDU |   245     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.71e-17  2.05e-16  1.23e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      USNO      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
