
 GPS week: 1334   Day: 3   MJD: 53585                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2780      0     0.15     0.05     3.77     0.00      0
 cod |   288     0  26833    294    -0.03    -0.84     0.05    15.11      0
 emr |   288     0  23734      0   802.59    13.21     0.03    28.34      0
 esa |   288     0  18128   3135   802.32    13.44     0.06     8.76      0
 gfz |   288     0  29801    311     0.02    -0.13     0.03    22.17      0
 iga |    96     0   2780     82   -17.03    -4.09     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2780      0     0.10     0.19     4.61     0.00      0
 jpl |   288     0  18375    382    -1.92     3.74     0.07     8.29      0
 ngs |    96     0   2780      0     0.15     0.04     3.56     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35090    170    -1.96     3.92     0.04    17.33      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -137    50   -55  -142    49    11  7981    90  -963     -    13 |
    2 | -3492    93   -64    76    67   101   840    33 -2898     -  -117 |
    3 | -4723    -4   -61   -35    68     2  4203   120 -4709     -   -24 |
    4 | -2271    41   -54   119    76   -65  2065   -13 -1608     -   -99 |
    5 |  -497  -148    59    13    63     6-12049   -61   260     -   -28 |
    6 | -5543   -27   -37    53   133   -17 -7639  -233 -5196     -   -26 |
    7 | -3225   -78    23    33    52   -81 -1976    32 -2810     -   -69 |
    8 | -6317   -18   -21   184    10   -29  2326   -54 -5516     -   -30 |
    9 |  -165    42    51     1    34   -77 20290  -203  -494     -   -70 |
   10 | -6179     X   -24     X     0   -30 -8615    69 -6078     -    15 |
   11 |  3032    73  -140    63    54    86  -154   241  3351     -   -51 |
   13 |  5914    52  -158   127    64    35  -610   -35  5922     -   100 |
   14 |   294    67  -124   128   148    95    47    41   747     -  -135 |
   15 | -4398   -60    18  -254    28   -15 -3996    76 -4358     -    80 |
   16 |  5718    29  -130    17    49   -19  -200   265  5544     -   -11 |
   18 |  5029   -53   -47    54    73     7   487   105  5035     -   -38 |
   19 |  -130   139  -221    78   129   -28  1200   263  -106     -   -69 |
   20 |  4503    27  -138   -37    70     0   152   216  4660     -    30 |
   21 |  5676   -15   -70   -32    77    84  1597    68  5551     -    13 |
   22 |  6864   -78     1   -56   111   114 17385   140  3381     -  -110 |
   23 | -1161   198  -192    16   122   150 -1065   125  -775     -   -83 |
   24 |  1532     9   -75     9    15  -100  2766   138   820     -    25 |
   25 |  3198    59   -71     8   130    13 -9566   -37  1959     -   -88 |
   26 |   718    25    47    -9    33   -41 -2461  -156  -571     -   -63 |
   27 | -9487    26   -71   -14    80   -38 -4813    10 -7585     -    -7 |
   28 |  9939    -6   -55    74   110    62  2723   -70  8809     -   -53 |
   29 | -2555    10    27    14    39   -48  5825  -104 -1664     -   -61 |
   30 |  -131    -6    10    -2   107   -75 -3175  -145  -259     -   -87 |
   31 | -2279    69   -25     X   -18  -101-13944   100  -718     -   -43 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -11     -     -     -     -    30     -     -     4 |
 ALGO |     -     -    -1   104  -120     -     -   167     -     -    22 |
 ALIC |     -    10     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -80     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -185   124     -     -     -     -  -298     -     -   101 |
 ARTU |     -    90     -   127    12     -     -   -78     -     -  -112 |
 AUCK |     -     -     -     X   -36     -     -     -     -     -    47 |
 BAHR |     -   -27    65     -  -114     -     -     0     -     -    64 |
 BJFS |     -     -     -     -   -96     -     -     -     -     -   123 |
 BOGT |     -    79     -     X    -6     -     -     -     -     -   -61 |
 BREW |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 BRUS |     -   -66    59     -     6     -     -     -     -     -   -47 |
 CAS1 |     -    64     -    13   -53     -     -    19     -     -    -4 |
 CHAT |     -    17     -     -    66     -     -  -160     -     -   -24 |
 CHUR |     -   -65    16     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 COCO |     -   -52     -   -79    92     -     -  -112     -     -    21 |
 CORD |     -  -132     -     -    35     -     -  -111     -     -   125 |
 DAEJ |     -    78    35     -     -     -     -     -     -     -  -125 |
 DAKA |     -  -101     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -65   161     -     -     -     -     -     -     -  -207 |
 DGAR |     -     -     -     -    50     -     -   -83     -     -   -24 |
 DRAO |     -   128   -83   166   -91     -     -    73     -     -    27 |
 DWH1 |     -   123     7     -     -     -     -     -     -     -  -118 |
 FAIR |     -     -    53     X   -74     -     -    16     -     -     - |
 FLIN |     -    65     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -27     -     -    34     -     -   -45     -     -     1 |
 GODE |     -    31     1   -76     -     -     -     -     -     -     9 |
 GOLD |     -     -     -    42    -6     -     -   -94     -     -    31 |
 GRAS |     -   -25     -     -    24     -     -     -     -     -    -8 |
 GUAM |     -     -     -  -294    57     -     -     -     -     -    55 |
 HARB |     -     -     -     -   -20     -     -     -     -     -    26 |
 HERS |     -     -  -138     -     -     -     -     -     -     -   226 |
 HLFX |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 HOB2 |     -    93    81     -   -92     -     -   -75     -     -   -60 |
 HOFN |     -     -     -     -  -128     -     -  -113     -     -   217 |
 HRAO |     -    22     -     -   -69     -     -    70     -     -    36 |
 IISC |     -     -     -    51   -20     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -63     -     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 JPLM |     -     -    92     -  -206     -     -     -     -     -   112 |
 KARR |     -    33     -     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -127    26    88    77     -     -    40     -     -   -88 |
 KGN0 |     -   -21    57     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 KIT3 |     -    66     -  -106   -42     -     -     -     -     -    45 |
 KOKB |     -   -92   114     -   -60     -     -     -     -     -   -29 |
 KOUR |     -   182     -  -170   -65     -     -     -     -     -    10 |
 LHAS |     -   105     -     -    24     -     -  -201     -     -   -26 |
 LPGS |     -   -51   -34   206     X     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -     X    19     -     -     -     -     -   -25 |
 MAD2 |     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 MAG0 |     -     1     -     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 MALI |     -    27     -   -89    17     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   163   -73  -236     -     -     -     -     -    69 |
 MATE |     -     -     -     X  -110     -     -     -     -     -   141 |
 MAW1 |     -    49     -     -     4     -     -     1     -     -   -48 |
 MBAR |     -   -69     -     -   -47     -     -   -20     -     -   139 |
 MCM4 |     -   169     -     -  -115     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   137  -101     -  -138     -     -     -     -     -   222 |
 MEDI |     -     -   -68     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 MKEA |     -     -     -    13   -54     -     -   -65     -     -    95 |
 MSKU |     -   -55     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -   -73     -     -    60     -     -    64 |
 NLIB |     -     -   -28     -   -50     -     -   104     -     -    60 |
 NNOR |     -     -    82   -77     -     -     -     -     -     -   -96 |
 NPLD |     -   -68    24     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 NRC1 |     -     -    11     -   -50     -     -     -     -     -    45 |
 NRIL |     -   -56     -     -   -28     -     -    16     -     -    77 |
 NSSP |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 NTUS |     -    42     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    60     -   159   -70     -     -   298     -     -  -186 |
 ONSA |     -     -    57  -130   -22     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -     -     -     -   142     -     -     -     -     -  -182 |
 PIE1 |     -   -56    96  -171     -     -     -  -160     -     -    50 |
 POL2 |     -     -     -     -    27     -     -     -     -     -   -34 |
 POTS |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -   -13 |
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 PTBB |     -    33    -8     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 QAQ1 |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 RABT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 RBAY |     -    52     -     -  -117     -     -     -     -     -    91 |
 RESO |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -  -102    26     -    46     -     -     -     -     -   -12 |
 SANT |     -   -95     -    51    38     -     -     -     -     -    10 |
 SCH2 |     -     -    62     -  -119     -     -     -     -     -    50 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -   -13 |
 SFER |     -   -37    20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    95   -63     -     -     -     -     -    44 |
 SPT0 |     -  -170     -     -     -     -     -     -     -     -   149 |
 STJO |     -     -    -5     -   -53     -     -    19     -     -    67 |
 STR1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 SUTM |     -     -    17     -   -73     -     -     -     -     -    66 |
 SUWN |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 THTI |     -     -   142  -168   -55     -     -     -     -     -   -89 |
 THU3 |     -   -71     6     -   222     -     -     -     -     -  -233 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    49     -     -   -23 |
 TIDB |     -   -13   102   -68   -79     -     -     -     -     -   -20 |
 TIXI |     -   -24     -   -18    65     -     -     -     -     -   -53 |
 TLSE |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 TOW2 |     -    10     -     -   -43     -     -     -     -     -    46 |
 TROM |     -     -     -     -   -67     -     -     -     -     -    85 |
 TSKB |     -    30     0    -2    31     -     -  -128     -     -    -4 |
 TWTF |     -  -121    34     -     -     -     -  -191     -     -   140 |
 UNSA |     -     -     -     X   121     -     -     -     -     -  -155 |
 USN3 |     -    14    22     -     -     -     -    54     -     -   -74 |
 USUD |     -     -    27   -39     -     -     -     -     -     -   -27 |
 WHIT |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 WILL |     -   -78    73     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 WTZR |     -    25    74     X  -109     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   161     -  -313     -     -     -     -     -   135 |
 YEBE |     -     -    -4     -     -     -     -  -122     -     -    65 |
 YELL |     -   -24     9     X   -78     -     -     -     -     -   106 |
 YSSK |     -  -139     -     -    94     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -     -    44     -     -     -     -     -   -56 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5129    54    35    45    34    50  2936    76  5586     -    25 |  288   4.50
    2 |  1753    32    23    38    34    46   648    52  1376     -    38 |  288   0.16
    3 |  3142    42    23    42    28    79  2330    51  3249     -    35 |  288   2.24
    4 |  1657    48    12    80    25    45  1581    75  1512     -    45 |  288   0.65
    5 |  5064    38    28    72    20    43  8356    59  4596     -    43 |  288   3.86
    6 |  1198    22    25    51    28    47  4956    96  1176     -    26 |  288   1.03
    7 |   987    25    14    65    18    40  1456    74  1038     -    23 |  288   0.52
    8 |  3643    62    30    31    22   110  4844    75  4610     -    35 |  288   1.59
    9 |  8452    66    27    57    39    82 12417    64  7219     -    37 |  288   2.13
   10 |  5360     X    22     X    29   177  5375   128  4586     -    25 |  276   1.98
   11 |   993    36    19    63    68    31   308    84   835     -    47 |  288   0.34
   13 |  1362    72    23    62    28    43   672    49  1253     -   122 |  288   0.32
   14 |   617    46    50    53    38    55   560    94  1133     -    94 |  288   0.22
   15 |  7622    38    16    48    22    64  5391    76  7046     -    57 |  288   3.77
   16 |  1060    41    19    83    22    58   630    73  1177     -    33 |  288   0.29
   18 |   569    77    27    63    30    81   701    76   727     -    40 |  288   0.28
   19 |   925    17    31    61    39    58   834   116   858     -   123 |  288   0.17
   20 |   712    77    22    38    25    36   374    61   739     -    78 |  288   0.24
   21 |  1260    56    22    68    27   130  1373    60  1354     -    57 |  288   0.33
   22 |  5919    64    26    54    30    47 12495   103  3855     -    38 |  288   0.68
   23 |   897    53    14    38    33    47   579    83   900     -    31 |  288   0.29
   24 |  3056    45    24    42    25    64  1332    81  3178     -    73 |  288   2.39
   25 |  5702    67    38    61    31    91  7327    97  5000     -    93 |  288   2.46
   26 |  3638    50    18    83    26    46  1603    66  2701     -    25 |  288   0.65
   27 |  3712    76    31    34    14    70  2809    62  3217     -    36 |  288   2.76
   28 |  2032    42    24    78    53    50   657   122  2728     -    21 |  288   0.58
   29 |  3519    60    16   103    29    72  3345    58  2959     -    30 |  288   0.80
   30 |  2852    39    23    54    23    69  2640    60  2728     -    26 |  288   0.56
   31 |  6222    42    24     X    57    60  5432   123  7558     -    83 |  288   4.30
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    66     -     -    15 |  288   0.09
 ALGO |     -     -    35    89    31     -     -    48     -     -    21 |  288   0.03
 ALIC |     -    40     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  288   9.66
 ALRT |     -    44     -     -    30     -     -     -     -     -     - |  286   8.29
 AMC2 |     -    19    10     -     -     -     -    73     -     -    29 |  288   0.04
 ARTU |     -    38     -    63    25     -     -    41     -     -    27 |  288  10.74
 AUCK |     -     -     -     X    20     -     -     -     -     -    25 |  264   9.42
 BAHR |     -    30    16     -    19     -     -    70     -     -    19 |  288   0.87
 BJFS |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    17 |  280   9.02
 BOGT |     -    27     -     X    15     -     -     -     -     -    22 |  288  15.79
 BREW |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 BRUS |     -    26    14     -    24     -     -     -     -     -    19 |  288   0.06
 CAS1 |     -    26     -    33    30     -     -    71     -     -    19 |  288   9.84
 CHAT |     -    43     -     -    23     -     -    82     -     -    24 |  287  10.84
 CHUR |     -    28    12     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.08
 COCO |     -    33     -    52    35     -     -    33     -     -    31 |  288   5.95
 CORD |     -    23     -     -    35     -     -    44     -     -    29 |  288   8.08
 DAEJ |     -    18    20     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   8.74
 DAKA |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  16.11
 DARW |     -    49    25     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   5.84
 DGAR |     -     -     -     -    27     -     -    26     -     -    26 |  288  21.07
 DRAO |     -    81    59    53    46     -     -    62     -     -    54 |  286   0.12
 DWH1 |     -    45    20     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.71
 FAIR |     -     -    18     X    16     -     -    56     -     -     - |  288   0.07
 FLIN |     -    62     -     -    42     -     -     -     -     -     - |  286  46.39
 GLPS |     -    39     -     -    18     -     -    90     -     -    23 |  288  13.96
 GODE |     -    51    25    74     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.05
 GOLD |     -     -     -    76    31     -     -    77     -     -    50 |  288  11.36
 GRAS |     -    24     -     -    25     -     -     -     -     -    37 |  288   9.19
 GUAM |     -     -     -    45    38     -     -     -     -     -    43 |  281  14.36
 HARB |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    15 |  287  30.56
 HERS |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -    49 |  241  10.93
 HLFX |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286  38.60
 HOB2 |     -    54    28     -    34     -     -    62     -     -    22 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    20     -     -    31     -     -    33 |  287    >>>
 HRAO |     -    31     -     -    18     -     -    46     -     -    18 |  288   0.83
 IISC |     -     -     -    24    10     -     -     -     -     -     - |  230  16.51
 INVK |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   8.79
 JPLM |     -     -    33     -    36     -     -     -     -     -    54 |  288   3.52
 KARR |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   8.31
 KERG |     -    52    20   119    51     -     -    36     -     -    41 |  252   1.52
 KGN0 |     -    24    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.32
 KIT3 |     -    84     -    36    91     -     -     -     -     -    46 |  288  28.73
 KOKB |     -    22    26     -    41     -     -     -     -     -    75 |  288   0.05
 KOUR |     -    26     -    57    25     -     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 LHAS |     -    29     -     -    25     -     -    32     -     -    21 |  288  11.38
 LPGS |     -    31    18    75     X     -     -     -     -     -     - |  288  13.60
 MAC1 |     -     -     -     X    28     -     -     -     -     -    36 |  264  11.46
 MAD2 |     -     -     6     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.11
 MAG0 |     -    27     -     -     -     -     -    50     -     -     - |  287   9.60
 MALI |     -    33     -    63    28     -     -     -     -     -     - |  288  19.92
 MAS1 |     -     -    18    40    26     -     -     -     -     -    22 |  288  20.46
 MATE |     -     -     -     X    26     -     -     -     -     -    33 |  288   0.09
 MAW1 |     -    21     -     -    38     -     -    32     -     -    46 |  288   9.59
 MBAR |     -    51     -     -    43     -     -    63     -     -    65 |  288  19.76
 MCM4 |     -    27     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  274 120.77
 MDO1 |     -    44    24     -    27     -     -     -     -     -    48 |  288  10.92
 MEDI |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.15
 MKEA |     -     -     -    81    29     -     -    41     -     -    27 |  288  22.19
 MSKU |     -    57     -     -    39     -     -     -     -     -     - |  273  23.25
 NKLG |     -     -     -     -    17     -     -    31     -     -    17 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    13     -    21     -     -    48     -     -    26 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    14    34     -     -     -     -     -     -    26 |  288   8.70
 NPLD |     -    18     8     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    12     -    21     -     -     -     -     -    13 |  288   0.04
 NRIL |     -    31     -     -    21     -     -    18     -     -    19 |  288   9.47
 NSSP |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   9.10
 NTUS |     -    37     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  282   9.15
 OHI2 |     -    30     -    58    25     -     -    35     -     -    45 |  288  10.58
 ONSA |     -     -    17    54    31     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 PETP |     -     -     -     -    34     -     -     -     -     -    44 |  287  17.73
 PIE1 |     -    25    11    65     -     -     -    90     -     -    21 |  288   0.04
 POL2 |     -     -     -     -    19     -     -     -     -     -    24 |  276   8.90
 POTS |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    28 |  284  13.21
 PRDS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.07
 PTBB |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   0.24
 QAQ1 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 RABT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  11.94
 RBAY |     -   107     -     -   113     -     -     -     -     -   105 |  249    >>>
 RESO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   7.95
 RIOG |     -    24    18     -    23     -     -     -     -     -    23 |  288   8.82
 SANT |     -    41     -   128    27     -     -     -     -     -    56 |  288  15.67
 SCH2 |     -     -    13     -    23     -     -     -     -     -    17 |  288  20.06
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    22     -     -    11 |  288  35.86
 SFER |     -    35    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  246 898.88
 SHAO |     -     -     -    57    34     -     -     -     -     -    29 |  218 365.59
 SPT0 |     -   178     -     -     -     -     -     -     -     -   155 |  265   0.12
 STJO |     -     -    20     -    38     -     -    63     -     -    19 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.63
 SUTM |     -     -    22     -    18     -     -     -     -     -    29 |  288  13.77
 SUWN |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   7.78
 THTI |     -     -    28   134    26     -     -     -     -     -    24 |  288   8.52
 THU3 |     -    24    16     -    16     -     -     -     -     -    15 |  288   8.48
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    48     -     -    23 |  288   0.10
 TIDB |     -    49    23    37    25     -     -     -     -     -    26 |  288   0.10
 TIXI |     -    26     -    58    49     -     -     -     -     -    41 |  287   9.38
 TLSE |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.44
 TOW2 |     -    40     -     -    19     -     -     -     -     -    43 |  288   4.21
 TROM |     -     -     -     -    13     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 TSKB |     -    29    19    64    31     -     -    33     -     -    24 |  288   0.94
 TWTF |     -    31    20     -     -     -     -    24     -     -    21 |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -     X    24     -     -     -     -     -    30 |  288  14.39
 USN3 |     -    18    13     -     -     -     -    35     -     -    26 |  288   0.03
 USUD |     -     -    11    44     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.14
 WHIT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   5.80
 WILL |     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288 143.38
 WTZR |     -   100   141     X   113     -     -     -     -     -     - |  285   0.09
 YAR2 |     -     -    29     -    39     -     -     -     -     -    30 |  276   4.47
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -    64     -     -    27 |  288   0.34
 YELL |     -    20    16     X    36     -     -     -     -     -    29 |  288   0.05
 YSSK |     -    26     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  286  10.20
 ZIMM |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3771    47    27    64    34    71  4613    67  3558     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 3.96e-14  6.89e-15  1.41e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.59   | 3.74e-14  1.25e-14  5.93e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    7.97   | 4.63e-14  1.13e-14  3.52e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.99   | 3.96e-14  8.71e-15  5.13e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.54   | 4.73e-14  1.54e-14  3.58e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.30   | 5.09e-14  8.69e-15  3.06e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.23   | 5.09e-14  2.10e-14  4.95e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.04   | 5.44e-14  1.23e-14  3.43e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.62   | 5.75e-14  1.34e-14  6.75e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.59   | 4.58e-14  1.13e-14  2.94e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.43   | 4.25e-14  1.40e-14  4.87e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.41   | 8.45e-14  1.20e-14  3.35e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.24   | 5.42e-14  1.97e-14  4.46e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.22   | 3.79e-14  7.63e-15  8.30e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.56   | 4.41e-14  1.17e-14  2.57e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.42   | 3.56e-14  1.00e-14  2.00e-15 |
 SPT0 |   265     0     0   263    2.42   | 3.98e-14  8.70e-15  2.70e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.13   | 3.92e-14  1.08e-14  4.90e-15 |
 TID1 |   288     0     0   143    1.72   | 8.25e-14  1.11e-14  5.62e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.67   | 7.07e-14  1.75e-14  5.04e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.54   | 4.79e-14  1.05e-14  2.40e-15 |
 DRAO |   286     0     0   143    1.52   | 2.93e-14  8.47e-15  3.05e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.84   | 5.34e-14  9.35e-15  7.29e-15 |
 WTZR |   285     0     0   282    0.59   | 8.29e-14  1.85e-14  1.17e-14 |
 MATE |   288     0     0   143    0.49   | 7.16e-14  2.31e-14  6.56e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    0.49   | 4.18e-14  2.08e-14  5.39e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.32   | 2.50e-13  5.83e-14  1.99e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.22   | 2.33e-13  2.34e-14  4.02e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 2.79e-13  7.06e-14  6.00e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.10   | 2.75e-13  1.03e-13  3.80e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.09   | 4.97e-14  1.44e-14  1.58e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 3.87e-13  1.09e-13  8.45e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.08   | 3.23e-13  9.95e-14  5.86e-14 |
 SFER |   246     1     0   237    0.07   | 3.59e-13  8.70e-14         - |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.12e-13  1.00e-13  3.39e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.06   | 3.88e-13  1.37e-13  3.52e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.10e-13  1.11e-13  9.90e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.81e-13  1.09e-13  7.77e-14 |
 G11  |   288     0     4    48    0.04   | 6.25e-13  6.54e-14  3.87e-14 |
 G16  |   288     0     3    50    0.03   | 5.67e-13  5.86e-14  2.64e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 7.55e-13  1.98e-13  5.62e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.27e-13  3.24e-14  8.74e-14 |
 USUD |   288     0     1    35    0.02   | 2.74e-13  6.53e-14  1.13e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 3.95e-13  1.67e-13  6.58e-14 |
 G22  |   288     0     1   143    0.02   | 6.55e-13  1.18e-13  3.27e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  3.12e-13  8.80e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.01   | 3.40e-13  9.42e-14  5.52e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.33e-13  2.51e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  5.56e-13  2.39e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.03e-13  2.92e-13 |
 KERG |   252     0     0   250    0.00   | 1.11e-12  2.91e-13         - |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 4.87e-13  1.88e-13  3.53e-13 |
 G08  |   288     0     2    15    0.00   | 1.45e-12  3.76e-13  1.17e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.63e-14  6.34e-15  3.42e-15 |
 BJFS |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.86e-13  6.97e-14  4.22e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  4.37e-13  2.75e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  5.71e-14  1.96e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.06e-12  1.44e-13  3.45e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.43e-13  7.76e-14  1.74e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.03e-13  6.19e-14  1.10e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.00e-13  2.76e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.71e-13  4.91e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.67e-13  6.90e-14  2.53e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 6.10e-13  8.90e-14  3.68e-14 |
 G10  |   276     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.49e-13  2.03e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  3.54e-13  4.68e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.28e-13  1.65e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.34e-13  5.97e-14  1.37e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-12  6.86e-13  4.55e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   | 9.06e-13  6.83e-13  4.49e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.82e-13  4.80e-13  3.13e-13 |
 TIDB |   288     0     3     0    0.00   | 2.17e-13  1.92e-14  6.27e-15 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.32e-13  1.79e-13  5.56e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   218     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.05e-13  3.78e-13  1.43e-12 |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   249     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   | 3.28e-13  2.59e-13  6.82e-13 |
 POTS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 8.43e-13  9.53e-13  8.71e-13 |
 MCM4 |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.39e-13  2.34e-13  3.03e-13 |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 1.97e-13  4.33e-13  2.18e-12 |
 GUAM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.33e-13  4.27e-13  4.02e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.56e-13  7.92e-13  7.40e-13 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.85e-17  3.42e-16  2.05e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      AMC2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
