
 GPS week: 1409   Day: 1   MJD: 54108                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2924    122     0.24    -0.75     3.10     0.00      0  3.103  0.000   5.23   5.23   0.00
 cod |   288     0  25536     58     2.25    -5.15     0.04    25.30      0  0.065  0.029   0.12   0.14   0.10
 emr |   288     0  20823    224  -103.26    -2.17     0.05    23.02      0  0.066  0.030   0.09   0.10   0.08
 esa |   288     0  18064     33     7.86    -1.69     0.06    18.09      0  0.077  0.046   0.13   0.13   0.13
 gfz |   288     0  27969    575     0.13    -0.87     0.03    33.59      0  0.047  0.021   0.09   0.11   0.07
 iga |    96     0   2881     48  -886.71 -3562.20     0.05     0.00      0  0.051  0.000   0.12   0.12   0.00
 igu |    96     0   2836     62 -5284.83 21729.56     2.74     0.00      0  2.736  0.000   5.10   5.10   0.00
 ngs |    96     0   2924     95  -795.24 -2389.34     2.79     0.00      0  2.785  0.000   4.76   4.76   0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 | -5702    41  -165   108    24   -23 -1931 -4852 |
    2 |   371   -19     9   -93    58   157   424   246 |
    3 |  1096   -70   -68   -20    85    62  2685    85 |
    4 | -8500   -34  -107   151    18   -28 -6079 -8351 |
    5 | 29260   149     -  -209     -     X     X 15388 |
    6 | -2334   -88  -104   234    11  -100 -4099 -2465 |
    7 | -2131  -225    -1   106   113   -36 -2669 -2054 |
    8 |  2821   -84   -75    93    65    22  9508   996 |
    9 |   947    -2   -78   -53    87    54  7524  -153 |
   10 |  3754  -190  -109    96   169   107  5644  3235 |
   11 |  3638    30    12  -132    41    37   908  3759 |
   12 |   107   220    50    41  -222  -128 -3033   359 |
   13 |  5786    48   -37   -35     8   159  1133  5396 |
   14 |  4412    84   -28   -75    -4    -6 -1047  4193 |
   15 |-18217    43     -     -   -33   -51     --11020 |
   16 |  3310   -49    11   -20    40   -21  1131  3347 |
   17 |  -652    89  -151   119   -27   -96  1792   -79 |
   18 |  3851  -106   -15    12    88    -6  1400  3844 |
   19 |   294   -47   -86   102    39   -15  -157   431 |
   20 |  3162  -128   -45   105    73   -41   935  3465 |
   21 |  2733   -13    74   -98    12    61 -2340  2747 |
   22 |  4670    43    13   -77     -   -61  8759  3746 |
   23 |   553    32    79   -36   -59     5   570   577 |
   24 | -6587   -42   -54    72    30    59-11339 -5235 |
   25 |   139    81   -81    -8    -1   -77   895  -581 |
   26 | -4864   -17   -19    61    -7  -118  2536 -4353 |
   27 | -7453  -120   -81   207    35    50   908 -6334 |
   28 |  4747    53    -7   -71     X   470 -4165  4143 |
   29 | -3931    11   -67     -    38   -39 -4669 -3568 |
   30 | -1251    51    41    28   -82  -134 -1284 -1098 |
   31 | -1175   325   104    61  -364  -114 -3162  -747 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -    64   -70     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -    35   -44     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -136     -     -   102     -     -     - |
 AMC2 |     -    21    83  -135     -     -     -     - |
 AREQ |     -     9   -10     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    29     -    56   -52     -     -     - |
 AUCK |     -  -343     -     -   258     -     -     - |
 BAHR |     -    -8    34     -   -17     -     -     - |
 BILI |     -    29     -     -   -22     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -11     6     -     -     - |
 BOR1 |     -    46     -     -   -35     -     -     - |
 BRFT |     -    19     -     -   -15     -     -     - |
 BRUS |     -   -22    10     -    10     -     -     - |
 CAS1 |     -    -4     -   -46    28     -     -     - |
 CHAT |     -   -34     -     -    26     -     -     - |
 CHUR |     -    65    16     -   -60     -     -     - |
 COCO |     -    11     -   -30     8     -     -     - |
 CRO1 |     -    -6    39   -32    -5     -     -     - |
 DAEJ |     -  -113   199   -95     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    -1     -     1     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -43    23     -     -     - |
 DRAO |     -   122    36     -  -116     -     -     - |
 FAIR |     -     -    63    -9   -38     -     -     - |
 FLIN |     -    15     -     -   -11     -     -     - |
 GLPS |     -    25     -     -   -19     -     -     - |
 GODE |     -     -   -35     -    24     -     -     - |
 GOLD |     -    70     -    29   -69     -     -     - |
 GRAS |     -    63     -     -   -47     -     -     - |
 GRAZ |     -  -404   216     -   156     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -160    86     -     -     - |
 HARB |     -    38     -     -   -28     -     -     - |
 HOB2 |     -    69   -21     -   -38     -     -     - |
 IENG |     -   -50    55     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    23   -12     -     -     - |
 ISPA |     -   -55     -     -    41     -     -     - |
 JAB1 |     -    60     -  -169    46     -     -     - |
 JPLM |     -     -     7     -    -5     -     -     - |
 KARR |     -   -22     -     -    16     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -100    54     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -44     -    30     -     -     - |
 KOUR |     -   -20   117  -100     X     -     -     - |
 LPGS |     -    83    82  -214    -5     -     -     - |
 MAC1 |     -    48     -   -86    10     -     -     - |
 MALI |     -     -     -    55   -30     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    41   -68     9     -     -     - |
 MBAR |     -    91     -     -   -68     -     -     - |
 MCM4 |     -    64   -28   -20   -18     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -16     -    11     -     -     - |
 MKEA |     -    45     -   -96    18     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   285  -153     -     -     - |
 NLIB |     -    50    16     -   -49     -     -     - |
 NRC1 |     -    56     -     -   -42     -     -     - |
 NRIL |     -     2     -     -    -1     -     -     - |
 OHI2 |     -    18     -     -   -14     -     -     - |
 ONSA |     -   -25     X    67   -17     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -   -36    19     -     -     - |
 PERT |     -     -   -26    33     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -32    17     -     -     - |
 PRDS |     -    40   -44     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -9     9     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -49    54     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   122     -     -   -92     -     -     - |
 RIOG |     -     -     -     0     0     -     -     - |
 SANT |     -   -59     -   388  -158     -     -     - |
 SCH2 |     -   -33    81     -   -31     -     -     - |
 SPT0 |     -   -75    82     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    37    -9     -   -21     -     -     - |
 SUTH |     -    24     -     -   -18     -     -     - |
 SUTM |     -     -    62     -   -42     -     -     - |
 SYOG |     -     -    24     -   -16     -     -     - |
 THTI |     -     -   196     0  -118     -     -     - |
 THU3 |     -   -42    30     -    11     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -88   184   -38     -     -     - |
 TIXI |     -    35     -     -   -27     -     -     - |
 TOW2 |     -    19     -     -   -14     -     -     - |
 TSKB |     -   -48   -46     -    67     -     -     - |
 TWTF |     -    32   -35     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -176    95     -     -     - |
 USN3 |     -    18   -20     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    41   -45     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    -1     2     -     -     -     - |
 VILL |     -     -     -   -40    22     -     -     - |
 WILL |     -   -22    24     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    86    -6     -   -60     -     -     - |
 YAR2 |     -  -161   -38     -   147     -     -     - |
 YELL |     -    55    41   -93   -20     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  8675    56    54    65    30    43  2949  7115 |  288   5.52
    2 |   866    84    45   101    60    40   465   802 |  288   0.19
    3 |  4533    58    50    87    80   118  4158  4383 |  287   3.65
    4 |  2190    59    59    44    20    31  2164  2161 |  288   0.77
    5 |  1881    55     -    77     -     X     X  8048 |  156   5.89
    6 |  1386    32    36    33    17    27  3089  1206 |  288   0.78
    7 |  1060    31    36    24    18    22  1695  1050 |  288   0.46
    8 |  6199    75    49    60    69    20  3284  4751 |  288   2.63
    9 |  4444    78    65    68    38    83  6364  4302 |  288   3.10
   10 |  3767    66    90    68    47    45  1868  3799 |  288   2.40
   11 |   862    52    66    64    54    64   460  1069 |  288   0.40
   12 |   687    50    78    95    42    42  1678   725 |  288   0.41
   13 |  1138    70    93   108    46    33   601   893 |  288   0.32
   14 |  1064    45    67    69    41    50  1062   913 |  288   0.33
   15 |  5192   127     -     -    96    85     -  7741 |  263   6.20
   16 |   623    74    65    96    77    33   846   627 |  288   0.26
   17 |  1279    62    33    58    30    39  1242  1300 |  288   0.34
   18 |   832    49    97   104    45    42   671   746 |  288   0.24
   19 |   819    65    27    61    32    22   402   775 |  288   0.17
   20 |   774    57    86    87    37    43   742   867 |  288   0.32
   21 |   678    72    64    85    55    47  1179   668 |  288   0.50
   22 |  5183    42    93    71     -    58  8138  4438 |  288   1.83
   23 |   611    63    90    99    34    41   556   653 |  288   0.20
   24 |  5740    47    44    44    16    48  3397  4222 |  288   2.95
   25 |  2472    55    67   120    53    55  1006  1598 |  288   1.24
   26 |  1274    44    51    56    25    31  1287  1328 |  288   0.55
   27 |  3594    76    46    55    52    50  3502  2730 |  288   3.44
   28 |  2308   101    86   119     X    64  1762  2067 |  287   0.24
   29 |   891    87    69     -    32    45  2940   729 |  288   1.19
   30 |  2485    59    55    30    27    24  2962  2379 |  288   2.09
   31 |  1395    45    69    58    39    70  1369  1263 |  288   0.21
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   4.62
 ALGO |     -     -    10    13     -     -     -     - |  177   0.03
 ALRT |     -    10     -     -     8     -     -     - |  288   6.49
 AMC2 |     -    15    30    24     -     -     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -    34    37     -     -     -     -     - |  215  13.10
 ARTU |     -    52     -    50    19     -     -     - |  285  11.59
 AUCK |     -    27     -     -    21     -     -     - |  288   5.46
 BAHR |     -    22    14     -    17     -     -     - |  288   0.50
 BILI |     -    15     -     -    11     -     -     - |  287   7.77
 BOGT |     -     -     -    28    15     -     -     - |  288 843.13
 BOR1 |     -    20     -     -    15     -     -     - |  287   0.58
 BRFT |     -    27     -     -    20     -     -     - |  288   0.08
 BRUS |     -    36    29     -    37     -     -     - |  288   0.05
 CAS1 |     -    17     -    32    14     -     -     - |  288   7.79
 CHAT |     -    24     -     -    18     -     -     - |  287  11.04
 CHUR |     -    17    11     -    13     -     -     - |  288   5.98
 COCO |     -    17     -    28    12     -     -     - |  288  13.05
 CRO1 |     -    30    25    35    19     -     -     - |  288   0.06
 DAEJ |     -    21    16    40     -     -     -     - |  288   5.36
 DARW |     -     -    28     -    19     -     -     - |  288  46.00
 DGAR |     -     -     -    21    11     -     -     - |  288  11.98
 DRAO |     -    28    15     -    17     -     -     - |  288   0.06
 FAIR |     -     -    23    21    16     -     -     - |  288   6.37
 FLIN |     -    22     -     -    16     -     -     - |  288  23.81
 GLPS |     -    42     -     -    32     -     -     - |  278  13.77
 GODE |     -     -    50     -    34     -     -     - |  288   0.11
 GOLD |     -    23     -    28     9     -     -     - |  288  11.80
 GRAS |     -    20     -     -    15     -     -     - |  288   6.93
 GRAZ |     -    18    29     -    15     -     -     - |  288   3.97
 GUAM |     -     -     -    44    24     -     -     - |  282  19.44
 HARB |     -    23     -     -    18     -     -     - |  120  31.25
 HOB2 |     -    24    23     -    14     -     -     - |  288   0.11
 IENG |     -    19    21     -     -     -     -     - |  216   0.07
 IISC |     -     -     -    17     9     -     -     - |  288  20.13
 ISPA |     -    15     -     -    12     -     -     - |  288  12.37
 JAB1 |     -    23     -    31    18     -     -     - |  288  14.43
 JPLM |     -     -    20     -    14     -     -     - |  288  14.53
 KARR |     -    19     -     -    14     -     -     - |  288  11.89
 KIT3 |     -     -     -    56    30     -     -     - |  274  15.07
 KOKB |     -     -    32     -    22     -     -     - |  288 628.43
 KOUR |     -    73    77    89     X     -     -     - |  286   1.68
 LPGS |     -    51    44   127    33     -     -     - |  287  19.89
 MAC1 |     -    28     -    23    20     -     -     - |  288   7.29
 MALI |     -     -     -    41    22     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -     -    25    33     9     -     -     - |  288  10.89
 MBAR |     -    79     -     -    60     -     -     - |  285    >>>
 MCM4 |     -    32    17    41    11     -     -     - |  288  17.09
 MDO1 |     -     -     8     -     6     -     -     - |  288  42.97
 MKEA |     -    20     -    28    20     -     -     - |  288  11.36
 NKLG |     -     -     -   120    64     -     -     - |  225    >>>
 NLIB |     -    27    16     -    22     -     -     - |  288   0.04
 NRC1 |     -    31     -     -    23     -     -     - |  288   0.02
 NRIL |     -    33     -     -    25     -     -     - |  285   7.85
 OHI2 |     -    14     -     -    11     -     -     - |  288   9.47
 ONSA |     -    24     X    33    21     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -     -     -    22    12     -     -     - |  288  57.66
 PERT |     -     -    19    24     -     -     -     - |  288   1.87
 PIMO |     -     -     -    30    16     -     -     - |  288  14.84
 PRDS |     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   0.09
 PTBB |     -    19    21     -     -     -     -     - |  282   0.30
 QAQ1 |     -    15    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -    13     -     -     9     -     -     - |  288   7.69
 RIOG |     -     -     -    49    26     -     -     - |  262   9.33
 SANT |     -    16     -    30    20     -     -     - |  288  10.36
 SCH2 |     -    20    19     -    14     -     -     - |  288  35.06
 SPT0 |     -    55    60     -     -     -     -     - |  200   0.06
 STJO |     -    36    19     -    23     -     -     - |  288   0.07
 SUTH |     -    25     -     -    19     -     -     - |  288  10.66
 SUTM |     -     -    19     -    13     -     -     - |  216  10.90
 SYOG |     -     -    15     -    10     -     -     - |  288   1.30
 THTI |     -     -    84    71    26     -     -     - |  288   6.98
 THU3 |     -    15    16     -     7     -     -     - |  216   6.31
 TIDB |     -     -    18    25    16     -     -     - |  288   0.26
 TIXI |     -    17     -     -    13     -     -     - |  287   6.11
 TOW2 |     -    27     -     -    20     -     -     - |  288  11.25
 TSKB |     -    18    17     -    13     -     -     - |  288   1.27
 TWTF |     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   0.05
 UNSA |     -     -     -    38    20     -     -     - |  288  15.92
 USN3 |     -    21    23     -     -     -     -     - |  288   0.04
 USNO |     -    19    21     -     -     -     -     - |  288   0.04
 USUD |     -     -    16    20     -     -     -     - |  288   0.11
 VILL |     -     -     -    27    14     -     -     - |  288  13.36
 WILL |     -    60    66     -     -     -     -     - |  286  19.64
 WSRT |     -    38    35     -    41     -     -     - |  288   0.05
 YAR2 |     -    16    23     -    20     -     -     - |  288  14.39
 YELL |     -    23    14    17    14     -     -     - |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3103    45    48    62    31    51  2736  2785 |



CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
emr |  ONSA   | 1409-1  7:00:00 |        2052
emr |  ONSA   | 1409-1  9:10:00 |        1315
esa |  LPGS   | 1409-1  4:15:00 |        -651
esa |  LPGS   | 1409-1 10:50:00 |         994


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   10.59   | 4.94e-14  9.43e-15  2.10e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.37   | 4.14e-14  1.26e-14  2.33e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    9.89   | 2.57e-14  5.48e-15  1.47e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.66   | 4.13e-14  1.31e-14  4.52e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.82   | 2.71e-14  5.40e-15  2.53e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.32   | 3.26e-14  7.24e-15  2.17e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    7.18   | 5.81e-14  8.13e-15  3.71e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.79   | 3.51e-14  1.33e-14  4.09e-15 |
 ALGO |   177     0     0   177    6.21   | 3.09e-14  7.85e-15         - |
 USNO |   288     0     0   288    5.92   | 4.14e-14  1.02e-14  2.81e-15 |
 SPT0 |   200     0     0   197    3.46   | 3.58e-14  1.08e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    3.27   | 2.78e-14  8.57e-15  4.61e-15 |
 PRDS |   288     1     0   287    2.53   | 5.24e-14  1.13e-14  7.25e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.07   | 3.38e-14  8.14e-15  4.37e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.62   | 3.20e-14  7.30e-15  4.96e-15 |
 KOKB |   288     2     0   286    1.40   | 6.43e-14  1.58e-14  5.09e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.31   | 1.19e-13  1.58e-14  3.73e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.04   | 1.29e-13  1.30e-14  8.28e-15 |
 GODE |   288     1     0   142    0.34   | 5.48e-14  1.52e-14  1.39e-14 |
 IENG |   216     0     0   216    0.30   | 3.97e-14  2.24e-14         - |
 TIDB |   288     0     0   288    0.26   | 1.30e-13  5.28e-14  2.39e-14 |
 BRFT |   288     0     0   143    0.21   | 5.78e-14  1.43e-14  9.85e-15 |
 G16  |   288     0     0   288    0.20   | 5.62e-13  6.18e-14  2.80e-14 |
 PTBB |   282     0     0   155    0.20   | 2.89e-13  5.96e-14  2.24e-14 |
 G28  |   287     0     3   111    0.16   | 6.17e-13  6.92e-14  2.68e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.12   | 3.05e-13  9.16e-14  5.81e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.09   | 4.44e-13  1.16e-13  7.69e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 4.33e-13  1.16e-13  5.65e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.16e-13  1.10e-13  4.02e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.07   | 4.54e-13  1.54e-13  5.60e-14 |
 G11  |   288     0     2    92    0.06   | 5.64e-13  7.12e-14  4.40e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.08e-13  9.76e-14  6.64e-14 |
 G12  |   288     0     3    57    0.06   | 5.63e-13  5.58e-14  3.19e-14 |
 G20  |   288     0     5    59    0.04   | 6.53e-13  8.48e-14  2.77e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 5.66e-13  1.43e-13  1.09e-13 |
 G31  |   288     0     6    28    0.03   | 6.01e-13  6.87e-14  2.17e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 2.22e-13  8.26e-14  1.44e-13 |
 USUD |   288     0     4    26    0.02   | 2.45e-13  4.66e-14  1.01e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.60e-13  1.85e-13  7.78e-14 |
 G13  |   288     0     3    21    0.02   | 6.09e-13  6.74e-14  3.33e-14 |
 G22  |   288     0     1   143    0.02   | 7.39e-13  1.18e-13  1.48e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.35e-13  8.74e-14 |
 G15  |   263     0     0   261    0.01   | 2.24e-13  1.52e-13  3.76e-13 |
 G03  |   287     0     0   286    0.01   | 1.40e-12  3.68e-13  3.15e-13 |
 KOUR |   286     0     0   284    0.01   | 1.53e-12  3.98e-13  1.55e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  4.87e-13  2.44e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.16e-13  2.39e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.62e-13  3.09e-13 |
 G05  |   156     0     0    14    0.00   | 2.06e-13  1.82e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.88e-14  6.97e-15  2.35e-15 |
 HARB |   120     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   225     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.44e-13  4.04e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  3.37e-13  3.08e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.34e-13  5.72e-14  1.44e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.60e-13  4.25e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 5.75e-13  8.19e-14  3.13e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  7.14e-14  2.95e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.42e-14  2.34e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.03e-14  2.43e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.98e-13  2.21e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 6.28e-13  5.72e-14  1.99e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  7.45e-13  6.85e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.84e-13  2.24e-13  5.30e-13 |
 SUTM |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.02e-12  5.86e-13  1.10e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 8.64e-13  5.31e-13  1.53e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   215     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.07e-17  2.48e-16  1.49e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      NLIB      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
