
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1907   Day: 6   MJD: 57599                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     26     336    -402    997    997      0   2284   2284      0    0.00
 cod |   288     0  20566      4    -405    -451     22     22     21    123    154     92   18.98
 emr |   288     0  24070      1    -671    -522     19     19     19     89     89     88   22.56
 esa |   288     0  19536    599     140   -1827     19     17     20    226    296    137   21.48
 iga |    96     0   2880      4  -14568   -1282     26     26      0    140    140      0    0.00
 igc |   288     0   8450      0     291    -299    119    119      0    325    325      0    0.00
 igu |    96     0   2784     10  -14586   -1195    698    698      0   1407   1407      0    0.00
 jpl |   288     0  17511    287    1767     670     12     11     12     92    108     70   36.97
 ngs |    96     0   2880     46  -14482   -1462    886    886      0   2074   2074      0    0.00
 usn |   288     0  19309     98   -1703    -706     80     98     68    304    179    354    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   632   230  -136  -423  -195   -63  -147   211   502   154 |
    2 | -1897  -170    21   269    35   -25    41   -82 -1900  -120 |
    3 |  -200   127   128  -280  -116  -193   444    19  -270   147 |
    5 |  -835    50    84  -227    35   237  -375    55 -1036   285 |
    6 |   172    96   125  -266   -10  -102   559    29   155   285 |
    7 | -1949   -25    30  -238    -8   -17     0   133 -1719   145 |
    8 | -3548  -121   209   136    19   -97 -5148  -144 -3011    -7 |
    9 |   244    30     -    61     -     -     -   -51     -     - |
   10 |  -288    76    89  -212   312    27  1630    29  -227   136 |
   11 |  -433    16  -132   115  -151   247 -1502     6   191     - |
   12 | -3053   262     9  -229   -11  -379  -695    -7 -2828    75 |
   13 |  1488   -20   -22  -106   -86   489   105    86  1792     - |
   14 |  -272   -96   -43   175   -68   -28   116   -26   208   -54 |
   15 |  -895    86    56  -247    -2   662  -451    65  -990   313 |
   16 |  1745  -141    52   233   -14   339   113   -95  1715     - |
   17 |  -773   129   -43  -380   -63    -2  1088   181 -1003     - |
   18 |  1213   -52     8   151   -24     3   257   -66  1500    58 |
   19 |    33  -180   -39   482   134   119  1286  -164  -229   -32 |
   20 |  2284   -82    31   345    55   286   856  -177  2392     - |
   21 |  2492  -243   -25   650   119  -572   502  -213  2331     - |
   22 | -1452  -330   -34   630    96  -179   436  -157 -1654  -144 |
   23 |  -235   114  -100    15  -166  -362   307    -6  -320    43 |
   24 | -2725   192   -77  -383   -77   -67     -   171 -2959   210 |
   25 |   278   124  -140   -14   -84  -246  -191    31   410    -6 |
   26 |  -265    39    47   -77   -99   -52  1943    -4  -273    27 |
   27 |   569   126   -91    30   -42    74   840   -27   569    25 |
   28 |  8234  -211   -45   296    11  -114  -169   -36  6772   -17 |
   29 | -1365   225    26  -471   -44   403  -411   143 -1332   249 |
   30 |   587   -18   -32   -59   -38  -285  -442    63   553     2 |
   31 |    63   219    35  -253   -20  -332   401    13  -481    44 |
   32 |  -577    30   141  -146   520  -120 -1944   -17  -268   149 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    45     -     -     -     -   -27     -   -76 |
 ADIS |     -     -     -   332     -     -     -  -193     -   400 |
 AJAC |     -     -     -  -131     -     -     -    76     -     - |
 ALGO |     -   -15    12     -     -     -     -     -     - -1319 |
 ALRT |     -    36   -30     -     -     -     -     -     -    39 |
 AMC2 |     -   -64    71     -     -     -     -   -10     -    74 |
 AREV |     -     -    61     -     -     -     -   -37     -   182 |
 ARTU |     -     -    18   -19     -     -     -     -     -    86 |
 ASPA |     -    22    87  -121     -     -     -     -     -    49 |
 BAKE |     -     -   -19    20     -     -     -     -     -   -39 |
 BJFS |     -    99   -84     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -   -35    29     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   113     6  -106     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -10     8     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -82    -3     -     -     -    51     -     - |
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -    -6     -   120 |
 CHTI |     -     -     6     -     -     -     -    -3     -     - |
 CORD |     -    -6     5     -     -     -     -     -     -   110 |
 CUSV |     -     -   -54    57     -     -     -     -     -   246 |
 DAEJ |     -   -34   -68   102     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -31     -     -     -     -    19     -    70 |
 FAA1 |     -  -100     -    89     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    12     -    83     -     -     -   -54     -    90 |
 GLSV |     -    22   -19     -     -     -     -     -     -   -53 |
 GMSD |     -     -   -28    30     -     -     -     -     -  -115 |
 GUAT |     -    -1   -74    81     -     -     -     -     -    -1 |
 HARB |     -  -229  -204   417     -     -     -     -     -  -151 |
 HERS |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -   115 |
 IENG |     -    31   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 INEG |     -   327     -     -     -     -     -  -168     -     - |
 ISPA |     -     -   -77    49     -     -     -    17     -     6 |
 KELY |     -     -  -115     -     -     -     -    70     -  -181 |
 LHAZ |     -     -   486  -510     -     -     -     -     -  -974 |
 MAL2 |     -    -7     6     X     -     -     -     X     -  1385 |
 MBAR |     -   -36    -5    20     -     -     -    10     -     - |
 MGUE |     -     -   -39    41     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -155   104    32     -     -     -     -     -    16 |
 NRIL |     -  -129    26     4     -     -     -    48     -  -133 |
 NRMD |     -   -12    13    -3     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    40   -34     -     -     -     -     -     -  -608 |
 OHI2 |     -   -47   -36    79     -     -     -     -     -     9 |
 ORID |     -     -     -   -16     -     -     -     9     -     - |
 PDEL |     -     2   -82     -     -     -     -    48     -  -107 |
 PETS |     -     -   -11    12     -     -     -     -     -   134 |
 PIMO |     -   -26  -106     0     -     -     -    77     -   168 |
 POHN |     -     -    31   -32     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -55    25    23     -     -     -     -     -   -15 |
 QAQ1 |     -    46   -30   -10     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -   -49     -     -     -     -     -    25     -   -53 |
 RBAY |     -   -49    41     -     -     -     -     -     -   -16 |
 RESO |     -   -20    17     -     -     -     -     -     -   -30 |
 REUN |     -   -74    62     X     -     -     -     -     -   -16 |
 SSIA |     -   -61     -     -     -     -     -    31     -  -184 |
 STHL |     -   -34    65    19     -     -     -   -32     -    23 |
 THTI |     -     -    32     -     -     -     -   -19     -   269 |
 THU3 |     -  -134  -133     -     -     -     -   149     -  -205 |
 TIXI |     -     3     -    -3     -     -     -     0     -    27 |
 TLSE |     -    52   -44     -     -     -     -     -     -  -106 |
 TRO1 |     -    16   -59     -     -     -     -    28     -  -687 |
 TWTF |     -    61   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -   103     -     -     -   -60     -     - |
 WAB2 |     -   -14    12     -     -     -     -     -     -   -42 |
 XMIS |     -     -    63   -66     -     -     -     -     -   -29 |
 YKRO |     -     -    76   -44     -     -     -   -20     -     - |
 YSSK |     -     -    74   -77     -     -     -     0     -   -55 |
 ZAMB |     -     -    23   -57     -     -     -    20     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   498    21    23    30    35   156   333    11   568   113 |  288    336
    2 |   844    22    20    21    38    93   244     9   715   138 |  288    172
    3 |   346    13    18    17    27   315   433     9   346   131 |  288    164
    5 |   895    23    15    18    17    82   483     8   870   111 |  288    394
    6 |   389    32    15    25    32   118   204     9   293    92 |  288    205
    7 |   430    16    14    12    31    97   244     6   332    80 |  288    256
    8 |  1591    19    15    15    32   183  2246     9  1343    95 |  288    662
    9 |   344    20     -    17     -     -     -     6     -     - |  288    167
   10 |   386    13    17     9    20    71  1073    12   294    94 |  288    206
   11 |  1343    13    16    13    21   190   665     8  1232     - |  288    339
   12 |   767    28    17    19    31   128   311     9   523    90 |  288    332
   13 |   532    26    34    17    26   110   342    15   718     - |  288    363
   14 |   667    11    14     9    15   120   206     9   632   104 |  288    172
   15 |   736    22    36    18    20    85   315    17   656    82 |  288    183
   16 |   436    18    17    12    27    49   276    10   389     - |  288    330
   17 |   594    36    11    22    26   153   683    10   488     - |  288    253
   18 |   534    15    23    11    30    84   251    10   595   106 |  288    305
   19 |   839    56    11    28    20   122   765    17   916    76 |  288    228
   20 |   973    10    19    12    16    69   555    10   952     - |  288    257
   21 |   665    25    20    20    28   121   382     9   685     - |  288    427
   22 |   703    16    20    19    45    45   332    11   535   109 |  288    250
   23 |   309    13    13    15    31    84   451    11   331   107 |  288    225
   24 |  2944    20    16    19    24    38     -    15  2397    75 |  288   2733
   25 |   358    15    22    20    20    62   253    19   323   102 |  288    246
   26 |   340    14    22    16    19    61  1177     6   279    99 |  288    290
   27 |   383    25    15    16    28   103   497     9   361    87 |  288    205
   28 |  2841    26    37    22    20    77   403    24  2687    94 |  288    377
   29 |   729    17    11    15    20    98   647    11   633    89 |  288    355
   30 |   259    23    17    14    25    66   359     8   344    76 |  288    216
   31 |  1764    25    13    16    22   103   412     7  1300   108 |  288    325
   32 |   492    14    19    11    17   150  1599     9   680    93 |  288    230
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    14     -     -     -     -     8     -    18 |  283   6287
 ADIS |     -     -     -    17     -     -     -    10     -    25 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   3647
 ALGO |     -    10     9     -     -     -     -     -     -    94 |  288     99
 ALRT |     -     8     7     -     -     -     -     -     -    16 |  285   5076
 AMC2 |     -    25    24     -     -     -     -    15     -    51 |  288     47
 AREV |     -     -    16     -     -     -     -    10     -    71 |  288   4648
 ARTU |     -     -    14    14     -     -     -     -     -    30 |  285   9530
 ASPA |     -    20    34    37     -     -     -     -     -    79 |  288   5975
 BAKE |     -     -    15    16     -     -     -     -     -    48 |  279   3098
 BJFS |     -    32    27     -     -     -     -     -     -     - |  284   4522
 BJNM |     -    33    28     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 BRST |     -    12    12    19     -     -     -     -     -     - |  288   1934
 BRUX |     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 CHAN |     -     -    31    28     -     -     -    12     -     - |  287     50
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -     7     -    33 |  288    >>>
 CHTI |     -     -    41     -     -     -     -    25     -     - |  285   3987
 CORD |     -    12    10     -     -     -     -     -     -    75 |  286   5236
 CUSV |     -     -    13    14     -     -     -     -     -    54 |  284   8741
 DAEJ |     -    28    14    26     -     -     -     -     -     - |  288   3845
 DGAV |     -     -    15     -     -     -     -     9     -    48 |  287   9452
 FAA1 |     -    60     -    53     -     -     -     -     -     - |  272   7178
 GLPS |     -     9     -     9     -     -     -     7     -   355 |  288   7485
 GLSV |     -     7     6     -     -     -     -     -     -    29 |  283   1428
 GMSD |     -     -    19    19     -     -     -     -     -    27 |  272   5456
 GUAT |     -    28    24    13     -     -     -     -     -    44 |  276   2770
 HARB |     -    12     9     9     -     -     -     -     -    33 |  257   1248
 HERS |     -     8     7     -     -     -     -     -     -    51 |  288     18
 IENG |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 INEG |     -    14     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   5196
 ISPA |     -     -    24    14     -     -     -    10     -    86 |  288   7386
 KELY |     -     -    13     -     -     -     -     8     -    21 |  261   5972
 LHAZ |     -     -    16    17     -     -     -     -     -    93 |  226   9771
 MAL2 |     -    29    25     X     -     -     -     X     -    35 |  273   7072
 MBAR |     -    17    13    19     -     -     -    10     -     - |  288   5576
 MGUE |     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288     31
 NKLG |     -    15    14    16     -     -     -     -     -    21 |  288   6035
 NRIL |     -    14    14    19     -     -     -    11     -    19 |  288   6171
 NRMD |     -    18    21    27     -     -     -     -     -     - |  288   4073
 NYA1 |     -    10     9     -     -     -     -     -     -    34 |  284   4678
 OHI2 |     -    17     9    14     -     -     -     -     -    28 |  288     74
 ORID |     -     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288   3470
 PDEL |     -    19    12     -     -     -     -    12     -    23 |  288   2783
 PETS |     -     -    15    16     -     -     -     -     -    71 |  283   7742
 PIMO |     -    42    22    23     -     -     -    23     -    66 |  288   7585
 POHN |     -     -    43    45     -     -     -     -     -     - |  256   7903
 PTBB |     -    12    11    15     -     -     -     -     -    27 |  288     54
 QAQ1 |     -    16     8    16     -     -     -     -     -     - |  288  21954
 RABT |     -    22     -     -     -     -     -    12     -    14 |  288   7208
 RBAY |     -    10     8     -     -     -     -     -     -    55 |  286   4985
 RESO |     -    14    12     -     -     -     -     -     -    47 |  286   5601
 REUN |     -    41    35     X     -     -     -     -     -    67 |  241   5263
 SSIA |     -    28     -     -     -     -     -    14     -    85 |  288   6967
 STHL |     -    11    17    11     -     -     -    11     -    38 |  288  11434
 THTI |     -     -    46     -     -     -     -    28     -    84 |  283   5305
 THU3 |     -    19     9     -     -     -     -    12     -    26 |  288   5312
 TIXI |     -    21     -    17     -     -     -    14     -    25 |  288    >>>
 TLSE |     -    11     9     -     -     -     -     -     -    41 |  281   4078
 TRO1 |     -    17    11     -     -     -     -    13     -    52 |  288   4854
 TWTF |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     - |  268     42
 VALD |     -     -     -     9     -     -     -     5     -     - |  288   4163
 WAB2 |     -    13    11     -     -     -     -     -     -    33 |  288     32
 XMIS |     -     -    18    19     -     -     -     -     -    32 |  275   9014
 YKRO |     -     -    14    14     -     -     -     9     -     - |  288  10701
 YSSK |     -     -    19    14     -     -     -    11     -    31 |  288   6945
 ZAMB |     -     -    16    12     -     -     -     9     -     - |  288   6229
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   998    22    19    19    26   120   699    12   887    81 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   282     3   288     7.52     7.59     7.55     7.55   | 6.56e-14  1.74e-14  3.10e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.62     7.59     2.41     2.41   | 3.05e-14  1.47e-14  8.02e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.82     7.59     7.55     7.55   | 3.18e-14  1.11e-14  4.46e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     7.54     7.59     1.38     1.38   | 4.67e-14  1.33e-14  3.67e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.53     7.59     2.76     2.76   | 4.10e-14  1.46e-14  3.11e-15 |
 BRUX |   288   287     1   288     5.58     7.59     7.55     7.55   | 3.74e-14  7.20e-15  2.43e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.54     7.59     7.55     7.55   | 3.47e-14  6.59e-15  2.09e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     1.73     7.59     2.69     2.69   | 8.70e-14  3.06e-14  8.05e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.27     7.54     7.42     7.42   | 3.51e-14  7.49e-15  2.91e-15 |
 TWTF |   268   268     0   268     1.10     4.07     1.52     1.52   | 6.32e-14  1.42e-14  7.04e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.10     3.83     0.43     0.43   | 2.88e-14  9.00e-15  5.07e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     5.37     3.77     1.15     1.15   | 4.93e-14  1.59e-14  1.87e-14 |
 CHAN |   287   287     0   287     1.05     3.47     0.60     0.60   | 9.82e-14  1.22e-14  8.54e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     4.60     2.51     0.79     0.79   | 6.98e-14  2.21e-14  4.08e-15 |
 G27  |   288   287     1   288     5.86     1.95     0.50     0.50   | 5.73e-14  2.04e-14  2.58e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.51     1.59     0.80     0.80   | 8.07e-13  7.90e-14  4.38e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.04     1.49     7.55     7.55   | 5.66e-14  2.05e-14  2.47e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     6.58     1.17     7.55     7.55   | 8.48e-14  5.03e-14  3.43e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.94     1.14     0.26     0.26   | 8.10e-14  2.85e-14  2.36e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     7.53     0.86     5.03     5.03   | 5.99e-14  1.82e-14  6.59e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     2.97     0.73     3.88     3.88   | 4.87e-14  2.82e-14  2.90e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.56     0.59     3.94     3.94   | 5.33e-13  4.92e-14  3.40e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.55     0.55     3.63     3.63   | 5.89e-13  7.18e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.50     0.49     0.78     0.78   | 6.07e-13  6.85e-14  1.50e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.49     0.47     1.80     1.80   | 5.72e-13  6.23e-14  4.87e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.46     2.60     2.60   | 5.88e-13  5.88e-14  1.75e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.48     0.44     0.89     0.89   | 7.03e-13  6.95e-14  3.11e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.47     0.44     2.33     2.33   | 6.56e-13  6.67e-14  1.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.47     0.43     0.96     0.96   | 7.25e-13  7.34e-14  2.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.42     0.31     0.31   | 6.53e-13  6.32e-14  3.56e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.43     0.38     3.72     3.72   | 7.34e-13  7.39e-14  3.91e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.29     1.56     1.56   | 7.75e-13  7.01e-14  3.11e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.67     0.22     0.54     0.54   | 5.40e-13  6.41e-14  3.49e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  7.84e-14  5.03e-14 |
 G06  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-14  3.24e-14  3.10e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  2.38e-13  5.14e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  7.00e-14  4.52e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  7.93e-14  2.19e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  9.50e-14  2.59e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  1.75e-13  4.20e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.05e-13  3.60e-13 |
 G26  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-14  3.16e-14  2.51e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  8.28e-14  4.56e-14 |
 GLSV |   283   263     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  4.91e-13  9.91e-14 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-14  6.10e-15  3.95e-15 |
 DAEJ |   287   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  1.22e-12  3.20e-13 |
 TLSE |   281   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  1.41e-12  3.70e-13 |
 HARB |   257   254     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-09  3.12e-10  1.21e-10 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  6.53e-13  1.96e-13 |
 AJAC |   286   250    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-11  1.33e-12  3.04e-13 |
 CHTI |   285   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  9.23e-13  1.76e-13 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.39e-13  5.94e-13  5.12e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.26e-22  1.14e-19  5.04e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ALGO      MGUE      G32 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
