
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1912   Day: 0   MJD: 57628                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     32    -267     420    878    878      0   2019   2019      0    0.00
 cod |   288     0  19079    256    -620    -116     21     23     20    124    159     81   13.02
 emr |   288     0  23849     10   -1072    -805     20     17     21     74     77     72   14.87
 esa |   288     0  19792    526    -663     590     13     13     13    137    180     83   23.00
 gfz |   288     0  24156    188    -684     745     14     14     14     81     83     80   20.47
 iga |    96     0   2976      8       2      -2     30     30      0    143    143      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0       1      -1    997    997      0   1886   1886      0    0.00
 jpl |   288     0  16031      0     905     678     11      8     13     83     87     77   28.64
 ngs |    96     0   2976     16    -144     236    844    844      0   1888   1888      0    0.00
 usn |   288     0  20787    747   -1803    -839     54     76     33    127    143    117    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -249   216     4  -243    27   -82   895    75  -121   134 |
    2 | -2250  -133   -22   264  -104    -1  -334   -66 -2016  -108 |
    3 |   -13    33   -35  -218    51  -164   138   142     8   152 |
    5 | -1274    51    -8   -25    -6   -16   197     5 -1356   209 |
    6 |  -266    60     3   -47   -58   -80   -14    51  -357   191 |
    7 | -2460    62    73  -146    33   -44   158    28 -2168   166 |
    8 | -4078  -130   158    84   -56   -69 -4736   -50 -3510   -27 |
    9 |  3176     2    42   -20   -25  -154  1146    11  2521    74 |
   10 |   407    66   -40   -65    52   417  2959     6   564    25 |
   11 |  1718   -78   -52    90    -9   -11  1317    -3  1945     - |
   12 |   108   277   -17  -147    47  -114  -348   -32   -83    33 |
   13 |  2491   104  -160     2    24    -5   538    17  2465     - |
   14 |   317  -156    -7    77   -76    -9  1605    67   624   -86 |
   15 |  -553    42     6   -59    32    19   374     3  -677   313 |
   16 |   344  -104    60    92    36   -69  -366   -83   746  -107 |
   17 |  -997    94   -83  -215   110   -25   520    94 -1323     - |
   18 |  2762  -113   -34    54    75   -18  1077   -29  2782    13 |
   19 | -1800  -194   -27   326    62   102   184  -205 -1960   -62 |
   20 |  1904  -167   -65   280    23    16   740  -132  1861    24 |
   21 |   840  -219    89   252    69    17  -627  -198   970  -119 |
   22 | -1316  -414   166   355   -97    95   -21  -122 -1519     - |
   23 |  -441   110   -40    -1   -53    35   522    10  -259   -14 |
   24 |  4848    67  -159  -219   169  -131 -5018   107  4120   136 |
   25 |   537   240  -123   -75    14   -50   827     5   665    27 |
   26 |   166    99    62  -148    -8   -97  2618    47   265    64 |
   27 |  -763   124   -33   -92   116   -41   404   -49  -626   -35 |
   28 |  -938  -107    30   281  -154    74  -736   -83  -720   -63 |
   29 | -3633   115   -20  -206   166   -10 -1562     5 -2984   174 |
   30 |   -69    61   -29  -105     1   -68  -487    71   -12    77 |
   31 |  -257   292    58  -213   155   -32  -727  -102  -981    28 |
   32 |   346   -77     6  -129    69   540 -1251    85   515    83 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -24    21     -     -     -     -     -     -     X |
 AMC2 |     -   -82    72     -     -     -     -     -     -   -40 |
 AREV |     -     -    46    68    14     -     -   -86     -    53 |
 ARTU |     -     -    19     4   -18     -     -     -     -   -37 |
 ASPA |     -    95   -19  -134   100     -     -     -     -   144 |
 BAKE |     -     -    -6    51   -53     -     -     -     -   -75 |
 BJNM |     -   -68    26     -    24     -     -     -     -     - |
 BRST |     -    39    18   -35     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    25     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    22    30   -48     -     -     -     -    98 |
 CHTI |     -   -87   -69   -80   133     -     -    46     -     - |
 CORD |     -     1     5     -    -4     -     -     -     -     8 |
 CUSV |     -     -   -50    69   -42     -     -     -     -   -19 |
 DAEJ |     -    21   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -89     6   -51     -     -    78     -    72 |
 GLPS |     -    62     -    -5  -100     -     -    47     -   218 |
 GLSV |     -   -11   -24     -    24     -     -     -     -   -80 |
 GMSD |     -     -  -133    86     -     -     -     -     -  -227 |
 GUAT |     -  -143  -191   183    42     -     -     -     -   -23 |
 HOB2 |     -   149    53    64   -50     -     -  -109     -   140 |
 HYDE |     -    11   -50    61   -40     -     -     -     -    26 |
 IENG |     -   -88    -7     -    61     -     -     -     -  -127 |
 INEG |     -   -60     -     -    38     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   141    16    37     -     -  -109     -    21 |
 KELY |     -     -   -15     -    34     -     -   -17     -   -98 |
 KOKV |     -     -    28    48   -72     -     -     -     -   105 |
 LHAZ |     -     -    35     X   -26     -     -     -     -     X |
 MAL2 |     -     X   -98    64     X     -     -     -     -     X |
 MBAR |     -    10     1    13   -22     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -39    26     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -38    89     -   -37     -     -     -     -   -76 |
 NRIL |     -     -    78   -38   -12     -     -    -4     -   -32 |
 NYA1 |     -   -24    37     -   -12     -     -     -     -  -137 |
 OHI2 |     -    78    36     -   -59     -     -     -     -   -23 |
 PALV |     -     -     0  -114  -172     -     -   211     -    26 |
 PBRI |     -     -  -110    97     -     -     -   -18     -     - |
 PDEL |     -    34   -12     -   -24     -     -     8     -     0 |
 PETS |     -     -   153    44  -169     -     -     8     -     7 |
 PIMO |     -     -   -77   -55   -36     -     -   110     -   -70 |
 PTBB |     -   -23   -39    20    21     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    25   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    73     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    58    93     X  -105     -     -     -     -   -56 |
 RESO |     -     -    95     -   -69     -     -     -     -   -80 |
 REUN |     -  -146  -106    84   168     -     -   -64     -  -177 |
 RIO2 |     -     -     -  -104   117     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -   -35     -    25     -     -     -     -   -95 |
 SSIA |     -     1     -     -     -     -     -     0     -   -18 |
 STHL |     -    49    74   -15   -93     -     -    18     -    78 |
 SUTV |     -     -     -    51   -57     -     -     -     -    -5 |
 TASH |     -     -     -   -80    90     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    19     -     -     -     -   -10     -    76 |
 THU3 |     -  -171   -40     -   -43     -     -   129     -  -182 |
 TIXI |     -    -9     -    70   -57     -     -   -11     -   -30 |
 TLSE |     -    57   -35     -   -11     -     -     -     -  -172 |
 TRO1 |     -   -52   -13     -    42     -     -     -     -  -251 |
 TUVA |     -     -     -    50     -     -     -   -40     -  -154 |
 TWTF |     -    18    -7     -    -6     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -172   194     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -  -106     -     -     -    85     -     - |
 WAB2 |     -    99    27     -   -83     -     -     -     -    55 |
 WIND |     -  -111     -   -28   101     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    81    88  -153     -     -     -     -  -261 |
 YKRO |     -     -    26   -48     -     -     -    25     -     - |
 YSSK |     -     -    58     -   -52     -     -     7     -    41 |
 ZAMB |     -     -    90    40   -99     -     -    -5     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -     3     -     -    -2     -    10 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   424    27    14    15    18    16   385    11   455    72 |  288    190
    2 |   233    19    15    11     8    28   297     8   244    92 |  288    152
    3 |   310    19    11    17    15    28   344     9   333    59 |  288    265
    5 |   663    20    14    12    10    33   487     6   653    56 |  288    459
    6 |   269    21    14    13     9    33   176     9   278    98 |  288    192
    7 |   469    18    14    11     6    41   193     8   600    89 |  288    182
    8 |   989    22    16    17     6    30  2808     9  1498    72 |  288   1337
    9 |  1282    29    10     9    11    34   388     7  1617   104 |  288    187
   10 |   596    24    38    12    18    30  1391    17   485    50 |  288    281
   11 |   621    23    29    15    24    35   647     9   568     - |  288    376
   12 |   629    21    20    15    16    22   281     9   544    76 |  288    348
   13 |   444    23    27    12    31    38   276     8   432     - |  288    314
   14 |   922    19    14    12     9    28  1712    11  1120    83 |  288    349
   15 |   310    27    15    11    10    39   270    10   325    94 |  288    251
   16 |   569    20    16    19    18    33   342     9   525    69 |  288    409
   17 |   686    29    16    10    11    17   509     8   628     - |  288    247
   18 |   587    31    11    10    17    34   616     6   577    68 |  288    311
   19 |   347    19    17     8     9    23   252     9   267    56 |  288    293
   20 |   495    32    18    11    19    33   691     8   457    81 |  288    273
   21 |   487    20    10    20    14    23   449     8   458    64 |  288    412
   22 |   566    36    15    18     9    31   190     8   415     - |  288    269
   23 |   395    26    13    10    17    39   513     7   445    81 |  288    239
   24 |  2699    28    26     8    14    27  2669    12  2252    81 |  288   1241
   25 |   364    16    19    12    14    25   497     9   364    94 |  288    209
   26 |   779    20    21    16     8    29  1495     7   734    60 |  288    266
   27 |   388    15    15    14    15    19   326     9   293    74 |  288    226
   28 |  1223    25    14     9    15    35  1678     8  1404    78 |  288   1168
   29 |  1034    16    15    13    17    20   676     8  1005    78 |  288    257
   30 |   189    20    12     9     9    30   281     7   244    55 |  288    133
   31 |  2292    15    19    14    10    44   784     8  1810   101 |  288    291
   32 |   220    18    11    13    12    31  1223     7   272    52 |  288    196
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    17    15     -     -     -     -     -     -     X |  288     92
 AMC2 |     -    14    12     -     -     -     -     -     -    22 |  288     34
 AREV |     -     -    28     7    15     -     -     7     -    22 |  288   3667
 ARTU |     -     -    27    12    16     -     -     -     -    61 |  288  10096
 ASPA |     -    38    28    16    22     -     -     -     -    30 |  287   7898
 BAKE |     -     -    11     5     9     -     -     -     -    13 |  288   3512
 BJNM |     -    17    30     -    18     -     -     -     -     - |  288     91
 BRST |     -     8    15    11     -     -     -     -     -     - |  288   1539
 BRUX |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     - |  240     27
 CHPI |     -     -    21     8    13     -     -     -     -    20 |  288   3856
 CHTI |     -    19    13    15    40     -     -    14     -     - |  288   3799
 CORD |     -    11    24     -    15     -     -     -     -    32 |  288   4374
 CUSV |     -     -    25    10    17     -     -     -     -    46 |  288   8961
 DAEJ |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  285   2970
 DGAV |     -     -    15    10    14     -     -     8     -    24 |  288   9009
 GLPS |     -    12     -     9    11     -     -     9     -    20 |  288   8636
 GLSV |     -     8    14     -    10     -     -     -     -    15 |  288   1681
 GMSD |     -     -    36    24     -     -     -     -     -    88 |  274   4288
 GUAT |     -    21    28    10    16     -     -     -     -    38 |  288   3157
 HOB2 |     -    28    18     9    11     -     -     7     -    24 |  288     21
 HYDE |     -    27    30     9    12     -     -     -     -    33 |  288   4309
 IENG |     -    26    10     -    18     -     -     -     -    18 |  288     41
 INEG |     -    36     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   5388
 ISPA |     -     -    16    11    12     -     -    10     -    22 |  285   9629
 KELY |     -     -    13     -     8     -     -     7     -    26 |  288   7767
 KOKV |     -     -    19    10    12     -     -     -     -    52 |  288     70
 LHAZ |     -     -    11     X     8     -     -     -     -     X |  273   6520
 MAL2 |     -     X    24    15     X     -     -     -     -     X |  186   5683
 MBAR |     -    14    15    11     9     -     -     -     -     - |  288   6614
 MGUE |     -     -    22    15     -     -     -     -     -     - |  276     19
 NKLG |     -    20    23     -    18     -     -     -     -    41 |  288   8014
 NRIL |     -     -    23    11    10     -     -    10     -    13 |  288   5660
 NYA1 |     -    12    16     -     7     -     -     -     -    19 |  288   3671
 OHI2 |     -    15    13     -     9     -     -     -     -    44 |  281     31
 PALV |     -     -    24     8    10     -     -    10     -    34 |  288   3537
 PBRI |     -     -    15    11     -     -     -     7     -     - |  288    875
 PDEL |     -    17    21     -    14     -     -    11     -    31 |  288   2704
 PETS |     -     -    51    17    19     -     -    18     -    36 |  288   7088
 PIMO |     -     -    28    18    21     -     -    16     -    39 |  288   9737
 PTBB |     -    34    25    15    21     -     -     -     -     - |  288    121
 QAQ1 |     -    19    16     -     -     -     -     -     -     - |  286  24318
 RAMO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    10    17     X    12     -     -     -     -    29 |  288   4761
 RESO |     -     -    24     -    18     -     -     -     -    31 |  281   6508
 REUN |     -    21    16    11    11     -     -    10     -    35 |  288   4408
 RIO2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -     -    26     -    19     -     -     -     -    35 |  282   6984
 SSIA |     -    19     -     -     -     -     -     9     -    19 |  288   8822
 STHL |     -    32    25    12    15     -     -    19     -    33 |  288  10719
 SUTV |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    14 |  276   4714
 TASH |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  206    >>>
 THTI |     -     -    34     -     -     -     -    17     -    66 |  279   5966
 THU3 |     -    19    17     -    12     -     -    11     -    16 |  288   6576
 TIXI |     -    17     -    11    10     -     -     8     -    26 |  288    >>>
 TLSE |     -    13    19     -    11     -     -     -     -    29 |  288   1835
 TRO1 |     -    19    13     -    15     -     -     -     -    14 |  288   4179
 TUVA |     -     -     -    55     -     -     -    44     -    53 |  208   7708
 TWTF |     -    18    17     -    19     -     -     -     -     - |  288     58
 UNSA |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  276    >>>
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   3694
 WAB2 |     -    20    18     -    20     -     -     -     -    32 |  288     27
 WIND |     -    13     -     9     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    21    10    14     -     -     -     -    20 |  288   7841
 YKRO |     -     -    14    10     -     -     -    10     -     - |  288  10784
 YSSK |     -     -    23     -    13     -     -    11     -    23 |  288   6459
 ZAMB |     -     -    26    10     9     -     -     8     -     - |  288   7971
 ZWE2 |     -     -     -     -    19     -     -    13     -    31 |  283    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   879    22    20    14    15    31   998    11   844    54 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.90     7.39     7.38     7.38   | 3.62e-14  9.37e-15  3.67e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.21     7.39     7.38     7.38   | 5.44e-14  1.72e-14  1.26e-14 |
 WAB2 |   288   285     1   288     6.29     7.39     0.86     0.86   | 4.82e-14  1.08e-14  2.09e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.46     7.39     1.76     1.76   | 4.18e-14  1.40e-14  3.90e-15 |
 KOKV |   288   287     0   288     3.78     7.39     7.38     7.38   | 4.91e-14  9.73e-15  1.95e-15 |
 OHI2 |   281   278     1   281     2.30     7.21     3.41     3.41   | 2.98e-13  7.78e-14  4.76e-14 |
 MGUE |   276   276     0   276     6.01     7.07     7.05     7.05   | 2.88e-14  7.00e-15  9.45e-16 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.55     6.81     2.61     2.61   | 3.08e-14  8.19e-15  1.33e-15 |
 BRUX |   240   240     0   240     3.86     6.12     6.10     6.10   | 4.63e-14  1.06e-14  3.86e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     1.45     6.08     1.81     1.81   | 5.73e-14  1.50e-14  6.92e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     3.05     4.05     4.65     4.65   | 6.30e-14  2.33e-14  2.29e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     7.34     3.35     7.38     7.38   | 6.18e-14  1.65e-14  9.20e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.07     3.30     1.20     1.20   | 1.16e-13  1.96e-14  3.97e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     1.05     3.19     0.34     0.34   | 4.00e-14  1.50e-14  2.19e-15 |
 G01  |   288   287     0   288     7.33     2.10     7.38     7.38   | 6.58e-14  1.66e-14  2.46e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.11     2.07     0.73     0.73   | 5.82e-14  2.57e-14  3.32e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     7.33     1.98     7.38     7.38   | 6.04e-14  4.34e-14  3.07e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.33     1.97     7.38     7.38   | 6.08e-14  2.28e-14  1.66e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     3.63     1.72     0.55     0.55   | 6.21e-14  2.18e-14  1.94e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.57     1.10     0.33     0.33   | 5.72e-14  2.28e-14  2.53e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.88     0.51     0.51   | 8.38e-13  6.97e-14  3.15e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.91     0.82     0.20     0.20   | 6.92e-14  2.93e-14  3.24e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     6.51     0.52     3.86     3.86   | 5.41e-14  3.73e-14  1.68e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.44     0.32     2.62     2.62   | 6.48e-13  6.12e-14  3.12e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.43     0.31     2.10     2.10   | 5.57e-13  5.83e-14  1.43e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.27     0.51     0.51   | 6.49e-13  6.73e-14  3.20e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.26     1.13     1.13   | 6.04e-13  7.13e-14  3.80e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.38     0.26     1.70     1.70   | 6.43e-13  6.40e-14  2.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.25     0.57     0.57   | 6.25e-13  6.02e-14  1.42e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.37     0.25     1.52     1.52   | 7.41e-13  7.38e-14  1.88e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.37     0.24     0.62     0.62   | 7.10e-13  7.36e-14  2.92e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.24     0.20     0.20   | 6.76e-13  6.49e-14  3.15e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.49     0.17     1.02     1.02   | 6.60e-13  6.68e-14  3.01e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.54     0.12     0.35     0.35   | 6.40e-13  9.13e-14  3.56e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  1.06e-13  5.78e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-13  2.06e-13  1.32e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  7.55e-14  4.84e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-13  7.59e-14  4.11e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  8.83e-14  2.98e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.36e-14  2.43e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.42e-13  4.11e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.22e-13  1.54e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  9.53e-14  5.36e-14 |
 GLSV |   288   264     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.38e-13  1.36e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-14  7.17e-15  1.34e-15 |
 DAEJ |   285   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  1.17e-12  2.66e-13 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  5.89e-13  1.95e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.44e-13  1.48e-13 |
 RBAY |   288   275     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  1.14e-12  3.28e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  2.23e-13  8.61e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.03e-22  1.04e-19  3.62e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      CHTI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
