
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1916   Day: 1   MJD: 57657                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -86     285   1597   1597      0   2584   2584      0    0.00
 cod |   288     0  19905    117    -245    -255     24     25     22    153    174    134   10.97
 emr |   288     0  23301    304    -332   -1091     22     21     22    109    120    102   12.20
 esa |   288     0  19882   1877   -1986    -586     12     10     14    207    262    134   23.70
 gfz |   288     0  24814    769    -673    1108     13     13     13    121    133    114   22.37
 iga |    96     0   2976     15     -87     286     32     32      0    143    143      0    0.00
 igc |   288     0   8920      1    -266     794     83     83      0    308    308      0    0.00
 igu |    96     0   2976     33    -145     708   1134   1134      0   1805   1805      0    0.00
 jpl |   288     0  16023    221    1860    1274      9      9     10    116    115    117   30.77
 ngs |    96     0   2976      0     -87     285   1350   1350      0   2417   2417      0    0.00
 usn |   288     0  20168    535   -1240    -448     48     61     37    164    157    169    0.00
 whu |   288     0  20208    174   -1087    3833    101     89    110   4879    807   6513    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   633   217   132  -348   -33   -43   139   304   162   747   225  -617 |
    2 | -1835  -216  -125   360  -141   -95    -8   406   -48 -1608  -185  -978 |
    3 | -1052   173   -82  -270    44  -178   -67   900   151  -794    32  -765 |
    5 | -1429    55     3  -160     9   -19     4  1361    96 -1380   197  -729 |
    6 |  -344   169    14  -171    55  -148  -189  -675    26  -230   208  -774 |
    7 | -1119   118   -20  -185    48    -2   -18   449    74 -1176   128  -695 |
    8 | -2641   135   132    47  -132   -72   454 -2380   -41 -3142   -37  -915 |
    9 |  -172    73  -165    40    25  -144   -65   412   -10  -147    13  -697 |
   10 |   760   209    73  -246   106   404   190  1834     9   622   119  -674 |
   11 |  1760    28    51    75  -235    47   364  -113    83  2346  -142  -841 |
   12 | -1860   171    47  -195    80   104  -415    70    12 -1886    81  -831 |
   13 |  1737    98  -370    48   -20   -99    68   648    90  1889   -11  -832 |
   14 |  1437  -187    -9   143   -76   -26  -148 -1111    16  1135     -  -863 |
   15 | -1389  -118   -22   -48    -6   -15   -38   104    93 -1275   190  -830 |
   16 |  1818  -196    81   229  -116   -25   214  -189   -53  1595  -102  -728 |
   17 | -1809   114   -33  -208    36    34   209 -3300   106 -2910   131  -908 |
   18 |  1447  -104     3    31    56   -30   -56  -623   -29  2009   -52  -777 |
   19 | -1407  -203    37   501  -226    47   -92  1258  -164 -1601     - -1006 |
   20 |  1824  -225   -79   387     3   -73    33   -63  -189  1957   -96  -816 |
   21 |  1137  -170   147   383    16   -72   138  1238  -304  1204   -82  -718 |
   22 | -1790  -300   130   546  -149    -9  -407   717  -254 -1756  -200  -870 |
   23 |    49    29   -74    13  -132    44  -568   764   105  -103   -55  -810 |
   24 |  8035   197  -146  -331   149   -81   -73  2621   134  7417   154  -807 |
   25 |   682   149   -86   -19   115    20  -225   713   -87   548    31  -908 |
   26 |   453   206    36  -123     1   -29   200  1580    11   233   115  -529 |
   27 |    38   268   113   -83    13    46   335   476   -86   209    68  -718 |
   28 | -1998  -132   -96   355  -200   -80   -68 -4242   -43  -230  -161  -874 |
   29 | -2844   161    82  -479   209   -46   418 -1590   128 -2764   316  -644 |
   30 |    17   113  -107   -15    12   -63  -204    41     5  -120   -36  -842 |
   31 |  -532   246    94  -256   257   151  -194 -1095  -115 -1105   139  -966 |
   32 |   391    96    42  -252   132   511    62 -2006    47   315   197  -790 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   349   267     -     -     -  -452     -   229 19460 |
 AJAC |     -     -     -    30     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 ALGO |     -   -14    12     -     -     -     -     -     -     -    49  4931 |
 AMC2 |     -   -47    46     -     -     -     -     -    -1     -   -53     - |
 AREV |     -     -    88    65  -114     -     -     -     -     -   -16     - |
 ARTU |     -     -     2    69   -74     -     -     -     -     -    61  -723 |
 ASPA |     -   -78  -169     X   130     -     -     -     -     -   168 -6385 |
 BAKE |     -     -   -31    73   -61     -     -     -     -     -    17  5426 |
 BJFS |     -  -179   -65     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -   -46    41     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -40    36     X     -     -     -     -     -     -     -  5142 |
 BRUX |     -   133    33     -   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -60    46   -46     -     -     -    22     -    92 -5978 |
 CHTI |     -  -223  -159     X   134     -     -     -    45     -  -113 -6824 |
 CORD |     -   111    32     -   -71     -     -     -     -     -    46     - |
 CUSV |     -     -   -65    71   -40     -     -     -     -     -   -33 -2978 |
 DAEJ |     -  -167   150     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -32    -4   -76     -     -     -    70     -    86  3975 |
 GLPS |     -   -15     -    48   -52     -     -     -     6     -    51  4604 |
 GLSV |     -   -89   -23     -    55     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -168   -66     X   115     -     -     -     -     -    12-14050 |
 HARB |     -  -231   -81   148     -     -     -     -     -     -  -130 -3329 |
 HERS |     -    99   -41     -   -26     -     -     -     -     -    35     - |
 IENG |     -   -25   -19     -    23     -     -     -     -     -   -37     - |
 INEG |     -   -92     -     -   314     -     -     -  -195     -    55 -3036 |
 ISPA |     -     -   127   -27   -40     -     -     -     1     -   131  -761 |
 KELY |     -     -   -28     -    15     -     -     -     -     -   -10  -625 |
 KOKV |     -     -   -26    93   -82     -     -     -     -     -   -34 12729 |
 LHAZ |     -     -   400  -547   296     -     -     -     -     -   211  3434 |
 MAL2 |     -    -6   -27    16     X     -     -     -     X     -     X -2725 |
 MBAR |     -    44    32    23    -7     -     -     -   -41     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -21     -     -     -    15     -  -365  -705 |
 MDVJ |     -    70     -     -   -34     -     -     -     -     -    40     - |
 MGUE |     -     -   -39    55     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   121  -128     -     -     -     -     -     - -5895 |
 NNOR |     -     -    53   -27     -     -     -     -     -     -     -  -219 |
 NRIL |     -     -   -70    46    29     -     -     -   -30     -   -75  -646 |
 NRMD |     -  -143     -     X     -     -     -     -    51     -     - -4320 |
 NYA1 |     -    67   -30     -   -16     -     -     -     -     -  -361 -5890 |
 OHI2 |     -     -   -53    41   -15     -     -     -     -     -   -76  4709 |
 OUS2 |     -     -     -   -57    61     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    67     -    -3     -     -     -   -23     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -16     X   -69     -     -     -    55     -     -     - |
 PDEL |     -  -124   -36     -   -21     -     -     -    74     -    38     - |
 PETS |     -     -    67     7   -43     -     -     -     -     -   -54  -773 |
 PIMO |     -    27    37   -88  -101     -     -     -   117     -   110  8073 |
 PTBB |     -    51    -3    41   -65     -     -     -     -     -   -47     - |
 QAQ1 |     -   -58     -    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -   112     -     -   -55     -     -     -     -     -     - -5896 |
 RBAY |     -   -83    75     -     X     -     -     -     -     -   -80 -3386 |
 RESO |     -     -    38     -   -21     -     -     -     -     -    47  -746 |
 REUN |     -  -248     X     X   122     -     -     -     -     -     -  4147 |
 RIO2 |     -     -     -   -75    80     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -  -162     -    89     -     -     -     -     -  -179  -717 |
 SSIA |     -  -310     -     -     -     -     -     -   110     -  -163  -603 |
 STHL |     -    66    33   -18   -72     -     -     -    29     -   -54     - |
 THU3 |     -  -110   -67     -  -109     -     -     -   144     -  -107     - |
 TIXI |     -    64     -   -99   -32     -     -     -    74     -     X 10362 |
 TLSE |     -  -152     -     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    62   -72     -     8     -     -     -     -     -  -739     - |
 TWTF |     -    94    84     -   -92     -     -     -     -     -     -  2987 |
 UNSA |     -     -     -   -71    75     -     -     -     -     -     - -8013 |
 URUM |     -   328     -  -143    -9     -     -     -     -     -     - 14130 |
 VALD |     -     -    15    -8     -     -     -     -     -     -     -  4901 |
 WAB2 |     -    74    13     -   -43     -     -     -     -     -    34     - |
 WIND |     -   -21    25   -21    19     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    43    40   -63     -     -     -     -     -   -52 -4284 |
 YSSK |     -     -   -22     -   -61     -     -     -    53     -   -44     - |
 ZAMB |     -     -    56     -   -27     -     -     -    -2     -     -  -638 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   567    18    12     8    12    21    92   406    12   522    55    82 |  288    115
    2 |  1398    30    15     8    11    24    55   429     9  1220    45   100 |  288    175
    3 |   525    28    21    11    14    27   132   687     6   485    48    82 |  288    252
    5 |   966    41    22     9    13    36    66   861    17   892    66    80 |  288    444
    6 |   463    33    15     9    16    31    74   196     8   379    78    78 |  288    126
    7 |   922    27    29    10    12    39    46   649    12   829    60    93 |  288    341
    8 |  4841    33    31    11     7    20   108  3552     7  4658    69    78 |  288   1194
    9 |   386    21    30     9    17    40   101   411     8   452    65    95 |  288    258
   10 |   471    25    22     8    15    17   132  1257     8   401    44    84 |  288    164
   11 |  1505    32    23    12     9    31    85   490    11   979    37    89 |  288    457
   12 |   728    17    21    12    13    30    53   327     9   626    73    86 |  288    368
   13 |   781    46    24    10    16    21    66   881     9   665    49    78 |  288    216
   14 |  1129    18    12    10     9    24    55   496     7   841     -    93 |  288    183
   15 |   458    22    15    13    17    29    46   299     8   352   106   103 |  288    184
   16 |   670    29    30    10    11    45    69   459     9   746    67    86 |  288    425
   17 |  3595    26    15    10    13    31    64  1871    13  2421    31    82 |  288    323
   18 |  1303    14    18     7    16    25   103   508     9  1027    47   108 |  288    384
   19 |   634    20    22     8    17    27    62   694     9   424     -    72 |  288    178
   20 |   640    21    16     9    17    47    77   412     9   532    70    91 |  288    274
   21 |   463    14    20    10    12    23    84   480     7   404    51    99 |  288    296
   22 |  1141    30    24    11    10    35   102   732     6  1057    63    75 |  288    357
   23 |   632    34    19    12    12    41   120   588     7   415    63   101 |  288    213
   24 |  2399    18    22    10    12    29    49  2305     9  2085    65    80 |  288   2224
   25 |   336    16    33    10    13    31    65   452     9   351    50   104 |  288    221
   26 |   411    21    16     8     8    30    48  1148     7   249    84    91 |  288    242
   27 |   393    28    33    11     7    26    70   423     8   287    41    84 |  288    208
   28 |  4057    29    17    11    12    27    78  3321     9  3103    61    86 |  288    388
   29 |   665    19    17    11    15    40    65   556     6   668    59   120 |  288    231
   30 |   372    27    16     7    14    50    42   199     8   410    65    86 |  288     88
   31 |  2332    19    17    14    14    37    63   679     7  2103    59    94 |  288    242
   32 |   497    12    21     7    14    32   156  1116     9   399    42    93 |  288    246
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10    12     -     -     -     9     -    19    83 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   6143
 ALGO |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -    23    67 |  288     76
 AMC2 |     -    22    13     -     -     -     -     -     5     -    12     - |  288     25
 AREV |     -     -    24     7    14     -     -     -     -     -    20     - |  288   6053
 ARTU |     -     -    18    10     9     -     -     -     -     -    21    77 |  288   8629
 ASPA |     -    21    35     X    22     -     -     -     -     -    60   144 |  288  12368
 BAKE |     -     -    13     8     8     -     -     -     -     -    17    95 |  288   2842
 BJFS |     -    20    21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  229   3858
 BJNM |     -    37    33     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  284    148
 BRST |     -    15    14     X     -     -     -     -     -     -     -   161 |  286   2748
 BRUX |     -    14    16     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CHPI |     -     -    24     9    16     -     -     -    10     -    16    84 |  288   7229
 CHTI |     -    16    26     X    10     -     -     -     9     -    26   111 |  288   3765
 CORD |     -    16    17     -    12     -     -     -     -     -    26     - |  288   7388
 CUSV |     -     -    22    15    11     -     -     -     -     -    77    67 |  288  11491
 DAEJ |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3308
 DGAV |     -     -    23    12    16     -     -     -    13     -    28   102 |  288  11198
 GLPS |     -    21     -     7    13     -     -     -    10     -    17   153 |  288   9515
 GLSV |     -    30    17     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  283   2085
 GUAT |     -    18    32     X    14     -     -     -     -     -    38    95 |  288   3267
 HARB |     -    14    16     9     -     -     -     -     -     -    43    94 |  288   1414
 HERS |     -    21    16     -    15     -     -     -     -     -    20     - |  288     42
 IENG |     -    18    15     -    11     -     -     -     -     -    12     - |  288     57
 INEG |     -    14     -     -    16     -     -     -    10     -    44    92 |  288   4751
 ISPA |     -     -    24    11    16     -     -     -    11     -    26    77 |  288  11872
 KELY |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -    17    81 |  141   6704
 KOKV |     -     -    46    19    14     -     -     -     -     -    32    98 |  288    167
 LHAZ |     -     -    33    38    25     -     -     -     -     -    33   255 |  288   7672
 MAL2 |     -    30    38    14     X     -     -     -     X     -     X    80 |  210   6635
 MBAR |     -    14    28    12    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   7386
 MCIL |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -    35    93 |  288  13459
 MDVJ |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -    21     - |  288     45
 MGUE |     -     -    18     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -     -    90 |  204   9310
 NNOR |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -     -    92 |  288    346
 NRIL |     -     -    19    11    11     -     -     -     8     -    25    79 |  288   6521
 NRMD |     -    23     -     X     -     -     -     -     8     -     -   122 |  282   4883
 NYA1 |     -    17    12     -     9     -     -     -     -     -    18    82 |  288   3280
 OHI2 |     -     -    16     8     7     -     -     -     -     -    27   103 |  285     16
 OUS2 |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    13     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   4047
 PBRI |     -     -    39     X    29     -     -     -    15     -     -     - |  283    894
 PDEL |     -    13    14     -     8     -     -     -     7     -    39     - |  288   2297
 PETS |     -     -    28    14    12     -     -     -     -     -    46    85 |  288   6715
 PIMO |     -    15    30    15    14     -     -     -    12     -    32    90 |  288  13121
 PTBB |     -    13    13     8     8     -     -     -     -     -    36     - |  288     49
 QAQ1 |     -    55     -    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  273    >>>
 RAMO |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -     -    76 |  288    >>>
 RBAY |     -    40    36     -     X     -     -     -     -     -   133   200 |  274   5857
 RESO |     -     -    16     -     9     -     -     -     -     -    20    93 |  285   6709
 REUN |     -    14     X     X     7     -     -     -     -     -     -   245 |  226   8140
 RIO2 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -     -    22     -    12     -     -     -     -     -    34   103 |  272   8997
 SSIA |     -    13     -     -     -     -     -     -     5     -    17   112 |  288   7957
 STHL |     -    16    14     9    13     -     -     -     7     -    36     - |  288  15746
 THU3 |     -    12    14     -     9     -     -     -     9     -    18     - |  288  10132
 TIXI |     -    54     -    19    24     -     -     -    28     -     X    78 |  288    >>>
 TLSE |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2353
 TRO1 |     -    12    21     -    11     -     -     -     -     -    26     - |  286   4302
 TWTF |     -    23    31     -    16     -     -     -     -     -     -    77 |  287    145
 UNSA |     -     -     -    31    32     -     -     -     -     -     -    88 |  242    >>>
 URUM |     -    27     -    12    10     -     -     -     -     -     -    71 |  288    >>>
 VALD |     -     -    24    12     -     -     -     -     -     -     -    95 |  286   2994
 WAB2 |     -    15    14     -    11     -     -     -     -     -    16     - |  288     24
 WIND |     -    20    18    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    23    11    15     -     -     -     -     -    61   102 |  287  11901
 YSSK |     -     -    28     -    11     -     -     -     8     -    28     - |  288   6261
 ZAMB |     -     -    18     -    13     -     -     -     7     -     -    86 |  288  10413
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1598    24    23    12    14    32    83  1134    10  1351    49   102 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     6.81     7.80     7.81     7.81   | 3.75e-14  5.56e-15  1.44e-15 |
 PTBB |   288   287     0   288     6.11     7.80     7.81     7.81   | 3.56e-14  8.09e-15  4.06e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.51     7.80     0.85     0.85   | 3.30e-14  9.69e-15  1.62e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.43     7.80     1.74     1.74   | 3.45e-14  1.64e-14  3.61e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.65     7.80     7.81     7.81   | 4.37e-14  7.39e-15  1.82e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.66     7.80     7.81     7.81   | 3.88e-14  8.93e-15  1.51e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     5.91     7.80     7.74     7.74   | 2.87e-14  9.03e-15  2.52e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     7.41     7.80     7.81     7.81   | 3.79e-14  7.15e-15  1.96e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.40     7.75     7.79     7.79   | 5.76e-14  1.10e-14  8.36e-15 |
 OHI2 |   285   283     1   285     3.24     7.72     3.12     3.12   | 1.97e-13  4.18e-14  1.42e-14 |
 BJNM |   284   281     1   284     1.80     4.45     2.89     2.89   | 1.26e-13  3.66e-14  1.70e-14 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.51     3.11     0.39     0.39   | 3.38e-14  1.26e-14  2.89e-15 |
 TWTF |   287   280     3   287     1.39     2.65     1.79     1.79   | 1.92e-13  4.24e-14  1.42e-14 |
 G06  |   288   287     0   288     3.56     2.63     4.44     4.44   | 6.06e-14  1.96e-14  1.90e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.79     2.26     7.81     7.81   | 5.77e-14  2.06e-14  1.16e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.79     1.99     7.81     7.81   | 4.77e-14  3.39e-14  2.83e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     4.22     1.14     0.53     0.53   | 7.21e-14  2.78e-14  3.33e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.32     0.74     0.32     0.32   | 5.81e-14  2.62e-14  2.13e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.28     0.65     0.23     0.23   | 7.85e-14  4.07e-14  1.76e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.45     0.57     0.49     0.49   | 9.10e-13  7.98e-14  1.48e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.52     0.21     2.41     2.41   | 4.93e-13  6.19e-14  1.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.50     0.20     1.86     1.86   | 5.69e-13  7.10e-14  9.03e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.46     0.18     0.47     0.47   | 6.88e-13  6.53e-14  2.44e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.45     0.17     1.60     1.60   | 5.86e-13  5.97e-14  1.91e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.45     0.17     1.05     1.05   | 6.55e-13  8.37e-14  4.28e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.44     0.16     0.54     0.54   | 7.77e-13  7.05e-14  3.50e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.44     0.16     0.60     0.60   | 6.26e-13  6.95e-14  1.80e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.44     0.16     1.44     1.44   | 6.08e-13  6.39e-14  2.50e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.43     0.16     0.19     0.19   | 7.05e-13  7.40e-14  2.53e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.14     1.57     1.57   | 7.20e-13  8.12e-14  4.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.58     0.11     0.99     0.99   | 6.69e-13  7.48e-14  4.16e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.65     0.08     0.34     0.34   | 5.82e-13  5.89e-14  2.96e-14 |
 G01  |   287   287     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-14  1.89e-14  1.30e-14 |
 G03  |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-14  4.07e-14  2.92e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  9.80e-14  4.22e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  2.45e-13  1.07e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  6.56e-14  6.07e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  9.20e-14  3.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  9.75e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.03e-13  2.93e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  2.87e-13  2.00e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-14  3.51e-14  3.22e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  7.51e-14  3.62e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-14  2.57e-14  1.94e-14 |
 GLSV |   283   218    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-11  2.14e-12  5.87e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  1.70e-13  2.81e-14 |
 PDEL |   286   241    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-12  1.13e-12  1.71e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-14  5.53e-15  1.79e-15 |
 DAEJ |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  6.78e-13  2.80e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-13  2.84e-13  1.41e-13 |
 BRST |   286   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  7.66e-13  3.42e-13 |
 CHTI |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  1.01e-12  2.06e-13 |
 PBRI |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  2.68e-13  8.09e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.14e-21  1.58e-19  5.69e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
