
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1916   Day: 5   MJD: 57661                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     17      87    -206    823    823      0   2187   2187      0    0.00
 cod |   288     0  20629    147    -578    -612     25     26     25    138    161    117   11.85
 emr |   288     0  23960     77   -2069    2236     25     24     25     87     90     85   12.15
 esa |   288     0  18132   2635   -1508   -1368     14     13     15    155    187     94   21.92
 gfz |   288     0  24933    399     -75     281     13     13     13     94     94     94   27.06
 iga |    96     0   2880     19       4      14     36     36      0    144    144      0    0.00
 igc |   288     0   8631      1     261     208    117    117      0    352    352      0    0.00
 igu |    96     0   2976      3      -5      45    872    872      0   1257   1257      0    0.00
 jpl |   288     0  17838      0    2298    -516     14     12     15     95    106     82   27.03
 ngs |    96     0   2880     45     140    -301    755    755      0   2006   2006      0    0.00
 usn |   288     0  22443     72   -2477    1832     47     60     36    126    139    116    0.00
 whu |    96     0   2880      0       4      13     47     47      0    136    136      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   941   175   -71  -253   -38   -99   319  -311   199   918   134   121 |
    2 | -2370  -110   -44   172   -22    -8   130   244   -50 -2507  -125    53 |
    3 |    -9   257   -74  -129   -59  -102  -299  1318    85  -228    80   -46 |
    5 |  -983    -4    11    -2    16   -49   187   806   -17 -1283   211    21 |
    6 |  -312   152    25    -7   -29  -121  -189   133   -43  -234   266  -145 |
    7 |  1029     6    77  -107    35   -32   -57  1309    15   325   171    65 |
    8 | -6529  -151    50   173    17    -1   189  -301  -113 -4297    33  -155 |
    9 |  -309    61   -83    94   -13     -     - -1010   -53     -     -     - |
   10 |  1500    92   -66  -148    93   283   117  2557    16  1118    52   273 |
   11 |  2308    44   -61    62   -46   -36   459   134     4  2591  -137   -33 |
   12 |  -907   211    15  -257     8  -137  -629  -678   101 -1073    50  -192 |
   13 |  2030   224   -62   -19  -105  -129   -78  -753    51  2232    10  -132 |
   14 |  1744   -51    26    54   -17    15   -67  -649   -16  1714   -70    25 |
   15 | -1527    28   105   -12   -31   -16   280   -31   -18 -1632   241     8 |
   16 |  1358  -228   109   128    64   165   419  -344  -116  1300   -86   164 |
   17 |   112    81    35  -197    28    18   251   452    81  -602   149    11 |
   18 |  4290    11    56    32    36    63    36   424   -92  4045   -37   141 |
   19 | -1764  -257   134   332   -87   154    85   -99  -129 -1838  -111   -64 |
   20 |  2174   -63   -13   155    27   -14   269   -93  -119  2139     6   163 |
   21 |  2510  -151   112   262    40   127  -202   944  -237  2225   -82    60 |
   22 | -1729  -331   110   343   -36   190  -139   121  -147 -1766   -68    77 |
   23 |    36   150  -126   -13   -64   -82  -756  -893    66  -143   -99  -121 |
   24 | -3417   157  -110  -242    37  -197   -69 -1533   140 -4256    83   -90 |
   25 |   941   211   -42  -236    25   -57  -302   293    93   936     9  -207 |
   26 |   519   175    -7  -147    24  -130   163  1839    22   559    67   154 |
   27 |   157    89   -94   -69   137  -114    44    87   -78   268   -11    43 |
   28 |   895  -138   133   246  -207   162   198  -865     9  1232  -126   -43 |
   29 | -1635   146    11  -338   132  -137   355  -540    73 -1531   144    68 |
   30 |   -67    98   -18   -31   -88   -41  -205  -327    78  -115   -14  -200 |
   31 | -2192   254   -23  -309   117   -82  -499  -835    32 -2131    70  -148 |
   32 |   645    11    76  -177   125   438   -19 -1430   -21   300   172   127 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -     X   141     -     -     -  -141     -    61     - |
 ALGO |     -    10     7    -9     -     -     -     -     -     -    63     - |
 ALRT |     -     -   -22     -    10     -     -     -     -     -    32     - |
 AMC2 |     -   -81    94     -     -     -     -     -    -6     -   -25     - |
 AREV |     -     -    68     X   -20     -     -     -   -11     -   -13     - |
 ARTU |     -     -     5    36   -31     -     -     -     -     -    29     - |
 ASPA |     -  -107   -68     -    77     -     -     -     -     -   -48     - |
 BAKE |     -     -    -3   168   -79     -     -     -     -     -    37     - |
 BJFS |     -  -198  -103     -   133     -     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -   -37    36     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -26    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   144    89     -  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    15     X    -4     -     -     -    -2     -    19     - |
 CHTI |     -  -224  -121     -    73     -     -     -    79     -   -91     - |
 CORD |     -   -12   -21     4   -27     -     -     -    38     -   -50     - |
 CUSV |     -     -   144     X   -65     -     -     -     -     -   165     - |
 DAEJ |     -   -61    59     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -55     X   -49     -     -     -    73     -    41     - |
 FAA1 |     -   -64     -    35     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    62     -    43   -59     -     -     -    -3     -   101     - |
 GLSV |     -   -41   -10   -64    73     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -91     -    41     -     -     -     -     -   -31     - |
 GUAT |     -  -189  -159     -   149     -     -     -     -     -  -102     - |
 HERS |     -    76   -32     -    -8     -     -     -   -11     -     3     - |
 HLFX |     -     -     -    -2     -     -     -     -     2     -   109     - |
 HYDE |     -   -71   -45     X    51     -     -     -     -     -   -67     - |
 IENG |     -    73   105     -   -79     -     -     -     -     -    62     - |
 INEG |     -  -118     -     X   231     -     -     -  -180     -   -24     - |
 ISPA |     -     -    75    45    25     -     -     -   -94     -    89     - |
 KELY |     -     -   -58    42    -8     -     -     -     -     -   -88     - |
 KOKV |     -     -   106     -   -48     -     -     -     -     -   168     - |
 LHAZ |     -     -   -52     X    23     -     -     -     -     -  -100     - |
 MAL2 |     -     X     -   416  -337     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    19     7   -30     9     -     -     -     3     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -55     -     -     -    55     -  -162     - |
 MDVJ |     -   197     -     -   -86     -     -     -     -     -   127     - |
 MGUE |     -     -   -60    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -205   -70   183   -17     -     -     -     -     -   -86     - |
 NNOR |     -     -    95   -53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -    -5    58   -40     -     -     -    -5     -  -211     - |
 NRMD |     -   -17    16     -     -     -     -     -     -     -   136     - |
 NYA1 |     -    19    25     -   -19     -     -     -     -     -  -193     - |
 OHI2 |     -   -66    33     X    61     -     -     -   -47     -   -98     - |
 OUS2 |     -     -     -   -74    60     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    35     -   -16     -     -     -     -     -   -11     - |
 PBRI |     -     -   -74     -    12     -     -     -    17     -     -     - |
 PDEL |     -  -131   -20    81   -28     -     -     -    31     -   -62     - |
 PIMO |     -     -    11     4   -50     -     -     -    41     -   -90     - |
 PTBB |     -    -2    51     X   -22     -     -     -     -     -   -23     - |
 RABT |     -    22     -     -     -     -     -     -   -10     -    -8     - |
 RAMO |     -   208     -     -   -91     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   -87    28     X    26     -     -     -     -     -   -28     - |
 RIO2 |     -     -     -   -33    26     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -   -93     -    42     -     -     -     -     -  -133     - |
 SSIA |     -  -306     -     -     -     -     -     -   134     -  -148     - |
 STHL |     -    90    22     X   -87     -     -     -    38     -    89     - |
 THTI |     -     -  -150     -     -     -     -     -    67     -   -20     - |
 THU2 |     -     -     -    38     -     -     -     -   -31     -  -129     - |
 THU3 |     -  -138   -83     -    97     -     -     -     -     -   -85     - |
 TIXI |     -    48     -    39   -66     -     -     -    13     -    41     - |
 TLSE |     -   -96  -102     -    88     -     -     -     -     -    -4     - |
 TRO1 |     -   -18   -64     -    15     -     -     -    21     -  -367     - |
 TWTF |     -    47    53     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -75    60     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -43     -    72   -37     -     -     -     0     -     -     - |
 VALD |     -     -    73     -     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 WAB2 |     -    81    41     -   -54     -     -     -     -     -    58     - |
 WIND |     -     0    11     X    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -    11     7     X     -     -     -     -    -8     -     -     - |
 YSSK |     -    27   -53     -   -82     -     -     -    94     -    31     - |
 ZAMB |     -     -    41    30   -96     -     -     -    56     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   236    26    16    10    11    15   137   202     7   226    45    20 |  288    207
    2 |   602    15    14    10    18    20    87   477    14   662    39    48 |  288    300
    3 |   568    37    19    13    15    94   330   771     8   531    67    45 |  288    300
    5 |   454    22    40    10    21    20   117   362    19   458    43    53 |  288    440
    6 |   529    16    20    11    12    24   110   128    11   399    72    64 |  288    135
    7 |   807    19    21    25    13    34    63   397     9   948    45    35 |  288    296
    8 |  2197    16    22    12     7    20   212  2376     8  2399    44    23 |  288   1405
    9 |   598    13    18     9    12     -     -   367     9     -     -     - |  288    236
   10 |   588    21    18    10    14    38   103  1499    12   453    65    43 |  288    391
   11 |   899    12    22    12     9    25   140   365     8   847    48    40 |  288    342
   12 |   494    21    24    11    14    28   114   397    16   451    71    73 |  288    419
   13 |   835    58    33    16    18    22   156   516    21   693    57    49 |  288    292
   14 |   407    28    23    20    10    23   145   273    10   414    49    62 |  288    160
   15 |   304    33    24    16    17    37   113   211    16   219   104    48 |  288    214
   16 |   618    18    22    12    10    45    75   406     8   589    77    29 |  288    420
   17 |  1276    24    29    11    14    24    76   418    11  1044    69    48 |  288    394
   18 |   958    21    28    15    16    32    81   518    17   842    88    46 |  288    376
   19 |   620    35    45     8    13    32    46   298    14   341    61    45 |  288    251
   20 |   366    48    24    14    15    20    95   270    17   334    61    53 |  288    269
   21 |   409    12    25    13    19    21    54   417     9   458    71    27 |  288    388
   22 |   326    27    19    14     8    26   147   376     9   307    37    52 |  288    255
   23 |   315    32    24    12    14    26    90   437     8   403    32    76 |  288    267
   24 |  1793    14    41    12    16    16    57  2486    20  1564    71    45 |  288   1572
   25 |   896    13    34    11    18    78    98   479    18   624    77    50 |  288    256
   26 |   679    22    14    10     8    60    52  1325     7   513    34    16 |  288    197
   27 |   783    13    22    12     9    28    87   225     9   668    26    42 |  288    198
   28 |  1569    42    15    23    11    33    45  1685     9  1319    63    69 |  288   1382
   29 |   594    17    19    13    19    43    92   244     9   524    80    65 |  288    213
   30 |   232    27    16    14    10    30    47   238     9   243    46    40 |  288    130
   31 |   554    19    19    11    11    28    53   358    10   476    47    40 |  288    321
   32 |   406    14    20    12    13    24    80  1208    13   384    56    20 |  288    276
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     X    13     -     -     -    13     -    30     - |  288    >>>
 ALGO |     -    15    12     8     -     -     -     -     -     -    37     - |  288     61
 ALRT |     -     -    11     -     5     -     -     -     -     -    18     - |  283   5362
 AMC2 |     -    42    13     -     -     -     -     -    15     -    31     - |  288     51
 AREV |     -     -    38     X    13     -     -     -    14     -    39     - |  288   6796
 ARTU |     -     -    25    11     9     -     -     -     -     -    15     - |  288   9088
 ASPA |     -    28    31     -    17     -     -     -     -     -    33     - |  288   8818
 BAKE |     -     -    31    45    24     -     -     -     -     -    67     - |  268   3520
 BJFS |     -    20    21     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  286   7083
 BJNM |     -    44    43     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  234     41
 BRST |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1967
 BRUX |     -    21    18     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 CHPI |     -     -    20     X    15     -     -     -    13     -    59     - |  288   8486
 CHTI |     -    17    20     -    12     -     -     -    10     -    20     - |  288   3576
 CORD |     -    21    23    11    16     -     -     -    11     -    29     - |  288   8776
 CUSV |     -     -    27     X    12     -     -     -     -     -    67     - |  277   5607
 DAEJ |     -    31    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3060
 DGAV |     -     -    28     X    16     -     -     -    18     -    23     - |  288   7021
 FAA1 |     -    19     -    10     X     -     -     -     -     -     -     - |  165   8343
 GLPS |     -    22     -    10    13     -     -     -    11     -    29     - |  288  11019
 GLSV |     -    18    23    11     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1719
 GMSD |     -     -    20     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  285   5481
 GUAT |     -    29    25     -    11     -     -     -     -     -    29     - |  288   3101
 HERS |     -    19    27     -    14     -     -     -    15     -    24     - |  288     42
 HLFX |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -    22     - |  288  23619
 HYDE |     -    28    27     X    11     -     -     -     -     -    37     - |  288   3254
 IENG |     -    14    19     -    11     -     -     -     -     -    13     - |  288     50
 INEG |     -    18     -     X    10     -     -     -    10     -    33     - |  288   6561
 ISPA |     -     -    25    12    10     -     -     -    12     -    24     - |  288  19396
 KELY |     -     -    16     9    10     -     -     -     -     -    17     - |  288   6612
 KOKV |     -     -    40     -    18     -     -     -     -     -    62     - |  270    207
 LHAZ |     -     -    24     X    11     -     -     -     -     -    32     - |  285   5874
 MAL2 |     -     X     -    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  137   4794
 MBAR |     -    44    24    16    17     -     -     -    16     -     -     - |  288   9028
 MCIL |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -    20     - |  288   9435
 MDVJ |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     -    27     - |  288     55
 MGUE |     -     -    65    36     -     -     -     -     -     -     -     - |  146     75
 NKLG |     -    21    26    27     9     -     -     -     -     -    23     - |  288  10292
 NNOR |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    291
 NRIL |     -     -    22    27    35     -     -     -    49     -    21     - |  288   6828
 NRMD |     -    50    49     -     -     -     -     -     -     -   144     - |  237   3698
 NYA1 |     -    16    11     -     6     -     -     -     -     -    15     - |  288   3134
 OHI2 |     -    27    16     X    19     -     -     -    13     -    24     - |  288     92
 OUS2 |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    20     -     9     -     -     -     -     -    27     - |  287   4466
 PBRI |     -     -    48     -    23     -     -     -    19     -     -     - |  288   1318
 PDEL |     -    26    32    15    20     -     -     -    18     -    22     - |  288   2601
 PIMO |     -     -    38    15    16     -     -     -    12     -    30     - |  288   6975
 PTBB |     -    17    26     X    10     -     -     -     -     -    19     - |  288     56
 RABT |     -    15     -     -     -     -     -     -     7     -    17     - |  288   8206
 RAMO |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    18    18     X     8     -     -     -     -     -    26     - |  287   6036
 RIO2 |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -     -    23     -    10     -     -     -     -     -    35     - |  283  11321
 SSIA |     -    43     -     -     -     -     -     -    19     -    41     - |  281  10035
 STHL |     -    28    16     X    18     -     -     -     8     -    33     - |  288  16267
 THTI |     -     -    40     -     -     -     -     -    18     -    67     - |  281   8477
 THU2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    17     - |  288  18545
 THU3 |     -    18    14     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288   6604
 TIXI |     -    22     -    11    12     -     -     -    15     -    31     - |  288    >>>
 TLSE |     -    20    14     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  288   1935
 TRO1 |     -    21    21     -    11     -     -     -    14     -    14     - |  288   3881
 TWTF |     -    23    19     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    100
 UNSA |     -     -     -    16    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    19     -     8    12     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 VALD |     -     -    25     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  284   4166
 WAB2 |     -    16    17     -    11     -     -     -     -     -    20     - |  288     38
 WIND |     -    29    19     X    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YKRO |     -    39    11     X     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  14960
 YSSK |     -    18    24     -    14     -     -     -    13     -    24     - |  288   5509
 ZAMB |     -     -    19    13    19     -     -     -    13     -     -     - |  288  14931
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   823    26    25    15    14    36   118   872    14   755    47    48 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.22     7.98     7.98     7.98   | 3.18e-14  6.31e-15  1.89e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.54     7.98     2.37     2.37   | 3.43e-14  1.24e-14  5.69e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     6.39     7.98     7.98     7.98   | 4.95e-14  8.73e-15  2.84e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.80     7.98     0.99     0.99   | 3.53e-14  1.17e-14  2.31e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.75     7.98     2.04     2.04   | 4.22e-14  1.89e-14  5.00e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     6.92     7.98     7.98     7.98   | 4.98e-14  1.06e-14  2.32e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.25     7.98     7.97     7.97   | 3.26e-14  8.77e-15  2.20e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.88     7.93     7.97     7.97   | 4.99e-14  9.18e-15  1.86e-15 |
 KOKV |   270   270     0   270     4.31     7.44     7.46     7.46   | 2.80e-13  8.84e-14  2.70e-14 |
 BJNM |   234   234     0   234     1.59     4.31     3.31     3.31   | 4.90e-14  1.21e-14  1.54e-15 |
 MGUE |   146   143     1   146     3.70     3.95     3.99     3.99   | 6.87e-13  1.31e-13         - |
 ALGO |   288   288     1   288     1.64     3.75     0.46     0.46   | 2.87e-14  8.80e-15  2.38e-15 |
 TWTF |   288   286     0   288     1.49     3.10     1.48     1.48   | 8.98e-14  1.93e-14  4.48e-15 |
 G06  |   288   284     2   288     3.75     2.99     5.22     5.22   | 7.03e-14  1.55e-14  1.72e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.95     2.59     7.98     7.98   | 5.28e-14  1.57e-14  8.05e-15 |
 G25  |   288   286     1   288     7.94     2.35     7.98     7.98   | 6.78e-14  4.47e-14  1.91e-14 |
 G09  |   288   287     1   288     4.41     1.29     0.61     0.61   | 6.78e-14  2.57e-14  2.44e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.58     0.84     0.37     0.37   | 5.36e-14  2.44e-14  2.16e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.38     0.75     0.26     0.26   | 8.29e-14  2.99e-14  3.98e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     0.65     0.56     0.56   | 8.32e-13  7.93e-14  4.68e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.54     0.24     2.76     2.76   | 5.96e-13  6.25e-14  3.32e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.53     0.23     2.12     2.12   | 5.51e-13  5.96e-14  2.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.49     0.20     0.53     0.53   | 6.67e-13  6.07e-14  4.25e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.47     0.19     1.83     1.83   | 7.18e-13  7.14e-14  1.90e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.47     0.19     1.20     1.20   | 6.69e-13  8.14e-14  4.72e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.46     0.18     0.62     0.62   | 6.85e-13  6.80e-14  1.62e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.46     0.18     0.68     0.68   | 7.01e-13  6.74e-14  2.41e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.46     0.18     1.64     1.64   | 7.09e-13  6.61e-14  1.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.45     0.18     0.22     0.22   | 6.52e-13  6.94e-14  1.42e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.42     0.16     1.87     1.87   | 7.16e-13  6.67e-14  5.45e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.61     0.13     1.15     1.15   | 7.01e-13  6.67e-14  2.82e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.69     0.10     0.39     0.39   | 5.70e-13  6.13e-14  4.13e-14 |
 G01  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  1.97e-14  2.58e-14 |
 G03  |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  3.23e-14  3.77e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.05e-13  3.75e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  2.64e-13  8.81e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-13  7.64e-14  3.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  7.62e-14  4.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  9.84e-14  1.71e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  1.06e-13  4.24e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.02e-13  1.12e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-14  4.38e-14  1.23e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  7.79e-14  6.57e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-14  2.56e-14  2.11e-14 |
 GLSV |   288   201    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-11  2.11e-12  2.31e-13 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.48e-13  2.50e-14 |
 PDEL |   288   236    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-12  1.05e-12  1.94e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-14  7.52e-15  3.44e-15 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  6.42e-13  2.23e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  6.52e-13  2.24e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.84e-13  1.26e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.17e-22  3.81e-20  8.58e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
