
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1918   Day: 6   MJD: 57676                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -12      46   1281   1281      0   2261   2261      0    0.00
 cod |   288     0  21047     35    -750     341     17     18     16    135    166    106   17.15
 emr |   288     0  24861     76   -1150     752     21     19     22    112    130    100   13.24
 esa |   288     0  21207    504   -1806      26     13     13     12    176    234    113   23.12
 gfz |   288     0  25088    472    -502     744     15     13     16    135    126    139   20.20
 iga |    96     0   2976      4     -12      47     31     31      0    138    138      0    0.00
 igc |   288     1   8902     42     -29    -295     98     98      0    606    606      0    0.00
 igu |    96     0   2976     44     -93     445    754    754      0   1548   1548      0    0.00
 jpl |   288     0  15512      4    -220     431     12     10     14     82     89     70   26.30
 ngs |    96     0   2976      1     -15      46   1155   1155      0   2110   2110      0    0.00
 usn |   288     0  19998    330   -1722    1330     52     62     41    124    156     88    0.00
 whu |   288     0  21949    532   -1367    2825     44     42     46    106    117     97    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    28   168   -57  -309    56  -168   296  -338   148   154   127   210 |
    2 |  -921   -81   -43   200  -109    60   101  -463   -21 -1143  -134   -98 |
    3 |   127   159   -63  -242    19  -249   -57   601   127   -28    74  -108 |
    5 | -1718    26   100  -208    29   -40   464  -167    94 -1599   239    35 |
    6 |   183   130   191  -246   -62  -209    52    52    84    86   253  -113 |
    7 | -1698     4   113  -142   106   -63   -30 -1310   -16 -1506    69    43 |
    8 |  3547  -103   224    75  -146   -89   -78  4905     1  2730    11  -216 |
    9 |   437     3   -79    88   -19  -129  -247   784   -25   255   -61     4 |
   10 |   194   110   -51  -140    -5   243   121  2403    81   196    75   158 |
   11 |  4535   -20   -96    61   -19   -13   -93    -7    23  4191  -165   -58 |
   12 |  -889   253   -40  -238    32   -56  -353  -102    40 -1190    62  -111 |
   13 |  2861   112  -204    -4    -2   -72   449 -1040    35  2697    47   -28 |
   14 |  1536   -62   -57   119   -73    -3    75   601    20  1791  -137    22 |
   15 | -1249   -22    80   -63   -55    -9   214  -420    72 -1378   214    37 |
   16 |   814  -148   129   177  -132    64   147  -375   -27   779  -141  -107 |
   17 | -3316   162  -108  -289   169   -28    52 -1708    73 -3329   159   101 |
   18 |  2247    -3     2    63   -15     3   -58  -681   -43  2299     9    10 |
   19 | -2208  -186   -64   358   -12   162   -71  -593  -151 -2269  -185     0 |
   20 |  1737   -45   -33   309  -157    59   284  -108  -106  1646  -104  -144 |
   21 |  1470  -104   163   308  -162   131   137   700  -160  1391  -173  -144 |
   22 | -1933  -327    50   503   -81   174  -328   249  -194 -2069  -246  -149 |
   23 |  -362    23  -105    -2    45   -28  -445   320     5  -256  -135   -58 |
   24 | -3117   209  -273  -220    96  -127    70 -3686   120 -2324   131    30 |
   25 |   358   172  -169   -51    -6    30  -252   470    22   201   -26  -185 |
   26 |  -302   132    -8  -134   -13  -104   119  1318    46  -217    39   131 |
   27 |   262   202   -31  -104    25   -54   -95   846   -45   370    74   -35 |
   28 |  1788  -224   -49   362   -71   192  -144    68   -93  2505  -187   -37 |
   29 | -2173   299   127  -445    18   -92   374   482   118 -1932   214   -49 |
   30 |   316     4  -172   115    91    47  -161  -461   -86   203   -48  -100 |
   31 | -2298   377   -43  -307   103     6  -125 -1046   -33 -2083   121   -73 |
   32 |  -256   111    94  -195    -2   374  -148  -859    54  -139   179    23 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   118  -135     -     -     -     -     -   -32  -126 |
 ALGO |     -    -7     9     -     -     -     -     -     -     -    11    83 |
 ALRT |     -    33     4     -   -31     -     -     -     -     -    16    52 |
 AMC2 |     -   -46    60     -     -     -     -     -     -     -   -31   -23 |
 AREV |     -     -    76    99   -87     -     -     -   -55     -   -19     - |
 ARTU |     -     -   -24    95   -94     -     -     -     -     -    44    60 |
 ASPA |     -  -142    83   -51   122     -     -     -     -     -     5   -30 |
 BAKE |     -     -    10    16   -25     -     -     -     -     -   -14    26 |
 BJCO |     -     -     -    -7     8     -     -     -     -     -   -37   -39 |
 BJFS |     -  -141   -39     -   145     -     -     -     -     -     -     7 |
 BJNM |     -     4    -6     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -17    19     -     -     -     -     -    11   -20 |
 BRST |     -   -34    44     -     -     -     -     -     -     -     -   163 |
 BRUX |     -    96    21     -   -99     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -53    68    -5     -     -     -   -30     -    28   128 |
 CHTI |     -  -258   -69   -19   240     -     -     -    35     -  -113    99 |
 CORD |     -    36    38     -    40     -     -     -   -73     -   174     - |
 CUSV |     -     -   -92    85   -38     -     -     -     -     -     -   -46 |
 DAEJ |     -   -75    98     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -45   -12   -53     -     -     -    72     -     -    37 |
 GLPS |     -   102     -     7  -117     -     -     -    18     -    69    10 |
 GLSV |     -   -59   -66     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -  -168    96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -193   -27   104    70     -     -     -     -     -   -35  -105 |
 HARB |     -  -178   -38   160     -     -     -     -     -     -   -11   102 |
 HERS |     -    12   -36     -    13     -     -     -     -     -    25     - |
 IENG |     -   -18   -11     -    22     -     -     -     -     -    -1     - |
 INEG |     -   -33     -     -   311     -     -     -  -217     -    79     X |
 ISPA |     -     -    89     4     0     -     -     -   -47     -   123    51 |
 KELY |     -     -   -65     -    38     -     -     -     3     -  -141   175 |
 KHAR |     -     -     -   -14     -     -     -     -    12     -     -     - |
 KOKV |     -     -     6   105  -120     -     -     -     -     -   -17    -3 |
 LHAZ |     -     -   432  -545   351     -     -     -     -     -     -     X |
 MAL2 |     -    33   -43     X     X     -     -     -     -     -    31   -57 |
 MBAR |     -    44   -38     9   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -10     -     -     -     8     -     -   -46 |
 MGUE |     -     -   -61    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -    85   -49     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 NRIL |     -   -66   -52    58   -26     -     -     -    38     -   -75    63 |
 NRMD |     -  -122    27    93     -     -     -     -     -     -   -81    24 |
 NYA1 |     -    31   -40     -     -     -     -     -     -     -  -124   -10 |
 OHI2 |     -  -151   -28    74    61     -     -     -     -     -   -81   -15 |
 OUS2 |     -     -     -   -24    28     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    64     -   -20     -     -     -   -16     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -46    89   -72     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -116   -13     -    27     -     -     -    61     -    41     - |
 PETS |     -     -   122    18  -100     -     -     -     -     -     -    19 |
 PIMO |     -    50   -35   -10   -38     -     -     -    23     -     -    39 |
 PNGM |     -     -     -   130     -     -     -     -  -114     -     -     - |
 PTBB |     -   -28   -15    41   -11     -     -     -     -     -   -30     - |
 QAQ1 |     -   -20     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    98     -     -   -83     -     -     -     -     -     -    79 |
 RBAY |     -   -92    56     -    49     -     -     -     -     -   -62    47 |
 RESO |     -     -   107     -   -70     -     -     -     -     -    -2   -56 |
 REUN |     -  -239   -23    77   133     -     -     -     -     -     -    -4 |
 RIO2 |     -     -     -   -89   102     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -157    12     -   125     -     -     -     -     -    53    33 |
 SEYG |     -     -     -    -5     -     -     -     -     5     -     -     - |
 STHL |     -    21    43   -22  -116     -     -     -    73     -    31     - |
 TASH |     -     -     -   -76    87     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    84     -     -     -     -     -   -42     -   -12    -3 |
 THU3 |     -   -20    70     -   -28     -     -     -     -     -     8     - |
 TIXI |     -    70     -     X   -45     -     -     -   -11     -     X   101 |
 TLSE |     -   -54   -44     -    74     -     -     -     -     -     4     - |
 TRO1 |     -    60   -78     -     -     -     -     -     -     -  -248     - |
 TWTF |     -    85   -38     -   -46     -     -     -     -     -     -   232 |
 UNSA |     -     -     -   -57    65     -     -     -     -     -     -    64 |
 URUM |     -   -85     -    84   -84     -     -     -    46     -     -   -31 |
 VALD |     -     -    99   -57     -     -     -     -     -     -     -   -49 |
 WAB2 |     -    72     2     -   -63     -     -     -     -     -    34     - |
 WIND |     -    93     -   -55   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   -64    96   -68     -     -     -     -     -     -  -103 |
 YKRO |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -     -     -   -57 |
 YSSK |     -     -    -6     -   -63     -     -     -    51     -     -     - |
 ZAMB |     -    44    31     -   -52     -     -     -    -5     -     -   118 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   307    20    15    13    10    32    50   170     9   235    31    18 |  288    114
    2 |   817    14    29     9    31    27    86   257    12   739    34    38 |  288    237
    3 |   483    21    31    11    13    22   261   594    10   584    44    30 |  288    211
    5 |   530    10    18     9    13    37    95   442     6   484    68    40 |  288    400
    6 |   500    16    15     7     9    33   144   191    10   426    45    15 |  288    145
    7 |   461    13    26    10    12    46    68   502    10   380    94    41 |  288    265
    8 |  4685    25    18    17     7    32   138  1342     8  4404    68    23 |  288   1455
    9 |   930    15    28    12    12    35   183   588    10   703    85    38 |  288    354
   10 |   408     8    13    17    12    24    45  1286    10   318    45    23 |  288    334
   11 |   725    24    17    15     7    28    88   243     9   640    27    35 |  288    354
   12 |   591     9    16    12    12    34    77   252    15   435    61    70 |  288    327
   13 |   315    19    10    10    15    36    71   321     8   255    82    53 |  288    211
   14 |  1152    14    14    16    19    26    81   680    10  1146    48    46 |  288    268
   15 |   359    24    15    16    15    43    72   349    10   348    47    54 |  288    266
   16 |   395    30    13    16     8    41    46   508     9   481    83    50 |  288    436
   17 |  1423    12    10    10     9    22    51   822    10  1048    47    48 |  288    385
   18 |   668     7    18    14    10    23    77   593     8   716    73    39 |  288    405
   19 |   499    14    10    10     9    20   131   604    13   534    47    50 |  288    267
   20 |   317    16    19    18    13    27    58   220     7   304    88    55 |  288    224
   21 |   424    13    20    15    14    27    47   495     8   453    43    45 |  288    316
   22 |   406    26    41    17    11    30    55   242     9   364    41    43 |  288    247
   23 |   367    25    32    14    16    41    86   216     9   333    80    51 |  288    129
   24 |  1733    11    11    10    12    32    77  1885     8  1956    62    40 |  288    893
   25 |   221    15    14    13    17    24   120   212    13   300    76    44 |  288    237
   26 |   365    21    13    15     8    28    61  1095    10   325    63    26 |  288    347
   27 |   622    34     9    15    11    17   124   564     9   529    45    21 |  288    209
   28 |  3446    15    25     9     8    33    44  1936    12  2590    50    47 |  288   1512
   29 |  2140    15    15    13    14    38    51  1228     8  2053    70    62 |  288   1030
   30 |   421    21    25     9    16    27    47   145    12   371    98    21 |  288    148
   31 |   618    14    14    18    11    44   107   459    11   460    64    43 |  288    310
   32 |   532    11    22    18    13    30    70   968    16   460    54    31 |  288    355
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    65    18 |  275    >>>
 ALGO |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -    21    28 |  288    117
 ALRT |     -     8    14     -    11     -     -     -     -     -    16    21 |  288   6075
 AMC2 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    50    38 |  288     21
 AREV |     -     -    29     8    15     -     -     -    10     -    33     - |  288   4675
 ARTU |     -     -    14     8     9     -     -     -     -     -    21    15 |  288   9981
 ASPA |     -    17    23    12    13     -     -     -     -     -    32    18 |  288   7215
 BAKE |     -     -    41    16    14     -     -     -     -     -    41    34 |  288   3312
 BJCO |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -    35    69 |  288   6946
 BJFS |     -    16    12     -    16     -     -     -     -     -     -    20 |  267   6299
 BJNM |     -     8    10     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  177     26
 BRFT |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -    34   100 |  288   3769
 BRST |     -    12    15     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   1646
 BRUX |     -    34    41     -    51     -     -     -     -     -     -     - |  284     42
 CHPI |     -     -    28    14    14     -     -     -    11     -    17    21 |  288   6716
 CHTI |     -    15    14     9    11     -     -     -    10     -    15    16 |  288   3542
 CORD |     -    14    33     -    19     -     -     -    18     -    46     - |  288   6360
 CUSV |     -     -    17    13    11     -     -     -     -     -     -    29 |  288   4790
 DAEJ |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   2430
 DGAV |     -     -    20     9    11     -     -     -    10     -     -   119 |  288   5533
 GLPS |     -    14     -     8    13     -     -     -     9     -   166    58 |  288   8662
 GLSV |     -    30    28     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  286   1876
 GMSD |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  273   4480
 GUAT |     -    16    22    11    14     -     -     -     -     -    31    42 |  288   3301
 HARB |     -    18    29    17     -     -     -     -     -     -    40    53 |  288   6289
 HERS |     -    13    21     -    13     -     -     -     -     -    22     - |  288     48
 IENG |     -    15    18     -    21     -     -     -     -     -    20     - |  288     46
 INEG |     -    17     -     -    13     -     -     -     9     -    38     X |  288   7134
 ISPA |     -     -    31    14    11     -     -     -    13     -    23    17 |  288  20863
 KELY |     -     -    22     -    14     -     -     -     9     -    22    28 |  287   7142
 KHAR |     -     -     -     4     -     -     -     -     4     -     -     - |  276   1021
 KOKV |     -     -    28    13    10     -     -     -     -     -    50    56 |  288     49
 LHAZ |     -     -    11     9     9     -     -     -     -     -     -     X |  288   7560
 MAL2 |     -    11    14     X     X     -     -     -     -     -    17    72 |  195   4411
 MBAR |     -    18    31    15    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   7098
 MCIL |     -     -     -     -    18     -     -     -    14     -     -    24 |  287  13662
 MGUE |     -     -    26    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     37
 NNOR |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288    238
 NRIL |     -    13    19     7    11     -     -     -    12     -    14    24 |  288   5815
 NRMD |     -    14    20    10     -     -     -     -     -     -    62    23 |  282   5103
 NYA1 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    14    24 |  286   3607
 OHI2 |     -     9    22    11     7     -     -     -     -     -    33    47 |  288    129
 OUS2 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    21     -    11     -     -     -    12     -     -     - |  288   5238
 PBRI |     -     -    28    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  287    982
 PDEL |     -     8    15     -     9     -     -     -     7     -    21     - |  288   2793
 PETS |     -     -    20     7    12     -     -     -     -     -     -    14 |  288   6151
 PIMO |     -    17    21    13    14     -     -     -    13     -     -    50 |  288   6928
 PNGM |     -     -     -    25     -     -     -     -    22     -     -     - |  276   4852
 PTBB |     -    18    24    15    18     -     -     -     -     -    26     - |  288     28
 QAQ1 |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 RBAY |     -    16    18     -    21     -     -     -     -     -    27    77 |  288   4105
 RESO |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -    18    22 |  283   6260
 REUN |     -    21    23    11    17     -     -     -     -     -     -    25 |  288   7332
 RIO2 |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -     8    19     -    13     -     -     -     -     -    23    61 |  288   7105
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   5362
 STHL |     -    37    33    30    20     -     -     -    20     -    34     - |  288  20545
 TASH |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -    17     -     -     -     -     -     9     -    29    31 |  287   8518
 THU3 |     -     6    16     -     8     -     -     -     -     -    14     - |  288   7264
 TIXI |     -    15     -     X    40     -     -     -    36     -     X    84 |  288    >>>
 TLSE |     -     8    11     -     8     -     -     -     -     -    13     - |  288   1690
 TRO1 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  285   4623
 TWTF |     -    42    38     -    26     -     -     -     -     -     -    61 |  288     59
 UNSA |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     -     -    46 |  284    >>>
 URUM |     -    13     -     6    11     -     -     -     8     -     -    15 |  288    >>>
 VALD |     -     -    15     9     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   3454
 WAB2 |     -     7    15     -    14     -     -     -     -     -    18     - |  288     23
 WIND |     -    16     -     8    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    38    21    19     -     -     -     -     -     -    63 |  288   3664
 YKRO |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     -     -    55 |  283  16554
 YSSK |     -     -    15     -    12     -     -     -     9     -     -     - |  288   5940
 ZAMB |     -    15    31     -    19     -     -     -    18     -     -    50 |  288  13229
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1282    17    22    13    15    32    99   754    12  1156    52    45 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.38     7.43     7.43     7.43   | 3.52e-14  7.24e-15  1.67e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.91     7.43     3.20     3.20   | 2.66e-14  5.26e-15  4.00e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.61     7.43     7.43     7.43   | 3.44e-14  8.33e-15  1.36e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.40     7.43     1.27     1.27   | 3.75e-14  7.52e-15  1.22e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     5.85     7.43     2.53     2.53   | 5.18e-14  8.95e-15  3.39e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.74     7.43     7.43     7.43   | 4.45e-14  7.20e-15  3.82e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.95     7.38     7.43     7.43   | 4.03e-14  1.15e-14  1.85e-15 |
 BRUX |   284   280     1   284     6.47     7.32     7.33     7.33   | 7.52e-14  1.17e-14  3.14e-15 |
 MGUE |   276   272     1   276     7.06     7.12     7.12     7.12   | 4.63e-14  1.27e-14  2.48e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.85     6.04     0.61     0.61   | 2.99e-14  6.20e-15  3.36e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.62     4.62     1.93     1.93   | 1.00e-13  2.46e-14  6.94e-15 |
 BJNM |   177   177     0   177     1.26     4.28     1.69     1.69   | 4.44e-14  7.43e-15         - |
 G06  |   288   288     0   288     3.86     3.99     6.68     6.68   | 6.10e-14  2.13e-14  4.37e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     7.39     3.54     7.43     7.43   | 5.69e-14  1.91e-14  1.36e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.40     3.07     7.43     7.43   | 4.82e-14  1.62e-14  3.04e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.47     1.71     0.74     0.74   | 7.02e-14  3.03e-14  4.61e-14 |
 G27  |   288   285     1   288     5.64     1.13     0.46     0.46   | 6.97e-14  2.11e-14  2.80e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.55     1.08     0.35     0.35   | 9.40e-14  2.91e-14  4.70e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     0.85     0.68     0.68   | 8.38e-13  7.93e-14  5.44e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.55     0.32     3.37     3.37   | 6.04e-13  6.27e-14  1.05e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.54     0.30     2.58     2.58   | 6.19e-13  5.60e-14  2.77e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.50     0.27     0.65     0.65   | 6.00e-13  6.47e-14  3.56e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.25     2.22     2.22   | 7.25e-13  6.60e-14  2.62e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.47     0.25     1.44     1.44   | 6.41e-13  7.99e-14  4.87e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.47     0.24     0.75     0.75   | 6.27e-13  6.73e-14  3.00e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.47     0.24     0.83     0.83   | 6.49e-13  7.17e-14  3.18e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.47     0.24     1.99     1.99   | 6.81e-13  6.58e-14  2.47e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.23     0.27     0.27   | 6.62e-13  7.26e-14  9.41e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.68     0.20     1.31     1.31   | 6.96e-14  2.69e-14  3.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.42     0.20     2.62     2.62   | 7.41e-13  8.05e-14  3.29e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.17     1.42     1.42   | 7.42e-13  6.21e-14  2.32e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.68     0.12     0.47     0.47   | 5.42e-13  5.59e-14  2.59e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.64     0.12     0.45     0.45   | 6.76e-14  2.13e-14  2.66e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.63     0.12     0.43     0.43   | 8.63e-14  2.49e-14  3.58e-14 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-14  1.96e-14  4.83e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  8.41e-14  3.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  2.59e-13  9.16e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  8.07e-14  5.03e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.56e-13  9.14e-14  4.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  9.81e-14  1.71e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.28e-13  3.44e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.06e-13  8.13e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.39e-13  7.97e-14  5.07e-14 |
 GLSV |   286   230    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-12  6.67e-13  1.24e-13 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.28e-13  1.78e-14 |
 PDEL |   288   247    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.63e-12  1.40e-12  2.74e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-14  4.89e-15  1.80e-15 |
 DAEJ |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.30e-13  1.96e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-13  1.79e-13  5.78e-13 |
 BRST |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  6.50e-13  1.75e-13 |
 KHAR |   276   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  4.19e-13  1.10e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.00e-13  6.36e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.62e-22  1.14e-19  3.56e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
