
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1927   Day: 3   MJD: 57736                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3070      3     -47    -341   1770   1770      0   3218   3218      0    0.00
 cod |   288     0  20217     43    -569    -333     17     20     15    117    156     69   16.14
 emr |   288     0  22464    371    -547    -504     22     23     22    103    116     93   11.70
 esa |   288     0  20883      0   -2443    -424     10      9     11    150    193    107   26.58
 gfz |   288     0  25169    824    -275    -296     10     10     10     79     82     77   27.97
 iga |    96     0   2976      0      66    -315     29     29      0     75     75      0    0.00
 igc |   288     0   8786      4    -242     961     95     95      0    999    999      0    0.00
 igu |    96     0   2976     27      91    -185   1020   1020      0   2048   2048      0    0.00
 jpl |   288     0  17119      7    3197   -1156     15     15     16    106    125     80   17.60
 usn |   288     0  23195     40    -833    -668     44     53     37    145    134    151    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   172   177   -12  -256   118   -14   405  -146    46   211 |
    2 |  -389  -204    30   261  -110    27    96   442   -52  -160 |
    3 |   247    64  -246  -193    71  -130   -55   665   285    60 |
    4 | -4444     9     -     -     -     -     -     -    -8     - |
    5 |  -358   -75   166  -172   108    55   512  -409    47   227 |
    6 |  -654   -51   -83   -76    11   -45  -224   205   199    92 |
    7 | -1936    83    58  -215   139   -17  -381  -637   -11   158 |
    8 |   372  -127    35    52     6    28   181  -182     5  -102 |
    9 |  -167    19  -138   -56    48  -108  -559     1    82   -65 |
   10 |   788   -36   -52   -29    35   -71   -56  2519    55    29 |
   11 | -6897    70     -   -55    12   -84   -10 -5642     -    28 |
   12 | -1126   188    30  -163    42    22  -133  -518   -12   122 |
   13 |  3672   -18  -164    67   -20   -69   123 -2599    57   -43 |
   14 |  3221  -143    82   163  -115    13  -238   157    14  -108 |
   15 | -1189   -82    77   -22   -16    54   370  -360    82   196 |
   16 |  3282  -141   113   112    -6    63   811  -494  -105   -22 |
   17 | -4815   259   100  -285   114    84    32  1323   -55   238 |
   18 |  6871  -112    37   142   -33    16   161  -123   -83    31 |
   19 |  -652  -118   104   278   -97   112  -261   588  -228  -139 |
   20 |  1579  -223    -3   366  -117    89   237 -1374  -161   -59 |
   21 |  2546  -344   106   362   -60   127    58  1163  -205   -82 |
   22 | -1642  -284   212   310   -66   135  -171  -772  -244   -69 |
   23 |  -371    82   -19   -35    12  -121  -669  -947   -28    35 |
   24 |  2971   238  -129  -187    36   -20   -12  6631    93   190 |
   25 |  -471    66  -226    38   -20    -9     5  -202    63   -48 |
   26 |  -646    37  -196   -52    73   -74   460  1797    59    41 |
   27 |   375   157   -89   -93   164   -18   281   -56  -204   -36 |
   28 |  3494  -123    18   192   -66    22  -310 -1598   -84  -125 |
   29 | -1770   136    38  -325   146   -42   211  -960   109   226 |
   30 |   472   228  -112   -44    44     5  -611  -386  -140   -11 |
   31 | -3648   200   -17  -254   133   -33  -240    37     1   105 |
   32 |   791   -34    44  -119    23    -2    35  1267   144   122 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -11    15     -     -     -     -     -     -    88 |
 ALRT |     -   -26    -9     -    19     -     -     -     -    76 |
 AMC2 |     -   -62    86     -     -     -     -     -     -    79 |
 AREV |     -     -   -38    18     0     -     -     -     -    20 |
 ARTU |     -     -   -47   133  -107     -     -     -     -    52 |
 ASPA |     -   104   -65   -72    33     -     -     -     -    14 |
 BAKE |     -     -   -25    85   -81     -     -     -     -    28 |
 BJCO |     -     -     -    23   -21     -     -     -     -    15 |
 BJFS |     -   -35     -     -    20     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    13   -12     -     -     -     -    83 |
 BRST |     -    75   -91    -6     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   100    36     -   -73     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -    28     -     -     -   -45   -60 |
 CHAN |     -     -     X    30   -39     -     -     -    18     - |
 CHPI |     -     -    49    15   -28     -     -     -   -10    37 |
 CHTI |     -    56   -42   -26     X     -     -     -    14   -15 |
 CORD |     -    -3    13     -    -4     -     -     -     -    87 |
 CUSV |     -     -   -27    51   -37     -     -     -     -  -115 |
 DAEJ |     -   -55    76     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    74   -35  -119     -     -     -   190   143 |
 FAA1 |     -  -130     -    79     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -24     -    67   -82     -     -     -    52    -5 |
 GLSV |     -    93   -55     -   -31     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    68   -26     -     -     -   -58  -139 |
 GUAT |     -     9   -54    64   -43     -     -     -     -   -24 |
 HARB |     -   -55  -188    85    12     -     -     -    28  -135 |
 HERS |     -    33   -45     -     X     -     -     -     -    23 |
 HYDE |     -     -    13    50   -53     -     -     -     -    43 |
 IENG |     -   -34    35     -     5     -     -     -     -    12 |
 INEG |     -   -32     -     -    18     -     -     -     -  -136 |
 INVK |     -   -12     -     -     7     -     -     -     -  -593 |
 KELY |     -     -    14     -   -28     -     -     -    35   -47 |
 KIRI |     -     -     -     7     -     -     -     -   -10   -77 |
 KOKV |     -     -   106    19   -61     -     -     -     -    42 |
 LHAZ |     -     -   332  -443   283     -     -     -     -   328 |
 MGUE |     -     -   -49    37     -     -     -     -   -21     - |
 NKLG |     -   -49   -68   143    29     -     -     -  -177  -108 |
 NNOR |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -  -112    -8    11     -     -     -    67   -63 |
 NYA1 |     -    28   -56     -     7     -     -     -     -  -208 |
 OHI2 |     -  -118   -28     -    51     -     -     -    46   -31 |
 OUS2 |     -     -     -   -24    22     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -   -56    40   -13     -     -     -     -   -64 |
 PDEL |     -   145     5     -   -46     -     -     -   -63     5 |
 PETS |     -     -   169    48  -185     -     -     -   110    82 |
 PIMO |     -  -105   -48    37    63     -     -     -   -28   -30 |
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -   -13  -124 |
 PTBB |     -   -17   -23   129   -99     -     -     -     -    29 |
 QAQ1 |     -   -16     -    10     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -   102     -     -   -59     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    18   134     -   -66     -     -     -     -    42 |
 REUN |     -    25   -33    -1     X     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -144   137     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -    17     -    -7     -     -     -     -   -21 |
 SEYG |     -     -     -    31     -     -     -     -   -46     - |
 SSIA |     -   -27     -     -     -     -     -     -    25   -37 |
 STHL |     -    16    41    14   -59     -     -     -    32    66 |
 TASH |     -     -     -  -237   225     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   241     -     -     -     -     -  -160   367 |
 THU3 |     -     -   -56     -   -59     -     -     -   131   -75 |
 TIXI |     -   -50     -    60   -28     -     -     -     -   -23 |
 TLSE |     -   100  -154     -     6     -     -     -     -  -113 |
 TRO1 |     -   -24   -65     -    20     -     -     -    33  -432 |
 UNSA |     -     -     -   -72    69     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -52     -    92   -54     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -20     -     -   -53     -     -     -   100    40 |
 VALD |     -     -     -    39     -     -     -     -   -59     - |
 WAB2 |     -    43    20     -   -33     -     -     -     -    71 |
 WIND |     -   144     -  -347   247     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    93    12   -56     -     -     -    11  -158 |
 YKRO |     -   -31    11     -     -     -     -     -    22     - |
 YSSK |     -     -    57     -   -24     -     -     -     -   -13 |
 ZAMB |     -     -    25    28   -56     -     -     -    31     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   387    22    19    12     8    51    97   173    10    59 |  288    166
    2 |   399    27    24    12    10    28    68   506    13    45 |  288    313
    3 |  1125    14    23    10     9    24   158   551     8    45 |  288    147
    4 |  3179    30     -     -     -     -     -     -    28     - |  286   1504
    5 |   554    15    16    10     9    23    92   437     8    53 |  288    372
    6 |   372    19    27     7     8    16   113   268    14    63 |  288    167
    7 |   757    25    22     7     9    43   100   424    12    53 |  288    269
    8 |  1712     8    32     8     8    22    64  1203    11    60 |  288   1296
    9 |   312    26    15    10    12    15    81   239    10    84 |  288    232
   10 |   300    22    24     8     9    12    54  1497    21    41 |  288    241
   11 |  5867    29     -    11    13    28   157  3412     -    75 |  288    451
   12 |   595    16    29     8    10    25    78   425    17    58 |  288    338
   13 |   377    14    16     6    11    42    96  1261    11    53 |  288    273
   14 |   849     9    20     9     8    23   115   586    13    41 |  288    250
   15 |   526     7    35     6    18    24    65   340     9    64 |  288    224
   16 |   404    31    18     8    12    40    96   524    15    52 |  288    300
   17 |  4627    19    23    11     7    41    50  1082    24    50 |  288    463
   18 |  2506    11    21     9     7    14   100   451    10    28 |  288    340
   19 |   404    27    16    12     7    30   108   546    17    62 |  288    233
   20 |   605    18    19     8     7    22    56   594    11    28 |  288    264
   21 |   382    19    18    13     8    35    58   662     9    33 |  288    292
   22 |   314    26    21    12    10    23   101   449     8    31 |  288    211
   23 |   408    14    22    12    10    23    75   532     9    56 |  288    199
   24 |  3892    10    31     8     8    31    69  3201    27    37 |  288   1863
   25 |   611    25    24     8    17    16    61   223    13    40 |  288    257
   26 |   775    14    26     8    10    17   137   937    20    72 |  288    229
   27 |   407    24    24     8    14    26    73   204    16    60 |  288    180
   28 |   621    17    36    10     9    33    87  1068    15    67 |  288    304
   29 |   762    14    20     9     9    55   156   603    14    57 |  288    303
   30 |   580    23    17    11    13    18    54   429    16    40 |  288    271
   31 |  2063    29    24    14    14    43   117   466    16    41 |  288    325
   32 |   402    16    16    10    10    19    99   724    16    43 |  288    201
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    11    15     -     -     -     -     -     -    13 |  288     53
 ALRT |     -    12    13     -     5     -     -     -     -    14 |  288   7832
 AMC2 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -    22 |  288     17
 AREV |     -     -    25     8     9     -     -     -     -    20 |  288   2916
 ARTU |     -     -    10     6     5     -     -     -     -    17 |  288   6443
 ASPA |     -    16    25    10    13     -     -     -     -    39 |  288   5021
 BAKE |     -     -    13     6     6     -     -     -     -    26 |  288   2328
 BJCO |     -     -     -    11    10     -     -     -     -    57 |  288   6793
 BJFS |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2461
 BRFT |     -     -     -    14    13     -     -     -     -    34 |  288   3149
 BRST |     -    11    20     8     -     -     -     -     -     - |  288   2010
 BRUX |     -    11    14     -    10     -     -     -     -     - |  288     24
 CCJ2 |     -     -     -     -    14     -     -     -    23    26 |  285   6741
 CHAN |     -     -     X     6     5     -     -     -    10     - |  287     46
 CHPI |     -     -    25    12    19     -     -     -    21    60 |  288   4211
 CHTI |     -    14    15    11     X     -     -     -    18    62 |  288   6776
 CORD |     -    12    19     -    11     -     -     -     -    34 |  288   5011
 CUSV |     -     -    30    12     9     -     -     -     -    35 |  288   3225
 DAEJ |     -    17    23     -     -     -     -     -     -     - |  283   3338
 DGAV |     -     -    28    14    16     -     -     -    16    34 |  288   3593
 FAA1 |     -    27     -    16     -     -     -     -     -     - |  213   7685
 GLPS |     -    15     -     9     7     -     -     -    12    19 |  288   6736
 GLSV |     -    14    49     -    14     -     -     -     -     - |  284   2114
 GMSD |     -     -     -    11     9     -     -     -    15    42 |  288   4360
 GUAT |     -    13    29    10    10     -     -     -     -    18 |  252   2717
 HARB |     -    20    18    11    15     -     -     -    12    35 |  288   1420
 HERS |     -     9    13     -     X     -     -     -     -    18 |  288     10
 HYDE |     -     -    33     9    10     -     -     -     -    16 |  288   4238
 IENG |     -    10    16     -     8     -     -     -     -    19 |  288     93
 INEG |     -    10     -     -     6     -     -     -     -    16 |  288   4963
 INVK |     -    10     -     -     6     -     -     -     -    32 |  288   3628
 KELY |     -     -    12     -     6     -     -     -     6    25 |  288   7894
 KIRI |     -     -     -    12     -     -     -     -    18   147 |  288   3043
 KOKV |     -     -    32     9    13     -     -     -     -    40 |  288    137
 LHAZ |     -     -    30    12    11     -     -     -     -    18 |  288   4831
 MGUE |     -     -    19     9     -     -     -     -     8     - |  288     18
 NKLG |     -    18    19    12    14     -     -     -    11    21 |  288   5690
 NNOR |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     - |  288    300
 NRIL |     -     -    16     7     7     -     -     -    10    29 |  288   4729
 NYA1 |     -    17    14     -     8     -     -     -     -    12 |  288   4173
 OHI2 |     -    17    18     -    10     -     -     -    19    23 |  288     52
 OUS2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    22     9     8     -     -     -     -    43 |  288   6160
 PDEL |     -    13    16     -    15     -     -     -    11    33 |  288   1892
 PETS |     -     -    15     7     7     -     -     -    12    26 |  288   7146
 PIMO |     -    10    42    11    14     -     -     -    20    65 |  288   4371
 PNGM |     -     -     -    30     -     -     -     -    46    45 |  259   3102
 PTBB |     -    23    20    11    11     -     -     -     -    20 |  288     11
 QAQ1 |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     - |  285    >>>
 RESO |     -    11    17     -     7     -     -     -     -    22 |  288   8327
 REUN |     -    17    38    16     X     -     -     -     -     - |  258   3597
 RIO2 |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -     -    18     -     7     -     -     -     -    37 |  276   5345
 SEYG |     -     -     -    15     -     -     -     -    22     - |  199   4620
 SSIA |     -    10     -     -     -     -     -     -     9    37 |  288   5149
 STHL |     -    28    31    18    11     -     -     -    16    22 |  288  12746
 TASH |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     - |   89    >>>
 THTI |     -     -    27     -     -     -     -     -    18    56 |  271   7455
 THU3 |     -     -    11     -     7     -     -     -     8    12 |  288   5613
 TIXI |     -    16     -     8     8     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 TLSE |     -    13    10     -    10     -     -     -     -    32 |  288   3718
 TRO1 |     -    10    13     -    12     -     -     -    12    16 |  288   4289
 UNSA |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    24     -    12     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    15     -     -     5     -     -     -    13    20 |  283     17
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     -     6     - |  276   2723
 WAB2 |     -    13    14     -    10     -     -     -     -    18 |  288     15
 WIND |     -    17     -    13    13     -     -     -     -     - |  234    >>>
 XMIS |     -     -    31    14    16     -     -     -    16    59 |  288   5268
 YKRO |     -    18    20     -     -     -     -     -    12     - |  285  12101
 YSSK |     -     -    15     -     6     -     -     -     -    27 |  242   4994
 ZAMB |     -     -    24    12    17     -     -     -    15     - |  288  11204
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1771    18    23    11    11    30    95  1020    16    44 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.77     7.33     0.87     0.87   | 2.88e-14  7.14e-15  1.42e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     7.35     7.33     7.32     7.32   | 6.38e-14  6.82e-15  1.65e-15 |
 OHI2 |   288   286     1   288     5.48     7.33     4.53     4.53   | 4.07e-14  6.74e-15  3.13e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.35     7.33     7.32     7.32   | 3.16e-14  6.16e-15  1.54e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.35     7.33     1.40     1.40   | 2.76e-14  9.06e-15  1.98e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.17     7.33     2.50     2.50   | 4.69e-14  8.49e-15  4.55e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.27     7.33     7.32     7.32   | 3.41e-14  7.16e-15  1.69e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.74     7.33     7.32     7.32   | 4.85e-14  1.06e-14  6.99e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.35     7.33     7.32     7.32   | 3.77e-14  6.74e-15  2.68e-15 |
 G06  |   288   282     2   288     4.04     6.10     6.39     6.39   | 6.53e-14  1.77e-14  1.68e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.34     5.62     7.32     7.32   | 6.15e-14  4.31e-14  2.75e-14 |
 G25  |   288   285     1   288     7.34     4.67     7.32     7.32   | 6.65e-14  2.57e-14  3.30e-14 |
 G09  |   288   284     1   288     4.52     2.54     0.70     0.70   | 7.48e-14  2.41e-14  3.26e-14 |
 USN7 |   283   283     0   283     0.99     2.49     7.19     7.19   | 3.82e-14  5.69e-15  2.34e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.91     2.06     0.21     0.21   | 3.16e-14  7.27e-15  2.07e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     2.13     2.06     0.44     0.44   | 7.01e-14  2.50e-14  1.37e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.38     1.71     0.44     0.44   | 5.26e-14  3.15e-14  1.90e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.50     1.29     0.67     0.67   | 8.88e-13  8.21e-14  3.69e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.02     0.48     3.37     3.37   | 6.85e-14  1.80e-14  2.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.57     0.47     3.02     3.02   | 6.37e-13  6.11e-14  1.14e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.55     0.45     2.38     2.38   | 6.07e-13  6.35e-14  1.74e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.51     0.40     0.62     0.62   | 6.57e-13  6.81e-14  3.26e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.50     0.38     1.38     1.38   | 6.19e-13  6.33e-14  4.02e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.48     0.36     0.72     0.72   | 6.93e-13  7.80e-14  3.23e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.36     2.01     2.01   | 6.42e-13  7.38e-14  2.69e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.48     0.36     0.78     0.78   | 7.06e-13  6.60e-14  1.38e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.37     0.35     1.37     1.37   | 7.32e-14  2.05e-14  2.08e-14 |
 G14  |   288   287     0   288     0.47     0.35     2.06     2.06   | 6.52e-13  7.85e-14  2.04e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.34     0.25     0.25   | 6.87e-13  7.61e-14  3.44e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.43     0.30     2.63     2.63   | 7.62e-13  7.83e-14  4.11e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.66     0.28     1.46     1.46   | 6.78e-13  6.48e-14  1.25e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.27     0.21     0.47     0.47   | 7.89e-14  2.97e-14  2.19e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.11     0.20     0.46     0.46   | 5.83e-14  2.26e-14  9.54e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.69     0.19     0.46     0.46   | 6.38e-13  6.71e-14  2.78e-14 |
 CHAN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-14  9.15e-15  3.04e-15 |
 G04  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.50e-13  1.23e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  7.99e-14  4.71e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  2.25e-13  8.56e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  7.03e-14  3.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  9.00e-14  3.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  1.03e-13  1.84e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.07e-13  3.05e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.54e-13  1.81e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-13  7.72e-14  2.53e-14 |
 GLSV |   282   238    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  6.50e-13  1.73e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  1.37e-13  2.58e-14 |
 PDEL |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.59e-13  1.85e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-14  5.07e-15  1.30e-15 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-13  2.38e-13  1.36e-13 |
 BRST |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  9.65e-13  2.36e-13 |
 BAKE |   288   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.05e-12  1.85e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  6.25e-13  3.64e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.15e-21  1.58e-19  6.01e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
