
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1929   Day: 6   MJD: 57753                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     44     125    -315    881    881      0   2096   2096      0    0.00
 cod |   288     0  20644     39    -636    -148     16     15     16    122    168     70   17.84
 emr |   288     0  22578    182   -1310    -220     20     21     19    104    128     85   12.23
 esa |   288     0  22383    440   -1979    1503     11     10     12    144    213     60   24.98
 gfz |   288     0  24962    695    -462     -19     12     11     12     95    130     70   23.92
 iga |    96     0   2976      0    -175     313     31     31      0     98     98      0    0.00
 igc |   288     0   8870      0     -72     -76     96     96      0    429    429      0    0.00
 igu |    96     0   2976     47    -209     863    936    936      0   1687   1687      0    0.00
 jpl |   288     0  18357    287  512370     -99     13     10     15    100    125     68   21.03

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1439   151   -33  -284    57  -112   426  -672   164 |
    2 |   244  -196    -9   197     4    39    39  -369   -66 |
    3 |  -894    30  -222  -168    -5   -18   -89   194   309 |
    5 | -2349   -24    30  -283   275   -47   751   660    26 |
    6 |  -225  -104    -5  -101     5    71  -308   292   206 |
    7 | -1883    67   127  -226    95   -51  -246  -381    30 |
    8 |  4817  -183     8   141  -155    69   103 -1009   159 |
    9 |  -285    36  -195     3   -62   -43  -411    -8   149 |
   10 |   939    23    56  -123   -16   -89   385  3340   112 |
   11 |  3615    35   -77    53  -137   -26   -20 -4017   108 |
   12 |  -943   217   128  -228   134  -122  -474  -187  -140 |
   13 |  1707    42  -144   -12     X   -79   546  -268    63 |
   14 |   609   -92    40   145  -103    75   -90  -168     1 |
   15 | -1687  -142    92  -166   245     8   651    43   -14 |
   16 |   511  -106    68   191  -138   180    86  -305   -19 |
   17 |  -544   145     7  -262   251   -11  -105  1386  -101 |
   18 |  2804     3   102    97   -64    63   686 -1130  -104 |
   19 | -2003  -150    80   290     8    96  -225   868  -267 |
   20 |  1949  -163    23   207    36   103   448  -118  -161 |
   21 |   322  -319   178   320   -94   149   403  1055  -106 |
   22 | -1027  -401   259   417  -152   174  -171   -76  -132 |
   23 | -1049   112   -83    28   -98   -58  -642  -215    31 |
   24 |    62   247  -113  -326   255  -185  -191 -4687   -47 |
   25 |  -503   174  -202   -42    47   -66  -626   -30   -33 |
   26 |  -333   106  -106   -49   -95    26   -65  2029   138 |
   27 |  -761   144  -180   -11   -33   -57    69   336    33 |
   28 |  6160  -159   -68   262   -72   118  -460  2320   -55 |
   29 | -3561   129   108  -386   176   -93   296 -1280    86 |
   30 |   188   260  -116   -54    26    -6  -692  -307  -119 |
   31 |  -625   271    65  -320    83  -117   -66  -743    18 |
   32 |  -978     1    57  -168    24     7   -26  1132   138 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   150    89     -     -     -     -     -  -179 |
 ALRT |     -    -7   -37     -    24     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -88   129     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -     6    28   -30     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -   125    62  -128     -     -     -     - |
 ASPA |     -    92   -84     -   -27     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    24    71   -87     -     -     -     - |
 BJFS |     -     3     -     -    -2     -     -     -     - |
 BRST |     -    93   -34   -50     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -46     -     -     -    53 |
 CHAN |     -     -   -75    32    14     -     -     -     X |
 CHPI |     -     -     9    33   -60     -     -     -    25 |
 CHTI |     -    90   -16   -39   -21     -     -     -     - |
 CORD |     -   -44     3     -    32     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -   -36    73   -58     -     -     -     - |
 DAEJ |     -     8   -12     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -33   -38    21     -     -     -    39 |
 FAA1 |     -   -55     -    40     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -  -120     -    41    96     -     -     -   -53 |
 GLSV |     -    40  -128     -    33     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -94    46     X     -     -     -     1 |
 GUAT |     -     2   -88     -    43     -     -     -     - |
 HARB |     -   -11   -77    93  -134     -     -     -    96 |
 HYDE |     -     -     7    31    50     -     -     -   -98 |
 IENG |     -   -42    93     -   -16     -     -     -     - |
 INEG |     -   -60     -     -    45     -     -     -     - |
 INVK |     -   -25     -     -    19     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    -6     -     -     -     -     7 |
 ISPA |     -     -    69     0   -38     -     -     -     3 |
 KELY |     -     -     6     -    -3     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    52     -     -     -     -   -62 |
 KOKV |     -     -    36    42   -60     -     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -    24     -     -     -     -   -29 |
 LHAZ |     -     -    22   -58    47     -     -     -     - |
 MAL2 |     -    30   -77    43     X     -     -     -   -36 |
 MGUE |     -     -   -81    80     -     -     -     -   -43 |
 NIUM |     -     -     -    65     -     -     -     -   -77 |
 NKLG |     -   -26    17   147  -119     -     -     -   -28 |
 NNOR |     -     -    52   -26     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -44   -16   -26    53     -     -     -    17 |
 NYA1 |     -   109   -43     -  -104     -     -     -    50 |
 OHI2 |     -   -41   -87     -    49     -     -     -    30 |
 OUS2 |     -     -     -   -39    40     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    78   -49     9     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    80    24  -115     -     -     -    56 |
 PIMO |     -    42    30   -51   -47     -     -     -    61 |
 PNGM |     -     -     -    74     -     -     -     -   -88 |
 PTBB |     -   -77    72    24    -3     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -67     -    48     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    78     -     -   -58     -     -     -     - |
 REUN |     -    11   -49    43   -28     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -49    51     -     -     -     - |
 RIOP |     -    -5   -69     -    38     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -    23     -     -     -     -   -28 |
 SSIA |     -   -72     -   140     -     -     -     -   -98 |
 STHL |     -  -120   -60     1   109     -     -     -    12 |
 STK2 |     -     -     -    61     -     -     -     -   -73 |
 TASH |     -     -     -   -72    75     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   216     -   -71     -     -     -   -13 |
 THU3 |     -   -80   -41     -   -54     -     -     -   153 |
 TIXI |     -    25     -     X   -11     -     -     -    -8 |
 TLSE |     -    83   -27     -   -48     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    86     3     -   -66     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -     -    40     -     -     -     -   -47 |
 ULAB |     -     -     -   -67    70     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -104   109     -     -     -     - |
 URUM |     -   -12     -   -11    15     -     -     -     6 |
 USN7 |     -  -128     -     -    96     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    37    69     -   -63     -     -     -     - |
 WIND |     -   -54     -     7    34     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   121    78   -84     -     -     -   -63 |
 YELL |     -   -13     6     -    39     -     -     -   -36 |
 YKRO |     -     0   -33    19     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -    45    79     -   -74     -     -     -     - |
 ZAMB |     -     1    19    42   -53     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |   641    14    14     6     8    43    89   430    14 |  288    189
    2 |   462    13    41     9     8    31    42   609     7 |  288    222
    3 |   285    17    14    13    14    14   107   233    10 |  288    173
    5 |   500    13    20    10     5    19    95   307     9 |  288    412
    6 |   261    10    27    12     7    24   139   208     7 |  288    203
    7 |   360     8    16    11    15    37    83   409    10 |  288    254
    8 |  1493    12    13     7     8    21   106  1083     7 |  288   1547
    9 |   308    13    21     7    15    16   107   132    12 |  288    176
   10 |   606    12    11    10    11    17    75  2076    10 |  288    290
   11 |   433    14    15     8     5    22    62  2527    11 |  288    540
   12 |   568    14    22     6     9    37    50   589     9 |  288    352
   13 |   907    33    20    16     X    24   122   240    17 |  288    238
   14 |   254    11    18     7    11    31    70   409     7 |  288    176
   15 |   304    19    21    13     7    31    82   227     9 |  288    219
   16 |   610    17    26     9     8    32    47   428    13 |  288    409
   17 |   669    14    33     9    18    39    56   845    17 |  288    375
   18 |   539    19    15     7    17    29   202   518     9 |  288    288
   19 |   288    11    24     9    11    40    49   339    13 |  288    270
   20 |   374    12    12     8    12    25   103   369     8 |  288    304
   21 |  1680    13    18    18    14    28    76   752     9 |  288    390
   22 |   570    13    21    11    12    23    79   169     9 |  288    251
   23 |   289     8    31     9    13    33   154   359    12 |  288    196
   24 |  2792    18    29    13     6    31    70  2381    19 |  288   1080
   25 |   278    21    22    11     9    26    75   285     9 |  288    218
   26 |   364    11    19     9    11    61    98  1142     8 |  288    361
   27 |   396    20    12     6    10    24    74   206    11 |  288    215
   28 |  1555    12    18     9    11    30    77  2271    10 |  288    494
   29 |   611    20    25    16    17    38   134   722    13 |  288    361
   30 |   308    13    17     9    13    25   125   458    11 |  288    321
   31 |  1858    13    16    11    11    54   110   824     7 |  288    244
   32 |   838    12    21     8    10    15    50   794     8 |  288    252
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    14     9     -     -     -     -     -    14 |  288    138
 ALRT |     -    10     9     -     6     -     -     -     - |  288   8119
 AMC2 |     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288     21
 AREV |     -     -    21    13    14     -     -     -     - |  288   3610
 ARTU |     -     -    11     5     7     -     -     -     - |  288   7836
 ASPA |     -    25    35     -    22     -     -     -     - |  287   7146
 BAKE |     -     -    10     7     5     -     -     -     - |  288   2058
 BJFS |     -    12     -     -     9     -     -     -     - |  288   2527
 BRST |     -     7    11     6     -     -     -     -     - |  276   1728
 CCJ2 |     -     -     -     -    10     -     -     -    11 |  288   8858
 CHAN |     -     -    14     9     5     -     -     -     X |  286     49
 CHPI |     -     -    21    16    18     -     -     -    17 |  288   5709
 CHTI |     -    18    30    13    20     -     -     -     - |  288   4271
 CORD |     -    16    30     -    18     -     -     -     - |  287   6194
 CUSV |     -     -    13     9     9     -     -     -     - |  288   4822
 DAEJ |     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  285   3149
 DGAV |     -     -    20    11    16     -     -     -    13 |  288   5408
 FAA1 |     -    35     -    25     -     -     -     -     - |  272   6893
 GLPS |     -    12     -    11    10     -     -     -     9 |  288   5940
 GLSV |     -     8    14     -     9     -     -     -     - |  287   1820
 GMSD |     -     -    11     8     X     -     -     -     7 |  288   5215
 GUAT |     -    11    14     -    12     -     -     -     - |  288   2896
 HARB |     -    19    11    11    13     -     -     -    13 |  288    992
 HYDE |     -     -    16     9    10     -     -     -     8 |  288   3751
 IENG |     -     8    10     -     8     -     -     -     - |  288     76
 INEG |     -    12     -     -     9     -     -     -     - |  288   3935
 INVK |     -    11     -     -     8     -     -     -     - |  288   3414
 IQAL |     -     -     -    17     -     -     -     -    20 |  288   2313
 ISPA |     -     -    29    13    17     -     -     -    12 |  284  12119
 KELY |     -     -    20     -    10     -     -     -     - |  263   5966
 KIRI |     -     -     -     7     -     -     -     -     8 |  288   4903
 KOKV |     -     -    12    10    10     -     -     -     - |  288     63
 KUUJ |     -     -     -     7     -     -     -     -     8 |  288   2789
 LHAZ |     -     -    14     7     9     -     -     -     - |  288   3458
 MAL2 |     -     9    26    11     X     -     -     -    10 |   77   5282
 MGUE |     -     -    15     8     -     -     -     -    10 |  288     24
 NIUM |     -     -     -    15     -     -     -     -    18 |  288   6519
 NKLG |     -    14    34    15    17     -     -     -    13 |  288   6797
 NNOR |     -     -    14     7     -     -     -     -     - |  288    272
 NRIL |     -    11    18     7    10     -     -     -    30 |  288   8357
 NYA1 |     -    11     8     -     6     -     -     -     7 |  288   4910
 OHI2 |     -    14    29     -    11     -     -     -    15 |  288     92
 OUS2 |     -     -     -    13    14     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    16     6     9     -     -     -     - |  288   5672
 PETS |     -     -     8    10     8     -     -     -     9 |  288   7936
 PIMO |     -    28    29    22    24     -     -     -    26 |  288   4636
 PNGM |     -     -     -    27     -     -     -     -    32 |  288   8367
 PTBB |     -    12    13     8     8     -     -     -     - |  288     12
 QAQ1 |     -     7     -     5     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -     8     -     -     6     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    27    22    14    15     -     -     -     - |  276   3951
 RIO2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    13    16     -    11     -     -     -     - |  288   6116
 SEYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8 |  276   3581
 SSIA |     -    12     -    11     -     -     -     -     8 |  288   5031
 STHL |     -    41    27    27    12     -     -     -    23 |  288  14122
 STK2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     7 |  276   3915
 TASH |     -     -     -     8     8     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -    47     -    23     -     -     -    22 |  288   7651
 THU3 |     -     8    12     -     7     -     -     -    11 |  288   5065
 TIXI |     -    18     -     X    16     -     -     -    15 |  288    >>>
 TLSE |     -    12     9     -     9     -     -     -     - |  288   3730
 TRO1 |     -    18    15     -    14     -     -     -     - |  288   4824
 TUVA |     -     -     -    30     -     -     -     -    35 |  169   5611
 ULAB |     -     -     -     9    10     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    12    13     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    31     -    14     7     -     -     -    11 |  288    >>>
 USN7 |     -    17     -     -    13     -     -     -     - |  198     21
 WAB2 |     -     9     7     -     8     -     -     -     - |  288     13
 WIND |     -    19     -    15    15     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    38    11    22     -     -     -    13 |  288   5311
 YELL |     -     7    11     -     7     -     -     -     8 |  288     44
 YKRO |     -    11    16     9     -     -     -     -     - |  276  12823
 YSSK |     -    12     9     -     7     -     -     -     - |  288   6883
 ZAMB |     -    19    31    14    15     -     -     -     - |  288  10693
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   881    16    20    12    12    31    97   937    14 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.97     7.63     0.99     0.99   | 2.44e-14  4.55e-15  3.28e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     7.60     7.63     7.63     7.63   | 3.91e-14  5.23e-15  2.96e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     5.59     7.63     4.99     4.99   | 5.98e-14  9.22e-15  5.83e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.36     7.63     7.63     7.63   | 3.39e-14  6.50e-15  1.04e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.60     7.63     1.47     1.47   | 2.91e-14  6.63e-15  1.91e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     7.60     7.63     7.63     7.63   | 3.13e-14  5.51e-15  2.12e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.64     7.63     2.40     2.40   | 4.45e-14  1.02e-14  5.90e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     4.41     7.63     7.63     7.63   | 3.20e-14  7.34e-15  5.59e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.11     7.63     7.63     7.63   | 3.16e-14  6.50e-15  1.66e-15 |
 G06  |   288   286     1   288     3.84     5.46     6.51     6.51   | 5.83e-14  1.63e-14  2.73e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     7.59     5.19     7.63     7.63   | 6.31e-14  4.24e-14  2.75e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.59     4.20     7.63     7.63   | 5.50e-14  2.65e-14  1.92e-14 |
 CHAN |   286   286     0   286     1.10     3.02     0.56     0.56   | 7.32e-14  1.30e-14  3.95e-15 |
 G09  |   288   281     3   288     4.36     2.28     0.71     0.71   | 7.15e-14  3.02e-14  2.53e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     2.19     1.95     0.48     0.48   | 6.93e-14  2.60e-14  5.49e-15 |
 USN7 |   198   198     0   198     0.73     1.95     5.19     5.19   | 4.80e-14  8.94e-15         - |
 G27  |   288   288     0   288     5.19     1.55     0.45     0.45   | 5.37e-14  2.09e-14  3.14e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     1.16     0.68     0.68   | 7.67e-13  7.91e-14  3.87e-14 |
 G01  |   288   287     1   288     1.18     0.47     3.63     3.63   | 1.06e-13  3.50e-14  1.69e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.54     0.43     3.35     3.35   | 5.40e-13  6.16e-14  1.42e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.48     0.35     0.62     0.62   | 5.96e-13  6.93e-14  2.37e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.47     0.34     1.42     1.42   | 5.91e-13  6.29e-14  5.92e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.64     0.33     1.43     1.43   | 6.99e-14  1.50e-14  1.90e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.46     0.32     2.12     2.12   | 6.53e-13  7.55e-14  2.41e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.46     0.32     0.72     0.72   | 6.89e-13  7.78e-14  2.89e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.44     0.31     0.78     0.78   | 6.12e-13  5.92e-14  1.54e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.44     0.31     1.96     1.96   | 7.02e-13  6.56e-14  1.26e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.44     0.30     0.25     0.25   | 7.28e-13  6.88e-14  4.54e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.27     2.91     2.91   | 6.97e-13  7.10e-14  3.84e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.63     0.26     1.51     1.51   | 5.68e-13  6.81e-14  2.89e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.49     0.21     0.51     0.51   | 8.81e-14  3.22e-14  2.80e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.31     0.20     0.51     0.51   | 6.67e-14  2.24e-14  1.64e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.66     0.17     0.46     0.46   | 5.88e-13  5.56e-14  1.73e-14 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.93e-13  6.75e-14  2.05e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  8.67e-14  5.08e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  1.94e-13  1.02e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  8.82e-14  1.80e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  8.07e-14  4.58e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.14e-13  1.01e-13  3.62e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  1.23e-13  3.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.10e-13  1.28e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  8.45e-14  2.13e-14 |
 GLSV |   287   243    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  8.45e-13  1.56e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.30e-13  2.23e-14 |
 REUN |   276   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  1.12e-12  3.74e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.03e-14  5.77e-15  1.79e-15 |
 DAEJ |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-13  3.19e-13  3.75e-14 |
 BRST |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   265    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  8.75e-13  1.67e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  7.86e-13  4.19e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.43e-22  6.83e-20  2.49e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
