
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2219   Day: 6   MJD: 59783                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      0      17      -2    949    949      0   1712   1712      0    0.00
 cod |   288     0  29887    259    -580     -13     12     16     11    124    148    112   17.65
 emr |   288     0  27109    953   -2706     915     19     17     19    191    122    220   12.16
 esa |   288     0  35520     33   -1403    1113     12     14     12     97     93     98   19.24
 gfz |   288     0  35030    263     311    -384     10      8     11    106     84    113   26.34
 iga |    96     0   3072      0      18      -3     25     25      0     81     81      0    0.00
 igc |   288     0   8928      0     -61     223     84     84      0    469    469      0    0.00
 igu |    96     0   2976      3      32     -36   1000   1000      0   1905   1905      0    0.00
 jpl |   288     0  27795     88   78655     589     11      9     11     94     79    100   24.61
 ngs |    96     0   3072      4       6      -4    813    813      0   1599   1599      0    0.00
 usn |   288     0  21080    289   -1851     482    120    133    110    234    196    258    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   267   109    88    -6   -75    75    81  1327   -37   456    31 |
    2 |  1269  -138   108    51    28    64   238    29   -25   534     - |
    3 |  2686   170    34  -119   -51   -64  -551 -1549     9  3113   203 |
    4 | -2798  -146  -215    97    40  -180  -256     -    92 -2836  -223 |
    5 |  -275  -130   159   -83    74    98  -265   641     1  -131   108 |
    6 |   242   182    98    57   -39    22  -640 -1823  -182   238  -148 |
    7 |  1051   -62   124   -15    25    65   507 -1758   -32   973    79 |
    8 |  3647   181   -14     3   -80    -1  -643  5664   -40  2974   -88 |
    9 |   304     1   -46    65    42   -93  -151   743   -74   423  -100 |
   10 |  -193   189    10   -99  -204   -48  -305  1623   155  -202   204 |
   11 | -1989   -12  -115   216   -96   -54  -552 -1973    -1 -2030  -256 |
   12 |  -239   -40    95     5   -31    87   493    17    10   -26    27 |
   13 |   299   117     1    62   -51   -54   -48  -787   -79   192   -75 |
   14 | -2350    60  -112    36    55  -119   144  1713   -74 -2426  -193 |
   15 |   180  -186   167   -78   -23    78    -5  -250   137   245   169 |
   16 |   337   -43   149   -72    -8    83   641  1292    22   246   103 |
   17 |   202   101   186  -160    44    81   405   418   -86   348   162 |
   18 | -2730  -148   -58     7    44  -110  -523  -526    82 -2581     - |
   19 |   744   -57   165  -114    41    26   455  1437     5   557   172 |
   20 |   337  -103   144   -66    48    36  -239   539     3   -68   119 |
   21 |   298  -197   157   -19    32   103   196  1474    45   213   107 |
   22 |   478   -60     5    -8   -10   -41    99    95    57   294   -12 |
   23 | -3039  -147   -84    50    46  -108  -638   589    58 -3011  -130 |
   24 |    43   202   167  -107  -123    24   230 -1583   -13   364    66 |
   25 |    51   239   159  -149  -217    45   175   181   100   220   149 |
   26 |   513   238    89   -90  -142   -54   505   328     7   643   -36 |
   27 |  1178   214   158  -145  -104    57   -60 -2854    -7  1272    91 |
   28 |  -315  -141    48    10    65    46     - -2741     -    -8   -30 |
   29 |  -215   -64   138  -133    -2    49   440 -1359    84  -716   227 |
   30 |  1103   235   100   -34   -42     3   238   638  -146  1213   141 |
   31 | -1595   172    28  -105  -128   -24   434  -530    83 -1004   -47 |
   32 |   494    52   -74    85   -46  -104  -414  -852   -19   645  -175 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -     -  -205 |
 ALGO |     -    26   139    73  -135     -     -     -     -     -   186 |
 AREG |     -    -2   -35    23     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     X    24     -     X     -     -     -   -12     -   186 |
 ARUC |     -     -     -   -57     -     -     -     -    44     -  -203 |
 ASCG |     -     -     -    44    88     -     -     -  -129     -     - |
 BADG |     -     -   -10   -10   -27     -     -     -    41     -    -3 |
 BAKE |     -     -     -    27     -     -     -     -   -21     -    -2 |
 BOGT |     -     -     -   -41     -     -     -     -    32     -  -153 |
 BOR1 |     -   293  -425     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -82   134     -     -     -   -79     -  -699 |
 BRUX |     -   -89    29     -    46     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -42    37     -     -     -    -9     -     7 |
 CAS1 |     -    70     -   -19   -33     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    -7   170     -     -     -  -177     -     - |
 CEBR |     -     -    19   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    72     -     -     -     -   -56     -     - |
 CHAN |     -     -    85     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -5    37     -     -     -   -36     -  -108 |
 CHUR |     -     -    74     -   -34     -     -     -     -     -    79 |
 COCO |     -  -154     -   179     -     -     -     -   -30     -     - |
 CPVG |     -     -     -   106    -6     -     -     -   -76     -     - |
 CRO1 |     -     -    49     -     4     -     -     -   -29     -     6 |
 CUSV |     -     -     -   -39    59     -     -     -   -33     -  -151 |
 CZTG |     -     -     -    42    83     -     -     -  -122     -     - |
 DAEJ |     -   -25     X     -    17     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -67     -     -     -     -     -     -    48     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    25   -19     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     8     -   106  -177     -     -     -   101     -    91 |
 DJIG |     -     -     -    17   -17     -     -     -     5     -     - |
 DRAO |     -   207   263     -  -260     -     -     -     -     -    34 |
 DYNG |     -   -86     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -86     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -    11    -8     -     -     -     -     -   217 |
 FLRS |     -     -     -    36     -     -     -     -   -28     -     - |
 GAMB |     -     -     -   -51   143     -     -     -  -117     -     - |
 GLPS |     -     -     -    63  -104     -     -     -    62     -     X |
 GODE |     -     6    54     -   -34     -     -     -     6     -    60 |
 GODZ |     -     -    12    -7     -     -     -     -     -     -    25 |
 GOL2 |     -     -     6    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -28    41     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 GOPE |     -   368  -534     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    -2     0     -     -     -     1     -   142 |
 HARB |     -   -49    38     -     -     -     -     -    16     -     - |
 HOB2 |     -   274   406  -523  -369     -     -     -   406     -     - |
 HOFN |     -     -     -    26     -     -     -     -   -20     -     - |
 HRAG |     -   -34    49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   142     -   -66     -     -     -     -     -   501 |
 IENG |     -   -40    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     -     -     -   -80    59     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -   107   -78     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -    81     -     -     -   -86     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -10   -28     -     -     -    38     -     - |
 KIRU |     -  -102    39    -1    51     -     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -     -   -28    21     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   131     -  -135     -     -     -    79     -    60 |
 KOKV |     -     -    55    12   -34     -     -     -     -     -   -34 |
 KOUG |     -   -17    25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -13    84    56   -82     -     -     -    18     -     - |
 KRGG |     -   -10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 KZN2 |     -     -     -   -65    47     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -17    12     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -521   330     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -80    59     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -171     -    25    96     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -  -107  -166   171     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -89     -    61    15     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -132     4   102    12     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -   -99     -    -6    71     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    20    71     -     -     -   -92     -     - |
 MCIL |     -     -  -549     -   253     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     3     -    -3     -     -     -     -     -     -    30 |
 MDO1 |     -   -27     -    25     -     -     -     -     -     -   -28 |
 MGUE |     -   -35   -30    51     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -81     -     -    82     -     -     -   -29     -  -179 |
 NIST |     -    -5     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -55     -     9    12     -     -     -    20     -     - |
 NLIB |     -     -   113     -   -52     -     -     -     -     -  -150 |
 NNOR |     -     -   -21   -52     -     -     -     -    51     -     - |
 NOT1 |     -     -  -326   206     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -80   -74     -    86     -     -     -     -     -     2 |
 NYA2 |     -   161     -     -  -108     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    29   -21     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -  -362     -     -     -     -     -   179     -     - |
 ONS1 |     -   301  -437     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -101   -44     -    88     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -51     -    18   -21     -     -     -    46     -     - |
 OWMG |     -     -     -    71     -     -     -     -   -56     -     - |
 PERT |     -     -     -    -6     5     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    61     -   -28     -     -     -     -     -   -76 |
 POTS |     -   -51     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -54    78     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -     8     -     -     -     -    -7     -     - |
 QAQ1 |     -    88     -   123  -145     -     -     -     -     -   229 |
 RABT |     -    17     -     -     -     -     -     -   -12     -     - |
 REDU |     -     -    63   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    52   -38     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -   101     -     -     -     -     -     -   -72     -     - |
 RIO2 |     -   207     -   155  -252     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -     2   126     -     -     -  -136     -     - |
 SANT |     -    71     -     -    -7     -     -     -   -43     -   338 |
 SCH2 |     -  -102     -    41     -     -     -     -    51     -    80 |
 SCOR |     -     -   245    59  -154     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -97   152     -     -     -   -86     -     - |
 SEYG |     -   -59     -    45    -6     -     -     -    14     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -130    95     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -53    77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    51     -     -     -     -   -40     -  -595 |
 STHL |     -   -51     -   -14   128     -     -     -   -91     -   128 |
 STJO |     -  -147     -     -    12     -     -     -    92     -   126 |
 STK2 |     -     -  -526     -   263     -     -     -   -25     -     - |
 SUTH |     -     6     -     -  -126     -     -     -   130     -   200 |
 SUWN |     -     -  -574     -     -     -     -     -   284     -     - |
 SVTL |     -     -   109    34     -     -     -     -   -90     -     - |
 SYDN |     -   -61    88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    24     X    75    26     -     -     -  -101     -     - |
 TASH |     -     -   181     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -   -28    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   180     -     -     -  -192     -  -703 |
 THU2 |     -     -     -    -2    17     -     -     -   -17     -   -16 |
 TID1 |     -   -36    52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    98   -41   -17     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -  -130   -53     -     -     -   158     -     - |
 TOW2 |     -     2     -    91   -91     -     -     -    25     -     - |
 TUVA |     -  -107     -    34    59     -     -     -   -14     -     - |
 TWTF |     -     2    94     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   130  -222     -     -     -   135     -     - |
 URUM |     -   -34     -  -200   169     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    16   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -   -99     -   -28   117     -     -     -   -32     -     - |
 WAB2 |     -   -50    73     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 WARK |     -     -  -483   150   122     -     -     -    -9     -     - |
 WHIT |     -    28     -    -6     -     -     -     -   -15     -    -7 |
 WILL |     -    -2     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -165     -   -99   182     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -188     X  -160   237     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -343     -     -     -     -     -   169     -     - |
 YEL2 |     -   -98     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -26   -21     -    27     -     -     -     -     -  -212 |
 YKRO |     -   -89     -    31    -3     -     -     -    45     -   121 |
 ZAMB |     -   -53     -    14   113     -     -     -   -94     -    77 |
 ZECK |     -    44   -17     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   230    12    18    14     8    17    86   554     8   242    84 |  288    231
    2 |  1545    10    15    15     9    23    84   225    10  1316     - |  288    178
    3 |  2570    20    14    14    10    20   111  1168     9  2202   142 |  288    917
    4 |   521    25    16    14     8    25    81     -     7   468   147 |  288    135
    5 |   776    17     9     8     7    26    73   704     9   831    85 |  288    528
    6 |   450    14    19    13     8    26    84  1150    10   395    76 |  288    268
    7 |   353    11    24    18    12    17   113   728    10   512   151 |  288    320
    8 |  2679    15    22    14     7    41   116  3512    10  2023    96 |  288   1852
    9 |   297    19    15    12     9    26    70   641     6   317   153 |  288    288
   10 |   740    20    18    13     8    31    86   769    11   966   130 |  288    306
   11 |   572    11    15    15     7    28    89  1218    11   503   190 |  288    276
   12 |   420    18    17    14     8    33    79   232     9   396   150 |  288    345
   13 |   363    15    20    18    15    13    63   370    10   301   133 |  288    297
   14 |   433    21    20    17     7    25    91  1160    10   382   102 |  288    164
   15 |   545    14    20     9    11    25    57   292     7   476    98 |  288    325
   16 |   452    19    14    12     8    28    62   657    10   442   166 |  288    402
   17 |   309    14    17    12     7    28    98   372     8   338    92 |  288    336
   18 |   307    20    20    17    10    30    77   408     7   350     - |  288    170
   19 |   432    19    14    16     8    28    86   438    10   526   134 |  288    309
   20 |   824    14    13    13     9    18    81   556     8   625   113 |  288    337
   21 |   669    12    15    15    11    22    78   681     8   648    94 |  288    404
   22 |   440    12    20     9     6    12    62   195    10   398   220 |  288    173
   23 |   440    20    15    18     7    28    86   443    10   389   192 |  288    189
   24 |   301    15    20    17    11    13    59  1053     7   484    88 |  288    192
   25 |   252    13    18    15     8    18    71   118    10   319    91 |  288    154
   26 |   549    18    19    11     9    11    62   187    10   385   144 |  288    125
   27 |   296    14    13    16     7    47    69  1891    10   356   131 |  288    379
   28 |   397    17    23    13    13    22     -  1880     -   353    90 |  288    324
   29 |  2300    20    16    16     8    35    97   717     8  1818   119 |  288    279
   30 |   551     9    25    15     7    13   113   489     6   445   181 |  288    176
   31 |  1216    16    15    12     7    16    81   347    10  1165   105 |  288    180
   32 |   338    13    24    13     6    21    98   397     9   357   143 |  288    177
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -    52 |  288    640
 ALGO |     -    17    21    15    16     -     -     -     -     -    74 |  288     57
 AREG |     -     9    16     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  19309
 AREQ |     -     X    24     -     X     -     -     -    12     -    82 |  259    >>>
 ARUC |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -    94 |  276   3069
 ASCG |     -     -     -    10    11     -     -     -    12     -     - |  288   6111
 BADG |     -     -    25    15    12     -     -     -    15     -    64 |  288     36
 BAKE |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -   129 |  288   3936
 BOGT |     -     -     -    12     -     -     -     -     9     -   119 |  288   8441
 BOR1 |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 BRFT |     -     -     -     9     9     -     -     -     7     -   144 |  288   2147
 BRUX |     -     9    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BSHM |     -     -     -    11     8     -     -     -    10     -   161 |  288   2497
 CAS1 |     -     9     -    10     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    10    11     -     -     -    12     -     - |  288   3523
 CEBR |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CEDU |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   3872
 CHAN |     -     -    19     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     69
 CHPI |     -     -     -     7     8     -     -     -     8     -    69 |  288   8513
 CHUR |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -    78 |  286   3677
 COCO |     -    12     -    13     -     -     -     -    13     -     - |  288   5907
 CPVG |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -     - |  288  15777
 CRO1 |     -     -    22     -    17     -     -     -    13     -    66 |  288     43
 CUSV |     -     -     -    14     9     -     -     -    11     -    63 |  288  11803
 CZTG |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -     - |  288  12135
 DAEJ |     -    24     X     -    16     -     -     -     -     -     - |  256   2024
 DARW |     -    13     -     -     -     -     -     -    10     -     - |  288   3686
 DAV1 |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -     - |  288   3124
 DGAR |     -    10     -    15    13     -     -     -    13     -    54 |  288   1924
 DJIG |     -     -     -    10    11     -     -     -    10     -     - |  288   3425
 DRAO |     -    11    18     -     9     -     -     -     -     -   204 |  288     53
 DYNG |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3213
 FAA1 |     -    15     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287  12062
 FAIR |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     -   151 |  288   1908
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   2035
 GAMB |     -     -     -    14    13     -     -     -    11     -     - |  288   5857
 GLPS |     -     -     -     9     7     -     -     -     7     -     X |  288   1729
 GODE |     -    16    19     -    17     -     -     -    13     -    81 |  288    433
 GODZ |     -     -    22    14     -     -     -     -     -     -   120 |  287   8053
 GOL2 |     -     -    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    108
 GOLD |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    66 |  288     84
 GOPE |     -    12    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    630
 GUAM |     -     -     -    16    17     -     -     -    19     -    71 |  288   2321
 HARB |     -    10    15     -     -     -     -     -     9     -     - |  288   1760
 HOB2 |     -    11    15    11     9     -     -     -     9     -     - |  288     27
 HOFN |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   2354
 HRAG |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 HRAO |     -     -    16     -     7     -     -     -     -     -   206 |  288    241
 IENG |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 JFNG |     -     -     -    22    16     -     -     -     -     -     - |  284   2768
 KAT1 |     -     -     -     6     4     -     -     -     -     -     - |  288   3918
 KERG |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288  13040
 KIRI |     -     -     -    17    15     -     -     -    13     -     - |  288   5935
 KIRU |     -     7    12     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   2261
 KITG |     -     -     -     7     5     -     -     -     -     -     - |  288   3169
 KOKB |     -     -    26     -    12     -     -     -     9     -    37 |  288     86
 KOKV |     -     -    33    14    14     -     -     -     -     -   109 |  288     37
 KOUG |     -    14    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1101
 KOUR |     -    16    39    17    20     -     -     -    13     -     - |  288     38
 KRGG |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  12555
 KZN2 |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     -     - |  288   4545
 LAUT |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  288   3334
 LCK4 |     -     -    27    17     -     -     -     -     -     -     - |  261   2098
 LPGS |     -     -     -    13     9     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAC1 |     -     9     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   2576
 MADR |     -     -    17    12     9     -     -     -     -     -     - |  288     70
 MAL2 |     -    15     -    14    11     -     -     -     -     -     - |  288  16728
 MAS1 |     -    16    27    15    14     -     -     -     -     -     - |  288   3535
 MAYG |     -    12     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288   6617
 MBAR |     -     -     -     7    10     -     -     -    11     -     - |  288   6229
 MCIL |     -     -    20     -     9     -     -     -     -     -     - |  267   7251
 MCM4 |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -    57 |  288   4502
 MDO1 |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -   146 |  288   1302
 MGUE |     -     9    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 MKEA |     -     9     -     -     8     -     -     -     7     -    47 |  288     48
 NIST |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -     9     -     9    11     -     -     -    14     -     - |  288   3893
 NLIB |     -     -    27     -    12     -     -     -     -     -    86 |  279     48
 NNOR |     -     -    22    17     -     -     -     -    12     -     - |  288     54
 NOT1 |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 NRC1 |     -    17    20     -    14     -     -     -     -     -    63 |  288     50
 NYA2 |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    771
 OHI2 |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -     - |  288    153
 OHI3 |     -     -    16     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    144
 ONS1 |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1066
 ONSA |     -    13    22     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     -     7     -     6     7     -     -     -    10     -     - |  288   2407
 OWMG |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -     - |  288   4701
 PERT |     -     -     -    14    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -   253 |  286     29
 POTS |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     59
 PTGG |     -     -     -    12     -     -     -     -     9     -     - |  288   6115
 QAQ1 |     -     6     -     7     6     -     -     -     -     -    97 |  288  94557
 RABT |     -     9     -     -     -     -     -     -     6     -     - |  288   5498
 REDU |     -     -    20    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2011
 REUN |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -     - |  288   4446
 RGDG |     -     7     -     -     -     -     -     -     5     -     - |  288   3797
 RIO2 |     -     7     -     9     7     -     -     -     -     -     - |  288   8206
 SAMO |     -     -     -    26    30     -     -     -    15     -     - |  288   7892
 SANT |     -     7     -     -     8     -     -     -     8     -    69 |  288   2390
 SCH2 |     -    14     -    16     -     -     -     -    15     -   148 |  288   4037
 SCOR |     -     -    10     8     5     -     -     -     -     -     - |  288   2167
 SCUB |     -     -     -    16    18     -     -     -    16     -     - |  287   5730
 SEYG |     -     8     -     9     9     -     -     -    10     -     - |  288   4302
 SGOC |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -    49 |  288   4886
 STHL |     -    10     -     9    10     -     -     -     7     -   156 |  288   5883
 STJO |     -    14     -     -    15     -     -     -    13     -    49 |  288     36
 STK2 |     -     -    28     -    10     -     -     -    13     -     - |  288   4082
 SUTH |     -    11     -     -    12     -     -     -    11     -    91 |  288   1950
 SUWN |     -     -    26     -     -     -     -     -    13     -     - |  198   2055
 SVTL |     -     -    28    40     -     -     -     -    43     -     - |  284    107
 SYDN |     -    11    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    958
 SYOG |     -     8     X     8     8     -     -     -     8     -     - |  288   3885
 TASH |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  287   5771
 THTG |     -    15    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    798
 THTI |     -     -     -     -    15     -     -     -    16     -    74 |  288   8911
 THU2 |     -     -     -     8     5     -     -     -     6     -   104 |  288   2248
 TID1 |     -    10    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 TIDB |     -     -    16     7     7     -     -     -     -     -     - |  288     34
 TONG |     -     -     -    18    16     -     -     -    17     -     - |  288   2570
 TOW2 |     -     9     -     7     8     -     -     -     7     -     - |  288   3259
 TUVA |     -    15     -    15    15     -     -     -    11     -     - |  288   7174
 TWTF |     -    12    18     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     45
 UNSA |     -     -     -    10    11     -     -     -    11     -     - |  288   8688
 URUM |     -    11     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1789
 VOIM |     -     8     -     9     8     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    15    22     -     -     -     -     -     -     -   186 |  288  38530
 WARK |     -     -    22    12    14     -     -     -    12     -     - |  288   4310
 WHIT |     -     7     -     6     -     -     -     -     5     -   107 |  288 115397
 WILL |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1508
 WIND |     -     6     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -    14     X    15    12     -     -     -     -     -     - |  288   5130
 WUHN |     -     -    29     -     -     -     -     -    14     -     - |  287   3226
 YEL2 |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 YELL |     -    12    21     -     9     -     -     -     -     -    83 |  288     21
 YKRO |     -    12     -    10    11     -     -     -    13     -    72 |  288   5965
 ZAMB |     -     8     -    10    10     -     -     -    10     -    42 |  288   7070
 ZECK |     -    14    28     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     42
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   950    13    19    13    10    25    84  1001    11   813   121 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MKEA |   288   285     1   288     3.64     4.62     1.09     1.09   | 4.61e-14  6.07e-15  6.22e-15 |
 NIST |   288   287     0   288     3.19     4.62     4.60     4.60   | 2.75e-14  1.15e-14  1.15e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.33     4.62     0.76     0.76   | 1.96e-14  4.25e-15  1.26e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.37     4.62     4.60     4.60   | 2.93e-14  1.23e-14  5.43e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.57     4.62     0.52     0.52   | 1.98e-14  6.15e-15  1.74e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.54     4.62     4.60     4.60   | 2.69e-14  6.88e-15  2.29e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.60     4.62     4.60     4.60   | 5.25e-14  7.97e-15  5.26e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.97     4.62     4.60     4.60   | 2.56e-14  9.90e-15  1.86e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.67     4.62     3.22     3.22   | 3.18e-14  7.24e-15  4.27e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     4.09     4.62     2.83     2.83   | 3.55e-14  6.75e-15  1.64e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.72     4.62     1.08     1.08   | 3.08e-14  8.90e-15  2.65e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     4.25     4.62     4.16     4.16   | 1.96e-14  4.55e-15  2.03e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     4.10     4.62     1.89     1.89   | 2.89e-14  7.24e-15  3.48e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.24     4.61     0.89     0.89   | 5.15e-14  1.61e-14  3.59e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     2.16     4.61     2.39     2.39   | 6.25e-14  6.70e-15  8.35e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.06     4.60     3.01     3.01   | 5.99e-14  1.02e-14  3.87e-15 |
 PIE1 |   286   286     0   286     3.78     4.59     3.21     3.21   | 3.43e-14  1.11e-14  2.75e-15 |
 NLIB |   279   276     1   279     2.18     4.43     2.66     2.66   | 1.03e-13  5.44e-14  2.95e-14 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.57     2.84     0.28     0.28   | 3.42e-14  6.97e-15  2.93e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.54     2.73     4.45     4.45   | 8.35e-14  1.32e-14  4.80e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.42     2.31     1.85     1.85   | 2.79e-14  8.41e-15  1.87e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.23     1.75     0.59     0.59   | 9.01e-14  1.59e-14  7.35e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.09     1.37     0.07     0.07   | 9.87e-14  1.03e-14  2.08e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.57     0.74     4.60     4.60   | 5.41e-14  1.52e-14  1.74e-14 |
 NRC1 |   288   288     1   288     0.73     0.62     1.13     1.13   | 7.43e-14  2.06e-14  4.94e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.67     0.53     4.60     4.60   | 5.43e-14  1.75e-14  2.87e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.55     0.48     4.60     4.60   | 7.14e-14  1.76e-14  1.58e-14 |
 SVTL |   284   284     0   284     0.62     0.44     0.47     0.47   | 7.31e-14  2.11e-14  1.25e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.61     0.43     2.18     2.18   | 2.93e-14  5.28e-15  7.98e-15 |
 G26  |   288   287     0   288     4.56     0.40     4.60     4.60   | 6.23e-14  2.00e-14  1.23e-14 |
 G24  |   288   284     2   288     1.70     0.36     0.99     0.99   | 6.52e-14  1.96e-14  9.22e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     4.56     0.30     4.60     4.60   | 6.30e-14  2.61e-14  3.92e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.51     0.30     0.16     0.16   | 5.90e-14  2.36e-14  3.31e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.97     0.29     0.70     0.70   | 6.11e-14  1.37e-14  1.79e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.92     0.24     1.13     1.13   | 7.49e-14  1.70e-14  3.62e-14 |
 G27  |   288   281     3   288     2.42     0.21     0.47     0.47   | 5.78e-14  3.32e-14  2.05e-14 |
 KOKV |   288   267    14     8     0.05     0.09     0.07     0.07   | 1.52e-13  1.40e-14  1.85e-15 |
 KOKB |   288   280     9     8     0.05     0.09     0.02     0.02   | 1.11e-13  1.67e-14  6.18e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.10     0.10   | 3.63e-13  1.14e-13  4.64e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.18     0.18   | 6.19e-14  2.00e-14  2.04e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.04     2.11     2.11   | 5.45e-13  6.17e-14  1.04e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.23     1.23   | 6.57e-13  6.20e-14  2.02e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.37     0.37   | 6.01e-13  5.74e-14  1.63e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.82     0.82   | 6.32e-13  7.22e-14  4.15e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.03     1.23     1.23   | 5.98e-13  6.73e-14  4.08e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.15     0.15   | 6.99e-13  7.35e-14  3.06e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.42     0.42   | 6.81e-13  6.87e-14  4.10e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.03     1.86     1.86   | 7.75e-13  7.32e-14  4.11e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.19     0.03     0.50     0.50   | 7.03e-13  7.85e-14  2.72e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.84     0.84   | 5.88e-14  2.00e-14  1.68e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.16     0.02     0.43     0.43   | 6.67e-14  2.59e-14  1.59e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.89     0.02     0.48     0.48   | 5.64e-14  1.84e-14  1.08e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.49     0.02     0.48     0.48   | 6.49e-14  2.13e-14  2.35e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.38     0.02     0.26     0.26   | 1.05e-13  3.30e-14  3.93e-14 |
 G13  |   288   279     4   288     0.25     0.01     0.24     0.24   | 7.73e-13  1.15e-13  2.03e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.02     0.02   | 6.57e-13  7.16e-14  1.48e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-14  3.21e-14  6.03e-14 |
 ALGO |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-14  1.38e-14  5.38e-15 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  1.55e-14  4.75e-15 |
 CEDU |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  4.97e-13  4.31e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   286   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  9.82e-13  2.15e-13 |
 CRO1 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-14  2.05e-14  4.33e-15 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  5.29e-13  4.20e-13 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  6.52e-13  1.31e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-14  9.10e-15  1.79e-15 |
 FAIR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  7.07e-13  1.06e-13 |
 G03  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-14  2.26e-14  3.94e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  9.83e-14  6.60e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-14  2.24e-14  1.64e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.42e-13  1.77e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  9.33e-14  3.58e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  9.26e-14  4.38e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.04e-13  4.33e-14 |
 GLPS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  6.40e-13  1.91e-13 |
 GODE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  1.21e-14  1.07e-14 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  3.46e-13  3.16e-13 |
 MAC1 |    73    29    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-11  5.44e-12         - |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.28e-13  9.38e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  1.59e-14  2.29e-15 |
 SUTH |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  8.37e-13  2.00e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.72e-13  1.09e-13 |
 WILL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  3.30e-13  2.02e-13 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-14  5.76e-15  1.22e-15 |
 COCO |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  6.38e-13  6.70e-13 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-14  1.15e-14  4.29e-15 |
 SUWN |   198   192     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  1.02e-12         - |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 DAEJ |   256   245     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  8.34e-13  1.07e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-14  1.30e-14  4.80e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-13  6.27e-13  1.34e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OUS2 |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  3.08e-13  7.87e-14 |
 THU2 |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  9.55e-13  1.71e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288   258    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  9.09e-13  1.61e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  2.92e-13  8.57e-14 |
 FLRS |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  9.71e-13  1.81e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-14  5.25e-15  1.40e-15 |
 TASH |   287   260    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  8.06e-13  5.83e-13 |
 NYA2 |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  2.97e-13  5.79e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-13  3.18e-13  1.78e-13 |
 WARK |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  9.12e-13  1.68e-13 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  7.49e-13  1.64e-13 |
 JFNG |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-13  4.58e-13  1.10e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  4.04e-13  1.21e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  6.41e-13  4.80e-13 |
 THTG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-13  3.07e-13  6.69e-14 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  9.74e-15  3.57e-15 |
 LCK4 |   261   258     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  6.86e-13  2.38e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.96e-21  3.01e-19  6.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GUAM      GUAM      CHPI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
