
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 0881   Day: 1   MJD: 50412                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 co1 |    96     0   2383      0    8105  -11683  74624  74624      0  75849  75849      0    0.00
 em1 |   288     0  17637     62   72214   18796     28     34     23    308    473     81   26.73
 es1 |   288     0  29792   1914      23   -8588     43     61     37    252    422    175   14.65
 gf1 |   288     0  28427   1240   15164  -16283     37     44     34    263    475    116   19.68
 igf |    96     0   2383      0    8196  -12091    417    417      0    981    981      0    0.00
 jp1 |   288     0  24622     26  -12079  -23256     18     25     15    258    460     86   38.94
 ng1 |    96     0   2383      0   14227  -17669  76665  76665      0  78456  78456      0    0.00
 pd1 |    96     0   2383      0    8071  -11680  74584  74584      0  75806  75806      0    0.00
 si1 |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00
 ul1 |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   co1   em1   es1   gf1   igf   jp1   ng1   pd1   si1   ul1 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   772    -6  -236     0   523    93 21090   468     -     - |
    2 |   235   379  -377   551   -40  -397  5903    51     -     - |
    3 | -2050    74   262    22  -659  -161 20153 -1807     -     - |
    4 |  3052  -932     X  -692  -271   988  1861  2725     -     - |
    5 |  1542   465   -97   465   147  -517   -71  1276     -     - |
    6 | -1252  -313   386  -270 -1132   210-11545 -1187     -     - |
    7 |   836    30  -570   389   834    -2 -2908   524     -     - |
    9 |  -329  -125   354  -125   -10    19-15726  -478     -     - |
   10 |   976   647  -569   729   800  -598 12540   554     -     - |
   14 | -2039  -430   131  -393 -1201   433  -235 -1503     -     - |
   15 |   466   285     X   362   560  -377 -2690   500     -     - |
   16 |   961   343  -208   571   724  -445   744  1089     -     - |
   17 |  3391   492     X   720  1102  -699-11812  3455     -     - |
   18 | -1446  -235    48  -198  -162   244  6350  -831     -     - |
   19 | -3372  -322   136   -44 -1274   192 -4473 -2653     -     - |
   21 |  1137   204   -14   270   430  -272-10959  1050     -     - |
   22 |   285   872  -749   593  1064  -618 -9992   718     -     - |
   23 |  -834   504    45   577  -130  -655  2639  -591     -     - |
   24 | -2253  -615   354    25  -226   318  5082 -2079     -     - |
   25 | -1293  -539    33  -715  -332   719  2733 -1063     -     - |
   26 |  1750  -483   858  -349  -110   258 -3297  1696     -     - |
   27 |   106  -110    62    71  -181    16  6542  -952     -     - |
   29 |  1177  -459   499  -455  -292   357-13466   826     -     - |
   30 | -1827  -866   893  -963 -1296   746  5754 -1768     -     - |
   31 |   191   326  -183   339  1191  -326 -4651   165     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -59    93    12     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -    67   -50     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |     -     -  -116    52     -    17     -     -     -     - |
 AREQ |     -    90   -27  -102     -     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -     -  -109    81     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -     -   -36    92     -   -33     -     -     -     - |
 BAHR |     -    -8     X    11     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     3     -     -    -1     -     -     -     - |
 BOR1 |     -     -    -8     -     -     3     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -  -141   -86     -    95     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -47   -36    91     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -   -87    65     -     -     -     -     -     - |
 CASA |     -     -  -123     -     -    46     -     -     -     - |
 CAT1 |     -     -   -49     -     -    18     -     -     -     - |
 CFAG |     -     -     -  -123     -    62     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -   135    69     -   -85     -     -     -     - |
 CHUR |     -   125    26  -410     -   106     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -32    67   -54     -    20     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -   108   -80     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     X   107     -   -54     -     -     -     - |
 DRAO |     -    47    69   -38     -   -39     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -  -176    52     -    40     -     -     -     - |
 EBRE |     -     -  -254     -     -    95     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -11  -173   -57     -   101     -     -     -     - |
 FLIN |     -     -  -104  -136     -   108     -     -     -     - |
 GODE |     -    64  -150   -11     -    18     -     -     -     - |
 GOL2 |     -   -88    25   102     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -   182    -5     -   -66     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   217  -381     X     -    -6     -     -     -     - |
 HARV |     -     -  -105   -61     -    70     -     -     -     - |
 HERS |     -     -   -90     X     -    34     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -   -33    25     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -     -     -    58     -   -29     -     -     -     - |
 IISC |     -     -   -60    45     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    19   108    25     -   -66     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -32   136   -38     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -31    23     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   220  -178  -131     -   -18     -     -     -     - |
 KIRU |     -    12   117  -199     -    48     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    28   153     -   -88     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -20   -18    40     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -     -   -31    21     -     1     -     -     -     - |
 KOUR |     -  -112     -     -     -    77     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -    20  -125     -    55     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -    81    93     -   -77     -     -     -     - |
 LPGS |     -    92     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -     2  -197     -    99     -     -     -     - |
 MALI |     -     -   761   275     -  -406     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -7    72    21     -   -33     -     -     -     - |
 MATE |     -    69  -104    -8     -    -4     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -   -14    11     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   135  -191    25     -   -34     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    35  -170   -94     -    87     -     -     -     - |
 METS |     -     -    11   -43     -    18     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -87    65     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -     -     -   -83     -    42     -     -     -     - |
 NLIB |     -     5   -27    -1     -     7     -     -     -     - |
 NYAL |     -    60   169  -208     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     5   -69   -53     -    49     -     -     -     - |
 PERT |     -   -82    15   148     -   -24     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    32   -28  -148     -    63     -     -     -     - |
 POL2 |     -     -    -9     7     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -95    71     -     -     -     -     -     - |
 QUIN |     -     -  -109     -     -    41     -     -     -     - |
 REYK |     -     -   -39   119     -   -46     -     -     -     - |
 SANT |     -     -   -73    54     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -  -129  -103     -   100     -     -     -     - |
 SIO3 |     -     -   531     X     -  -200     -     -     -     - |
 SOL1 |     -     -    28   -21     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    22   -56     -     -     6     -     -     -     - |
 SYOG |     -    24    92    -4     -   -48     -     -     -     - |
 TID2 |     -     -  -107    80     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -60   214     6     -   -42     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     -    -6    -8     -     6     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -35    56   -27     -    17     -     -     -     - |
 USUD |     -   -42     5   -61     -    58     -     -     -     - |
 VILL |     -    20   -65    21     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -  -239  -200     -   191     -     -     -     - |
 WHIT |     -    17   -15   -47     -    18     -     -     -     - |
 WILL |     -    56   -80  -177     -    80     -     -     -     - |
 WTZR |     -    12   -27  -110     -    57     -     -     -     - |
 XIAN |     -     -    96     -     -   -36     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -    24    90     -   -55     -     -     -     - |
 YELL |     -    72     X  -275     -    53     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -   -16     X     -     6     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   co1   em1   es1   gf1   igf   jp1   ng1   pd1   si1   ul1 | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 | 76967    36    62    17   379     9 78672 76954     -     - |  288  80931
    2 | 77745    16    80    57   448    15 78446 77734     -     - |  288  82041
    3 | 71287    17    76    45   393    18 72511 71208     -     - |  288  79483
    4 | 78866    59     X    93   368    30 80449 78791     -     - |  276  83033
    5 | 75445    12    51    42   314     9 76132 75354     -     - |  288  79161
    6 | 85914    20    78    41   345    10 93607 85912     -     - |  288  84958
    7 | 78815    30    39    22   410    16 80733 78820     -     - |  288  80408
    9 | 71329    27    51    21   413    17 73294 71342     -     - |  288  80591
   10 | 70995    37    97    10   693    14 73556 70991     -     - |  288  71636
   14 | 74009    20    72    30   398    18 77937 73944     -     - |  288  79492
   15 | 13722    49     X    92   536    26 15882 13722     -     - |  276   1726
   16 | 74559    23   127    32   454    25 75393 74571     -     - |  288  77735
   17 | 76588    36     X    20   387    21 79338 76609     -     - |  273  79130
   18 | 78675    18    36    17   311    11 80708 78540     -     - |  288  82444
   19 | 72707    18    37    51   599    19 74936 72400     -     - |  288  80186
   21 | 76405    17    38    42   325    26 76800 76389     -     - |  288  79918
   22 | 79401    24    53    56   375    34 81447 79347     -     - |  288  83780
   23 | 72729    38    39    58   375    24 74463 72698     -     - |  288  74867
   24 | 75472   105    63    72   514    93 77758 75459     -     - |  277  85903
   25 | 66725    17    22    17   370    13 67895 66674     -     - |  288  80057
   26 | 83918    23    56    20   380    16 84599 83893     -     - |  288  79449
   27 | 80979    29    31    49   445    13 83832 81015     -     - |  288  76720
   29 | 76424    17    36    19   301    11 78859 76300     -     - |  288  80411
   30 | 77055    17    46    31   358    14 78798 77050     -     - |  288  86597
   31 | 79371    26    56    32   375    17 81190 79377     -     - |  288  79221
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    21    22    17     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -     -    16    12     -     -     -     -     -     - |  288     25
 ANKR |     -     -    32    39     -    13     -     -     -     - |  288  97915
 AREQ |     -    21    19    22     -     -     -     -     -     - |  288 103863
 ASC1 |     -     -    37    27     -     -     -     -     -     - |  230 125926
 AUCK |     -     -    55    43     -     7     -     -     -     - |  288  79712
 BAHR |     -    21     X    28     -     -     -     -     -     - |  288    351
 BOGT |     -     -    27     -     -    10     -     -     -     - |  288 133247
 BOR1 |     -     -    18     -     -     7     -     -     -     - |  288   2176
 BRMU |     -     -    21    24     -    13     -     -     -     - |  288 121155
 BRUS |     -    20    31    15     -     -     -     -     -     - |  288    343
 CAS1 |     -     -    40    30     -     -     -     -     -     - |  173  12625
 CASA |     -     -    13     -     -     5     -     -     -     - |  288   7557
 CAT1 |     -     -    19     -     -     7     -     -     -     - |  288 186749
 CFAG |     -     -     -    15     -     8     -     -     -     - |  287    >>>
 CHAT |     -     -    43    14     -    14     -     -     -     - |  288  96622
 CHUR |     -     9    23    30     -    13     -     -     -     - |  288   6201
 CRO1 |     -    17    29    24     -     7     -     -     -     - |  288 196452
 DAV1 |     -     -    30    23     -     -     -     -     -     - |  262  30272
 DGAR |     -     -     X    46     -    23     -     -     -     - |  288  88605
 DRAO |     -    16    22    16     -    10     -     -     -     - |  288    812
 DUBO |     -     -    16    12     -     6     -     -     -     - |  288  93830
 EBRE |     -     -    34     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 FAIR |     -    13    23    10     -    10     -     -     -     - |  288     63
 FLIN |     -     -    14    10     -     6     -     -     -     - |  288  83025
 GODE |     -    13    37    25     -    12     -     -     -     - |  288    130
 GOL2 |     -    13    19    14     -     -     -     -     -     - |  288     97
 GOLD |     -     -    30    33     -    10     -     -     -     - |  288    100
 GRAZ |     -    21    27     X     -    10     -     -     -     - |  288    660
 HARV |     -     -    47    38     -    28     -     -     -     - |  288    >>>
 HERS |     -     -    47     X     -    18     -     -     -     - |  282  52188
 HNPT |     -     -    18    13     -     -     -     -     -     - |  288  74571
 HOLB |     -     -     -    16     -     8     -     -     -     - |  288   4633
 IISC |     -     -    20    15     -     -     -     -     -     - |  288  80741
 IRKT |     -    12    43    38     -    11     -     -     -     - |  288    255
 JOZE |     -    15    30    26     -     -     -     -     -     - |  285  82378
 JPLM |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  288 116153
 KERG |     -    60    73    39     -    10     -     -     -     - |  288 122237
 KIRU |     -    17    30    18     -    12     -     -     -     - |  288   2597
 KIT3 |     -     -    46    20     -    15     -     -     -     - |  288 130534
 KOKB |     -    22    29    19     -     -     -     -     -     - |  287    126
 KOSG |     -     -    23    34     -    14     -     -     -     - |  288   1007
 KOUR |     -    18     -     -     -    12     -     -     -     - |  263   3075
 KWJ1 |     -     -    43   103     -    66     -     -     -     - |  287  93733
 LHAS |     -     -    44    50     -    13     -     -     -     - |  286 116221
 LPGS |     -    92     -   125     -     -     -     -     -     - |  164    >>>
 MADR |     -     -    27    40     -    20     -     -     -     - |  288     83
 MALI |     -     -    53    41     -    27     -     -     -     - |  288  41935
 MAS1 |     -    17    46    91     -    27     -     -     -     - |  288 276051
 MATE |     -    17    29    23     -    11     -     -     -     - |  288    182
 MAW1 |     -     -   126    94     -     -     -     -     -     - |  215  71774
 MCM4 |     -    27    70    40     -    23     -     -     -     - |  288 101995
 MDO1 |     -    12    17    16     -    11     -     -     -     - |  288   1164
 METS |     -     -    23    12     -     7     -     -     -     - |  288    173
 MKEA |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     - |  288     92
 NANO |     -     -     -    13     -     7     -     -     -     - |  288  75363
 NLIB |     -    11    19    10     -     8     -     -     -     - |  288     55
 NYAL |     -    14    35    16     -     -     -     -     -     - |  281     76
 ONSA |     -    19    30    21     -    13     -     -     -     - |  288     72
 PERT |     -    38    27    33     -    10     -     -     -     - |  288   2111
 PIE1 |     -    14    24    20     -    11     -     -     -     - |  288    117
 POL2 |     -     -    32    24     -     -     -     -     -     - |  288  77397
 POTS |     -     -    89    66     -     -     -     -     -     - |  282 107185
 QUIN |     -     -    15     -     -     6     -     -     -     - |  288   2072
 REYK |     -     -    39    38     -    13     -     -     -     - |  288  84153
 SANT |     -     -    63    47     -     -     -     -     -     - |  258 408740
 SHAO |     -     -    30    27     -     8     -     -     -     - |  288  93639
 SIO3 |     -     -    19     X     -     7     -     -     -     - |  287    >>>
 SOL1 |     -     -    14    11     -     -     -     -     -     - |  288  90393
 STJO |     -    15    24     -     -    16     -     -     -     - |  287  18227
 SYOG |     -    39    65    27     -    11     -     -     -     - |  288  63487
 TID2 |     -     -    41    30     -     -     -     -     -     - |  288     63
 TIDB |     -    22    44    27     -     9     -     -     -     - |  288     71
 TOW2 |     -     -    20    30     -    15     -     -     -     - |  287  82728
 TSKB |     -     9    43    27     -     5     -     -     -     - |  288    858
 USUD |     -    18    46    37     -    12     -     -     -     - |  288  41437
 VILL |     -    18    52    26     -     -     -     -     -     - |  281 631697
 WES2 |     -     -    28    12     -    10     -     -     -     - |  288    102
 WHIT |     -    14    22     9     -     9     -     -     -     - |  288 122482
 WILL |     -    14    23    10     -     8     -     -     -     - |  288   2118
 WTZR |     -    16    32    28     -    13     -     -     -     - |  288     93
 XIAN |     -     -    29     -     -    11     -     -     -     - |  288 144205
 YAR2 |     -     -    25    22     -    17     -     -     -     - |  288   1342
 YELL |     -    14     X    23     -     8     -     -     -     - |  288     86
 ZIMM |     -     -    31     X     -    12     -     -     -     - |  231    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  | 74624    29    44    38   418    19 76665 74584     -     - |
