
 GPS week: 1095   Day: 4   MJD: 51913                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2648      0    -0.01    -0.05     5.27     0.00
 cod |   288     0  18419     25     3.76    -5.11     0.08    37.03
 esa |   288     0  16864   1153  2449.59     8.03     0.16    17.26
 gfz |   288     0  13803    443     0.14    -0.78     0.13    22.07
 igp |    96     0   2456      0    -0.19    -0.04     4.75     0.00
 igu |    96     0   2552      0    -0.19    -0.04     4.88     0.00
 jpl |     0     0      0      0    -9.24     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2648      0    -0.01    -0.05     4.98     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15074    701   416.77   -40.14     0.12    23.63

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2606   166  -202   180-14302-14090     -  2823     -  -272 |
    2 | -3038   181  -615   223 -2960 -2743     - -2342     -   -93 |
    3 |  -966   -62  -132   256 -2604 -2387     - -1283     -   -52 |
    4 | -2508   -94   199   -20-12911-12694     - -1887     -     X |
    5 |  6314    -4   237   -90 18154 18371     -  5454     -   -82 |
    6 | -6094   -24   478  -195 -8691 -8474     - -4011     -  -131 |
    7 | -6597    71   -23   139-18256-18039     - -6723     -  -208 |
    8 | -2992   265  -520   160-30420-30203     - -2838     -  -153 |
    9 | -3895   -16   195   -49 -1946 -1729     - -3688     -   -73 |
   10 | -1239   205  -416    -2 10119 10336     - -1626     -    41 |
   11 |  4877   -30   319   -16 23942 24159     -  5137     -  -174 |
   13 |  1750   -51   -78     6 -1467 -1250     -  1996     -   128 |
   14 |  -445   -12   139  -190-17280-17063     -  -171     -    90 |
   15 | -5956   122     -    18     -     -     - -5343     -  -182 |
   17 |  1644   146    31    -2  5536  5753     -  1596     -  -209 |
   19 |  7173   -17     X    29 33173 33373     -  6791     -     - |
   20 |  6069   -31   411  -181 10005 10222     -  6043     -   -84 |
   21 |   942   174  -372    70-12875-12658     -   747     -   -30 |
   22 |   157   -27   150     6 -6757 -6540     -   278     -   -79 |
   23 |   716    51   144  -153     - -5559     -   514     -   -26 |
   24 | -1659   -90     X    57 21219 21436     - -2379     -    73 |
   25 |  3454    12  -234   169  8253  8470     -  2535     -    -4 |
   26 | -1798    75    79    78-16210-15993     - -1692     -  -252 |
   27 |   382    69   -33   153 10969 11186     -    76     -  -216 |
   28 | 10251  -207   459    73-14210-13993     -  9848     -  -143 |
   29 | -3317   241     X   211-20008-19814     - -2937     -  -635 |
   30 | -4377     3    -2    24 12106 12323     - -5256     -   -25 |
   31 |  -368    38   407   103 30174 30391     -  -543     -  -443 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -58   125     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -28  -250     -     -     -     -     -     -   226 |
 AUCK |     -   -35  -279     X     -     -     -     -     -   252 |
 BAHR |     -   -43   177  -103     -     -     -     -     -    34 |
 BARB |     -    96  -205     -     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -79   170     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     7   -88     -     -     -     -     -     -    53 |
 CAS1 |     -     -     -   -40     -     -     -     -     -    37 |
 COCO |     -     -     -  -200     -     -     -     -     -   187 |
 CRO1 |     -    17   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -  -669     -     -     -     -     -     -     -  1048 |
 DRAO |     -     5     -  -146     -     -     -     -     -   127 |
 EISL |     -    76  -163     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -  -407     -     -     -     -     -     -   298 |
 GUAM |     -     -  -473     -     -     -     -     -     -   345 |
 KIRU |     -    28   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    14    57     -     -     -     -     -   -72 |
 KOSG |     -   -69   148     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -23  -137     -     -     -     -     -     -   137 |
 KWJ1 |     -     -     2   -49     -     -     -     -     -    39 |
 LHAS |     -  -128   375   -79     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   427  -917     X     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -   -92     -     -     -     -     -     -    67 |
 MAS1 |     -    39    13     5     -     -     -     -     -   -75 |
 MATE |     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 MCM4 |     -   -10     X  -133     -     -     -     -     -   148 |
 NLIB |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 NRC2 |     -  -377   808     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    10     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -43   185  -145     -     -     -     -     -    67 |
 PERT |     -     9   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -172  -114     -     -     -     -     -     -   351 |
 POTS |     -   -57   121     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -     3     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     5   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   517  -455  -252     -     -     -     -     -     X |
 STJO |     -     4     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 THU1 |     -    10     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 TRO1 |     -  -104     -   174     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -88     -    69     -     -     -     -     -    71 |
 USNO |     -   -29  -109     -     -     -     -     -     -   126 |
 USUD |     -   -58   190   -52     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    39   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    35     -   -59     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    62     -     -     -     -     -     -     -   -97 |
 WTZR |     -   -58    55     -     -     -     -     -     -    51 |
 YAR2 |     -  -212    94     -     -     -     -     -     -   301 |
 YELL |     -    -9   -27    37     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -    75     -  -126     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6122   136   145   110  5532  5754     -  6020     -    75 |  278   4.60
    2 |  4447    31   133   132  2645  2790     -  3822     -    68 |  288   2.49
    3 |  3749    82   104   126  2733  2613     -  3156     -    76 |  288   2.10
    4 |  2521   113   266   135  4021  4245     -  2315     -     X |  288   0.92
    5 |  6896    52   116    75  5234  5056     -  7177     -   109 |  288   2.76
    6 | 14652    87   104    54  8035  7796     - 13691     -   102 |  288   7.44
    7 |  3579    84   119   115  8805  8997     -  3211     -   195 |  288   0.61
    8 |  1961    81    83    37  6344  6560     -  1715     -    92 |  288   1.65
    9 |  1414    92   110   134  2139  1907     -  1607     -   106 |  288   1.50
   10 |  2134   147   157    94  3008  2852     -  1849     -   185 |  288   1.68
   11 |   962   109   113    67  2505  2297     -   865     -    74 |  288   0.42
   13 |  1101    55   103    87   754   819     -   856     -    69 |  288   0.16
   14 |   956    77   262    61  5587  5759     -  1003     -   141 |  288   0.66
   15 |  4652    88     -    49     -     -     -  4367     -   101 |  288   3.06
   17 |  7280   124   130    88  6249  6054     -  6186     -    69 |  288   3.36
   19 |  4848    71     X   119  9700  9475     -  5294     -     - |  229   4.01
   20 |  2104    86   173    98   763   790     -  1900     -    78 |  288   0.19
   21 |  4888   194   268    83  4865  4704     -  4802     -    55 |  288   1.56
   22 |  1046   124   158    99  3604  3778     -   777     -   185 |  288   0.25
   23 |  6067   145   263    52     -  7506     -  6363     -    66 |  288   5.94
   24 |  7159    98     X    57  1900  1793     -  6832     -   118 |  288   1.64
   25 |  9064    57   168    92  2695  2714     -  8474     -   153 |  288   2.15
   26 |   927   152   513   408  3318  3496     -   757     -   294 |  277   0.54
   27 |  4669    40   121    67  6465  6373     -  4380     -    58 |  288   4.44
   28 |  2699    84    96    52  1598  1648     -  1850     -    98 |  288   1.44
   29 |  1351   125     X   209  4729  4869     -  1553     -   233 |  250   0.92
   30 |  8396    57   103    94  1963  2086     -  7713     -   100 |  288   1.12
   31 |  3757    81   116    59  4704  4607     -  3822     -    91 |  288   3.00
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    47   101     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 AREQ |     -    70    73     -     -     -     -     -     -   136 |  288  32.99
 AUCK |     -    77   207     X     -     -     -     -     -   121 |  288  20.00
 BAHR |     -    62    80   117     -     -     -     -     -    43 |  288   0.42
 BARB |     -    39    83     -     -     -     -     -     -     - |  282  17.69
 BOR1 |     -    42    90     -     -     -     -     -     -     - |  288   4.05
 BRMU |     -    27    57     -     -     -     -     -     -    30 |  288  15.35
 CAS1 |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    52 |  288  10.70
 COCO |     -     -     -    72     -     -     -     -     -    67 |  288  14.83
 CRO1 |     -    47   100     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.14
 DAEJ |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    26 |  123   1.30
 DRAO |     -    26     -    28     -     -     -     -     -    38 |  288   0.04
 EISL |     -    89   192     -     -     -     -     -     -     - |  229  22.67
 FAIR |     -     -   222     -     -     -     -     -     -   162 |  245   0.19
 GUAM |     -     -   185     -     -     -     -     -     -   135 |  269  28.71
 KIRU |     -    34    74     -     -     -     -     -     -     - |  287   2.18
 KOKB |     -     -   165   240     -     -     -     -     -   170 |  286   0.45
 KOSG |     -    26    56     -     -     -     -     -     -     - |  287  34.71
 KOUR |     -    42   120     -     -     -     -     -     -    93 |  283   5.03
 KWJ1 |     -     -   293   296     -     -     -     -     -   278 |  252  87.63
 LHAS |     -    36   105   107     -     -     -     -     -     - |  288  16.78
 LPGS |     -    52   111     X     -     -     -     -     -     - |  136  16.52
 MALI |     -     -   139     -     -     -     -     -     -   102 |  226  23.28
 MAS1 |     -    33   121    84     -     -     -     -     -    41 |  288  25.08
 MATE |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    49 |  287   0.13
 MCM4 |     -    68     X   228     -     -     -     -     -   176 |  277    >>>
 NLIB |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    66 |  286   0.09
 NRC2 |     -    29    62     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 NYA1 |     -    16     -    27     -     -     -     -     -     - |  288   0.11
 ONSA |     -    35    87    87     -     -     -     -     -    54 |  288   0.38
 PERT |     -    53   115     -     -     -     -     -     -     - |  284   2.66
 PIE1 |     -    41    51     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.09
 POTS |     -    13    28     -     -     -     -     -     -     - |  288  16.57
 RBAY |     -    87     -   146     -     -     -     -     -     - |  223  23.16
 REYK |     -   128   274     -     -     -     -     -     -     - |  236   8.66
 SANT |     -   275   190   370     -     -     -     -     -     X |  234   5.04
 STJO |     -    34     -    57     -     -     -     -     -     - |  287   3.10
 THU1 |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    67 |  286  14.44
 TRO1 |     -    50     -    83     -     -     -     -     -     - |  288  13.88
 URUM |     -    44     -    97     -     -     -     -     -    57 |  288  99.43
 USNO |     -    46    56     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.04
 USUD |     -    34   109    82     -     -     -     -     -     - |  288   0.20
 VILL |     -    18    39     -     -     -     -     -     -     - |  288   5.62
 WHIT |     -    13     -    21     -     -     -     -     -     - |  228   8.50
 WSRT |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288   0.04
 WTZR |     -    44    62     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.07
 YAR2 |     -    89   458     -     -     -     -     -     -   329 |  283 403.79
 YELL |     -    38    55    57     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 YSSK |     -    36     -    60     -     -     -     -     -     - |  287  16.75
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5269    78   164   129  4753  4877     -  4978     -   122 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   288   0.04 (ns) 

