
 GPS week: 1102   Day: 0   MJD: 51958                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2665      0     0.21    -0.33     4.69     0.00
 cod |   288     0  19674    315     1.59    -2.26     0.10    30.47
 esa |   288     0  17186    905   281.26     7.95     0.16    14.34
 gfz |   288     0  14157     61    -0.26     0.22     0.10    29.74
 igp |    96     0   2477      0     0.11    -0.03     4.86     0.00
 igu |    96     0   2196      0     0.23    -0.35     3.66     0.00
 jpl |   282     0   8133    264    -0.87    -2.83     0.21     0.00
 ngs |    96     0   2665      0     0.22    -0.33     4.61     0.00
 usn |   288     0  15898    222   281.36    15.32     0.11    25.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   733   114    49   -27-20163  2481   146   715  -129 |
    2 |  7267   124   212    28 26754  1898  -330  6839  -297 |
    3 |   797  -131   185    87 23689 -3251   108   981   -55 |
    4 | -4566    42   287   114  1364 -7682  -103 -4966  -331 |
    5 | -9820   155    10  -114 -4085 -3317  -683 -8737   -54 |
    6 | -6253    54   -31   -18  5748 -9719  -578 -5453   -24 |
    7 | -2044   128    54    -8-35367  6246   106 -1949  -171 |
    8 |  2354   121     4    29-25440 10098  -111  2489  -177 |
    9 |   196   173    51    13 28167  3888  -167  -548  -252 |
   10 | -6470    79  -116   109 26196-10818    33 -7196  -155 |
   11 |  1669    34     6    14 15708 -1726   301  2120   -58 |
   13 |  4893    12   125   -64 10237  2067   104  5027   -10 |
   14 |  6309   108   -25    10  8190 -3364  -125  6237  -127 |
   17 |  2819    46  -286    63-33706     -  -466  3833    29 |
   18 |  5539   -15     -   -45-10808     -    17  5373    71 |
   19 |  4577   -32   260   -87     -     -   287  1903     - |
   20 |  4214    30   208   -80  5682   563  -154  4227   -59 |
   21 | -2491    28    46   -13 21484     -   -67 -2659   -43 |
   22 | -2523     X  -144     4-53669 19310  -140 -2498    76 |
   23 |  1991    87   119   -53     - -2458  -826  2113   -97 |
   24 | -1868   -80    96   122-17899     -    89 -1735   -91 |
   25 |  1997    62  -281    39 19615  2558   178  1168     9 |
   26 | -4566    72     X    57 -2955 -2924   201 -4349  -149 |
   27 | -1284    71   179    94-11063  4792   610  -741  -289 |
   28 |  4238  -132   -10    17 12611  6733   523  4455   141 |
   29 |   911    60    97   103  6644 -7062   423   661  -245 |
   30 | -5396     8    99    33 -3265  1640  -115 -4936  -103 |
   31 | -3089    44    90    32  4754 -9951   334 -2358  -139 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    51  -108     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -132     X  -123     -     -   -56     -   301 |
 AREQ |     -    -9   -48   -70     -     -   -73     -   119 |
 AUCK |     -   -46    76     -     -     -   -57     -     7 |
 BAHR |     -    -5  -107     -     -     -     -     -    66 |
 BOR1 |     -  -126   268     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -122   184  -175     -     -     -     -   245 |
 CAS1 |     -   -92    72   -41     -     -     -     -   117 |
 COCO |     -   146     -  -127     -     -     -     -   -23 |
 CRO1 |     -    87  -185     -     -     -    93     -     - |
 DAEJ |     - -1006     -     -     -     -     -     -  1205 |
 DAV1 |     -  -144     -   259     -     -     -     -  -578 |
 DRAO |     -    -8     -     -     -     -     -     -     9 |
 EISL |     -     -  -239     -     -     -     -     -   134 |
 FAIR |     -  -240   -68     -     -     -    99     -   107 |
 GALA |     -   110    -6  -110     -     -   154     -     - |
 GRAZ |     -   166  -352     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    90  -221     1     -     -    32     -    17 |
 KARR |     -    56     -   -58     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -141     -     -     -     -     -     -   169 |
 KIT3 |     -    93  -166   -16     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -  -189    91     -     -     X     -     X |
 KOSG |     -   -58   123     -     -     -  -177     -     - |
 KWJ1 |     -     -    42   -70     -     -   -43     -    44 |
 MAC1 |     -   101    13  -106     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     X    73     -     -    49     -   -86 |
 MATE |     -   -93     -     -     -     -     -     -   112 |
 MCM4 |     -   230  -220    -7     -     -     -     -  -135 |
 MDO1 |     -  -110   233     -     -     -    38     -     - |
 MKEA |     -   -12    26     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -127     -     -     -     -     -     -   152 |
 NRC2 |     -   310  -659     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -     -  -390   188     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -160    -8     -     -     -     -     -   191 |
 POTS |     -    70     2   -73     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -74   158     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -   200     -     -     -     -     -  -113 |
 STJO |     -   -88  -233   202     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   107     -  -110     -     -  -208     -     - |
 THTI |     -    71     -     -     -     -  -418     -   -85 |
 THU1 |     -    10     -     -     -     -     -     -   -12 |
 TSKB |     -   -29  -163     -     -     -     -     -   126 |
 USNO |     -   -33   -45     -     -     -     -     -    65 |
 USUD |     -   -50   105     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -2     -     2     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -21     -     -     -     -     -     -    25 |
 WTZR |     -  -104    55    -7     -     -     -     -   101 |
 WUHN |     -    10     -   -38     -     -   133     -    32 |
 YAR2 |     -    50    -3     -     -     -   -26     -   -54 |
 ZWEN |     -     -     -   163     -     -     -     -  -190 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3849    88   183    56  3774  2417   159  3881    97 |  288   3.68
    2 |  2540    96    86    77  6484  2477   220  3396   120 |  288   2.03
    3 |  3474   108   105   170  5142  2251   251  3630   129 |  288   2.31
    4 |  3701   156   218   152  3926  4047   102  3080    85 |  277   1.02
    5 |  4234   121   210    78  4201  5579   407  4209    72 |  288   3.50
    6 |  9501   149   131    84  7704  2892   414  9571   128 |  288   6.19
    7 |  1102   110   152    48 11400  2227   238  1132    99 |  288   0.89
    8 |  4190   116    87    56  4843  5897   266  4160   111 |  288   3.02
    9 |  4611   162   217    64  6035  2533   242  5180   108 |  288   2.78
   10 |  6277    98   214   100  4450  3468   349  5740    99 |  288   1.78
   11 |  1026   113   166    75  2187  1259   156  1250    51 |  288   0.46
   13 |  1205   178    71   196  2532  1097   253  1063    46 |  288   0.72
   14 |  1393    77   132    48  1143  1703    93  1739   102 |  288   0.61
   17 |  6813   234   379   195  3899     -   328  6937    95 |  278   3.65
   18 |  2734    46     -    95  6788     -   116  2557   135 |  288   0.89
   19 | 11640    61   281   108     -     -   116 11326     - |  279   3.10
   20 |   596    87    79    61   766   442   248   602    71 |  288   0.30
   21 |  2505    78   227   138  3884     -   112  2398    78 |  288   2.22
   22 |  1599     X   168    66  7783 10574   348  1476    47 |  288   0.59
   23 |  7293   157   298    96     -  2021   362  7182    97 |  288   6.42
   24 |  3161    86   192    94  3924     -   341  3332   117 |  278   1.80
   25 |  2672    90   292   116  5029  1836   144  2294    82 |  277   1.64
   26 |   872    89     X    54  2552  1814   291  1067    69 |  288   0.49
   27 |  4414    63   152    75  4304  4434   258  4538    85 |  278   4.27
   28 |  1596   104   138    72  1228  1950   261  1669    60 |  288   1.13
   29 |  2280    56   139    56  1175  4003   305  2526    79 |  288   1.04
   30 |  2006   115   153    77  1892  1279   135  1874    51 |  288   1.28
   31 |  9292    80   205    78  3481  3174   231  8277   141 |  288   2.75
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    49   105     -     -     -     -     -     - |  288   0.24
 ALGO |     -    36     X    60     -     -    89     -    45 |  288   0.19
 AREQ |     -    98    93    57     -     -    86     -    70 |  288  17.22
 AUCK |     -   125   122     -     -     -   104     -    97 |  288  18.27
 BAHR |     -    57   136     -     -     -     -     -    84 |  288   0.83
 BOR1 |     -    37    79     -     -     -     -     -     - |  288   2.63
 BRMU |     -    50   122    89     -     -     -     -    64 |  288  16.97
 CAS1 |     -    57    95    80     -     -     -     -    65 |  288  11.92
 COCO |     -    32     -    42     -     -     -     -    38 |  288  13.86
 CRO1 |     -    53   112     -     -     -    86     -     - |  275    >>>
 DAEJ |     -    47     -     -     -     -     -     -    56 |  286    >>>
 DAV1 |     -   126     -    73     -     -     -     -   338 |  258  15.78
 DRAO |     -    56     -     -     -     -     -     -    68 |  288   0.23
 EISL |     -     -   135     -     -     -     -     -    76 |  288  22.76
 FAIR |     -   201   255     -     -     -   264     -   228 |  285   0.41
 GALA |     -    26    95    51     -     -   131     -     - |  288  41.77
 GRAZ |     -    38    81     -     -     -     -     -     - |  288  29.21
 GUAM |     -    56   101    51     -     -    86     -    55 |  287  24.81
 KARR |     -    33     -    34     -     -     -     -     - |  287 164.03
 KERG |     -    80     -     -     -     -     -     -    95 |  287    >>>
 KIT3 |     -    96   101    80     -     -     -     -     - |  288  28.01
 KOKB |     -     -   267   129     -     -     X     -     X |  222   2.12
 KOSG |     -    50   107     -     -     -   149     -     - |  288   8.54
 KWJ1 |     -     -   256   200     -     -   345     -   244 |  244    >>>
 MAC1 |     -   140    88   137     -     -     -     -     - |  287  12.61
 MALI |     -     -     X    64     -     -    78     -    74 |  273  32.92
 MATE |     -    93     -     -     -     -     -     -   111 |  287   0.19
 MCM4 |     -   112   115   127     -     -     -     -    96 |  288  14.61
 MDO1 |     -    56   119     -     -     -    93     -     - |  283  28.34
 MKEA |     -    31    67     -     -     -     -     -     - |  280  36.19
 NLIB |     -   259     -     -     -     -     -     -   310 |  285 310.30
 NRC2 |     -    44    93     -     -     -     -     -     - |  288   0.22
 OHIG |     -     -   267   129     -     -     -     -     - |  177  16.73
 PIE1 |     -    53   115     -     -     -     -     -    31 |  288   0.25
 POTS |     -    77   111    61     -     -     -     -     - |  288  15.36
 REYK |     -    59   126     -     -     -     -     -     - |  288   6.41
 SANT |     -     -   358     -     -     -     -     -   201 |  119   6.55
 STJO |     -    52   167    65     -     -     -     -     - |  288   3.46
 SUTH |     -    71     -    73     -     -    73     -     - |  267  13.74
 THTI |     -   105     -     -     -     -   168     -   126 |  226   1.96
 THU1 |     -    52     -     -     -     -     -     -    62 |  274  16.71
 TSKB |     -    46    69     -     -     -     -     -    58 |  288   1.31
 USNO |     -    38   100     -     -     -     -     -    27 |  288   0.23
 USUD |     -    59   126     -     -     -     -     -     - |  288   0.32
 WHIT |     -    50     -    52     -     -     -     -     - |  288  11.06
 WSRT |     -    38     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.19
 WTZR |     -    69    96    68     -     -     -     -    60 |  288   0.23
 WUHN |     -   108     -    68     -     -    97     -    63 |  287  26.87
 YAR2 |     -    76   107     -     -     -    71     -    59 |  288  16.94
 ZWEN |     -     -     -   145     -     -     -     -   169 |  188    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4689    95   163    95  4859  3657   206  4607   105 |


 BEST CLOCK FIT: MATE   287   0.19 (ns) 

