
 GPS week: 1104   Day: 0   MJD: 51972                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2655      0    -0.15     0.11     5.54     0.00
 cod |   288     0  20153     41     0.06     4.20     0.10    22.71
 emr |    96     0   3687     97  1189.65    11.90     0.12    17.02
 esa |   288     0  16357    630   491.84    14.85     0.13    16.08
 gfz |   288     0  15166      0     0.47    -0.85     0.11    20.10
 igp |    96     0   2559      0    -0.11    -0.33     3.87     0.00
 igu |    96     0   2471      0    -0.14    -1.04     3.66     0.00
 jpl |   288     0   8155    305    12.74   -19.71     0.13     0.00
 ngs |    96     0   2655      0    -0.10     0.12     5.38     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16364    219   498.06    14.61     0.09    24.10

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |    71   129  -164    27    74   972  1540   183   -68     -  -162 |
    2 | -1764   304    13  -146    12  6134-10877   225 -2506     -  -202 |
    3 | -6946   -31   -97   504   -94-26862  2627   456 -6018     -  -206 |
    4 |  5529   223     X  -121   226  1349 -1898   179  5336     -  -323 |
    5 | -8955   203  -142   114    72-32714   449  -249 -8189     -  -294 |
    6 | -5724   -28  -144   433    76   935 -2875  -128 -5416     -  -293 |
    7 |   898   347  -122  -394   253-15066 -7074   248   593     -  -246 |
    8 | -4869   149   -26  -194    28-44904  7172   271 -4872     -   -39 |
    9 |  2680   242   -63   -16    65 -5611  3299  -270  2482     -  -255 |
   10 |-10846    40   -76   380    65-14021 -6523  -163-10786     -  -328 |
   11 |  4144   152   -99  -275   -25  9737 -1356   377  4118     -    89 |
   13 |  2606    20    66    -5    30  4278  1261   391  2516     -   -56 |
   14 |  7683   -80   159    85    -4 14153  1591   -47  7264     -   -15 |
   17 |  3038   -50  -168     X    70 32713     -  -748  4055     -    30 |
   18 | 12454  -159   -31   180  -108 -8066 -5017  -502 11058     -   126 |
   19 | -6003   170  -166   -48  -107 48157     -   188 -3953     -     - |
   20 |  2727    31   -17  -231    93  8182 -3058   272  2725     -    50 |
   21 | -5746   -38   132   -48    46  7764-13431    21 -5737     -    -1 |
   22 |  2234    47   110   145  -140  6699 -3266   276   561     -   -50 |
   23 |  7941    89   -46    78   -65     -  5994  -410  7706     -   -71 |
   24 | -6772   -21   -60     3     --11944-20595  -159 -5280     -    33 |
   25 | -1344     7    53   -28   112-13157  7118   141 -1398     -   -98 |
   26 | -2733   128     7  -328   250 -4070 -5209   -13 -2909     -  -112 |
   27 |  2368   176  -111     3    48 19467 49862   244  1955     -  -183 |
   28 |  8297  -104   161   160  -114 36598 -1082   211  7788     -    49 |
   29 |  -317   -75    49   141    50-11418  2138    33  -537     -   -77 |
   30 |  3381  -140  -143   462   130 -5591  3940  -148  3214     -  -251 |
   31 | -4414   131  -112    46    -1 -2865 -3217   318 -3902     -  -127 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -32   141     X  -103     -     -   -51     -     -    83 |
 AREQ |     -   -31     -  -166   110     -     -  -117     -     -    48 |
 AUCK |     -     4     -  -214     -     -     -     X     -     -   139 |
 BAHR |     -   -12    18   -71    -2     -     -   -12     -     -    56 |
 BOR1 |     -   -17     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -81     -   157  -297     -     -     -     -     -   217 |
 CAS1 |     -   -99     -    21  -131     -     -     -     -     -   189 |
 CRO1 |     -  -158     -    54   134     -     -   103     -     -     - |
 DAEJ |     - -1104     -     -     -     -     -     -     -     -  1040 |
 DAV1 |     -    54     -     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -37     7     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 FAIR |     -     -    79  -104     -     -     -  -159     -     -    53 |
 GALA |     -   -11     -   -43    47     -     -    60     -     -     - |
 GRAZ |     -   672     -  -949     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -164     -   108     -     -     -     -     -     -    83 |
 KARR |     -   -18     -     -    20     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -83     -     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 KIT3 |     -    11     -   -80    52     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -    98   -78     -     -     -     -     -     X |
 KWJ1 |     -     -     -  -244   293     -     -   -18     -     -   -65 |
 MAC1 |     -    29     -    37   -63     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -    52  -266     -     -   535     -     -   175 |
 MAS1 |     -    -3   152   -44   -22     -     -     -     -     -    14 |
 MATE |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     -    94 |
 MCM4 |     -     -     -   -91   116     -     -     -     -     -   -38 |
 MDO1 |     -  -104   139     -     -     -     -   194     -     -     - |
 MKEA |     -   -65   255    56   -49     -     -    56     -     -     - |
 NLIB |     -   -98     -     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 NYA1 |     -    31     -     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -11     -  -251    -3     -     -     -     -     -   180 |
 PIE1 |     -  -187     -   199     -     -     -     -     -     -    43 |
 POTS |     -    70     -   -98     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -    10     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -30   255     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   151     -     -  -171     -     -  -309     -     -     - |
 THTI |     -   115     -     -     -     -     -  -326     -     -  -108 |
 THU1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 TOW2 |     -  -220     -     -   248     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -37     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   125     -     -     -     -     -     -   -84 |
 TSKB |     -     -    66  -280     -     -     -     -     -     -   171 |
 URUM |     -   -29     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 USNO |     -   -37     -    -8     -     -     -     -     -     -    40 |
 USUD |     -  -222     -   313     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 WTZR |     -   -81     -    26     -     -     -     -     -     -    59 |
 WUHN |     -   -26     -     -   164     -     -  -173     -     -  -112 |
 YAR2 |     -   590  -143  -291     -     -     -  -171     -     -  -310 |
 YELL |     -  -162    58   209     -     -     -  -118     -     -     - |
 YSSK |     -   -41     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     - -1013     -     -     -     -     -   845 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3943   144    93    82   131  3460  1829   101  3970     -    47 |  288   3.29
    2 | 11025   132   186    88    57  5478  8986   115 10985     -    85 |  288   2.16
    3 |  4766   103   150    62    70  1719  1990   127  4180     -    64 |  288   1.31
    4 |  3017   243     X   277    66  1264  1011    75  2911     -    65 |  277   0.79
    5 |  7229    75    96    43    68  3291  3164    68  6224     -    59 |  288   3.35
    6 |  4755    77   170   105    92  4698  3680   102  4863     -    99 |  288   4.63
    7 |   939    50   175    68    89  7017  3163   102  1071     -   104 |  288   0.52
    8 |  2812   185    94   193   131  7715  4997    71  2893     -   200 |  277   2.40
    9 |  3042   246   154   415   142  4406  3755   150  2927     -    93 |  277   2.50
   10 |  3743   107   287    49    91  2716  2981   135  3946     -    46 |  288   1.58
   11 |  1038   119   103   120   151  3050   732    95  1185     -    61 |  288   0.42
   13 |   778   182    93   119   129  1895  2232    66   826     -    30 |  288   0.72
   14 |  1008    96    69   126    24  2674  1838   154  1166     -    34 |  288   0.36
   17 |  6530   224   123     X   143  3150     -   110  6978     -   155 |  277   2.47
   18 |  5737    78   151    88    67  3585  1434   108  5665     -    66 |  288   0.50
   19 | 11778   116    90    83    77  6152     -   110 10963     -     - |  276   6.08
   20 |   844   120   144   147    59  1861  1173    95   919     -    37 |  288   0.28
   21 |  3289    29    71    62    61  2703  4777   152  3328     -    27 |  288   2.85
   22 |  9250   101   133    40    49  2505  3055   111  8997     -    88 |  288   1.49
   23 |  7326    62   130   291   174     -  2727   119  7289     -    76 |  288   6.09
   24 |  7561   260   156   294     -  2878  4568   164  7327     -   198 |  265   1.73
   25 |  2260   132    70   114   160  3727  4656    88  2255     -    50 |  277   1.26
   26 |  1071   125   176    85    51  1739  1877   136  1072     -    36 |  288   0.74
   27 | 10973   121   108   143   140  2825  6094   121 10603     -    56 |  277   2.69
   28 |  2887    83    87    56   116  5524  3059   168  2632     -    59 |  288   2.37
   29 |   850    67    90    77    56  1898  3263   178   696     -    32 |  288   0.58
   30 |  5129    62    81    72    86  4994  4709    91  4884     -    81 |  288   1.36
   31 |  3687    78   155    96    86  2322  2451    49  3512     -   116 |  288   2.13
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    41    53     X    49     -     -    54     -     -    32 |  288   0.03
 AREQ |     -    45     -    65    30     -     -    67     -     -    37 |  288  18.58
 AUCK |     -    70     -    59     -     -     -     X     -     -    31 |  288  19.30
 BAHR |     -    45    81    89    52     -     -    93     -     -   139 |  288   0.53
 BOR1 |     -    24     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  288   3.95
 BRMU |     -    67     -    75    66     -     -     -     -     -    52 |  288  17.91
 CAS1 |     -    93     -    81    90     -     -     -     -     -   184 |  288  13.28
 CRO1 |     -    53     -    36    51     -     -    85     -     -     - |  288    >>>
 DAEJ |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 DAV1 |     -    40     -     -    45     -     -     -     -     -     - |  287  17.23
 DRAO |     -    24    54     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 FAIR |     -     -   127   228     -     -     -   141     -     -   143 |  276   0.38
 GALA |     -   104     -    72    64     -     -   103     -     -     - |  288  46.90
 GRAZ |     -   233     -   329     -     -     -     -     -     -     - |  164  26.12
 HOB2 |     -    64     -    76     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.05
 KARR |     -    49     -     -    55     -     -     -     -     -     - |  288  82.69
 KERG |     -    61     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  287    >>>
 KIT3 |     -    48     -    58    24     -     -     -     -     -     - |  288  27.73
 KOKB |     -     -     -   185   148     -     -     -     -     -     X |  190   2.89
 KWJ1 |     -     -     -   252   219     -     -   234     -     -   207 |  212 168.60
 MAC1 |     -    74     -   122    47     -     -     -     -     -     - |  287  14.98
 MALI |     -     -     -   182   477     -     -   257     -     -   279 |  271  33.39
 MAS1 |     -    36    50    56    35     -     -     -     -     -    40 |  288   1.64
 MATE |     -    45     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  287   0.11
 MCM4 |     -     -     -   217   196     -     -     -     -     -   250 |  283    >>>
 MDO1 |     -    18    24     -     -     -     -    77     -     -     - |   94  30.01
 MKEA |     -    72    75    46    81     -     -   102     -     -     - |  287  45.43
 NLIB |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.05
 NYA1 |     -    16     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 OHIG |     -   141     -   108    86     -     -     -     -     -    35 |  287  19.58
 PIE1 |     -    33     -    64     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.11
 POTS |     -    25     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  276  16.80
 REYK |     -    41     -    58     -     -     -     -     -     -     - |  275   8.52
 STJO |     -    33    65     -    42     -     -     -     -     -     - |  288   2.35
 SUTH |     -   107     -     -   121     -     -   234     -     -     - |  267  22.85
 THTI |     -    47     -     -     -     -     -    79     -     -    44 |  285   4.85
 THU1 |     -    75     -     -     -     -     -     -     -     -    70 |  282  15.31
 TOW2 |     -    30     -     -    34     -     -     -     -     -     - |  288  21.23
 TRO1 |     -    15     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  11.63
 TROM |     -     -     -    54     -     -     -     -     -     -    36 |  287  13.64
 TSKB |     -     -    76    35     -     -     -     -     -     -    29 |  288   1.61
 URUM |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  47.94
 USNO |     -    30     -    67     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.04
 USUD |     -    23     -    33     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.28
 WHIT |     -    52     -     -    59     -     -     -     -     -     - |  288  11.73
 WSRT |     -    45     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |  287   0.03
 WTZR |     -    32     -    44     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.04
 WUHN |     -    38     -     -    68     -     -   265     -     -    33 |  287  39.55
 YAR2 |     -    57   126   158     -     -     -   126     -     -    55 |  288  15.34
 YELL |     -    60   127    68     -     -     -    59     -     -     - |  288   0.04
 YSSK |     -    45     -     -    50     -     -     -     -     -     - |  287  18.28
 ZWEN |     -     -     -     -    55     -     -     -     -     -    46 |  277  21.39
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5543    97   122   133   110  3870  3660   135  5378     -    92 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

