
 GPS week: 1143   Day: 1   MJD: 52246                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2568      0    -0.59     0.66     5.34     0.00
 cod |   288     0  16496     30    -2.67     3.76     0.09    24.73
 emr |    96     0   3601     94  1316.12    16.67     0.12    17.04
 gfz |   288     0  13493      4    -0.76     0.13     0.09    26.13
 igu |    96     0   2472      0    -0.55     0.58     4.18     0.00
 jpl |   282     0   9537    312     1.85    -5.52     0.07    32.10
 ngs |    96     0   2568      0    -0.58     0.63     4.83     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  -724    54  -147   -23 -1492     9  -703     - |
    2 | -5101  -118  -237   162 -3771     3 -4725     - |
    4 | -1287    26     X   -25   190     X -1937     - |
    5 |  3328    64    22   -71  1485    12  3096     - |
    6 |   705   -11  -100    -4  9766    52  1063     - |
    7 | 16290     6   -22    71 12898  -103 13735     - |
    8 |  2543     3  -123    31  6609   -14  3079     - |
    9 | -6128   -18    -1   -22 -3373    80 -5408     - |
   10 | -1050    26    35    36  2739  -137 -1034     - |
   11 |  4547  -100    62     9 -2535   143  4304     - |
   13 |  2232   311   -77  -221 -4154  -110  2482     - |
   14 |  2954    35    98  -135 -1696   117  2945     - |
   15 | -8360   -32   118   -22 10016    55 -8202     - |
   17 | -2221   -15    -9    55     -   -57 -1973     - |
   18 |  1954   -34   125    11 -2739    -8  2169     - |
   20 |  4603  -151   -92   123 -3963    42  4621     - |
   21 |  2811     -  -149   -18  7861    66  2029     - |
   22 | -1670   -12  -253    15  7249   102 -1819     - |
   23 |  2067   102   -73   -88  3157    11  1178     - |
   24 | -7644    76     2   -78-14576     8 -6954     - |
   25 | -5767    58  -192   -75-10590   125 -4376     - |
   26 | -4262   -27   -60    83 -5693   -89 -4105     - |
   27 |  -810    45  -210    30-11250   -40  -398     - |
   28 | 10473    76   110  -167  4519   103  9674     - |
   29 | -3987   -75  -208    51  1501    94 -3530     - |
   30 | -5252    75  -110   -69 -4981    45 -5199     - |
   31 |   401   -99  -118   108  4111    29   438     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -45     -     -     -    34     -     - |
 ALGO |     -    -9   195   -71     -    32     -     - |
 AMC2 |     -   174     -     -     -  -134     -     - |
 BILI |     -    39     -   -37     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -55     -    52     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -10     -     -     -     7     -     - |
 CAS1 |     -   -93     -    94     -    -5     -     - |
 CRO1 |     -    70     -     -     -   -54     -     - |
 DARW |     -     6     -     -     -    -5     -     - |
 DAV1 |     -   -16     -    16     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -73   106     -     -     -     -     - |
 GALA |     -   -46     -   -64     -    89     -     - |
 GUAM |     -    52     -    77     -  -105     -     - |
 HOB2 |     -   -79   115     -     -     -     -     - |
 KARR |     -  -110     -   104     -     -     -     - |
 KERG |     -   722     -     -     -  -556     -     - |
 KOKB |     -     -     -   -57     -    47     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -  -262     -   214     -     - |
 MAC1 |     -  -166     -   157     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -64   261  -151     -   133     -     - |
 MATE |     -  -156   227     -     -     X     -     - |
 MCM4 |     -  -236     -   224     -     -     -     - |
 MSKU |     -    60     -   -56     -     -     -     - |
 NRC2 |     -  -154   224     -     -     X     -     - |
 NYA1 |     -    26     -   -50     -    21     -     - |
 OHIG |     -   -62     -    59     -     -     -     - |
 PETP |     -   -89     -    84     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -40    58     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    47     -  -142     -    83     -     - |
 SELE |     -   178     -     -     -  -137     -     - |
 STJO |     -   -83   330     6     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -255     -   242     -     -     -     - |
 TSKB |     -    79  -115     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -72   151     -     -    30     -     - |
 WSRT |     -    51     -     -     -   -39     -     - |
 WTZR |     -   -51     -     -     -    39     -     - |
 WUHN |     -    40     -   -72     -    28     -     - |
 YELL |     -   -52    76     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -    93     -     -     -   -72     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  5051   153    55   132  2365    65  4738     - |  287   4.76
    2 |  7450    77   117    73  5651    84  6021     - |  288   2.43
    4 |  3257    65     X    61   833     X  2501     - |  277   1.01
    5 |  6269    81    83    48  2960    75  5905     - |  288   2.06
    6 | 12975   171   116   155  7629    64 10775     - |  277   8.97
    7 |  6294   207   303   149  8351   203  6085     - |  278   2.26
    8 |  9153    52    77    51  6796    25  8947     - |  288   6.85
    9 |  4580   162    75   113  2139    94  4357     - |  288   2.09
   10 |  1554    86   103    85  1578    52  1531     - |  288   1.88
   11 |  1031    79    89    55   949    71   863     - |  288   0.37
   13 |   906   115   113    79  2231    53   914     - |  287   0.17
   14 |   718    65    37   105  1086    72   557     - |  288   0.23
   15 |  5837    63    82    53  4344    42  5914     - |  288   4.77
   17 |  1399    66    71    52     -    72  1168     - |  288   3.00
   18 |   942   103   162    84  1551   165   756     - |  288   0.46
   20 |  1106   134   113    95  1623    83  1225     - |  287   0.26
   21 |  6975     -   178   158  2553   130  6471     - |  207   2.19
   22 |  1147   142   105    98  4130    57  1225     - |  288   1.69
   23 |  7579    91   107    52  1472    57  6974     - |  288   5.50
   24 |  3864   138   286    63  8668    83  3155     - |  288   2.51
   25 |  8624    95    90    95  4304    58  7211     - |  287   3.88
   26 |   797    81   115   108  2336    95   955     - |  288   0.77
   27 |  6536    75    69    69  4388    22  6145     - |  288   1.48
   28 |  2806    97    90    93  2337    31  2372     - |  288   0.23
   29 |  2604    95   162    77  1817    46  2564     - |  288   0.55
   30 |  1782    99   119    60  2010    57  1767     - |  288   1.46
   31 |  6192   220   200   208  6859    74  6098     - |  267   5.17
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28     -     -     -    21     -     - |  282   0.10
 ALGO |     -    33    40    21     -    31     -     - |  288   0.02
 AMC2 |     -    28     -     -     -    22     -     - |  282   0.06
 BILI |     -    91     -    86     -     -     -     - |  287  16.12
 BRMU |     -    18     -    18     -     -     -     - |  288  31.40
 BRUS |     -    53     -     -     -    41     -     - |  280   0.04
 CAS1 |     -   146     -    31     -   113     -     - |  288   9.16
 CRO1 |     -    46     -     -     -    36     -     - |  274   0.13
 DARW |     -   138     -     -     -   107     -     - |  276  23.57
 DAV1 |     -    35     -    33     -     -     -     - |  288  20.16
 DRAO |     -    77   111     -     -     -     -     - |   96   0.15
 GALA |     -    54     -    53     -    75     -     - |  288  32.54
 GUAM |     -    65     -    66     -    78     -     - |  288  34.23
 HOB2 |     -    64    94     -     -     -     -     - |   96   0.11
 KARR |     -    63     -    59     -     -     -     - |  288  19.06
 KERG |     -    52     -     -     -    40     -     - |  193   1.37
 KOKB |     -     -     -   114     -    93     -     - |  253   0.86
 KWJ1 |     -     -     -   158     -   129     -     - |  181  72.21
 MAC1 |     -    56     -    53     -     -     -     - |  288  21.42
 MAS1 |     -    69    58    54     -    32     -     - |  288   2.36
 MATE |     -    51    74     -     -     X     -     - |   80   0.27
 MCM4 |     -   131     -   124     -     -     -     - |  267  29.92
 MSKU |     -    60     -    57     -     -     -     - |  284  38.85
 NRC2 |     -    21    31     -     -     X     -     - |   96   0.04
 NYA1 |     -    45     -    51     -    34     -     - |  288   0.08
 OHIG |     -    60     -    57     -     -     -     - |  285  13.36
 PETP |     -    42     -    40     -     -     -     - |  282  26.93
 PIE1 |     -    42    60     -     -     -     -     - |   96   0.07
 SANT |     -    46     -    46     -    49     -     - |  287  15.34
 SELE |     -    49     -     -     -    37     -     - |  282  38.73
 STJO |     -    21    64    22     -     -     -     - |  288  17.81
 TRO1 |     -    65     -    61     -     -     -     - |  288  11.20
 TSKB |     -    62    90     -     -     -     -     - |   89   0.60
 USNO |     -    44    43     -     -    33     -     - |  288   0.03
 WSRT |     -    36     -     -     -    28     -     - |  279   0.04
 WTZR |     -    40     -     -     -    30     -     - |  276   0.12
 WUHN |     -    62     -    84     -    47     -     - |  287  33.96
 YELL |     -    76   110     -     -     -     -     - |   96   0.03
 YSSK |     -    55     -     -     -    43     -     - |  281  22.12
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5340    91   119    86  4184    71  4830     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

