
 GPS week: 1207   Day: 1   MJD: 52694                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676     21     0.12    -0.21     5.46     0.00
 cod |   288     0  24527      2    -0.28     0.49     0.05    17.84
 emr |   288     0  18725     81  1179.55    39.43     0.07    13.34
 esa |   288     2  18897   4092     1.12    -1.66     0.12     4.75
 gfz |   288     0  15732      0     0.49    -0.94     0.04    26.70
 igu |    96     0   2400      0    48.50  -369.46     4.01     0.00
 jpl |   288     0  13638    745     0.42    -0.63     0.04    25.90
 ngs |    96     0   2676      6    51.90  -308.40     5.15     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  27775   1044   915.90     6.83     0.08    11.47

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5576   -95    99     X    74 -3503   -59 -5212     -   -74 |
    2 |  6915   -89   109    23    27     -   114  6279     -  -191 |
    3 | -4470  -100   128  -161    90   323   -48 -4129     -   -86 |
    4 | -3632   131  -139    46   110  1010   -50 -3331     -  -261 |
    5 |  -862    98  -191   -39    72  1911   229    62     -  -343 |
    6 | -2338   158  -128   183    59 -6564    -8 -1375     -  -294 |
    7 | -1306   -20  -131    -1    79 -2371   311 -1382     -  -351 |
    8 | -1724    16  -110   153    27 -5013   142 -1790     -  -175 |
    9 | -3620   220  -183   -32    55  4000    13 -3647     -  -262 |
   10 |  2242    39  -303  -173    71  8621   306  1883     -  -152 |
   11 |  6729   -16   112    24    -5  2653   -17  5981     -   -84 |
   13 |  4414   106   113     X    37  2364  -135  4513     -  -249 |
   14 |  4074   168     3    62   -49  1167    72  4164     -  -257 |
   15 | -4538   147   -60     -     5  3797    76 -4235     -  -259 |
   16 |  7422   -41     -     6    31     -     X  7172     -   -11 |
   17 |   564     -   -94     X   123     -     - -3480     -  -192 |
   18 |  4478    27    -9     7   105  2165   -45  4317     -  -228 |
   20 |  4898  -167    80    78    35  3452   241  4979     -  -217 |
   22 |  2496   -77   -44     1   -75  6680   300  2995     -     X |
   23 | -3846   261  -255     X   -62 -1729   338 -3187     -  -349 |
   24 | -3876   113  -187   -10   -14  5697   172 -2698     -  -133 |
   25 |  3363   -15   -53   188   105  7502  -206  2439     -     X |
   26 | -1034   215  -267    72   112  1983   -32 -1156     -  -276 |
   27 |  -455    -4   -67   236     0-21720   174  -884     -  -204 |
   28 |  -270    82   156    84   -63   873     8   285     -  -204 |
   29 | -2017   300  -254    21     4  -916    35 -1858     -  -227 |
   30 | -3890   193  -157   104   141 -4821  -276 -3623     -  -175 |
   31 | -3965  -109   110   109   -11 -7557    43 -3726     -   -24 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     8   -99     -     -     -   -57     -     -   230 |
 ALIC |     -   -24     -     -     -     -    16     -     -     - |
 AMC2 |     -   -91   135     -     -     -  -149     -     -   323 |
 AOML |     -  -231     -     -     -     -     -     -     -   360 |
 AREQ |     -    88   193  -131    15     -  -105     -     -  -100 |
 ARTU |     -   -31     -     -  -171     -   197     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -  -438     5     -     -     -     -   148 |
 AUCK |     -    -2     -     X     -     -     -     -     -     3 |
 BAHR |     -    61   149  -128     -     -     -     -     -  -218 |
 BJFS |     -     -  -103     -  -236     -     -     -     -   668 |
 BOR1 |     -     -   -30     -     -     -     -     -     -    35 |
 CAS1 |     -    30     -    36   -42     -    29     -     -   -29 |
 CEDU |     -  -150     -   -50     -     -     -     -     -   254 |
 CHAT |     -  -208     -    40     -     -     -     -     -   310 |
 CHUR |     -    47    55     -     -     -     -     -     -  -137 |
 COCO |     -    80     -   -72    94     -   -38     -     -  -226 |
 CRO1 |     -   -17   112     -     -     -    25     -     -  -162 |
 DAVR |     -    88     -     -   -23     -     -     -     -   -84 |
 DWH1 |     -     -  -145     -     -     -     -     -     -   169 |
 FAIR |     -     -    79  -155   -31     -   -17     -     -    78 |
 FLIN |     -   -43     -     -     -     -    29     -     -     - |
 FORT |     -    91   -17     X   116     -     -     -     -  -354 |
 GODE |     -  -218   163   -95     -     -     -     -     -   190 |
 GOLD |     -    29     -    85     -     -  -136     -     -   230 |
 GRAZ |     -   -13   168     -     -     -     -     -     -  -174 |
 GUAM |     -     -     -   218     -     -  -167     -     -   295 |
 HERS |     -  -311   -70     -     -     -     -     -     -   562 |
 HOB2 |     -     3   -56     -     4     -    16     -     -     X |
 HOFN |     -     -     -     -   -69     -    71     -     -     - |
 HRAO |     -    36     -     -     -     -  -143     -     -   268 |
 IISC |     -   180     -   -11     -     -     X     -     -  -302 |
 JPLM |     -     -    23     -  -158     -     -     -     -   346 |
 KGN0 |     -     -  -343     -     -     -     -     -     -   399 |
 KOKB |     -    63   129     -   -75     -     -     -     -   -73 |
 KOSG |     -  -131     -     -     -     -     -     -     -   204 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -42     -     -    96 |
 LPGS |     -   -51     -  -343     -     -     -     -     -   197 |
 MAC1 |     -    66     -   211  -133     -     8     -     -   113 |
 MAS1 |     -     -    48  -134     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -    14     -     -     -     -     -    -6 |
 MAW1 |     -    69     -     -   -75     -   -65     -     -   228 |
 MCM4 |     -   173   -36     -     -     -     X     -     -  -239 |
 MDO1 |     -  -178   -19     X     -     -     -     -     -   296 |
 MEDI |     -     -    67     -     -     -     -     -     -   -78 |
 METS |     -  -158   110     -     -     -     -     -     -   119 |
 MKEA |     -    21     -    82  -148     -   -30     -     -   349 |
 NKLG |     -     -     -     X    78     -   -70     -     -   -25 |
 NLIB |     -     -    47   118     -     -     4     -     -  -107 |
 NRC2 |     -   121   129     X   -74     -     -     -     -  -167 |
 NRIL |     -    12     -     -  -141     -   137     -     -     - |
 NTUS |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 NYA1 |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 NYAL |     -     -   100    70     -     -     -     -     -  -144 |
 OHI2 |     -   121     -     -  -112     -    32     -     -     - |
 OS0G |     -   -18   166     -     -     -     -     -     -  -165 |
 PERT |     -     -     2    -5     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -  -205  -164     -     -   125     -     -    11 |
 POTS |     -   -39     -  -127     -     -     -     -     -   112 |
 PRDS |     -   -44   -40     -     -     -     -     -     -   114 |
 RAMO |     -   -33     -     -     -     -    23     -     -     - |
 SANT |     -    10     -     X     -     -    53     -     -  -134 |
 SCH2 |     -   -63    -9     -     -     -     -     -     -   109 |
 SELE |     -     -     -  -343     -     -    63     -     -   -11 |
 SFER |     -     -    -4     -     -     -     -     -     -     5 |
 STJO |     -     -  -123     -  -170     -   148     -     -   206 |
 SUTH |     -  -147     -  -293     -     -     -     -     -   344 |
 THTI |     -     -     -   116    31     -     -     -     -  -110 |
 TIXI |     -    38     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -  -160   118     -     -     -     -     -     -   112 |
 TOW2 |     -   122     -     -     -     -   -84     -     -     - |
 TRO1 |     -  -114     -     -   -13     -     -     -     -   208 |
 TROM |     -     -     -   360     -     -  -377     -     -   729 |
 TSKB |     -  -122   115   141     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -31    41     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -17   126     -     -     -     -     -     -  -119 |
 VILL |     -    54     -     X     7     -     -     -     -  -100 |
 WSRT |     -   -73   263    15     -     -     -     -     -  -197 |
 WTZR |     -  -124   301    -8     -     -     -     -     -  -154 |
 WUHN |     -     -     -  -228   262     -     -     -     -  -521 |
 YAKT |     -  -183    74     -     -     -  -140     -     -   519 |
 YAR2 |     -    17     -     -     -     -  -196     -     -   420 |
 YELL |     -   -90     -   131     -     -     -     -     -    89 |
 ZWEN |     -    10     -   -84    30     -     -     -     -   -52 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9590    58    47     X    27  5990    30  7919     -    39 |  288   3.23
    2 |  4828    83   116   105    50     -    73  4545     -   163 |  288   2.65
    3 |  3141    40    33   166    32  2458    26  2966     -    91 |  288   2.20
    4 |  1798    68    56    69    29  1583    34  1522     -    71 |  288   0.91
    5 |  9431    66    40   193    44  4484    39  8144     -   109 |  288   3.96
    6 |  9401    40    42   174    33  4558    28  9515     -   115 |  288   2.92
    7 |  2077    56    28    94    57  2356    47  1801     -    69 |  288   0.81
    8 |  2506    57    69   120    34  3036    72  2490     -    71 |  288   2.38
    9 |  2667    62    67   114    29  2868    46  2767     -   115 |  288   2.44
   10 |  3890    47    41    94    41  3075    52  3572     -    91 |  288   2.44
   11 |  4104    63    30   113    42   692    27  3820     -    59 |  288   0.37
   13 |  1261    67    95     X    39  1118    65   993     -   143 |  288   0.37
   14 |  1575    62    58    79    34   570    34  1303     -    57 |  288   0.38
   15 |  3612    44   104     -    48  4742    26  3656     -    61 |  288   3.42
   16 |  1027    21     -   144    50     -     X   835     -    87 |  288   0.54
   17 | 12537     -   135     X    78     -     - 12649     -   153 |  252    >>>
   18 |  1558    57    42   116    32   755    30  1232     -    66 |  288   0.39
   20 |  1406    48    30   111    35  1278    52  1129     -    66 |  288   0.25
   22 | 10612    67    54   129    61  5180    68  9635     -     X |  288   8.56
   23 |  9383    45    72     X    47  2946    51  9587     -    88 |  288   7.91
   24 |  9621    53    55   117    35  6170    55  8222     -   107 |  288   3.67
   25 |  6128    65    54    94    40  3910    94  5361     -     X |  288   3.07
   26 |  1407    40    72   189    37   902    39  1387     -   116 |  288   0.76
   27 |  3420    58    83    95    30 11763    72  3135     -    50 |  288   1.08
   28 |  1113    77    40    92    39  1740    70  1326     -    65 |  288   0.80
   29 |  1616    46    76   161    22  1027    31  1869     -    44 |  288   0.57
   30 |  1056    75    44   144    22  3403    48  1049     -   100 |  288   1.33
   31 |  1668    43    64   103    37  4286    25  1201     -    51 |  288   1.18
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    66     -     -     -    16     -     -    36 |  288   0.25
 ALIC |     -    55     -     -     -     -    38     -     -     - |  288  56.48
 AMC2 |     -    23    55     -     -     -    20     -     -    38 |  288   0.03
 AOML |     -    75     -     -     -     -     -     -     -   117 |  277  37.52
 AREQ |     -    31    52    99    24     -    22     -     -   112 |  288  30.12
 ARTU |     -    53     -     -    11     -    29     -     -     - |  288  17.13
 ASC1 |     -     -     -   126    27     -     -     -     -    52 |  286    >>>
 AUCK |     -    43     -     X     -     -     -     -     -    67 |  264  11.05
 BAHR |     -    65    96    75     -     -     -     -     -    43 |  288   1.06
 BJFS |     -     -   104     -    42     -     -     -     -    70 |  286    >>>
 BOR1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    23 |  286   0.44
 CAS1 |     -    70     -   120    27     -    26     -     -   125 |  288   9.89
 CEDU |     -    31     -    98     -     -     -     -     -    63 |  288  18.18
 CHAT |     -    51     -   137     -     -     -     -     -    52 |  287  13.28
 CHUR |     -    31    49     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.96
 COCO |     -    25     -    95    18     -    28     -     -    99 |  288  11.77
 CRO1 |     -    33    52     -     -     -    28     -     -   112 |  288  20.23
 DAVR |     -    67     -     -    20     -     -     -     -    90 |  288  23.02
 DWH1 |     -     -    79     -     -     -     -     -     -    92 |  186   0.52
 FAIR |     -     -    39    94    32     -    12     -     -    36 |  288   0.14
 FLIN |     -    20     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   8.74
 FORT |     -    95    52     X    35     -     -     -     -    63 |  288   0.11
 GODE |     -    43    68   127     -     -     -     -     -    38 |  288   0.07
 GOLD |     -    30     -   124     -     -    16     -     -    32 |  288  17.31
 GRAZ |     -    40    61     -     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 GUAM |     -     -     -   161     -     -    41     -     -   126 |  288  17.47
 HERS |     -    58    97     -     -     -     -     -     -    43 |  264  24.55
 HOB2 |     -    85   179     -    71     -    42     -     -     X |  266 424.13
 HOFN |     -     -     -     -    27     -    28     -     -     - |  284    >>>
 HRAO |     -    55     -     -     -     -    44     -     -   168 |  288  20.29
 IISC |     -    47     -   112     -     -     X     -     -   112 |  288  34.65
 JPLM |     -     -    86     -    36     -     -     -     -    34 |  288   8.23
 KGN0 |     -     -    62     -     -     -     -     -     -    73 |  281   0.34
 KOKB |     -    48    56     -    23     -     -     -     -    53 |  288   0.04
 KOSG |     -    81     -     -     -     -     -     -     -   126 |  288 290.42
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     7     -     -    16 |  286  37.76
 LPGS |     -    59     -   159     -     -     -     -     -    74 |  287  50.67
 MAC1 |     -    57     -   138    51     -    40     -     -    86 |  288  20.50
 MAS1 |     -     -    53   149     -     -     -     -     -     - |  263   2.18
 MATE |     -     -     -    91     -     -     -     -     -    38 |  283   0.44
 MAW1 |     -    77     -     -    63     -    40     -     -    87 |  287  42.66
 MCM4 |     -    49   150     -     -     -     X     -     -    88 |  288   7.80
 MDO1 |     -    69    72     X     -     -     -     -     -   182 |  288  14.22
 MEDI |     -     -    56     -     -     -     -     -     -    65 |  148   0.07
 METS |     -    31    48     -     -     -     -     -     -    40 |  287   0.52
 MKEA |     -    63     -   108    26     -    26     -     -    60 |  288  23.59
 NKLG |     -     -     -     X    26     -    38     -     -    90 |  287  51.77
 NLIB |     -     -    87   135     -     -    41     -     -    60 |  288   0.04
 NRC2 |     -    35    34     X    12     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 NRIL |     -    30     -     -     8     -    19     -     -     - |  288  17.82
 NTUS |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    47 |  288   9.72
 NYA1 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    62 |  286   0.06
 NYAL |     -     -    38    89     -     -     -     -     -    32 |  288   0.08
 OHI2 |     -    37     -     -    16     -    25     -     -     - |  288  51.32
 OS0G |     -    32    44     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.10
 PERT |     -     -    29    80     -     -     -     -     -     - |  282  16.56
 PIE1 |     -     -    78   171     -     -    52     -     -    73 |  287  27.88
 POTS |     -    39     -    94     -     -     -     -     -    36 |  288  13.51
 PRDS |     -    43    71     -     -     -     -     -     -    39 |  287   1.53
 RAMO |     -    40     -     -     -     -    27     -     -     - |  287  20.33
 SANT |     -    43     -     X     -     -    23     -     -    99 |  288   4.92
 SCH2 |     -    30    51     -     -     -     -     -     -    34 |  287   5.71
 SELE |     -     -     -   136     -     -    18     -     -    30 |  283  31.37
 SFER |     -     -    59     -     -     -     -     -     -    68 |  285 478.25
 STJO |     -     -    38     -    41     -    28     -     -    47 |  288   7.09
 SUTH |     -    29     -   124     -     -     -     -     -    41 |  288  18.78
 THTI |     -     -     -   110    25     -     -     -     -    54 |  287   3.55
 TIXI |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     - |  287  12.01
 TLSE |     -    42    55     -     -     -     -     -     -    71 |  288   0.57
 TOW2 |     -    34     -     -     -     -    23     -     -     - |  286  12.47
 TRO1 |     -    33     -     -    10     -     -     -     -    55 |  287  10.82
 TROM |     -     -     -   156     -     -    22     -     -    24 |  288  11.39
 TSKB |     -    29    32   113     -     -     -     -     -     - |  288   1.36
 TWTF |     -    51    68     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.32
 USNO |     -    22    51     -     -     -     -     -     -    57 |  288   0.04
 VILL |     -    27     -     X    19     -     -     -     -    34 |  288   2.85
 WSRT |     -    35    38    93     -     -     -     -     -    32 |  288   0.05
 WTZR |     -    33    43   106     -     -     -     -     -    28 |  288   0.07
 WUHN |     -     -     -    74    24     -     -     -     -    46 |  287  24.06
 YAKT |     -    35    99     -     -     -    28     -     -    41 |  288   0.40
 YAR2 |     -    37     -     -     -     -    41     -     -    55 |  288   3.23
 YELL |     -    27     -    94     -     -     -     -     -    33 |  288   0.03
 ZWEN |     -    43     -   120    12     -     -     -     -    40 |  288  21.31
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5459    50    67   121    36  4012    37  5151     -    77 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.03 (ns) 

