
 GPS week: 1211   Day: 1   MJD: 52722                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688     54     1.52    -2.19     4.02     0.00
 cod |   288     0  25155     32     0.68    -0.86     0.07    20.34
 emr |   288     0  20274     50   169.88    34.67     0.08    15.89
 esa |   287     0  18373   1220    -1.91     2.85     0.11     9.80
 gfz |   288     0  15780    358     0.96    -2.45     0.04    38.11
 igu |    96     0   2496      0    -0.19     0.96     3.97     0.00
 ngs |    96     0   2688     42     0.79    -1.26     4.25     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31204   1028   390.09    10.44     0.08    15.86

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -4220    14  -119   -87   113  5100 -3711     -  -115 |
    2 | -5352   158  -310   -58    47     - -4612     -     X |
    3 | -9348     7   -93    98    61 -9560 -7299     -  -124 |
    4 | -3217   -69  -184    15   154 -1034 -3269     -  -107 |
    5 | -2928   102   -27   214   -60 -6007 -1725     -   -74 |
    6 |  5351   197   -20   226   -96 10266  3850     -  -141 |
    7 |  -870    33  -155    73    38 -3611  -830     -   -23 |
    8 |    14    42  -192   -61    91 -2798   100     -   -42 |
    9 |  4472   174   -87   132   -21 12967  2864     -  -166 |
   10 | -2594   -11  -196   207    91   317 -2181     -  -155 |
   11 |  3415    58    61    62    -8   850  3395     -  -154 |
   13 |  4034    70    19  -168    -4  1820  4064     -     5 |
   14 |  2657   222   202    56  -134  -928  2554     -  -200 |
   15 | -8622   216  -104     -   -41 -5753 -8409     -   -74 |
   16 |  5401    42   141   -49   -45  -374  5337     -   -64 |
   17 | -2406   144  -137   -65   118     - -2086     -  -221 |
   18 |  3977    64   167    70   -12   987  3956     -  -265 |
   20 |  1793    22    -8   -61   113  1698  1996     -  -243 |
   22 | 25412   161  -350   -89   125 18004 19990     -  -107 |
   23 | -1192   241   -85   345   -97 -1026 -1315     -  -226 |
   24 |  1757   -41  -165    -9   168  7385  1913     -  -181 |
   25 |   503   160   -65    53     0 -2986    14     -  -172 |
   26 |   250   138  -162   203    24  -698   269     -  -197 |
   27 | -1012   -11  -199    -5    97-14198 -1092     -   -17 |
   28 | -3923    34   -34  -213    49 -5880 -3174     -     9 |
   29 | -1416   196  -227    71    36 -2207 -1452     -  -154 |
   30 |  2357   125   -31   417   -86  1859  1892     -  -197 |
   31 | -3205     7  -173   -97    92 -4200 -3360     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -220    43     -     -     -     -     -   241 |
 ALGO |     -   -81    35   292     -     -     -     -  -110 |
 AMC2 |     -  -189    80     -     -     -     -     -   164 |
 ANKR |     -    22     -   -47     -     -     -     -     - |
 AOML |     -  -187     -     -     -     -     -     -   240 |
 AREQ |     -    64    82   -48    -8     -     -     -  -115 |
 ARTU |     -  -508     -     -   271     -     -     -     - |
 ASC1 |     -  -436     -    48   200     -     -     -   -11 |
 AUCK |     -     -     -   277     -     -     -     -  -171 |
 BAHR |     -    79    95   -31     -     -     -     -  -178 |
 BJFS |     -     -    94     -  -210     -     -     -   449 |
 BOGT |     -    52     -     X     -     -     -     -   -66 |
 BOR1 |     -   -26    75     -     -     -     -     -   -39 |
 CAS1 |     -    99     -   208   -67     -     -     -   -94 |
 CEDU |     -   -28     -  -388     -     -     -     -   273 |
 CHAT |     -   -74     -    90   -86     -     -     -   248 |
 CHUR |     -    40   163     -     -     -     -     -  -212 |
 COCO |     -    39     -   -81    57     -     -     -  -137 |
 CRO1 |     -     -   126     -     -     -     -     -  -126 |
 DAVR |     -    55     -     -   -62     -     -     -    78 |
 DRAO |     -    33   117     -     -     -     -     -  -159 |
 DWH1 |     -     -    17     -     -     -     -     -   -17 |
 EISL |     -    42     -   190     1     -     -     -  -171 |
 FAIR |     -    38   111   -43   -19     -     -     -   -87 |
 FORT |     -     -   196  -535    60     -     -     -   -13 |
 GODE |     -  -110   270    82     -     -     -     -  -178 |
 GOLD |     -    28     -   -58     -     -     -     -     X |
 GRAZ |     -     -   114  -104     -     -     -     -   -51 |
 GUAM |     -    82     -  -157     -     -     -     -    -9 |
 GUAT |     -     -     -     -  -107     -     -     -   257 |
 HOB2 |     -    10    32     -     -     -     -     -   -45 |
 HRAO |     -   -46     -     -     -     -     -     -    59 |
 IISC |     -     -     -  -185     -     -     -     -   115 |
 IRKT |     -     -     7   -11     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    19     -   -98     -     -     -   217 |
 KGN0 |     -     -  -161     -     -     -     -     -   162 |
 KIRU |     -  -104    34     -     -     -     -     -   100 |
 KIT3 |     -   -26     -  -119     -     -     -     -   107 |
 KOKB |     -     -    59     -   -50     -     -     -    61 |
 KOSG |     -  -142     -     -     -     -     -     -   182 |
 KOUR |     -   -37     -  -191     -     -     -     -   167 |
 LPGS |     -  -118     -     -     -     -     -     -   151 |
 MADR |     -    32   -41     -     -     -     -     -     X |
 MALI |     -     -     -     X  -196     -     -     -   471 |
 MAS1 |     -     -   135  -115    20     -     -     -  -120 |
 MATE |     -     -     -   168     -     -     -     -  -104 |
 MAW1 |     -    20     -     -  -186     -     -     -   423 |
 MCM4 |     -    98     -     -     -     -     -     -  -126 |
 MDO1 |     -     -   -59     -     -     -     -     -    59 |
 MEDI |     -     -     0     -     -     -     -     -     0 |
 METS |     -  -143    79     -     -     -     -     -   104 |
 MIZU |     -     -   -92     -     -     -     -     -    92 |
 MKEA |     -    74     -    23  -139     -     -     -   226 |
 NKLG |     -   131     -     -   -14     -     -     -  -120 |
 NLIB |     -     -    42     -     -     -     -     -   -42 |
 NOT1 |     -     -  -279     -     -     -     -     -   280 |
 NRC2 |     -    54   163  -283   -43     -     -     -    44 |
 NTUS |     -    37     -     -     -     -     -     -   -47 |
 NYA1 |     -    -7     -     -     -     -     -     -     9 |
 NYAL |     -     -   111   132     -     -     -     -  -192 |
 OHI2 |     -    91     -     -   -49     -     -     -     - |
 OS0G |     -    -3   128    66     X     -     -     -  -166 |
 PERT |     -     -   105     -   -16     -     -     -   -68 |
 PIE1 |     -     8   101   -23     -     -     -     -   -97 |
 POL2 |     -  -124     -     -     -     -     -     -   159 |
 POTS |     -   -68     -  -130     -     -     -     -   168 |
 PTBB |     -   -37     -     -     -     -     -     -    47 |
 RBAY |     -   -33     -     -    57     -     -     -   -97 |
 RIOG |     -    59     -     -   -31     -     -     -     - |
 SANT |     -   157     -     X     -     -     -     -  -202 |
 SCH2 |     -     -   -30     -     -     -     -     -    30 |
 SFER |     -     -    50     -     -     -     -     -   -50 |
 STJO |     -  -147    64     -     -     -     -     -   125 |
 SUTH |     -   -66     -  -210     -     -     -     -   215 |
 THU3 |     -    15     -     -    -8     -     -     -     - |
 TLSE |     -  -365     -     -     -     -     -     -   468 |
 TRO1 |     -   -93     -     -   -18     -     -     -   164 |
 TROM |     -     -     -  -141     -     -     -     -    87 |
 TWTF |     -   -41   -84     -     -     -     -     -   138 |
 URUM |     -    21     -     -     -     -     -     -   -27 |
 USUD |     -     -   -71   115     -     -     -     -     0 |
 VILL |     -  -123     -     X     -     -     -     -   158 |
 WES2 |     -  -140   290     -     -     -     -     -  -109 |
 WILL |     -     -    54     -     -     -     -     -   -54 |
 WSRT |     -   -35   204     -     -     -     -     -  -159 |
 WTZR |     -   -82   193   107     -     -     -     -  -152 |
 WUHN |     -     -     -  -186   -83     -     -     -   313 |
 YAKT |     -   -30  -162     -     -     -     -     -   200 |
 YAR2 |     -  -121     -     -     -     -     -     -   156 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3396    78    34   159    18  3336  3176     -    37 |  288   2.72
    2 |  4480   109   228   198    34     -  4523     -     X |  288   3.02
    3 |  9015    74    90   182    45  3741  8818     -   159 |  288   3.58
    4 |  1693    55    60   124    64  1106  1779     -    95 |  288   0.58
    5 |  7310   165   175   140    60  4612  7082     -   198 |  288   4.64
    6 |  6408    70    46   109    34  7521  8412     -    68 |  288   8.39
    7 |   799    65    41    97    41  2214  1025     -    55 |  288   0.50
    8 |  2476    57    45   105    26  2343  2357     -    95 |  288   1.98
    9 |  6415    74    70   113    50  5842  5985     -    89 |  288   2.48
   10 |  2001   139    63    88    36  1187  1748     -   207 |  288   1.90
   11 |   603    61    56   140    47  1002   691     -    59 |  288   0.35
   13 |   526    41    59   140    50  1547   628     -   130 |  288   0.28
   14 |  2119    62    99    66    41   602  2213     -    62 |  288   0.28
   15 |  3258    62    50     -    32  3337  3386     -    82 |  288   1.81
   16 |  1439    57    56    48    46   644   924     -   134 |  288   0.36
   17 |  3219    94    51   112    34     -  2795     -    75 |  288   2.86
   18 |   986    79    39   182    35   997   938     -   116 |  288   0.40
   20 |   887    74    44   164    46  1526   924     -    53 |  288   0.30
   22 |  7873    85   208   150    59 10627 11229     -   123 |  288   7.31
   23 |  7445    94   191   104    50  3424  7497     -    76 |  288   7.29
   24 |  1633    89    30   113    32  2748  1686     -    93 |  288   1.22
   25 |  6613    59    39    95    50  2612  6484     -   107 |  288   1.57
   26 |  1132    41    57   135    49   833   900     -    68 |  288   0.68
   27 |  1584    66    49   195    34  8921  1020     -   143 |  288   0.90
   28 |  2306    75    77    71    37  2191  1950     -    59 |  288   0.43
   29 |   810    44    71    34    23  1188   893     -    54 |  288   0.54
   30 |  2108   170   108   134    51  1101  2258     -   164 |  288   0.78
   31 |  3107    63   109   189    38  4262  3143     -     X |  288   1.74
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    31    58     -     -     -     -     -    30 |  288   0.35
 ALGO |     -    30    29    47     -     -     -     -    54 |  288   0.05
 AMC2 |     -    43    76     -     -     -     -     -    47 |  288   0.06
 ANKR |     -    17     -    36     -     -     -     -     - |  287 152.06
 AOML |     -    38     -     -     -     -     -     -    49 |  282  22.04
 AREQ |     -    40    38    51    33     -     -     -    95 |  288  22.07
 ARTU |     -    33     -     -    17     -     -     -     - |  287  14.84
 ASC1 |     -    52     -    73    33     -     -     -   145 |  286    >>>
 AUCK |     -     -     -   210     -     -     -     -   130 |  201  11.00
 BAHR |     -    57    30    42     -     -     -     -    49 |  288   0.76
 BJFS |     -     -    94     -    63     -     -     -   163 |  214    >>>
 BOGT |     -   139     -     X     -     -     -     -   178 |  278  23.49
 BOR1 |     -    78   123     -     -     -     -     -    32 |  288   0.59
 CAS1 |     -   114     -    73    29     -     -     -   211 |  288   7.44
 CEDU |     -    45     -    37     -     -     -     -    50 |  288  14.47
 CHAT |     -    42     -    47    15     -     -     -    39 |  287  11.64
 CHUR |     -    46    83     -     -     -     -     -    33 |  288   0.71
 COCO |     -    32     -   107    24     -     -     -    43 |  288  10.45
 CRO1 |     -     -    22     -     -     -     -     -    22 |  288  23.17
 DAVR |     -    63     -     -    39     -     -     -   146 |  288  22.01
 DRAO |     -    28    24     -     -     -     -     -    28 |  288   0.10
 DWH1 |     -     -    72     -     -     -     -     -    72 |  251   0.51
 EISL |     -    63     -   144    47     -     -     -    65 |  288  36.92
 FAIR |     -    40    29    56    36     -     -     -    50 |  288   0.13
 FORT |     -     -    38    78    40     -     -     -    99 |  288   0.24
 GODE |     -    50    96    59     -     -     -     -    47 |  288   0.13
 GOLD |     -    94     -   196     -     -     -     -     X |  263  16.99
 GRAZ |     -     -    63   103     -     -     -     -    57 |  288  90.76
 GUAM |     -    45     -   106     -     -     -     -    79 |  288  16.89
 GUAT |     -     -     -     -     9     -     -     -    21 |  286    >>>
 HOB2 |     -    40    27     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 HRAO |     -   105     -     -     -     -     -     -   135 |  286  20.86
 IISC |     -     -     -    51     -     -     -     -    31 |  203  18.03
 IRKT |     -     -    76   124     -     -     -     -     - |  272   0.31
 JPLM |     -     -   107     -    38     -     -     -    33 |  262  17.01
 KGN0 |     -     -    89     -     -     -     -     -    89 |  284   0.43
 KIRU |     -    49    69     -     -     -     -     -    56 |  288  11.87
 KIT3 |     -    32     -   132     -     -     -     -    83 |  280    >>>
 KOKB |     -     -   130     -    37     -     -     -    49 |  288   0.08
 KOSG |     -    32     -     -     -     -     -     -    41 |  286 181.05
 KOUR |     -    54     -   126     -     -     -     -    43 |  288   1.69
 LPGS |     -    54     -     -     -     -     -     -    69 |  255  43.23
 MADR |     -    74    94     -     -     -     -     -     X |  147  10.95
 MALI |     -     -     -     X    25     -     -     -    60 |  288    >>>
 MAS1 |     -     -    94   142    34     -     -     -    37 |  288   1.72
 MATE |     -     -     -   199     -     -     -     -   123 |  286   0.40
 MAW1 |     -    54     -     -    18     -     -     -    46 |  288  32.58
 MCM4 |     -    37     -     -     -     -     -     -    48 |  276    >>>
 MDO1 |     -     -    49     -     -     -     -     -    49 |  285   7.37
 MEDI |     -     -    46     -     -     -     -     -    46 |  285   0.10
 METS |     -    52    66     -     -     -     -     -    64 |  287   0.47
 MIZU |     -     -    37     -     -     -     -     -    37 |  286   0.95
 MKEA |     -    70     -    37    39     -     -     -    77 |  288  28.26
 NKLG |     -   123     -     -    69     -     -     -    84 |  282    >>>
 NLIB |     -     -    83     -     -     -     -     -    83 |  286 154.55
 NOT1 |     -     -    36     -     -     -     -     -    37 |  286    >>>
 NRC2 |     -    37    23    53    12     -     -     -    25 |  288   0.04
 NTUS |     -    31     -     -     -     -     -     -    39 |  288   9.48
 NYA1 |     -    36     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.12
 NYAL |     -     -    20    20     -     -     -     -    24 |  288   0.10
 OHI2 |     -    64     -     -    34     -     -     -     - |  288   8.61
 OS0G |     -    42    53    71     X     -     -     -    24 |  288   0.32
 PERT |     -     -   134     -    26     -     -     -    97 |  288    >>>
 PIE1 |     -    35    78    41     -     -     -     -    33 |  288   0.05
 POL2 |     -    25     -     -     -     -     -     -    32 |  288  19.21
 POTS |     -    46     -   168     -     -     -     -   137 |  277  19.06
 PTBB |     -    57     -     -     -     -     -     -    73 |  286   0.11
 RBAY |     -    35     -     -    23     -     -     -    78 |  285  70.13
 RIOG |     -    96     -     -    51     -     -     -     - |  215  13.57
 SANT |     -    58     -     X     -     -     -     -    74 |  263   4.77
 SCH2 |     -     -    37     -     -     -     -     -    37 |  283   5.25
 SFER |     -     -    59     -     -     -     -     -    59 |  280 251.08
 STJO |     -    40    20     -     -     -     -     -    39 |  288   6.10
 SUTH |     -    47     -    35     -     -     -     -    47 |  288  17.79
 THU3 |     -    23     -     -    12     -     -     -     - |  288   8.63
 TLSE |     -    19     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.36
 TRO1 |     -    56     -     -    16     -     -     -    78 |  288  11.45
 TROM |     -     -     -    31     -     -     -     -    19 |  285  12.75
 TWTF |     -    44    69     -     -     -     -     -    85 |  288   0.50
 URUM |     -    15     -     -     -     -     -     -    20 |  288  14.08
 USUD |     -     -    75    66     -     -     -     -    79 |  288  11.38
 VILL |     -    76     -     X     -     -     -     -    97 |  288   2.19
 WES2 |     -    48    66     -     -     -     -     -    38 |  288   0.04
 WILL |     -     -    43     -     -     -     -     -    43 |  279   0.40
 WSRT |     -    35    49     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 WTZR |     -    39    54    70     -     -     -     -    26 |  288   0.09
 WUHN |     -     -     -    30    13     -     -     -    26 |  287  23.05
 YAKT |     -    30    81     -     -     -     -     -    59 |  288   0.48
 YAR2 |     -    23     -     -     -     -     -     -    30 |  286   5.15
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4020    66    79   114    39  3968  4250     -    82 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.04 (ns) 

