
 GPS week: 1249   Day: 0   MJD: 52987                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2684      0     0.21    -0.07     4.99     0.00
 cod |   288     0  27013    875     0.37    -0.57     0.05    14.59
 emr |   288     0  20573     73    67.71    18.54     0.03    23.05
 esa |   288     0  19722   1239    -1.42     1.56     0.07     8.25
 gfz |   288     0  20366    319     0.17    -0.69     0.03    21.20
 iga |    96     0   2684     10     0.20    -0.05     0.10     0.00
 igu |    96     0   2684      0     0.21    -0.06     3.50     0.00
 jpl |   288     0  14811      4    -5.29    -1.07     0.04    16.90
 ngs |    96     0   2684      0     0.21    -0.07     4.78     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  33439   1165 -2303.66   -32.69     0.04    16.01

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  5921    60  -123   248   -32    12 12652   127  4866     -    19 |
    2 | -5428   -71  -140    93   115    -8-12253   141 -4013     -   -69 |
    3 |   754   -16   -39   136  -139   150 -1337   157   766     -    39 |
    4 | -1565   198  -153     1   181  -138 -4982    -5 -1542     -  -201 |
    5 |   587   -10     6   -20    92    86  1974   -61   372     -   -53 |
    6 | 10296   -74    41    99     2  -149 17853  -139  9482     -   -32 |
    7 | -4242    58  -110    90   120   134 -1648     1 -3958     -  -100 |
    8 | -7605   167  -108   172   -80   124 -3023    93 -6995     -    12 |
    9 | -9404   -30   -78     4   184  -110-10097  -208 -8277     -   -85 |
   10 |  -191    62  -123    76   131   135  7004  -101   -97     -     4 |
   11 |  3068     3   -21   -95   206   -33  -472   -71  2949     -  -117 |
   13 |   561   109  -105    45   107   -77 -1403   125   666     -  -119 |
   14 |  5296    31   157  -238    18  -148  1136  -198  4953     -    35 |
   15 |  4674  -121    60   -55    29   -68  7700   -61  3080     -    18 |
   16 |  7146   -95    90   -26    14    -3   819   254  7185     -   -71 |
   17 | -8235    54    58    35   -64   185 -3689    65 -7387     -   -73 |
   18 |  3525  -120     3    77    82   -83  -751  -208  3669     -   -24 |
   20 |  6119    69   -83   222   -20    70  1531   279  6164     -   -59 |
   21 |  4669  -178   102   132    20   -37   668   -41  4324     -   -40 |
   23 |-11451   -27   -26     X  -218    36 -4508   223-10159     -   136 |
   24 |   922    25    -3   181   -72    55 11096    50    35     -   -21 |
   25 |  2197     8   114     6  -111  -179 -1600    43  1198     -   -32 |
   26 | -2677     X   -91  -118    46  -116 -5046    40 -2640     -    81 |
   27 | -1285   -54  -232   113   109    21 -6600   244 -1595     -   -54 |
   28 |   727   131   -41   -69   -17    42 -5108   143   770     -  -138 |
   29 |  -696    19   -76   -37    89   -22  1071   -34  -115     -    32 |
   30 | -4205    37    49   -43    36     4  -313  -169 -4028     -    33 |
   31 |   417     X    65  -257    36   111  -885    64   212     -   -25 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    74  -127     -     -     -     -   133     -     -   -24 |
 ALGO |     -  -172  -172     X     -     -     -   363     -     -    21 |
 AMC2 |     -  -111    36     -     -     -     -   -67     -     -   119 |
 AOML |     -    64     -     -     -     -     -   -37     -     -   -15 |
 AREQ |     -    53    92    89  -141     -     -  -130     -     -   104 |
 ARTU |     -    55     -     -   -65     -     -    34     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -     -     -     -     -    49     -     -   -52 |
 AUCK |     -   -92     -     X   147     -     -     -     -     -  -110 |
 BAHR |     -  -151   -10   265    29     -     -     -     -     -   -23 |
 BOGT |     -   -65     -  -204     -     -     -     -     -     -   147 |
 BOR1 |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 BREW |     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 BRMU |     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -    -1 |
 CAS1 |     -    27     -    94   -23     -     -     -     -     -   -43 |
 CEDU |     -  -118     -    47     -     -     -     -     -     -    82 |
 CHAT |     -   -58     -   122     -     -     -     -     -     -   -11 |
 CHUR |     -   139    47     -     -     -     -    38     -     -  -235 |
 COCO |     -    87     -  -228    74     -     -     -     -     -   -60 |
 CORD |     -    60     -     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   112     -    -3     -     -  -126     -     -   -25 |
 DAV1 |     -  -113     -     -  -105     -     -     -     -     -   242 |
 DRAO |     -    60   -19     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 DWH1 |     -     -    57     -     -     -     -   -70     -     -    -8 |
 FAIR |     -     -   -75    92    21     -     -    29     -     -     X |
 GLPS |     -    37     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -   -22     -     -     -    11     -     -     X |
 GUAM |     -   282     -  -275   -36     -     -  -232     -     -   180 |
 HERS |     -  -337   -76     -     -     -     -     -     -     -   407 |
 HOB2 |     -   107    93    20     -     -     -     -     -     -  -242 |
 HRAO |     -  -178     -     -   -58     -     -    53     -     -   182 |
 IISC |     -    37     -   108   -34     -     -     -     -     -   -45 |
 JPLM |     -     -   -43     -     -     -     -    87     -     -   -30 |
 KERG |     -    24    82     -   -33     -     -     -     -     -   -97 |
 KGN0 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -   -32 |
 KIRU |     -   -65     -    85     -     -     -    39     -     -   -26 |
 KOKB |     -     -    47     -   -22     -     -     -     -     -   -38 |
 KOSG |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -     -    78 |
 KOUR |     -   160     -  -455   206     -     -  -143     -     -   -30 |
 KSTU |     -     -     -     -   -15     -     -     -     -     -    20 |
 LHAS |     -   -37     -   -79    50     -     -     -     -     -     8 |
 MAC1 |     -    61     -  -104   -20     -     -     -     -     -    25 |
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -    47     -     -   -50 |
 MALI |     -   -30     -   -76     X     -     -     -     -     -    66 |
 MAS1 |     -   -43     -  -154    -7     -     -    95     -     -    27 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -95     -     -     -     -     -   126 |
 MCM4 |     -    86     -     -   -59     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    17   -45   261  -111     -     -     -     -     -    62 |
 MEDI |     -     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 METS |     -   -77    99     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 MIZU |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 MKEA |     -    76     -   -77   -76     -     -    -1     -     -    75 |
 MONP |     -   -12     -     -     -     -     -    10     -     -     - |
 NANO |     -   211     -     -     -     -     -  -182     -     -     - |
 NKLG |     -   221     -     -  -107     -     -     -     -     -   -56 |
 NLIB |     -     -   -64     -     -     -     -    79     -     -     9 |
 NNOR |     -     -    24  -139     -     -     -     -     -     -    37 |
 NOT1 |     -     -    76     -     -     -     -     -     -     -  -110 |
 NRC1 |     -    -7    89  -295    35     -     -   -62     -     -    49 |
 NRIL |     -    98     -     -   -91     -     -    32     -     -     - |
 NSSP |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 NTUS |     -   -84     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NYA1 |     -     X     -     -    96     -     -     -     -     -  -127 |
 NYAL |     -     -     8   132     -     -     -     -     -     -   -79 |
 ONSA |     -  -197    91   167   -27     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    47   128  -103   -74     -     -   -23     -     -   -52 |
 PETP |     -    23     -     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -38     9     -     -     -     -     -     -    50 |
 PIMO |     -     -     -  -160    62     -     -     -     -     -     X |
 POTS |     -    14     -   -41    -9     -     -     -     -     -    20 |
 PRDS |     -   -40    -4     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 REYK |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 RIOG |     -     -     -     X   -68     -     -     -     -     -    90 |
 SANT |     -     -     -   151  -115     -     -     -     -     -    84 |
 SCH2 |     -   -12     3     -     -     -     -   -55     -     -    65 |
 SELE |     -     -     -  -109     -     -     -     -     -     -    56 |
 SFER |     -     -   -79     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 SPT0 |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 STJO |     -  -116    -5     -     -     -     -   120     -     -   -14 |
 SUTH |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 SUWN |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 THTI |     -     -     -   122   -91     -     -     -     -     -    57 |
 THU3 |     -     6     -     -    -4     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -    -4     -     -    12     -     -   -12     -     -     - |
 TLSE |     -     -    44     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 TRO1 |     -  -139     -     -     6     -     -     -     -     -   118 |
 TROM |     -     -     -   155     -     -     -     -     -     -   -80 |
 TSKB |     -     -    36   -88    -8     -     -     -     -     -     4 |
 TWTF |     -   -56    -1     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 UNSA |     -     -     -     -   -16     -     -     -     -     -    21 |
 USNO |     -  -120    70     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 USUD |     -     1     0    38     -     -     -    -3     -     -   -17 |
 VILL |     -   110     -  -359     -     -     -     -     -     -    85 |
 WES2 |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 WHIT |     -    38     -     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 WTZR |     -   -10    95  -147     -     -     -     -     -     -   -52 |
 WUHN |     -   -49    88   184     -     -     -   -56     -     -  -117 |
 YAKT |     -   -81     -     -     -     -     -    -6     -     -    80 |
 YAR2 |     -    49     -     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 YELL |     -   -12     -   111     3     -     -   -47     -     -    -1 |
 YSSK |     -    32     -     -   -25     -     -     3     -     -     - |
 ZAMB |     -   202     -     -     -     -     -  -175     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -     -     -     -     -     9     -     -   -10 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5837   104    76    86    87    65  5785    59  6734     -   139 |  288   4.11
    2 |  7364    39    27    99    15    23  6948    44  6832     -    32 |  288   4.50
    3 |  3116    35    27   117    34    74  2788    35  3191     -    48 |  288   2.19
    4 |  1953    55    29    35    33    47  2584    31  1872     -    76 |  288   1.04
    5 |  3263    21    25    39    22    51  3310    27  3145     -    38 |  288   2.49
    6 | 14347    51    25    53    18    35  7064    34 13881     -    45 |  288  11.95
    7 |  1272    54    28    75    27    41   661    59  1059     -    46 |  288   0.59
    8 |  3448    41    35    65    23    44  1296    29  3294     -    46 |  288   2.86
    9 |  4522    80    29    41    33   109  4887    46  4267     -    67 |  288   1.58
   10 |  4664    59    37   146    43    84  6365    76  4517     -    66 |  288   2.02
   11 |   661    94    49    93    30    99   336    53   707     -   118 |  288   0.40
   13 |   887    64    30    61    26   112   363    40   919     -    36 |  288   0.20
   14 |  2022    70    43   140    31   117  1044   120  2042     -    45 |  288   0.32
   15 | 11028    48    63   128    32    43  2765    28  9510     -    79 |  288   2.75
   16 |  1448    38    15    54    32    29   882    58  1523     -    43 |  288   0.36
   17 |  6346    64    21   158    27   105  1310    44  6156     -    53 |  288   1.02
   18 |   961    34    37   111    24    55   341    62   999     -    27 |  288   0.38
   20 |   890    49    49    34    26    94  1180    64   979     -    26 |  288   0.19
   21 |  1229    50    30    38    27    44  1466    29  1209     -    49 |  288   0.58
   23 |  4777    48    67     X    53   184  1795    37  3985     -    81 |  288   0.53
   24 |  5742    57    28    59    37    49  7090    41  5934     -    72 |  288   2.56
   25 |  7231    40    45   109    51    51  3480    52  7505     -    65 |  288   1.90
   26 |  1149     X    38    82    37   165  1898    64  1037     -    63 |  276   0.63
   27 |  2622    46    28    78    23    43  3922    37  2461     -    35 |  288   1.31
   28 |  2726    54    37    72    22    84  4301    30  2718     -    41 |  288   0.61
   29 |  4475   129   114    89   112   233  1144    89  4079     -    78 |  288   0.66
   30 |   713    34    26    36    27    73   490    48   781     -    26 |  288   0.67
   31 |  3655     X    35    68    57   199  1582    48  2927     -    69 |  288   1.17
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    57    19     -     -     -     -    25     -     -    34 |  288  13.21
 ALGO |     -    24    14     X     -     -     -    13     -     -    29 |  288   0.03
 AMC2 |     -    35    15     -     -     -     -    25     -     -    19 |  288   0.03
 AOML |     -    17     -     -     -     -     -    22     -     -    20 |  287  27.97
 AREQ |     -    41    35    37    19     -     -    27     -     -    72 |  288  19.73
 ARTU |     -    25     -     -    15     -     -    15     -     -     - |  288  11.94
 ASPA |     -     -     -     -     -     -     -    21     -     -    22 |  182    >>>
 AUCK |     -    37     -     X    33     -     -     -     -     -    32 |  264  13.95
 BAHR |     -    65    34    33    24     -     -     -     -     -    24 |  288   0.42
 BOGT |     -    28     -    55     -     -     -     -     -     -    33 |  286  23.37
 BOR1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.55
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    14     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 CAS1 |     -    37     -    54    24     -     -     -     -     -    65 |  288   9.15
 CEDU |     -    20     -    32     -     -     -     -     -     -    23 |  288  15.73
 CHAT |     -    43     -    45     -     -     -     -     -     -    35 |  287  12.85
 CHUR |     -    52    29     -     -     -     -    16     -     -    19 |  288   2.85
 COCO |     -    30     -    70    23     -     -     -     -     -    42 |  288  10.47
 CORD |     -    50     -     -     -     -     -    43     -     -     - |  282  13.67
 CRO1 |     -     -    20     -    21     -     -    23     -     -    35 |  288  19.70
 DAV1 |     -    73     -     -    15     -     -     -     -     -    73 |  288  13.79
 DRAO |     -    35    17     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288   0.04
 DWH1 |     -     -    18     -     -     -     -    23     -     -    21 |  288   0.68
 FAIR |     -     -    30    53    75     -     -    45     -     -     X |  288   0.09
 GLPS |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287  25.00
 GOLD |     -     -     -    37     -     -     -    18     -     -     X |  288  15.04
 GUAM |     -    35     -    77    23     -     -    42     -     -    24 |  288  17.43
 HERS |     -    20    10     -     -     -     -     -     -     -    17 |  264   8.77
 HOB2 |     -    33    21    38     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.09
 HRAO |     -    82     -     -    25     -     -    73     -     -    26 |  288   1.39
 IISC |     -    29     -    54    35     -     -     -     -     -    29 |  288  19.98
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -    21     -     -    14 |  288  26.10
 KERG |     -    39    22     -    29     -     -     -     -     -    36 |  287   1.21
 KGN0 |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287   0.51
 KIRU |     -    32     -    58     -     -     -    17     -     -    42 |  288  11.99
 KOKB |     -     -    22     -    21     -     -     -     -     -    34 |  288   0.04
 KOSG |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  91.57
 KOUR |     -    55     -    50    27     -     -    53     -     -    42 |  288   2.18
 KSTU |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    24 |  240   8.86
 LHAS |     -    36     -    36    14     -     -     -     -     -    31 |  288  12.14
 MAC1 |     -    36     -    64    31     -     -     -     -     -    18 |  288  14.26
 MAD2 |     -     -     -     -     -     -     -    15     -     -    16 |  287 206.91
 MALI |     -    31     -    67     X     -     -     -     -     -    27 |  288   4.53
 MAS1 |     -    42     -    30    15     -     -    23     -     -    36 |  288   1.33
 MAW1 |     -     -     -     -    48     -     -     -     -     -    64 |  284  23.53
 MCM4 |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  10.09
 MDO1 |     -    37    16    27    16     -     -     -     -     -    17 |  288  17.92
 MEDI |     -     -    57     -     -     -     -     -     -     -    81 |  239   1.82
 METS |     -    21    11     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287  11.22
 MIZU |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   0.33
 MKEA |     -    27     -    24    27     -     -    25     -     -    47 |  288  22.64
 MONP |     -    32     -     -     -     -     -    27     -     -     - |  287  15.00
 NANO |     -    23     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  46.48
 NKLG |     -    27     -     -    35     -     -     -     -     -    35 |  287 369.35
 NLIB |     -     -    15     -     -     -     -    17     -     -    12 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    23    47     -     -     -     -     -     -    25 |  288  16.72
 NOT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 NRC1 |     -    48    13    24    19     -     -    11     -     -    16 |  288   0.03
 NRIL |     -   106     -     -    32     -     -    79     -     -     - |  275  12.57
 NSSP |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   8.35
 NTUS |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  10.21
 NYA1 |     -     X     -     -    24     -     -     -     -     -    31 |  210   0.03
 NYAL |     -     -    26    94     -     -     -     -     -     -    57 |  287   0.08
 ONSA |     -    37    25    51    26     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PERT |     -    37    35    50    24     -     -    53     -     -    42 |  288   9.54
 PETP |     -    19     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  287   9.77
 PIE1 |     -     -    15    30     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 PIMO |     -     -     -   106    41     -     -     -     -     -     X |  261  20.73
 POTS |     -    35     -    43    24     -     -     -     -     -    23 |  288  17.67
 PRDS |     -    36     9     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   1.58
 REYK |     -    98     -     -     -     -     -     -     -     -    89 |  265  13.11
 RIOG |     -     -     -     X    37     -     -     -     -     -    49 |  228  12.72
 SANT |     -     -     -    99    44     -     -     -     -     -    36 |  279   2.05
 SCH2 |     -    29    11     -     -     -     -    14     -     -    15 |  288 146.20
 SELE |     -     -     -    37     -     -     -     -     -     -    19 |  287  26.42
 SFER |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.88
 SPT0 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 STJO |     -    27    12     -     -     -     -    13     -     -    19 |  288   0.06
 SUTH |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   9.39
 SUWN |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1.20
 THTI |     -     -     -    53    23     -     -     -     -     -    34 |  287   2.46
 THU3 |     -    34     -     -    23     -     -     -     -     -     X |  288   8.11
 TIXI |     -    23     -     -    14     -     -    22     -     -     - |  287   9.07
 TLSE |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.70
 TRO1 |     -    44     -     -    51     -     -     -     -     -   100 |  288   9.77
 TROM |     -     -     -   107     -     -     -     -     -     -    55 |  278  12.92
 TSKB |     -     -    16    41    29     -     -     -     -     -    23 |  288   1.00
 TWTF |     -    30    43     -     -     -     -     -     -     -    46 |  288   0.44
 UNSA |     -     -     -     -    30     -     -     -     -     -    40 |  276  25.03
 USNO |     -    24    17     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.03
 USUD |     -    41    33    53     -     -     -    18     -     -    27 |  288  12.08
 VILL |     -    29     -    32     -     -     -     -     -     -    20 |  288   5.28
 WES2 |     -     -    15     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 WHIT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   1.33
 WTZR |     -    21    14    31     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.06
 WUHN |     -    62    38    36     -     -     -    23     -     -    34 |  287  13.37
 YAKT |     -    44     -     -     -     -     -    36     -     -    33 |  288   0.71
 YAR2 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  20.61
 YELL |     -    26     -    73    21     -     -    22     -     -    37 |  288   0.02
 YSSK |     -    22     -     -    15     -     -    18     -     -     - |  287  10.78
 ZAMB |     -    77     -     -     -     -     -    66     -     -     - |  288  26.86
 ZIMM |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    15 |  281    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4992    47    32    70    34    98  3498    41  4782     -    44 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.02 (ns) 

