
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1463   Day: 3   MJD: 54488                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2960      0     -22     -52   2397   2397      0   4821   4821      0    0.00
 cod |   288     0  26249     47    -310    -388     43     67     23    100    133     79   21.36
 emr |   288     0  25778    908    6481    1191     41     63     25    105    152     74   20.12
 esa |   288     0  19554    888    6592    1079     66     84     51    158    151    163   12.28
 gfz |   288     0  29971     30     -52     -81     28     41     20    119    193     71   30.58
 iga |    96     0   2777     57       3    -155    241    241      0    349    349      0    0.00
 igu |    96     0   2777      0     -64      47   2280   2280      0   5022   5022      0    0.00
 jpl |   288     0  20183    731    9048    1545     53     68     39    139    153    126   15.66
 ngs |    96     0   2960      0     -61       5   2390   2390      0   4525   4525      0    0.00
 usn |    96     0   2871      0     -25     -70     98     98      0   1073   1073      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3808   112   132   314  -345  -339 12454   105   677   -44 |
    2 |   311   -59   -99   -29   134   -16   820   -31   445  1617 |
    3 | -1804    26     X   153  -117  -258  6913    73 -1541 -1382 |
    4 | -1714    16  -151    41   130    76 -3457  -113 -1776  -504 |
    5 | -2626  -193     X     X   174   128 -4430   -39 -3025 -1235 |
    6 | -4474  -245  -137     1   324   401 -4685  -122 -4594 -1851 |
    8 | -3256    57  -117    74   -18  -128  1550    50 -3266  -938 |
    9 | -1185    -5  -118    67    95   -45  2165   -81 -1014  -753 |
   10 | -8422  -158  -277   231   104   153    46   189 -7712  -934 |
   11 |  2191    72   268    -5  -311    99 -1441   186  2950   652 |
   12 |   687    53  -169  -139   248   -31  1061  -214   432  1259 |
   13 |  7019   157    71  -128   -63   206  -131   -76  6830  -274 |
   14 |  4859    93   148   113  -261  -447   454   102  4760  -126 |
   15 |  1003   125   -47  -100    42  -563 -2826  -114   593  1389 |
   16 |  4089   -62   -33   -69    88    45  -409    14  3972  -664 |
   17 |   -23    73   -48   158     1    25    86  -172   402  1504 |
   18 |  5343  -206    48   102    91   -97  1909   -37  5165  -119 |
   19 |  2576   124   157    69  -443  -353   572   439  2688  1346 |
   20 |  5461    45   117   167  -260   -82  -613   177  5111  -106 |
   21 |  2910  -158    64   -71   159   -83  -518  -120  3039  -719 |
   22 | -1321    22   129   109   -88  -383  -262  -115  -342  1237 |
   23 |  1528   171     X    46  -150   235   371    23  1448  1826 |
   24 | -6912  -135  -197    83   251    11 -2578  -119 -5393 -1110 |
   25 |  2241   -17   -56   -32    97   176 -3409   -70   679  -526 |
   26 | -3629    91  -110   -47    42   145   229   -26 -3137  -557 |
   27 | -9178    53  -159   165   -32   229 -5520    65 -7246 -1208 |
   28 |  7962    86   -38   -89    31   280 12523   -58  8024   657 |
   29 | -2697    16   107     -   -42     -     -   -77 -1933  1207 |
   30 | -2257   -98  -119     X   226   150 -9636  -172 -3779 -1124 |
   31 | -2702   138   193    47  -195   384 -1744   -92 -2269  1365 |
   32 |    45  -109   116     -     -     -     -     -  -489     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    82  -431   119     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -16     -     -    11     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    29     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     6   -72     -    14     -     -    56     -     - |
 ARTU |     -    94     -     -   -45     -     -   -40     -     - |
 AUCK |     -  -298     -     -   208     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -     8   -10     -     1     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -    49     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    46     -  -150    29     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -224     -     -   157     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -    40    57     -     -     -   -97     -     - |
 BRUS |     -     8   -12     6     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    79     -     -   -36     -     -   -38     -     - |
 CHAT |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   140   -32     -   -38     -     -   -76     -     - |
 CRO1 |     -    38   -31     -   -12     -     -    11     -     - |
 DAEJ |     -   -86   120   -47     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   -38     -   -37     -     -   123     -     - |
 DAV1 |     -   -29     -     -  -272     -     -   576     -     - |
 DRAO |     -    54   -40     -   -12     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    42     -   -38     -     -    20     -     - |
 FLIN |     -    88     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     3     -  -269    69     -     -    73     -     - |
 GLSV |     -    13     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -60   -13    45     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    26     -     -     -     -   -33     -     - |
 GRAS |     -    22     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -255    83     -   123     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -54     -     -   -26     -     -   123     -     - |
 HARB |     -    24   -51     -   -48     -     -   126     -     - |
 HOB2 |     -    91   -24     -   -48     -     -     X     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -     4     -     -    -7     -     - |
 IENG |     -   -33    35     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -13     -     9     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -30     -  -233    77     -     -    73     -     - |
 JAB1 |     -     -     -   -35    14     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    98     -   -64     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    58     -  -206    57     -     -   -28     -     - |
 KERG |     -    17   161  -249   -18     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    35   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -14   -60   -79    56     -     -    49     -     - |
 KOUR |     -    53   244  -149  -138     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -52     -     -    36     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -86  -114   141    79     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    21     -   -46   -12     -     -    31     -     - |
 MAD2 |     -     -    31     -     -     -     -   -40     -     - |
 MALI |     -    64     -   -27    43     -     -  -158     -     - |
 MAS1 |     -     -   -31    66    29     -     -   -68     -     - |
 MATE |     -     -    60     -   -40     -     -     X     -     - |
 MCM4 |     -     -   -89   330   -74     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    24    11     -    26     -     -   -98     -     - |
 METS |     -    34   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     2     -   -72    49     -     -   -42     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -111    60     -     -   -38     -     - |
 NLIB |     -     -    19     -   -13     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -62   102     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    81   -10     -   -50     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     8     -     -   -13     -     -    13     -     - |
 NTUS |     -   -32     -     -    22     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   115     -   -76     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -30     -     -    59     -     - |
 ONSA |     -   -28   -34   134     6     -     -   -34     -     - |
 PDEL |     -   -36     -   115   -21     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -163   -43   180     -     -  -108     -     - |
 PETS |     -     -     -   147    13     -     -  -141     -     - |
 PIE1 |     -    11    64  -124     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -  -132    99     -     -   -90     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    -4     -     -     9     -     - |
 PTBB |     -   -31    33     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -20   -45     -     -     -     -    84     -     - |
 RESO |     -    96     -     -   -67     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     2     -    44    -3     -     -   -36     -     - |
 SHAO |     -    44     -   -74    -1     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -82   -87   279     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    14     -   -40     -     -    60     -     - |
 SUTH |     -    56     -     -   -12     -     -   -53     -     - |
 SUTM |     -     -    -5     -     3     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    10    59     -   -45     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    36  -122    25     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    76   -95    -3     -     -   -16     -     - |
 TSKB |     -   -65    28     -     5     -     -    44     -     - |
 TWTF |     -    -7     8     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -     X   -55     -     -   108     -     - |
 USN3 |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    61   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    19    15   -19     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -20    21     -     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -25    27     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    -3   138   -54     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -    81     -   -53     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -38    86     -     -     -   -18     -     - |
 YAR2 |     -     -   -91     -    60     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -11    72  -138    15     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  4382    41    68   114    29   323  4686    41  5953    66 |  288   4888
    2 |   437    26    61    74    43    98   482    48   373    81 |  288    200
    3 |  2857    33     X    41    19    36  2849    22  3137   115 |  288   2431
    4 |  1153    32    33    74    37   165  1962    34  1250   101 |  288    826
    5 |  1706   136     X     X    83   199  2368    71  1792   189 |  280    958
    6 |   944    34    47    52    39   416  2975    33   940    65 |  288    627
    8 |  2652    66    38    97    38   226  1769    55  2815    77 |  288   2469
    9 |  3261    51    58    86    29   294  2823    37  3281   120 |  288   3240
   10 |  1419    82    71    63    51   280  2321    45  2620    90 |  288   1086
   11 |  2527    42    51    29    39   346   846    81  2142    87 |  288    803
   12 |   670    69    63    99    63   192   698   100   479   109 |  288    384
   13 |  1015    58    79   122    40    83   354    56  1165    79 |  288    306
   14 |   453    62    54    75    37   192   495    68   563   123 |  288    303
   15 |   994    57    61    78    27   156  1282    58   859   113 |  288    230
   16 |   464    58    67    54    56   111   480   107   494   105 |  288    354
   17 |  1362    67    60    89    34   323  1044   102  1401    77 |  288    641
   18 |   701   100    63   108    49   152  1397    95   664    47 |  288    246
   19 |  1089    55    41    65    24   147   570    44   957    95 |  288    207
   20 |   386    62   100    86    32   120   463    99   401   132 |  288    287
   21 |   426    65    36    65    33   101   349    35   466   102 |  288    277
   22 |  2465    56    89    92    60   270   658    80  1569   109 |  288    374
   23 |   310    43     X    80    28   118   296    65   321   104 |  288    203
   24 |  2797    54    18    51    22   434  1958    22  3241    50 |  288   2378
   25 |  4498    38    49   126    38   389  1599    55  4121    46 |  288    796
   26 |   874    54    55    69    40   163   673    48   869    93 |  288    490
   27 |  4691    38    43   114    44   242  3714    50  4226    53 |  288   2800
   28 |  4387    91    65    96    64   405  6616    97  4252   110 |  288    171
   29 |  1961    61    59     -    27     -     -    47  1707   119 |  288    425
   30 |  5565   141    71     X    40   249  3809   132  4263   118 |  281   3114
   31 |  1483    67    87    88    27    71  1013    66  1354    69 |  288    358
   32 |  1290   113   119     -     -     -     -     -  1202     - |  260   1068
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     9    22     8     -     -     -     -     - |  288     38
 ALIC |     -    26     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   9142
 ALRT |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5737
 AMC2 |     -    14     -    25     -     -     -     -     -     - |  288     14
 AREQ |     -    37    21     -    38     -     -    24     -     - |  288   9912
 ARTU |     -    17     -     -    11     -     -    17     -     - |  288  12940
 AUCK |     -    31     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   4806
 BAHR |     -    28    27     -    32     -     -     -     -     - |  288    619
 BJFS |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     - |  287  11793
 BOGT |     -    18     -    52    23     -     -     -     -     - |  288   7922
 BOR1 |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  30719
 BREW |     -     -    12    18     -     -     -    21     -     - |  288     31
 BRUS |     -    17    13    26     -     -     -     -     -     - |  288     34
 CEDU |     -    33     -     -    30     -     -    29     -     - |  121    116
 CHAT |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   9414
 CHUR |     -    12    16     -     9     -     -    30     -     - |  288     57
 CRO1 |     -    27    16     -    20     -     -    17     -     - |  288     68
 DAEJ |     -    32    16    56     -     -     -     -     -     - |  288   4866
 DARW |     -     -    45     -    64     -     -   179     -     - |  288  20939
 DAV1 |     -    24     -     -    13     -     -    15     -     - |  288  12413
 DRAO |     -     9    10     -    10     -     -     -     -     - |  288   1119
 FAIR |     -     -    16     -    13     -     -    18     -     - |  288   5541
 FLIN |     -    30     -     -    21     -     -     -     -     - |  287  25655
 GLPS |     -    19     -    25    17     -     -    17     -     - |  288  15961
 GLSV |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8114
 GODE |     -     -    17    35    18     -     -     -     -     - |  288     31
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -    17     -     - |  283     31
 GRAS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   6052
 GRAZ |     -    15    17     -    11     -     -     -     -     - |  288   3487
 GUAM |     -    38     -     -    29     -     -    19     -     - |  288  12885
 HARB |     -    28    31     -    22     -     -    42     -     - |  288   9188
 HOB2 |     -    23    35     -    25     -     -     X     -     - |  288     71
 HOFN |     -     -     -     -     9     -     -    18     -     - |  287    >>>
 IENG |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     68
 IRKT |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     - |  276     96
 ISPA |     -    18     -    23    16     -     -    26     -     - |  288  10043
 JAB1 |     -     -     -    52    21     -     -     -     -     - |  288  14021
 JOZE |     -     -    36     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     -    27     -    17     -     -     -     -     - |  288  24859
 KARR |     -    41     -    51    31     -     -    25     -     - |  288  11190
 KERG |     -    48    37    48    43     -     -     -     -     - |  288   7561
 KIRU |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  22309
 KOKB |     -    19    33    46    19     -     -    15     -     - |  288     33
 KOUR |     -    20    28    69    35     -     -     -     -     - |  288    109
 LAMA |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3169
 LPGS |     -    29    28   110    22     -     -     -     -     - |  288  27544
 MAC1 |     -    28     -    50    29     -     -    22     -     - |  288   6360
 MAD2 |     -     -    42     -     -     -     -    54     -     - |  244     57
 MALI |     -    44     -    56    25     -     -    72     -     - |  288  16940
 MAS1 |     -     -    23    43    13     -     -    18     -     - |  288  11031
 MATE |     -     -    19     -    13     -     -     X     -     - |  287    107
 MCM4 |     -     -    17    32    12     -     -     -     -     - |  288   8486
 MDO1 |     -    15    17     -    16     -     -    12     -     - |  288  14432
 METS |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   5903
 MKEA |     -    16     -    37    12     -     -    14     -     - |  288  10217
 NKLG |     -     -     -   139    29     -     -    67     -     - |  287    >>>
 NLIB |     -     -    15     -    10     -     -     -     -     - |  288     20
 NNOR |     -     -    20    32     -     -     -     -     -     - |  288    906
 NRC1 |     -    17    11     -    11     -     -     -     -     - |  288     15
 NRIL |     -    13     -     -    10     -     -    17     -     - |  288   7040
 NTUS |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3874
 NYAL |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     - |  288     40
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -    22     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    18    24    46    23     -     -    20     -     - |  288     24
 PDEL |     -    25     -    62    28     -     -     -     -     - |  288  56231
 PERT |     -     -    33    38    24     -     -    33     -     - |  288  64453
 PETS |     -     -     -    60    22     -     -    18     -     - |  288   8057
 PIE1 |     -    13    11    16     -     -     -     -     -     - |  288     35
 PIMO |     -     -     -    40    19     -     -    36     -     - |  288  15342
 POL2 |     -     -     -     -     9     -     -    17     -     - |  288  14481
 PTBB |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  287    208
 QAQ1 |     -    17    12     -     -     -     -    12     -     - |  288   5163
 RESO |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   9674
 SANT |     -    18     -    30    16     -     -    23     -     - |  288   4672
 SHAO |     -    22     -    82    27     -     -     -     -     - |  288   6449
 SPT0 |     -    68   102    49     -     -     -     -     -     - |  288    814
 STJO |     -     -    22     -    24     -     -    24     -     - |  288     63
 SUTH |     -    28     -     -    23     -     -    30     -     - |  288   8563
 SUTM |     -     -    26     -    17     -     -     -     -     - |  288  11713
 SYOG |     -    22    17     -    12     -     -     -     -     - |  288    999
 THTI |     -     -    32    43    21     -     -     -     -     - |  288   7014
 TIDB |     -     -    19    31    15     -     -    19     -     - |  288   9638
 TSKB |     -    26    27     -    20     -     -    16     -     - |  288   1237
 TWTF |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     67
 ULAB |     -     -     -     X     7     -     -    13     -     - |  285  19672
 USN3 |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 USNO |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 USUD |     -     -    24    39     -     -     -     -     -     - |  288     59
 VILL |     -     -    13    44    23     -     -     -     -     - |  288  10965
 WHIT |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  10723
 WILL |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  22558
 WSRT |     -     -    28    40    18     -     -     -     -     - |  288     41
 WTZR |     -     -    41     -    27     -     -     -     -     - |  275    >>>
 YAKT |     -     -    20    54     -     -     -    25     -     - |  288   7254
 YAR2 |     -     -    22     -    14     -     -     -     -     - |  288  13755
 YELL |     -    12    18    28    19     -     -     -     -     - |  288     63
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2398    44    42    67    28   242  2280    54  2391    99 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   CEDU  | 1463-3 10:10:00 |      -16796
esa |   ULAB  | 1463-3  0:45:00 |        1310
esa |   NKLG  | 1463-3  4:10:00 |         611
esa |   LPGS  | 1463-3 23:25:00 |        -896
gfz |   CEDU  | 1463-3 17:45:00 |      -89466
jpl |   MATE  | 1463-3  4:00:00 |       -1456
jpl |   DAV1  | 1463-3  8:35:00 |       -1184
jpl |   HOB2  | 1463-3  8:40:00 |        1520
jpl |   DAV1  | 1463-3  9:00:00 |        1194
jpl |   DAV1  | 1463-3  9:25:00 |       -1242
jpl |   MALI  | 1463-3 12:50:00 |         507
jpl |   HOB2  | 1463-3 20:00:00 |        -992
jpl |   HOB2  | 1463-3 20:10:00 |        1012
jpl |   HOB2  | 1463-3 20:20:00 |        -961
jpl |   DAV1  | 1463-3 21:45:00 |        1531



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NLIB |   288     0     0   288    9.95   | 2.89e-14  4.94e-15  1.94e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.45e-14  5.02e-15  1.06e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    9.92   | 3.43e-14  6.09e-15  1.54e-15 |
 MAD2 |   244     1     0   242    8.17   | 4.32e-14  7.05e-15         - |
 USN3 |   288     0     0   288    6.65   | 4.63e-14  7.65e-15  3.20e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.63   | 3.50e-14  8.04e-15  1.86e-15 |
 WTZR |   275     0     0   272    5.59   | 6.37e-14  1.49e-14  5.11e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.58   | 5.30e-14  1.38e-14  2.99e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    4.37   | 3.08e-14  8.53e-15  1.01e-14 |
 BREW |   288     0     0   278    3.97   | 9.34e-14  9.13e-15  2.62e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.38   | 3.69e-14  9.38e-15  2.07e-15 |
 GOL2 |   283     0     2   168    3.36   | 8.60e-14  8.87e-15  2.54e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.19   | 3.22e-14  1.77e-14  2.95e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    2.69   | 3.21e-14  7.30e-15  6.98e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.68   | 5.09e-14  1.43e-14  4.35e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.31   | 2.53e-14  4.95e-15  5.81e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.16   | 5.35e-14  7.85e-15  5.15e-15 |
 MATE |   287     0     0   286    1.79   | 3.96e-14  1.40e-14  1.17e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.36   | 1.06e-13  2.53e-14  6.66e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    1.21   | 5.37e-14  9.60e-15  4.07e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.09   | 5.95e-14  2.55e-14  9.72e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.97   | 1.49e-13  1.77e-14  7.09e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.72   | 2.95e-14  7.58e-15  3.59e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    0.70   | 3.99e-14  1.88e-14  5.95e-14 |
 IRKT |   276     0     0   275    0.43   | 7.50e-14  1.24e-14  1.33e-14 |
 YELL |   288     0     0   288    0.37   | 3.08e-14  5.00e-15  4.02e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.37   | 3.77e-14  6.00e-15  2.68e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   191    0.33   | 5.26e-14  6.47e-15  2.58e-15 |
 CEDU |   121     0     0   121    0.18   | 1.74e-13  6.53e-14         - |
 PTBB |   287     0     0   286    0.17   | 2.44e-13  6.41e-14  1.59e-14 |
 G12  |   288     0     0   288    0.12   | 6.39e-13  6.98e-14  3.63e-14 |
 G13  |   288     0     1   144    0.08   | 5.49e-13  6.90e-14  2.64e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 5.69e-13  7.78e-14  3.09e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.29e-13  1.18e-13  4.72e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 3.54e-13  1.19e-13  5.74e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.82e-13  1.16e-13  1.00e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 4.35e-13  1.39e-13  7.39e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.04   | 5.31e-13  2.37e-13  8.53e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.14e-13  1.12e-13  5.75e-14 |
 G20  |   288     0     3    65    0.03   | 6.45e-13  8.15e-14  2.81e-14 |
 G32  |   260     0     0   255    0.03   | 2.33e-13  8.88e-14         - |
 NNOR |   288     0     0   288    0.03   | 8.28e-13  2.35e-13  7.66e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.73e-13  2.22e-13  6.36e-14 |
 G05  |   280     0     0   278    0.02   | 1.85e-13  1.05e-13  9.10e-14 |
 G31  |   288     0     4    13    0.02   | 5.83e-13  5.59e-14  3.62e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.65e-13  1.52e-13 |
 G18  |   288     0     2    13    0.01   | 6.54e-13  6.68e-14  2.87e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  3.57e-13  2.05e-13 |
 G30  |   281     0     0   279    0.01   | 1.60e-12  4.43e-13  2.49e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.24e-13  3.11e-13 |
 DRAO |   288     0     1   252    0.00   | 3.37e-13  1.09e-13  9.19e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-14  3.54e-15  1.66e-15 |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.42e-14  2.57e-14 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.17e-13  8.00e-14  1.58e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  6.15e-13  2.63e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.97e-13  6.22e-14  1.21e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.16e-13  2.82e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.43e-13  9.33e-14  2.70e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  5.78e-14  1.45e-14 |
 G17  |   288     0     5     0    0.00   | 5.76e-13  7.17e-14  4.56e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.15e-13  7.01e-14  1.55e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 6.18e-13  7.05e-14  2.37e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.79e-13  6.01e-14  6.20e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  5.49e-13  4.14e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.15e-13  3.14e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.54e-13  5.41e-14  1.57e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  7.71e-13  5.01e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 6.20e-13  5.28e-13  7.68e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.77e-13  2.64e-14  4.57e-15 |
 ULAB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.50e-13  3.19e-13  5.91e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.85e-13  5.50e-13  7.39e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.09e-17  2.51e-16  1.51e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      NLIB      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
