
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1468   Day: 5   MJD: 54525                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2964     17    -477   -1061   2563   2563      0   4668   4668      0    0.00
 cod |   288     0  26293    470   -1389    -200     21     19     22     79     82     78   26.59
 emr |   288     0  25042    292    1525    -338     22     21     23     63     67     61   23.93
 esa |   288     0  20840   1566    1597    -334     39     36     42    129    125    132   11.76
 gfz |   288     0  28964    492    -322   -1116     24     26     23     95    104     92   20.85
 iga |    96     0   2868      3    -681    -483     55     55      0    141    141      0    0.00
 igu |    96     0   2868     44    -479   -1521   2198   2198      0   4515   4515      0    0.00
 jpl |   280     0  18510   1315    4199    -230     29     34     25    106    108    105   16.87
 ngs |    96     0   2964     14    -724    -591   2206   2206      0   4030   4030      0    0.00
 usn |   288     0  30751    100    3276    -436     61     89     45   1802   2878   1096    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2472   -17   -10   -76    16   132-11238   100 -3404 -2964 |
    2 |   392   -29   -71    96    19   144  1564    57   293  -980 |
    3 | -9212     X    65     X    11   -20 -9833  -126 -8244 -4130 |
    4 | -1999   -76   -48   200    51    53  1600   -15 -1948 -3123 |
    5 | -5237    31   -46   -98    27    29 -2305    61 -4828 -3752 |
    6 | -3412   102   -44  -130   -20    56 -2973    18 -3496 -4313 |
    8 |  1681  -100    22   107    73     5 -5318   -40  1399 -3473 |
    9 |  4456     6   -64    45     6    74  6003    46  3184 -3351 |
   10 |  5274   -55   -55   -20    44   -88  9824   128  3409 -3473 |
   11 |  2298   -80   133   -28    59   -10  1356  -119  2888 -2155 |
   12 |  -606   111  -106   -10    63    67  1185  -114  -868 -1274 |
   13 |  2488    -1   -14    45    75   100  -859  -102  2766 -3011 |
   14 |  3257    19   -31    -9    46   179   966   -37  3464 -2955 |
   15 |   986    85  -140   197    -7  -323   526   -68   875 -1266 |
   16 |  1878   -74    24   -38    64  -106   773    31  2330 -3264 |
   17 | -4322    77   -94   170    17    30  -227  -149 -3391  -985 |
   18 |  3754   -24   -11    60     9   -71  -483     0  3686 -2602 |
   19 |  1738     3    22   -70   -73   -42  -462   108  1457 -1520 |
   20 |  4029  -128    22    60    63   -61   815    51  3976 -2807 |
   21 |  3850    37   -27  -134    -6   -19  1773    86  3752 -3197 |
   22 | -2210   -13    22    33    57    55  -782  -109 -1618 -1533 |
   23 |   138   -50    55   -87   123    36  1856   -97   232 -1052 |
   24 |  -529    64   -37   -92   -39    16  8782    75 -1218 -3656 |
   25 |  2836   -85    11   148    81   -23  1763   -90   901 -3176 |
   26 |   600    68  -101   111   -40    13   887     X   253 -3259 |
   27 |  -871  -102   -25   113   101    25    26    -7  -690 -3693 |
   28 |  8371   -45   114   -70   128   -21 -2445  -209  7464 -1920 |
   29 | -3828   214   -21   317  -430  -477 -1626    -1 -3603 -1540 |
   30 | -9529    27   -33    33     3    80 -2492   -27 -6410 -3709 |
   31 | -2313   105   -72    33    27   158  1966  -140 -1182 -1331 |
   32 | -2318   -35    39     -     -     -     -     - -2679 -4027 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    51     X   -59     -     -     -     -  1255 |
 ALIC |     -   -19     -     -    15     -     -    11     -   993 |
 AMC2 |     -   -11     -   -56     -     -     -    59     -  1157 |
 AREQ |     -     -   -29    19    19     -     -     4     -  1066 |
 ARTU |     -   -12     -    16   -20     -     -    34     -  1132 |
 AUCK |     -  -144     -     -   183     -     -     -     -  1036 |
 BAHR |     -   -12     2     -    14     -     -     -     -  1134 |
 BILI |     -   -26     -     X    33     -     -     -     -  1069 |
 BOR1 |     -  -144     -     -   183     -     -     -     -  1058 |
 BREW |     -     -     8    45     -     -     -   -44     -  1098 |
 BRFT |     -   110     -     -  -140     -     -     -     -   932 |
 BRUS |     -    44   -48    -4     -     -     -     -     -  1030 |
 CAS1 |     -   -71     -   131    18     -     -     -     -  1156 |
 CEDU |     -    43     -     -   -45     -     -   -12     -  1181 |
 CHAT |     -    81     -   -93   -51     -     -     -     -  1279 |
 COCO |     -    53     -  -120     0     -     -     -     -  1020 |
 CRO1 |     -   -33    39     -    33     -     -   -43     -   986 |
 DAEJ |     -     5    -6     -     -     -     -     -     -  1048 |
 DAV1 |     -   208     -     -  -265     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    25    35     -   -72     -     -     -     -  1280 |
 FAIR |     -     -    50   -79   -15     -     -     -     -  1135 |
 FLIN |     -   -57     -     -    73     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   156     -     -  -200     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    31  -179    66     -     -     -     -  1063 |
 GOL2 |     -     -    24     -     -     -     -   -34     -  1114 |
 GOLD |     -     -     -    29   -16     -     -     -     -  1017 |
 GRAS |     -     -     -     -   -81     -     -   100     -  1043 |
 GRAZ |     -   -75    83     -     -     -     -     -     -  1055 |
 GUAM |     -     -     -     -   135     -     -  -167     -   997 |
 HARB |     -     X   136  -276     X     -     -     -     -  1276 |
 HLFX |     -     -    35     -     -     -     -   -50     -   999 |
 HOB2 |     -     -   110  -292    38     -     -     -     -  1358 |
 IENG |     -   -47    52     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -18    31     3     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    -1     -     -   -16     -     -    22     -  1075 |
 JOZE |     -     -    10     -   -12     -     -     -     -   874 |
 JPLM |     -     -   -19     -    22     -     -     -     -  1073 |
 KARR |     -   144     -  -316    -3     -     -    -4     -  1042 |
 KERG |     -   104    27    13  -170     -     -     X     -  1291 |
 KIRU |     -    77  -136   128     -     -     -     -     -  1123 |
 KOKB |     -   -11    36   -15   -48     -     -    37     -  1092 |
 KOUR |     -    80     X    33  -117     -     -     -     -   955 |
 LAMA |     -   -26     -     -    33     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -22    19   -47    32     -     -     -     -   971 |
 MAC1 |     -   -50     -    32    58     -     -   -16     -  1157 |
 MAD2 |     -     -    69     -     -     -     -   -98     -  1139 |
 MALI |     -     -     -     -   -42     -     -    51     -   925 |
 MAS1 |     -     -   -99   180    12     -     -     -     -  1005 |
 MCM4 |     -     -   -47     6    51     -     -     -     -   908 |
 MDO1 |     -   -32    35     -   -14     -     -    19     -  1139 |
 METS |     -  -164     -     -     -     -     -   259     -   534 |
 MIZU |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    -2     -   -25    17     -     -     1     -  1096 |
 NISU |     -    45   -50     -     -     -     -     -     -   869 |
 NLIB |     -     -   -23     -    47     -     -   -26     -  1046 |
 NRC1 |     -    70   -39     -   -45     -     -     -     -  1024 |
 NTUS |     -    11     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    74     -   -85     -     -     -     -  1039 |
 OHI2 |     -     -     -     -    -8     -     -    10     -     - |
 ONSA |     -    19   -46    84     0     -     -   -23     -     - |
 PDEL |     -    21     -    27   -41     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     0  -125   -85   148     -     -    56     -  1098 |
 PIE1 |     -   -31   116     7   -98     -     -     -     -  1148 |
 PIMO |     -     -     -  -111    27     -     -    51     -  1160 |
 POL2 |     -     -     -     -    16     -     -   -20     -  1132 |
 PTBB |     -    13   -14     -     -     -     -     -     -  1123 |
 QAQ1 |     -   -28    32     -     -     -     -     -     -  1114 |
 RESO |     -    33     -     -   -42     -     -     -     -  1112 |
 SANT |     -   -92     -    24  -149     -     -   381     -   922 |
 SCH2 |     -     -   103     -  -117     -     -    -2     -  1089 |
 SEY1 |     -     -     -     -    -6     -     -     7     -   994 |
 SHAO |     -    57     -  -145     8     -     -     -     -  1159 |
 SPT0 |     -    20   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    12     -   -76     -     -    79     -  1188 |
 SUTH |     -    -4     -   -11   -47     -     -    75     -  1214 |
 SUTM |     -     -    -4     -     5     -     -     -     -  1164 |
 THTI |     -     -    -6     X     X     -     -     9     -  1235 |
 THU3 |     -  -114   -12     -    97     -     -    78     -  1046 |
 TIDB |     -     -   -47    -3    56     -     -     -     -  1109 |
 TOW2 |     -    63     -  -139    -6     -     -     4     -  1191 |
 TSKB |     -  -111    75   -35    75     -     -     -     -  1110 |
 TWTF |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -  1213 |
 UNSA |     -     -     -   233  -131     -     -     -     -  1028 |
 USN3 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -51    57     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -59    64     -     -     -    41     -  1261 |
 VILL |     -     -    27  -159    59     -     -     -     -  1069 |
 WHIT |     -   -41    46     -     -     -     -     X     -  1273 |
 WILL |     -   -59    65     -     -     -     -     -     -  1056 |
 WSRT |     -     -     1     -    -1     -     -     -     -  1031 |
 WTZR |     -   111   -30     -  -107     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -53     3   113     -     -     -     0     -     - |
 YAR2 |     -  -160   -50     -   262     -     -     -     -  1198 |
 YELL |     -   -27    69     X   -44     -     -     -     -  1051 |
 ZWE2 |     -    38     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7046    17    16    25    26    67  6395    37  7027    69 |  288   7104
    2 |   418    23    15    31    19    40   683    29   301    96 |  288    167
    3 |  3188     X    27     X    16   146  3540    50  3321   101 |  255   1684
    4 |   873    16    22    46    14    32  1259    39   652    52 |  288    506
    5 |  1197    13    23    46    11    42  1367    24  1202    67 |  288    633
    6 |   563    15    16    29    22    55  1712    22   590    67 |  288    447
    8 |  2565    16    18    27    13    38  2012    41  2376    48 |  288   2128
    9 |  3799    13    26    56    10    37  2598    40  2456    66 |  288   1887
   10 |  5567    15    20    38    18    63  5957    40  3454   107 |  288   4753
   11 |  1056    17    19    35    33    26  1028    48   849   116 |  288    407
   12 |   481    11    28    23    13    79   661    38   476    79 |  288    319
   13 |  1250    24    25    29    41    35   809    33  1053    71 |  288    243
   14 |   433    31    26    32    64    52   735    25   424    87 |  288    267
   15 |   644    28    26    25    72    63   784    22   564    96 |  288    372
   16 |  1286    16    19    66    15    61   624    30  1041    64 |  288    345
   17 |  1661    17    18    21    21    47   446    71  2047    89 |  288    202
   18 |   516    20    14    23    14    51   457    26   541   101 |  288    345
   19 |   683    16    16    39    19    49   468    24   369    91 |  288    184
   20 |   664    13    31    41    14    42   953    24   658   120 |  288    221
   21 |   566    13    13    27    11    36   828    21   647    56 |  288    334
   22 |  1506    20    11    28    21    37   490    21  1348   128 |  288    291
   23 |   695    17    32    33    45    32  1169    49   464   113 |  288    173
   24 |  2980    11    13    15    10    37  4784    15  2316    66 |  288   2425
   25 |  4729    29    17    30    10    44   616    28  3668   147 |  288    460
   26 |  1489    39    33    53    44    67   871     X   744    70 |  288    776
   27 |  3970    15    17    28    12    71  1555    21  3650    57 |  288   3044
   28 |  2033    19    23    29     9    54  3467    47  2869    87 |  288    939
   29 |  1359     9    15    32    15    59   913    18  1384    94 |  288    419
   30 |  4035    13    21    38    12    53  2527    19  3215    36 |  288   1851
   31 |  3656    22    24    51    25    45  1608    30  2611   124 |  288    275
   32 |   733    13    15     -     -     -     -     -   929    98 |  288    752
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     8     X     9     -     -     -     -    37 |  288    129
 ALIC |     -    21     -     -    15     -     -    20     -    31 |  288   5592
 AMC2 |     -    11     -    16     -     -     -    16     -    39 |  288     33
 AREQ |     -     -    20    27    17     -     -    15     -    40 |  288  12238
 ARTU |     -    13     -    20    18     -     -    20     -    29 |  288   8610
 AUCK |     -    26     -     -    34     -     -     -     -    58 |  275   4904
 BAHR |     -    17    20     -    20     -     -     -     -    30 |  288    483
 BILI |     -    10     -     X    13     -     -     -     -    40 |  287   7131
 BOR1 |     -    20     -     -    25     -     -     -     -    30 |  288   3156
 BREW |     -     -    23    48     -     -     -    16     -    32 |  288     26
 BRFT |     -    16     -     -    21     -     -     -     -    36 |  231    125
 BRUS |     -    19    21    33     -     -     -     -     -    26 |  288     24
 CAS1 |     -    22     -    66    18     -     -     -     -    42 |  288   6804
 CEDU |     -    13     -     -    16     -     -    16     -    43 |  288    194
 CHAT |     -    24     -    28    27     -     -     -     -    53 |  287   9766
 COCO |     -    34     -    58    25     -     -     -     -    34 |  288  11776
 CRO1 |     -    26    21     -    50     -     -    34     -    43 |  288     67
 DAEJ |     -    16    18     -     -     -     -     -     -    41 |  251   4423
 DAV1 |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     - |  255   8634
 DRAO |     -    41    25     -    32     -     -     -     -    30 |  282    >>>
 FAIR |     -     -    51    26    50     -     -     -     -    73 |  274   5533
 FLIN |     -    11     -     -    14     -     -     -     -     - |  287  24682
 GLSV |     -    12     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  37567
 GODE |     -     -    15    20    13     -     -     -     -    40 |  288     91
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -    20     -    30 |  279     44
 GOLD |     -     -     -    37    21     -     -     -     -    33 |  288  13764
 GRAS |     -     -     -     -    20     -     -    24     -    25 |  277   4410
 GRAZ |     -    23    25     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3556
 GUAM |     -     -     -     -    24     -     -    29     -    43 |  279  11788
 HARB |     -     X    34    70     X     -     -     -     -    58 |  216   7081
 HLFX |     -     -    11     -     -     -     -    16     -    27 |  119   3376
 HOB2 |     -     -    17    41    16     -     -     -     -    52 |  288    115
 IENG |     -    19    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     86
 IRKT |     -     -    12    42    24     -     -     -     -     - |  288    106
 ISPA |     -    16     -     -    29     -     -    32     -    50 |  288  14762
 JOZE |     -     -    33     -    38     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    19     -    22     -     -     -     -    29 |  288  25012
 KARR |     -    17     -    33    16     -     -    19     -    35 |  288   5578
 KERG |     -    21    24    73    33     -     -     X     -    39 |  288   8493
 KIRU |     -    21    15    43     -     -     -     -     -    40 |  284  23756
 KOKB |     -    20    16    21    26     -     -    27     -    47 |  288     77
 KOUR |     -    27     X   109    30     -     -     -     -    98 |  288    >>>
 LAMA |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2355
 LPGS |     -    21    29    55    23     -     -     -     -    46 |  288  23814
 MAC1 |     -    18     -    24    25     -     -    23     -    53 |  288   7087
 MAD2 |     -     -    16     -     -     -     -    22     -    32 |  246     54
 MALI |     -     -     -     -    30     -     -    37     -    85 |  277  20193
 MAS1 |     -     -    13    20    14     -     -     -     -    28 |  288  10344
 MCM4 |     -     -    18    59    19     -     -     -     -    67 |  288   7635
 MDO1 |     -    15    24     -    11     -     -    19     -    31 |  288   8324
 METS |     -    22     -     -     -     -     -    35     -    30 |  215   5733
 MIZU |     -    22    24     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MKEA |     -    22     -    17    15     -     -    36     -    54 |  288  18923
 NISU |     -    23    26     -     -     -     -     -     -    30 |  288     24
 NLIB |     -     -    14     -    18     -     -    23     -    30 |  288     33
 NRC1 |     -    16    12     -    13     -     -     -     -    36 |  288     26
 NTUS |     -    16     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   2758
 NYAL |     -     -    53     -    61     -     -     -     -    50 |  287    123
 OHI2 |     -     -     -     -    20     -     -    25     -     - |  277    >>>
 ONSA |     -    24    31    62    33     -     -    34     -     - |  276     36
 PDEL |     -    16     -    22    22     -     -     -     -     - |  288  52060
 PERT |     -    20    20    28    22     -     -    21     -    41 |  288  77238
 PIE1 |     -    20    24    30    11     -     -     -     -    32 |  288     27
 PIMO |     -     -     -    25    14     -     -    20     -    34 |  288  17105
 POL2 |     -     -     -     -    11     -     -    13     -    40 |  278  12222
 PTBB |     -    16    18     -     -     -     -     -     -    27 |  288    318
 QAQ1 |     -    14    15     -     -     -     -     -     -    25 |  288   5544
 RESO |     -    13     -     -    17     -     -     -     -    31 |  288   6354
 SANT |     -    18     -    32    21     -     -    32     -    50 |  288   7653
 SCH2 |     -     -    10     -     8     -     -    14     -    26 |  288  40316
 SEY1 |     -     -     -     -    14     -     -    18     -    44 |  278  13219
 SHAO |     -    13     -    33    18     -     -     -     -    34 |  288   8887
 SPT0 |     -    15    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 STJO |     -     -    10     -    10     -     -    18     -    30 |  288     26
 SUTH |     -    15     -    37    19     -     -    28     -    36 |  288   7584
 SUTM |     -     -    18     -    21     -     -     -     -    57 |  288  13994
 THTI |     -     -    16     X     X     -     -    23     -    85 |  264    >>>
 THU3 |     -    17    14     -    11     -     -    21     -    23 |  288   1920
 TIDB |     -     -    22    46    15     -     -     -     -    48 |  288   8750
 TOW2 |     -    24     -    54    36     -     -    24     -    56 |  288   7857
 TSKB |     -    16    27    20    23     -     -     -     -    29 |  288   1034
 TWTF |     -    16    17     -     -     -     -     -     -    33 |  288     82
 UNSA |     -     -     -    37    21     -     -     -     -    41 |  288  16592
 USN3 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 USNO |     -    40    45     -     -     -     -     -     -     - |  151     45
 USUD |     -     -    24    31     -     -     -    19     -    30 |  288     67
 VILL |     -     -    15    16    14     -     -     -     -    26 |  288  10306
 WHIT |     -    23    26     -     -     -     -     X     -    25 |  288   4441
 WILL |     -     9    10     -     -     -     -     -     -   155 |  288  21237
 WSRT |     -     -    16     -    19     -     -     -     -    25 |  288     35
 WTZR |     -    19    32     -    20     -     -     -     -     - |  286   3229
 YAKT |     -    34    22    49     -     -     -    60     -     - |  288   8404
 YAR2 |     -    37    18     -    36     -     -     -     -    32 |  288  12007
 YELL |     -    78    52     X    45     -     -     -     -    76 |  288     60
 ZWE2 |     -    15     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2564    21    23    40    25    55  2198    30  2207    62 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   KOUR  | 1468-5 12:05:00 |       -1286
esa |   BILI  | 1468-5  0:35:00 |        -618
esa |   YELL  | 1468-5  7:25:00 |        -563
jpl |   KERG  | 1468-5  5:05:00 |       -1071
jpl |   KERG  | 1468-5  5:10:00 |        1201
jpl |   KERG  | 1468-5  5:35:00 |       -1086
jpl |   KERG  | 1468-5  5:45:00 |        1051
jpl |   KERG  | 1468-5  6:00:00 |       -1061
jpl |   KERG  | 1468-5  6:10:00 |        1154
jpl |   WHIT  | 1468-5  8:30:00 |       -1859
jpl |   SANT  | 1468-5 14:20:00 |       -1177



