
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1506   Day: 6   MJD: 54792                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117877   4235    -324      48     27     29     20    116    126     80   15.31
 emr |  2880     0 108251    631    3347    1436     18     18     17    172    182    111   22.46
 mit |  2880     0 113172    705    -429     765     22     22     20    146    155    108   18.26
 esa |   288     0  33638   1137   -1064     989     21     30     17     93    112     86   15.93
 gfz |   288     0  51291   1093    -215     797     24     32     23    123    177    110   13.16
 grg |    96     0   2968      0    -315     -10    104    104      0    402    402      0    0.00
 igr |   288     0  38654    254  -13035    2409     25     33     22     87    108     79    0.00
 jpl |   288     0  29738    564    4935    1583     22     34     16    118    120    117   14.89
 ngs |    96     0   2968      0    -299     -36   2195   2195      0   3713   3713      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -85    47    18    18   -27   212    72   -46   643     - |
    3 |   -52   165  -160    17   -10  -108   108     2 -5359     - |
    4 |    -4   -26    24    92    19   -96   -72    18  -657     - |
    5 |  -142   212  -120    18  -159   -46   149  -159 -3861     - |
    6 |   134    48  -187   122   112   -19    87   -32 -2675     - |
    7 |    90  -144    93   -37     X    67  -169   147  -674     - |
    8 |    -6   124  -150     X    55    10   -54    29   188     - |
    9 |     X    54   -72     X     X    44   123    67 -1084     - |
   10 |  -128   323  -283    -2   -86   -27   244    -4 -4760     - |
   11 |  -106   -54   158    16    -8    -8   -97   -46  3880     - |
   12 |   110  -353   335    78    68   340  -123   -57    33     - |
   13 |   126  -131    42   159    29   458  -121   -32  3800     - |
   14 |     2   -24    31   -26   -11    29     0    -6  4420     - |
   15 |   205  -291   160    32   161    63  -115   144  1323     - |
   16 |  -122   126   -39  -121   -63  -355    86    11  4101     - |
   17 |    79  -151   124  -161   -34  -280  -203   164 -2001     - |
   18 |  -126    47    64  -161   -32  -194     0     2  3830     - |
   19 |  -182   197   -51    -5  -160  -262   181  -320  1540     - |
   20 |  -101   226  -170  -106  -137  -290   119   -55  3632     - |
   21 |  -140    12   107     X     X   -88   -13   -56  3404     - |
   22 |   -32   -42    60    84   278   158    23  -118  3966     - |
   23 |   -21  -137   189   -31   -26   195   -88    11   403     - |
   24 |    19   129  -178    23    59    67   124   -43 -2057     - |
   25 |   -54    74   -48   -46    60    42    -2    57   742     - |
   26 |   111   -78   -13    83    34    62   -39    65 -3412     - |
   27 |    52   245  -333     X     8   164    70     X -2607     - |
   28 |  -141   140   -52    94   -61   133    39   -67   672     - |
   29 |   227  -311   229  -191  -582  -204  -142   272 -1572     - |
   30 |   246  -275   105    72   173    45  -125    98 -5973     - |
   31 |   161  -299   215   -12   208   111  -119    58   700     - |
   32 |  -111   165  -112    -9   148  -226    99   -95  -678     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADE1 |    47     -    19     -   -82     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   -60    73     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -78    96     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -44    99    30   -48  -242     -   -67   124     -     - |
 ALIC |     -     -     X    77   -93     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -32     -    10     -    23     -    22     -     -     - |
 AMC2 |   -11     -    20    58   -66     -    45   -18     -     - |
 ANKR |     -     -     -    27    -4     -     -   -25     -     - |
 AREQ |    26   -36     -     -    -7     -    34    33     -     - |
 ARTU |     3     -     -   -39    -6     -   -42    44     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -43    52     -    94     -     -     - |
 AUCK |   -40     -     -     -    47     -   -42     -     -     - |
 BAKO |     3     -    26     -    19     -     -   -52     -     - |
 BAN2 |     -  -283     -     -   484     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -51    61     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    12     -   -19    40   -36     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    55   -66     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    92   -66     -    13   -39     -     - |
 BOR1 |    22     -   -91     -   157     -   138   -51     -     - |
 BREW |   -26    25    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -90     -     -     -   -34     -   -68   123     -     - |
 BRMU |     -     -     -     7    -8     -     -     -     -     - |
 BRUS |   -38    10   -51     -    45     -    -3    46     -     - |
 BUE1 |   -52     -    62     -   -26     -     -     -     -     - |
 CAS1 |    11     -     -    25   -44     -    23     -     -     - |
 CEDU |  -113     -   161     -   -92     -    -6     -     -     - |
 CHAT |   -33     -     -    42   -13     -     0     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   151   -83     -   -33   -88     -     - |
 CHUM |     -     -     -     -    71     -     -   -63     -     - |
 COCO |    -2     -     -   162   -26     -    77  -148     -     - |
 CONZ |     -     -     -    15  -121     -     -    91     -     - |
 COPO |     -     -   -32     -     -     -     -    39     -     - |
 CRO1 |     -     8    28    -4     1     -     7   -43     -     - |
 DAEJ |   298     -  -583   231   183     -   257     -     -     - |
 DARW |     X     -     X   179  -217     -    24     -     -     - |
 DAV1 |   -42     -     -    50   -12     -    26     -     -     - |
 DGAR |    15     -     -    55  -117     -    -7    28     -     - |
 DRAO |     -    13     -   -19     -     -   -18     -     -     - |
 DUBO |    31     -     -     -     -     -     -   -31     -     - |
 EIL1 |   -91     -   171     -  -130     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    -4    89     -   -89     -   -53   -26     -     - |
 GLPS |   -50     -     -    71   -56     -    69    24     -     - |
 GMAS |     -   207  -254     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -31     -    43     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    11    35     -   -67     -    16     -     -     - |
 GOLD |    62     -     -     -    15     -   146   -76     -     - |
 GRAS |   -23     -   -28     -    62     -    43     3     -     - |
 GRAZ |  -276   339  -128     -   190     -   162  -239     -     - |
 GUAM |     -     -     -    20   -24     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -  -149   102     -     -     -    73     -     - |
 HARB |     -   -28   -88     -   -47     -    -7   192     -     - |
 HLFX |     -    61     -     -     -     -    20   -93     -     - |
 HOB2 |    82    68    66   -22  -121     -   -11  -138     -     - |
 HOFN |     -     -     -    12   -14     -   -25     -     -     - |
 HOLM |    -5     -     -    52   -56     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -79     -    45    82   -70     -    59     -     -     - |
 HRM1 |    57     -   -42     -    -8     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -31     -   -11    11    39     -   -47     -     -     - |
 IENG |   -19    60   -58     -     -     -    43     -     -     - |
 IISC |    74     -     -     -    -6     -    99   -72     -     - |
 INVK |   -28     -     -     -    33     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -21    24     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    -4    38     -   -47     -    54     -     -     - |
 ISPA |    23     -     -     0    -9     -    16   -16     -     - |
 JOZE |     -   -49     -     -    84     -    15     -     -     - |
 JPLM |     -   108    12     -  -197     -   -67     -     -     - |
 KARR |     -     -     -   116  -141     -    24     -     -     - |
 KERG |   115     X     -   -16  -115     -    23     -     -     - |
 KIRU |    70   -41     -    40   -60     -   -72     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -83    16     -   -20    74     -     - |
 KOKB |     -   -72   133     -   -63     -   -23     -     -     - |
 KOUC |     -     -    97     -    19     -     -  -135     -     - |
 KOUR |   -64    50   -28   142  -143     -   -36     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -    38   -46     -     -     -     -     - |
 LAMA |    26     -   -21     -     -     -   155     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    83   -91     -    27    -8     -     - |
 LPGS |     -   -14     -    16    20     -     8   -14     -     - |
 MAC1 |    47     -    83   -48  -111     -    13     -     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -64     -     -    56     -     - |
 MAL2 |   -27     -     -    67   -50     -    22     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    78   -95     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    45  -103     -     -     -     -    59     -     - |
 MAS1 |    -1    79  -154   155  -121     -    30    12     -     - |
 MATE |     -   -34     -     -   361     -  -180  -268     -     - |
 MBAR |    12     -     -     -   -71     -    44    50     -     - |
 MCM4 |   -14  -342     -    25     2     -   -32   502     -     - |
 MDO1 |   -65    55    17    -4  -107     -    18    62     -     - |
 MDVJ |   -85     -   -82   176     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -   -20    25     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    43     X     -     -   -49     -   198     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    67   -27     -    10   -48     -     - |
 NICO |    25     -   -98     -   106     -    87     -     -     - |
 NISU |  -197   178    30     -  -115     -    38     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -59    71     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    91  -202   191   -70     -    17   -33     -     - |
 NNOR |     -   -52    11    61     -     -    -6     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    43   -53     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    87    35    -1  -195     -   -60     -     -     - |
 NRIL |   -11     -     -     0   -41     -    -1    47     -     - |
 NRMD |     -     -     -    25   -30     -     -     -     -     - |
 NSSP |    36     -   -78     -     -     -     -    59     -     - |
 NTUS |   -13     -     X     -     X     -     -    14     -     - |
 NYA1 |    89     -    21     -  -133     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    39    12   -15  -158     -   -27    82     -     - |
 ONSA |    -4    57   -59    34   -52     -    46     -     -     - |
 OPMT |     8     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 OSN1 |   -10     -   -25     -    47     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -     4     -     -    -3     -     - |
 PARC |     -     -     -     -   331     -     -  -292     -     - |
 PDEL |    -4     -   -67    28   -45     -   -25    95     -     - |
 PERT |     -  -179     -    56   169     -   -40    61     -     - |
 PETP |     -     -     -    56   -68     -   -78     -     -     - |
 PIE1 |   -44   149   -36     -  -153     -    18     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    61   -74     -    53     -     -     - |
 PRDS |   -40    47    29     -   -75     -     -     -     -     - |
 PRE1 |   -27     -    79     -   -78     -     -     -     -     - |
 PTBB |    79   -27   -33     -     -     -    -7     -     -     - |
 QAQ1 |   -33    87     -   -28   -10     -    16   -58     -     - |
 QUI1 |     4     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 QUIN |    52     -     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -   -27    33     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -54     -     -    -5   -58     -     -   112     -     - |
 RCMN |    60     -     -    32   -87     -     -     -     -     - |
 RESO |    -2     -     -     -    -6     -    39     8     -     - |
 REUN |     -     -     -    88  -107     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    71   -86     -   135     -     -     - |
 SANT |     -     -   134     -  -186     -  -112     -     -     - |
 SCH2 |  -109    61   -88    70    71     -    28   -10     -     - |
 SCUB |    58     -     -    19   -91     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     4    -5     -    40     -     -     - |
 SFER |     -     -     0     -     0     -     -     -     -     - |
 SHAO |    45     -     -     -   -57     -    42     4     -     - |
 SPT0 |    18    60   -89     -     -     -    79     -     -     - |
 SSIA |  -223     -     -     -   375     -   217  -102     -     - |
 STJO |     -    83     0    15  -164     -   -58     0     -     - |
 SUTH |   -65     -     -    55   -79     -    70    78     -     - |
 SUTM |   -30    50     -     -   -50     -     8     -     -     - |
 SUWN |  -276   290     -     -   170     -     -  -303     -     - |
 SYDN |   -32     -    63   -42     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -70    39    61    84   -14     -    61  -138     -     - |
 THTI |     -    30     -     -   -52     -    82     -     -     - |
 THU3 |   -54    30     -     -     5     -     8     6     -     - |
 TIDB |     3   -90     -     -   -32     -   205   162     -     - |
 TIXI |   -25     -    18     -     4     -     7     -     -     - |
 TLSE |     -    87   -36     -   -99     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -51     -   169   -28   -20     -     3  -106     -     - |
 TRO1 |    11     -     -     -    57     -     -   -60     -     - |
 TSKB |   -20   -22    48     -    20     -    75   -23     -     - |
 TWTF |     1   -48    43     -    81     -   -11   -54     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    31     -   157   -27     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -19    23     -     -     -     -     - |
 USN3 |    -7    56   -64     -     -     -    36     -     -     - |
 USNO |   -33   -17    -2    58     -     -   -10     -     -     - |
 USUD |    79   -45     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 VESL |     -     -     -  -170   205     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     1   -68   118   -50     -    30     -     -     - |
 WAB2 |    88     -     3     -  -107     -     -     -     -     - |
 WDC3 |   -16     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 WEL1 |     -     -    88     -  -122     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    41   -58     -    12     -    28    -1     -     - |
 WHIT |     -   112     -  -104   -65     -    -6     -     -     - |
 WILL |  -105    53     -     -     -     -   -57    27     -     - |
 WROC |    24   154  -210     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   160    26   -87     -  -111     -    31     -     -     - |
 WTZA |    21     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    68   153  -205     6   -66     -    35     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    67   -81     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   170  -205     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -75    74     -     -    -4     -    16   -31     -     - |
 YAR2 |     -   -82     -     -   140     -    31     -     -     - |
 YEBE |     -   118  -146     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -26   104   -12   -30    -9     -    32   -75     -     - |
 YKRO |   -14     -     -  -120  -108     -  -326   238     -     - |
 YSSK |     -     -     -    23   -28     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    56     -   -84     -    51     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    25     -     -     -   -29     -    -4     X     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    32    13    23    11    21    96    23    16   889     - | 2880    308
    3 |    46    16    23     9     9    51    13    11  1958     - | 2880   1319
    4 |    21    22    26    22    21    80    26    31  1596     - | 2880    858
    5 |    17    18    16    40    39    84    41    39  5143     - | 2880   5238
    6 |    15    16    15    28    28    54    33    29  1571     - | 2880   1145
    7 |    23    11    15    19     X    95    26    27   818     - | 2880    220
    8 |    91    28    41     X    22    99    40    26  3028     - | 2854   2860
    9 |     X    13    16     X     X   217    34    29  3011     - | 2756   2392
   10 |    36    14    34    20    13    62    22    17  3096     - | 2880   1398
   11 |    12    11    13    15    17   162    17    17  2513     - | 2880   1082
   12 |    21    11    18    16    17   112    28    17   763     - | 2880    293
   13 |    12    27    35    25    24    62    29    27   868     - | 2880    391
   14 |    32    16    37    11     9    61    29    16   957     - | 2880    232
   15 |    26    18    15    44    47    62    49    51  1176     - | 2880    244
   16 |    16    14    18    28    25   128    30    27   545     - | 2880    246
   17 |    16    18    19    12    11    76    21    19  1502     - | 2880    226
   18 |    12    22    29    29    34    83    36    30   929     - | 2880    259
   19 |    19    22    21    63    64   110    64    64   886     - | 2880    237
   20 |    20    28    25    40    39   104    44    44   559     - | 2880    262
   21 |    13    14    14     X     X   125    32    20   892     - | 2880    360
   22 |    18    19    23    33    35   105    38    33  3942     - | 2880    314
   23 |    20    23    29    11    14    76    26    20   889     - | 2880    196
   24 |    33    16    17    15    13    63    11    14  3400     - | 2880   2352
   25 |    24    17    16    23    25   127    27    76  1378     - | 2880    716
   26 |    28    14    16    28    29    47    27    34  1526     - | 2880    733
   27 |    63    21    29     X    16   188    23     X  3369     - | 2782   2722
   28 |    30    13    23    15    24    87    26    19  2491     - | 2880    426
   29 |    18    19    20    61    60    76    65    62   871     - | 2880    218
   30 |    21    16    17    46    46   106    49    45  3896     - | 2880   2146
   31 |    20    21    18    36    63   139    33    35  1907     - | 2880    329
   32 |    25    14    10    13    13    95    16    17  1500     - | 2880    559
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADE1 |    27     -    28     -    18     -     -     -     -     - |  288    684
 ADIS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  180    >>>
 ALBH |     -    17    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   3813
 ALGO |    21    10    10    10     6     -     9    11     -     - |  288    177
 ALIC |     -     -     X    47    56     -     -     -     -     - |  124   4102
 ALRT |    20     -    11     -    15     -    23     -     -     - |  288   5407
 AMC2 |    15     -    10     6    14     -    14    10     -     - |  288     15
 ANKR |     -     -     -    11    16     -     -     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |    18    10     -     -    13     -     8    15     -     - |  288   8689
 ARTU |    19     -     -     8    14     -    12    10     -     - |  288  10472
 ASPA |     -     -     -    23    28     -    14     -     -     - |  288   7261
 AUCK |    20     -     -     -    23     -    59     -     -     - |  287   7658
 BAKO |    15     -    24     -    22     -     -    16     -     - |  288   4229
 BAN2 |     -    16     -     -    28     -     -     -     -     - |  288  11683
 BARH |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   4439
 BHR1 |     8     -    19    12    19     -     -     -     -     - |  288    539
 BJFS |     -     -     -    29    35     -     -     -     -     - |  287  12078
 BOGT |     -     -     -    12    16     -    10    10     -     - |  288   7447
 BOR1 |    16     -     9     -    11     -    12    14     -     - |  288   3845
 BREW |    18    15    26     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 BRFT |    19     -     -     -    27     -    22    16     -     - |  288     35
 BRMU |     -     -     -    36    43     -     -     -     -     - |  275    >>>
 BRUS |    38    11    32     -    14     -    13    20     -     - |  288     32
 BUE1 |    35     -    36     -    17     -     -     -     -     - |  288    527
 CAS1 |     6     -     -     7     9     -    12     -     -     - |  288   6092
 CEDU |    25     -    18     -    13     -    23     -     -     - |  288    243
 CHAT |    15     -     -    26    32     -    33     -     -     - |  287  10395
 CHPI |     -     -     -    20    21     -    14    16     -     - |  288  10098
 CHUM |     -     -     -     -    16     -     -    14     -     - |  283   4550
 COCO |    22     -     -    12    18     -    28    12     -     - |  288  10520
 CONZ |     -     -     -     8    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 COPO |     -     -    19     -     -     -     -    23     -     - |  228   3835
 CRO1 |     -    14    21    15    16     -    10    15     -     - |  288     42
 DAEJ |    48     -    15     9    48     -    22     -     -     - |  274   5672
 DARW |     X     -     X    34    41     -    45     -     -     - |  247   3955
 DAV1 |    13     -     -     6    13     -    16     -     -     - |  288   9126
 DGAR |    33     -     -     9    43     -    12    11     -     - |  288  10035
 DRAO |     -    30     -    42     -     -    32     -     -     - |  285    >>>
 DUBO |    15     -     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  54560
 EIL1 |    13     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  288   1063
 FAIR |     -    15    15     -    17     -     7    12     -     - |  288   5324
 GLPS |    11     -     -     9    14     -    12     8     -     - |  288   7292
 GMAS |     -    25    31     -     -     -     -     -     -     - |  287   1208
 GMSD |     -     -    14     -    19     -     -     -     -     - |  288   1373
 GODE |     -    12    11     -    24     -    23     -     -     - |  288     27
 GOLD |    12     -     -     -    46     -    10    47     -     - |  288  12868
 GRAS |    21     -    13     -    23     -    26    14     -     - |  288   5532
 GRAZ |    15    15    14     -    29     -    14    12     -     - |  288   3805
 GUAM |     -     -     -    30    36     -     -     -     -     - |  288   9716
 GUAO |     -     -    10    11     -     -     -     9     -     - |  288    172
 HARB |     -    26    29     -    66     -    15    53     -     - |  288    793
 HLFX |     -    14     -     -     -     -    13    21     -     - |  288  14003
 HOB2 |    31    18    16    11    18     -    20    25     -     - |  288     52
 HOFN |     -     -     -    42    51     -    69     -     -     - |  243    >>>
 HOLM |    16     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288  10661
 HRAO |    25     -    27    15    45     -    16     -     -     - |  288     63
 HRM1 |    27     -    33     -    21     -     -     -     -     - |  288    292
 HYDE |    28     -    19    16    16     -    18     -     -     - |  288   4281
 IENG |    20    19    30     -     -     -    16     -     -     - |  288     56
 IISC |    17     -     -     -    23     -    11    14     -     - |  288  22165
 INVK |    19     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   7445
 IRKJ |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288    249
 IRKT |     -    11    23     -    26     -    16     -     -     - |  288    144
 ISPA |    25     -     -    15    13     -    14    14     -     - |  288   8353
 JOZE |     -    16     -     -    27     -    14     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    37    35     -    34     -    39     -     -     - |  288   4861
 KARR |     -     -     -    21    25     -    29     -     -     - |  276  10263
 KERG |    18     X     -    36    49     -    69     -     -     - |  285  57265
 KIRU |    12     8     -    14    17     -    10     -     -     - |  288    >>>
 KIT3 |     -     -     -    15    16     -    15     9     -     - |  288  16196
 KOKB |     -    21    18     -    22     -    24     -     -     - |  288     96
 KOUC |     -     -    21     -    19     -     -    18     -     - |  288   5689
 KOUR |    17    23    26    24    26     -    16     -     -     - |  288     90
 KUNM |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288  32813
 LAMA |    15     -    12     -     -     -    22     -     -     - |  287   2994
 LHAZ |     -     -     -    10     8     -    16    11     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    11     -    13    13     -     9     9     -     - |  288  16511
 MAC1 |    27     -    35    30    33     -    34     -     -     - |  288   4477
 MADR |     -     -     -     -    25     -     -    22     -     - |  232   8370
 MAL2 |    15     -     -    18    22     -    27     -     -     - |  286   5446
 MANA |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  251    >>>
 MAR6 |     -    16    11     -     -     -     -    17     -     - |  288   3231
 MAS1 |    13    14    17     9    21     -    17    10     -     - |  288   2577
 MATE |     -    19     -     -    36     -    18    11     -     - |  288  54848
 MBAR |    23     -     -     -    24     -    15     7     -     - |  288  10928
 MCM4 |    26    25     -    12    11     -    10    12     -     - |  288   7773
 MDO1 |    17    18    28     9    12     -     7    12     -     - |  288   5677
 MDVJ |    25     -    17     9     -     -     -     -     -     - |  288     44
 MEDI |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    220
 MIZU |    23     X     -     -    27     -    51     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    10     7     -     8    10     -     - |  288   9783
 NICO |    26     -    16     -    27     -    23     -     -     - |  288   3176
 NISU |    18    24    22     -    21     -    14     -     -     - |  288     16
 NKLG |     -     -     -    18    22     -     -     -     -     - |  287  21245
 NLIB |     -    35    25     9    17     -    23    16     -     - |  288     35
 NNOR |     -    18    33    37     -     -    23     -     -     - |  288    319
 NOVM |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  278     27
 NRC1 |     -    11    11     8    21     -    12     -     -     - |  288     46
 NRIL |    25     -     -    12    11     -    15    10     -     - |  288   6112
 NRMD |     -     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  287   6150
 NSSP |    29     -    18     -     -     -     -    13     -     - |  288   5930
 NTUS |    15     -     X     -     X     -     -    15     -     - |  248   3651
 NYA1 |    24     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  288     80
 NYAL |     -    15    17     9    10     -    12     6     -     - |  288     80
 ONSA |    26     9    12     6    13     -     8     -     -     - |  288     15
 OPMT |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287     20
 OSN1 |    26     -    16     -    20     -     -     -     -     - |  288    654
 OUS2 |     -     -     -     -    16     -     -    14     -     - |  288   6942
 PARC |     -     -     -     -    27     -     -    24     -     - |  288   7486
 PDEL |    10     -    17    12    16     -    16    13     -     - |  288   3737
 PERT |     -    12     -    20    23     -    22    15     -     - |  288   6985
 PETP |     -     -     -     9    11     -    19     -     -     - |  287  11601
 PIE1 |    15    24    27     -    14     -    12     -     -     - |  288     35
 PIMO |     -     -     -    21    26     -    23     -     -     - |  287  10097
 PRDS |    17     9    17     -     9     -     -     -     -     - |  288     96
 PRE1 |    22     -    20     -    16     -     -     -     -     - |  288    561
 PTBB |    20    13    20     -     -     -    20     -     -     - |  288    259
 QAQ1 |    16    16     -    10    16     -     9    10     -     - |  288  10026
 QUI1 |    18     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288    714
 QUIN |    19     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  213   6559
 RABT |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288  10217
 RAMO |    22     -     -     9    23     -     -    10     -     - |  288  60465
 RCMN |    24     -     -    15    23     -     -     -     -     - |  288   3919
 RESO |    17     -     -     -    16     -    19     8     -     - |  288   6415
 REUN |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  288   9196
 REYK |     -     -     -    19    23     -    25     -     -     - |  287    >>>
 SANT |     -     -    24     -    33     -    47     -     -     - |  288   1520
 SCH2 |    23    14    11     7    32     -    10     8     -     - |  288   5314
 SCUB |    13     -     -    10    18     -     -     -     -     - |  288  11621
 SEY1 |     -     -     -    17    21     -    22     -     -     - |  284   9959
 SFER |     -     -    17     -    23     -     -     -     -     - |  287    654
 SHAO |    21     -     -     -    24     -    24    11     -     - |  288   6669
 SPT0 |    14    11    20     -     -     -    11     -     -     - |  288     32
 SSIA |    18     -     -     -    20     -    19    13     -     - |  288   5559
 STJO |     -    26    32    35    38     -    17    24     -     - |  288     55
 SUTH |    17     -     -    13    18     -    17    10     -     - |  288   9012
 SUTM |    25    12     -     -    16     -    23     -     -     - |  288  12384
 SUWN |    23    26     -     -     9     -     -    21     -     - |  288   5211
 SYDN |    29     -    25    16     -     -     -     -     -     - |  284    574
 SYOG |    20    15    19    15    11     -    14     8     -     - |  288   1010
 THTI |     -    12     -     -    20     -    29     -     -     - |  190   6272
 THU3 |    19    12     -     -    21     -     8     8     -     - |  288   5623
 TIDB |    36    16     -     -    16     -    11    19     -     - |  288   9515
 TIXI |    20     -    12     -    14     -    37     -     -     - |  282   5831
 TLSE |     -    13    15     -    12     -     -     -     -     - |  288    515
 TOW2 |    12     -    25    18    25     -    26    26     -     - |  288   4158
 TRO1 |    17     -     -     -    12     -     -    16     -     - |  288   7060
 TSKB |    12    12    21     -    40     -    14     9     -     - |  288    873
 TWTF |    16    16    15     -    18     -    18    12     -     - |  288     34
 ULAB |     -     -     -     -    11     -     9     9     -     - |  288  12980
 UNBJ |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    10    14    16     -     -     -    17     -     -     - |  288     18
 USNO |    15    18    12    22     -     -    20     -     -     - |  288     18
 USUD |    25    13     -     -    11     -     -     -     -     - |  288     46
 VESL |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    20    15    10    15     -    11     -     -     - |  288   5763
 WAB2 |     9     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288     20
 WDC3 |    15     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     26
 WEL1 |     -     -    20     -    28     -     -     -     -     - |  288    367
 WES2 |     -    26    21     -    19     -    10     8     -     - |  288   5214
 WHIT |     -    13     -    16    21     -    30     -     -     - |  275   3162
 WILL |    15    14     -     -     -     -    15    16     -     - |  288  23289
 WROC |    24    10    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2995
 WSRT |    15    11    14     -    10     -    11     -     -     - |  288     29
 WTZA |    21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    509
 WTZR |     9    17    17    10    11     -     9     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -     -     -    37    45     -     -     -     -     - |  287  13711
 XMIS |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  282   4019
 YAKT |    17    23     -     -    49     -    23    18     -     - |  288   6771
 YAR2 |     -     9     -     -    16     -    22     -     -     - |  288   7419
 YEBE |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   4570
 YELL |    19    11    12     7    18     -     8     8     -     - |  288     19
 YKRO |    24     -     -    12    31     -    18    11     -     - |  288  10673
 YSSK |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  241   8204
 ZIMM |    33     -    22     -    12     -     -     -     -     - |  288   3864
 ZWE2 |    12     -     -     -    14     -    27     X     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    27    18    22    21    25   104    25    23  2195     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   MATE  | 1506-6  3:05:00 |        -725
gfz |   NTUS  | 1506-6  5:50:00 |        5682
mit |   DAEJ  | 1506-6 14:05:00 |        2362



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   288     0     0   288    9.93   | 3.57e-14  5.61e-15  1.25e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.35   | 2.94e-14  5.95e-15  2.94e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    8.04   | 3.35e-14  5.64e-15  1.45e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.31   | 5.09e-14  5.37e-15  2.94e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    5.23   | 4.22e-14  8.77e-15  4.20e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.17   | 3.11e-14  6.21e-15  9.76e-16 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.96   | 3.29e-14  4.13e-15  1.57e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    4.91   | 4.71e-14  6.90e-15  1.59e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.87   | 3.40e-14  5.36e-15  2.60e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.58   | 3.17e-14  5.17e-15  3.71e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    3.97   | 4.59e-14  5.42e-15  1.34e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.70   | 3.57e-14  4.94e-15  1.60e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.07   | 4.39e-14  8.41e-15  2.59e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    2.56   | 4.98e-14  7.83e-15  2.58e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.34   | 2.46e-14  4.84e-15  1.27e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.07   | 4.07e-14  6.88e-15  2.42e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.76   | 4.34e-14  7.96e-15  3.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.56   | 6.41e-14  2.28e-14  4.75e-15 |
 NOVM |   278     0     0   199    1.50   | 7.71e-14  8.76e-15  1.91e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    1.50   | 3.53e-14  6.66e-15  3.97e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.50   | 2.83e-14  6.75e-15  1.44e-14 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.45   | 3.46e-14  9.33e-15  2.01e-15 |
 BREW |   288     0     2   150    1.17   | 1.04e-13  8.97e-15  2.06e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.98   | 5.36e-14  6.97e-15  2.82e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.70   | 3.02e-14  5.03e-15  5.23e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.70   | 9.84e-14  1.49e-14  6.77e-15 |
 MATE |   288     1     0   143    0.60   | 3.92e-14  9.04e-15  3.76e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   144    0.53   | 1.18e-13  1.60e-14  3.15e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.52   | 2.41e-14  5.03e-15  4.94e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.36   | 5.96e-14  1.27e-14  4.68e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.34   | 4.59e-14  1.72e-14  1.11e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.34   | 1.50e-13  1.56e-14  3.48e-15 |
 WDC3 |   288     0     2    31    0.34   | 6.76e-14  8.30e-15  2.42e-15 |
 GUAO |   288     1     0   287    0.27   | 7.10e-14  1.70e-14  1.86e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.26   | 7.76e-14  2.07e-14  1.07e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.23   | 5.55e-14  2.73e-14  1.35e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.21   | 1.69e-13  5.01e-14  1.77e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 2.33e-13  4.83e-14  2.46e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.13   | 4.74e-14  2.96e-14  2.16e-14 |
 USUD |   288     0     0   288    0.11   | 2.04e-13  2.02e-14  4.24e-15 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.30e-13  7.83e-14  3.54e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 2.22e-13  6.74e-14  6.56e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.13e-13  9.82e-14  3.07e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.05   | 5.29e-14  1.29e-14  6.15e-15 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 4.11e-13  1.03e-13  3.66e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.72e-13  1.18e-13  5.24e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.04   | 4.02e-13  1.22e-13  4.70e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.03   | 3.33e-13  1.06e-13  4.51e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.27e-13  8.09e-14  7.55e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.06e-13  1.16e-13  7.10e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.03   | 3.72e-13  1.17e-13  6.33e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.25e-13  1.16e-13  4.36e-14 |
 SYDN |   284     0     0   280    0.03   | 4.10e-13  1.22e-13  6.46e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.84e-13  1.30e-13  2.72e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 3.83e-13  1.22e-13  9.02e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.11e-13  1.43e-13  9.60e-14 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.01   | 4.52e-13  2.10e-13  6.56e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.61e-13  1.39e-13  1.05e-13 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.01   | 4.35e-13  1.38e-13  1.11e-13 |
 G11  |   288     0     1   144    0.01   | 7.22e-13  8.00e-14  1.09e-13 |
 KERG |   285     0     0   283    0.01   | 9.36e-13  2.12e-13  1.03e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 2.04e-13  1.33e-13  3.21e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.76e-13  2.57e-13  1.12e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.59e-13  7.64e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 9.69e-13  2.84e-13  1.31e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.03e-13  2.41e-13  6.57e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  4.37e-13  9.27e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.00   | 1.17e-12  3.21e-13  1.25e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.50e-12  4.06e-13  1.34e-13 |
 G31  |   288     0     4    15    0.00   | 6.37e-13  8.07e-14  3.25e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 9.58e-13  2.99e-13  6.62e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.50e-12  5.05e-13  2.27e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  4.19e-13  2.83e-13 |
 WHIT |   275     0     0   273    0.00   | 4.89e-13  1.61e-13  2.11e-13 |
 DRAO |   285     0     0   262    0.00   | 4.06e-13  1.28e-13  2.05e-13 |
 THU3 |   288     0     1   145    0.00   | 2.88e-13  1.03e-13  3.14e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.03e-13  4.08e-13  3.41e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-14  1.88e-15  3.17e-16 |
 THTI |   190     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   124     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     1     0    0.00   | 4.64e-13  4.44e-13  1.56e-12 |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COPO |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     5     0    0.00   | 6.14e-13  5.97e-14  1.74e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.98e-13  6.89e-14  2.79e-14 |
 G27  |   280     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.11e-13  3.16e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  3.87e-13  2.36e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  6.94e-14  1.58e-14 |
 G22  |   288     3     6     0    0.00   | 1.35e-12  1.80e-13  6.82e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.27e-13  4.24e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.26e-13  8.75e-14  2.68e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.67e-13  5.78e-14  2.34e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.95e-13  7.10e-14  2.85e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.31e-13  5.89e-14  2.65e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.97e-13  5.76e-14  2.88e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  6.73e-14  2.98e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  5.98e-14  2.59e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.70e-13  1.77e-13  3.77e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.74e-13  6.38e-14  3.43e-14 |
 G09  |   275     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.95e-13  2.66e-13 |
 G08  |   285     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.27e-13  2.17e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.73e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  7.32e-14  2.52e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.01e-12  4.10e-13  3.55e-13 |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.27e-13  6.04e-13  6.74e-13 |
 NTUS |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.02e-12  9.47e-14  2.50e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAR6 |   288     0     0     0    0.00   | 2.55e-13  9.62e-14  1.93e-13 |
 MANA |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 5.14e-13  3.66e-13  1.35e-12 |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUM |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   180     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.02e-17  3.62e-16  2.17e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
