
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1507   Day: 5   MJD: 54798                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2972      0       1      59   2646   2646      0   4288   4288      0    0.00
 cod |   288     0  24572    626    -227      95     26     28     25    123    172     83   19.78
 emr |   288     0  25230    571   -1618     -44     19     23     16    104    146     70   27.43
 esa |   288     0  30392   1232    1040   -1770     23     28     21    115    162     87   21.71
 gfz |   288     6  29248   1765      75    -729     44     38     47    299    464    198   10.98
 iga |    96     0   2972      6     -19      91     67     67      0    145    145      0    0.00
 igu |    96     0   2972     39     428   -2587   3351   3351      0   6452   6452      0    0.00
 jpl |   288     0  20246    932   -1573     -68     25     30     21    164    180    151   20.11
 ngs |    96     0   2972      0      -7      71   2402   2402      0   3829   3829      0    0.00
 usn |   288     0  31574    448   -1292    -127     78    104     66   1875   3114   1098    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   374   -45   -68    48   432   108  -933  -122   442 -1042 |
    3 | -7649  -166    56  -131   401   -44-10039    37 -6351 -4224 |
    4 | -1692    51  -259    41   543    71 -1997     - -1617 -3057 |
    5 | -3423  -149    29  -231   200  -188 17242   260 -4203 -4021 |
    6 |   -99    -1  -110   -29   446    25   641   -33   103 -4384 |
    7 |  -925   304   -89   194  -656   289  -451   -88  -619 -2264 |
    8 |  4724    11   -48  -121   397   -59 13765     X  1848 -3637 |
    9 |  2916     6   -81  -216   468  -110  -210    64  2044 -3362 |
   10 | -7099  -302   129  -204   267  -186 -3994   214 -5252 -3721 |
   11 |  4964   -32   -13    31   536    55 -1186  -242  4790 -2819 |
   12 |  -797   160  -209    58   529    84  -623  -188  -578 -1109 |
   13 |  4139   148  -226   315   439   230  -828  -390  3740 -3312 |
   14 |  5078   -37    29   -59   383   -67   927  -123  5001 -3360 |
   15 |   683   208  -315   119   588   119 -1247  -186   455 -1075 |
   16 |  3552  -123   140  -290   310  -158   453    95  3531 -4176 |
   17 | -3717   278  -250   -18   630    90 -8141  -216 -3334  -987 |
   18 |  3185  -108   119  -225   451  -118    23   -29  3772 -3511 |
   19 | -1444  -161   143  -291    78  -174  -895   242 -1123 -2065 |
   20 |  4184  -213   125  -276   285  -221   304   200  4193 -4019 |
   21 |  3356  -137   163  -247   423  -143   790   -24  3703 -3690 |
   22 | -2107  -143    28   -78   609     9 -1784  -106 -1488 -1822 |
   23 |  1620    24    15    81   421   117 -1013  -332  1292  -928 |
   24 | -1593  -114   -27   -94   388   -91 14317    65 -1984 -3726 |
   25 | -4416   -11   -75   -47   616    27 -6303  -128 -3464 -3000 |
   26 | -1021    44  -195   136   525   147  1286  -177 -1126 -3100 |
   27 | -2201  -135   -90   -38   372   -11  -648   134 -2252 -3765 |
   28 |  3138  -173   -30    68   403   132 -9455   -56  2419 -2271 |
   29 |  -527   368  -135   -79   -48    45  -824   -69  -425 -1476 |
   30 |  1455   257  -275    24   537    90  3953  -161   441 -3576 |
   31 | -1355   144  -108   -17   605    42  1925  -256  -841 -1446 |
   32 | -3134  -207    12  -150   495  -118  2343   111 -3020 -4049 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    71   -15  -155     -     -     -     -  1120 |
 ALRT |     -    47     -     -   -84     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    24     -   -22     -     -     -     -     -  1157 |
 AREQ |     -    80  -109   124  -147     -     -    16     -  1078 |
 ARTU |     -    54     -    -7  -216     -     -    72     -  1024 |
 ASPA |     -   -91     -    46    80     -     -     -     -   749 |
 AUCK |     -    88     -   223  -103     -     -  -261     -  1109 |
 BOGT |     -     -     -    62  -229     -     -    44     -   953 |
 BOR1 |     -  -101     -   137   -96     -     -     X     -  1143 |
 BRFT |     -    49     -    20  -125     -     -     -     -  1188 |
 BRMU |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -     0     0     -     -     -     -     -     -  1067 |
 CHAT |     -    60     -     -  -108     -     -     -     -  1256 |
 CHUR |     -   -40    83   -45  -220     -     -    85     -  1096 |
 CRO1 |     -     -    58    24  -165     -     -   -18     -  1101 |
 DAEJ |     -    35     X   -32     -     -     -     -     -  1025 |
 DGAR |     -     -     -    19  -207     -     -    92     -  1059 |
 DRAO |     -     -    13   -17     -     -     -     -     -  1134 |
 FAIR |     -     -    54     -  -201     -     -    35     -  1163 |
 GLPS |     -     -     -    27  -173     -     -    66     -  1005 |
 GODE |     -     -    12     8  -165     -     -    58     -  1143 |
 GOL2 |     -     -    -8     -     -     -     -    10     -  1047 |
 GOLD |     -   163     -   -69  -165     -     -     -     -  1211 |
 GRAS |     -     -     -    39   -76     -     -     -     -  1136 |
 GRAZ |     -  -346   277     -   -68     -     -     -     -  1164 |
 GUAM |     -     -     -     1  -182     -     -    98     -   515 |
 HARB |     -     -     X   270   169     -     -  -386     -  1404 |
 HLFX |     -     -    10   -13     -     -     -     -     -  1058 |
 HRAO |     -     -     -    45   -89     -     -     -     -  1371 |
 HYDE |     -   -61     -   -49     -     -     -   114     -     - |
 IENG |     -    40   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   110  -240     -     -    12     -  1224 |
 IRKT |     -     -    35     -   -87     -     -     -     -  1009 |
 ISPA |     -    49     -   -26  -106     -     -    36     -  1135 |
 JOZE |     -     -    47     X  -117     -     -     -     -   819 |
 JPLM |     -     -    79     -  -198     -     -     -     -  1152 |
 KELY |     -     -     -    19   -38     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   -55   135  -130     -     -     -     -  1169 |
 KIRU |     -    74   -61    10     -     -     -     -     -  1081 |
 KOKB |     -   -33    44     7  -220     -     -    71     -  1080 |
 KOUR |     -   -31    65    87  -317     -     -     -     -   737 |
 LAMA |     -   -13     -     -    23     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    46    18  -169     -     -     -     -  1156 |
 MAD2 |     -     -    61     -     -     -     -   -83     -  1129 |
 MAL2 |     -   -13     -    12     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    81    36    75  -261     -     -   -84     -  1223 |
 MATE |     -     -    88     -  -219     -     -     -     -   952 |
 MBAR |     -    70     -    91  -327     -     -    -4     -  1125 |
 MCM4 |     -     -    36    26  -143     -     -     -     -  1105 |
 MDO1 |     -    -2    25    79  -173     -     -   -34     -  1130 |
 MKEA |     -     -     -    72  -230     -     -    33     -  1093 |
 NICO |     -    18     -    30   -93     -     -     -     -     - |
 NISU |     -  -169   122     -     -     -     -     -     -  1047 |
 NLIB |     -     -     4   101  -217     -     -     -     -  1071 |
 NNOR |     -     -     6    -8     -     -     -     -     -  1164 |
 NRC1 |     -     -    12    88  -181     -     -     -     -  1049 |
 NRIL |     -     X     -     X  -168     -     -    92     -   767 |
 NRMD |     -    64     -     -  -114     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -41     -    82   -82     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    91     -  -227     -     -     -     -  1076 |
 OHI3 |     -     -     -   -24     -     -     -    26     -     - |
 ONSA |     -    26    72    -4  -248     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    76     -   -10  -121     -     -     X     -     - |
 PERT |     -     -   -50   -57  -100     -     -   185     -  1140 |
 PETP |     -     -     -   123  -244     -     -     -     -  1191 |
 PIE1 |     -    -2    81    25  -281     -     -     -     -  1183 |
 PIMO |     -     -     -    29  -154     -     -    50     -  1123 |
 POL2 |     -    20     -    42  -206     -     -    48     -  1106 |
 PTBB |     -    17   -13     -     -     -     -     -     -  1116 |
 QAQ1 |     -    -9    29   -65     -     -     -    39     -  1194 |
 RESO |     -    38     -     -   -68     -     -     -     -  1133 |
 REYK |     -     -     -     5     -     -     -    -6     -     - |
 SANT |     -     -     -  -301  -555     -     -   636     -   774 |
 SCH2 |     -     -    12    41  -125     -     -     -     -  1137 |
 SCUB |     -     -     -   -12     -     -     -    13     -  1054 |
 SEY1 |     -     -     -   -42  -184     -     -   142     -  1137 |
 SPT0 |     -    19   -14     -     -     -     -     -     -  1038 |
 SSIA |     -  -104     -     -   188     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    42    -4  -228     -     -    57     -  1185 |
 SUTH |     -     0     -     0     -     -     -     -     -  1244 |
 SUTM |     -     -    34     -   -84     -     -     -     -  1106 |
 SYOG |     -    18   -38   175  -167     -     -     -     -  1068 |
 THTI |     -     -   125    48  -149     -     -  -133     -  1130 |
 THU3 |     -   -94    11   -21  -167     -     -   189     -   914 |
 TIDB |     -     X   -31   185  -270     -     -     -     -  1147 |
 TIXI |     -    43     -     -   -77     -     -     -     -  1107 |
 TSKB |     -    34    28     X  -134     -     -     -     -  1026 |
 TWTF |     -   -27    20     -     -     -     -     -     -  1094 |
 ULAB |     -     -     -     8  -213     -     -   108     -     - |
 USN3 |     -   -13     9     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    59   -33   -12     -     -     -     -     -  1038 |
 USUD |     -     -   -89     -     -     -     -   121     -   923 |
 VILL |     -     -    39    71  -266     -     -     -     -  1125 |
 WES2 |     -     -    44   -55     -     -     -     -     -  1111 |
 WHIT |     -     -    17   -21     -     -     -     -     -  1099 |
 WILL |     -   -12    16     X     -     -     -   -11     -  1090 |
 WSRT |     -   111    22     -  -256     -     -     -     -  1048 |
 WTZR |     -    15   143   -77  -250     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -19   -18    40     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -11   102   -35  -164     -     -     -     -  1116 |
 YKRO |     -    73     -   -16  -101     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -69     -     7     -     -     -    61     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   313    35    18    20    36    79   619    42   350   148 |  288    219
    3 |  3141    27    12    14    37    34  4864    13  2371    53 |  288   1255
    4 |   990    16    16    12    45    62   919     -  1053   137 |  288    830
    5 |  3259    24     9    15    35    55 10873    23  2427   117 |  288   5806
    6 |  1790    24    12    14    29    34   885    13  1874    49 |  288   1315
    7 |   395    25    20    16    64    55   492    40   749   187 |  288    257
    8 |  4939    41    24    20    27    65  8246     X  4130   122 |  282   3879
    9 |  3539    64    81    79    71   136  2445    40  3337   113 |  283   1630
   10 |  2923    15    15    18    52    63  1282    30  2761    52 |  288   1222
   11 |   721    21    14    18    29    54   790    28   534   166 |  288    426
   12 |   562    40    11    14    32    64   611    17   718   237 |  288    380
   13 |  1813    14    14    21    21    73  1489    12  1284    64 |  288    536
   14 |   492    24    12    21    14    85   444    26   424    57 |  288    228
   15 |   586    23    12    17    41    52   597    22   618    59 |  288    268
   16 |   472    23    10    15    29    53   522    21   653    72 |  288    306
   17 |  2223    29    19    29    22    80  4404    30  2272   128 |  288    451
   18 |   647    26    14    26    14    78   523    55   962    94 |  288    274
   19 |   659    17    13    16    13    49   530    26   891    60 |  288    194
   20 |   453    15    13    24    18    47   659    29   615    91 |  288    231
   21 |  1014    12    13    29    27    78   825    37  1197    89 |  288    365
   22 |  1261    25    11    20    24    79  1168    29  1068    88 |  288    391
   23 |   613    16    16    17    28    57   745    17   634    73 |  288    268
   24 |  5285    15    12    17    22    49  7195    20  5545    50 |  288   4769
   25 |  1956    19    19    32    44    74  4907    59  1842   117 |  288    945
   26 |  1095    24    13    17    30    38  1314    26  1014    67 |  288    803
   27 |  4562    42    78    85   103   104  3973    34  4457   136 |  288   4572
   28 |  7008    40    12    26    29    75  6280    31  6418   132 |  288    441
   29 |   496    30    11    15    25    60   543    36   540    88 |  288    245
   30 |  5388    15    14    24    21    56  3604    27  3896    54 |  288   1701
   31 |  1553    42    16    26    50    86  1763    20  1382   103 |  288    409
   32 |   975    29    13    19    21    39   939    25  1136   121 |  288    871
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     9     8    30     -     -     -     -    36 |  288     29
 ALRT |     -    27     -     -    49     -     -     -     -     - |  288   6480
 AMC2 |     -    10     -     9     -     -     -     -     -    28 |  288     16
 AREQ |     -    17    13    13    36     -     -    23     -    38 |  288   9593
 ARTU |     -    32     -    14    57     -     -    20     -    36 |  288  10802
 ASPA |     -    39     -    22    45     -     -     -     -    71 |  264   5303
 AUCK |     -    22     -    20    49     -     -    18     -    54 |  287   4928
 BOGT |     -     -     -    11    20     -     -    13     -    38 |  288  10269
 BOR1 |     -    17     -    16    47     -     -     X     -    44 |  288   3680
 BRFT |     -    20     -    29    53     -     -     -     -    40 |  288     48
 BRMU |     -     -     -    38    76     -     -     -     -     - |  176    >>>
 BRUS |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    59 |  288     33
 CHAT |     -    23     -     -    42     -     -     -     -    62 |  287  11027
 CHUR |     -    71    39    18    36     -     -    17     -    80 |  286   1186
 CRO1 |     -     -    10    14    44     -     -    13     -    50 |  288     67
 DAEJ |     -    44     X    40     -     -     -     -     -   138 |  240   4348
 DGAR |     -     -     -    24    55     -     -    23     -    30 |  288   9755
 DRAO |     -     -    29    37     -     -     -     -     -    93 |  287    >>>
 FAIR |     -     -    13     -    52     -     -    21     -    42 |  288   5399
 GLPS |     -     -     -    39    82     -     -    60     -   103 |  224   9762
 GODE |     -     -    13    18    38     -     -    12     -    32 |  288    109
 GOL2 |     -     -    15     -     -     -     -    21     -    56 |  288   6061
 GOLD |     -    18     -    13    17     -     -     -     -    51 |  264  14169
 GRAS |     -     -     -    10    19     -     -     -     -    46 |  254   5073
 GRAZ |     -    19    17     -    57     -     -     -     -    47 |  288   3558
 GUAM |     -     -     -    24    54     -     -    36     -    41 |  288  10547
 HARB |     -     -     X    19    60     -     -    29     -   193 |  288   1191
 HLFX |     -     -     9    12     -     -     -     -     -    39 |  288  16831
 HRAO |     -     -     -    23    46     -     -     -     -    33 |  288    113
 HYDE |     -    25     -     8     -     -     -    27     -     - |  288   2915
 IENG |     -    23    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 IISC |     -     -     -    24    59     -     -    19     -   154 |  288  21290
 IRKT |     -     -    20     -    50     -     -     -     -    75 |  288    180
 ISPA |     -    20     -    12    48     -     -    23     -    67 |  288   9809
 JOZE |     -     -    19     X    48     -     -     -     -   106 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    15     -    37     -     -     -     -   163 |  247    >>>
 KELY |     -     -     -    22    44     -     -     -     -     - |  235   6772
 KERG |     -     -    16    14    54     -     -     -     -    53 |  288    893
 KIRU |     -    15     7    10     -     -     -     -     -    47 |  288  27301
 KOKB |     -    42    25    17    17     -     -    25     -    43 |  288     42
 KOUR |     -    29    16    17    35     -     -     -     -    41 |  288    101
 LAMA |     -    25     -     -    44     -     -     -     -     - |  288   3425
 LPGS |     -     -    24    28    44     -     -     -     -    36 |  288  17435
 MAD2 |     -     -    10     -     -     -     -    14     -    63 |  288     32
 MAL2 |     -    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5796
 MAS1 |     -    29    17    14    30     -     -     9     -    92 |  288   3638
 MATE |     -     -    19     -    47     -     -     -     -    50 |  132  37879
 MBAR |     -    14     -    20    64     -     -    20     -    29 |  288   9162
 MCM4 |     -     -    14    17    41     -     -     -     -    42 |  288   6291
 MDO1 |     -    14    10    13    29     -     -    15     -    55 |  288   7177
 MKEA |     -     -     -    17    15     -     -    19     -   166 |  288  10629
 NICO |     -    19     -    18    56     -     -     -     -     - |  288   3173
 NISU |     -    11     8     -     -     -     -     -     -    50 |  276     22
 NLIB |     -     -    15    10    46     -     -     -     -    25 |  288     45
 NNOR |     -     -    12    16     -     -     -     -     -    51 |  288    441
 NRC1 |     -     -     7     6    13     -     -     -     -    35 |  288    239
 NRIL |     -     X     -     X    31     -     -    17     -    41 |  274   6147
 NRMD |     -    29     -     -    53     -     -     -     -     - |  279   4565
 NTUS |     -    25     -    16    61     -     -     -     -     - |  288   2793
 NYAL |     -     -    19     -    48     -     -     -     -    34 |  288     89
 OHI3 |     -     -     -    19     -     -     -    20     -     - |  275    >>>
 ONSA |     -    16    16    13    50     -     -     -     -     - |  288     24
 PDEL |     -    18     -    28    58     -     -     X     -     - |  288   3459
 PERT |     -     -    21    25    59     -     -    23     -    51 |  288   6531
 PETP |     -     -     -    20    40     -     -     -     -    78 |  275   7809
 PIE1 |     -    25     8    18    16     -     -     -     -    55 |  288     22
 PIMO |     -     -     -    18    48     -     -    20     -    47 |  288  10783
 POL2 |     -    18     -    21    53     -     -    18     -    42 |  288  11880
 PTBB |     -    13     9     -     -     -     -     -     -    51 |  288    169
 QAQ1 |     -    17    12    11     -     -     -     7     -    32 |  288   8671
 RESO |     -    27     -     -    49     -     -     -     -    43 |  285   7471
 REYK |     -     -     -     5     -     -     -     5     -     - |  275    >>>
 SANT |     -     -     -    21    54     -     -    23     -    99 |  288    908
 SCH2 |     -     -    11    12    41     -     -     -     -    36 |  286   9567
 SCUB |     -     -     -    11     -     -     -    11     -    33 |  288  11984
 SEY1 |     -     -     -    30    57     -     -    26     -    45 |  288   9586
 SPT0 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    96 |  286     63
 SSIA |     -    29     -     -    53     -     -     -     -     - |  287   5353
 STJO |     -     -     8    12    29     -     -     7     -    36 |  288     25
 SUTH |     -    18     -    16     -     -     -     -     -    47 |  288   8482
 SUTM |     -     -    22     -    55     -     -     -     -    33 |  288  12675
 SYOG |     -    25    22    80    69     -     -     -     -    46 |  288   1687
 THTI |     -     -    14    33    43     -     -    40     -    60 |  276  11494
 THU3 |     -    23    14    24    39     -     -    11     -    61 |  288    >>>
 TIDB |     -     X    13    24    57     -     -     -     -    53 |  263  10364
 TIXI |     -    20     -     -    37     -     -     -     -    51 |  283   5917
 TSKB |     -    30    24     X    35     -     -     -     -    59 |  288   1236
 TWTF |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    61 |  288     67
 ULAB |     -     -     -    17    50     -     -    16     -     - |  287  18816
 USN3 |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 USNO |     -    22    11    13     -     -     -     -     -    26 |  288     21
 USUD |     -     -    17     -     -     -     -    23     -    73 |  288     91
 VILL |     -     -     8    13    20     -     -     -     -    46 |  288   5139
 WES2 |     -     -     8    10     -     -     -     -     -    33 |  282   7551
 WHIT |     -     -    34    44     -     -     -     -     -    34 |  258    960
 WILL |     -    26    11     X     -     -     -    16     -    42 |  288  16498
 WSRT |     -    26    17     -    54     -     -     -     -    48 |  288     31
 WTZR |     -    17     9    16    44     -     -     -     -     - |  288     16
 YAKT |     -    54    24    30     -     -     -     -     -     - |  288   7787
 YELL |     -    18    17    12    56     -     -     -     -    96 |  288     56
 YKRO |     -    25     -    28    61     -     -     -     -     - |  288  10438
 YSSK |     -    20     -    14     -     -     -    13     -     - |  287   8890
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2646    27    19    24    45    68  3351    26  2403    79 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIDB  | 1507-5  2:05:00 |        3568
cod |   NRIL  | 1507-5  3:10:00 |      -14263
cod |   NRIL  | 1507-5  3:15:00 |       14051
cod |   NRIL  | 1507-5 20:55:00 |        1051
cod |   NRIL  | 1507-5 21:00:00 |       -1182
cod |   NRIL  | 1507-5 22:20:00 |        1576
cod |   NRIL  | 1507-5 22:25:00 |       -1564
esa |   JOZE  | 1507-5  1:00:00 |       -1008
esa |   JOZE  | 1507-5  2:00:00 |        1329
esa |   NRIL  | 1507-5  3:10:00 |      -14271
esa |   NRIL  | 1507-5  3:15:00 |       14065
esa |   JOZE  | 1507-5  4:00:00 |        -927
esa |   JOZE  | 1507-5  8:00:00 |         902
esa |   JOZE  | 1507-5  9:00:00 |        -594
esa |   JOZE  | 1507-5 13:00:00 |         911
esa |   NRIL  | 1507-5 20:55:00 |        1058
esa |   NRIL  | 1507-5 21:00:00 |       -1202
esa |   NRIL  | 1507-5 22:20:00 |        1584
esa |   NRIL  | 1507-5 22:25:00 |       -1571
gfz |   *REF  | 1507-5  2:50:00 |         644
jpl |   BOR1  | 1507-5  5:40:00 |         974
jpl |   HARB  | 1507-5  7:40:00 |        2138
jpl |   BOR1  | 1507-5 10:05:00 |       -1148
jpl |   BOR1  | 1507-5 10:10:00 |        1133
jpl |   BOR1  | 1507-5 10:15:00 |       -1026
jpl |   BOR1  | 1507-5 10:40:00 |        1083
jpl |   BOR1  | 1507-5 10:50:00 |       -1103
jpl |   SANT  | 1507-5 11:40:00 |        -921
jpl |   SANT  | 1507-5 14:00:00 |       -2145
jpl |   HARB  | 1507-5 16:30:00 |       -2146
jpl |   SANT  | 1507-5 19:45:00 |        1704
jpl |   PDEL  | 1507-5 19:50:00 |         856
jpl |   SANT  | 1507-5 21:40:00 |        1254



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288     0     0   288    9.98   | 3.13e-14  5.90e-15  1.46e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.98   | 2.83e-14  6.66e-15  1.36e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    9.98   | 3.52e-14  5.59e-15  1.33e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 2.96e-14  5.55e-15  1.13e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    9.76   | 4.67e-14  5.50e-15  2.03e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    9.45   | 2.04e-14  5.66e-15  2.07e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    8.79   | 3.22e-14  4.05e-15  2.69e-15 |
 NISU |   276     1     0   275    7.53   | 4.48e-14  5.34e-15  1.07e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.64   | 3.97e-14  7.24e-15  4.61e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.34   | 4.20e-14  7.02e-15  2.06e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    2.91   | 3.92e-14  6.38e-15  7.12e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.88   | 4.32e-14  8.47e-15  2.11e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.76   | 4.98e-14  1.07e-14  4.29e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.76   | 2.44e-14  4.32e-15  2.82e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.42   | 3.28e-14  7.32e-15  7.64e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.39   | 2.84e-14  4.82e-15  3.49e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.92   | 5.58e-14  8.82e-15  7.06e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.89   | 5.57e-14  1.30e-14  5.22e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.79   | 8.66e-14  1.44e-14  2.81e-15 |
 CRO1 |   288     0     4   142    0.75   | 1.22e-13  1.70e-14  4.78e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.47   | 3.38e-14  5.53e-15  2.98e-15 |
 NRC1 |   288     2     2   197    0.47   | 7.49e-14  1.10e-14  2.13e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.41   | 4.35e-14  2.81e-14  1.48e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 2.38e-13  5.23e-14  1.69e-14 |
 MATE |   132     0     0    34    0.16   | 6.65e-14  1.73e-14         - |
 G25  |   288     0     0   280    0.07   | 2.38e-13  9.75e-14  7.08e-14 |
 ONSA |   288     0     0   288    0.05   | 3.48e-14  6.72e-15  2.54e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.26e-13  1.16e-13  9.22e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.03   | 5.03e-14  1.15e-14  9.83e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 6.50e-14  1.28e-14  6.69e-15 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.42e-13  9.54e-14  1.04e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.37e-13  1.29e-13  8.91e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.09e-13  1.25e-13  1.03e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 7.92e-13  2.86e-13  3.90e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 9.26e-13  2.36e-13  6.39e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  2.60e-13  1.42e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  3.15e-13  8.61e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.19e-13  2.60e-13  9.76e-14 |
 G05  |   288     0     0   153    0.01   | 1.76e-13  1.32e-13  3.31e-13 |
 G09  |   283     0     0   279    0.01   | 1.41e-12  4.57e-13  1.86e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  4.05e-13  1.03e-13 |
 G03  |   288     0     1   143    0.00   | 1.39e-12  4.15e-13  1.22e-13 |
 DRAO |   287     0     0   286    0.00   | 3.86e-13  1.13e-13  2.31e-13 |
 WHIT |   258     0     0   256    0.00   | 5.71e-13  1.69e-13         - |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 2.98e-13  8.17e-14  5.04e-14 |
 CHUR |   286     0     0   285    0.00   | 4.49e-13  3.38e-13  1.19e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.18e-14  2.82e-15  1.72e-15 |
 KELY |   235     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  8.17e-14  3.73e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.12e-13  1.80e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.25e-13  5.47e-14  1.81e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.83e-13  8.33e-14  3.21e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.58e-13  4.84e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  3.99e-13  6.17e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.11e-13  5.49e-14  3.23e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.63e-12  1.73e-13  4.93e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.83e-13  1.35e-13  2.70e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.90e-13  8.88e-14  1.76e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.16e-13  6.42e-14  1.87e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.57e-13  7.16e-14  3.22e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  5.93e-14  2.69e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  5.71e-14  4.07e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.97e-13  7.58e-14  2.75e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.42e-13  5.72e-14  1.49e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 7.59e-13  1.73e-13  3.80e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  6.24e-14  3.17e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.35e-13  6.82e-14  4.88e-14 |
 G08  |   282     0     1     0    0.00   | 2.03e-12  6.93e-13  4.92e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  7.53e-14  2.26e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.17e-13  6.15e-14  2.39e-14 |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.11e-13  2.13e-14  6.72e-15 |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   286     0     0     0    0.00   | 9.67e-13  5.06e-13  5.90e-13 |
 RESO |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.17e-12  1.20e-13  3.58e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  4.10e-13  4.53e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   247     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  6.43e-13         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.04e-13  3.08e-13  1.40e-12 |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   176     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.11e-17  1.32e-16  7.93e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      NISU |
------------------------------------------+------------------------------+
