
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1559   Day: 1   MJD: 55158                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879      9     487    -605   2167   2167      0   3772   3772      0    0.00
 cod |   288     0  23188    323     319    -700     20     20     20     73     58     81   21.24
 esa |   288     0  29287    516   -3479     799     14     13     15     76     89     70   29.76
 gfz |   283     0  27051   5918     231     276     27     29     26    106     77    118   14.41
 iga |    96     0   2879      1     274    -271     36     36      0    132    132      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     308    -304   2363   2363      0   4493   4493      0    0.00
 jpl |   288     0  25147   1101    3220   -1347     12     12     13     68     67     69   34.59
 ngs |    96     0   2879      7     421    -502   1905   1905      0   3437   3437      0    0.00
 usn |   288     0  19810     16    -424    1024     47     60     35    141    131    148    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    2 | -1442    -1    84   -89   218   287   -42 -1323   -24 |
    3 | -4568    -5   -55    88    80 -1435    14 -4153   180 |
    4 |   744   -28    20    61   -67  1495   -25   170    17 |
    5 |  -931    74  -103     X   -30 -2594    44  -858   -13 |
    6 | -4681   -53    33   112    51 -4426   -41 -4332   217 |
    7 | -2847   -29   -89   115  -139  -768    50 -2256   -61 |
    8 | -3097   -29    47   -58   174     -     X -3215    16 |
    9 |  -169   -53    38     X    92 -1167     X -1311   180 |
   10 |  2417     8   100    15   203 -3079   -96   474    62 |
   11 |  6467   -77   -84   164   -96  -410    53  5889  -112 |
   12 | -1567   -21    73   -52  -100 -1388   -30 -1582   -60 |
   13 |  2037    73    59    61  -135  -577  -121  2452   -50 |
   14 |   908    67   -17   -43    26 -1823    -9  1535   -39 |
   15 |   234   -11   -24   -31    17  1296    40   390    19 |
   16 |  2924    71  -114   -30    71  -111    67  2896   161 |
   17 |  -498    72  -230    86  -293  -696   118  -410    90 |
   18 |  8067   101  -115   -58    62  3140    60  7438   124 |
   19 |   167   -67   -12   -19   -56  -172    59   410   -88 |
   20 |  3451    72  -118     X   -65  1134    57  3697   -58 |
   21 |  2118    42  -113   -53    91  -622    93  2218   -54 |
   22 | -3205   -52   -56    -7    37 -2339    83 -2463   -56 |
   23 |  -178    75   -44    -8   -62  -527    -5  -188  -128 |
   25 |  -428   -58    50   113    52 -9264   -49 -1130     - |
   26 | -2711    18    42    26   -45 -1431   -58 -2250   217 |
   27 |  1322    16    74     X   129  7152   -76   499   171 |
   28 |  5194     1   102   -11   208  5577   -85  5100    34 |
   29 | -1088   -27  -106    50  -222 -1589    88  -528    23 |
   30 | -2855    86   -65     X   -24 13505     3 -2266   152 |
   31 | -1976    14  -144    70  -224   183    88 -1349   -63 |
   32 | -3719    11   -27    40    51   646     X -3556    71 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALIC |     -   -18    63  -128     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -20     -    29     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    14    67     -     -     -   -66     -   -30 |
 AREQ |     -    65     -     X     -     -   -40     -     - |
 ARTU |     -     -    -1     2     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -  -166    -1     -     -   137     -     - |
 AUCK |     -     -     -   118     -     -   -49     -     - |
 BOGT |     -     -   132   -61     -     -   -91     -   -34 |
 BOR1 |     -  -143   102     X     -     -     -     -  -106 |
 BRFT |     -    21     9     X     -     -   -20     -     - |
 BRUS |     -   -48     -     -     -     -    29     -   -15 |
 CAS1 |     -   105   197     -     -     -  -234     -     - |
 CEDU |     -    -3   100     -     -     -   -81     -     - |
 CHAT |     -   -56    67     X     -     -   -21     -     - |
 CHPI |     -     -   101     -     -     -   -86     -    19 |
 CHUR |     -   -66   -28     -     -     -    59     -     - |
 COCO |     -    56     -   -83     -     -     -     -   -23 |
 CONZ |     -     -    65     -     -     -   -56     -     - |
 CRO1 |     -     -    44   -15     -     -   -32     -   -66 |
 DAEJ |     -    99   -47     -     -     -   -21     -     - |
 DARW |     -     -    75   204     -     -  -137     -     - |
 DAV1 |     -   -52    37     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    -3    25  -141     -     -    28     -   -17 |
 DRAO |     -    37   -26     -     -     -     -     -   -13 |
 DUBO |     -   125   -39     X     -     -   -43     -     - |
 FAA1 |     -   -12     9     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   -93     -     -    39     -     - |
 GLPS |     -   -70    11   -25     -     -    44     -   -15 |
 GLSV |     -    42   -87   122     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    49  -102     -     -     -     -    26 |
 GOLD |     -     -    69  -108     -     -   -15     -  -106 |
 GRAS |     -   -35    25     X     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -209     -   307     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -   -33     X     -     -    28     -  -120 |
 GUAT |     -     X     -   -70     -     -    29     -     - |
 HARB |     -     -   -67   -96     -     -    97     -     - |
 HOB2 |     -    50   -42    11     -     -     X     -     6 |
 HOFN |     -     -   -70     X     -     -    60     -   -57 |
 HRAO |     -     -    -1     2     -     -     -     -   183 |
 IISC |     -     -   -23  -189     -     -    90     -   -64 |
 INVK |     -    18     -   -27     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -38    51     -     -    12     -   -79 |
 KARR |     -   -87   -27   223     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     5   -72     -     -    20     -   283 |
 KOKB |     -   -76    51     -     -     -     2     -  -140 |
 KOUR |     -   -24     3   -21     -     -    19     -   -19 |
 LAMA |     -   -61     -    90     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    51  -229     -     -    33     -    34 |
 MAC1 |     -     -    30   -43     -     -    -7     -   -32 |
 MAL2 |     -   -43    31     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    38    79   -55     -     -   -69     -    10 |
 MATE |     -     -     -    39     -     -   -16     -     - |
 MAW1 |     -   -37     8    39     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -38     X     -     -    33     -  -124 |
 MCM4 |     -     -     X   -89     -     -    37     -  -607 |
 MDO1 |     -   -93   -44     X     -     -    94     -    48 |
 NICO |     -   -52    72   103     -     -   -72     -     - |
 NRIL |     -   -38    -3     -     -     -    26     -     - |
 NYA1 |     -   218  -156     -     -     -     -     -   299 |
 NYAL |     -     -     -   191     -     -   -79     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    21     -     -    -9     -     - |
 ONSA |     -     -    23   -48     -     -     -     -   -73 |
 PETS |     -     -   -21   -64     -     -    40     -     - |
 PIE1 |     -     -    66  -136     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -    19    -1     -     -   -16     -   -46 |
 POL2 |     -     -    -6     X     -     -     5     -     - |
 QAQ1 |     -   -20   -81     -     -     -    82     -     - |
 RABT |     -     -    24     -     -     -   -21     -     - |
 RESO |     -    10     -   -15     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -    61  -126     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     6   -12     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    67   -15   -69     -     -     0     -   -14 |
 SCUB |     -     -   -84     -     -     -    72     -     - |
 SEY1 |     -     -   -64   257     -     -   -30     -     - |
 STJO |     -    72    -5     -     -     -   -40     -     - |
 SUTH |     -  -121    86     -     -     -     -     -    31 |
 SUTM |     -     -     -    -6     -     -     3     -     - |
 SYOG |     -   -20     X    30     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -73   -16   145     -     -     -     -   -80 |
 TIDB |     -     -    -5    10     -     -     -     -    11 |
 TOW2 |     -    37   139    59     -     -  -162     -     - |
 TSKB |     -   -17    12     X     -     -     -     -   128 |
 ULAB |     -     -  -131     X     -     -   113     -     - |
 VILL |     -     -    -6    12     -     -     -     -    97 |
 WAB2 |     -     5     -    -7     -     -     -     -   -21 |
 WHIT |     -    -8   -29   -67     -     -    56     -  -103 |
 WILL |     -    22   -16     -     -     -     -     -  -121 |
 WSRT |     -   163     -  -241     -     -     -     -   210 |
 WTZR |     -  -180   143   -18     -     -     -     -  -114 |
 YAKT |     -     -    22     -     -     -   -19     -    39 |
 YELL |     -    17    43     -     -     -   -48     -     - |
 YKRO |     -    86    67  -330     -     -    -1     -     - |
 ZWE2 |     -    52     -   -77     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    2 |   711    16     9     9    23   348    11   634    45 |  288    233
    3 |  2519    18    11    14    35  1684    11  2234    34 |  288   1812
    4 |  1561    14    10    11    33   836    12  1286    33 |  288    870
    5 |   641    20    11     X    35  1549    13   701    74 |  288    309
    6 |  1165    21    13    37    31  2765     7   716    27 |  288    432
    7 |  1402    29    15    46    42   695    17   976    66 |  288    416
    8 |  1262    20    13    17    39     -     X  1218   143 |  287   1111
    9 |  5336    16    11     X    34  3190     X  3985    74 |  288   3425
   10 |  5024    27    16    67    46  4522    13  3967    46 |  288   2095
   11 |  1677    18    10    20    32   332     7  1557    58 |  288    489
   12 |   483    19    16    59    19   479    10   474    32 |  288    389
   13 |  1046    24    11    22    23   364     9  1153    70 |  288    336
   14 |  1403    14    16    16    29  1041    12  1467    47 |  288    287
   15 |   321    17    10    17    25   637    15   500    62 |  288    235
   16 |   663    14    12    23    40   427     8   595    42 |  288    255
   17 |  1561    26    11    18    40   920    12  1228    38 |  288    216
   18 |  1199    16    14    23    84  1249     8  1592    39 |  288    301
   19 |   595    24    21    15    37   275     7   372    29 |  288    227
   20 |   504    18    16     X    45   364    10   472    51 |  288    307
   21 |  1034    17    10    23    25   455    11  1006    51 |  288    425
   22 |  1463    14    15    40    21  1647    11  1291    49 |  288    370
   23 |   496    25    17    14    25   287     8   469    44 |  288    205
   25 |  2297    37    11    24    36  5917    23  2160     - |  288    985
   26 |  1665    16    16    22    19   582    11  1825    43 |  288    520
   27 |  5004    24    18     X    47  5469    22  5137    54 |  288   3845
   28 |  1473    20    13    10    52  3396    12  1496   134 |  288    392
   29 |  1477    21    20    39    26   555     8  1437    43 |  288    229
   30 |  4508    13    11     X    26  5709    12  3682    44 |  288   2123
   31 |  1743    23    14    44    26   958    15  1549    53 |  288    358
   32 |   750    24    14    12    40   704     X   895    57 |  288    501
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALIC |     -    22    15    21     -     -     -     -     - |  288   2758
 ALRT |     -    16     -    24     -     -     -     -     - |  280   5392
 AMC2 |     -    32     7     -     -     -    22     -    33 |  288     26
 AREQ |     -    13     -     X     -     -     8     -     - |  285   2367
 ARTU |     -     -     6    13     -     -     -     -     - |  239  10651
 ASPA |     -     -    54    53     -     -    33     -     - |  288   5686
 AUCK |     -     -     -    28     -     -    12     -     - |  282   5880
 BOGT |     -     -    10    41     -     -    12     -    34 |  288   9863
 BOR1 |     -    15    11     X     -     -     -     -    12 |  288   4170
 BRFT |     -    19    13     X     -     -    12     -     - |  288     54
 BRUS |     -    16     -     -     -     -    10     -    26 |  288     52
 CAS1 |     -    21     9     -     -     -     9     -     - |  288   2565
 CEDU |     -    19    10     -     -     -    17     -     - |  288    734
 CHAT |     -    28    14     X     -     -    16     -     - |  287  12314
 CHPI |     -     -    10     -     -     -     8     -    41 |  288  15781
 CHUR |     -    21     7     -     -     -    10     -     - |  286   9284
 COCO |     -    11     -    17     -     -     -     -    23 |  185   6304
 CONZ |     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  276     48
 CRO1 |     -     -    12    27     -     -    11     -    33 |  288     65
 DAEJ |     -    50    17     -     -     -    20     -     - |  288   2141
 DARW |     -     -    19    30     -     -    19     -     - |  276   3457
 DAV1 |     -    21    15     -     -     -     -     -     - |  266   2651
 DGAR |     -    20    15    18     -     -    18     -    30 |  288  12996
 DRAO |     -    11     8     -     -     -     -     -    18 |  288   4016
 DUBO |     -    16     5     X     -     -    10     -     - |  288   2322
 FAA1 |     -    49    35     X     -     -     -     -     - |  287   4816
 FAIR |     -     -     -    37     -     -    16     -     - |  282   6644
 GLPS |     -    13    10    15     -     -    10     -    30 |  288  11293
 GLSV |     -    10    12    19     -     -     -     -     - |  288   3061
 GODE |     -     -     7    14     -     -     -     -    20 |  283     38
 GOLD |     -     -     8    12     -     -     8     -    20 |  288  11442
 GRAS |     -    17    12     X     -     -     -     -     - |  276   5055
 GRAZ |     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  205   4905
 GUAM |     -     -    12     X     -     -    10     -    40 |  288  12734
 GUAT |     -     X     -    21     -     -     9     -     - |  283   4479
 HARB |     -     -    11    24     -     -    11     -     - |  288   1412
 HOB2 |     -    48    41    29     -     -     X     -    42 |  265  64198
 HOFN |     -     -     6     X     -     -     5     -    44 |  287    >>>
 HRAO |     -     -    11    23     -     -     -     -    33 |  271     30
 IISC |     -     -    11    44     -     -    22     -    23 |  288  12455
 INVK |     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  283   5550
 ISPA |     -     -    10    24     -     -    10     -    28 |  288  12070
 KARR |     -    22    10    21     -     -     -     -     - |  287   7933
 KERG |     -     -    13    16     -     -    10     -    24 |  288    845
 KOKB |     -    15    23     -     -     -    19     -    23 |  288     70
 KOUR |     -    13    10    23     -     -    15     -    34 |  288    149
 LAMA |     -    26     -    38     -     -     -     -     - |  245   3015
 LPGS |     -     -    18    36     -     -    14     -    30 |  288  21145
 MAC1 |     -     -    17    31     -     -    23     -    48 |  287   6106
 MAL2 |     -    30    21     -     -     -     -     -     - |  276   5465
 MAS1 |     -    11    10    19     -     -     8     -    22 |  288   2332
 MATE |     -     -     -    14     -     -     6     -     - |  283   1637
 MAW1 |     -    25    11    18     -     -     -     -     - |  288   3122
 MBAR |     -     -    13     X     -     -    11     -    42 |  276  12942
 MCM4 |     -     -     X    10     -     -     4     -    54 |  281   8844
 MDO1 |     -    17    12     X     -     -    18     -    27 |  288   4403
 NICO |     -    20    12    59     -     -    11     -     - |  288   3758
 NRIL |     -    14     9     -     -     -     7     -     - |  288   6496
 NYA1 |     -     7     5     -     -     -     -     -    19 |  288    111
 NYAL |     -     -     -    14     -     -     6     -     - |  281    109
 OHI2 |     -     -     -    10     -     -     4     -     - |  258    >>>
 ONSA |     -     -    19    39     -     -     -     -   100 |  170     32
 PETS |     -     -    20    66     -     -    13     -     - |  288   8318
 PIE1 |     -     -     4     8     -     -     -     -     - |  163      8
 PIMO |     -     -    16    27     -     -    12     -    34 |  288  11743
 POL2 |     -     -     9     X     -     -     8     -     - |  276   5788
 QAQ1 |     -    10     5     -     -     -     6     -     - |  288   5805
 RABT |     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   7212
 RESO |     -    20     -    29     -     -     -     -     - |  138   6394
 REUN |     -     -    24    49     -     -     -     -     - |  201   5618
 SANT |     -     -     7    15     -     -     -     -     - |  235   1432
 SCH2 |     -    13    11    14     -     -    14     -    52 |  288   2425
 SCUB |     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288  10821
 SEY1 |     -     -    19    23     -     -    15     -     - |  288  11897
 STJO |     -    14     6     -     -     -     9     -     - |  288   9710
 SUTH |     -    25    18     -     -     -     -     -    21 |  288   9772
 SUTM |     -     -     -    27     -     -    11     -     - |  282  12965
 SYOG |     -    11     X    17     -     -     -     -     - |  259   1153
 THU3 |     -    15     7    17     -     -     -     -    20 |  288   6752
 TIDB |     -     -    10    20     -     -     -     -    58 |  283  11114
 TOW2 |     -    19    24    27     -     -    19     -     - |  288   3832
 TSKB |     -    28    20     X     -     -     -     -    59 |  264   1335
 ULAB |     -     -    10     X     -     -     8     -     - |  288  10390
 VILL |     -     -     4     8     -     -     -     -    17 |  164   5146
 WAB2 |     -     8     -    12     -     -     -     -    14 |  283     25
 WHIT |     -    12     6     7     -     -    11     -    11 |  288   3520
 WILL |     -    18    13     -     -     -     -     -    21 |  288  15051
 WSRT |     -     8     -    12     -     -     -     -    19 |  118     14
 WTZR |     -    12     8    16     -     -     -     -    17 |  288     27
 YAKT |     -     -    11     -     -     -     9     -    58 |  288   7056
 YELL |     -    17     9     -     -     -    10     -     - |  288     41
 YKRO |     -    12    14    28     -     -    10     -     - |  288  11916
 ZWE2 |     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  283    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2167    21    15    28    37  2363    13  1905    47 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     27  | 1559-1  2:30:00 |       -1501
gfz |   YKRO  | 1559-1  3:00:00 |        -914
gfz |   YKRO  | 1559-1  3:05:00 |        1362
gfz |      5  | 1559-1  3:05:00 |        2209
gfz |   MCM4  | 1559-1  4:15:00 |        -669
gfz |   BOR1  | 1559-1  6:30:00 |        1807
gfz |   GRAS  | 1559-1  6:30:00 |        -665
gfz |   ULAB  | 1559-1  8:15:00 |       -1905
gfz |   TSKB  | 1559-1 10:20:00 |       -1289
gfz |   LPGS  | 1559-1 12:15:00 |         778
gfz |     10  | 1559-1 13:10:00 |         534
gfz |     10  | 1559-1 13:25:00 |        -529
gfz |      9  | 1559-1 14:45:00 |        -759
gfz |   ALIC  | 1559-1 16:25:00 |         626
gfz |   POL2  | 1559-1 16:30:00 |        1746
gfz |   BRFT  | 1559-1 20:20:00 |         608
gfz |     20  | 1559-1 21:05:00 |        -561
gfz |     25  | 1559-1 21:40:00 |        -526



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288   13.70   | 2.70e-14  7.10e-15  2.21e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288   12.44   | 3.79e-14  8.31e-15  1.53e-15 |
 WAB2 |   283     0     0   282   12.26   | 3.06e-14  9.16e-15  1.74e-15 |
 BRUS |   288     0     1   236   11.14   | 5.25e-14  1.30e-14  2.93e-15 |
 CONZ |   276     0     0   275   11.06   | 3.75e-14  1.15e-14  3.17e-15 |
 BRFT |   288     0     0   287    8.87   | 4.59e-14  1.18e-14  4.17e-15 |
 HRAO |   271     0     0   270    4.99   | 3.51e-14  8.11e-15  2.23e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    4.53   | 2.46e-14  5.81e-15  2.05e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.46   | 1.01e-13  1.58e-14  5.23e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   268    4.15   | 1.17e-13  1.78e-14  5.17e-15 |
 WSRT |   118     1     0   116    3.23   | 2.91e-14  5.88e-15         - |
 GODE |   283     0     0   282    2.08   | 5.45e-14  8.37e-15  3.38e-15 |
 NYAL |   281     0     0   279    1.52   | 4.30e-14  1.26e-14  8.43e-15 |
 ONSA |   170     0     0    39    1.45   | 4.41e-14  9.75e-15         - |
 HOB2 |   265     1     0   143    1.36   | 7.23e-14  1.57e-14  1.19e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.91   | 3.48e-14  1.52e-14  1.00e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.84   | 4.80e-14  2.00e-14  1.74e-14 |
 CEDU |   288     2     0   286    0.22   | 2.42e-13  6.33e-14  3.51e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.16   | 4.39e-13  1.20e-13  4.74e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.15   | 4.96e-13  1.48e-13  3.47e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.10   | 2.16e-13  7.05e-14  1.00e-13 |
 G32  |   288     0     0   288    0.09   | 2.35e-13  9.34e-14  5.46e-14 |
 MATE |   283     0     0   282    0.08   | 4.04e-14  3.95e-14  1.16e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.53e-13  1.48e-13  1.01e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.04   | 8.16e-13  2.51e-13  5.20e-14 |
 TSKB |   264     0     0   263    0.02   | 9.86e-13  2.67e-13  1.56e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.02   | 1.14e-12  3.88e-13  1.23e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.02   | 1.23e-12  4.93e-13  1.44e-13 |
 SANT |   235     0     0   234    0.02   | 1.01e-12  2.92e-13         - |
 SYOG |   259     0     0   120    0.01   | 8.89e-13  2.24e-13  8.39e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  4.21e-13  2.27e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.01   | 1.69e-12  5.10e-13  2.28e-13 |
 G08  |   287     0     2    23    0.00   | 1.24e-12  4.12e-13  9.46e-14 |
 DRAO |   288     0     1   144    0.00   | 7.63e-13  2.44e-13  2.44e-13 |
 CHUR |   286     0     1   157    0.00   | 4.22e-13  1.76e-13  5.03e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.89e-14  5.46e-15  1.24e-15 |
 PIE1 |   163     0     1     0    0.00   | 4.50e-14  6.76e-15         - |
 VILL |   164     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   205     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   201     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  7.01e-14  2.60e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  5.99e-14  2.27e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.35e-13  9.33e-14  2.99e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.91e-13  4.21e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  6.56e-14  2.03e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.58e-13  4.90e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.32e-13  1.38e-13  4.01e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 9.33e-13  1.09e-13  2.80e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.76e-13  6.04e-14  2.50e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.69e-13  7.76e-14  3.85e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.16e-13  6.66e-14  1.98e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.19e-13  6.32e-14  2.62e-14 |
 G15  |   288     1     6     0    0.00   | 6.26e-13  8.80e-14  1.49e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.01e-14  3.01e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.03e-13  1.01e-13  5.00e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.88e-14  2.46e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.57e-13  7.54e-14  6.17e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.99e-13  1.90e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.99e-13  4.47e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.71e-14  2.44e-14 |
 G05  |   288     3     6     0    0.00   | 6.63e-13  8.59e-14  2.01e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.44e-14  1.99e-14 |
 ZWE2 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 1.95e-12  5.87e-13  8.38e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   138     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   281     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.78e-13  4.35e-13  2.97e-13 |
 MAL2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   285     0     0     0    0.00   | 9.27e-13  5.74e-13  1.31e-13 |
 ALRT |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.81e-17  3.37e-16  2.03e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      WTZR |
------------------------------------------+------------------------------+
