
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1565   Day: 4   MJD: 55203                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3042     77    -217     454   2247   2247      0   4292   4292      0    0.00
 cod |   288     0  24922    279    -553      22     25     26     24     91     99     87   13.40
 emr |   288     0  23102    355     973    -166     16     16     16     82     95     72   20.71
 esa |   288     0  31470    979    -793   -1784     13     16     12     89     97     85   25.46
 gfz |   287     0  28717   7214    -472     507     30     28     31    128    113    133   10.65
 iga |    96     0   2869      1    -251     118     51     51      0    149    149      0    0.00
 igu |    96     0   2869      1    -242      79   1775   1775      0   3618   3618      0    0.00
 jpl |   288     0  25242     26    4088       1     12     12     12     88     98     83   29.78
 ngs |    96     0   2946     78    -246     171   1924   1924      0   3845   3845      0    0.00
 usn |   288     0  23216    174   -1020    2808     60     78     46    114    119    111    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X   433  -280     -     -     -     -     -     X     - |
    2 |   -10   -38    32   -48     X    99  -939    36    48   291 |
    3 |   -41    78   -17    -2    40   111  3348   -34 -1084   126 |
    4 |   582    21   -67   -59   134  -112    -7    40  -133   163 |
    5 |  -305    56   -33  -214   144   -35 -2308   129  -140    88 |
    6 | -2012    84   -23    65     X    81  -142   -76 -1606   112 |
    7 |   183    30   -36  -110     X  -257 -1754   106  -147    76 |
    8 | -4831   -78   -87    68    97   274 -2236    10 -3593    77 |
    9 | -2915    37     1    84   -70   116  5725   -64 -2633    95 |
   10 | -8485   -18   -15    26   -64   141 -8008    19 -7036   -15 |
   11 |  2675    45   -58   -67   213  -133 -1008     7  3175    34 |
   12 |  -758   -11   -71    65     X   -49 -1999    -2  -567   -62 |
   13 |  5251    25  -174   132    96  -170  1480   -34  4953    25 |
   14 |  3075   -16   -24    47   -16    34 -1342   -11  3266    18 |
   15 |   501    76   -50     1    74    93  1119   -26   736    18 |
   16 |  3564    27    58  -144  -117    59  -113   101  3798   111 |
   17 |   211    91   -93  -218   221  -260  -220   133   133   -31 |
   18 |  3987    30    87  -102   -61   121  -109    34  4125    84 |
   19 |   253    86   -78    18   -43   -80   217    16   483   -62 |
   20 |  4486    13   -75   -75    70   -33  -339    86  4354   114 |
   21 |  4511     3   131  -135     X    66   640    23  4803    65 |
   22 | -3359   -50    71    -6    40    55 -3090   -35 -2064    87 |
   23 |  -231   -30    -9   -28    56  -134  -781    23     5    21 |
   24 | -8677    60  -113    91   -27   167 -4258   -17 -7634    70 |
   25 |  4669    51   -95    35     -     -     -     -     -     - |
   26 |   460    39   -32    51     X  -110   -44   -39    51    98 |
   27 | -1320     3     6    83    17   141 10844   -83 -2555    50 |
   28 |  5499   -53   -48   104     X   233  -618   -32  5257     3 |
   29 |  1221   -70   119  -123     X  -193  -226    54  1306    19 |
   30 | -7020     X    41     X     X   -99  4049   -28 -6183    85 |
   31 |  -579     3   -53   -53     X  -170  1080    81   -36   -76 |
   32 | -1459  -214  -230  -112   -85    36  1619   419 -1859    39 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -77     -     -    28     -     - |
 ALBH |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -   -25 |
 AMC2 |     -    13     -   100     -     -     -   -92     -    29 |
 AREQ |     -  -106    23   150     X     -     -   -97     -     - |
 ARTU |     -     7     -    78  -138     -     -   -26     -     - |
 ASPA |     -   -34     -     -    42     -     -     -     -   -99 |
 AUCK |     -    -2     -    77    57     -     -   -82     -    48 |
 BJFS |     -     9     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    56   -80     -     -   -19     -  -116 |
 BOR1 |     -   -30     -   159  -334     -     -     -     -  -103 |
 BRFT |     -    -5     -    22   -46     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    -5    12     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -     7    -4     -     -     -     -     -     -   -83 |
 CAS1 |     -   -92     -    48     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -  -177     -    70    12     -     -    19     -     - |
 CHAT |     -     -     -   -13   -29     -     -    20     -    33 |
 CHPI |     -     -     -    -6     -     -     -     5     -     - |
 CHUR |     -   -42   117   -69   -32     -     -     8     -   -88 |
 COCO |     -    66     -     -   -84     -     -     -     -   131 |
 CONZ |     -     -     -   115     -     -     -   -98     -     - |
 CRO1 |     -     -     1    -1     1     -     -     -     -   -11 |
 DAEJ |     -    29     -    16     -     -     -   -26     -   -24 |
 DARW |     -    57   -29   167    88     -     -  -168     -     - |
 DRAO |     -    18    65   -62     -     -     -     -     -  -284 |
 FAA1 |     -   -57     -    35   -12     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    24     -     X     -     -   -17     -     - |
 FLIN |     -     -     -     0   -25     -     -     9     -     - |
 GLPS |     -   106     -  -273   179     -     -   131     -     - |
 GLSV |     -   215     -  -129    27     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    33   -13   -34     -     -     -     -    23 |
 GOLD |     -     -     -    84    25     -     -   -81     -    47 |
 GRAS |     -    27     -   -14     X     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -194   126     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -24     X     -     -    20     -   -96 |
 HARB |     -   -98    63     X     X     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -    62   -50     -     -     -     -     -  -174 |
 HOB2 |     -   164     -   143     -     -     -  -191     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -89    97     -     -    46     -   -41 |
 HRAO |     -     -     -   -34    80     -     -     -     -    89 |
 HYDE |     -     -     -    27    64     -     -   -44     -     - |
 IISC |     -     -     -    14   -33     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    51     -   -99     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -   -25     -     -     9     -   122 |
 KARR |     -  -120     -    23   328     -     -   -79     -     - |
 KERG |     -     -   143   -49  -169     -     -     -     -   314 |
 KIRU |     -     -    37   -30     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    43   -90     -     -     -    47     -   -65 |
 KOUR |     -   -31    30    41  -111     -     -    -3     -    36 |
 KUUJ |     -     -     -   -14     -     -     -    12     -     - |
 LAMA |     -   -41     -     -    52     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -71    -4     X     -     -    53     -    89 |
 MAC1 |     -     -     -   -73   -22     -     -    68     -     - |
 MAL2 |     -    30     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     0    13    34   -41     -     -   -26     -   -67 |
 MATE |     -     -    50     -   -98     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -    22   -22    11     -     -     -     -   -28 |
 MDO1 |     -     -  -123  -142  -206     -     -   281     -    11 |
 METS |     -     -     -   -61     -     -     -    53     -   -26 |
 MIZU |     -   -55    36     -     -     -     -     -     -  -114 |
 MKEA |     -     -     -   -15    36     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -58     -    81    63     -     -   -63     -     - |
 NNOR |     -     -  -116    94     -     -     -     -     -   -55 |
 NRC1 |     -     -     8    44   -30     -     -   -33     -    45 |
 NRIL |     -    47     -    -4     -     -     -   -18     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -63     -     -     -    54     -   -93 |
 NTUS |     -   -18     -    52   181     -     -   -96     -    -6 |
 NYA1 |     -   -55     -    29     -     -     -     -     -   -75 |
 NYAL |     -     -    21     -   -40     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    53     -     -   -19     -     - |
 ONSA |     -    16    58   -65     X     -     -     6     -   -58 |
 PDEL |     -     -     -    63    80     -     -   -77     -     - |
 PERT |     -     -    -6   -43   134     -     -    -6     -   -16 |
 PETS |     -     -     -   -30  -114     -     -    64     -     - |
 PIE1 |     -     -   -27    44   -52     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -  -190   346     -     -    43     -     - |
 POL2 |     -     -     -   329     X     -     -  -281     -     - |
 POTS |     -    21     -     -   -27     -     -     -     -   -67 |
 PRDS |     -  -146    68     -     -     -     -    19     -  -180 |
 PTBB |     -    84   -54     -     -     -     -     -     -   145 |
 QAQ1 |     -   -59   100   -32     -     -     -   -16     -     - |
 RABT |     -     -     -    10     -     -     -    -9     -     - |
 RESO |     -    66     -     -   -83     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    31   -75     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -12     -     -     -    11     -     - |
 SANT |     -  -128     -    67     X     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    83   160     -  -295     -     -   -66     -    17 |
 SCUB |     -     -     -    93     -     -     -   -80     -     - |
 SPT0 |     -    16   -10     -     -     -     -     -     -   -11 |
 STJO |     -     -    36    23     X     -     -   -45     -     - |
 SUTH |     -     -     -    13   -48     -     -     6     -     - |
 SUTM |     -     -    58     -  -112     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    69    42     X     5     -     -   -62     -     - |
 THU3 |     -   -86    30    21     X     -     -     -     -   -73 |
 TIDB |     -     -   -28   -14   -68     -     -    52     -   -55 |
 TIXI |     -   -16     -     8     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -41   -26    15   -55     -     -    40     -   -34 |
 TWTF |     -   -41    27     -     -     -     -     -     -   -82 |
 ULAB |     -     -     -  -115     X     -     -    99     -     - |
 USN3 |     -   -22    14     -     -     -     -     -     -   -52 |
 VILL |     -     -   -38    31     X     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   129     -     -  -162     -     -     -     -    63 |
 WHIT |     -     0    48     9   -57     -     -   -20     -   -68 |
 WILL |     -   -53   114   -64     -     -     -     -     -  -142 |
 WSRT |     -   116   -53     -   -44     -     -     -     -    91 |
 WTZR |     -  -188     X   175  -184     -     -     -     -  -123 |
 XMIS |     -     -     -     0    -1     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -34   148    -5     -     -     -   -83     -  -137 |
 YAR2 |     -     -  -125     -   243     -     -     -     -  -110 |
 YELL |     -    47    86     X    22     -     -   -89     -     - |
 ZWE2 |     -     0     -     -     X     -     -     0     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    46    30     -     -     -     -     -     X     - |  229    369
    2 |   558    20    17    16     X    60   368    12   482   140 |  288    231
    3 |  3861    27    20    10    60    25  1948    11  2873    94 |  288   2520
    4 |  1824    20    20    23    10    36   811    16  1493    63 |  288    754
    5 |   641    21    21    19    16    19  1386    13   583    84 |  288    304
    6 |  2022    30    18    11     X    24   815    15  1386   117 |  288    554
    7 |  1648    23    14    17     X    40   817    12  1478    50 |  288    218
    8 |  4814    23    15    19    24    39  1465    16  4061    64 |  288   1761
    9 |  3746    28    17    15    18    35  4799    12  3724    56 |  288   3232
   10 |  2747    24    15    29    34    56  4323    16  3054    86 |  288   1600
   11 |  1048    20    12    12    20    25   504    13  1203    58 |  288    271
   12 |   647    24    14    20     X    27   792    10   650    63 |  288    300
   13 |   873    18    14    15    30    32  1167    14   802   112 |  288    511
   14 |   481    32    17    24    21    48   649    13   404    47 |  288    304
   15 |   948    29    15    17    12    37  1047    10   912    85 |  288    223
   16 |   404    22    15    14    26    58   293    14   372    89 |  288    354
   17 |   827    29    16    17    34    57   468    11   660    95 |  288    393
   18 |   573    34    15    16    17    51   259    15   440    32 |  288    272
   19 |   724    22    19     9    46    24   347    10   784    95 |  288    285
   20 |   403    20    13    16    16    27   394    19   390    51 |  288    293
   21 |  1293    25    17    14     X    24   901    13  1297    74 |  288    287
   22 |  3105    41    16    16    29    28  1522    11  2598    62 |  288    331
   23 |   834    15    14     9    16    35   406    12   756    86 |  288    240
   24 |  3915    23    15    10    11    46  3303    11  3107    39 |  288   2089
   25 |  2811    24    17    13     -     -     -     -     -     - |  288    520
   26 |  1317    35    14    24     X   127   686    11   799    82 |  288    727
   27 |  5956    25    15    15    38    37  4300     8  5103    45 |  288   4716
   28 |   887    36    13    16     X    62   786    15  1034    44 |  288    744
   29 |   422    33    16    15     X    49   243     9   386    36 |  288    174
   30 |  2330     X    15     X     X   147  2002    10  2006   145 |  253   2038
   31 |  1666    19    16    14     X    38   808    10  1133    86 |  288    199
   32 |   947    22    14    19    31    21  1100    18   872    62 |  288    780
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    25     -     -     9     -     - |  239  11819
 ALBH |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    23 |  288   4084
 AMC2 |     -    20     -     9     -     -     -     8     -    13 |  288     14
 AREQ |     -    28    17     8     X     -     -     8     -     - |  288   3171
 ARTU |     -    16     -     9    40     -     -    13     -     - |  288   7390
 ASPA |     -     9     -     -    11     -     -     -     -    47 |  136   4873
 AUCK |     -    29     -    13    30     -     -    11     -    79 |  287   3962
 BJFS |     -    28     -     -    35     -     -     -     -     - |  234   9593
 BOGT |     -     -     -     9    18     -     -     7     -    29 |  288   8922
 BOR1 |     -    15     -    14    20     -     -     -     -    28 |  288   2986
 BRFT |     -    17     -    12    32     -     -     -     -     - |  288     52
 BRMU |     -     -     -    17    40     -     -     -     -     - |   80    >>>
 BRUS |     -    18    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288     51
 CAS1 |     -    18     -    10     -     -     -     -     -     - |  276   2534
 CEDU |     -    18     -    10    12     -     -     8     -     - |  288    741
 CHAT |     -     -     -    32    30     -     -    24     -    75 |  286  12185
 CHPI |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288  11678
 CHUR |     -    13     7    12     9     -     -    11     -    15 |  288   4636
 COCO |     -    28     -     -    35     -     -     -     -    46 |  170   4973
 CONZ |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  276     39
 CRO1 |     -     -     9     9    19     -     -     -     -    32 |  275    >>>
 DAEJ |     -    30     -     9     -     -     -    10     -    33 |  287   1829
 DARW |     -    29    21    27    22     -     -    19     -     - |  288   4094
 DRAO |     -    16    10     6     -     -     -     -     -    12 |  288   1711
 FAA1 |     -    19     -    14    30     -     -     -     -     - |  288   7134
 FAIR |     -     -     6     -     X     -     -     4     -     - |  288   8911
 FLIN |     -     -     -     8    13     -     -    11     -     - |  288   3714
 GLPS |     -    19     -    12    21     -     -    13     -     - |  288   9944
 GLSV |     -    17     -    18    35     -     -     -     -     - |  288   6879
 GODE |     -     -     6     9    14     -     -     -     -    14 |  288     56
 GOLD |     -     -     -     6    14     -     -     8     -    14 |  288  11245
 GRAS |     -    22     -    12     X     -     -     -     -     - |  276   6484
 GRAZ |     -    18    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3185
 GUAM |     -     -     -    21     X     -     -    18     -    53 |  288   9863
 HARB |     -    52    34     X     X     -     -     -     -     - |  228   1809
 HLFX |     -     -     6     5     -     -     -     -     -    28 |  288   8571
 HOB2 |     -    30     -    12     -     -     -    11     -     - |  288     33
 HOFN |     -     -     -     7    68     -     -    19     -    23 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    12    29     -     -     -     -    82 |  287     46
 HYDE |     -     -     -     9    34     -     -    14     -     - |  288   3472
 IISC |     -     -     -    14    33     -     -     -     -     - |  280  11565
 IRKT |     -     -    14     -    28     -     -     -     -     - |  189    475
 ISPA |     -     -     -     -    19     -     -     7     -    37 |  129   7687
 KARR |     -    30     -    10    24     -     -    13     -     - |  288  12786
 KERG |     -     -    15    11    26     -     -     -     -    32 |  288    864
 KIRU |     -     -    16    13     -     -     -     -     -     - |  288   2261
 KOKB |     -     -    12     9     -     -     -    11     -    32 |  288     92
 KOUR |     -    25     8    11    23     -     -    15     -    31 |  288    115
 KUUJ |     -     -     -     4     -     -     -     4     -     - |  288  12458
 LAMA |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   3061
 LPGS |     -     -    16    13     X     -     -    13     -    97 |  288  21983
 MAC1 |     -     -     -     8    18     -     -     9     -     - |  288   7099
 MAL2 |     -    18     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5827
 MAS1 |     -    15    18    14    63     -     -    11     -    28 |  288   3121
 MATE |     -     -    17     -    33     -     -     -     -     - |  153     64
 MCM4 |     -     -    11    16    31     -     -     -     -   102 |  288   7098
 MDO1 |     -     -    12    10    19     -     -    13     -    19 |  288   4926
 METS |     -     -     -     9     -     -     -     8     -    56 |  275     48
 MIZU |     -    28    18     -     -     -     -     -     -    19 |  288    485
 MKEA |     -     -     -     5    11     -     -     -     -     - |   98   5751
 NICO |     -    21     -    11    17     -     -     7     -     - |  288   3514
 NNOR |     -     -    24    20     -     -     -     -     -    33 |  288    841
 NRC1 |     -     -     5     7    28     -     -     7     -    12 |  288     11
 NRIL |     -    15     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   5699
 NSSP |     -     -     -     8     -     -     -     7     -    41 |  288   5565
 NTUS |     -    19     -    13    31     -     -    11     -    41 |  288   2796
 NYA1 |     -    15     -     8     -     -     -     -     -    23 |  231  24500
 NYAL |     -     -    34     -    65     -     -     -     -     - |  224  24758
 OHI2 |     -     -     -     -    40     -     -    14     -     - |  286    >>>
 ONSA |     -    12    12    13     X     -     -     8     -    21 |  288     29
 PDEL |     -     -     -    11    65     -     -    15     -     - |  288   3742
 PERT |     -     -    16    11    40     -     -     8     -    44 |  288   3391
 PETS |     -     -     -     9    50     -     -    15     -     - |  288   6018
 PIE1 |     -     -    12     8    11     -     -     -     -     - |  288     16
 PIMO |     -     -     -    11    34     -     -    16     -     - |  288   9619
 POL2 |     -     -     -    12     X     -     -    10     -     - |  215   4444
 POTS |     -    51     -     -    64     -     -     -     -   194 |  243    >>>
 PRDS |     -    20    14     -     -     -     -    12     -    23 |  288   7058
 PTBB |     -    54    35     -     -     -     -     -     -    23 |  270    251
 QAQ1 |     -    24    13     8     -     -     -     6     -     - |  288   6347
 RABT |     -     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   7183
 RESO |     -    15     -     -    19     -     -     -     -     - |  287   6202
 REUN |     -     -     -     7    17     -     -     -     -     - |  239   6725
 RIO2 |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   9518
 SANT |     -    19     -    10     X     -     -     -     -     - |  288   1448
 SCH2 |     -    23    13     -    16     -     -    10     -    14 |  288   3240
 SCUB |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288  13829
 SPT0 |     -    21    13     -     -     -     -     -     -    30 |  288     42
 STJO |     -     -     6     7     X     -     -     4     -     - |  288 108620
 SUTH |     -     -     -    13    28     -     -    15     -     - |  288   8867
 SUTM |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  287  11115
 SYOG |     -    24    16     X    33     -     -    15     -     - |  288   1089
 THU3 |     -    16    11    10     X     -     -     -     -    26 |  288   5153
 TIDB |     -     -    17    15    20     -     -     7     -    49 |  288  11167
 TIXI |     -    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   5169
 TSKB |     -    16    21    17    21     -     -    13     -    17 |  288   1299
 TWTF |     -    19    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288     23
 ULAB |     -     -     -    10     X     -     -     9     -     - |  288   8483
 USN3 |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    13 |  288     23
 VILL |     -     -     6     5     X     -     -     -     -     - |  288   6761
 WAB2 |     -    16     -     -    20     -     -     -     -    43 |  258     38
 WHIT |     -    19     8     5    14     -     -     9     -    17 |  288   3214
 WILL |     -    40    21    12     -     -     -     -     -    17 |  288  27536
 WSRT |     -    11    17     -    30     -     -     -     -    28 |  288     18
 WTZR |     -    23     X    10    44     -     -     -     -    21 |  288     17
 XMIS |     -     -     -     7    18     -     -     -     -     - |  269   2905
 YAKT |     -    36    45    29     -     -     -    30     -    26 |  288   6597
 YAR2 |     -     -    18     -    35     -     -     -     -    40 |  259   8257
 YELL |     -    23     7     X    26     -     -     8     -     - |  288    191
 ZWE2 |     -    49     -     -     X     -     -    22     -     - |  246    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2248    25    17    14    30    52  1776    12  1924    60 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   GOLD  | 1565-4 17:50:00 |         929
esa |   GOLD  | 1565-4 17:55:00 |        -766
esa |   GLPS  | 1565-4 20:50:00 |        3152
gfz |   KARR  | 1565-4  6:10:00 |       -1581
gfz |   UNSA  | 1565-4  6:15:00 |        -959
gfz |   KARR  | 1565-4  8:20:00 |        1212
gfz |   BOR1  | 1565-4 10:10:00 |         542
gfz |   PIMO  | 1565-4 10:15:00 |        -928
gfz |   ULAB  | 1565-4 10:15:00 |        -516
gfz |   ONSA  | 1565-4 10:25:00 |        -630
gfz |   SANT  | 1565-4 12:30:00 |       -2135
gfz |   NTUS  | 1565-4 22:30:00 |        -649



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   288     0     0   288   11.33   | 3.84e-14  5.77e-15  3.69e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288   11.33   | 4.53e-14  4.42e-15  1.69e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287   11.29   | 2.75e-14  4.34e-15  7.17e-16 |
 TWTF |   288     0     0   288    9.33   | 3.74e-14  6.83e-15  2.53e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.26   | 2.84e-14  4.25e-15  2.42e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.80   | 3.14e-14  4.56e-15  1.12e-15 |
 WTZR |   288     0     0   287    7.29   | 3.21e-14  7.22e-15  1.40e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.02   | 2.01e-14  3.58e-15  1.81e-15 |
 WAB2 |   258     0     0   256    6.53   | 2.53e-14  3.97e-15         - |
 BRUS |   288     0     0   288    5.41   | 3.57e-14  5.65e-15  4.45e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.24   | 3.50e-14  5.41e-15  2.14e-15 |
 HRAO |   287     0     0   286    2.59   | 5.43e-14  2.18e-14  4.37e-15 |
 BRFT |   288     0     0   143    1.34   | 5.91e-14  2.37e-14  5.17e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.18   | 5.03e-14  1.57e-14  1.01e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.09   | 4.29e-14  1.13e-14  2.53e-15 |
 CONZ |   276     0     0   131    0.95   | 3.55e-14  8.23e-15  3.10e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.78   | 7.82e-14  1.10e-14  7.22e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.75   | 4.66e-14  7.59e-15  5.56e-15 |
 CRO1 |   275     0     5    79    0.47   | 1.33e-13  1.49e-14  7.65e-15 |
 PTBB |   270     0     0   266    0.21   | 2.26e-13  6.12e-14  2.04e-14 |
 YELL |   288     1     0   287    0.14   | 3.12e-14  6.95e-15  1.37e-14 |
 CEDU |   288     2     0   286    0.13   | 2.53e-13  6.86e-14  3.27e-14 |
 G06  |   288     0     1   268    0.09   | 4.45e-13  1.43e-13  4.02e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 4.39e-13  1.06e-13  4.86e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 2.11e-13  7.09e-14  5.64e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.06   | 4.27e-13  1.19e-13  3.66e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 6.08e-13  8.74e-14  2.95e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.95e-13  1.33e-13  6.69e-14 |
 IRKT |   189     0     0    97    0.04   | 8.29e-14  4.86e-14         - |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.18e-13  9.18e-14  1.03e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.25e-13  2.15e-13  7.46e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 9.68e-13  2.69e-13  1.45e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 9.11e-13  3.06e-13  9.22e-14 |
 TSKB |   288     0     0   287    0.01   | 1.10e-12  3.26e-13  1.31e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  3.25e-13  1.61e-13 |
 HARB |   228     0     0   208    0.00   | 1.20e-12  4.08e-13         - |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.72e-13  3.10e-13 |
 G30  |   253     0     0   249    0.00   | 1.56e-12  4.54e-13         - |
 G10  |   288     0     0   262    0.00   | 1.38e-12  4.70e-13  1.07e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.74e-12  5.26e-13  1.24e-13 |
 NNOR |   288     0     1    99    0.00   | 1.24e-12  2.04e-13  6.51e-14 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 6.84e-13  3.56e-13  1.93e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 7.91e-13  2.45e-13  1.16e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 4.34e-13  1.87e-13  4.16e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.68e-14  2.86e-15  5.54e-16 |
 ISPA |   129     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |   153     0     1     0    0.00   | 1.12e-13  1.52e-14         - |
 POL2 |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |    80     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G01  |   229     0     5     0    0.00   | 5.91e-13  7.05e-14         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   275     0     6     0    0.00   | 1.75e-13  1.84e-14  4.06e-15 |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     2     6     0    0.00   | 4.76e-13  6.34e-14  2.74e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  5.93e-14  1.64e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.08e-13  7.39e-14  4.85e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.37e-13  6.22e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.15e-13  1.62e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.05e-13  6.66e-14  2.69e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 7.30e-13  8.64e-14  2.20e-14 |
 G21  |   288     5     6     0    0.00   | 9.19e-13  1.05e-13  5.07e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.84e-13  8.38e-14  2.75e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  5.73e-14  2.98e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.18e-13  7.43e-14  2.23e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  7.02e-14  3.78e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  6.61e-14  2.43e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  6.06e-14  1.87e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 8.30e-13  2.03e-13  5.95e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  7.50e-14  2.31e-14 |
 G11  |   288     2     6     0    0.00   | 6.35e-13  7.95e-14  1.71e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.08e-13  4.01e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.53e-14  1.67e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  7.87e-14  2.19e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  6.19e-14  2.50e-14 |
 ZWE2 |   246     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 4.98e-13  1.76e-13  4.15e-13 |
 POTS |   243     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.28e-13  5.18e-13  2.45e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |    98     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.05e-13  5.83e-13  2.47e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   170     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   136     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 9.77e-13  8.41e-13  2.39e-13 |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.16e-17  3.80e-16  2.28e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
