
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1592   Day: 2   MJD: 55390                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2873     18     171    -569   2064   2064      0   3477   3477      0    0.00
 cod |   288     0  26127   1012    -549    -169     29     29     29     89     84     91   10.30
 emr |   288     0  22159    322   -6687    2053     14     12     14     59     77     45   26.12
 esa |   288     0  25763    851   -1458     742     14     15     13     91    125     69   25.50
 gfz |   288     0  32525    817     103    -479     17     17     17     81     89     77   18.85
 iga |    96     0   2873     36     -14      25     53     53      0     91     91      0    0.00
 igu |    96     0   2873     19     156    -576   1959   1959      0   4139   4139      0    0.00
 jpl |   288     0  25219      2   -6693    2052     18     20     16     86     77     90   19.22
 ngs |    96     0   2873      9      70    -266   2105   2105      0   3352   3352      0    0.00
 usn |   288     0  22519    291   -3209    1421    808   1161    472    833   1184    508    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -510    54    -5  -108   134   -50   593   -10  -217   -67 |
    3 | -1797    14    -3   -55   -78    17  -277   145 -1465    23 |
    4 | -5282    88    51  -121   111  -117  -868   -64 -4903    49 |
    5 | -1361    25    48  -174    95   -83 -1931    59  -929   108 |
    6 | -3446   -70    48   -27   -64   -17 -5468    71 -4670   -74 |
    7 |   476    23    91  -158    14   -12  1101    59   627    16 |
    8 | -1548     4    42   -43    39   -42  2894   -41 -1411    44 |
    9 |  -386     8    41  -129   131   -77  4187   -17 -1218    -1 |
   10 |  4506     2   -35    92     4    -9 11823   -80  2719   -18 |
   11 |  3033   144   -48    47  -149    36   133    73  3226   255 |
   12 |  -476    -9   -93    62   161    93   676  -110  -673  -163 |
   13 |  4325    90   -60    30    86    51  2657   -90  3988  -138 |
   14 |  1947   -17  -100   155   -60   113 -1630    -1  2249    14 |
   15 | -1162    46    70  -180    68   -60  -898    53 -1154   -64 |
   16 |  3116   -18   -10   -63     8     2   624    99  3099  -207 |
   17 | -2266   149    89  -269   133   -57  -877    26 -1712   356 |
   18 |  3889   -18    17   -68    21   -46  -397    55  4057    74 |
   19 |   987     X  -209   279   -26    88   189   -61   922  -100 |
   20 |  4006    20   -51     9   -51   -29   507    96  3893    75 |
   21 |  2381   -73   -53     8   129   -20  -851   -28  2796  -154 |
   22 | -5366  -125   -48    94   -10   134 -1944    18 -4093   647 |
   23 |   -15   113   -28    -8    23   132  1283   -31   109   -86 |
   24 | -1569  -100   -29    89   -39   -60 -8408    14 -1829  -191 |
   26 | -3083     X   -12     X    21   109  2917    -3 -2371   211 |
   27 | -3316    23   121  -134    21   -67  1417   -23 -2785   -71 |
   28 |  2638   -68   -44    70    29    87 -6330   -26  2915   635 |
   29 |  1267   -51   106  -172    38   -20  2010    73  1233   356 |
   30 |  1903     X   -35     X    90   -74 -6270   -41  1075  -160 |
   31 | -4033   -36   -77    16   131    68  -309   -26 -3366   -25 |
   32 |   570  -115   -37   -44     2   -76  3467   160  -379  -392 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -    24     -     -   -23     -     - |
 ALGO |     -   -67    26     -     -     -     -     -     -  -299 |
 ALIC |     -     5     -    81  -108     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -53     -     -    29     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    41    17   -29    18     -     -   -24     -  -111 |
 ASPA |     -   122     -    65  -186     -     -    31     -     - |
 AUCK |     -    34     -   103     -     -     -  -149     -     - |
 BAKE |     -     -     -    52    36     -     -  -102     -     - |
 BOR1 |     -    14     -     -    -7     -     -     -     -  -144 |
 BRUS |     -   -58    -7     -    41     -     -     -     -     6 |
 CAS1 |     -   -45     -    36   -22     -     -     -     -     4 |
 CEDU |     -    -4     -     -    37     -     -   -34     -     - |
 CHPI |     -     -     -    59     -     -     -   -78     -     - |
 CHUR |     -  -194     1     -     -     -     -   102     -     - |
 COCO |     -   104     -     -   -57     -     -     -     -   -39 |
 CONZ |     -     -     -    65   -87     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -   -20     8     -     -     -     -     -     -  -393 |
 DARW |     -    17   -46   107   -84     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    27     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     X   -30     -     -    29     -     X |
 DRAO |     -   119   -95     -  -137     -     -   192     -     6 |
 DUBO |     -     -     -    69    64     -     -  -151     -     - |
 FAA1 |     -   -24     -    10     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    -2     -     X     -     -     3     -     - |
 GLPS |     -     -     -     5   -31     -     -    24     -     - |
 GLSV |     -   125     -   -59     9     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -25     -     -     -     -    34     -   216 |
 GOLD |     -   -87     -     -    47     -     -     -     -    95 |
 GRAZ |     -    39     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   123     -    -3  -233     -     -   166     -     - |
 GUUG |     -     -     -    62   -84     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     -   -13     -     X     -     -    18     -     - |
 HLFX |     -     -   -24     -     -     -     -    33     -   140 |
 HOB2 |     -   172   -14   -10   -62     -     -     -     -   158 |
 HOFN |     -     -     -    -1    41     -     -   -39     -    98 |
 HYDE |     -   -39     -    16     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -63    25     -     -     -     -     -     -    13 |
 IISC |     -     -     -     -    41     -     -   -40     -   -96 |
 KARR |     -    72     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -    44     -     -   -43     -     - |
 KERG |     -     -   -42    14    40     -     -     -     -   110 |
 KIRU |     -     -    25   -48    26     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -131     -     -   128     -     - |
 KOUR |     -   -42    28    73  -137     -     -    22     -   132 |
 LAMA |     -   -14     -     -     7     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    13   -17     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -32   -54     -    28     -     -    63     -    10 |
 MAC1 |     -     -     -   -55    50     -     -    21     -    -9 |
 MAL2 |     -     -     -    -6     8     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   102     -   -12   -40     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -15     -     -     -     -     -     8     -   -28 |
 MDO1 |     -     -   -22    40     4     -     -   -26     -  -195 |
 MIZU |     -   -39    15     -     -     -     -     -     -  -240 |
 MKEA |     -     -     -     -    -8     -     -     8     -     - |
 NANO |     -    18     -    17   -33     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     -     -    61   -82     -     -     -     -     - |
 NIST |     -     2    -1     -     -     -     -     -     -   238 |
 NNOR |     -     -    71   -72     -     -     -     -     -    81 |
 NRC1 |     -     -     4     -    -5     -     -     -     -    66 |
 NRIL |     -   -74     -    20    65     -     -   -50     -     - |
 NRMD |     -    70     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -36     -    57   -57     -     -     -     -  -103 |
 NYA1 |     -   149     -   -10   -68     -     -     -     -   274 |
 OHI2 |     -     -     -    83    40     -     -  -145     -     - |
 ONSA |     -   -26    25     -    68     -     -   -87     -    88 |
 PDEL |     -    57     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    18   -78   -55     -     -   133     -   -45 |
 PETP |     -     -     -    65   -89     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -21     -     -    20     -     - |
 PIE1 |     -   -34    68     -   -39     -     -   -37     -     - |
 PIMO |     -     -     -    13    58     -     -   -73     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    94     -     -   -92     -     - |
 PRDS |     -  -120    22     -     -     -     -    34     -    17 |
 PTBB |     -  -103    41     -     -     -     -     -     -   135 |
 QAQ1 |     -     -    32   -81     -     -     -    64     -     - |
 RESO |     -    -7     -     -     4     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   125     -    -6   -61     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -27     -     -     -    36     -     - |
 SCH2 |     -  -142    24   -22    36     -     -    35     -   196 |
 SCUB |     -     -     -    50     -     -     -   -67     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -136    36     -     -   138     -     - |
 SHAO |     -     -     -    18    18     -     -   -38     -  -207 |
 SPT0 |     -   -21     8     -     -     -     -     -     -     9 |
 STJO |     -    46    -2    19   -81     -     -    32     -   198 |
 SUTM |     -     -    84   -94    11     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -    66     -   -91     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -80     9     -   101     -     -   -69     -  -145 |
 TID2 |     -     -     -     -   102     -     -  -100     -   -50 |
 TIXI |     -    -2     -     -     -     -     -     1     -     - |
 TIXJ |     -     -     -    82  -111     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -    51   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     -     -    82  -111     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -92    28    -4    17     -     -     -     -  -251 |
 TWTF |     -   -25    10     -     -     -     -     -     -  -350 |
 ULAB |     -     -     -   -52    24     -     -    46     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   -10     -     -    10     -     - |
 URUM |     -     -     -    34    47     -     -   -92     -  -300 |
 USN3 |     -    22    -9     -     -     -     -     -     -    19 |
 USNO |     -    11    -4     -     -     -     -     -     -   -41 |
 VALD |     -     -     -    67     -     -     -   -89     -     - |
 VILL |     -     -   -28    45   -57     -     -    35     -   -34 |
 VIS0 |     -     -     -   161     -     -     -  -214     -     - |
 WES2 |     -     -    56     -   -78     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -4   -29    23    13     -     -     0     -  -170 |
 WILL |     -   -34   -32     -     -     -     -    62     -    -4 |
 WSRT |     -    78    13     -   -37     -     -   -24     -   -17 |
 WTZR |     -    60     X     -   -33     -     -     -     -     5 |
 XMIS |     -     -     -    47   -63     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -40    16     -     -     -    36     -     - |
 YAR2 |     -  -145    -3     -    83     -     -     -     -     8 |
 YELL |     -  -203    29    66   170     -     -  -185     -     - |
 YSSK |     -     -     -     0   -25     -     -    25     -     - |
 ZECK |     -     -     -  -166    92     -     -   122     -     - |
 ZWE2 |     -    20     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1019    16     9    13    19    39   475    16   827   499 |  288    207
    3 |  2831    24    14    17    14    38  2182    19  2851   564 |  288   2603
    4 |  1331    16    10    11    24    35   949    27  1279   507 |  288    941
    5 |   720    29     9    10    19    48   919    11   674  1175 |  288    264
    6 |  4441    35    11    19    16    44  2855    20  3002   254 |  288    813
    7 |   535    23    10    16    17    39   559    24   595  1137 |  288    335
    8 |  1504    17    10    10    19    22  1663    23  1365  1244 |  288   1202
    9 |  4307    36    12    11    14    44  2241    18  4529   174 |  288   2713
   10 |  2505    23    11    11    19    30  4132    19  2733   322 |  288   1219
   11 |   937    35    14    13     9    22   399    20   846  1319 |  288    349
   12 |   715    27    12    10    15    42   469    18   629   711 |  288    424
   13 |   882    23    10    21    18    32   910    31   592   618 |  288    376
   14 |   566    21    15    26    13    98   767    21   585  1499 |  288    187
   15 |   328    30    14    15    18    40   605    21   484   671 |  288    250
   16 |   682    59    14    16    26    24   617    20   572   316 |  288    399
   17 |   744    19    10    15    24    21   513    31   811  1325 |  288    282
   18 |   376    43    13    16    15    45   482    14   439   920 |  288    364
   19 |   588     X    13    12    15    42   319    17   385  1203 |  288    235
   20 |   581    23    13    15    15    43   442    19   733   607 |  288    221
   21 |   461    42    12    19    12    39   450    11   476   910 |  288    283
   22 |  1437    19    12    18    14    29  1043    18  1886  2236 |  288    243
   23 |   558    14    11    18    13    32   491    24   494   541 |  288    199
   24 |  2625    40    13    19    10    40  4516    14  3012  1826 |  288   2209
   26 |  3181     X    20     X    14   145  1900    28  2896  1586 |  280    920
   27 |  5101    32    13    13    14    47  4926    15  6206   105 |  288   6237
   28 |  2418    37     9    17    36    35  4295    21  2588  1951 |  288    664
   29 |  1195    31    12    20    14    49   920    13  1220  2144 |  288    217
   30 |  2367     X    17     X    24   157  2253    28  2378   139 |  275   1910
   31 |  2152    18    13    13    19    54   347    18  1931  1945 |  288    220
   32 |  2737    32    12    16    10    27  1683    18  2482  1181 |  288    821
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  288   5959
 ALGO |     -    25    10     -     -     -     -     -     -   230 |  288     91
 ALIC |     -    20     -    10    19     -     -     -     -     - |  288   3728
 ALRT |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5889
 AREQ |     -    11    13    13    16     -     -    11     -   262 |  288   3920
 ASPA |     -    52     -    17    24     -     -    16     -     - |  288   6122
 AUCK |     -    20     -    10     -     -     -    10     -     - |  287   3432
 BAKE |     -     -     -     8    13     -     -    11     -     - |  288   3916
 BOR1 |     -    36     -     -    20     -     -     -     -   422 |  288   4746
 BRUS |     -    37    12     -    22     -     -     -     -   410 |  288     45
 CAS1 |     -    37     -    11     9     -     -     -     -   225 |  288   2664
 CEDU |     -    51     -     -    16     -     -    20     -     - |  288    402
 CHPI |     -     -     -    16     -     -     -    21     -     - |  288   7641
 CHUR |     -    20     6     -     -     -     -     8     -     - |  288  12724
 COCO |     -    40     -     -    22     -     -     -     -    77 |  288   5107
 CONZ |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288     25
 DAEJ |     -    55    22     -     -     -     -     -     -   240 |  272   1841
 DARW |     -    53    20    12    13     -     -     -     -     - |  288   3500
 DAV1 |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3185
 DGAR |     -     -     -     X    38     -     -    37     -     X |  241   5064
 DRAO |     -    22     6     -    12     -     -    12     -   719 |  284  12921
 DUBO |     -     -     -    12    18     -     -    17     -     - |  288   4898
 FAA1 |     -    26     -    10     X     -     -     -     -     - |  279   4600
 FAIR |     -     -     7     -     X     -     -     9     -     - |  251   4999
 GLPS |     -     -     -    19    13     -     -    20     -     - |  288   8554
 GLSV |     -    23     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   2013
 GODE |     -     -    29     -     -     -     -    40     -  2406 |  285    >>>
 GOLD |     -    38     -     -    21     -     -     -     -   301 |  288  10183
 GRAZ |     -    17     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5077
 GUAT |     -    33     -    12    16     -     -    16     -     - |  288   3784
 GUUG |     -     -     -    13    18     -     -     -     -     - |  287   6817
 HARB |     -     -     7     -     X     -     -     9     -     - |  286  51074
 HLFX |     -     -     4     -     -     -     -     6     -   243 |  288  12043
 HOB2 |     -    21    19    19    15     -     -     -     -   127 |  288     30
 HOFN |     -     -     -     6    11     -     -    15     -   386 |  287    >>>
 HYDE |     -    25     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3373
 IENG |     -    21     8     -     -     -     -     -     -   353 |  288    140
 IISC |     -     -     -     -    14     -     -    13     -   121 |  288   9868
 KARR |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4243
 KELY |     -     -     -     -    12     -     -    12     -     - |  286   7969
 KERG |     -     -    15    14    16     -     -     -     -   208 |  288   1049
 KIRU |     -     -    16    16    15     -     -     -     -     - |  288   1433
 KIT3 |     -     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  259  12396
 KOUR |     -    26    13    13    20     -     -    20     -   351 |  288    156
 LAMA |     -    21     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3232
 LHAZ |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |     -    33    13     -    24     -     -     9     -   360 |  288  14915
 MAC1 |     -     -     -    11    19     -     -    14     -   162 |  288   9295
 MAL2 |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     -    39     -    10    13     -     -     -     -     - |  282   3604
 MBAR |     -    18     -     -     -     -     -    10     -   130 |  288  11255
 MDO1 |     -     -    15    15    24     -     -    12     -   150 |  288   8439
 MIZU |     -    45    18     -     -     -     -     -     -   235 |  288    394
 MKEA |     -     -     -     -    17     -     -    17     -     - |  288  13477
 NANO |     -    18     -     7    12     -     -     -     -     - |  288   3480
 NICO |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288   3347
 NIST |     -    24    10     -     -     -     -     -     -   271 |  288     36
 NNOR |     -     -    15    15     -     -     -     -     -   116 |  288    685
 NRC1 |     -     -    14     -    19     -     -     -     -   279 |  288     36
 NRIL |     -    29     -    15    19     -     -    18     -     - |  288  16169
 NRMD |     -    25     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4291
 NTUS |     -    19     -    12    13     -     -     -     -    96 |  288   2924
 NYA1 |     -    23     -     7    11     -     -     -     -   400 |  288    822
 OHI2 |     -     -     -     8    14     -     -    13     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    31    11     -    22     -     -    20     -   489 |  288     46
 PDEL |     -    40     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   3221
 PERT |     -     -    14    11    13     -     -    12     -   141 |  288   2482
 PETP |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  287   8625
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   9619
 PIE1 |     -    34     8     -    18     -     -    12     -     - |  288     29
 PIMO |     -     -     -    23    26     -     -    18     -     - |  288   8296
 POL2 |     -     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  287   6443
 PRDS |     -    22    14     -     -     -     -    18     -   271 |  288  10736
 PTBB |     -    19     8     -     -     -     -     -     -   460 |  288     76
 QAQ1 |     -     -    10    10     -     -     -     8     -     - |  288   6352
 RESO |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6921
 REUN |     -    37     -     8    19     -     -     -     -     - |  288   3767
 RIO2 |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  276   7478
 SCH2 |     -    22    14    12    25     -     -    17     -   223 |  288   3491
 SCUB |     -     -     -    13     -     -     -    17     -     - |  284  13150
 SEY1 |     -     -     -    20    23     -     -    16     -     - |  288   7664
 SHAO |     -     -     -    13    19     -     -    15     -   948 |  270  98377
 SPT0 |     -    33    13     -     -     -     -     -     -   361 |  273    142
 STJO |     -    21    13    20    28     -     -    11     -   253 |  288   2862
 SUTM |     -     -    17    10    16     -     -     -     -     - |  288  11892
 SYOG |     -     -    16     -    23     -     -     -     -     - |  288    504
 THU3 |     -    31     7     -    16     -     -    26     -   391 |  288   8152
 TID2 |     -     -     -     -    16     -     -    16     -    99 |  275     47
 TIXI |     -    20     -     -     -     -     -    11     -     - |  287  14280
 TIXJ |     -     -     -    15    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -    16     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5571
 TOW2 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  276   2794
 TSKB |     -    26    16    12    26     -     -     -     -   277 |  288   1791
 TWTF |     -    47    19     -     -     -     -     -     -   248 |  288     70
 ULAB |     -     -     -    13    16     -     -    10     -     - |  288   7651
 UNSA |     -     -     -     -    48     -     -    47     -     - |  126    >>>
 URUM |     -     -     -     9     7     -     -    12     -   325 |  288    >>>
 USN3 |     -    27    11     -     -     -     -     -     -   172 |  285     60
 USNO |     -    27    11     -     -     -     -     -     -   152 |  284     59
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  276   4455
 VILL |     -     -    10    14    15     -     -    12     -   299 |  288   7569
 VIS0 |     -     -     -    18     -     -     -    24     -     - |  288  11859
 WES2 |     -     -    36     -    51     -     -     -     -     - |   88     81
 WHIT |     -    16     8    12    18     -     -    11     -   393 |  288   3809
 WILL |     -    20    10     -     -     -     -     9     -   312 |  288  22448
 WSRT |     -    25    24     -    20     -     -    27     -   343 |  288     25
 WTZR |     -    32     X     -    17     -     -     -     -   354 |  288     49
 XMIS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  276   2962
 YAKT |     -     -    38    34     -     -     -    21     -     - |  288 296648
 YAR2 |     -    18    15     -    16     -     -     -     -   124 |  288   5040
 YELL |     -    19    10    15    16     -     -    13     -     - |  288     31
 YSSK |     -     -     -    12    13     -     -    11     -     - |  287   9257
 ZECK |     -     -     -    19    19     -     -    17     -     - |  288 126928
 ZWE2 |     -    22     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2064    29    14    14    18    53  1959    18  2105   808 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DGAR  | 1592-2  0:10:00 |        -776
esa |   DGAR  | 1592-2  0:15:00 |       -1395
esa |   DGAR  | 1592-2  0:20:00 |       -2789
esa |   DGAR  | 1592-2  0:25:00 |       -3205
esa |   DGAR  | 1592-2  0:30:00 |        3452
esa |   DGAR  | 1592-2  0:35:00 |       -5019
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:10:00 |       -6115
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:15:00 |        2114
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:20:00 |       -4497
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:30:00 |        2634
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:35:00 |        4171
gfz |   FAIR  | 1592-2  0:40:00 |       -1560



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 CONZ |   288     0     0   287   11.11   | 2.77e-14  7.97e-15  2.42e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288   10.00   | 4.95e-14  1.07e-14  2.51e-15 |
 DRAO |   284     0     0   281    9.93   | 3.73e-14  7.15e-15  2.60e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    9.62   | 4.92e-14  1.98e-14  3.03e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.14   | 4.59e-14  1.91e-14  3.74e-15 |
 BRUS |   288     0     0   264    7.45   | 4.25e-14  1.26e-14  2.76e-15 |
 USNO |   284     0     0   282    6.07   | 6.19e-14  1.55e-14  3.87e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.93   | 3.63e-14  9.70e-15  1.66e-15 |
 NIST |   288     0     0   143    5.61   | 4.49e-14  7.50e-15  2.28e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    4.95   | 3.98e-14  1.00e-14  2.62e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.77   | 5.35e-14  1.37e-14  2.10e-15 |
 USN3 |   285     0     0   141    3.59   | 5.63e-14  1.73e-14  3.97e-15 |
 WSRT |   288     0     0   229    3.49   | 2.91e-14  1.29e-14  2.12e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.14   | 2.76e-14  8.15e-15  5.09e-15 |
 TID2 |   275     0     1    93    1.48   | 1.10e-13  2.05e-14  3.15e-15 |
 SPT0 |   273     0     1    56    1.33   | 6.15e-14  1.84e-14  2.69e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    1.27   | 5.39e-14  9.75e-15  7.73e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.97   | 3.94e-14  2.02e-14  1.51e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.55   | 4.99e-14  1.43e-14  1.27e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.55   | 5.22e-14  1.13e-14  8.20e-15 |
 GODE |   285     1     0   140    0.47   | 8.02e-14  2.32e-14  3.77e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.11   | 2.43e-13  6.97e-14  3.10e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.08   | 2.35e-13  6.60e-14  9.51e-14 |
 G26  |   280     0     0   278    0.06   | 4.42e-13  1.25e-13  6.00e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.48e-13  1.44e-13  6.18e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.04   | 5.94e-13  1.99e-13  4.27e-14 |
 WES2 |    88     0     0    29    0.04   | 5.54e-14  1.59e-14         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.77e-13  1.78e-13  9.50e-14 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.03   | 4.55e-13  1.17e-13  3.18e-14 |
 G12  |   288     0     5    35    0.03   | 6.73e-13  7.56e-14  4.20e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.02   | 8.90e-13  2.28e-13  7.57e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  3.34e-13  1.60e-13 |
 G08  |   288     0     1   186    0.01   | 1.35e-12  4.04e-13  1.28e-13 |
 HARB |   286     1     0   285    0.01   | 1.30e-12  3.38e-13  1.40e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.29e-13  8.58e-14 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.01   | 7.43e-13  4.13e-13  1.28e-13 |
 SHAO |   270     0     0   269    0.01   | 1.00e-13  1.05e-13  2.43e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.93e-13  3.42e-13 |
 DAEJ |   272     0     0   268    0.01   | 1.87e-12  5.61e-13  1.47e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.58e-14  5.65e-15  1.31e-15 |
 UNSA |   126     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  5.54e-14  2.43e-14 |
 G30  |   275     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.57e-13  1.33e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  6.89e-14  1.27e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  6.96e-14  5.49e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  6.38e-13  7.92e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.90e-13  2.62e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.27e-14  2.04e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 9.39e-13  1.20e-13  4.24e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.42e-13  5.07e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.24e-13  9.43e-14  1.80e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.36e-14  2.44e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.46e-14  3.23e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.45e-13  7.09e-14  2.69e-14 |
 G16  |   288     1     4     0    0.00   | 7.08e-13  1.22e-13  7.11e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  6.98e-14  2.43e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  7.33e-14  1.40e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  7.03e-14  3.52e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 9.40e-13  1.16e-13  4.99e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.31e-13  6.37e-14  2.18e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.61e-14  2.57e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  3.87e-13  2.36e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  6.10e-14  1.30e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VIS0 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  2.23e-13  2.02e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.56e-13  8.46e-13  1.06e-12 |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.59e-13  4.71e-13  2.93e-13 |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     2     0    0.00   | 2.23e-12  4.53e-13  8.05e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     4     0    0.00   | 1.16e-12  1.69e-13  6.02e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 4.87e-13  3.17e-13  1.26e-12 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.03e-12  7.03e-13  4.69e-13 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.93e-17  3.52e-16  2.11e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      DRAO      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
