
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1592   Day: 1   MJD: 55389                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117527    682   -1043     691     19     19     18     65     65     64   17.89
 emr |  2880     0 103511   2505   -7064      55     20     20     23     85     86     79   15.31
 esa |  2880     0 115642    696    -362    -474     15     15     14     97    102     75   22.71
 mit |  2880     0 111814   5080    -226     -15     21     20     22    133    140    102   15.83
 gfz |   288     0  49822    381     299       0     26     27     26    118    118    118   11.41
 grg |   288     0  36825   1445    -159     -33     53     57     52    192    161    201    0.00
 igr |   288     0  37942      1   -8374     763     19     26     17     59     65     57    0.00
 jpl |   288     0  28730    285   -4207     359     18     24     15    107    146     85   16.87
 ngs |    96     0   2982      6 -424895 2181666   1815   1815      0   3304   3304      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   153     -     -  -173     -     -     -     -   348     - |
    2 |   -35   -40    39    13    93   220    32    27 -1647     - |
    3 |    19   104    -6  -130    -2   -27    28   155  1255     - |
    4 |     2   -36   107  -126    68    87    24    11 -2436     - |
    5 |    28    -3   -70    56    63  -286    -5   101   127     - |
    6 |    44   150   -23  -179    39   -39    34   136  1461     - |
    7 |     4    -3   -97   128    69  -194    -6    46  -686     - |
    8 |   -55    30    60   -52    12   -86    19   -21 -3629     - |
    9 |   -20    54    81  -161    82   -19    27    96 -3944     - |
   10 |    -5   -65   227  -261    34   -40    42    21 -4191     - |
   11 |   111   -76   -42    14   -14  -280   -32   -42  3857     - |
   12 |   -97  -188   130   121    42   183   -34  -189 -1212     - |
   13 |    76  -154    66   -14    22   297   -51  -184  2826     - |
   14 |   -46    21    21     9   -20   227     6   -63  3036     - |
   15 |    25   -18     7   -26    49    -4    22    24  -859     - |
   16 |   -45    51  -127   185   -71   -23    -2    28  2953     - |
   17 |    12     8  -183   241    25  -132   -82   -19  1768     - |
   18 |    64    81  -176   103    26   -71    34   -24  3689     - |
   19 |    72  -120     8    58  -185    29   -45  -203  -147     - |
   20 |    44   -10    -6   -34  -103    15     2    89  2863     - |
   21 |    -9    -6   -64   116    12  -208    47   -92  2560     - |
   22 |   -85    32    16    50   -13   -54    34   -54 -2921     - |
   23 |    76  -124   -54   147  -102   181   -84  -273  -847     - |
   24 |   -32    97    59  -145   -41     7    48    50  1903     - |
   25 |   -29     -    23     X     -     -    22     -  -571     - |
   26 |     2    18    64  -118    62   -31    22    35 -3741     - |
   27 |   -24    97    75  -195    43   153    63   165 -4455     - |
   28 |  -173   -71   198   -14    45  -113    20   -91  5086     - |
   29 |   -11   107  -186   171   -11  -174   -76    47  2721     - |
   30 |    15     X   -18     X    81   107    14    20  1462     - |
   31 |   -37   -16  -133   268   -74   179  -114  -133 -3216     - |
   32 |    58    81     1  -167  -201   125    12   343 -3198     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -26     -     -     -    15     -    42    17     -     - |
 ADE1 |   -70     -     -   186  -151     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -   -55     -   110     -   -14     -     -     - |
 ALBH |     -    50     -     -   -67   -99     -     -     -     - |
 ALGO |   -83    -2    76   -22    11    96    31     -     -     - |
 ALIC |  -102     -     1   172   -81   121   -12     -     -     - |
 ALRT |   -92     -    76     -    -8   -61   -33     -     -     - |
 AMC2 |   -22     -   100    30   -46    -2     6  -108     -     - |
 ANKR |    -8     -     -     -    13    58    78     -     -     - |
 AREQ |     -   -45   -39   142   -40    68   -43   -13     -     - |
 ASPA |     -     -   -27     -    53     -   155     -     -     - |
 AUCK |    15     -     -    18    71   328    -1   -81     -     - |
 BAKE |     -     -   116     -    77     -    60  -208     -     - |
 BAKO |    75     -     -   -68   -23     6     -     -     -     - |
 BAN2 |     -  -131     -     -   175     -     -     -     -     - |
 BOR1 |  -102     -     -   -14   180   482    93     -     -     - |
 BRAZ |    62     -   -15     -   -68   -76     -     -     -     - |
 BREW |     -   -24     -    23     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |   -20    -6     -   -69    70     -    35    44     -     - |
 BUE1 |  -112     -     -   126     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -95     -     6   110   -17     -   -86     -     -     - |
 CCJM |     -     -    90     -  -179     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -14     -     9    55   -77     -   -14     2     -     - |
 CHPI |     -     -    47     -   -94    48     -     -     -     - |
 CHUR |  -161    46     -     -   143     -    34    33     -     - |
 COCO |     6     -   152     -   -94  -287   -75  -138     -     - |
 CONZ |    52     -   -92   113   -54  -159  -107     -     -     - |
 DAEJ |   -60    54    20    -3   -70     -    14    38     -     - |
 DARW |   -59   -34    90     -   -45   113   -29     -     -     - |
 DAV1 |   -50     -   108  -109    13   -30   -75     -     -     - |
 DGAR |     -     -    33     -   -66   -31     -     X     -     - |
 DRAO |     -   -90   -19   102  -103    23    26    83     -     - |
 DUBO |    77     -    32    51  -144  -234   -66   -75     -     - |
 EIL1 |   -50     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    79     -     3     -  -129     -   -47     -     -     - |
 FAIR |   -18    77     -     -   -26  -123     -   -33     -     - |
 FLIN |     -     -     -   -82   114   -18     -     -     -     - |
 GLPS |   -56     -    55     -   -26     -     5     2     -     - |
 GLSV |    82     -   -78     -    26  -208   -19     -     -     - |
 GMAS |     -    48     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -52    73     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     7     -     -    -9    37     -     -     -     - |
 GOLD |    38     -     -     -   -19   198   -21   -27     -     - |
 GOPE |     -     -     -     -    14   -40     -    -9     -     - |
 GRAS |   -58     -     -     -    91  -439   122     -     -     - |
 GRAZ |    30     -     -   -75    57    87     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -    -5     -     -  -209     -     7     -     - |
 GUAO |     -     -     -  -173     -     -     -   162     -     - |
 GUAT |     -     -     -   144   124     -    19  -219     -     - |
 HARB |     -    29     -   -20   -42  -182    -9    20     -     - |
 HLFX |     -   -72     -     -     -     -    33    65     -     - |
 HNPT |   -74     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   102   -33   -80    60   -39  -167   -38     -     -     - |
 HOFN |   -31     -    11     -    10    94   -31    12     -     - |
 HOLB |    10     -     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 HOLM |     -     -    53     -  -105  -133     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -89   128     -  -134     -     -     -     - |
 HRM1 |   -13     -     -   -18    46     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -58     -   126  -177    83   100    -1     -     -     - |
 IENG |    -3    76     -   -43     -     -     -   -25     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -74   235    68    50     -     - |
 INVK |   -18     -     -     -    28    68     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X  -135   188     X     -     -     -     - |
 IRKT |     -    60     -    23  -114     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    22     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -60     -     -    81     -     -     -     -     - |
 KARR |    65     -   -21   -34   -14     -   -53     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -   -90   158    -2    61     -     - |
 KERG |     -   -41   -50    78    46   311   -14     -     -     - |
 KHAJ |     -    12     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -  -123    79     -    37   -49     3   -20     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -262  -133    46   177     -     - |
 KOSG |    72     -     -     -  -112     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -     7    82   -14     -     -   -76     -     - |
 KOUR |   -28   -19     0   104  -194   -80     5    80     -     - |
 KUNM |     -     -   -27     -    53     -     -     -     -     - |
 LAMA |   -10     -    31   -50    25  -183   -47     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    53     -  -105     -   -17     -     -     - |
 LPGS |     -    43   -60     -   109   108    24   -32     -     - |
 LROC |     -     -     -     -   -46     -     -    31     -     - |
 MAC1 |     -     -    -1     -   -33   126    -8    24     -     - |
 MAL2 |     -     -    19     -   -38     -    -1     -     -     - |
 MANA |     -     -    64     -  -127     -     -     -     -     - |
 MATE |    42    68    22  -104   -57   110   -97     -     -     - |
 MAW1 |    25     -    33   -87    17  -109   -32     -     -     - |
 MBAR |   -22     -     -     -     -  -154     -    24     -     - |
 MCM4 |   -67   106    34     -     -  -147   -31   -71     -     - |
 MDO1 |     -   -87     6     -  -119    42   -64   152     -     - |
 MDVJ |   189     -   -40  -213     X     -     -    53     -     - |
 MEDI |     -    94     -   -91     -  -302     -     -     -     - |
 MIZU |     8    57     -   -53   -15     -     -     -     -     - |
 MKEA |    -2     -     -     -     3     -   -23     -     -     - |
 MOBS |   -53     -     -    60     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    74     -  -148  -331     -     -     -     - |
 NANO |    35     -     -     -   -55     -   -48     -     -     - |
 NICO |   -38     -   142  -203    56   267   -61     -     -     - |
 NIST |     8    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -62    23    27     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    19     -   -37     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -90     7   101   -62    16  -175    22     -     -     - |
 NRIL |    31     -     4     -   -29  -253   -12   -19     -     - |
 NRMD |   -52     -     -     -    82     -   -60     -     -     - |
 NTUS |   -28     -   134  -166     7     -   -29     -     -     - |
 NURK |     -     -     5     -   -10     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    -5     -     -   -27    44    51   -18     -     -     - |
 NYAL |     -  -222   189     -   -79   184     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     3     -    46     -    17   -36     -     - |
 ONSA |   -93    -6    40     -    76    40    59     -     -     - |
 OPMT |   -19     -     -     -    29     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -30     -    78   -79     1   -60     -     -     -     - |
 PERT |     -  -140   183  -205    89    -2    73    13     -     - |
 PETP |    28     -    41     -  -148   127   -48    16     -     - |
 PIE1 |   -27    19     -    43   -42   176   -24     0     -     - |
 PIMO |     -     -    28     -   -21     -     2   -24     -     - |
 POL2 |     -     -    57     -     -  -319   -20   -77     -     - |
 POVE |     -     -    -8     -    16     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -59    91     -     -   -30     -   -10     -     -     - |
 PRE1 |     5     -     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    84   115     -  -206     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -24    39   -34     -   -76   118    45    88     -     - |
 QIKI |     -     -    34     -   -68     -     -     -     -     - |
 RABT |   -29     -    12     -   -43   -88    -7    44     -     - |
 RAMO |     X     -    36     -   -72     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    13     -   -25     -     -     -     -     - |
 RESO |    24     -    21     -   -79    10   -22     -     -     - |
 REUN |   -54     -   126    87   -79  -101   -72  -141     -     - |
 REYK |     -     -    57     -  -114  -168   -99     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -   -98     -     7    66     -     - |
 RIOP |    23     -   -51   107   -82     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -    16   -22     X     -     -     -     - |
 SASK |     -     -     2     -     -     -     -    -3     -     - |
 SCH2 |    38     0    38  -206    76     -    32    50     -     - |
 SCUB |     -     -   -46     -   -78   131    48   114     -     - |
 SEY1 |     -     -   -77     -   -14   109    50   114     -     - |
 SFER |     -    24     -    39   -87  -312     -     -     -     - |
 SHAO |    -1     -     -   -10    15   -20    61     1     -     - |
 SOFI |     -     -     -   -22    30   270     -     -     -     - |
 SPT0 |   -19    22     -     -     -    74     -     -     -     - |
 STJO |     -    53    -4     -  -146   -84    -3    57     -     - |
 STR1 |     -    39     -   -37     -  -268     -     -     -     - |
 STR2 |     -     -     -    41     -     -     -   -38     -     - |
 SUTH |   -29     -    28     -   -92   162    81    55     -     - |
 SUTM |     -    39     -     -   -52     -    30     -     -     - |
 SYDN |   -73     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |    25    20   105    23   -33    87   -67  -185     -     - |
 TEHN |     -     -   -10     -  -209     -     -   154     -     - |
 THTI |     -   -42     -     -   -59   118    51    78     -     - |
 THU3 |   -94    71     -     -    85   278    65   -23     -     - |
 TIXI |    62     -     -     -     -    99   -22   -66     -     - |
 TIXJ |     -     -   111     -  -221     -   -88     -     -     - |
 TLSE |   -41   103     -     -   -74  -600     -     -     -     - |
 TOW2 |   -19     -    50     -   -70    14   -24     -     -     - |
 TSKB |   -46   109     -    -9     -  -114   123   -42     -     - |
 TWTF |    51     7     -     6   -93    58     -    -3     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -   -41  -436   -24    28     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -    40     -     6   -27     -     - |
 URUM |     -     -    -8     -    16     -    65     -     -     - |
 USN3 |    24    16     -   -43     -   187     -     -     -     - |
 USNO |   -46   -42   103   -57     -   296   -56     -     -     - |
 USUD |     -    49     -     -   -66  -333     -     -     -     - |
 VILL |     -   -60    72     -    17  -269    -3   -54     -     - |
 WAB2 |   -11     -     -    21   -11     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    30     -     -   -41   -85     -     -     -     - |
 WHIT |    43   -13    -4     -    27     -    28   -46     -     - |
 WILL |   -26    32     -     -    -2     -    64     -     -     - |
 WROC |     X   109     -  -106     -     2     -     -     -     - |
 WSRT |     -   211     -  -156   -70     -    76     -     -     - |
 WTZA |     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    20     X   150  -209   -40     X   -65     -     -     - |
 XMIS |     -     -    23     -   -47     -   -62     -     -     - |
 YAKT |   -47   -25    82     -    -8  -200    13   -35     -     - |
 YAR2 |     -   -42     -     -    56     -    42     -     -     - |
 YELL |  -175   -13   170    -3   150    49    28  -130     -     - |
 YSSK |     -     -    73     -   -56    99   -27   -60     -     - |
 ZECK |   -39     -    10     -    41  -144    56     -     -     - |
 ZIMM |    30     -     -  -131   134   314     -     -     -     - |
 ZWE2 |    58     -     -     -   -92     -   -39     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    59     -     -    66     -     -     -     -   703     - |  935    315
    2 |    13    21    12    15    23    35    22    20   384     - | 2880    159
    3 |    15    30    19    18    27    53    25    31  2369     - | 2880   2002
    4 |    15    24     9    12    23    43    25    19  1953     - | 2880    597
    5 |    14    14    11    17    28    59    31    23  1001     - | 2880    310
    6 |    17    24    18    20    28    46    26    27  1095     - | 2880   1187
    7 |    19    17    11    32    18    50    24    17   535     - | 2880    232
    8 |    14    17     9    18    15    32    19     9  2915     - | 2880   1359
    9 |    12    22    14    19    27    49    26    24  3172     - | 2880   1809
   10 |    18    15    14    18    22    41    19    15  3214     - | 2880   3043
   11 |    10    18    10    19    18    40    14    15   624     - | 2880    485
   12 |    15    17    13    14    28    81    27    27   499     - | 2880    367
   13 |    10    23    11    29    29    38    30    28   479     - | 2880    338
   14 |    14    15    14    15    23    35    15    15   629     - | 2880    193
   15 |    14    15    11    19    13    46    17    13   485     - | 2880    283
   16 |    13    24    10    15    19    51    12    13   463     - | 2880    323
   17 |    18    21     9    13    18    52    14    11  1934     - | 2880    334
   18 |    10    14    10    22     8    55     9    10   375     - | 2880    284
   19 |    19    26    13    21    52    69    53    54   476     - | 2880    149
   20 |     9    17    12    20    12    48    16     8   570     - | 2880    246
   21 |    12    19     8    13    17    43    17    16   475     - | 2880    296
   22 |    10    14    18    25    16    43    15    15  1378     - | 2880    385
   23 |    10    23    13    26    54    77    56    54   403     - | 2880    189
   24 |     7    20    13    14    16    35    10    10  2812     - | 2880   2679
   25 |    66     -    52     X     -     -    22     -  1428     - | 2757    812
   26 |    32    18    12    34    27    70    31    18  1286     - | 2880    675
   27 |    12    19    11    14    33    54    33    30  4912     - | 2880   4184
   28 |    13    17    15    19    15    46    19    15  1522     - | 2880    446
   29 |    17    29    22    15    10    55    11    13  3216     - | 2880    505
   30 |    15     X    14     X    55   150    53    34  2439     - | 2268   2200
   31 |    12    22    10    21    35    68    30    30  1090     - | 2880    221
   32 |    21    17    14    14    34    53    36    32   856     - | 2880    731
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     9     -     -     -    15     -    19     9     -     - |  288   6631
 ADE1 |    13     -     -    26    33     -     -     -     -     - |  288    414
 ADIS |     -     -    10     -    20     -    20     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -    11     -     -    15    68     -     -     -     - |  288   7059
 ALGO |    16    25    23    23    35    52    17     -     -     - |  288     61
 ALIC |    15     -    23    17    31    45    11     -     -     - |  288   3871
 ALRT |    13     -     8     -    19    35    12     -     -     - |  288   8596
 AMC2 |    17     -     9    13    20    41     9     9     -     - |  288     31
 ANKR |    15     -     -     -    23    25    18     -     -     - |  272    >>>
 AREQ |     -    17     7    19    28   159     7     9     -     - |  288   3408
 ASPA |     -     -    18     -    37     -    14     -     -     - |  288  11251
 AUCK |    10     -     -    27    57    25     9    18     -     - |  287   3902
 BAKE |     -     -    12     -    35     -    11    13     -     - |  288   4591
 BAKO |    33     -     -    35    17    46     -     -     -     - |  288   3554
 BAN2 |     -    27     -     -    36     -     -     -     -     - |  190 275995
 BOR1 |    15     -     -    17    19    24    23     -     -     - |  288   5837
 BRAZ |    22     -     8     -    24    55     -     -     -     - |  288   6887
 BREW |     -    24     -    23     -     -     -     -     -     - |  285     78
 BRUS |    19    24     -    36    27     -    20    13     -     - |  288     43
 BUE1 |     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    286
 CAS1 |    19     -     8    19    12     -    10     -     -     - |  288   3249
 CCJM |     -     -    23     -    46     -     -     -     -     - |  288   1175
 CEDU |    13     -    10    17    28     -     9    14     -     - |  288    176
 CHPI |     -     -    20     -    40    50     -     -     -     - |  266   9288
 CHUR |    15    17     -     -    26     -    10    11     -     - |  288   9359
 COCO |    16     -    12     -    24    23    12     9     -     - |  288   8624
 CONZ |    17     -    14    19    22   135    15     -     -     - |  288     29
 DAEJ |    39    24    18    20    27     -    15    21     -     - |  287   1940
 DARW |    12    24    20     -    31    55    13     -     -     - |  276   3904
 DAV1 |    14     -    11    19    13    26     7     -     -     - |  288   3731
 DGAR |     -     -    17     -    34    55     -     X     -     - |  285   8680
 DRAO |     -    26    19    38    42    37    13    21     -     - |  288     62
 DUBO |    18     -     7    23    21    29    13    15     -     - |  288   5976
 EIL1 |    11     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    479
 FAA1 |    20     -    15     -    18     -    16     -     -     - |  288   5355
 FAIR |    18    15     -     -    20    58     -    10     -     - |  288   7216
 FLIN |     -     -     -     9    12    59     -     -     -     - |  288   4965
 GLPS |    25     -    12     -    29     -    15    15     -     - |  288   7795
 GLSV |    21     -    14     -    17    43    13     -     -     - |  288   1982
 GMAS |     -    13     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   2746
 GMSD |     -     -     -    20    27     -     -     -     -     - |  288   1246
 GODE |     -    15     -     -    20    73     -     -     -     - |  232     37
 GOLD |     9     -     -     -    12    25    10     8     -     - |  288  10840
 GOPE |     -     -     -     -    15    49     -    10     -     - |  287    491
 GRAS |    10     -     -     -    15    32    19     -     -     - |  288   6269
 GRAZ |    23     -     -    16    31    35     -     -     -     - |  288   5416
 GUAM |     -     -    12     -     -    50     -    16     -     - |  288  10119
 GUAO |     -     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288     85
 GUAT |     -     -     -    16    15     -    14    15     -     - |  288   4364
 HARB |     -    24     -    16    11    94    30    10     -     - |  288 100822
 HLFX |     -    10     -     -     -     -    12     9     -     - |  288  11983
 HNPT |    22     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  288   4530
 HOB2 |    19    30    17    33    22    43    15     -     -     - |  288     40
 HOFN |    12     -    11     -    20    25     6    10     -     - |  287    >>>
 HOLB |    12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   4204
 HOLM |     -     -     5     -    10    21     -     -     -     - |  288   9441
 HRAO |     -     -     5     7     -    28     -     -     -     - |  288     44
 HRM1 |    11     -     -    17    24     -     -     -     -     - |  288    280
 HYDE |    13     -     7    14    16    28    11     -     -     - |  288   4329
 IENG |    21    29     -    27     -     -     -    18     -     - |  288    156
 IISC |     -     -     -     -    29    41    12    19     -     - |  288   8891
 INVK |     8     -     -     -    13    21     -     -     -     - |  288   7590
 IRKJ |     -     -     X    12    16     X     -     -     -     - |  288    471
 IRKT |     -    29     -    20    38     -     -     -     -     - |  288    426
 JOZ2 |    24     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  287   4031
 JOZE |     -    20     -     -    27     -     -     -     -     - |    2      0
 KARR |    14     -    15    14    32     -    12     -     -     - |  288   4439
 KELY |     -     -     -     -    19    21     8    13     -     - |  288  11155
 KERG |     -    27    17    17    44    45    20     -     -     - |  288    983
 KHAJ |     -    27     -    26     -     -     -     -     -     - |  265     48
 KIRU |     -    17    16     -    33    24     9    11     -     - |  288   1762
 KIT3 |     -     -     -     -    33   110    20    22     -     - |  286  11564
 KOSG |    23     -     -     -    37     -     -     -     -     - |  287   5301
 KOUC |     -     -     8    16    24     -     -    21     -     - |  288   4772
 KOUR |    19    29    22    27    21    38    12    17     -     - |  288    346
 KUNM |     -     -    13     -    25     -     -     -     -     - |  255  20634
 LAMA |    18     -     8    21    20    26    13     -     -     - |  288   3827
 LHAZ |     -     -     6     -    12     -    16     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |     -    16    14     -    25   185    12     9     -     - |  287  14216
 LROC |     -     -     -     -    18     -     -    12     -     - |  288   8946
 MAC1 |     -     -    14     -    28    30     7    18     -     - |  288   6037
 MAL2 |     -     -     9     -    17     -    19     -     -     - |  287    >>>
 MANA |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MATE |    18    19    12    17    21    25    14     -     -     - |  288     57
 MAW1 |     8     -     7    13     8    25    15     -     -     - |  288   3907
 MBAR |    13     -     -     -     -    33     -    13     -     - |  288  10013
 MCM4 |    13    18    14     -     -    16    18    18     -     - |  288  13296
 MDO1 |     -    14    11     -    26    26     9     9     -     - |  288   8910
 MDVJ |    14     -    19    53     X     -     -    20     -     - |  288     27
 MEDI |     -    18     -    18     -    35     -     -     -     - |  288    120
 MIZU |    27    29     -    36    21     -     -     -     -     - |  288    359
 MKEA |    12     -     -     -    19     -    11     -     -     - |  288  12439
 MOBS |    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  196   3955
 MTKA |     -     -    21     -    42    50     -     -     -     - |  288  11608
 NANO |    10     -     -     -    16     -    30     -     -     - |  288   4389
 NICO |    18     -    11    17    22    38    16     -     -     - |  288   4531
 NIST |    16    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NNOR |     -    17    19    31     -     -     -     -     -     - |  288    604
 NOVM |     -     -     8     -    16     -     -     -     -     - |  279     56
 NRC1 |    20    23    10    23    31    46    14     -     -     - |  288     33
 NRIL |    11     -    22     -    29    31     9    13     -     - |  288   8340
 NRMD |    12     -     -     -    19     -    21     -     -     - |  288   8538
 NTUS |    24     -    11    25    18     -    10     -     -     - |  288   2587
 NURK |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  216    >>>
 NYA1 |    13     -     -    13    14    25     8     -     -     - |  288   1130
 NYAL |     -    13     8     -    11    17     -     -     -     - |  288   1125
 OHI2 |     -     -    18     -    27     -    16    10     -     - |  287    >>>
 ONSA |    22    21    23     -    30    56    43     -     -     - |  276     38
 OPMT |    12     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287     54
 PDEL |    12     -    11    17    16    21     -     -     -     - |  288   4738
 PERT |     -    23    11    16    18    26     9    14     -     - |  288   3847
 PETP |    30     -    12     -    35    36     7    16     -     - |  287   9929
 PIE1 |    19    18     -    13    25    29    13    10     -     - |  288     21
 PIMO |     -     -    21     -    53     -    18    16     -     - |  288   9061
 POL2 |     -     -    24     -     -    20    19    32     -     - |  287   7391
 POVE |     -     -    17     -    34     -     -     -     -     - |  288   4594
 PRDS |    15    18     -     -    16     -    29     -     -     - |  288  13845
 PRE1 |    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    549
 PTBB |    24    24     -    40     -     -     -     -     -     - |  288    114
 QAQ1 |    16    16     7     -    11    20     8     7     -     - |  288   8765
 QIKI |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288  10147
 RABT |    12     -     8     -    19    37    12    11     -     - |  288  12226
 RAMO |     X     -    17     -    34     -     -     -     -     - |  288  52334
 RECF |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288   6426
 RESO |    13     -     8     -    12    16    16     -     -     - |  288   7953
 REUN |    10     -     8    16    14    42    16    13     -     - |  288   4203
 REYK |     -     -     4     -     7    27    12     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -     9     -    10     6     -     - |  288   6826
 RIOP |    14     -    10    17    28     -     -     -     -     - |  288   4671
 SANT |     -     -     -    11    15     X     -     -     -     - |  288   1054
 SASK |     -     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288   7704
 SCH2 |    32    22    15    19    16     -    15    17     -     - |  288   5515
 SCUB |     -     -    10     -    26    52    13    15     -     - |  288  14476
 SEY1 |     -     -    16     -    22    56    15    15     -     - |  288   9619
 SFER |     -    14     -    23    31    26     -     -     -     - |  288    115
 SHAO |    21     -     -    23    25    33    10    14     -     - |  288    533
 SOFI |     -     -     -    13    18    30     -     -     -     - |  287   5725
 SPT0 |    34    40     -     -     -    82     -     -     -     - |  275     52
 STJO |     -    17    16     -    44    21     8    11     -     - |  288  10639
 STR1 |     -    22     -    21     -    28     -     -     -     - |  288   3630
 STR2 |     -     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  287   4527
 SUTH |    16     -     7     -    24    29    17    14     -     - |  288   7629
 SUTM |     -    15     -     -    20     -    28     -     -     - |  288  12212
 SYDN |    12     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287    601
 SYOG |    14    19    11    17    18    28    13     9     -     - |  288    698
 TEHN |     -     -    10     -    17     -     -     8     -     - |  288   9566
 THTI |     -    13     -     -    20    35    16    15     -     - |  288  10438
 THU3 |    19    18     -     -    15    20    14    15     -     - |  288   8529
 TIXI |     8     -     -     -     -    16     9     9     -     - |  287   7219
 TIXJ |     -     -    12     -    25     -    21     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    12    18     -     -    16    29     -     -     -     - |  288   6661
 TOW2 |    20     -    11     -    43    51    11     -     -     - |  278   2850
 TSKB |    23    46     -    31     -    42    25    33     -     - |  288   1044
 TWTF |    29    24     -    23    26    65     -    28     -     - |  288     30
 ULAB |     -     -     -     -     8    16     7     6     -     - |  288   9082
 UNSA |     -     -     X     -    52     -    23    35     -     - |  286    >>>
 URUM |     -     -    12     -    25     -    22     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    16    31     -    19     -    49     -     -     -     - |  288     28
 USNO |    11    37    21    25     -    44    18     -     -     - |  288     38
 USUD |     -    21     -     -    28    64     -     -     -     - |  288     89
 VILL |     -    19    14     -    16    30    14    12     -     - |  288   9827
 WAB2 |    21     -     -    36    36     -     -     -     -     - |  288     59
 WES2 |     -    36     -     -    48   126     -     -     -     - |  205    147
 WHIT |    26    21    12     -    23     -    11    13     -     - |  288   4428
 WILL |    25    21     -     -    22     -    23     -     -     - |  288  29160
 WROC |     X    14     -    13     -    25     -     -     -     - |  287   3675
 WSRT |     -    24     -    39    41     -    40     -     -     - |  288     64
 WTZA |    16     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288    458
 WTZR |    15     X    24    22    33     X    20     -     -     - |  288     31
 XMIS |     -     -    26     -    51     -    54     -     -     - |  227   3450
 YAKT |    34    55    19     -    61    32    14    28     -     - |  288   7993
 YAR2 |     -    18     -     -    24     -    26     -     -     - |  288   5088
 YELL |    35    22    16    14    22    30     9    16     -     - |  288     30
 YSSK |     -     -     6     -    18    30     8    12     -     - |  287  10244
 ZECK |    37     -    14     -    43    43    17     -     -     - |  288   9657
 ZIMM |    21     -     -    19    27   183     -     -     -     - |  288   5841
 ZWE2 |    13     -     -     -    20     -    32     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    21    15    21    27    54    20    19  1816     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   RAMO  | 1592-1  2:35:00 |       -1104
cod |   WROC  | 1592-1  2:55:00 |       -5236
cod |   WROC  | 1592-1  5:55:00 |        2417
cod |   WROC  | 1592-1 18:00:00 |       -1439
cod |   WROC  | 1592-1 21:00:00 |        2875
gfz |   IRKT  | 1592-1 18:35:00 |        1417
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:20:00 |        2999
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:25:00 |        1655
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:30:00 |       -1800
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:35:00 |        4572
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:40:00 |        1916
jpl |   DGAR  | 1592-1  0:50:00 |       -2709
mit |     25  | 1592-1  6:21:30 |        -778
mit |     25  | 1592-1  6:39:30 |        -642
mit |     25  | 1592-1  9:15:00 |         661



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288     0     0   288    7.09   | 3.40e-14  1.03e-14  1.64e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.84   | 4.01e-14  9.96e-15  1.80e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    6.41   | 4.05e-14  8.24e-15  1.91e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.42   | 5.90e-14  8.18e-15  1.77e-15 |
 ONSA |   276     0     0   275    5.22   | 4.65e-14  1.62e-14  2.55e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.10   | 5.77e-14  1.88e-14  3.19e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.91   | 6.14e-14  1.30e-14  2.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.89   | 3.97e-14  1.14e-14  3.25e-15 |
 SPT0 |   275     0     0   274    4.83   | 4.77e-14  1.60e-14  4.44e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.40   | 4.90e-14  1.25e-14  4.13e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.38   | 4.55e-14  7.81e-15  1.86e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    3.98   | 5.59e-14  2.00e-14  6.14e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.86   | 3.56e-14  1.23e-14  5.83e-15 |
 HRAO |   288     1     0   287    3.77   | 3.35e-14  5.91e-15  2.56e-15 |
 KHAJ |   265     1     0   253    2.81   | 9.55e-14  1.71e-14         - |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.56   | 3.36e-14  9.12e-15  2.80e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.11   | 3.41e-14  1.04e-14  1.56e-15 |
 NOVM |   279     1     0   269    2.10   | 8.86e-14  1.54e-14  4.67e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.08   | 9.01e-14  2.92e-14  7.18e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    2.08   | 3.21e-14  6.41e-15  1.89e-15 |
 GODE |   232     0     0   232    1.88   | 6.32e-14  1.52e-14         - |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.70   | 4.12e-14  1.19e-14  2.93e-15 |
 GUAO |   288     0     0   288    1.45   | 6.47e-14  1.42e-14  5.02e-15 |
 MATE |   288     0     0   287    1.32   | 2.69e-14  6.36e-15  5.50e-15 |
 USUD |   288     0     0   246    1.25   | 1.26e-13  3.40e-14  9.93e-15 |
 OPMT |   287     0     2    95    1.21   | 1.01e-13  2.37e-14  4.77e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.01   | 4.13e-14  1.04e-14  9.65e-15 |
 WES2 |   205     0     0   196    1.00   | 7.61e-14  2.27e-14         - |
 IENG |   288     0     0   288    0.91   | 6.13e-14  2.12e-14  1.32e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.85   | 5.66e-14  1.84e-14  9.87e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    0.76   | 5.62e-14  1.25e-14  3.13e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.62   | 4.82e-14  6.61e-14  3.53e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.18   | 6.74e-14  3.97e-14  2.71e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.14   | 8.32e-14  4.77e-14  2.92e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.11   | 2.70e-13  8.48e-14  4.25e-14 |
 GOPE |   287     0     0   286    0.09   | 3.30e-13  9.22e-14  5.59e-14 |
 MEDI |   288     0     1   140    0.07   | 5.26e-14  2.12e-14  1.22e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.53e-13  9.89e-14  2.34e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.06   | 2.49e-13  7.18e-14  6.83e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.67e-13  9.58e-14  1.94e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.05   | 3.81e-13  1.15e-13  3.22e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.05   | 4.69e-13  1.14e-13  5.30e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.04   | 2.26e-13  5.34e-14  1.51e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.94e-13  1.28e-13  6.03e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.03   | 4.71e-13  1.48e-13  4.47e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.54e-13  1.37e-13  4.40e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.03e-13  1.56e-13  4.71e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.94e-13  1.70e-13  9.54e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.17e-13  1.35e-13  5.23e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.00e-13  1.87e-13  6.88e-14 |
 G25  |   273     0     0   270    0.02   | 8.09e-13  2.04e-13  7.80e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 9.86e-13  2.16e-13  1.19e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.77e-13  2.83e-13  1.00e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 9.53e-13  3.13e-13  8.31e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  3.38e-13  9.22e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.19e-13  2.57e-13  8.98e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.36e-13  1.98e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.85e-13  2.19e-13 |
 HARB |   288     2     0   286    0.01   | 1.30e-12  3.30e-13  1.32e-13 |
 G01  |    81     0     1     3    0.00   | 5.96e-13  7.88e-14         - |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  3.52e-13  2.19e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 6.66e-13  4.11e-13  1.28e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.01e-13  1.98e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 8.05e-14  4.86e-14  5.49e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.77e-12  6.23e-13  2.08e-13 |
 G30  |   247     0     0   168    0.00   | 1.42e-12  4.46e-13         - |
 G08  |   288     0     1   144    0.00   | 1.31e-12  4.50e-13  1.05e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 5.02e-13  6.38e-13  4.04e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-14  5.52e-15  1.19e-15 |
 KUNM |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   285     0     5     0    0.00   | 1.18e-13  1.76e-14  5.51e-15 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   196     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  6.19e-14  2.28e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.24e-13  6.50e-14  4.17e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 5.88e-13  7.56e-14  3.21e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.02e-13  5.59e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  6.02e-14  1.81e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 9.99e-13  1.34e-13  3.92e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.73e-13  1.39e-13  4.53e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.50e-13  9.14e-14  2.17e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  6.00e-14  1.09e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.07e-13  7.07e-14  3.24e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.83e-13  6.38e-14  2.98e-14 |
 G16  |   288     0     3     0    0.00   | 5.80e-13  7.78e-14  2.67e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  6.94e-14  3.55e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  7.01e-14  1.16e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  6.46e-14  4.10e-14 |
 G12  |   288     0     2     0    0.00   | 6.27e-13  7.11e-14  4.34e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.20e-13  7.27e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  7.07e-14  1.39e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.40e-13  6.27e-14  2.07e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.22e-13  5.82e-14  1.27e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 4.11e-13  2.65e-13  7.60e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SASK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 4.86e-13  1.07e-12  1.16e-12 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.12e-12  1.32e-13  5.42e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 4.58e-13  2.47e-13  9.27e-13 |
 CHPI |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   190     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 9.82e-13  8.17e-13  2.29e-13 |
 ANKR |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.00e-17  4.81e-16  2.89e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     MATE      HRAO      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
