
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1610   Day: 6   MJD: 55520                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117503   3758    -744     721     16     16     13     66     57     88   21.54
 emr |  2880     0 101476   2620    1064    -772     15     15     16    102    108     69   20.54
 esa |  2880     0 112831    578    -680    1051     14     14     12    138    148     90   23.46
 mit |  2880     0 110933   8802    -282     187     22     22     22    160    171    110   14.02
 gfz |   288     0  49195   2301     -81     271     25     30     24    111     97    114    8.61
 grg |   288     0  37465   2093    -446     968     57     61     55    276    289    272    0.00
 igr |   288     0  40551    650   14315   -1406     18     26     15     81     67     85    0.00
 jpl |   288     0  26843    631    4138    -496     19     25     15    126    171    101   11.83
 ngs |    96     0   2975      5    -739     607   2016   2016      0   3449   3449      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -53    10   -28   115   -57   122    37    22   -47     - |
    3 |     0    41    63  -179     5    -9    28   147 -6563     - |
    4 |    -6   141  -148    44     8   120     3    67  -799     - |
    5 |    70    65  -261   216    26   -79    38   191   318     - |
    6 |    54   -21    98  -240    81   105    40   213 -2262     - |
    7 |   118    67  -170   -15   141   126    63   152   430     - |
    8 |   -12    94    58  -221    -9   -37    18    68 -2740     - |
    9 |     2    88    96  -311   101  -119    93   142 -1534     - |
   10 |   -52   -84   162   -69  -174   -80   -20    61 -1897     - |
   11 |     8    90  -116    62    45   218   -16  -171  6808     - |
   12 |    21   -30    14     X    12   388    36  -154  -596     - |
   13 |    30   -28    96  -152    47   576    35  -194  2469     - |
   14 |   -33  -162   185   -15   -31  -229   -22   -62  2244     - |
   15 |    86    52  -112   -31    18  -109    13   107  -450     - |
   16 |    12     0   -11    -4   -36   191     5    81  2867     - |
   17 |    77    91  -385   389     6  -187    -4    49  -704     - |
   18 |   -63    -1   -30   161   -55  -347   -54   -82  3352     - |
   19 |    -2  -208   187    28  -146   -26   -49  -280  1794     - |
   20 |   -12   -57    86   -46    -2     9    -2    33  4723     - |
   21 |   -86   -24   -37   243   -86   102   -18   -92  3281     - |
   22 |     X  -384   331     X   150 -1134     X     X -3053     - |
   23 |    44    -3   -51    55   -71   367   -73  -347   977     - |
   24 |   -32    41    51   -98     7    29    14     0 -2243     - |
   25 |  -121     -    22   150   -30  -135   -50     -  2558     - |
   26 |    -5    59    23  -130    53   274    50   108 -1018     - |
   27 |   -47    38   133  -222    85    51    62   123 -5345     - |
   28 |    -4    56    29  -113   -29   165   -33  -121  1749     - |
   29 |     6    95  -248   259   -24  -226   -23   122 -1987     - |
   30 |    48   -29    24   -81    86   -93    17    70  1062     - |
   31 |    17     -  -125   204     -   -31  -142  -262 -1448     - |
   32 |   -74     X    75     X  -153   -39   -57     X -2135     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     2     -   -59     -   -37    39     -     - |
 ADIS |     -     -  -188     -   512     X     -     -     -     - |
 ALBH |   -24    45     -     -   -46     -   -10     -     -     - |
 ALGO |  -119    38   118    69    42     -   -26  -195     -     - |
 ALRT |     -     -    18     -   -48  -772     -     -     -     - |
 AMC2 |   -56     -    92    76   -79   672   -14  -113     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -    -9   -76   -15     7     -     - |
 AREQ |    21   -20     -     -    23    38    29   -21     -     - |
 ASPA |     -     -    46     -  -126  -519   150     -     -     - |
 AUCK |  -149     -     -     -   373   911   565     -     -     - |
 BAKE |     -     -    26     -   -70   277   -72     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -   -20    33     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -57     -    72     -    59    39     -   -81     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -   -62   245   207    45     -     - |
 BOR1 |   -81     -     -     -   201     -   241     -     -     - |
 BREW |  -123    54     -   109     -     -    -9     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     -    37   349    22   -27     -     - |
 BRMU |   -73     -    54    12    15   129    11     -     -     - |
 BRST |   -28     -    26     -     -   -63   -49     -     -     - |
 BRUS |  -142    29     -   148    46     -   -18     -     -     - |
 CAS1 |  -118     -   108     -     X     -     -     -     -     - |
 CCJM |     -     -   109     -  -296   229   -32     -     -     - |
 CHAT |   -53     -    78     -    11   147    -1   -66     -     - |
 CHPI |     -     -    99     -   -85    55   -66  -133     -     - |
 CHUR |   -49    50     -    -8    15    -5     0     -     -     - |
 CNMR |     -     -    37     -  -102     -     -     -     -     - |
 COCO |     -     -    83     -  -226   -22     -     -     -     - |
 CONZ |  -144     -    75   321  -364  -166     9     -     -     - |
 CRO1 |   -69    11     -    99    69   195    41   -61     -     - |
 CUSV |     -     -    90     -  -244     -     -     -     -     - |
 DAEJ |  -143    95     -   150     -     -   -13   -84     -     - |
 DARW |   -59  -100   115    78   -54   -20    19     -     -     - |
 DAV1 |     X     -  -235   342    82    14    61     -     -     - |
 DGAR |     X     -   -20     -     X     X   -26    39     -     - |
 DRAO |   -12   -20     -    92   -73   -34   -34     -     -     - |
 DUBO |  -134     -   137     -   -40   244    29     -     -     - |
 DUBR |     -     -     -  -113     -  -247     -   134     -     - |
 FAA1 |     -     -   -29     -    80 -1018   325     -     -     - |
 FAIR |   -48    91     -     -   -97    79    -2     -     -     - |
 FLIN |   -71     -     -   115    88     -   -86   -89     -     - |
 GLPS |   -76     -    40     -    33  -208    20    35     -     - |
 GLSV |   -53     -     0     -   157  -110    20   -18     -     - |
 GMAS |     -    44     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -  -118   191     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -20     -    20    16     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    -6    10     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -31     -     -     -   145   186   104   -50     -     - |
 GOPE |   -50     -     -     -   -28    36    12   112     -     - |
 GRAS |   -44     -     -     -   109     -   132     -     -     - |
 GRAZ |   -45     -     -    20    80     -   -35     -     -     - |
 GUAT |   -79     -     -    -6    77   -60    45    96     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -   -40  -294   -13    29     -     - |
 HARB |   -70    86     -    65  -135     -     -     -     -     - |
 HERS |    -9     -     -    13     -     -   114     -     -     - |
 HOB2 |     X   -19    16     -     X  -346   106     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -21     -    58   -77  -116     -     -     - |
 HOLB |   -25     -     -     -    62     -   -35     -     -     - |
 HRAO |   -79     -   -24   160     -  -107     -     -     -     - |
 HYDE |   -50     -     2   100   -44   -21     -     -     -     - |
 IENG |  -119   129     -    -7     -     -   -26     -     -     - |
 IISC |    36     -     -     -     4    42    42   -69     -     - |
 INVK |   -63     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    -8    17    -6    84     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -12     -   -57   122     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -21     -     -    51     -     -     -     -     - |
 KARR |   107     -   -64     -     X   231   101   -68     -     - |
 KELY |     -     -   -38     -   104     -   -91     -     -     - |
 KERG |     -    13     X     -   -32  -173     -     -     -     - |
 KHAJ |     -    17  -142   213     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     7   -13    27     -   -61     -   -72     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    24     -   -34   315     -   -22     -     - |
 KOSG |    -7     -     -     -    18     -    50     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -42   126   -90  -278     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -53    60    91  -105   179   -33   -59     -     - |
 LAMA |   -25     -     -   -12    80     8    62     -     -     - |
 LPGS |     -   -27     -     -   -51   517     8    83     -     - |
 MAC1 |   -46     -    38     -   -67     -    10    60     -     - |
 MAL2 |     -     -    34     -   -96     -   -28     3     -     - |
 MANA |     -     -    17     -   -46     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    83     -   -41     -  -248   -60   -95     -     - |
 MAS1 |   -62    26    76    30  -101   -61   -55   -45     -     - |
 MATE |    57    24   -40     -   -95  -293   -82     -     -     - |
 MAW1 |   -61     -    56     X     X  -187     3     -     -     - |
 MCM4 |     -     1    -1     -     -   424     -     -     -     - |
 MDO1 |  -187   -23   117     -    19   549    10   133     -     - |
 MDVJ |    31     -   -65     3     X  -126   576    69     -     - |
 MEDI |     -    -4     -     6     -     -  -182     -     -     - |
 MIZU |   -76   -30     -   192   -53     -   -79     -     -     - |
 MTKA |     -     -     0     -     1    99     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -    57     -     -   -41     -     - |
 NANO |   -91     -    55     -    77   -76    18     -     -     - |
 NICO |   -75     -    88   -39    11   233    13     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     X   -31  -604     -    23     -     - |
 NNOR |     -  -112    65    55     -     -   -22     -     -     - |
 NOVM |     -     -    41     -  -111     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -50    68   -18   -37   251    -1     -     -     - |
 NRMD |   -12     -     -     -    30   -18    59     -     -     - |
 NTUS |  -208     -   115    76    82   -62     9     -     -     - |
 NURK |     -     -   -49     -   133     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -25     -     -   -38   123     -    25     -     -     - |
 NYAL |     -   -38   208     -   -37    37     -  -319     -     - |
 OHI2 |     1     -    10     -   -31   349   -22     -     -     - |
 ONSA |  -124    91    39   -21    21   -19   -23     -     -     - |
 OPMT |   -32     -     -     -    80     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    -4     6     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -75     -   108   -75    15    -9     -     -     -     - |
 PERT |     -   -93   -12   192  -114     -   -16    41     -     - |
 PIE1 |   -85    85     -    74  -109     -   -81     -     -     - |
 PIMO |     -     -    59     -  -106   -34   -16   -40     -     - |
 POL2 |   -13     -     -     -     -  -205    79    24     -     - |
 POTS |    33     -     -     -   -83    13   -16     -     -     - |
 POVE |     -     -   -25     -    68     -     -     -     -     - |
 PRDS |  -179   168     -     -    46     -    39     -     -     - |
 PRE1 |  -102     -     -   156     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |   -29    14     -    24     -     -   -42     -     -     - |
 QAQ1 |   -52    98   -49     -    18    79   -37     9     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    32     -     -   -23     -     - |
 RABT |   -24     -    21     -     2     -     -     -     -     - |
 RESO |   -34     -    73     -   -84   648   -21   -21     -     - |
 REUN |  -171     -   231   -82   -71  -276   -73     -     -     - |
 REYK |     -     -    57     -  -154   291     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -  -173     -     -   126     -     - |
 RIOP |   -65     -   137     -    87     -     -  -216     -     - |
 SALU |     -     -    16     -    69     -     -   -82     -     - |
 SANT |   -17     -     -   -37   123   526   158     -     -     - |
 SCH2 |   -75     8    16    21    92  -173    23     -     -     - |
 SCOR |     -     -    30     -   -83   248     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -   -49     -     X   229    46    97     -     - |
 SEY1 |     -     -   -79     -    93  -179   104    90     -     - |
 SFER |     -    -6     -    38   -85    94     -    27     -     - |
 SHAO |   -93     -     -   188   -54     -     -   -15     -     - |
 SOFI |     -     -     -   -54    87     0     -     -     -     - |
 SPT0 |   -55    72     -   -21     -  -131     9     -     -     - |
 STJO |  -188   130     -   108  -104   136   -86    64     -     - |
 STR1 |     -   -40     -    59     -  -452     -     -     -     - |
 SUTH |    11     -     X     -     -    22   -16   -20     -     - |
 SUTM |   -58    55     -     -    14     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    58     -  -174   143     -     -     -     -     - |
 SYDN |     3     -     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -106   -43   217  -121   -28   433  -116     -     -     - |
 TEHN |     -     -   -49     -   -37     -     -   125     -     - |
 THTI |     -    -3     -     -  -100    87     -    78     -     - |
 THU3 |   -61    63     -     -   104   252   -14   -75     -     - |
 TIDB |     -     5     -     -   -11     -   -57     -     -     - |
 TLSE |   -68    93     -     -    20    43    32   -51     -     - |
 TNML |     -   -25     -    36     -   -27     -     -     -     - |
 TOW2 |  -152     -    84   122   -36   -77   -55     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -    79     -     -   -57     -     - |
 TSKB |  -175    39     -   180     -     -    35    37     -     - |
 TWTF |  -102    12     -   129   -51     -     9    50     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     -  -109     -     -    80     -     - |
 UNSA |     -     -   -26     -     X  -128  -110    52     -     - |
 USN3 |   -16   -31     -    70     -   331   -50     -     -     - |
 USNO |   -27     3     -    37     -     X   -85     -     -     - |
 USUD |     -    -1     -     -     1     -    51     -     -     - |
 VILL |     -   -56    49     -     -     -   -67     -     -     - |
 WAB2 |    29     -     -    70  -186     -     -     -     -     - |
 WHIT |    15    88   -49     -  -115   -80    -3     -     -     - |
 WILL |  -174   103     -     -     9     -    22   130     -     - |
 WIND |     -     -     -     -   -48  -302   -12    35     -     - |
 WROC |     -    97     -  -142     -  -155     -     -     -     - |
 WSRT |   -19   117     -    27   -87   293    -6  -137     -     - |
 WTZA |   -22     -     -    33     -     -    34     -     -     - |
 WTZR |   -89     X   183  -165    -8    78   -22     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -39     -   105     -   149     -     -     - |
 XMIS |   -72     -    61     -    16    31     -     -     -     - |
 YAR2 |   -74    -1     -     -   187     -    79     -     -     - |
 YEBE |     -    23     -   -33     -  -274     -     -     -     - |
 YELL |  -195   176     -   180   159    62    65  -280     -     - |
 YKRO |   -78     -     8     -     4     -    98   125     -     - |
 ZECK |    -3     -     -     -     6   -56    17     -     -     - |
 ZIMM |   -65     -     -    15   138     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    -6     -     -     -    16     -    15     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    23    20    11    22    44    47    15    17   535     - | 2880    336
    3 |    13    15    23    32    38    37    26    19  3128     - | 2880   1462
    4 |    29    20    13    23    30    36    14    18  1439     - | 2880    999
    5 |    14    14     9    24    27    71    29    25   416     - | 2880    239
    6 |    13    15    18    21    37    45    36    31  2274     - | 2880    531
    7 |    12    13    10    21    31    76    32    30   418     - | 2880    233
    8 |    19    14    17    41    25    70    16    14  2773     - | 2880   1837
    9 |     9    14     9    19    30    63    28    25  2559     - | 2880   2468
   10 |    16    19    21    40    24    92    15    51  2335     - | 2880   1470
   11 |    14    16    15    13    28    51    23    18  2793     - | 2880    572
   12 |     9    17    11     X    35    61    26    22   562     - | 2880    303
   13 |    17    16    12    19    21    63    23    25   861     - | 2880    294
   14 |    15    14    16    18    15    63    17    14   551     - | 2880    177
   15 |    17    11    23    19    20    68    30    16   410     - | 2880    220
   16 |    15    16    10    17    21    71    14    17   529     - | 2880    350
   17 |    32    26    11    23    33    23    20    15  1517     - | 2880    414
   18 |    24    12    11    23    22    59    30    17   573     - | 2880    262
   19 |    21    16    25    24    47    53    43    42   341     - | 2880    194
   20 |    10    17    14    21    14    73    14    15   588     - | 2880    327
   21 |    20    14    11    18    28    60    29    19   584     - | 2880    359
   22 |     X    11     9     X    31    67     X     X   616     - | 2880    239
   23 |    17    22    13    33    46    70    44    46   551     - | 2880    197
   24 |    18    11    11    18    21    57    15    18  2759     - | 2880   2313
   25 |    22     -    23    13    28    62    18     -   475     - | 2879    210
   26 |     8    13    17    33    22    53    24    19  1476     - | 2880   1129
   27 |     9    13    11    14    29    58    25    23  5045     - | 2880   3660
   28 |    12    15    15    13    34    61    24    20  2622     - | 2880    857
   29 |    13    11    18    18    45    38    24    15  1437     - | 2880    281
   30 |    10    15    10    16    22    54    20    20  5511     - | 2880   2221
   31 |    12     -    14    12     -   214    41    41   986     - | 2880    206
   32 |    10     X    10     X    26    85    27     X  1326     - | 2424   1252
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     8     -    21     -     6    12     -     - |  288  16241
 ADIS |     -     -     5     -    15     X     -     -     -     - |  282    >>>
 ALBH |    16    13     -     -    19     -     7     -     -     - |  288   7102
 ALGO |     9    11    10    17    20     -     6     8     -     - |  288     83
 ALRT |     -     -     5     -    15    37     -     -     -     - |  288   5890
 AMC2 |    11     -     9    28    15   204     7    11     -     - |  288     18
 ANKR |     -     -     -     -    21    16    17    15     -     - |  288    >>>
 AREQ |    16    12     -     -    23    22    10    10     -     - |  288  13060
 ASPA |     -     -    20     -    54   167    18     -     -     - |  270   8989
 AUCK |    11     -     -     -    29    73    16     -     -     - |  263   5992
 BAKE |     -     -     5     -    15    27    10     -     -     - |  288   3174
 BAKO |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     - |  275   3439
 BJFS |    10     -    14     -     9    26     -    13     -     - |  288  23996
 BOGT |     -     -     -     -    43    72    27    32     -     - |  288  13019
 BOR1 |    13     -     -     -    32     -     8     -     -     - |  288   6159
 BREW |    10    14     -    17     -     -    10     -     -     - |  288     27
 BRFT |     -     -     -     -    27    54     9    20     -     - |  288    120
 BRMU |     9     -     9    21    16    28     7     -     -     - |  288   2981
 BRST |    16     -    14     -     -    92    13     -     -     - |  282   3430
 BRUS |    14    10     -    25     9     -    16     -     -     - |  288    941
 CAS1 |    33     -    30     -     X     -     -     -     -     - |  239   5336
 CCJM |     -     -     9     -    25   112    31     -     -     - |  288   1304
 CHAT |    20     -    11     -    23    32    15    12     -     - |  287   7632
 CHPI |     -     -    11     -    35    48    16    19     -     - |  278  14634
 CHUR |    10    13     -    27    15    25     8     -     -     - |  288   2668
 CNMR |     -     -     9     -    25     -     -     -     -     - |  283  10381
 COCO |     -     -     8     -    22    53     -     -     -     - |  288  12512
 CONZ |    11     -    15    27    19    21    13     -     -     - |  288     27
 CRO1 |    18    11     -    14    47    25     7    15     -     - |  288    133
 CUSV |     -     -     5     -    14     -     -     -     -     - |  288   5082
 DAEJ |     9    10     -     9     -     -    15     7     -     - |  288    891
 DARW |    18    19    14    28    35    54    15     -     -     - |  288   4240
 DAV1 |     X     -    12    34    27    96    11     -     -     - |  285   4021
 DGAR |     X     -    10     -     X     X    21    20     -     - |  288   6392
 DRAO |    11    13     -    27    15    21     8     -     -     - |  288     25
 DUBO |     8     -    10     -    16    24    10     -     -     - |  288  13475
 DUBR |     -     -     -    12     -   119     -    14     -     - |  286   4299
 FAA1 |     -     -     9     -    25    42    17     -     -     - |  288   6421
 FAIR |    11    11     -     -    21    19    11     -     -     - |  288   5760
 FLIN |     7     -     -    14    19     -    19    19     -     - |  288   3795
 GLPS |    13     -    17     -    34    16    10    10     -     - |  288  13387
 GLSV |    11     -     5     -    30    18    10    10     -     - |  288   2322
 GMAS |     -    14     -    20     -     -     -     -     -     - |  287   3106
 GMSD |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     - |  288   1018
 GODE |     -    10     -    12    13     -     -     -     -     - |  288     79
 GODZ |     -     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   3218
 GOLD |    12     -     -     -    23    34     8    10     -     - |  288  10548
 GOPE |    10     -     -     -    14    18     6    10     -     - |  287    717
 GRAS |     9     -     -     -    24     -    13     -     -     - |  282  22218
 GRAZ |    12     -     -    20     8     -    12     -     -     - |  287   4799
 GUAT |    14     -     -    16    31    32    10    16     -     - |  288   3036
 GUUG |     -     -     -     -    21    47    20    16     -     - |  288   7681
 HARB |     9    18     -    24    14     -     -     -     -     - |  288   1929
 HERS |     7     -     -    11     -     -    12     -     -     - |  288     19
 HOB2 |     X    44    38     -     X   206    36     -     -     - |  288    >>>
 HOFN |     -     -     5     -    14    21     6     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |     6     -     -     -    15     -    17     -     -     - |  288   3317
 HRAO |    22     -    21    18     -    26     -     -     -     - |  288     18
 HYDE |    25     -    11    24    28    40     -     -     -     - |  288   3623
 IENG |    19    21     -    32     -     -     7     -     -     - |  288     21
 IISC |    12     -     -     -    37    39    18    23     -     - |  288  15626
 INVK |     8     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   5394
 IRKJ |     -     -     7    15    10    19     -     -     -     - |  288    373
 IRKT |     -    10     -    13    14     -     -     -     -     - |  288    334
 JOZE |     -     9     -     -    21     -     -     -     -     - |    2      0
 KARR |     9     -    10     -     X    44    22    14     -     - |  288   6430
 KELY |     -     -    10     -    28     -    13     -     -     - |  288   8657
 KERG |     -    18     X     -    43    34     -     -     -     - |  286    >>>
 KHAJ |     -    18    11    17     -     -     -     -     -     - |  282     43
 KIRU |    16    13    10     -    19     -    10     -     -     - |  288   1579
 KIT3 |     -     -    10     -    24   132     -     9     -     - |  288  11047
 KOSG |     5     -     -     -    14     -    14     -     -     - |  288   3522
 KOUC |     -     -    13    14    38    38     -     -     -     - |  288   4378
 KOUR |     -    23    23    28    36    65    19    32     -     - |  288    173
 LAMA |    16     -     -    20    13    23    16     -     -     - |  288   3089
 LPGS |     -    12     -     -    27    95    20    11     -     - |  285  13463
 MAC1 |    11     -     8     -    20     -     8     8     -     - |  288   7361
 MAL2 |     -     -     7     -    17     -     7    14     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    15     -    42     -     -     -     -     - |  265    >>>
 MAR6 |     -    13     -    19     -    21     9     9     -     - |  288    656
 MAS1 |    17    26     8    32    32    16     9     8     -     - |  288   2733
 MATE |    15    21    17     -    36    33    10     -     -     - |  288  56491
 MAW1 |     6     -     6     X     X   179    29     -     -     - |  281   4398
 MCM4 |     -    16    14     -     -    30     -     -     -     - |  288   7065
 MDO1 |    14    15     8     -    21    17     7     9     -     - |  288   6719
 MDVJ |    10     -     8    21     X    20    31    10     -     - |  288     31
 MEDI |     -    11     -    15     -     -    11     -     -     - |  288     87
 MIZU |     9    10     -    12    14     -    14     -     -     - |  288    345
 MTKA |     -     -     6     -    18    29     -     -     -     - |  288  11700
 NAIN |     -     -     -     -     8     -     -     6     -     - |  288   6852
 NANO |     5     -     5     -     9    22     7     -     -     - |  288   3877
 NICO |    18     -     8    23    23    19     9     -     -     - |  288   2910
 NKLG |     -     -     -     X    32    92     -    23     -     - |  263   5896
 NNOR |     -    17    15    22     -     -    12     -     -     - |  288    794
 NOVM |     -     -     5     -    15     -     -     -     -     - |  277     82
 NRC1 |     -     9     9    14    22    24     9     -     -     - |  288     30
 NRMD |     8     -     -     -    19    40    29     -     -     - |  288   5850
 NTUS |    15     -    12    33    20    54    25     -     -     - |  288   2615
 NURK |     -     -    19     -    52     -     -     -     -     - |  162    >>>
 NYA1 |    13     -     -     9    22     -    10     -     -     - |  288    406
 NYAL |     -     9     5     -    18    18     -     8     -     - |  288    410
 OHI2 |     7     -    11     -    22    28    18     -     -     - |  287    >>>
 ONSA |    11    18     7    18    19    20     6     -     -     - |  288     21
 OPMT |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287     28
 OUS2 |     -     -     -    21    34     -     -     -     -     - |  287   1135
 PDEL |     7     -     6    13    12    17     -     -     -     - |  288   3261
 PERT |     -    17    16    17    36     -    18    13     -     - |  288   1134
 PIE1 |    17    12     -    10    30     -    12     -     -     - |  288     24
 PIMO |     -     -    12     -    35    32    15    17     -     - |  288  10184
 POL2 |    10     -     -     -     -    88     9    18     -     - |  288   6580
 POTS |     9     -     -     -    23    18    44     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     7     -    20     -     -     -     -     - |  288   8237
 PRDS |    17    14     -     -    17     -    10     -     -     - |  288  16712
 PRE1 |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    414
 PTBB |    11    27     -    43     -     -    15     -     -     - |  288     23
 QAQ1 |     6    11     7     -    25   174    14    11     -     - |  287   7534
 QIKI |     -     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288   8891
 RABT |    15     -     8     -    32     -     -     -     -     - |  288   8853
 RESO |    18     -    11     -    15    24    10     8     -     - |  288   6918
 REUN |    12     -    10    19    36    24    24     -     -     - |  288   5684
 REYK |     -     -     5     -    13    27     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    19     -     -    14     -     - |  288   7101
 RIOP |    14     -    11     -    36     -     -    12     -     - |  288   8446
 SALU |     -     -    19     -    40     -     -    18     -     - |  288   6314
 SANT |    15     -     -    24    24    33    20     -     -     - |  288   1544
 SCH2 |    22    18    14    27    12    17     6     -     -     - |  288   3655
 SCOR |     -     -     4     -    12    22     -     -     -     - |  288  16358
 SCUB |     -     -     9     -     X    53    18    18     -     - |  288  11462
 SEY1 |     -     -    13     -    44    37    16    28     -     - |  288  14583
 SFER |     -    11     -    20    22    32     -    12     -     - |  288     47
 SHAO |     9     -     -    17    24     -     -    13     -     - |  288    127
 SOFI |     -     -     -    10    17    29     -     -     -     - |  287   4034
 SPT0 |    13    13     -    20     -    23    12     -     -     - |  288     29
 STJO |    11    12     -    20    24    24    12     8     -     - |  288   5082
 STR1 |     -    19     -    28     -    34     -     -     -     - |  288   3165
 SUTH |    13     -     X     -     -    29    18    23     -     - |  288  14667
 SUTM |    16    20     -     -    19     -     -     -     -     - |  287  10002
 SUWN |     -    14     -    27    18     -     -     -     -     - |  288   5420
 SYDN |    20     -     -    31     -     -     -     -     -     - |  287    651
 SYOG |    17    18    10    25    10    27    10     -     -     - |  288    689
 TEHN |     -     -     8     -    30     -     -    10     -     - |  288   6313
 THTI |     -    12     -     -    20    57     -    16     -     - |  288  17155
 THU3 |    10    11     -     -    16    15    11     8     -     - |  288   5924
 TIDB |     -    16     -     -    38     -    10     -     -     - |  230    295
 TLSE |     9    12     -     -    17    19     9     9     -     - |  288  15359
 TNML |     -    23     -    34     -    40     -     -     -     - |  288   1406
 TOW2 |    19     -    17    54    27    35    22     -     -     - |  288   3536
 TRO1 |     -     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288    >>>
 TSKB |     8    12     -    15     -     -    19     9     -     - |  288   1770
 TWTF |    11    24     -    41    31     -    17     9     -     - |  288     24
 UNBJ |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    35     -     X    67    34    70     -     - |  130    >>>
 USN3 |    14    13     -    32     -    46    14     -     -     - |  288     21
 USNO |    16    16     -    22     -     X    18     -     -     - |  288     19
 USUD |     -     8     -     -    19     -    10     -     -     - |  288     36
 VILL |     -    21    19     -     -     -    10     -     -     - |  288   6782
 WAB2 |    11     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288     16
 WHIT |    25    18    18     -    21    24     6     -     -     - |  288  46999
 WILL |    14    12     -     -    15     -     7    12     -     - |  288  23698
 WIND |     -     -     -     -    18    28     7    13     -     - |  288  16672
 WROC |     -    13     -    19     -    18     -     -     -     - |  287   2795
 WSRT |     8    13     -    13    21    20    10     9     -     - |  288     18
 WTZA |     9     -     -    14     -     -    11     -     -     - |  288    447
 WTZR |    11     X     8    12    34    19    10     -     -     - |  288     25
 WUHN |     -     -    12     -    32     -    20     -     -     - |  287  12739
 XMIS |     9     -    10     -    22    58     -     -     -     - |  276   2670
 YAR2 |    19    16     -     -    32     -    19     -     -     - |  288   8444
 YEBE |     -    21     -    31     -    37     -     -     -     - |  287    178
 YELL |    10    15     -    39    17    16    10    12     -     - |  288     17
 YKRO |    13     -    11     -    21     -    20    19     -     - |  288  14574
 ZECK |     9     -     -     -    22    30    14     -     -     - |  288   8306
 ZIMM |    14     -     -    11    28     -     -     -     -     - |  288   3953
 ZWE2 |    14     -     -     -    35     -    17     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    16    14    23    26    57    18    19  2016     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1610-6  0:10:00 |       -2412
cod |   DGAR  | 1610-6  0:20:00 |       -2710
cod |   DGAR  | 1610-6  0:40:00 |        6704
cod |   DGAR  | 1610-6  0:45:00 |       -4077
cod |   DGAR  | 1610-6  0:50:00 |        2607
cod |   DGAR  | 1610-6  1:05:00 |       -1118
cod |   HOB2  | 1610-6 16:20:00 |         610
cod |   MATE  | 1610-6 20:15:00 |       -1275
esa |   SUTH  | 1610-6  0:10:00 |        2666
esa |   SUTH  | 1610-6  0:20:00 |       -2141
esa |   SUTH  | 1610-6  0:25:00 |        1589
esa |   SUTH  | 1610-6  0:30:00 |         643
esa |   SUTH  | 1610-6  0:40:00 |        1818
esa |   SUTH  | 1610-6  0:45:00 |         977
esa |   DAV1  | 1610-6  7:25:00 |         625
esa |   KERG  | 1610-6  9:25:00 |        1672
esa |   KERG  | 1610-6 11:10:00 |       -1411
esa |   KERG  | 1610-6 12:45:00 |        -773
esa |   KERG  | 1610-6 16:05:00 |        -648
esa |   KERG  | 1610-6 19:40:00 |         970
gfz |   DGAR  | 1610-6  0:10:00 |       -2423
gfz |   DGAR  | 1610-6  0:20:00 |       -2718
gfz |   DGAR  | 1610-6  0:40:00 |        6702
gfz |   DGAR  | 1610-6  0:45:00 |       -4070
gfz |   DGAR  | 1610-6  0:50:00 |        2612
gfz |   DGAR  | 1610-6  1:05:00 |       -1125
gfz |   NKLG  | 1610-6  5:00:00 |        -616
jpl |   NKLG  | 1610-6  5:45:00 |        -987
jpl |     32  | 1610-6 19:50:00 |         573
mit |     12  | 1610-6  0:01:00 |       -1717



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    8.36   | 3.11e-14  5.46e-15  1.24e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    7.72   | 3.80e-14  4.14e-15  1.75e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.57   | 3.10e-14  8.44e-15  1.56e-15 |
 HERS |   288     0     0   288    7.05   | 3.30e-14  4.48e-15  8.93e-16 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.14   | 4.47e-14  6.16e-15  1.60e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    5.89   | 3.18e-14  6.30e-15  2.51e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.79   | 3.80e-14  5.69e-15  2.33e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    5.65   | 3.12e-14  6.23e-15  1.65e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    4.85   | 3.22e-14  4.89e-15  1.54e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.78   | 3.61e-14  4.82e-15  1.92e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.67   | 3.84e-14  6.47e-15  1.63e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.83   | 3.64e-14  5.92e-15  1.37e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.61   | 3.75e-14  7.43e-15  1.83e-15 |
 HOB2 |   288     2     0   286    3.52   | 3.16e-14  8.79e-15  3.29e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    2.57   | 2.99e-14  4.59e-15  1.11e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.43   | 5.79e-14  1.08e-14  3.19e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.21   | 2.90e-14  4.27e-15  7.40e-16 |
 IENG |   288     0     0   143    1.92   | 3.56e-14  6.27e-15  2.22e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.68   | 3.83e-14  6.06e-15  2.08e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.50   | 2.13e-14  4.07e-15  1.53e-15 |
 USUD |   288     0     0   236    1.29   | 1.05e-13  9.98e-15  2.64e-15 |
 KHAJ |   282     1     0   275    1.17   | 6.45e-14  1.00e-14  3.13e-15 |
 SFER |   288     1     0   287    1.10   | 4.29e-14  1.46e-14  3.85e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.89   | 2.84e-14  6.98e-15  6.54e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    0.84   | 2.86e-14  7.21e-15  3.60e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    0.74   | 8.10e-14  7.91e-15  2.27e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    0.53   | 4.32e-14  5.57e-15  1.48e-15 |
 TIDB |   230     0     0   227    0.46   | 9.12e-14  8.90e-15         - |
 BRFT |   288     0     0   288    0.20   | 6.08e-14  1.76e-14  1.22e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.15   | 9.81e-14  1.77e-14  9.91e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.15   | 5.74e-14  8.03e-15  5.53e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.14   | 7.12e-14  2.77e-14  2.16e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.11   | 6.40e-14  2.94e-14  2.47e-14 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.08   | 8.06e-14  1.97e-14  1.74e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   287    0.05   | 1.45e-13  4.36e-14  3.71e-14 |
 GOPE |   287     0     0   286    0.05   | 3.33e-13  9.68e-14  7.03e-14 |
 NOVM |   277     0     2     8    0.03   | 7.80e-14  1.08e-14  4.43e-15 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.03   | 9.65e-14  3.44e-14  3.52e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.02   | 4.58e-13  1.25e-13  5.35e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.02   | 4.37e-14  2.51e-14  9.11e-15 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.51e-13  1.55e-13  4.27e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.02   | 4.36e-13  1.50e-13  3.18e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.67e-13  1.38e-13  8.95e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.61e-13  1.27e-13  1.06e-13 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.02   | 5.25e-13  1.98e-13  6.97e-14 |
 G06  |   288     0     4   136    0.01   | 7.08e-13  1.65e-13  4.30e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 5.66e-13  1.77e-13  6.94e-14 |
 G16  |   288     0     2    92    0.01   | 6.82e-13  7.74e-14  3.22e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 7.05e-13  2.24e-13  6.81e-14 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.01   | 8.49e-13  2.55e-13  8.48e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.25e-13  2.23e-13  1.30e-13 |
 G32  |   283     0     0   281    0.01   | 2.09e-13  1.28e-13  1.45e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  2.74e-13  1.18e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.15e-12  3.31e-13  1.36e-13 |
 MAR6 |   288     0     1   143    0.00   | 2.66e-13  6.38e-14  4.08e-14 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 6.61e-13  1.88e-13  1.35e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.42e-12  5.25e-13  1.54e-13 |
 NNOR |   288     0     2   203    0.00   | 1.22e-12  2.54e-13  7.37e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.21e-13  1.31e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.29e-12  5.20e-13  1.07e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.00   | 1.09e-12  2.73e-13  1.88e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  4.82e-13  2.21e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.33e-13  3.65e-13  1.19e-13 |
 NYAL |   288     0     3    89    0.00   | 8.97e-13  2.17e-13  2.77e-14 |
 NYA1 |   288     0     3    73    0.00   | 8.99e-13  2.17e-13  2.77e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 8.13e-13  2.95e-13  1.30e-13 |
 OUS2 |   287     0     0   286    0.00   | 4.90e-13  1.63e-13  7.58e-14 |
 GODZ |   288     0     0   143    0.00   | 1.90e-13  1.64e-13  2.28e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.14e-14  3.04e-15  1.05e-15 |
 NURK |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   130     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  6.13e-14  1.85e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.26e-13  2.44e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.31e-13  5.85e-14  2.67e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.80e-13  7.22e-14  5.77e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.14e-13  4.09e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.52e-13  2.99e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.66e-14  2.00e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 7.29e-13  9.36e-14  5.32e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.68e-13  1.22e-13  2.98e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.06e-13  9.91e-14  2.87e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  6.22e-14  1.74e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.98e-13  7.20e-14  3.06e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.50e-14  2.34e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.50e-13  6.22e-14  2.56e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.01e-14  2.07e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 4.79e-13  7.16e-14  3.16e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.81e-13  7.00e-14  2.91e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.98e-13  7.81e-14  5.81e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.65e-13  2.90e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.61e-13  6.12e-14  1.36e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  7.56e-14  2.00e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.41e-13  7.48e-14  2.28e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 6.27e-14  1.10e-14  1.11e-14 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 6.12e-13  3.64e-13  1.25e-12 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-13  1.86e-13  1.21e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.67e-13  4.99e-13  3.49e-13 |
 MANA |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.39e-17  4.07e-16  2.44e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
