
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1616   Day: 2   MJD: 55558                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2969     32    -164     233   1959   1959      0   3566   3566      0    0.00
 cod |   288     0  26011   1131     295    -971     23     29     20    108    135     90   13.82
 emr |   288     0  23313    556    -913    -955     16     15     16    117    125    112   20.61
 esa |   288     0  29142   1811     953   -1041     25     22     26    206    201    208   11.42
 gfz |   288     0  32584    822     137    -264     16     16     16     91    103     86   23.46
 iga |    96     0   2967      9     491    -763     37     37      0    156    156      0    0.00
 igu |    96     0   2967     14     351    -407   1763   1763      0   2968   2968      0    0.00
 jpl |   288     0  26110    649    1934   -1014     13     11     13    130    210     70   30.70
 ngs |    96     0   2880     21      95    -113   1860   1860      0   3272   3272      0    0.00
 usn |   288     0  22955    243     151    -923     66     88     50    163    160    164    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    55   -43    18   -53   -59   -70  1008    72  -354     - |
    3 | -6623    -1   -50    38   -13     4 -9109    30 -6328   231 |
    4 |  -555    58   139    81     6    47   895  -154 -1197   138 |
    5 |  1435   169   181  -121    50   -37   119  -191   976   149 |
    6 |    63    76    84   111   -53    35  4666   -91  -943   243 |
    7 |  1924    33    92    53    97    79  1094  -171  1373   145 |
    8 |  -702  -127   -76   -12   -88  -146  3204   180 -1034   103 |
    9 | -2486   -30   122     4   -57  -119  -773   -27 -3383    -9 |
   10 |  3184  -317   -83   -81  -294  -244  -796   454  1760  -168 |
   11 |  3348   158    39   -74   -19    53  -627   -56  3317   -56 |
   12 |   -89    72   123   152    75    94 -1231  -229  -330   -61 |
   13 |  3423   229   103   241   136   182   201  -366  3395   268 |
   14 |  3338    54   -12    94   -33    24  -472   -27  3176   -73 |
   15 |  1509   271   161    20     6     5    22  -242  1285    51 |
   16 |  3349    -2  -104  -131   -62   -82   393   166  3399   162 |
   17 |     9   114   107  -217    71   -11 -2709   -92  -746    11 |
   18 |  3652    29    41  -208   -45  -141  -112    72  3538   -87 |
   19 |   799  -129  -306    24   -79   -61 -1514   315   587  -217 |
   20 |  2591  -235  -186  -198  -168  -165 -1203   433  2403   -24 |
   21 |  3695    12    -4  -184  -103  -168  -468   145  3304  -111 |
   22 | -2056  -171   156   -75     X   535 -1245     X -1564    87 |
   23 |  -326    70    54   -13    63   148  -298  -111  -455     4 |
   24 | -6389    -5     -    16    -5    48  2038     -     -     - |
   25 |  1597     X   -63    35    38    31    25     -  1487   -70 |
   26 | -1251    17    58   103    19     7   393   -99 -1527    53 |
   27 | -7967   -43    87   -11   -94  -145  1912    40 -7224   -52 |
   28 |  -959   -66   -72    53   -34   -35  -303    84  1207     1 |
   29 | -3020    14   215  -130   139    49  -851  -208 -2761   158 |
   30 |  1096     4     X     2    -3   -13  5365     X   464   186 |
   31 | -1315   171    78    17   182   180  1507  -275 -1132   110 |
   32 | -4495  -195   -85   -72  -137   -82  -704   276 -4267    71 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    81     3     -     -   -33     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -558   272     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -     -     -  -171   -15     -     -    80     -     - |
 AMC2 |     -   -50     -     0     -     -     -    22     -   -30 |
 AREQ |     -    10    -6   117    80     -     -  -105     -     - |
 ARTU |     -   107     -   173   -35     -     -   -83     -     - |
 ASPA |     -     X     -     X  -207     -     -   158     -     - |
 AUCK |     -     -     -   219  -106     -     -     -     -  -561 |
 BAKE |     -     -     -  -102    50     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -74     -     -    44     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   109     -   165  -119     -     -   -19     -     - |
 BOR1 |     -    -1     -     -    99     -     -   -75     -    42 |
 BRFT |     -     -     -    70     3     -     -   -27     -     - |
 BRST |     -    12     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -131    60     -    24     -     -     -     -   -59 |
 CCJM |     -     -     -   113   -55     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -     X    64     -     -   -49     -    57 |
 CHPI |     -     -     -   160     -     -     -   -59     -   -26 |
 CHUR |     -    17   -32     -     -     -     -    13     -     - |
 COCO |     -   -59     -     -    35     -     -     -     -   293 |
 CONZ |     -     -     -   125  -197     -     -   106     -     - |
 CRO1 |     -     -    -5     -   -12     -     -    12     -   -68 |
 DAEJ |     -   -12    50   -78     -     -     -     -     -  -168 |
 DARW |     -     -     6   118    20     -     -   -61     -     - |
 DAV1 |     -   -55     -     -    33     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     X     -     X  -117     -     -    89     -     - |
 DRAO |     -   -71    -1     -   -23     -     -    50     -   -71 |
 DUBO |     -     -     -   -37    24     -     -    -5     -     - |
 FAA1 |     -   141     -   294  -221     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   -38     -     -    22     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -    19     -     -   -14     -   -56 |
 GUUG |     -     -     -   -87     -     -     -    32     -     - |
 HARB |     -   115    49     -     X     -     -   -80     -     - |
 HERS |     -   -20     -    24     -     -     -     -     -   -99 |
 HOB2 |     -     8   -58     -    46     -     -     -     -   -35 |
 HOFN |     -     -     -  -169    38     -     -    31     -  -131 |
 IENG |     -  -100    67     -     -     -     -     -     -   -82 |
 IISC |     -     -     -    48   -31     -     -     6     -   -47 |
 IQAL |     -     -     -   128     -     -     -   -48     -     - |
 IRKT |     -    66   -75     -    27     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    10     -     7    79     -     -   -67     -    38 |
 KARR |     -  -124     -     -    73     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     X   137     -     -  -104     -     - |
 KERG |     -     -     X     X   -30     -     -    23     -  -250 |
 KIRU |     -  -114   -43    59    77     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    37    33   102   -89     -     -    -8     -     0 |
 LAMA |     -   -26     -     -    15     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   289  -141     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    26    10     -    39     -     -   -47     -   -44 |
 MAC1 |     -     -     -    29    38     -     -   -38     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    26   -12     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    43     -     -     -   -16     -  -108 |
 MAR6 |     -     -    -7    12     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -34    58    95   -68     -     -    -7     -   -46 |
 MATE |     -     -     0     -     0     -     -     -     -   150 |
 MAW1 |     -   -16     -    19     X     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -  -319     -     -     -     -   214     -   287 |
 MDO1 |     -     -   -78  -242   -39     -     -   169     -    68 |
 MEDI |     -     -    48     -     -     -     -   -33     -   241 |
 MIZU |     -     8    -6     -     -     -     -     -     -   -56 |
 MORP |     -     -     -   106     -     -     -   -39     -     - |
 NANO |     -   -20     -   -18    21     -     -     -     -     - |
 NICO |     -  -102     -    32   -27     -     -    55     -     - |
 NNOR |     -     -   -33    59     -     -     -     -     -  -123 |
 NRC1 |     -     -    -9     -     8     -     -     -     -   -11 |
 NRIL |     -     -     -    22   -54     -     -    33     -     - |
 NTUS |     -    38     -    -4    35     -     -   -43     -     - |
 NYA1 |     -    45     -   -54     -     -     -     -     -    30 |
 OHI2 |     -    24     -     -    42     -     -   -43     -     - |
 ONSA |     -    23    11   -17   -15     -     -     -     -   -70 |
 PALM |     -     -     -   -34    17     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    38     -     -    49     -     -   -55     -     - |
 PERT |     -     -   -78   -46    46     -     -    35     -  -110 |
 PETS |     -     -     -   -70   -14     -     -    36     -     - |
 PIE1 |     -     -    61     -   -53     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    -8    -7     -     -     8     -   -45 |
 POL2 |     -     -     -     -    37     -     -   -29     -     - |
 POTS |     -    25     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -45    71   -74     -     -     -     -     -   -47 |
 PTBB |     -    58   -39     -     -     -     -     -     -    25 |
 QAQ1 |     -     -    35   -62     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -    59     -     -     -   -22     -     - |
 RBAY |     -    96     -     -   -56     -     -     -     -   -27 |
 RESO |     -    39     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -   -14     7     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   114   -55     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     2     1  -136     6     -     -    42     -    -2 |
 SCUB |     -     6     -    32     -     -     -   -15     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -27   121     -     -   -83     -     - |
 SHAO |     -     -     -   -78     -     -     -    29     -  -132 |
 SPT0 |     -    32   -21     -     -     -     -     -     -  -118 |
 STJO |     -     -    18    35    -2     -     -   -24     -     8 |
 STR1 |     -     -    66    19     -     -     -   -52     -     - |
 SUTM |     -     -    36     -     -     -     -   -24     -     - |
 SYOG |     -    82   -84     X    25     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    56     -     -     -   -21     -   236 |
 THU3 |     -  -133   -72     -   141     -     -     -     -  -223 |
 TIDB |     -     -   -54     -    47     -     -     -     -    55 |
 TIXI |     -   -40     -  -350    65     -     -   104     -     - |
 TLSE |     -   -46    31     -     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -51   -42     -    43     -     -    18     -     - |
 TWTF |     -   -16    11     -     -     -     -     -     -   -81 |
 ULAB |     -     -     -  -102   -34     -     -    64     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X   125     -     -   -96     -     - |
 URUM |     -     -     -     3   -12     -     -     8     -   -80 |
 USN3 |     -   -35    24     -     -     -     -     -     -   -18 |
 USNO |     -   -93    62     -     -     -     -     -     -  -104 |
 VALD |     -     -     -   -31     -     -     -    11     -     - |
 VILL |     -     -   -24    43     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -49     -    43     -     -     -     -   135 |
 WHIT |     -     1    -7   -41   -18     -     -    33     -  -102 |
 WILL |     -   -80    54     -     -     -     -     -     -   -89 |
 WIND |     -     -     -     -   -87     -     -    66     -     - |
 WSRT |     -    69    42     -   -78     -     -     -     -   -12 |
 WTZR |     -   370  -595     -   305     -     -     -     -   535 |
 YAKT |     -   -37   -30   112     -     -     -     -     -  -144 |
 YAR2 |     -  -224    13     -   121     -     -     -     -  -189 |
 YELL |     -     X    78  -500    77     -     -    42     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -72   -71     -     -    81     -     - |
 ZECK |     -     -     -     5    -3     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -   127     -     -   -75     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   779    23    11    21    20    43   365    24   658     - |  288    227
    3 |  2059    21    16    21     8    24  2867     9  2177    63 |  288   1450
    4 |  1084    21    11    20    19    43  1493    21   906    92 |  288    820
    5 |   762    18    14    21    14    36   330    11   472    92 |  288    243
    6 |  1384    31    17    21     9    20  3229    11  1358    60 |  288    959
    7 |   751    35    18    33    19    44   940    14   567    66 |  288    236
    8 |  4478    24    16    17    18    38  3360     8  4033    47 |  288   2316
    9 |  4647    17    12    23    11    21  3343     9  4751    50 |  288   2792
   10 |  2117    25    15    19    12    32  2644    12  2952    72 |  288   2189
   11 |   995    42    20    24    27    29   257    11   934    47 |  288    221
   12 |   554    18    13    21    15    30   401     8   563   172 |  288    275
   13 |   818    18    15    21    21    47   408    15   517    52 |  288    301
   14 |   537    30    14    23    20    53   468    12   519    97 |  288    277
   15 |   839    25    17    21    15    40   449    11   622   120 |  288    235
   16 |   488    22    12    26    12    29   509     9   609   170 |  288    365
   17 |  2059    26    19    26    11    32  1323     9  1733    34 |  288    332
   18 |   372    31    14    22    18    41   360     7   289    75 |  288    225
   19 |   296    43    19    21    25    32   332     7   521    64 |  288    300
   20 |   581    30    16    19    17    39   328    10   593    68 |  288    277
   21 |   589    29    14    23    14    45   369     7   523    46 |  288    291
   22 |  1629    30    22    21     X    42   861     X  1246   118 |  288    219
   23 |   469    23    19    18    22    46   358    19   411    49 |  288    190
   24 |  2488    25     -    17    13    14  1499     -     -     - |  287   1564
   25 |   468     X    12    20    10    44   350     -   380    78 |  288    280
   26 |  1114    27    17    20    10    23   920    11  1178    76 |  288    713
   27 |  4868    20    12    24    13    19  5214     8  4509    65 |  288   4627
   28 |  4762    41    16    30    25    41  1977    12  3798   197 |  288   1141
   29 |   829    22    13    19    11    40   704     7  1028    80 |  288    280
   30 |  1494    46     X    39    16    54  2676     X  1602    69 |  287   1565
   31 |  1452    48    18    22    14    29  1691     8  1752    60 |  288    387
   32 |  1289    30    19    17    17    45   686    10  1249    80 |  288    946
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    23    13     -     -    11     -     - |  288  15377
 ADIS |     -     -     -    12     6     -     -     -     -     - |   83    >>>
 ALIC |     -     -     -    38    15     -     -    10     -     - |  227  14855
 AMC2 |     -    18     -    15     -     -     -     7     -    33 |  288     44
 AREQ |     -    22    17    19    11     -     -     8     -     - |  288  11003
 ARTU |     -    17     -    18    12     -     -    10     -     - |  288   8477
 ASPA |     -     X     -     X    37     -     -    28     -     - |  256   6302
 AUCK |     -     -     -    31    15     -     -     -     -    89 |  281   3393
 BAKE |     -     -     -    16     8     -     -     -     -     - |  276   3685
 BJFS |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3994
 BOGT |     -    23     -    23    16     -     -     9     -     - |  288  10221
 BOR1 |     -    18     -     -    11     -     -     7     -    33 |  288   4475
 BRFT |     -     -     -    26    17     -     -    12     -     - |  288    217
 BRST |     -    11     -    14     -     -     -     -     -     - |  276   3960
 BRUS |     -     9    15     -    14     -     -     -     -    25 |  288    670
 CCJM |     -     -     -    19     9     -     -     -     -     - |  288   1429
 CHAT |     -     -     -     X    32     -     -    25     -    88 |  285   9109
 CHPI |     -     -     -    28     -     -     -    10     -    32 |  288  15707
 CHUR |     -    21    11     -     -     -     -    11     -     - |  288  11198
 COCO |     -    30     -     -    18     -     -     -     -   102 |  277   7494
 CONZ |     -     -     -    21    17     -     -    10     -     - |  288     53
 CRO1 |     -     -     7     -    18     -     -    13     -    45 |  288     30
 DAEJ |     -    43    27    25     -     -     -     -     -    37 |  286   1034
 DARW |     -     -    34    31    14     -     -    21     -     - |  288   4671
 DAV1 |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     - |  154   2302
 DGAR |     -     X     -     X    19     -     -    14     -     - |  122   5711
 DRAO |     -    14    14     -     9     -     -     7     -    33 |  288   9536
 DUBO |     -     -     -    22    12     -     -    10     -     - |  288   9761
 FAA1 |     -    39     -    38    20     -     -     -     -     - |  288   9270
 GLSV |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2417
 GOLD |     -     -     -     -     9     -     -     7     -    49 |  288  11459
 GUUG |     -     -     -    30     -     -     -    11     -     - |  271   5332
 HARB |     -    26    18     -     X     -     -    11     -     - |  253  50891
 HERS |     -    15     -    18     -     -     -     -     -    22 |  288     33
 HOB2 |     -    23    20     -    10     -     -     -     -    96 |  288     39
 HOFN |     -     -     -    19    14     -     -    11     -    32 |  287    >>>
 IENG |     -    18    12     -     -     -     -     -     -    30 |  288     46
 IISC |     -     -     -    29    17     -     -    15     -   105 |  288  13104
 IQAL |     -     -     -    47     -     -     -    18     -     - |  276   7479
 IRKT |     -    14     9     -    10     -     -     -     -     - |  288    726
 ISPA |     -    21     -    21    20     -     -    10     -    69 |  288  15787
 KARR |     -    22     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   5053
 KELY |     -     -     -     X    49     -     -    37     -     - |  227   8685
 KERG |     -     -     X     X    12     -     -     9     -   175 |  288    >>>
 KIRU |     -    12    18    20     8     -     -     -     -     - |  288   2630
 KOUR |     -    20    22    30    22     -     -    16     -    60 |  288    177
 LAMA |     -    22     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3205
 LHAZ |     -     -     -    44    21     -     -     -     -     - |  175    >>>
 LPGS |     -    31    24     -    20     -     -    20     -    64 |  288  13986
 MAC1 |     -     -     -    38    40     -     -    35     -     - |  288   6227
 MAL2 |     -     -     -    15     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    59     -     -     -    22     -    32 |   76    >>>
 MAR6 |     -     -    11    21     -     -     -     -     -     - |  276    704
 MAS1 |     -    13    19    23    12     -     -    10     -    32 |  288   3065
 MATE |     -     -    11     -    10     -     -     -     -    53 |  287    151
 MAW1 |     -    32     -    39     X     -     -     -     -     - |  276   3482
 MCM4 |     -     -    33     -     -     -     -    22     -    50 |  288   6765
 MDO1 |     -     -    12    19    11     -     -     8     -    29 |  288   6500
 MEDI |     -     -     7     -     -     -     -     5     -    44 |  288    188
 MIZU |     -    21    14     -     -     -     -     -     -    25 |  288    439
 MORP |     -     -     -    17     -     -     -     6     -     - |  288   3820
 NANO |     -    18     -    19     8     -     -     -     -     - |  288   3473
 NICO |     -    15     -    21    14     -     -    15     -     - |  288   4076
 NNOR |     -     -    18    32     -     -     -     -     -    75 |  288    766
 NRC1 |     -     -     7     -     6     -     -     -     -    26 |  288     25
 NRIL |     -     -     -    19    10     -     -    12     -     - |  288   6029
 NTUS |     -    19     -    20    18     -     -     9     -     - |  288   3217
 NYA1 |     -    14     -    17     -     -     -     -     -    42 |  276    464
 OHI2 |     -    21     -     -    11     -     -    11     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    20     9    21    10     -     -     -     -    28 |  288     26
 PALM |     -     -     -    26    13     -     -     -     -     - |  276   6234
 PDEL |     -    16     -     -    12     -     -     8     -     - |  288   3234
 PERT |     -     -    17    30    13     -     -    12     -    50 |  288   2696
 PETS |     -     -     -    23    15     -     -     9     -     - |  288   7948
 PIE1 |     -     -    32     -    28     -     -     -     -     - |  284    >>>
 PIMO |     -     -     -    30    10     -     -    10     -    49 |  288  10732
 POL2 |     -     -     -     -    26     -     -    20     -     - |  287   5440
 POTS |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    18    13    22     -     -     -     -     -    12 |  288  26255
 PTBB |     -    15    10     -     -     -     -     -     -    48 |  288     23
 QAQ1 |     -     -    12    21     -     -     -     -     -     - |  288   6679
 RABT |     -     -     -    21     -     -     -     8     -     - |  276   7739
 RBAY |     -    32     -     -    19     -     -     -     -    21 |  139 107219
 RESO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   7699
 REUN |     -     -     -    26    13     -     -     -     -     - |  276   6690
 REYK |     -     -     -    21    10     -     -     -     -     - |  249    >>>
 SCH2 |     -    12    29    27    14     -     -     6     -    17 |  288   6448
 SCUB |     -    23     -    19     -     -     -    11     -     - |  288  11997
 SEY1 |     -     -     -    38    17     -     -    15     -     - |  288  14745
 SHAO |     -     -     -    19     -     -     -     7     -    60 |  276   1065
 SPT0 |     -    16    11     -     -     -     -     -     -    47 |  225     32
 STJO |     -     -    16    22    18     -     -     8     -    23 |  288  10042
 STR1 |     -     -    13    18     -     -     -    10     -     - |  288   3105
 SUTM |     -     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  288  10669
 SYOG |     -    28    12     X    21     -     -     -     -     - |  288    977
 THU2 |     -     -     -    17     -     -     -     6     -    39 |  288    >>>
 THU3 |     -    13    11     -    10     -     -     -     -    25 |  288   7065
 TIDB |     -     -    25     -    22     -     -     -     -    98 |  281    534
 TIXI |     -    17     -    52    11     -     -    21     -     - |  288   5603
 TLSE |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4019
 TSKB |     -    15    16     -    15     -     -    10     -     - |  288    952
 TWTF |     -    18    12     -     -     -     -     -     -    39 |  288     30
 ULAB |     -     -     -    20     7     -     -    10     -     - |  288   9962
 UNSA |     -     -     -     X    19     -     -    14     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    18     7     -     -     9     -    16 |  288    >>>
 USN3 |     -    20    13     -     -     -     -     -     -    27 |  288     17
 USNO |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    17 |  171     19
 VALD |     -     -     -    14     -     -     -     5     -     - |  276   6373
 VILL |     -     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   6923
 WES2 |     -     -    10     -     9     -     -     -     -    23 |  288    769
 WHIT |     -    21    16    18    11     -     -    10     -    17 |  288   4994
 WILL |     -    20    14     -     -     -     -     -     -    14 |  288  25493
 WIND |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288  14617
 WSRT |     -    25    14     -    16     -     -     -     -    22 |  288     29
 WTZR |     -    24    28     -    14     -     -     -     -    23 |  288     16
 YAKT |     -    19    16    37     -     -     -     -     -    20 |  288   7272
 YAR2 |     -    20    14     -    11     -     -     -     -    74 |  288   7852
 YELL |     -     X    11    63    22     -     -    16     -     - |  288     26
 YSSK |     -     -     -    20    13     -     -     9     -     - |  287   9829
 ZECK |     -     -     -    16     8     -     -     -     -     - |  276  11939
 ZWE2 |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1960    24    17    25    16    37  1764    13  1860    67 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1616-2  0:10:00 |         721
cod |   DGAR  | 1616-2  0:15:00 |       -2534
cod |   DGAR  | 1616-2  0:20:00 |       -3090
cod |   DGAR  | 1616-2  0:25:00 |       -1788
cod |   DGAR  | 1616-2  0:30:00 |        4970
cod |   DGAR  | 1616-2  0:35:00 |       -1709
cod |   CAS1  | 1616-2  9:15:00 |       15120
emr |   KERG  | 1616-2  6:20:00 |         713
emr |   KERG  | 1616-2 10:05:00 |        -646
esa |   KELY  | 1616-2  0:45:00 |       -3713
esa |   KELY  | 1616-2  4:50:00 |        4111
esa |   KELY  | 1616-2  5:40:00 |        1106
esa |   KERG  | 1616-2  8:10:00 |         583
esa |   KERG  | 1616-2 10:05:00 |       -1136
esa |   TIXI  | 1616-2 13:50:00 |        1159
esa |   KERG  | 1616-2 13:55:00 |         545
esa |   YELL  | 1616-2 14:05:00 |        1193



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   11.84   | 3.04e-14  4.82e-15  7.56e-16 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.51   | 3.43e-14  6.76e-15  2.16e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    9.18   | 3.69e-14  6.08e-15  1.95e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.40   | 3.13e-14  4.41e-15  9.73e-16 |
 SPT0 |   225     0     0   223    8.30   | 3.55e-14  5.22e-15         - |
 CONZ |   288     0     0   288    6.79   | 3.61e-14  9.29e-15  3.82e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    6.58   | 3.83e-14  5.92e-15  2.05e-15 |
 PIE1 |   284     1     0   282    5.97   | 5.45e-14  7.10e-15  2.22e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    5.94   | 3.60e-14  1.17e-14  3.92e-15 |
 HERS |   288     0     0   143    5.88   | 3.15e-14  9.08e-15  1.37e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    5.33   | 4.25e-14  8.26e-15  1.31e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.18   | 1.83e-14  4.22e-15  2.17e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    2.58   | 3.94e-14  5.52e-15  2.19e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   250    2.58   | 8.17e-14  1.26e-14  2.14e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.46   | 3.69e-14  6.45e-15  2.27e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.74   | 3.79e-14  1.07e-14  2.78e-15 |
 MATE |   287     0     0   286    1.05   | 3.43e-14  9.38e-15  1.79e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.43   | 6.21e-14  3.20e-14  1.70e-14 |
 TIDB |   281     1     0   278    0.34   | 9.64e-14  1.47e-14  5.45e-15 |
 MEDI |   288     1     0   287    0.22   | 4.36e-14  2.30e-14  1.73e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.17   | 5.26e-14  1.04e-14  1.99e-14 |
 WES2 |   288     0     1   147    0.09   | 3.86e-14  1.25e-14  4.79e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 5.99e-14  5.15e-14  2.70e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.06   | 9.25e-14  8.06e-14  9.77e-14 |
 USNO |   171     0     0    12    0.05   | 4.54e-14  6.90e-15         - |
 G04  |   288     0     0   241    0.04   | 4.75e-13  1.21e-13  5.22e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.04   | 4.52e-13  1.07e-13  4.16e-14 |
 G16  |   288     0     1   199    0.03   | 6.82e-13  8.40e-14  2.22e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.62e-13  2.07e-13  1.09e-13 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.19e-13  8.05e-14  1.24e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.01   | 4.48e-13  1.63e-13  7.85e-14 |
 G12  |   288     0     5    49    0.01   | 6.32e-13  7.42e-14  2.55e-14 |
 G06  |   288     0     1   142    0.01   | 6.11e-13  1.53e-13  6.33e-14 |
 DAEJ |   286     0     0   284    0.01   | 7.86e-13  2.28e-13  1.15e-13 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.25e-13  1.03e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  2.87e-13  5.33e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.18e-13  1.57e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-13  2.94e-13  2.66e-13 |
 MAR6 |   276     0     1    93    0.00   | 2.60e-13  7.17e-14  4.64e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  3.96e-13  1.62e-13 |
 G30  |   287     0     0   286    0.00   | 1.35e-12  3.21e-13  1.32e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.00   | 1.10e-12  3.22e-13  6.85e-14 |
 G24  |   287     0     0   287    0.00   | 1.35e-12  4.72e-13  1.57e-13 |
 THU2 |   288     1     1   229    0.00   | 2.96e-13  8.08e-14  7.98e-14 |
 HARB |   253     1     0   244    0.00   | 1.38e-12  4.67e-13         - |
 NNOR |   288     0     0   143    0.00   | 1.24e-12  2.35e-13  5.29e-14 |
 G08  |   288     0     1   143    0.00   | 1.49e-12  4.09e-13  2.21e-13 |
 NYA1 |   276     2     4    38    0.00   | 1.02e-12  2.19e-13  4.31e-14 |
 CHUR |   288     0     1   246    0.00   | 7.70e-13  3.07e-13  6.82e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-14  5.15e-15  1.98e-15 |
 MANA |    76     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   154     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   139     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |    83     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   175     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.16e-13  6.07e-14  4.53e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.22e-14  3.39e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  7.62e-14  6.74e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.95e-13  6.07e-13 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.15e-14  1.91e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.90e-13  7.10e-14  1.47e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.38e-13  1.19e-13  4.13e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.32e-13  9.00e-14  1.77e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  6.17e-14  2.61e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.99e-13  7.45e-14  1.99e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  8.12e-14  3.47e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.10e-14  1.88e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.43e-14  1.99e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.47e-14  2.26e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  6.19e-14  2.17e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.51e-13  3.13e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.37e-13  6.20e-14  2.24e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  7.44e-14  1.78e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  5.95e-14  2.29e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  4.53e-13  3.96e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 1.24e-12  6.05e-13  6.58e-13 |
 SHAO |   276     0     0     0    0.00   | 3.54e-13  1.69e-13  9.18e-14 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 5.34e-13  5.86e-13  1.82e-12 |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.88e-13  5.52e-13  3.34e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 7.19e-13  4.95e-13  2.04e-13 |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IQAL |   276     0     0     0    0.00   | 5.25e-13  1.11e-12  5.98e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     2     0    0.00   | 8.38e-13  1.09e-12  1.07e-12 |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   122     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   227     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.99e-17  3.59e-16  2.16e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
