
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1626   Day: 2   MJD: 55628                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118400    303      11   -1009     14     14     15     71     72     69   19.92
 emr |  2880     0 107406    291   -1116     201     14     14     14     85     89     62   21.91
 esa |  2880     0 115497    266    -476   -1917     13     14     12    129    136    102   22.88
 mit |  2880     0 111107     53    -102    -280     19     19     19    130    134    114   14.96
 gfz |   288     0  49050   1702      60    -161     23     28     22    109     82    114    8.64
 grg |   288     0  37124   1250     155    -359     51     58     49    216    185    224    0.00
 igr |   288     0  39229    633    -678      67     15     20     13     56     46     58    0.00
 jpl |   288     0  27839    372    1899     315     18     21     16     88    122     68   11.69
 ngs |    96     0   2976      0      -7   -1011   2303   2303      0   3471   3471      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    -6    61    25  -114   -43   170    38   -35  -167     - |
    3 |    90   -45    42  -126    19   -76   -11    88  -489     - |
    4 |    43    46    26  -165    52    -5     4   -22 -2208     - |
    5 |    25    66  -161   103    69  -152    33   112 -1138     - |
    6 |    74   -13    70  -196    65   -14   -27    98  1271     - |
    7 |     3    53   -65     3   101  -197     0   125   -54     - |
    8 |  -130    27    88    -6    37   -14    13    63 -4402     - |
    9 |   -95   117    57  -140   -16  -127    -3   125 -4918     - |
   10 |   -72    98    92  -186   -13   -80    60    -9 -2938     - |
   11 |    89    21    -3  -138     X    -1   -17   -87  2736     - |
   12 |   -44   -39    78    22  -109   210   -21  -247 -2439     - |
   13 |    24  -122   129   -47    97   316    28  -109  4799     - |
   14 |    -2   -72    49    32    41   143    34    -7  2947     - |
   15 |    71    87  -169    30   -13  -105    17   103  -282     - |
   16 |    12   -35    42   -33   -35  -279    21    83  4258     - |
   17 |   107    39  -266   208    33  -178   -77   -27  -452     - |
   18 |   -44    31  -124   204   -15  -146   -35   -14  3904     - |
   19 |    78  -262   127   105   -90     8    14  -180  1424     - |
   20 |    67   -83    14     0    44  -100    45   111  3743     - |
   21 |   -15    38  -166   235   -93   141   -39  -124  2545     - |
   22 |   -73  -136   125   106  -125   219    12    90 -2385     - |
   23 |    14   -32   -60   139   -13   505    12  -235  -333     - |
   24 |    13     4    44   -97    94  -106     7    29   -22     - |
   25 |  -139    56    97   -42   -62   331   -31     X  1177     - |
   26 |   -39    16   -21    50    36  -188     3    86 -3722     - |
   27 |   -44    54    75  -147     9  -135     8   133 -2124     - |
   28 |    -9  -115   176   -82    49    79    23  -124  1480     - |
   29 |     4   153  -229   121   -66   -95   -40    34 -1570     - |
   30 |    34    27   -20   -62    35  -156   -41    64   366     - |
   31 |   -13    11  -180   289  -111    34   -66   -87  2309     - |
   32 |   -22   -50   110   -66    22     -    34   -14 -3314     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -  -128     -   339     X     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -    99  -151     -  -256     -     -     -     - |
 ALBH |     -    42     -    -5   -97     -     -     -     -     - |
 ALGO |    44    60    11   -58  -183     -   -73     -     -     - |
 ALIC |     -     -    72   -50  -105   115    69     -     -     - |
 ALRT |  -106     -    49    21    79   -91    54     -     -     - |
 AMC2 |   -27     -    61   -46   -20   -98    30     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -  -123  -161     -    91     -     - |
 AREQ |     -   -14     -     -   127  -114    34   -68     -     - |
 ARTU |   -13     -     5     -   -69   105   -11    65     -     - |
 ASPA |    13     -   -52   128  -240  -260    80    94     -     - |
 AUCK |   -11     -     -    28   -24   289   -26     -     -     - |
 BAKE |     -     -    20     -   -54   -81   -98     -     -     - |
 BAKO |    70     -     -   -55   -66     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -    18     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    63     -     -     -   -72  -124     -     - |
 BJFS |   -55     -   142  -164    66  -222   -21   -24     -     - |
 BOR1 |   -67     -     -     -   155     -   155     -     -     - |
 BRAZ |   -28     -    36     -    43  -174     -   -55     -     - |
 BREW |    -9    30     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     2     -     -     -    -5   239    67     -     -     - |
 BRMU |     8     -    83  -177   -57    77   -30    94     -     - |
 BRST |   -11     -     9     -     -    94   -35     -     -     - |
 BRUS |    38    41     -   -18  -136     -   -53   -18     -     - |
 CAS1 |    13     -   118   -63    50    21     3  -210     -     - |
 CEDU |    49     -     -    24   -80   -91     3   -54     -     - |
 CHAT |   -30     -    45     -   -25   202     -   -18     -     - |
 CHPI |     -     -    40     -  -105  -194   -19     -     -     - |
 CHUR |    16     6     -   -56    79   -79    16   -26     -     - |
 COCO |    75     -    39     -  -280   244   -86    -3     -     - |
 CONT |     -    45     -     -     -     -   -11   -84     -     - |
 CONZ |    -4     -    62    93  -314   -53    24     -     -     - |
 CRO1 |     -    35     -   -41    26   -44    39   -33     -     - |
 CUSV |     -     -    61     -  -163     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -25    -2     -   -43    21     -     6    85     -     - |
 DARW |    48   -28    61    16  -228   -48    28     -     -     - |
 DAV1 |    45     -   208  -450     X    41    73     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -  -135   156     -   100     -     - |
 DRAO |    11    38     -     -  -123  -121   -36     -     -     - |
 DUBO |   -91     -    79     -     X  -425     X     -     -     - |
 DUM1 |     -     -    -1     -     -  -161     -     2     -     - |
 FAA1 |    76     -    27     -  -246  -770   -80     -     -     - |
 FAIR |   -61    72     -     -   -43  -340   -23     -     -     - |
 FLIN |    30     -     -   -61    37     -    89     -     -     - |
 GLSV |    66     -   -66     -   -56    44   -14    58     -     - |
 GMAS |     -    39     -   -58     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    30     -   -71    47     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    52   -80     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -19     -     -     -    44    -2    15     -     -     - |
 GOPE |    65     -     -     -  -151  -184     -     -     -     - |
 GRAS |   -31     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 GRAZ |    95     -     -  -162    63     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -    -3     -     -     -     -     5     -     - |
 HARB |     -    -9     -     -   -60     -   -18    61     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -72     -     -    53     -     - |
 HERS |   111     -     -  -147     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -46     -     -     -   106   221     -     -     -     - |
 HOB2 |   -27   -58     7   118   -10  -257    15     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -17     -    44   125     -     0     -     - |
 HOLB |   -17     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 HOLM |     5     -   117  -154   -20   121     -   -26     -     - |
 HRAO |    65     -   -73    26     -   -83     -     -     -     - |
 IENG |   -53    52     -    -5     -     -   -14     -     -     - |
 IISC |     -     -    40     -  -195   265   -16    65     -     - |
 INVK |   -24     -     -     -    56     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -28    43    -2    27     -     -     -     - |
 IRKT |     -    18     -  -128   227     -    67     -     -     - |
 ISPA |   -52     -    24     -    94   -32     2   -28     -     - |
 JOZ2 |    54     -    -3   -68     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     9     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 KARR |   109     -   -89     -   -35   201     -    13     -     - |
 KIRU |    -7    11   -17     -     2     -   -34    22     -     - |
 KIT3 |     -     -    23     -     7  -103   -16   -50     -     - |
 KOKB |   -34    32     -     3     -    96    49    -5     -     - |
 KOSG |  -196     -     -     -   452     -   228     -     -     - |
 KOUR |   -22    -1    97   -31  -130   248    31   -13     -     - |
 LAMA |    19     -     -     -   -44   -54     -     -     -     - |
 LPGS |     -    62    -6     -  -103    95    22   -28     -     - |
 MAC1 |     -     -    34     -    17     -   -29   -79     -     - |
 MAL2 |     -     -    16     -   -43     -   -24     -     -     - |
 MANA |     -     -    84     -  -224     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -32    44   108  -116  -117   125   -12    -5     -     - |
 MATE |     -    67    91  -179  -102   153   -10     -     -     - |
 MAW1 |    49     -     -     -     -     -    -1   -84     -     - |
 MCIL |     -     -    29     -   -78   240     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    20   -40   107     -  -127   -86   -96     -     - |
 MDO1 |   -77     6    72     -   -29   481    56     -     -     - |
 MDVJ |    95     -   -41   -65     X   186     -     -     -     - |
 MEDI |     -    48     -   -70     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -72    16     -    35    62     -    -9     -     -     - |
 MTKA |     -     -    14     -   -38  -321     -     -     -     - |
 NANO |   -50     -    52     -   -21   -75     8     -     -     - |
 NICO |   -60     -    82   -30   -26   258   -32     -     -     - |
 NNOR |     -   -64   135  -113     -     -    18     -     -     - |
 NOVM |     -     -     3     -    -7  -130     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   125    87  -289   -46   525   -24     -     -     - |
 NRIL |    -8     -    34     -   -10   -63    -1   -45     -     - |
 NRMD |  -130     -   113     -     X   227    22     -     -     - |
 NTUS |     -     -   -55     -   145  -299  -105     -     -     - |
 NURK |     -     -   -57     -   152     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -17     -     -   -63   148     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -  -161   193     -   -20   252    75   -62     -     - |
 OHI2 |     -     -    25     -    -4   198   -53   -47     -     - |
 OHI3 |   -58     -    51     -     -  -110     -     -     -     - |
 ONSA |   -31    86   -21   -57     3    -1    10     -     -     - |
 OPMT |    24     -     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    54   -93     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     0    -1  -100     X     -     -     - |
 PDEL |    68     -    50  -178   -40   109    30    42     -     - |
 PERT |     -   -15    67   -72   -29     -    22    11     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -28     -    65    21     -     - |
 PIE1 |     -    62     -   -37   -61     -    48   -24     -     - |
 PIMO |     -     -    26     -   -54  -105   -44   -11     -     - |
 POTS |    35     -     -     -   -81  -531   -65     -     -     - |
 POVE |     -     -    13     -   121     -     -  -114     -     - |
 PRDS |  -111   108     -     -   -16     -     1     -     -     - |
 PTBB |    36   118     -  -221     -     -    48     -     -     - |
 QAQ1 |   -59    34   -21     -    29   -31     7    57     -     - |
 QIKI |     -     -    20     -   -53     -     -     -     -     - |
 RABT |    -8     -    16     -   -29     -     -     3     -     - |
 RAMO |     -     -    -7     -    18     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    50     -   -29     -     -   -77     -     - |
 RESO |   -34     -     -     -    79  -200    69     -     -     - |
 REUN |   -41     -   165  -118  -141   124   -84     2     -     - |
 REYK |     -     -    36     -   -95  -255   -79     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     9     -   -24     -     -     -     -     - |
 RIOP |    41     -     2     -     9     -     -   -81     -     - |
 SALU |     -     -   -31     -    43     -     -    30     -     - |
 SANT |     -     -     -   144  -250     X     -     -     -     - |
 SCH2 |    42    25   -21   -66    33  -266   -26   -16     -     - |
 SCUB |   -50     -    53     -    23  -334    34   -35     -     - |
 SHAO |   -18     -     -    78   -93     -    41     -     -     - |
 SOFI |     X     -     -  -119   206   409     -     -     -     - |
 SPT0 |   -36    89     -   -83     -   349   104     -     -     - |
 STJO |     -    57     -     -  -117   -29   -43   -36     -     - |
 STR1 |     -   -34    -5    58     -  -420     -     -     -     - |
 SUTM |   -33   -13     -     -   109     -    15     -     -     - |
 SYDN |  -110     -     -   147     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     8   -44   108   -57   -93   180   -74     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    35    37   -68     -   -72     -     - |
 THU3 |   -86    70     -     -    80   250    52   -44     -     - |
 TIDB |     -    19     -     -    19     -   -16   -50     -     - |
 TIXI |  -119     -    86     -    14  -267    11    25     -     - |
 TLSE |   -42    42     -     -    -9   136    57     -     -     - |
 TNML |     -    30     -   -44     -   249     -     -     -     - |
 TOW2 |     4     -    86    39   -75    56   -31  -170     -     - |
 TSKB |   -88    18     -    36   102     -   -22     4     -     - |
 TWTF |   -72     6     -   -12   144     -    -1    21     -     - |
 UNBJ |     -     -   -31     -    81     -   102     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -  -121   143    45    90     -     - |
 URUM |     -     -    -5     -    13    71    42     -     -     - |
 USN3 |     1   -12     -    17     -   114   -31     -     -     - |
 USNO |    15    29     -   -62     -   -77     7     -     -     - |
 USUD |     -     3     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -13    12     -     -     -   -22     -     -     - |
 WAB2 |    77     -     -   -61   -73     -     -     -     -     - |
 WES2 |    23    -7     -     -   -35     4   -27     -     -     - |
 WHIT |     8     4     8     -   -31  -209    14   -14     -     - |
 WILL |   -36    39     -     -   -18     -     4     -     -     - |
 WIND |   -48     -     -     -   110   102    57     -     -     - |
 WROC |    37   127     -  -235     -   -33     -     -     -     - |
 WSRT |    52    54     -  -132   -29  -138     4     -     -     - |
 WTZA |    52     -     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -17     X   152  -123  -150     X   -95     -     -     - |
 WUHN |     -     -     0     -     0     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -59    27     -     -    11     -    70    43     -     - |
 YAR2 |     -   -49     -     -   124     -    83     -     -     - |
 YELL |  -198   112     -    48    89    30    84     -     -     - |
 YSSK |   -14     -    -7     -   -86     -    11   101     -     - |
 ZIMM |    27     -     -   -84    83     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    44     -     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    17    20    14    28    28    61    16    27   495     - | 2880    268
    3 |    16    18    12    21    32    54    16    24  5104     - | 2880   2845
    4 |    12    12     7    26    34    43    16    21   930     - | 2880    604
    5 |    23    14    15    16    31    35    23    23   485     - | 2880    226
    6 |    16    17     9    21    33    48    19    26  3681     - | 2880   1534
    7 |     9    12    17    20    29    79    32    26   742     - | 2880    212
    8 |    17    11     8    17    21    63    20    15  3706     - | 2880   1340
    9 |    10    13    12    14    30    47    18    20  3464     - | 2880   3293
   10 |    16    11    20    22    23    24    15    13  1553     - | 2880   1216
   11 |    18    11    14    17     X    36    15    17   667     - | 2880    437
   12 |    10    10    14    18    39    87    36    38  1051     - | 2880    183
   13 |    12    14     8    14    19    68    17    14   980     - | 2880    389
   14 |    11    10    13    16    26    57    11    14   614     - | 2880    277
   15 |    10    18     9    24    23    61    15    17  1089     - | 2880    228
   16 |    10    18     9    23    22    52    16    22   694     - | 2880    278
   17 |    21    13    16    15    41    80    10    14  1393     - | 2880    280
   18 |    15    13    11    17    23    27    17    13   629     - | 2880    353
   19 |    14    17    23    21    37    72    30    34   624     - | 2880    317
   20 |    19    14    15    17    23    33    26    19   399     - | 2880    207
   21 |    14    12    15    26    31    60    27    25  1012     - | 2880    368
   22 |    11    12    13    14    25    25    19    15  1550     - | 2880    166
   23 |    14    12     9    18    31    64    34    29   704     - | 2880    211
   24 |    15    13    14    19    14    55    16    18  4736     - | 2880   3610
   25 |    11    10    10    16    20    65    17     X   370     - | 2880    186
   26 |    12    12    14    19    25    35    18    17  1808     - | 2880    963
   27 |     9    10    11    19    26    67    22    20  6610     - | 2880   4846
   28 |    14    21    38    28    41    62    12    24  1815     - | 2880   1111
   29 |    13    13    12    24    18    61    15    16   822     - | 2880    257
   30 |    18    18    11    10    29    66    20    25  2554     - | 2880   1846
   31 |    11    11    10    21    30    87    26    23  1843     - | 2880    380
   32 |     9    12    11    24    37     -    21    13  1316     - | 2880    774
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     6     -    16     X     -     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -    10    16     -    96     -     -     -     - |  288   3732
 ALBH |     -     7     -    12    17     -     -     -     -     - |  288   4057
 ALGO |    15    11    13    23    14     -    10     -     -     - |  288    222
 ALIC |     -     -    10    15    23    41    15     -     -     - |  288   7203
 ALRT |    27     -    11    16    26    22     8     -     -     - |  288   5901
 AMC2 |    13     -     8    22    16    17     9     -     -     - |  288     25
 ANKR |     -     -     -     -    17    65     -    12     -     - |  276    >>>
 AREQ |     -     7     -     -    21    31     7     8     -     - |  288  19186
 ARTU |     7     -     6     -     7    15     9     8     -     - |  288  13159
 ASPA |     8     -    10    18    20    34    17    30     -     - |  288   8247
 AUCK |    12     -     -    16    26    37    18     -     -     - |  288   8321
 BAKE |     -     -     8     -    21    22     6     -     -     - |  288   4227
 BAKO |    19     -     -    16    31     -     -     -     -     - |  288   3272
 BAN2 |     -    15     -     -    38     -     -     -     -     - |  288   9569
 BJCO |     -     -    17     -     -     -     8    33     -     - |  288  11968
 BJFS |    14     -     8    12    11    16    16    11     -     - |  288   7794
 BOR1 |     6     -     -     -    15     -     9     -     -     - |  288  10031
 BRAZ |    19     -    19     -    32    25     -    18     -     - |  288  13367
 BREW |     8     7     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     47
 BRFT |    11     -     -     -    26    42    19     -     -     - |  288   3839
 BRMU |    16     -    18    34    27    32    17    14     -     - |  288   3259
 BRST |    10     -     8     -     -    39     8     -     -     - |  288   3810
 BRUS |    11    10     -    13    21     -     9    10     -     - |  288   1216
 CAS1 |    16     -     7    18     9    13     9    12     -     - |  288   2937
 CEDU |    10     -     -    28    24    22    23    15     -     - |  288   1158
 CHAT |    22     -    17     -    19    22     -    13     -     - |  287  10900
 CHPI |     -     -    11     -    30    18    13     -     -     - |  288  17774
 CHUR |    18    11     -    12    18    24     8    10     -     - |  288   1727
 COCO |    15     -    15     -    34    48    21    25     -     - |  288   9673
 CONT |     -    13     -     -     -     -    11    24     -     - |  285    155
 CONZ |    13     -    12    17    12    50     9     -     -     - |  288     54
 CRO1 |     -    12     -    23    25    29     7    12     -     - |  288     48
 CUSV |     -     -     6     -    16     -     -     -     -     - |  288   8835
 DAEJ |    17    11     -    15    15     -     8    11     -     - |  287   1030
 DARW |    10    19    12    19    19    32    11     -     -     - |  288   4539
 DAV1 |    23     -    13    27     X    63    31     -     -     - |  281   2828
 DGAR |     -     -     -     -    20    25     -    15     -     - |  288  26652
 DRAO |    15    10     -     -    22    17     8     -     -     - |  288   8520
 DUBO |    47     -    41     -     X    20     X     -     -     - |  281    >>>
 DUM1 |     -     -     5     -     -    19     -    10     -     - |  287   4406
 FAA1 |    23     -    22     -    22    27     8     -     -     - |  288   7663
 FAIR |    11    10     -     -    19    22    14     -     -     - |  288  11106
 FLIN |     9     -     -    15    26     -    10     -     -     - |  288   5239
 GLSV |     9     -     6     -     9    13     8    11     -     - |  288   2542
 GMAS |     -     8     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   3326
 GODE |     -    13     -    24    19     -     -     -     -     - |  288     78
 GODZ |     -     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288   3451
 GOLD |     9     -     -     -    22    21    22     -     -     - |  288  14233
 GOPE |    11     -     -     -    25    26     -     -     -     - |  288    628
 GRAS |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   9085
 GRAZ |    12     -     -    12    11     -     -     -     -     - |  287   5187
 GUAM |     -     -     7     -     -     -     -    14     -     - |  288  11010
 HARB |     -     7     -     -    15     -    16    14     -     - |  272   1839
 HARV |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  288  20309
 HERS |     7     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     50
 HNPT |    13     -     -     -    29    25     -     -     -     - |  288   3201
 HOB2 |    21    19    16    29    29    26    22     -     -     - |  288     79
 HOFN |     -     -     7     -    18    16     -     7     -     - |  287    >>>
 HOLB |    10     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   3210
 HOLM |    10     -     7    18    22    24     -    13     -     - |  288   7361
 HRAO |    24     -    13    19     -    25     -     -     -     - |  288     46
 IENG |    10    16     -    17     -     -    12     -     -     - |  288    140
 IISC |     -     -    14     -    26    53     5    16     -     - |  288  24583
 INVK |    13     -     -     -    30     -     -     -     -     - |  288   8071
 IRKJ |     -     -     7    13    10    18     -     -     -     - |  288    242
 IRKT |     -     9     -    14    15     -    20     -     -     - |  288    223
 ISPA |    12     -     8     -    24    28    10    15     -     - |  288  19061
 JOZ2 |    14     -    10    17     -     -     -     -     -     - |  288   2917
 JOZE |     -    16     -     -    41     -     -     -     -     - |    5  70307
 KARR |    28     -    20     -    41    27     -    23     -     - |  288  11247
 KIRU |    12    10     8     -     9     -     6    10     -     - |  288   2718
 KIT3 |     -     -     8     -    27   161     9    12     -     - |  288  10455
 KOKB |    13    12     -    28     -    26    20    16     -     - |  288    103
 KOSG |     6     -     -     -    14     -    12     -     -     - |  215   3949
 KOUR |    19    22    12    33    18    30     7    22     -     - |  288    160
 LAMA |    19     -     -     -    43    28     -     -     -     - |  276   2759
 LPGS |     -    17    13     -    45   195    10    16     -     - |  288  13820
 MAC1 |     -     -     8     -    32     -    12    17     -     - |  288   9281
 MAL2 |     -     -     4     -    11     -     8     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     8     -    21     -     -     -     -     - |  284    >>>
 MAS1 |    19    13    19    24    15    28     5    20     -     - |  288   2052
 MATE |     -    20    15    13    24    22     7     -     -     - |  288    197
 MAW1 |    17     -     -     -     -     -    25    29     -     - |  287   3372
 MCIL |     -     -     6     -    17    35     -     -     -     - |  288  12698
 MCM4 |     -    17     9    26     -    15    11    11     -     - |  288   7155
 MDO1 |     9    11    11     -    17    23     5     -     -     - |  288  11168
 MDVJ |     9     -    25    43     X    30     -     -     -     - |  288     45
 MEDI |     -    11     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    180
 MIZU |    19    26     -    20    11     -    24     -     -     - |  288    533
 MTKA |     -     -     6     -    16    36     -     -     -     - |  288  17599
 NANO |    12     -     9     -    19    14    13     -     -     - |  288   3196
 NICO |    15     -    11    17    34    34    29     -     -     - |  288   4335
 NNOR |     -    19    19    18     -     -     6     -     -     - |  288    917
 NOVM |     -     -     4     -    11    73     -     -     -     - |  285    403
 NRC1 |     -    16    13    25    23    15    13     -     -     - |  288     53
 NRIL |    11     -     6     -     8    13     8     9     -     - |  288  15119
 NRMD |    29     -    25     -     X    48    11     -     -     - |  288   8474
 NTUS |     -     -     9     -    24    30    22     -     -     - |  187   3460
 NURK |     -     -    10     -    26     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |    10     -     -     7    20     -     -     -     -     - |  288    541
 NYAL |     -     7     6     -    19    13     8     8     -     - |  288    527
 OHI2 |     -     -     6     -    20    23    11    11     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    12     -    10     -     -    80     -     -     -     - |  288    998
 ONSA |    10    12    13    15    11    17    10     -     -     - |  288     30
 OPMT |     7     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  287     40
 OUS2 |     -     -     -    11    20     -     -     -     -     - |  288    974
 PALM |     -     -     -    10    17    16     X     -     -     - |  288   5705
 PDEL |    12     -     7    16    19    20    12    15     -     - |  288   3224
 PERT |     -    12    10    16    25     -     8    10     -     - |  288   1481
 PETS |     -     -     -     -    29     -     8    21     -     - |  288   9464
 PIE1 |     -    17     -    24    18     -     7    10     -     - |  288     38
 PIMO |     -     -     8     -    18    31     5    11     -     - |  288  13646
 POTS |     5     -     -     -    12    17    19     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    10     -    19     -     -    11     -     - |  288  11662
 PRDS |    23    13     -     -    24     -     9     -     -     - |  288   9068
 PTBB |    11    13     -    13     -     -     8     -     -     - |  288     44
 QAQ1 |    12     9     6     -    12    19     8     9     -     - |  288   6284
 QIKI |     -     -    11     -    28     -     -     -     -     - |  288   8521
 RABT |     9     -    12     -    33     -     -    15     -     - |  288  11086
 RAMO |     -     -    12     -    31     -     -     -     -     - |  197  53834
 RECF |     -     -    13     -    27     -     -    23     -     - |  288   9957
 RESO |     5     -     -     -    11    14     9     -     -     - |  288   9081
 REUN |    14     -    20    25    17    34    24    19     -     - |  288   6240
 REYK |     -     -     6     -    17    29    11     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     8     -    20     -     -     -     -     - |  288   9922
 RIOP |    18     -    12     -    21     -     -    12     -     - |  288   8355
 SALU |     -     -    14     -    27     -     -    16     -     - |  276  12045
 SANT |     -     -     -    22    38     X     -     -     -     - |  287   1326
 SCH2 |    16    13     7    19    18    11     8     7     -     - |  288   5135
 SCUB |    15     -    12     -    20    24     7    13     -     - |  288  13103
 SHAO |    16     -     -    15    18     -    10     -     -     - |  288   2492
 SOFI |     X     -     -     7    11    22     -     -     -     - |  287   3596
 SPT0 |    13    15     -    15     -    34    11     -     -     - |  288     56
 STJO |     -     9     -     -    36    23    15    12     -     - |  288  86099
 STR1 |     -    13    11    13     -    20     -     -     -     - |  288   3009
 SUTM |    17    14     -     -    42     -    28     -     -     - |  288  10545
 SYDN |     9     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  242    860
 SYOG |    10     9    11    17     9    21    10     -     -     - |  288    615
 THTI |     -     -     -    16    24    31     -    23     -     - |  288   6762
 THU3 |    11     9     -     -    26    17    10    11     -     - |  288   6803
 TIDB |     -     7     -     -    16     -    10    12     -     - |  288   9977
 TIXI |    13     -     7     -    18    18    10     9     -     - |  288   9201
 TLSE |    13    12     -     -    12    22     6     -     -     - |  288   9168
 TNML |     -    18     -    26     -    51     -     -     -     - |  288   1106
 TOW2 |    16     -    16    21    20    49    10    18     -     - |  288   3705
 TSKB |    13    12     -    26    50     -    10    15     -     - |  288   1388
 TWTF |    16    16     -    14    17     -     8    14     -     - |  288     29
 UNBJ |     -     -     4     -    11     -     9     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    53   193    26    39     -     - |  253    >>>
 URUM |     -     -     7     -    18    26     6     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    21    15     -    18     -    30    10     -     -     - |  288     13
 USNO |    14    21     -    22     -    19    10     -     -     - |  288     28
 USUD |     -     7     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     31
 VILL |     -     9     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   9685
 WAB2 |    12     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  288     23
 WES2 |    22    17     -     -    16   249    14     -     -     - |  287  25197
 WHIT |    12     8     7     -    14    14     6     8     -     - |  288   4245
 WILL |    11    13     -     -    16     -    11     -     -     - |  288  23954
 WIND |    12     -     -     -    28    29    14     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    36    25     -    18     -    39     -     -     -     - |  288   2960
 WSRT |     9    11     -    21    11    15     6     -     -     - |  288     28
 WTZA |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    883
 WTZR |    14     X     6    10    25     X    10     -     -     - |  288     41
 WUHN |     -     -     8     -    22     -     -     -     -     - |  287  21379
 YAKT |    33    37     -     -    41     -    27    46     -     - |  288   8412
 YAR2 |     -     7     -     -    18     -    15     -     -     - |  288   8405
 YELL |    16    17     -    21    20    13    12     -     -     - |  288     33
 YSSK |    13     -     8     -    13     -     8    10     -     - |  287   9966
 ZIMM |     8     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  288   8217
 ZWE2 |    18     -     -     -    42     -     -     -     -     - |  187    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    14    14    20    24    52    15    18  2303     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
mit |   DAV1  | 1626-2  6:30:00 |         917
mit |   DAV1  | 1626-2 13:00:00 |        -578



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HERS |   288     0     0   288    9.74   | 3.06e-14  6.81e-15  1.64e-15 |
 OPMT |   287     0     0   281    8.83   | 3.78e-14  6.88e-15  1.72e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.64   | 3.35e-14  5.25e-15  2.12e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.47   | 2.99e-14  6.52e-15  1.50e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.30   | 3.70e-14  8.28e-15  3.94e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    6.23   | 3.88e-14  6.57e-15  2.92e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    6.05   | 3.49e-14  5.37e-15  3.66e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    5.86   | 3.27e-14  8.44e-15  2.12e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.94   | 3.61e-14  4.55e-15  2.08e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    4.63   | 2.86e-14  4.17e-15  1.67e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.59   | 5.36e-14  5.92e-15  1.56e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    4.25   | 3.33e-14  4.73e-15  1.28e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.37   | 2.18e-14  3.86e-15  1.51e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    3.30   | 3.03e-14  4.52e-15  1.74e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    2.90   | 3.24e-14  8.47e-15  5.78e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.65   | 3.93e-14  8.98e-15  5.77e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.20   | 5.27e-14  9.85e-15  4.82e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.13   | 7.74e-14  1.42e-14  2.01e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.18   | 3.54e-14  9.84e-15  1.06e-14 |
 USNO |   288     0     0   288    1.18   | 4.84e-14  7.09e-15  2.35e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.96   | 3.81e-14  1.04e-14  6.83e-15 |
 USUD |   288     1     1   102    0.76   | 9.67e-14  1.10e-14  3.35e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.63   | 8.80e-14  1.38e-14  4.97e-15 |
 CONT |   285     0     0   143    0.52   | 5.66e-14  2.99e-14  5.92e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.42   | 5.78e-14  2.19e-14  1.89e-14 |
 MATE |   288     0     0   143    0.19   | 3.33e-14  9.08e-15  1.71e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.19   | 1.08e-13  2.00e-14  2.42e-14 |
 WES2 |   287     0     0   286    0.17   | 4.00e-14  6.25e-15  6.87e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.15   | 5.84e-14  2.68e-14  1.74e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.15   | 1.85e-13  2.29e-14  2.60e-14 |
 MEDI |   288     1     0   287    0.09   | 4.14e-14  2.39e-14  1.82e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.04   | 3.82e-13  1.14e-13  3.61e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.03   | 4.02e-14  1.12e-14  5.97e-15 |
 GOPE |   288     0     0   288    0.03   | 3.23e-13  8.95e-14  4.60e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.03   | 4.95e-13  1.39e-13  5.40e-14 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.02   | 2.39e-14  5.69e-15  1.25e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.80e-13  1.47e-13  8.11e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.15e-13  7.19e-14  1.04e-13 |
 SYDN |   242     0     0   241    0.02   | 5.38e-13  1.63e-13         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.70e-13  1.15e-13  6.64e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 6.53e-13  1.85e-13  6.31e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.67e-13  1.56e-13  1.01e-13 |
 OHI3 |   288     0     0   288    0.01   | 5.90e-13  2.04e-13  6.74e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 8.84e-13  2.07e-13  1.29e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 6.58e-13  1.70e-13  7.59e-14 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.07e-12  3.16e-13  1.28e-13 |
 CEDU |   288     2     2    63    0.01   | 2.97e-13  8.60e-14  1.55e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.42e-13  1.03e-13 |
 SANT |   287     0     0   286    0.00   | 1.06e-12  3.40e-13  1.34e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  3.44e-13  9.56e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.04e-12  3.05e-13  1.53e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 5.03e-13  1.63e-13  9.60e-14 |
 HARB |   272     0     0   271    0.00   | 1.39e-12  3.76e-13  1.52e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.18e-13  1.97e-13  1.79e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  3.13e-13  3.39e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 2.50e-13  1.13e-13  2.74e-13 |
 NOVM |   285     0     3     4    0.00   | 2.80e-13  7.53e-14  5.00e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-14  2.51e-15  2.08e-15 |
 NTUS |   187     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZWE2 |   187     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUM1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.16e-13  6.30e-14  2.55e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.04e-13  2.25e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  6.02e-14  2.32e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.01e-13  6.80e-14  6.78e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  5.92e-13  6.52e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.10e-13  3.59e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.15e-13  6.42e-14  1.38e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.63e-13  5.83e-14  1.32e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.91e-13  1.25e-13  3.36e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.78e-13  8.30e-14  1.81e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.15e-14  3.60e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.94e-13  6.88e-14  3.07e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  6.85e-14  2.44e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  6.04e-14  3.21e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.66e-14  2.09e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.33e-14  3.06e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  7.81e-14  3.12e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.21e-14  1.91e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.66e-13  7.14e-14  6.04e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  5.87e-13  3.98e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.61e-14  1.21e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  6.46e-14  1.86e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 5.81e-13  7.95e-14  2.85e-14 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 1.65e-12  6.28e-13  4.94e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 6.25e-13  6.78e-13  5.10e-13 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     4     0    0.00   | 1.30e-12  2.29e-13  4.05e-14 |
 NYA1 |   288     0     5     0    0.00   | 1.30e-12  2.29e-13  4.11e-14 |
 NURK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.47e-12  1.77e-13  6.95e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.09e-13  4.03e-13  1.92e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 7.12e-13  4.81e-13  3.45e-13 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     5     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GODZ |   288     0     0     0    0.00   | 2.98e-13  6.09e-13  2.98e-13 |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 8.53e-13  3.94e-13  1.25e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRFT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     5     0    0.00   | 1.03e-13  9.72e-15  4.16e-15 |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AJAC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.67e-17  4.40e-16  2.64e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
