
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1627   Day: 2   MJD: 55635                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2961      0     -41     -34   2396   2396      0   4185   4185      0    0.00
 cod |   288     0  27684    531     152   -1541     28     33     25     82     75     85   10.60
 emr |   288     0  22954    666    -768    -974     19     22     16     84    107     65   18.21
 esa |   288     0  29956    647    -305    -397     12     12     12    100    158     61   30.35
 gfz |   288     0  31435    631     338    -406     17     19     16     81     89     78   19.20
 iga |    96     0   2961      2      21    -123     79     79      0    100    100      0    0.00
 igu |    96     0   2879     52     171   -2186   2385   2385      0   4339   4339      0    0.00
 jpl |   288     0  27193    612    2999   -1115     16     20     14     91    128     68   21.64
 ngs |    96     0   2961      0     -64      12   2305   2305      0   3797   3797      0    0.00
 usn |   288     0  22787      4    -486     359     45     58     35    132    166    107    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -439     4    -5    47   -25    70  -546   -42  -142     - |
    3 |   899    43    -7    78    -8    44  7101  -118   111    67 |
    4 | -2972    28    45   -75    82    29 -2413   -19 -2730   251 |
    5 |  -233    90    89  -273    55   -86  -399   215  -164   141 |
    6 |-10123    39    38    52   -38    26 14576   -90 -7977   -24 |
    7 |   639   -11   194  -237    41   -60 -1121   138   766   182 |
    8 | -1370   -26    -2    20   -15    -7  4020     0 -1960   374 |
    9 |  3067   -67    46    29   -56    13  8524     4   511    93 |
   10 |  2264   -69    62   167   -82    12  4796  -180   820   144 |
   11 |  6055    78   132   -60     X    -2 -2566   -65  5526    20 |
   12 |   712   -23   -63   -54    50    95 -1414    95   538    51 |
   13 |  2381    59    37    -9   -16   -15   533   -34  2917   122 |
   14 |  3505   -11   -57    30    66   -47 -1515   -47  3708  -141 |
   15 |  -316    36   103  -262    15  -133 -1339   250    79   105 |
   16 |  2896    83   -30    58   -99    57 -1163    -9  3130    -9 |
   17 | -5869   161   133  -342   144   -69 -4771   166 -5201   254 |
   18 |  1925    59    67  -202   160   -93 -1713    56  2216    62 |
   19 |  -654   -80  -272   252    30    19 -1795  -113  -116  -219 |
   20 |  5348     4    -8    52   -50   -70  -478   -24  5009    25 |
   21 |  1901     2   -66   -41   139    83 -3096   -30  2287   -48 |
   22 |  4163   -90  -230   209    65    15  5919  -113  3806  -154 |
   23 |  -134   120   129   -93    11    79 -1082   -47    53   124 |
   24 | -7149   -14    46    47    81    31   -61  -157 -6569    -6 |
   25 |  1315  -117  -115    62    75   -76  -688     X  1370  -189 |
   26 | -2238   -51    21   -41     1   -58 -1999    63 -1818    93 |
   27 |  1102    -6     X   150  -249    32     -     -  -875    83 |
   28 | -2499    60   -84   133    30    98 -3960  -172  -630   187 |
   29 | -2571   -20    92  -324   110   -43 -1231   290 -1921   164 |
   30 |  -797    56   144  -121     0    25 -1305    21 -1363    38 |
   31 |  1278    56    27  -161    59    31 -2162   124   362  -197 |
   32 | -1929   -65   -30   174     1     5  -727  -188 -1883  -120 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   -22    16     -     -    17     -     - |
 ALGO |     -    50   -29     -     -     -     -     -     -   226 |
 ALIC |     -     -     -   167   -81     -     -  -152     -     - |
 ALRT |     -  -125     -     -    69     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -32     -    39     -     -     -   -39     -   -80 |
 AREQ |     -     -   -79     X    73     -     -     2     -     - |
 ASPA |     -     -     -     X   -84     -     -    75     -     - |
 AUCK |     -   -54     -    -5    92     -     -   -48     -  -145 |
 BAKE |     -     -     -    29   -46     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -   -21     -     -     -    30     -     - |
 BJFS |     -   -54     -     -    30     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    78     -    68  -141     -     -    -9     -     - |
 BOR1 |     -   -39     -     -    21     -     -     -     -   -95 |
 BRFT |     -     -     -   -13    21     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -52     -    18     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -115   -10     -    53     -     -    17     -   -58 |
 CAGZ |     -     -     -   -82     -     -     -   116     -    -5 |
 CAS1 |     -    47     -  -117   150     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -64     -     -    35     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -14     -     -     -    20     -     - |
 CHAT |     -   -34     -     -    19     -     -     -     -    33 |
 CHPI |     -     -     -    18     -     -     -   -25     -   -47 |
 CHUR |     -   128   -76    -2     -     -     -     4     -     - |
 COCO |     -    56     -     -   -31     -     -     -     -    50 |
 CONZ |     -     -     -    47  -188     -     -   104     -     - |
 CRO1 |     -  -113    27     -   -10     -     -    41     -  -146 |
 DAEJ |     -   -70   -34     -     -     -     -    63     -   -79 |
 DARW |     -     -   -74   120  -112     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     X     -    12   -19     -     -     -     -   170 |
 DGAV |     -     -     -    16   -25     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   128     3     -   -73     -     -     -     -   175 |
 DUBO |     -   -31     -    52     3     -     -   -60     -     - |
 FAA1 |     -   228     -     4  -132     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    17     -     -     -     -   -14     -     - |
 GLSV |     -    62     -    10    18     -     -   -60     -     - |
 GRAZ |     -    86     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -18    62   -17   -18     -     -    -4     -     - |
 HOB2 |     -    34    79   -76    21     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -     0     -     -     0     -  -117 |
 HOLB |     -  -109     -     -     -     -     -    53     -     - |
 IENG |     -   -74    43     -     -     -     -     -     -   -38 |
 IISC |     -     -     -    14   -24     -     -     1     -     - |
 IQAL |     -     -     -    51     -     -     -   -71     -     - |
 IRKT |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -30    91     -     -   -38     -   -52 |
 ISTA |     -     -     -    23     -     -     -   -32     -     - |
 KARR |     -    82     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -90   141     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    39   -56    19     1     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -82     -     -    72     -  -118 |
 KOKB |     -   -51    16     -     -     -     -    12     -   -42 |
 KOUR |     -    34    41    92  -169     -     -   -30     -   -37 |
 LAMA |     -   167     -  -122    92     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -30    47     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -12    15     -   -53     -     -    40     -    14 |
 MAC1 |     -   -31     -   -39    69     -     -     7     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    39   -61     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -77     -     -     -   108     -    94 |
 MAS1 |     -   -42    75    51  -158     -     -    26     -   -89 |
 MAW1 |     -     X     -    67    59     -     -  -127     -   115 |
 MCM4 |     -     -    26     -     -     -     -   -22     -    -1 |
 MDO1 |     -     -   -84     -   -82     -     -   144     -    66 |
 NANO |     -   -39     -    25   -17     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    16     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -  -169   101     -     -     -     -     -  -134 |
 NRC1 |     -     -   -17     -    16     -     -     -     -   -59 |
 NRIL |     -   -49     -    27     5     -     -   -18     -     - |
 NTUS |     -     -     -    -6    10     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -74   118     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    51     -   -18     -     -     -     -     -    48 |
 OHI2 |     -     -     -     -   124     -     -  -110     -     - |
 ONSA |     -     -     1     -    -1     -     -     -     -  -150 |
 PALM |     -     -     -     7   -11     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    14     -    16   -35     -     -     3     -     - |
 PERT |     -     -  -138   130    92     -     -  -147     -  -174 |
 PETS |     -     -     -    25   -34     -     -    -5     -     - |
 PIE1 |     -     -    44    41  -107     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     1   -13     -     -    10     -     - |
 POL2 |     -    27     -     -   -15     -     -     X     -     - |
 POTS |     -   189     -   -94    44     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -33   108    29     -     -     -  -116     -   -32 |
 PTBB |     -    -5     3     -     -     -     -     -     -   -74 |
 QAQ1 |     -     -   -54    -5     -     -     -    53     -     - |
 QUIN |     -     -     -     8     -     -     -   -11     -     - |
 RABT |     -   -80     -     -     -     -     -    39     -     - |
 RESO |     -   -14     -     -     8     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    37   -59     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     4     -     -     -    -6     -     - |
 SCH2 |     -   -25   116   -76   -21     -     -    35     -    54 |
 SCOR |     -     -     -   -48     -     -     -    67     -     - |
 SHAO |     -   -35     -    25     -     -     -   -18     -  -100 |
 SPT0 |     -     4    -2     -     -     -     -     -     -  -102 |
 STJO |     -     -   -81   145   -59     -     -   -83     -   117 |
 SUTM |     -     -    54     -     -     -     -   -45     -     - |
 SYDN |     -    73     -   -25     -     -     -     -     -     8 |
 THU3 |     -  -191   -86     -   110     -     -    69     -   -77 |
 TIDB |     -     -    15     -    25     -     -   -35     -   -30 |
 TIXI |     -   -66     -   -22   -25     -     -    86     -     - |
 TLSE |     -   -92   -24    47     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -74     -    71   -67     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -52    30     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -     5    -3     -     -     -     -     -     -   -91 |
 ULAB |     -     -     -    10   -16     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   -47     -     -    42     -     - |
 URUM |     -     -     -    69    45     -     -  -136     -   -94 |
 USN3 |     -    21   -12     -     -     -     -     -     -   -41 |
 USNO |     -    61   -35     -     -     -     -     -     -    83 |
 VALD |     -     -     -   -25     -     -     -    35     -     - |
 VILL |     -     -   -28    17     -     -     -     -     -     - |
 VIS0 |     -     -     -    30     -     -     -   -42     -     - |
 WES2 |     -    16   -25    10     X     -     -     -     -    42 |
 WHIT |     -    24    14   -17     -     -     -     -     -    26 |
 WILL |     -   -28    17     -     -     -     -     -     -   -49 |
 WIND |     -   -59     -     -    33     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    44    62     -   -83     -     -     -     -   -91 |
 WTZR |     -    43     X     -   -24     -     -     -     -   -59 |
 YAKT |     -     -   -56    39     -     -     -    -8     -    10 |
 YAR2 |     -     -   -21     -    20     -     -     -     -  -105 |
 YEBE |     -     -   -96     -     -     -     -    81     -   -46 |
 YELL |     -  -188   -11    97    52     -     -   -81     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -75    -4     -     -   109     -     - |
 ZECK |     -     -     -    18   -71     -     -    40     -     - |
 ZWE2 |     -    20     -     -   -66     -     -    49     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   527    25    20    16    21    73   609    13   544     - |  288    198
    3 |  2549    30    20    17    22    57  4609    27  2175    36 |  288   1048
    4 |  1306    54    23    32    28   144  1163    32  1224    54 |  288    874
    5 |   443    27    19     8    13    77   285    15   580    44 |  288    214
    6 |  4825    28    19    12    23    62  6537    23  3502    48 |  288   3328
    7 |   922    27    18     7    16    85  1068    14   885   103 |  288    247
    8 |  3189    29    21    11    15    88  2346    14  2669    71 |  288   1269
    9 |  3491    32    52    14    19    73  4153    50  4552    65 |  287   2928
   10 |  3844    40    21    10    22    67  4124    13  3594    61 |  288   1379
   11 |  1921    32    23    12     X    62  1265    20  1808    53 |  288    401
   12 |   554    23    18    13    20    54   940    21   825    57 |  288    276
   13 |  1442    23    15    10    22    87   380    14  1389    43 |  288    212
   14 |   811    36    19     8    20    83   804    12   776    50 |  288    218
   15 |   536    28    16    10    16    66  1099    24   720    39 |  288    322
   16 |   594    42    24    12    23    63   809    22   485    46 |  288    313
   17 |  1818    28    29     9    17   117  2462    21  2209    67 |  288    224
   18 |   656    37    19    11    20    91   835    16   783    75 |  288    297
   19 |   762    43    19    13    24    69  1246    24   709    61 |  288    225
   20 |  1009    41    26     7    17    89   485    16   900    45 |  288    187
   21 |   722    36    22    11    26   117  1591    14   763   118 |  288    338
   22 |  5391    27    19    10    18    87  6449    18  4243    35 |  288   1751
   23 |   843    39    17     7    17    79   998    16   799    46 |  288    244
   24 |  2670    27    22    10    13    64  3050    22  3204    32 |  288   2648
   25 |   608    31    18     7    18    61   553     X   601    61 |  288    178
   26 |  1139    30    19    10    20    55  1591    17  1117    43 |  288    727
   27 |  4717    37     X    13    21    67     -     -  5686    59 |  248   4471
   28 |  3512    46    18    14    22   102  2568    19  3215    38 |  288    313
   29 |  1328    29    20    10    20    71   908    12  1308    69 |  288    213
   30 |  3334    28    29    21    21    47  2052    28  3265    52 |  288   2104
   31 |  3562    34    21    15    20    72  1800    13  3005    51 |  288    306
   32 |   770    36    27     7    11    61   702    22   914    58 |  288    839
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    17    14     -     -    21     -     - |  288  17279
 ALGO |     -    19    11     -     -     -     -     -     -    11 |  288     65
 ALIC |     -     -     -    11    16     -     -    15     -     - |  288   8176
 ALRT |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     - |  287  10260
 AMC2 |     -    21     -     9     -     -     -    11     -    11 |  288     27
 AREQ |     -     -    13     X    12     -     -    10     -     - |  279  17412
 ASPA |     -     -     -     X    18     -     -    16     -     - |  288   6955
 AUCK |     -    19     -    14    18     -     -    19     -    33 |  288   6675
 BAKE |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     - |  288   4576
 BJCO |     -     -     -    20     -     -     -    28     -     - |  288  10589
 BJFS |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   8387
 BOGT |     -    37     -    10    14     -     -    11     -     - |  288  18046
 BOR1 |     -    14     -     -     8     -     -     -     -    23 |  288   7529
 BRFT |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  227   2185
 BRST |     -    11     -     4     -     -     -     -     -     - |  276   3471
 BRUS |     -    18    10     -     9     -     -    10     -    23 |  288   2380
 CAGZ |     -     -     -    10     -     -     -    13     -    22 |  288    >>>
 CAS1 |     -    62     -     8    29     -     -     -     -     - |  282   2893
 CEDU |     -    34     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    234
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  276   7167
 CHAT |     -    29     -     -    16     -     -     -     -    33 |  287   9264
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -    13     -    61 |  288  18776
 CHUR |     -    25     7     7     -     -     -     7     -     - |  288   1910
 COCO |     -    52     -     -    29     -     -     -     -    45 |  260   9714
 CONZ |     -     -     -    14    16     -     -    14     -     - |  288     23
 CRO1 |     -    24    10     -    14     -     -    12     -    26 |  288     61
 DAEJ |     -    16    10     -     -     -     -    10     -    33 |  287   1481
 DARW |     -     -    21    12    19     -     -     -     -     - |  288   4699
 DAV1 |     -     X     -    15    24     -     -     -     -    97 |  180   2589
 DGAV |     -     -     -    13    21     -     -     -     -     - |  288  10385
 DRAO |     -    15    10     -     8     -     -     -     -    15 |  288   9305
 DUBO |     -    15     -     8    12     -     -     9     -     - |  288  34288
 FAA1 |     -    46     -    18    28     -     -     -     -     - |  288   8120
 FAIR |     -     -    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   9130
 GLSV |     -    18     -     9    13     -     -    14     -     - |  288   2498
 GRAZ |     -    12     -     4     -     -     -     -     -     - |  276   5098
 HARB |     -    45    32    22    19     -     -    16     -     - |  288   1951
 HOB2 |     -    35    16    12    22     -     -     -     -     - |  288     45
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    11     -    22 |  287    >>>
 HOLB |     -    27     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   3530
 IENG |     -    11     6     -     -     -     -     -     -    32 |  288     87
 IISC |     -     -     -    22    22     -     -    23     -     - |  288  20091
 IQAL |     -     -     -    20     -     -     -    28     -     - |  276   3576
 IRKT |     -     -     8     -     8     -     -     -     -     - |  288    262
 ISPA |     -     -     -    18    27     -     -    22     -    42 |  288  16964
 ISTA |     -     -     -    33     -     -     -    47     -     - |   96    >>>
 KARR |     -    27     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   8899
 KELY |     -     -     -    33    53     -     -     -     -     - |  238   7338
 KIRU |     -    19    16     9     7     -     -     -     -     - |  288   1870
 KIT3 |     -     -     -     -    11     -     -    10     -    20 |  286  10479
 KOKB |     -    25    17     -     -     -     -    13     -    29 |  288     68
 KOUR |     -    33    37    21    30     -     -    19     -    60 |  288    200
 LAMA |     -    13     -     6    10     -     -     -     -     - |  288   3041
 LHAZ |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  116    >>>
 LPGS |     -    19    13     -    22     -     -    13     -    50 |  288  12628
 MAC1 |     -    29     -    14    35     -     -    23     -     - |  288   8684
 MAL2 |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    36     -     -     -    51     -    44 |   89    >>>
 MAS1 |     -    13    19    16    11     -     -    13     -    57 |  288   5019
 MAW1 |     -     X     -    15    12     -     -    12     -    29 |  288   2976
 MCM4 |     -     -    17     -     -     -     -    14     -    46 |  288   9769
 MDO1 |     -     -     8     -    10     -     -    10     -    14 |  288   9251
 NANO |     -    15     -     7    13     -     -     -     -     - |  288   3452
 NICO |     -    25     -     -    14     -     -     -     -     - |  287   3155
 NNOR |     -     -    13     8     -     -     -     -     -    72 |  288    578
 NRC1 |     -     -    10     -     9     -     -     -     -    23 |  288     67
 NRIL |     -    15     -     7    11     -     -     6     -     - |  288  12753
 NTUS |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  276   2772
 NURK |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    20     -     7     -     -     -     -     -    23 |  276    456
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -     7     -     7     -     -     -     -    19 |  288     18
 PALM |     -     -     -    16    26     -     -     -     -     - |  288   7453
 PDEL |     -    31     -    10    14     -     -    12     -     - |  288   2757
 PERT |     -     -    10     9    18     -     -    11     -    33 |  288   2899
 PETS |     -     -     -     6     8     -     -     9     -     - |  288   8815
 PIE1 |     -     -    20     9    11     -     -     -     -     - |  288     16
 PIMO |     -     -     -    21    17     -     -    25     -     - |  288  12128
 POL2 |     -    25     -     -    14     -     -     X     -     - |  288   9691
 POTS |     -    17     -     6     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    22    20    10     -     -     -     9     -    17 |  288   9058
 PTBB |     -    27    15     -     -     -     -     -     -    32 |  288     25
 QAQ1 |     -     -     9     8     -     -     -     8     -     - |  288   7299
 QUIN |     -     -     -     8     -     -     -    12     -     - |  288   9335
 RABT |     -    15     -     -     -     -     -     8     -     - |  288  11916
 RESO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   7529
 REYK |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  275    >>>
 RIO2 |     -     -     -    11     -     -     -    15     -     - |  288  10347
 SCH2 |     -    17    21    12     7     -     -     9     -    23 |  288   4789
 SCOR |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   7021
 SHAO |     -    27     -     8     -     -     -    13     -    35 |  288   1174
 SPT0 |     -    12     7     -     -     -     -     -     -    22 |  288     48
 STJO |     -     -    12     9    12     -     -     7     -    21 |  288  49324
 SUTM |     -     -     8     -     -     -     -     6     -     - |  288  12115
 SYDN |     -    29     -    10     -     -     -     -     -    53 |  276    503
 THU3 |     -    13    14     -     6     -     -     7     -    14 |  288  10451
 TIDB |     -     -    17     -    13     -     -    16     -    52 |  288   9084
 TIXI |     -    34     -    11     9     -     -    11     -     - |  288   5699
 TLSE |     -    17    15     6     -     -     -     -     -     - |  288   8508
 TOW2 |     -    24     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   3877
 TSKB |     -    14     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    907
 TWTF |     -    22    13     -     -     -     -     -     -    33 |  288     30
 ULAB |     -     -     -     5     9     -     -     -     -     - |  288   8241
 UNSA |     -     -     -     -    14     -     -    13     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     8    11     -     -    13     -    20 |  288    >>>
 USN3 |     -    14     8     -     -     -     -     -     -    19 |  288     23
 USNO |     -    23    14     -     -     -     -     -     -    12 |  288     26
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     5     -     - |  276   5267
 VILL |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     - |  288   8645
 VIS0 |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288   5330
 WES2 |     -    27    40    29     X     -     -     -     -    20 |  288  28585
 WHIT |     -    45    18     8     -     -     -     -     -    20 |  276    >>>
 WILL |     -    26    15     -     -     -     -     -     -    21 |  288  24594
 WIND |     -    51     -     -    28     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WSRT |     -    13     8     -     6     -     -     -     -    33 |  288     30
 WTZR |     -    11     X     -     6     -     -     -     -    36 |  288     33
 YAKT |     -     -    47    19     -     -     -    16     -    37 |  288   8874
 YAR2 |     -     -    16     -    15     -     -     -     -    50 |  288   7589
 YEBE |     -     -    11     -     -     -     -     9     -    41 |  288    553
 YELL |     -    25     8     7     7     -     -     6     -     - |  288     18
 YSSK |     -     -     -     6    10     -     -     9     -     - |  287   8802
 ZECK |     -     -     -    11     9     -     -    14     -     - |  288  15340
 ZWE2 |     -    19     -     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2397    29    19    13    18    79  2386    17  2306    46 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   AREQ  | 1627-2  3:25:00 |       -2834
esa |   CAS1  | 1627-2 16:05:00 |         709
gfz |   WES2  | 1627-2  3:50:00 |       19187
jpl |   POL2  | 1627-2  0:10:00 |        3535
jpl |   POL2  | 1627-2  0:15:00 |        2522
jpl |   POL2  | 1627-2  0:20:00 |       -8554
jpl |   POL2  | 1627-2  0:30:00 |        3226
jpl |   POL2  | 1627-2  0:35:00 |        1585
jpl |   POL2  | 1627-2  0:40:00 |      -10882
jpl |     25  | 1627-2 14:55:00 |       -1200



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   12.25   | 3.33e-14  5.06e-15  9.00e-16 |
 PIE1 |   288     0     0   288   12.06   | 4.24e-14  5.92e-15  2.07e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288   11.46   | 3.59e-14  6.14e-15  1.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.33   | 3.86e-14  5.81e-15  1.81e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    9.25   | 3.91e-14  8.15e-15  2.77e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    8.19   | 3.21e-14  9.30e-15  1.79e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    5.36   | 2.00e-14  3.64e-15  2.96e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    5.14   | 3.90e-14  7.93e-15  2.60e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    4.97   | 3.58e-14  4.71e-15  1.85e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.98   | 9.03e-14  1.29e-14  4.30e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.60   | 3.49e-14  1.65e-14  3.41e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.64   | 4.87e-14  8.77e-15  1.93e-15 |
 WES2 |   288     1     0   287    2.05   | 4.82e-14  6.91e-15  5.55e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.70   | 3.39e-14  1.15e-14  3.97e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   143    1.68   | 3.82e-14  1.21e-14  3.12e-15 |
 NRC1 |   288     0     1   143    1.63   | 6.78e-14  1.58e-14  4.39e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.49   | 3.56e-14  1.34e-14  6.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.95   | 7.96e-14  9.70e-15  5.79e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.69   | 7.51e-14  3.73e-14  1.68e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.45   | 1.04e-13  1.82e-14  1.75e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.36   | 5.27e-14  2.91e-14  8.95e-15 |
 YELL |   288     0     0   143    0.29   | 2.83e-14  4.71e-15  1.79e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.25   | 2.38e-13  5.76e-14  1.69e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.05   | 7.59e-14  3.53e-14  5.44e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.28e-13  8.78e-14  1.01e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.60e-13  1.45e-13  7.51e-14 |
 SYDN |   276     0     0   131    0.02   | 5.36e-13  1.56e-13  2.92e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.73e-13  1.22e-13  1.10e-13 |
 G06  |   288     0     1   143    0.01   | 4.75e-13  1.28e-13  2.27e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 9.06e-13  2.44e-13  1.10e-13 |
 G22  |   288     0     2    95    0.01   | 6.33e-13  9.94e-14  1.36e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.01   | 8.01e-14  1.20e-13  7.40e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.73e-13  1.19e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  3.24e-13  1.59e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.12e-13  1.59e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.02e-13  9.17e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.59e-12  4.98e-13  1.04e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.21e-13  1.54e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.09e-12  2.15e-13  6.30e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.21e-13  2.41e-13  2.22e-13 |
 KIRU |   288     0     0   143    0.00   | 7.11e-13  4.59e-13  1.81e-13 |
 NYA1 |   276     0     3    35    0.00   | 1.07e-12  2.08e-13  3.19e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-14  2.70e-15  8.85e-16 |
 LHAZ |   116     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   180     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRFT |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   248     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  5.95e-13         - |
 ISTA |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   238     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  6.93e-14  2.82e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  5.83e-14  1.17e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  6.48e-14  2.86e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.85e-13  2.68e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.24e-13  6.14e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.06e-12  1.46e-13  2.75e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.49e-13  7.97e-14  1.41e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  5.95e-14  2.27e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.58e-13  6.71e-14  3.29e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.75e-13  8.00e-14  1.40e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  6.29e-14  3.80e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.14e-13  6.64e-14  3.30e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.73e-14  1.96e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.87e-13  8.19e-14  1.51e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  7.52e-14  3.04e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  7.04e-14  4.65e-14 |
 G09  |   287     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  5.07e-13  3.36e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.35e-14  1.56e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  6.39e-14  2.30e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.00e-13  6.32e-14  1.49e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   276     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.50e-13  4.34e-13 |
 VIS0 |   288     2     0     0    0.00   | 5.80e-13  6.18e-13  5.35e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.11e-13  5.08e-13  7.34e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.45e-12  1.81e-13  4.82e-14 |
 NICO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  4.82e-13  6.44e-13 |
 MANA |    89     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IQAL |   276     0     0     0    0.00   | 7.77e-13  9.70e-13  2.45e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 8.52e-13  2.89e-13  2.14e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.18e-17  3.82e-16  2.29e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
