
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1652   Day: 4   MJD: 55812                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3060     75      41    -614   2816   2816      0   4415   4415      0    0.00
 cod |   288     0  29159     38    1012    -821     25     25     25    103    129     88   14.43
 emr |   288     0  22816    576    -907     276     21     25     19    122    112    128   16.54
 esa |   288     0  31232    110    1455   -3346     16     18     16    110    165     77   22.67
 gfz |   288     0  32808    603     284    -289     16     15     17     68     53     72   23.60
 iga |    96     0   2969     14    2389    -797     35     35      0     99     99      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0    2353    -820   1828   1828      0   3231   3231      0    0.00
 jpl |   288     0  26545    336    2817   -1017     16     17     16     94     94     94   22.76
 ngs |    96     0   2784      0    2345    -815   2137   2137      0   3440   3440      0    0.00
 usn |   288     0  23181      2      53    -746     70    106     38    153    195    123    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |-11027   -87     -    55     -     -     -     -     -     - |
    2 |    39    87    77    35   -52   135  -555   -92  -351     - |
    3 |  1121   104  -126    57    -9   -20  1084   -23  -729   104 |
    4 | -1506   118   -97  -128    30    39 -1042    92 -1811   158 |
    5 |  1076   201   124  -272    20   -23  -951    32   286   136 |
    6 | -3607    75  -148    58    60     1 -3512   -60 -3733   114 |
    7 |  1030    27    68  -150    -4   -28  -232    87   479    77 |
    8 | -5249    39  -141   134   -14    91 -1327   -41 -5483   207 |
    9 | -2192    59   -37   -63    67   104  1623     X -2823   218 |
   10 | -4778    30  -124   201   -56   114  8521   -71 -5150   183 |
   11 |  1742    19   -16   -31    -3   -28 -1551    34  1853  -144 |
   12 |   410    40    94   -63   -34    57   269     5  -221   -67 |
   13 |  2725    49    42    29    46    39 -1570  -138  2660   156 |
   14 |  4869    45    15    78   -64    -5   416   -51  4284    -5 |
   15 |  1024   124   154  -210   -22    67 -1413    41   374   185 |
   16 |  3840   -20   -33     2    90  -114  -475   -59  3625    17 |
   17 |   642   112   129  -269   -59   -71  -301   165  -179   -19 |
   18 |  4920   151    32  -165   -13   -28  -635    59  4247   125 |
   19 |   890  -113   -22   216     8  -126   208  -136   412  -200 |
   20 |  4672   -18  -135   108    31   -84   226   -30  4104    79 |
   21 |  4020    40   111  -115   -44   -60 -1063    55  3413    55 |
   22 | -2662  -174   -60   222    44   -71 -1952  -113 -2133   -96 |
   23 |  1731   196   203  -118   -23    11   189  -130  1058   170 |
   24 |  2231    -7    -7    73   -65    56 -1292     5   421    78 |
   25 |  1752   113  -101    51   -32    -7  -374    -9  1392   -87 |
   26 | -2858   170    -1   -68    -9   134 -1062   -30 -3205   349 |
   27 | -3782    -3     X     2     X    87     -     -     -   176 |
   28 |  2606   -24    27   141   -60   145  9623   -83  2415   138 |
   29 |  -701    87   198  -417    47   -35  -376   168  -840   126 |
   30 | -1622  -456     -   290     X  -316     -     -     -  -386 |
   31 | -1721    28   150  -236    79   -69 -1482    27 -1560    10 |
   32 | -1994   -26  -114   139     4   -20  -987   -43 -2801    79 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -  -115   111     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   178  -171     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -     -     -    73     -     -     -   -72     -     - |
 ALRT |     -   -73     -     -    45     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -29    18     6     -     -     -     -     -   -97 |
 AREQ |     -   -75     -    19    66     -     -   -39     -     - |
 ARTU |     -    32     -   -71    -9     -     -    57     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -69    67     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -156     -    55     -     -     -    44     -     - |
 BAN2 |     -     -   114   -83     -     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -   -22   -31     -     -    54     -     - |
 BJCO |     -     -     -    36   -21     -     -    -6     -     - |
 BOGT |     -   -29     -    88   -50     -     -   -18     -     - |
 BOR1 |     -  -153     -     -     -     -     -    97     -  -236 |
 BRFT |     -     -     -   -80   -11     -     -    92     -     - |
 BRMU |     -   -61     -   -33   -13     -     -    85     -     - |
 BRST |     -   -22     -    14     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   122   -12     -   -65     -     -     -     -  -131 |
 CAS1 |     -   -86     -    -7     1     -     -    59     -    15 |
 CEDU |     -    55   107     -   -99     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -    -8     -     -     -     -     -     5     -     - |
 CHPI |     -     -     -    83   -29     -     -   -53     -   -43 |
 CHUR |     -    48     X   -39    69     -     -   -64     -     - |
 COCO |     -    86     -     -   -53     -     -     -     -    25 |
 CONZ |     -     -    -1    20   -86     -     -    70     -     - |
 CRO1 |     -     -    -2     -     -     -     -     1     -    74 |
 DAEJ |     -   -69  -123     -     -     -     -   133     -  -150 |
 DAV1 |     -    -5     -   -14    14     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -11     -     -    11     -     - |
 DUBO |     -     -     -    81   -55     -     -   -20     -     - |
 FLIN |     -    34     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   -25     -  -176    94     -     -    94     -     - |
 GODE |     -     -    43     -   -30     -     -     -     -    44 |
 GODZ |     -     -    75   -55     -     -     -     -     -  -126 |
 GRAS |     -   -38     -    48   -23     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -68     -    60   -14     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -55   -69     -     -   126     -     - |
 HARB |     -    57    -6    -7   -24     -     -     -     -     - |
 HERS |     -  -105     -    67     -     -     -     -     -  -185 |
 HOB2 |     -     -    -7   -64    16     -     -    44     -   206 |
 HOFN |     -   -11     -   -19    72     -     -   -50     -  -134 |
 IENG |     -   -45    39     -     -     -     -     -     -  -147 |
 INVK |     -  -138     -     -    84     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    56     -     -     -   -56     -     - |
 IRKM |     -     -   200     -     -     -     -  -145     -     - |
 KARR |     -   -80     -     -    49     -     -     -     -   -89 |
 KELY |     -     -     -    65   -62     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -   -55    53     -     -     -     -   229 |
 KIRU |     -     -   111     4   -82     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -   114     -     -   -88     -     -    19     -   -40 |
 KOKB |     -     -   111     -     -     -     -   -81     -    38 |
 KOUC |     -     -     -     -    -4     -     -     4     -     - |
 KOUR |     -   -88   272    -1   -74     -     -   -64     -   -75 |
 LAMA |     -  -140     -   -13    97     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    82   -79     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    -1     -    70     -     -   -72     -    -6 |
 MAC1 |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -   136 |
 MAL2 |     -     -     -    55   -52     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -79     -     -     -     -    58     -     - |
 MAS1 |     -    35  -299    70    81     -     -    42     -     4 |
 MATE |     -     -  -283     -   -38     -     -   245     -   -45 |
 MAW1 |     -   -16     -  -100   -42     -     -   129     -     - |
 MCM4 |     -     0     -     -     -     -     -     0     -   108 |
 MDVJ |     -    28     -     -   -17     -     -     -     -   -43 |
 MIZU |     -   -13    11     -     -     -     -     -     -   -19 |
 NANO |     -     -     -   -21    20     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    31   -27     -     -     -     -     -     -   -53 |
 NKLG |     -   515     -  -328     -     -     -     -     -   573 |
 NNOR |     -     -    44    53     -     -     -   -85     -   -38 |
 NRC1 |     -     -    46     -   -32     -     -     -     -    36 |
 NRIL |     -    31     -   -38   -27     -     -    44     -     - |
 NTUS |     -     -     -   -42    40     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -84    81     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -   -31  -108     -     -   142     -   -95 |
 OHI2 |     -     -     -   128    53     -     -  -177     -     - |
 ONSA |     -     -  -284   117    91     -     -     -     -    34 |
 OUS2 |     -     -     -   -87     -     -     -    87     -     - |
 PALM |     -     -     -    27   -26     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -    44   -32     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -105     -   -46   -22     -     -   133     -     - |
 PERT |     -    66   -56   135  -134     -     -     -     -    60 |
 PETS |     -     -     -     -  -121     -     -   126     -     - |
 PIE1 |     -     -    31     -   -42     -     -    21     -     - |
 POTS |     -     -     -  -101    97     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -23   -80    73     -     -     -     -     -   -92 |
 PTBB |     -   -11     9     -     -     -     -     -     -   -99 |
 QAQ1 |     -   -54     4    48     -     -     -   -16     -     - |
 RESO |     -   -75     -     -    46     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -112     -    -4    -8     -     -    83     -     - |
 REYK |     -     -     -    62   -59     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    66     -     -     -   -65     -     - |
 SANT |     -   -44     -     -    27     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    84     -   -65   -18     -     -    28     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -34     -     -     -    34     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -     6     -     -    -6     -     - |
 STHL |     -    14     -     -     -     -     -    -9     -     - |
 STJO |     -    42     -    13     7     -     -   -46     -    -7 |
 SUTH |     -    90     -     -     -     -     -   -57     -     - |
 SUWN |     -    76   -66     -     -     -     -     -     -     2 |
 SVTL |     -     -   200  -146     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   133   -11     -     -     -     -   -77     -     - |
 SYOG |     -   -90     -    58     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -21    20     -     -     -     -    50 |
 THU3 |     -  -130   -94     -    94     -     -    52     -   -63 |
 TIDB |     -     -   124     -   -87     -     -     -     -   170 |
 TIXI |     -   -15     -    79     7     -     -   -77     -     - |
 TLSE |     -   -50     -    32     -     -     -     -     -  -207 |
 TOW2 |     -  -112     -    85    -9     -     -    13     -     - |
 TSKB |     -   -17     -    11     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -16    14     -     -     -     -     -     -   -25 |
 UNSA |     -     -     -     -    56     -     -   -58     -     - |
 URUM |     -     -     -    54    23     -     -   -77     -  -132 |
 USN3 |     -   -56    49     -     -     -     -     -     -  -127 |
 USNO |     -   -21    19     -     -     -     -     -     -   -76 |
 VALD |     -     -     -   139     -     -     -  -138     -     - |
 VILL |     -     -    76    14     -     -     -   -69     -   -30 |
 WES2 |     -     -   -30    -8    29     -     -     -     -   -38 |
 WHIT |     -   -41   189   -52   -25     -     -   -37     -  -129 |
 WSRT |     -   -43   -24     -    43     -     -     -     -   -84 |
 WTZA |     -     3    -2     -     -     -     -     -     -  -114 |
 WTZR |     -   135  -323     -   144     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -255     -   178     -     -     -     -   -46 |
 XMIS |     -     -     -    -4     4     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -27   -10     -     -     -    36     -  -122 |
 YAR2 |     -   134     9     -   -90     -     -     -     -   -22 |
 YELL |     -   -92   -82   125   158     -     -  -171     -     - |
 YSSK |     -    50     -   -17   -19     -     -     5     -     - |
 ZECK |     -   -31     -     3    16     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    31     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7573    38     -    24     -     -     -     -     -     - |  273   2389
    2 |   575    22    30    18    12    27   488    15   460     - |  288    159
    3 |  4198    21    48    14    30    23  1124    20  4694   101 |  288   2051
    4 |   977    14    31    18    13    50   868    16  1139   122 |  288    838
    5 |   695    44    15    23    14    55   559    15   673   118 |  288    283
    6 |  1452    28    25    14    25    30  1436    17  1073   118 |  288    510
    7 |   531    18    18    14     8    51   365    17   562    97 |  288    219
    8 |  2244    17    17    25    12    24  2136    23  2648    96 |  288   2728
    9 |  3794    25    24    15    14    32  2514     X  3871    58 |  288   2374
   10 |  1904    15    17    17    16    27  4550    28  2090   103 |  288   2042
   11 |  2111    33    18    14    28    29   842    13  1831    92 |  288    516
   12 |   536    25    19    20    15    38   231    15   431   106 |  288    180
   13 |  1371    20    19    12    10    32   584    25  1333   113 |  288    346
   14 |   844    23    24    21    11    22   240    12   729    87 |  288    350
   15 |   913    14    25    24    14    19   839    12   863   111 |  288    222
   16 |   588    16    30    23    15    27   539    21   788   130 |  288    250
   17 |   547    38    23    10     9    38   359    15   600    91 |  288    272
   18 |   542    27    15    15    13    19   344    17   461   129 |  288    258
   19 |   740    21    42    14    20    23   279    13   714   129 |  288    162
   20 |   587    18    15    15    11    32   356    14   490   106 |  288    205
   21 |  1051    26    25    17    13    36   933    14  1081    90 |  288    373
   22 |  2393    18    21    15    16    19   918    11  2016   118 |  288    232
   23 |   492    25    21    17    13    37   306    20   413    96 |  288    161
   24 |  5527    27    30    18    18    37  3855    15  5739   119 |  288   3435
   25 |   551    33    22    20    13    44   263    26   506   128 |  288    165
   26 |  1289    14    30    27    11    24   949    23  1051    66 |  288    465
   27 |  7878    29     X    19     X    70     -     -     -   110 |  270   5812
   28 |  6273    25    28    20    15    30  6294    16  5465    60 |  288    995
   29 |  1122    29    18    15    16    28   350    16   855    92 |  288    233
   30 |  1987    34     -    22     X    53     -     -     -   137 |  285   1174
   31 |  1342    21    24    20    13    26  1051    17  1075    79 |  288    281
   32 |  1261    15    29    22     9    36   746    15  1433   124 |  288    749
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  276   7492
 ADIS |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  240    >>>
 ALIC |     -     -     -    25     -     -     -    25     -     - |  177   2686
 ALRT |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   7966
 AMC2 |     -    17    13    16     -     -     -     -     -    23 |  288     38
 AREQ |     -    22     -    14    13     -     -    12     -     - |  288  13088
 ARTU |     -    14     -    11    14     -     -    14     -     - |  288   8155
 ASPA |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  288   8184
 AUCK |     -    25     -    20     -     -     -    15     -     - |  288   4254
 BAN2 |     -     -    21    16     -     -     -     -     -     - |  269   8757
 BDOS |     -     -     -    15    17     -     -    15     -     - |  288   3897
 BJCO |     -     -     -    31    21     -     -    27     -     - |  288   7351
 BOGT |     -    26     -    14    16     -     -    14     -     - |  288  16025
 BOR1 |     -    38     -     -     -     -     -    24     -    73 |  287   4415
 BRFT |     -     -     -    14    14     -     -    13     -     - |  288   4101
 BRMU |     -    18     -    13    16     -     -    14     -     - |  288   4425
 BRST |     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  274   3966
 BRUS |     -    20    13     -    16     -     -     -     -    23 |  251   1641
 CAS1 |     -    42     -    12    12     -     -    19     -    46 |  288   3946
 CEDU |     -    36    18     -    15     -     -     -     -     - |  288    476
 CHAT |     -    28     -     -     -     -     -    18     -     - |  275  11672
 CHPI |     -     -     -    16    19     -     -    12     -    37 |  288  12333
 CHUR |     -    33     X    14    15     -     -    16     -     - |  288  21412
 COCO |     -    38     -     -    23     -     -     -     -    21 |  288  10424
 CONZ |     -     -    15    17    16     -     -    13     -     - |  288     33
 CRO1 |     -     -    24     -     -     -     -    17     -    29 |  285     42
 DAEJ |     -    19    19     -     -     -     -    17     -    25 |  288    623
 DAV1 |     -    27     -    17    11     -     -     -     -     - |  265   4178
 DGAR |     -     -     -     -    17     -     -    17     -     - |  288  21385
 DUBO |     -     -     -    10    11     -     -    11     -     - |  288  85141
 FLIN |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  276   4984
 GLSV |     -    29     -    12    15     -     -    13     -     - |  288   5326
 GODE |     -     -    50     -    35     -     -     -     -    97 |  283   8600
 GODZ |     -     -    24    17     -     -     -     -     -    31 |  276    998
 GRAS |     -    18     -     8     8     -     -     -     -     - |  288   5087
 GRAZ |     -    12     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   4508
 GUUG |     -     -     -    19    13     -     -    20     -     - |  288   7233
 HARB |     -    28    15    17    13     -     -     -     -     - |  288   2554
 HERS |     -    17     -    11     -     -     -     -     -    16 |  288     38
 HOB2 |     -     -    22    13    12     -     -    21     -    47 |  288     50
 HOFN |     -    16     -     4     9     -     -    11     -    18 |  287    >>>
 IENG |     -     9     8     -     -     -     -     -     -    20 |  288     52
 INVK |     -    21     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8170
 IQAL |     -     -     -    23     -     -     -    23     -     - |  276   5733
 IRKM |     -     -    12     -     -     -     -     9     -     - |  288    567
 KARR |     -    34     -     -    21     -     -     -     -    21 |  217   4346
 KELY |     -     -     -    33    31     -     -     -     -     - |  186   8611
 KERG |     -     -     -    33    32     -     -     -     -    32 |  284  10395
 KIRU |     -     -    14    11    13     -     -     -     -     - |  288   1816
 KIT3 |     -    43     -     -    11     -     -    22     -    27 |  288  12848
 KOKB |     -     -    15     -     -     -     -    11     -    25 |  288     90
 KOUC |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   7987
 KOUR |     -    11    14    14    18     -     -    17     -    35 |  288    267
 LAMA |     -    17     -     7    11     -     -     -     -     - |  288   3283
 LHAZ |     -     -     -    67    64     -     -     -     -     - |  268    >>>
 LPGS |     -     -    16     -     9     -     -    11     -    47 |  288  16083
 MAC1 |     -    18     -     -    11     -     -     -     -    37 |  288   4946
 MAL2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -    18     -     -     -     -    13     -     - |  288   1812
 MAS1 |     -    13    11     9    10     -     -    16     -    14 |  288   4196
 MATE |     -     -    15     -    11     -     -    13     -    27 |  288    119
 MAW1 |     -    52     -    21    13     -     -    17     -     - |  287   4479
 MCM4 |     -    24     -     -     -     -     -    15     -    27 |  288   7995
 MDVJ |     -    14     -     -     9     -     -     -     -    14 |  288     43
 MIZU |     -    49    42     -     -     -     -     -     -    36 |  284    495
 NANO |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   4558
 NIST |     -    24    21     -     -     -     -     -     -    27 |  287     31
 NKLG |     -    10     -     6     -     -     -     -     -    38 |   88   6552
 NNOR |     -     -    14     8     -     -     -    13     -    27 |  288    749
 NRC1 |     -     -    25     -    17     -     -     -     -    43 |  288     42
 NRIL |     -    25     -     8    10     -     -    10     -     - |  288   7854
 NTUS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  276   3466
 NURK |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -    12     7     -     -    10     -    55 |  287    >>>
 OHI2 |     -     -     -    17    15     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    15     7    11     -     -     -     -    16 |  288     26
 OUS2 |     -     -     -    11     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     - |  288   3619
 PARK |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  238   2020
 PDEL |     -    24     -    15    22     -     -    16     -     - |  288   4085
 PERT |     -    30    10    10    14     -     -     -     -    27 |  288   2431
 PETS |     -     -     -     -    42     -     -    44     -     - |  232  11304
 PIE1 |     -     -    20     -    12     -     -    14     -     - |  288     55
 POTS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    27    14    19     -     -     -     -     -    15 |  288    165
 PTBB |     -    16    14     -     -     -     -     -     -    23 |  287     28
 QAQ1 |     -    14    16     9     -     -     -    13     -     - |  288   5852
 RESO |     -    23     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   7141
 REUN |     -    51     -    13    21     -     -    21     -     - |  288   7143
 REYK |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     - |  275    >>>
 RIO2 |     -     -     -    13     -     -     -    13     -     - |  288   8813
 SANT |     -    53     -     -    32     -     -     -     -     - |  243   1964
 SCH2 |     -    16     -    15    20     -     -    19     -     - |  288   4923
 SCOR |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   7435
 SEY1 |     -     -     -     -    15     -     -    16     -     - |  288  20338
 STHL |     -    27     -     -     -     -     -    17     -     - |  284  16974
 STJO |     -    14     -    23    27     -     -    17     -    51 |  288  76723
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -    10     -     - |  288  12993
 SUWN |     -    14    12     -     -     -     -     -     -    20 |  287   4149
 SVTL |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     - |  288     31
 SYDN |     -    30    19     -     -     -     -    18     -     - |  288    641
 SYOG |     -    32     -    20     -     -     -     -     -     - |  256    998
 THTI |     -     -     -    17    16     -     -     -     -    40 |  252  10023
 THU3 |     -    10    22     -    12     -     -    19     -    11 |  288   6203
 TIDB |     -     -    10     -     7     -     -     -     -    33 |  288     56
 TIXI |     -    22     -    12     9     -     -    19     -     - |  288   3703
 TLSE |     -    13     -     8     -     -     -     -     -    23 |  287   5038
 TOW2 |     -    41     -    20    16     -     -    17     -     - |  288   3849
 TSKB |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1112
 TWTF |     -    23    20     -     -     -     -     -     -    32 |  288     53
 UNSA |     -     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    10     9     -     -    12     -    23 |  288    >>>
 USN3 |     -    18    16     -     -     -     -     -     -    37 |  288     55
 USNO |     -    15    13     -     -     -     -     -     -    33 |  286     52
 VALD |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  276   5650
 VILL |     -     -    15    10     -     -     -    14     -    12 |  288   9956
 WES2 |     -     -    22    19    16     -     -     -     -    36 |  288    392
 WHIT |     -    35    24    11    10     -     -    22     -    17 |  288  22298
 WSRT |     -    19    13     -    10     -     -     -     -    20 |  288     25
 WTZA |     -    12    11     -     -     -     -     -     -    21 |  288    640
 WTZR |     -    14    12     -    15     -     -     -     -     - |  288     32
 WUHN |     -     -    15     -    11     -     -     -     -    39 |  282   9031
 XMIS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  240   2242
 YAKT |     -     -    44    29     -     -     -    13     -   132 |  278   9453
 YAR2 |     -    26    10     -    17     -     -     -     -    18 |  288   7598
 YELL |     -    24    20    11    12     -     -    21     -     - |  288     30
 YSSK |     -    16     -    15    31     -     -    23     -     - |  287  10463
 ZECK |     -    19     -    11     8     -     -     -     -     - |  288     19
 ZWE2 |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2817    26    22    17    17    35  1829    17  2137    71 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   PERT  | 1652-4 18:15:00 |         529
gfz |   YAR2  | 1652-4 18:15:00 |         527



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.32     5.64     5.64     5.64   | 3.18e-14  5.99e-15  1.75e-15 |
 HOB2 |   288   284     1   288     5.23     5.64     5.64     5.64   | 4.55e-14  1.21e-14  1.86e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     5.27     5.64     5.64     5.64   | 4.72e-14  1.28e-14  1.53e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.56     5.64     5.64     5.64   | 4.06e-14  8.69e-15  2.73e-15 |
 PIE1 |   288   288     1   288     4.12     5.64     5.64     5.64   | 6.22e-14  1.87e-14  3.97e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.42     5.64     5.64     5.64   | 3.46e-14  9.01e-15  6.04e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.58     5.64     5.64     5.64   | 4.31e-14  1.05e-14  3.08e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.26     5.64     2.06     2.06   | 4.85e-14  9.27e-15  2.33e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.58     5.64     5.64     5.64   | 3.08e-14  1.04e-14  9.90e-16 |
 CONZ |   288   288     0   288     5.03     5.64     5.64     5.64   | 4.59e-14  1.08e-14  2.59e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     5.30     5.62     5.62     5.62   | 1.16e-13  9.89e-15  3.25e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     4.84     5.62     5.62     5.62   | 3.96e-14  1.15e-14  1.40e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.57     5.60     5.59     5.59   | 3.71e-14  1.11e-14  4.64e-15 |
 USNO |   286   278     3   286     3.53     5.44     5.57     5.57   | 1.22e-13  2.35e-14  5.01e-15 |
 NRC1 |   288   284     1   288     3.36     4.97     3.07     3.07   | 9.02e-14  1.36e-14  4.10e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.32     4.85     1.63     1.63   | 3.76e-14  1.35e-14  1.50e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.55     2.87     1.91     1.91   | 8.80e-14  1.08e-14  5.60e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     2.51     2.78     4.42     4.42   | 9.08e-14  1.15e-14  7.03e-15 |
 CRO1 |   285   285     0   285     2.47     2.73     5.58     5.58   | 1.01e-13  1.64e-14  3.37e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.70     1.28     0.25     0.25   | 4.49e-14  1.00e-14  3.99e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.66     1.21     0.41     0.41   | 3.13e-14  6.97e-15  1.05e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.66     0.19     0.06     0.06   | 4.37e-14  1.61e-14  1.83e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.43     0.08     0.00     0.00   | 2.53e-13  7.47e-14  6.71e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.42     0.08     0.65     0.65   | 5.19e-13  1.15e-13  1.99e-14 |
 MIZU |   284   284     0   284     0.41     0.07     0.03     0.03   | 4.36e-13  1.45e-13  2.39e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.72     0.05     0.59     0.59   | 6.41e-14  2.46e-14  6.74e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.89     0.02     0.54     0.54   | 2.30e-13  6.76e-14  1.19e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     0.02     0.07     0.07   | 6.85e-13  6.56e-14  2.85e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.45     0.01     0.05     0.05   | 4.56e-13  1.24e-13  1.12e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.47     0.01     0.96     0.96   | 6.31e-13  6.23e-14  1.21e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.05     0.05   | 4.75e-13  1.74e-13  2.63e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.22     0.22   | 6.41e-13  7.34e-14  3.77e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.22     0.22   | 3.43e-13  8.68e-14  5.99e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.26     0.26   | 6.45e-13  6.85e-14  1.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.43     0.01     0.23     0.23   | 5.47e-13  5.43e-14  2.20e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.66     0.66   | 6.76e-13  6.04e-14  2.26e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.39     0.39   | 6.17e-13  6.37e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.46     0.46   | 5.93e-13  5.59e-14  3.42e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.98     0.98   | 5.89e-13  6.19e-14  2.28e-14 |
 G29  |   288   287     0   288     0.42     0.01     0.08     0.08   | 6.92e-13  8.23e-14  1.47e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.66     0.66   | 6.33e-13  7.05e-14  2.29e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.13     0.13   | 6.34e-13  7.02e-14  6.93e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.20     0.20   | 6.33e-13  6.60e-14  1.26e-13 |
 G17  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.06     0.06   | 6.89e-13  7.32e-14  2.58e-14 |
 G22  |   288   288     0    80     0.11     0.00     0.01     0.01   | 6.32e-13  6.57e-14  2.68e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   251   251     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.01e-13  9.34e-14 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  6.80e-14  5.53e-14 |
 CHUR |   288   243    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-12  6.79e-13  1.56e-12 |
 G01  |   273   154    85     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-11  2.49e-12  5.74e-13 |
 G02  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-13  6.97e-14  1.58e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.28e-13  2.72e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  5.67e-13  3.17e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.66e-13  3.09e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.05e-13  8.71e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  1.38e-13  3.25e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  1.06e-13  1.63e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  1.46e-13  3.34e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.37e-13  5.07e-13 |
 G27  |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  1.00e-12  8.34e-13 |
 G30  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-13  1.89e-13  8.22e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  5.24e-13  9.55e-14 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-13  3.61e-13  6.19e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  1.87e-13  8.11e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-13  1.77e-13  3.41e-13 |
 SANT |   243   243     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.54e-13  4.93e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.23e-13  1.24e-13 |
 USN3 |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-14  2.19e-14  5.13e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-14  6.79e-15  1.05e-15 |
 XMIS |   240     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  2.16e-13  7.01e-14 |
 SYOG |   256   256     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  1.57e-13  6.62e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  4.77e-13  1.61e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-14  2.57e-14  4.24e-15 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-13  1.27e-13  2.91e-14 |
 HERS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-14  1.30e-14  2.17e-15 |
 GODZ |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.52e-13  1.22e-13 |
 SVTL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-14  9.42e-15  2.51e-15 |
 PARK |   238   163    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.46e-13  1.30e-13 |
 IRKM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  9.07e-14  4.38e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.03e-21  1.52e-19  6.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
