
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1655   Day: 4   MJD: 55833                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3052     48    -793     769   2013   2013      0   4528   4528      0    0.00
 cod |   288     0  28481     12   -1206    1146     24     25     24     78    100     66   15.51
 emr |   288     0  22343    302   -1700    1032     22     26     20    121    107    129   16.60
 esa |   288     0  30374    831    -304   -1217     21     24     19    164    213    136   17.82
 gfz |   288     0  32655   2269    -361     458     15     15     14     73     79     71   26.98
 iga |    96     0   2966      6    -705     735     42     42      0     86     86      0    0.00
 igu |    96     0   2784      9    -864     894   1596   1596      0   3679   3679      0    0.00
 jpl |   288     0  24642   1592    -104     659     17     18     17    108    125     99   23.09
 ngs |    96     0   2880     14    -552     366   1907   1907      0   3711   3711      0    0.00
 usn |   288     0  23169    185   -2406    1952     62     93     33    134    166    112    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  5432   -69     -    61     -     -     -     -     -     - |
    2 | -1284     4    74    77     X    60   664  -116 -1147     - |
    3 | -6415   -38   -18    69    51   -68-11277   -75 -5693    38 |
    4 |  -782   182   -82   -81     X     8  4169     X -1155    12 |
    5 |  -325   139    76  -390    98  -133   395    37  -407   145 |
    6 | -3909    27  -123    66    78     6 -1894   -72 -3832    75 |
    7 | -1224    15   -49  -243     X   -13    42   213 -1051   119 |
    8 | -7717   -43   -28    63     X    -1 -7772     X -6110   115 |
    9 |  2677   -13    67   -43    -6   -47 -2314     X   752   185 |
   10 |  6171   105   -62   329  -139   147  9440  -117  3007   184 |
   11 |  2369    95  -171   -23     7   -35   478    53  2660   -47 |
   12 | -1406    44   107   -32   -62    84   232    -9 -1193    30 |
   13 |  4438   115  -164   -12    84    66   333   -48  4152   214 |
   14 |  3183    79    55   125  -134   112   592   -32  3539    13 |
   15 |   239   129    84  -295    18   -53   680    60   414   171 |
   16 |  3772   -71   144    87   -24   -69   829   -94  3698    18 |
   17 |  2627    78    22  -399    36  -159  3233   190  2034    97 |
   18 |  4790   161    73   -49   -85   -48  1359   -23  4571    42 |
   19 |  1708   -77   -44   399   -64     0  1198  -150  1626  -273 |
   20 |  2316    36  -123   203     3   -12   445   -97  2642   -61 |
   21 |  3931   -64   114   -51     X   -71    59     X  3788   -66 |
   22 | -1974  -181   174   350   -75   -27  -390  -186 -1557  -163 |
   23 |   -57   216    14   -18   -47   102  -142   -86    77    79 |
   24 |  3736   -16   -17   110   -66    36 -1380     X  2503    27 |
   25 |   551     2    83   110  -103    11   665   -25   801   -19 |
   26 | -2195   152   -94   -87    -2    -3  -224    35 -2312   325 |
   27 | -6303   -84     -    73     X    88     -     -     -    79 |
   28 |  1322    69    39   108   -67    91 -2253   -79  1811   220 |
   29 | -1568   -63    58  -427    92   -63  1183   223 -1156   173 |
   30 |-13336   -54    27   221     X    63     -  -153 -8718    46 |
   31 | -1394   -42   261  -314     X   -74   414    83 -1291     3 |
   32 | -3742    -8    44   183   -62    18   161   -96 -3676    48 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -28    19     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -13    12     -     -     -     -     -     -   -42 |
 ALIC |     -   -37     -     -    21     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -57     -     -    33     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -57    45     -     -     -     -     6     -   -43 |
 ANKR |     -    55     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -38     -    26    44     -     -   -46     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -229   151     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -124     -   -33     -     -     -   109     -     - |
 BJCO |     -     -     -   104   -69     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -    18     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    40     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    26     -     -   -15     -     -     -     -  -114 |
 BRUS |     -    71   -34     -    35     -     -   -64     -   -71 |
 CAS1 |     -   -38     -   100   -71     -     -    32     -   135 |
 CHPI |     -     -     -     -   -84     -     -    98     -   319 |
 CHTI |     -   -45     -    39     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -85     -     X     4     -     -    59     -     - |
 COCO |     -    52     -     -   -30     -     -     -     -   -39 |
 CONZ |     -     -  -396   157   -13     -     -   179     -     - |
 CRO1 |     -     -   -40     -     -     -     -    29     -   -47 |
 DAEJ |     -   -61  -114     -     -     -     -   123     -  -100 |
 DARW |     -  -130     -    35    52     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    27     -    41   -41     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -36     -     -    37     -     -   -20     -     - |
 DUBO |     -    60     -    27   -85     -     -    37     -     - |
 FLIN |     -     -     -    67     -     -     -   -52     -     - |
 GLSV |     -    82     -  -102    20     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -173   162     -     -     -     -     -   124 |
 GOLD |     -     -     -     -    40     -     -   -47     -   -31 |
 GRAS |     -     -     -    96   -64     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -124     -   108     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    24   -16     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    -8    76    79   -39     -     -   -64     -     - |
 HERS |     -  -113     -    98     -     -     -     -     -  -184 |
 HOB2 |     -    42  -105    -4   -19     -     -    73     -   105 |
 HOFN |     -    -9     -   -45    63     -     -   -33     -  -119 |
 IENG |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -   -84 |
 IQAL |     -     -     -   -13     -     -     -    10     -     - |
 IRKJ |     -     -  -191     -   117     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   244     -     -     -     -  -175     -     - |
 ISPA |     -    29     -    50    22     -     -   -83     -    56 |
 KELY |     -     -     -  -106    70     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -   -32    21     -     -     -     -   208 |
 KHAR |     -     -     -   -95     -     -     -    74     -     - |
 KIRU |     -     -    65   -22   -26     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -    35     -     -   -41     -    17 |
 KOKB |     -     -    14     -     -     -     -   -10     -    -3 |
 KOUR |     -     -  -247   164    56     -     -   -14     -    43 |
 KUUJ |     -     -     -    78     -     -     -   -60     -     - |
 LAMA |     -     -     -    14    -9     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -     4    -3     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     6    11     -   -24     -     -    16     -    91 |
 MAC1 |     -    15     -     -    -8     -     -     -     -    63 |
 MAL2 |     -     -     -    36   -24     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -    39   -36     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -69   -99    64    90     -     -   -37     -   -73 |
 MATE |     -     -   219     X  -135     -     -     -     -     X |
 MAW1 |     -    48     -    16   -36     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -     -    23     -     -   -27     -  -140 |
 MIZU |     -    31   -29     -     -     -     -     -     -   -53 |
 NANO |     -    21     -    -2   -11     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     -     -    45   -30     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -   -44 |
 NKLG |     -     -     -   298  -197     -     -     -     -  -238 |
 NNOR |     -     -    35     -     -     -     -   -25     -     6 |
 NRC1 |     -     -    63     -   -39     -     -     -     -   -80 |
 NRIL |     -    -5     -   -11    35     -     -   -29     -     - |
 NRMD |     -   -85     -     -    49     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -   -17    11     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -150    99     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    32   -21     -     -     -     -   -35 |
 NYAL |     -     -    60     -     -     -     -   -43     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    -3     -     -     3     -     - |
 ONSA |     -    80  -110    52    27     -     -   -46     -   -65 |
 ORID |     -     -     -   -71     -     -     -    55     -     - |
 OUS2 |     -     -     -  -126     -     -     -    97     -     - |
 PALM |     -     -     -    -9     6     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -  -159   148     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    31  -126     -     -   124     -     - |
 PERT |     -     -    13     -    -8     -     -     -     -   104 |
 PIE1 |     -     -    31     -   -19     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     -    30     -     -   -35     -    -1 |
 POL2 |     -     -     -   338  -223     -     -     X     -     - |
 PRDS |     -   -54   -61   -43     -     -     -   113     -  -117 |
 PTBB |     -    37   -34     -     -     -     -     -     -  -120 |
 QAQ1 |     -     -     X  -369     -     -     -   285     -     - |
 QUIN |     -   -33     -    29     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    32     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -77     -   144   -59     -     -    15     -     - |
 REYK |     -     -     -    46   -30     -     -     -     -     - |
 SANT |     -  -100     -     6    54     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -39     -   -75    37     -     -    41     -     - |
 SCOR |     -     -     -    14     -     -     -   -11     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -   -15     -     -    17     -     - |
 STHL |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -    16    27     -     -   -44     -   -55 |
 SVTL |     -     -   344  -321     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    79  -149    97     -     -     -   -21     -    75 |
 THU3 |     -   -11    52     -    16     -     -   -48     -     6 |
 TIDB |     -  -135  -137     -   162     -     -     -     -  -125 |
 TIXI |     -   -13     -    17    18     -     -   -25     -     - |
 TLSE |     -   -58     -   -33     -     -     -    60     -  -197 |
 TOW2 |     -    23     -  -506    74     -     -   279     -     - |
 TSKB |     -    38     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -70    65     -     -     -     -     -     -   -76 |
 ULAB |     -     -     -  -397   263     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    59     -     -   -69     -     - |
 URUM |     -     2     -    54   -63     -     -    30     -   121 |
 USN3 |     -   -62    58     -     -     -     -     -     -   -98 |
 USNO |     -   -96    90     -     -     -     -     -     -  -137 |
 VALD |     -     -     -   119     -     -     -   -92     -     - |
 VILL |     -     -   -23    22     -     -     -     -     -   -66 |
 WAB2 |     -    73   -58     -    -6     -     -     -     -   -70 |
 WES2 |     -     -    60   -28   -19     -     -     -     -   -38 |
 WHIT |     -   -58   258   -78   -71     -     -    -4     -   -88 |
 WSRT |     -    25    -7     -   -10     -     -     -     -   -82 |
 WTZA |     -    51   -48     -     -     -     -     -     -  -104 |
 WTZR |     -   105  -170     -    -3     -     -    56     -     - |
 WTZZ |     -     -    -6     6     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    54   -36     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    48    10    40     -     -     -   -70     -   -76 |
 YAR2 |     -   -46     7     -    23     -     -     -     -  -144 |
 YELL |     -   -66   -23     X   128     -     -   -90     -     - |
 ZECK |     -   -36     -    25     5     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    44     -     -   -25     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  3356    43     -    38     -     -     -     -     -     - |  259   2671
    2 |   694    22    18    18     X    26   390    23   598     - |  288    322
    3 |  2878    18    15    25    14    20  3236    18  3152    91 |  288   2584
    4 |  1541    22    38    22     X    54  1961     X  1337   118 |  288    801
    5 |   493    25    19    15     9    30   489    18   590   103 |  288    356
    6 |   560    22    16    20    16    20  1472    17   615    94 |  288    563
    7 |   799    20    16    18     X    38   449    16   651    82 |  288    287
    8 |  5026    32    29    29     X    60  2812     X  4118   110 |  288   2463
    9 |  4770    26    22    20    16    81  3086     X  3560   101 |  288   2917
   10 |  2341    19    16    19    14    43  4531    19  3934    77 |  288   1637
   11 |  1098    12    52    25    21    40   373    15   959    97 |  288    433
   12 |   402    42    22    16    20    33   355    17   493    78 |  288    305
   13 |   727    28    23    19    19    25   393    19   627    67 |  288    393
   14 |   550    29    23    35    16    35   288    19   606   113 |  288    253
   15 |   446    22    31    18    17    41   296    15   569   100 |  288    194
   16 |   627    27    21    26    13    26   584    24   604   104 |  288    441
   17 |  1543    19    39    34    14    30  1505    20  1622    64 |  288    226
   18 |   526    25    25    38    22    71   659    16   438   100 |  288    256
   19 |   657    16    22    24    12    34   620    20   742    87 |  288    198
   20 |   585    15    11    24    13    32   308    18   696   121 |  288    183
   21 |  1217    25    46    26     X    94   655     X  1082    81 |  288    609
   22 |   820    19    22    21    14    26   393    18   804    70 |  288    230
   23 |   756    17    24    19    15    26   491    15   683    73 |  288    234
   24 |  3046    21    25    32    21    33  3311     X  4094    94 |  288   3192
   25 |   548    23    16    18     9    37   400    14   537   111 |  288    175
   26 |   803    19    30    12    14    35   583    20   841    99 |  288    561
   27 |  5364    63     -    54     X    56     -     -     -   147 |  256   6214
   28 |  1669    13    39    12    15    34  1808    22  1718    79 |  288    314
   29 |  1083    14    18    21    15    21   384    16   683   102 |  288    232
   30 |  3659    19    16    21     X    37     -    15  4747    86 |  288   3225
   31 |   671    16    22    13     X    47   643    15   455    45 |  288    393
   32 |  1220    32    30    25    19    15   467    21  1428    94 |  288   1120
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    26    17     -     -     -     -     - |  272   6081
 ALGO |     -    14    13     -     -     -     -     -     -    14 |  288     33
 ALIC |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4670
 ALRT |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   6131
 AMC2 |     -    16    21     -     -     -     -    17     -    18 |  288     32
 ANKR |     -    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 AREQ |     -    17     -    22    12     -     -    20     -     - |  288  23156
 ASPA |     -     -     -    18    12     -     -     -     -     - |  288  11364
 AUCK |     -    23     -    19     -     -     -    18     -     - |  288   6971
 BJCO |     -     -     -    49    33     -     -     -     -     - |  276   9423
 BJFS |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   9719
 BOGT |     -    27     -     -    15     -     -     -     -     - |  281  24957
 BOR1 |     -    15     -     -     9     -     -     -     -    44 |  287  12121
 BRUS |     -    32    23     -     9     -     -    11     -    19 |  288    994
 CAS1 |     -    21     -    12     9     -     -    18     -    18 |  288   3421
 CHPI |     -     -     -     -     8     -     -     9     -    22 |  191  23114
 CHTI |     -    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  276   5807
 CHUR |     -    24     -     X    20     -     -    15     -     - |  288  33626
 COCO |     -    19     -     -    11     -     -     -     -    37 |  288   8389
 CONZ |     -     -    12    22     9     -     -    17     -     - |  288     46
 CRO1 |     -     -    13     -     -     -     -     9     -    43 |  288     34
 DAEJ |     -    26    13     -     -     -     -    17     -    25 |  288    575
 DARW |     -    23     -    20    15     -     -     -     -     - |  288   3863
 DAV1 |     -    19     -    51    26     -     -     -     -     - |  242   2796
 DGAR |     -    13     -     -    13     -     -    13     -     - |  288  25702
 DUBO |     -    25     -    13    17     -     -    11     -     - |  288  75573
 FLIN |     -     -     -    14     -     -     -    11     -     - |  288   4685
 GLSV |     -    18     -    13    11     -     -     -     -     - |  288   4804
 GODZ |     -     -    32    30     -     -     -     -     -    32 |  288   6564
 GOLD |     -     -     -     -     8     -     -    10     -    23 |  288   1354
 GRAS |     -     -     -     8     5     -     -     -     -     - |  276  10687
 GRAZ |     -    17     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4551
 GUAT |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  192   3636
 GUUG |     -     -     -    24    16     -     -     -     -     - |  285   8016
 HARB |     -    32    22    17    21     -     -    18     -     - |  288   2304
 HERS |     -    15     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288     47
 HOB2 |     -    29    20    12    13     -     -    18     -    29 |  288     43
 HOFN |     -    15     -    12    14     -     -    15     -    21 |  287    >>>
 IENG |     -    14    14     -     -     -     -     -     -    21 |  288     67
 IQAL |     -     -     -    49     -     -     -    38     -     - |  265   5423
 IRKJ |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     - |  244    110
 IRKM |     -     -     9     -     -     -     -     6     -     - |  288    366
 ISPA |     -    26     -    22    13     -     -    14     -    49 |  288  25500
 KELY |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     - |  252   8935
 KERG |     -     -     -     9     6     -     -     -     -    32 |  288  11330
 KHAR |     -     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  276   1346
 KIRU |     -     -    25    16    11     -     -     -     -     - |  288   6233
 KIT3 |     -     -     -     -    10     -     -    12     -    17 |  288  11217
 KOKB |     -     -    20     -     -     -     -    14     -    18 |  288     52
 KOUR |     -     -    21    15    11     -     -    16     -    50 |  288    367
 KUUJ |     -     -     -    25     -     -     -    19     -     - |  268   3447
 LAMA |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     - |  275   3090
 LHAZ |     -     -     -    66    44     -     -     -     -     - |  193    >>>
 LPGS |     -    31    17     -    18     -     -    16     -    28 |  288  14777
 MAC1 |     -    23     -     -    13     -     -     -     -    32 |  288   4781
 MAL2 |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -    14    13     -     -     -     -     -     - |  276   5651
 MAS1 |     -    21    26    10    12     -     -    22     -    37 |  288   5407
 MATE |     -     -    10     X     6     -     -     -     -     X |  177     47
 MAW1 |     -    14     -    17    14     -     -     -     -     - |  285   3612
 MDO1 |     -     -     -     -    10     -     -    12     -    33 |  288  13354
 MIZU |     -    49    46     -     -     -     -     -     -    82 |  286    608
 NANO |     -    25     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   4159
 NICO |     -     -     -    23    15     -     -     -     -     - |  288   3799
 NIST |     -    12    11     -     -     -     -     -     -    12 |  288     24
 NKLG |     -     -     -    48    32     -     -     -     -    85 |  186  12999
 NNOR |     -     -    15     -     -     -     -    10     -    21 |  288    808
 NRC1 |     -     -    17     -    10     -     -     -     -    31 |  288     44
 NRIL |     -    57     -    16    26     -     -    14     -     - |  288  14110
 NRMD |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   8204
 NTUS |     -     -     -    16    10     -     -     -     -     - |  288   4048
 NURK |     -     -     -    19    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -     8     5     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     8     -     - |  253    498
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -    13     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    30    17     7     6     -     -    13     -    15 |  288     21
 ORID |     -     -     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   3836
 OUS2 |     -     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12     8     -     -     -     -     - |  276   6595
 PARK |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  173   1332
 PDEL |     -     -     -    23    20     -     -    22     -     - |  288   3577
 PERT |     -     -    10     -     6     -     -     -     -    30 |  287   1856
 PIE1 |     -     -    19     -    12     -     -     -     -     - |  287     69
 PIMO |     -     -     -     -    11     -     -    13     -    29 |  288  22168
 POL2 |     -     -     -     7     5     -     -     X     -     - |  164   6182
 PRDS |     -    15    14    13     -     -     -    15     -    20 |  288    293
 PTBB |     -    19    18     -     -     -     -     -     -    29 |  287     67
 QAQ1 |     -     -     X    13     -     -     -    10     -     - |  256   8329
 QUIN |     -    15     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  11480
 RESO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     - |  288  12811
 REUN |     -    30     -    20    16     -     -    19     -     - |  288  10288
 REYK |     -     -     -    10     6     -     -     -     -     - |  281    >>>
 SANT |     -    26     -    22    11     -     -     -     -     - |  288   1324
 SCH2 |     -    24     -    13    10     -     -    17     -     - |  288   3682
 SCOR |     -     -     -    24     -     -     -    18     -     - |  287   8211
 SEY1 |     -     -     -     -    40     -     -    47     -     - |  277  23465
 STHL |     -    26     -     -    15     -     -     -     -     - |  235  21080
 STJO |     -     -     -    15    12     -     -    16     -    32 |  288  74762
 SVTL |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288     46
 SYDN |     -    20    23    14     -     -     -    21     -    54 |  287    692
 THU3 |     -    13    10     -     9     -     -    11     -    17 |  288   7838
 TIDB |     -    22    43     -    23     -     -     -     -    32 |  288     48
 TIXI |     -    18     -    19    17     -     -    33     -     - |  288   7047
 TLSE |     -    38     -    14     -     -     -    30     -    59 |  284   2718
 TOW2 |     -    36     -    15    18     -     -    17     -     - |  288   3616
 TSKB |     -    37     -     -    21     -     -     -     -     - |  288     53
 TWTF |     -    11    11     -     -     -     -     -     -    27 |  287     40
 ULAB |     -     -     -    16    11     -     -     -     -     - |  286    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    15     -     -    18     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    34     -    12    11     -     -    14     -    13 |  288    >>>
 USN3 |     -    22    20     -     -     -     -     -     -    20 |  284     47
 USNO |     -    44    41     -     -     -     -     -     -    64 |  281    155
 VALD |     -     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  288   4416
 VILL |     -     -    17    16     -     -     -     -     -    28 |  284  11551
 WAB2 |     -    26    18     -     8     -     -     -     -    21 |  288     19
 WES2 |     -     -    28    20    20     -     -     -     -    32 |  288     37
 WHIT |     -    24    17    13    15     -     -    13     -    11 |  288   3781
 WSRT |     -    15    17     -    13     -     -     -     -    19 |  288     21
 WTZA |     -    25    23     -     -     -     -     -     -    22 |  288    525
 WTZR |     -    15     9     -     9     -     -    15     -     - |  288     37
 WTZZ |     -     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  287     23
 XMIS |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   3484
 YAKT |     -    42    12    20     -     -     -    17     -    30 |  288  10593
 YAR2 |     -    27    18     -    10     -     -     -     -    22 |  288   8557
 YELL |     -    12    11     X    22     -     -    30     -     - |  288     16
 ZECK |     -    13     -    12    11     -     -     -     -     - |  288     32
 ZWE2 |     -    26     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2013    25    23    22    15    42  1597    18  1907    62 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   QAQ1  | 1655-4  1:55:00 |        1285
esa |   CHUR  | 1655-4  2:20:00 |        6121
esa |   YELL  | 1655-4  2:50:00 |        1253
gfz |   TIDB  | 1655-4 10:05:00 |        -519
gfz |      8  | 1655-4 10:10:00 |        -543
jpl |   POL2  | 1655-4  0:10:00 |        1743
jpl |   POL2  | 1655-4  0:15:00 |        7959
jpl |   POL2  | 1655-4  0:20:00 |       -5262
jpl |   POL2  | 1655-4  0:25:00 |      -12094
jpl |   POL2  | 1655-4  0:35:00 |        2719
jpl |   POL2  | 1655-4  0:40:00 |        1036
jpl |   QAQ1  | 1655-4  2:35:00 |         602



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.86     5.06     5.05     5.05   | 3.40e-14  5.71e-15  1.78e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.55     5.06     5.05     5.05   | 3.42e-14  6.99e-15  2.97e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.80     5.06     5.05     5.05   | 3.61e-14  5.28e-15  1.83e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.77     5.06     5.05     5.05   | 5.96e-14  6.46e-15  2.11e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.02     5.06     5.05     5.05   | 2.35e-14  5.27e-15  1.12e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.03     5.06     5.05     5.05   | 6.85e-14  6.61e-15  1.57e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.84     5.06     2.66     2.66   | 5.11e-14  7.94e-15  4.24e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.03     5.06     5.05     5.05   | 3.66e-14  5.42e-15  1.64e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     4.30     5.06     5.05     5.05   | 4.85e-14  6.58e-15  3.62e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.46     5.06     1.91     1.91   | 3.80e-14  2.59e-14  4.39e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.01     5.06     5.05     5.05   | 3.12e-14  5.40e-15  3.52e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     4.30     5.04     5.04     5.04   | 3.87e-14  5.29e-15  7.32e-15 |
 TWTF |   287   287     0   287     3.86     5.04     5.04     5.04   | 4.09e-14  8.77e-15  1.74e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     4.97     5.03     3.58     3.58   | 2.98e-14  1.10e-14  2.33e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     2.94     4.95     3.88     3.88   | 6.95e-14  1.81e-14  3.26e-15 |
 USNO |   281   272     4   281     3.07     4.90     4.93     4.93   | 1.51e-13  4.20e-14  2.07e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.21     3.14     2.42     2.42   | 8.62e-14  1.21e-14  4.56e-15 |
 MATE |   177   174     1   177     2.76     3.07     3.08     3.08   | 2.23e-11  1.30e-12         - |
 TIDB |   288   284     2   288     2.17     3.04     4.99     4.99   | 9.95e-14  1.86e-14  3.53e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.16     2.99     5.05     5.05   | 9.92e-14  1.28e-14  3.11e-15 |
 WTZZ |   287   287     0   287     1.95     2.44     0.82     0.82   | 4.57e-14  6.38e-15  2.72e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.64     1.73     0.34     0.34   | 4.10e-14  1.07e-14  3.85e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.55     1.55     0.55     0.55   | 3.43e-14  9.82e-15  2.76e-15 |
 IRKJ |   244   243     1   244     0.76     0.45     0.16     0.16   | 1.16e-13  1.55e-14  8.26e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.63     0.25     0.09     0.09   | 4.00e-14  3.17e-14  2.09e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.47     0.14     0.08     0.08   | 1.77e-13  3.22e-14  3.27e-14 |
 MAR6 |   276   275     1   276     0.38     0.10     0.01     0.01   | 2.22e-13  7.16e-14  9.51e-14 |
 MIZU |   286   286     0   286     0.37     0.09     0.04     0.04   | 3.90e-13  1.66e-13  3.17e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.36     0.08     0.56     0.56   | 5.08e-13  1.30e-13  6.96e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.97     0.06     0.88     0.88   | 5.89e-14  2.20e-14  1.58e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.79     0.03     0.69     0.69   | 2.50e-13  5.65e-14  1.84e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.02     0.09     0.09   | 7.36e-13  6.81e-14  2.45e-14 |
 G04  |   288   287     1   288     0.39     0.01     0.06     0.06   | 4.58e-13  1.71e-13  9.76e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.01     1.22     1.22   | 5.15e-13  6.48e-14  1.75e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.06     0.06   | 4.96e-13  1.22e-13  6.89e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.28     0.28   | 3.32e-13  1.35e-13  6.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.27     0.27   | 5.53e-13  7.79e-14  2.68e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.58     0.58   | 5.49e-13  6.28e-14  1.34e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.32     0.32   | 6.03e-13  6.44e-14  2.49e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.29     0.29   | 6.63e-13  6.74e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.82     0.82   | 5.60e-13  6.25e-14  2.25e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.58     0.58   | 6.18e-13  6.35e-14  5.41e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.04     0.04   | 6.63e-13  6.91e-14  1.58e-14 |
 G05  |   288   285     0   288     0.36     0.01     0.47     0.47   | 6.45e-13  7.23e-14  2.11e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.35     0.01     1.27     1.27   | 6.18e-13  6.60e-14  3.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.82     0.82   | 6.15e-13  6.43e-14  1.74e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.09     0.09   | 6.14e-13  5.53e-14  1.86e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.16     0.16   | 6.30e-13  6.40e-14  6.36e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.24     0.24   | 6.68e-13  6.91e-14  2.41e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.07     0.07   | 8.03e-13  7.67e-14  1.53e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.77e-13  1.07e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.91e-13  2.73e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  5.95e-13  3.07e-13 |
 G09  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  5.12e-13  3.42e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.14e-13  2.17e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  1.32e-13  3.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-13  8.35e-14  1.81e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.85e-13  6.65e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.48e-13  4.94e-13 |
 G27  |   256   256     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-12  1.82e-12  7.66e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-13  1.18e-13  3.45e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-13  1.78e-13  7.07e-13 |
 NNOR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  2.30e-13  7.97e-14 |
 NYAL |   253   225     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  2.33e-13  2.59e-14 |
 PERT |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-13  1.89e-13  2.60e-13 |
 PIE1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  7.38e-15  2.16e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.71e-13  7.72e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-14  1.48e-14  3.88e-15 |
 USN3 |   284   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-14  1.58e-14  2.91e-15 |
 WHIT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.90e-13  4.63e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-14  3.53e-15  9.53e-16 |
 GOLD |   288   281     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  4.07e-13  1.09e-13 |
 XMIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  2.41e-13  6.66e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.57e-13  1.76e-13 |
 KHAR |   276   252     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  4.29e-13  1.09e-13 |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-14  1.63e-14  2.44e-15 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.13e-13  1.69e-13  5.40e-14 |
 GODZ |   288   280     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  6.82e-13  3.20e-13 |
 SVTL |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-14  6.51e-15  2.56e-15 |
 PARK |   173   165     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  8.61e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.15e-21  1.61e-19  5.42e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      USN3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
