
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1657   Day: 5   MJD: 55848                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118046    636     246   -1166     20     20     19     74     73     76   16.92
 emr |  2880     0 101586    790    2014    -756     19     19     19    108    112     86   16.99
 esa |  2880     0 115659   1299     206   -1765     18     19     16    174    186    120   18.24
 mit |  2880     0 112551  11578     271   -1037     18     18     21    166    178    117   17.25
 gfz |   288     0  51061   1373     454    -196     22     25     22     91    102     89   12.68
 grg |   288     0  37228    166     801    -370     61     77     55    650    626    657    0.00
 igr |   288     0  39863    531    4129   -1804     21     27     18     78     82     77    0.00
 jpl |   288     0  27583    816    2373    -843     17     22     14     86     91     84   17.93
 ngs |    96     0   2783     18      11    -603   1749   1749      0   2962   2962      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    14     -    85  -104     -     -    90     -     -     - |
    2 |   -73   -19    56    33     3    45    -9   -21   -62     - |
    3 |    25    20   139  -198    49  -109    51    22  -834     - |
    4 |   -25    68     4   -56     X  -150   -82    77  -731     - |
    5 |    72   116  -209    19   145  -278    28    72   -76     - |
    6 |    40    51    95  -204   113  -129    43    59  -760     - |
    7 |    33    99  -223    99    87  -317     4   107   106     - |
    8 |  -104    12    88     X   -31   319    89     X -6574     - |
    9 |   -42     -    34     X    72  -158    58     X -1759     - |
   10 |    -9   -71   271  -196   -61   343    58   -61 -1667     - |
   11 |     2    13   -89    82   -16  -115   -93   -17  3847     - |
   12 |   -12  -105  -148   293   -58   -76   -95  -153   -98     - |
   13 |    86   105    55  -252   119   264    23   -27  3803     - |
   14 |    43    -4    10   -57   -23    79   -24    94  2445     - |
   15 |   120     5  -220    98    83   -99   -45    58  -234     - |
   16 |    33     7    60  -103   -25    61    29    15  2946     - |
   17 |    -5   -32  -316   363    25  -184   -67    53   534     - |
   18 |    52    42  -199   122  -106  -199   -86    38  4238     - |
   19 |   -77  -213   211    83  -198   217   -42   -53   665     - |
   20 |   -35    13   121  -110   -32   186    37    61  2691     - |
   21 |   -29    69   -42     X    -5  -271   -18    42  2657     - |
   22 |  -129   -39   286  -129  -115   350    -8     4 -1184     - |
   23 |    56   112  -119   -26     2   140   -47  -122   289     - |
   25 |   -57    -9   -27   106   -94    13    -8   -54  1216     - |
   26 |    51   134    46  -243   141    28    61    23 -3931     - |
   27 |   -57   -68   113     X    81     -    41     X     -     - |
   28 |  -139   -86   186    39   -42   435    34  -108  -735     - |
   29 |    29    94  -396   305   -57  -448  -135   -15 -1518     - |
   30 |   119  -396   204    56    10     0   176     - -1135     - |
   31 |    10   -52  -201   263   -13   -85  -110   -78 -3582     - |
   32 |    -1   125   137  -267    -8   164    82    13  -776     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -45     -    64     -    13     -     -     - |
 ABPO |    -1     -     -     -     1     -    89     -     -     - |
 ADIS |     -     -    -4     -     6 -1469   273     -     -     - |
 ALBH |   -26    37     -     -   -89     -     -    52     -     - |
 ALGO |   -61    15     -    13    43     -    50     -     -     - |
 ALIC |     4     -   172  -194    12     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -24     -     -   -30   102  -148    91   -20     -     - |
 AMC2 |    32     -     -    -2   -40   104    45     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -    25  -402     -   -18     -     - |
 AREQ |    -7    61     -     -    -9   168    14   -46     -     - |
 ARTU |   -12     -    21     -     X    46    -3   -10     -     - |
 ASPA |   -31     -   -77     -   108  -466   108    31     -     - |
 AUCK |  -182     -   139     -    97    73    57   -38     -     - |
 BAN2 |     -   -55     -     -    73     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    43     -   -62     -    34     -     -     - |
 BJFS |    14     -    36   -35   -46   -36     2    17     -     - |
 BOGT |     -     -   199     -   -44   146   -15  -171     -     - |
 BOR1 |  -274     -     -     -   365     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    38     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     2     -    82     -   -89   181    -1   -23     -     - |
 BRMU |   -42     -   113  -105   -63   348    21    69     -     - |
 BRST |   -16     -    15     -     -   -27   -14     -     -     - |
 BRUS |    74    81     -  -120   -77     -    45    23     -     - |
 CAS1 |    -3     -   127  -141    12  -116     -     -     -     - |
 CEDU |   -25     -   147   -65    22  -318     -   -80     -     - |
 CHAT |     -     -    -8     -     8  -186     -     2     -     - |
 CHUR |   -51    -6    41     -    17   -76   -20     -     -     - |
 COCO |     7     -    39     -   -48  -198     -   -13     -     - |
 CONZ |     -     -    52   -54   -86   217   103    59     -     - |
 CRO1 |     -     6     -    -8     2    23     -     -     -     - |
 DAEJ |   -45    16     -    22   -23     -    30    23     -     - |
 DARW |   -56   -33   235  -127   157     -     -  -143     -     - |
 DAV1 |    51     -   117  -247    98   -96     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    15     -     -     -   -38   -15     -     - |
 DRAG |     -     -    49     -   -71     -     -     -     -     - |
 DRAO |    14    29     -     -   -57   235     -     -     -     - |
 DUBO |    -4     -   101     -    18   -58    17  -111     -     - |
 EPRT |     -     -   144  -152     0   241     -     -     -     - |
 FAIR |   -21   103   -36     -   -58     1    17     -     -     - |
 FLIN |    -3     -   174  -107  -100     -    50     -     -     - |
 GLSV |    68     -   -23  -143    32    25    12    74     -     - |
 GMAS |     -    99     -   -52     -     -     -   -43     -     - |
 GMSD |     -     -    -3   123  -163     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    17     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 GOLD |    74     -     -     -     5   354     -   -74     -     - |
 GOPE |    97     -     -  -131    49   150     -     -     -     - |
 GRAS |   -10     -     -    12    -4     -    44     -     -     - |
 GRAZ |   -40     X     -     X    53     -   215     -     -     - |
 GUAO |     -     -   -58  -180     -     -   100   232     -     - |
 GUAT |   -38     -     -    10   -31   258    -2    48     -     - |
 GUUG |     -     -     X     -     4  -318   -16    -3     -     - |
 HARB |  -146   149     -     -   -25     -   165     -     -     - |
 HERS |   131     -     -  -129     -     -   151     -     -     - |
 HNPT |     X     -     -   -80   109   265     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -12   -25   -26   -18   106     -    74     -     - |
 HOFN |     -     -    10     -   -17  -168    14     2     -     - |
 HOLM |    22     -     -     -   -30   -96     -     -     -     - |
 HRAO |    24     -   -96    78     -   -96   -19     -     -     - |
 HYDE |     -     -   232  -415   230   176     -     -     -     - |
 IENG |    29    26     -   -54     -     -    67     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -  -125   121    17    88     -     - |
 INVK |    -4     -     -     -     5     -    27     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    37    -3     9  -223   322   -41     -     - |
 IRKT |     -    69     -   -21   -64     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    56     -   -47    22    17   -24     -     - |
 JOZ2 |    71     -     -   -70     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    78     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -84     -    82     -     -     -     -     -     - |
 KARR |    47     -   193  -155    47  -120     -  -124     -     - |
 KELY |     -     -    -3     -     4     -   -59     -     -     - |
 KERG |     -   -59    66     -   -16     3    53     -     -     - |
 KIRU |   -69   -57   108     -    13     -     9     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -87  -317   -25    61     -     - |
 KOKB |     -     5    15    19     -    69   -53   -39     -     - |
 KOSG |    11     -   117  -164    39     -    22     -     -     - |
 KOUC |     -     -    35   -89    70  -140     -     -     -     - |
 KUUJ |     -     -    80     -     -     -   -36   -81     -     - |
 LAMA |    54     -     -   -47    -8  -111    39     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    31     -   -45  -141    -9     -     -     - |
 MAC1 |   -15     -    14    90   -25     -     -   -69     -     - |
 MAL2 |     -     -    64     -   -92     -   -11     -     -     - |
 MANA |     -     -    61     -   -88     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    31     1  -126     -   -59     -    90     -     - |
 MAS1 |    -1    -1    60   -76    21    90    20     -     -     - |
 MATE |     -    23    19     -   -90   -75    49    15     -     - |
 MAW1 |   -62     -    34   162   -75  -126     -   -79     -     - |
 MCIL |     -     -    73     -  -106  -321     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     6    21     -   -38    78     5     -     -     - |
 MDO1 |     -   -68    16     -  -100   171    13   119     -     - |
 MDVJ |    89     -    35  -124     X  -207     -     -     -     - |
 MEDI |     -    76     -   -75     -     -   202     -     -     - |
 METS |    17     -     -   -17     X     -  -105     -     -     - |
 MIZU |    -9   -18     -     6    27     -    -5     -     -     - |
 MKEA |     -     -    25     -   -35  -150     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   117  -123     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    71     -  -102  -104     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -    64     -     -   -45     -     - |
 NANO |   -48     -    66     -   -31   -68   -15     -     -     - |
 NICO |   -40     -   105   -54   -25    -2    25     -     -     - |
 NIST |   -12     -     -     -     -     -   -45    11     -     - |
 NKLG |   -31     -    46     -   -25   370   -35     -     -     - |
 NNOR |     -   -15    56   -24     -     -    27   -20     -     - |
 NOVM |     -     -    60     -   -86   317     -     -     -     - |
 NRC1 |   -27    28     -     3    -6  -132    53     -     -     - |
 NRIL |   -64     -    55     -     5   -13     3     1     -     - |
 NRMD |     2     -     -     -    -3   204    51     -     -     - |
 NTUS |     -     -    42   -55    14     6    55     -     -     - |
 NURK |     -     -   -36     -    52     -    16     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    37     -   -53     -    -6     -     -     - |
 NYAL |     -    61     -   -41   198   364    -7  -158     -     - |
 OHI2 |     -     -    46     -  -148   154   -36    58     -     - |
 OHI3 |   -42     -    38     -     -   158     -     -     -     - |
 ONSA |   -32    75     -   -84    57  -208    88     -     -     - |
 OPMT |     9     -     -   -47    51     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -23     -   -93    16     -     - |
 PALM |     -     -     -   131  -179   209     X     -     -     - |
 PDEL |   -96     -   110   -91    27   155    85    48     -     - |
 PERT |     -   -40   128   -83   -18     -   110     -     -     - |
 PIE1 |     1    80     -    43  -167     -    14     -     -     - |
 PIMO |     2     -     -     -    -3  -177     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -38     -    55  -219     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   165     -   -30     -     -  -147     -     - |
 PRDS |   -74    92     -   -64    62     -   -19     -     -     - |
 PTBB |    99    51     -  -148     -     -    81     -     -     - |
 QAQ1 |   -86    45     -     -   -60  -185   -24    81     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    58     -     -   -41     -     - |
 RAMO |     -     -   -16     -   -66   -37     -    63     -     - |
 RCMN |   178     -     -     -  -238     -     -     -     -     - |
 RESO |   -60     -     -     -   161   242   101   -57     -     - |
 REUN |     X     -     X     -   -48   -53   -96    34     -     - |
 RIOP |   -15     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 SANT |   -97     -     -   208  -154     1   -97     -     -     - |
 SCH2 |   -11    65    23   -90    18   110    10     -     -     - |
 SCOR |     -     -     7     -   -10  -104    18     -     -     - |
 SCUB |   -19     -    67     -   -55   -36    17   -11     -     - |
 SEY1 |     -     -   -74     -     5  -197    37    73     -     - |
 SFER |     -    54    87  -152     9  -237     -     -     -     - |
 SHAO |   -29     -     -     -    39     -    38     -     -     - |
 SPT0 |   -71    70     -     -     -  -383     -     -     -     - |
 STHL |   -46     -     -     -    16     -    35    32     -     - |
 STJO |     -    38     -     -    -1    32    18   -35     -     - |
 STR1 |     -    54     -   -54     -   174     -     -     -     - |
 SUTH |    31     -     -     -     -    76   -13   -29     -     - |
 SUTM |   -16   -15     -     -    41     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     7     -     -   -10     -   -23     -     -     - |
 SYOG |    81    35     -   -85   -41   509   101     -     -     - |
 TASH |     -     -   -14     -    20     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -   -13     -    19     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     X    20     -   -29     4     -     -     -     - |
 THU3 |  -122    48     -     -    98   -84    29     -     -     - |
 TIDB |   -30    -9     -    77   -53     -    42     -     -     - |
 TIXI |   -29     -    33  -119    -9  -186     9   114     -     - |
 TLSE |   -29     -     -   -59   120   503     -     -     -     - |
 TOW2 |   -73     -   110    88   -33   159     -  -101     -     - |
 TSKB |   -24    -5     -    46   -24     -    66     -     -     - |
 TWTF |  -113    -8    77   -64   170     -   -25   -23     -     - |
 UFPR |     -     -   125     -    67     -     -  -174     -     - |
 ULAB |   -55     -     -     -    73     -    54     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   -30   512     9    21     -     - |
 USN3 |   -14    45     -   -31     -  2395     -     -     -     - |
 USNO |  -142   -90     -   228     -    61   -86     -     -     - |
 USUD |     -   103     -     -  -138     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    -4    39     -   -51     -    67     -     -     - |
 WES2 |    16   -32     -    -1    24    47   -63     -     -     - |
 WHIT |   -49     9    64     -   -23  -177    56   -11     -     - |
 WILL |   -73    84     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 WROC |   -23   124     -  -100     -   124     -     -     -     - |
 WSRT |    47    93     -  -125   -18  -126    43     -     -     - |
 WTZA |    45     -     -   -44     -     -    68     -     -     - |
 WTZR |   203  -472     -    67   272   524   205     -     -     - |
 YAKT |   -82    62     -     -   -41     -     7    48     -     - |
 YAR2 |     -    66     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 YELL |  -169    40   215  -215   140   228    69    11     -     - |
 YSSK |   -19     -     -     -    26     -   -12     -     -     - |
 ZECK |    68     -    73  -149     6   -34    20     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -    43   -59     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -26     -     -     -    34     -    10     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    33     -    17    34     -     -    27     -     -     - | 2880   1898
    2 |    17     9     9    17    13    80    11    10   992     - | 2880    176
    3 |    11    14    17    17    16    52    19    14  1173     - | 2880   1257
    4 |    14    14    13     9     X    71    22    20  1843     - | 2880    744
    5 |    11    10    14    14    29    90    30    30   431     - | 2880    238
    6 |    13    13    15    12    26    58    25    25  3537     - | 2880    680
    7 |    26    15    20    16    35    68    34    30   422     - | 2880    393
    8 |    20    49    40     X    23    64    32     X  4336     - | 2851   3255
    9 |    17     -    16     X    24   105    31     X  3958     - | 2879   3062
   10 |    27    12    12    17    21    76    26    21  1747     - | 2880   1343
   11 |    16    13    15    12    31    89    18    13   599     - | 2880    484
   12 |    17    13    18    17    39    62    38    33   509     - | 2880    286
   13 |    28    17    20    10    12    87    22    48  1047     - | 2880    332
   14 |     9    20    20    15    22    95    19    16   863     - | 2880    261
   15 |    22    20    20    12    22    92    24    24   401     - | 2880    198
   16 |    13    18    12    11    22    58    16    10   408     - | 2880    296
   17 |    14    15    15    19    28    65    30    14  1416     - | 2880    232
   18 |    23    21    13    34    18   101    17    15   515     - | 2880    307
   19 |    12    13    17    24    37    74    38    33   374     - | 2880    205
   20 |    15    12    18    20    13    79    16    11   771     - | 2880    285
   21 |    24    15    13     X     9    87    35    14   439     - | 2880    410
   22 |     9    14    18    20    20   100    17    15  1241     - | 2880    350
   23 |    15    14    16    14    28    92    25    21   245     - | 2880    181
   25 |    14    16    17    12    25    55    25    21   363     - | 2880    167
   26 |    30    16    16    26    29    84    32    24  1124     - | 2880    754
   27 |    40    57    46     X    48     -    66     X     -     - | 2816   5247
   28 |    22    14    20    14    37    54    36    25  2248     - | 2880    368
   29 |    16    17    16    11    11    53    24    12   592     - | 2880    191
   30 |    17    15    17    17    17    64    12     -  4098     - | 2880   7440
   31 |    20    17    15    17    23    76    24    17  1669     - | 2880    371
   32 |    23    13    17    14    16    81    21    10  1513     - | 2880   1019
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    23     -    33     -    19     -     -     - |  285  11881
 ABPO |    10     -     -     -    13     -    13     -     -     - |  288  23607
 ADIS |     -     -    20     -    29    22    11     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     9    12     -     -    14     -     -     9     -     - |  288  12653
 ALGO |    16    16     -    17    29     -    19     -     -     - |  288     96
 ALIC |    23     -    12    19    13     -     -     -     -     - |  288   3887
 ALRT |     7     -     -    10    13    14    14    11     -     - |  288   7089
 AMC2 |    19     -     -    11    19    21    15     -     -     - |  288     27
 ANKR |     -     -     -     -    12    15     -     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |    21    18     -     -    16    16    13    10     -     - |  288  22212
 ARTU |    15     -    10     -     X    18    11     9     -     - |  288  18035
 ASPA |    40     -    20     -    25    40    24    18     -     - |  288   8849
 AUCK |    21     -    15     -    14    43    21    16     -     - |  288   9763
 BAN2 |     -    32     -     -    43     -     -     -     -     - |  231  14059
 BJCO |     -     -    28     -    40     -    18     -     -     - |  288  10643
 BJFS |    12     -    12    20    13    16    31    10     -     - |  288   6916
 BOGT |     -     -    12     -    17    23     9    11     -     - |  288  23470
 BOR1 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   6448
 BREW |     -    12     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     49
 BRFT |    18     -    16     -    15    54    11    13     -     - |  288   4710
 BRMU |    34     -    25    26    32    75     9    21     -     - |  288   3093
 BRST |     9     -     8     -     -    39    16     -     -     - |  288   2878
 BRUS |    11    11     -    10    10     -    12    12     -     - |  288   1131
 CAS1 |    17     -    11    23    12    22     -     -     -     - |  288   3372
 CEDU |    14     -    14    22    17    25     -    14     -     - |  288    851
 CHAT |     -     -    15     -    24    24     -    11     -     - |  287  11801
 CHUR |    16    21    16     -    25    20    19     -     -     - |  288  85390
 COCO |    13     -    15     -    23    22     -    13     -     - |  288  12910
 CONZ |     -     -    19    33    13    27    20    11     -     - |  288     49
 CRO1 |     -    22     -    19    22    33     -     -     -     - |  288     52
 DAEJ |    28    17     -    45    20     -    10    17     -     - |  288   1281
 DARW |    37    24    20    29    19     -     -    13     -     - |  288   4113
 DAV1 |    13     -     9    17    12   152     -     -     -     - |  287   3313
 DGAV |     -     -    19     -     -     -    25    20     -     - |  288  16973
 DRAG |     -     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288   4802
 DRAO |    22    13     -     -    23    19     -     -     -     - |  288   9995
 DUBO |    20     -     9     -    15    25     6    10     -     - |  288  20388
 EPRT |     -     -    14    19    16    72     -     -     -     - |  288   3407
 FAIR |    10    13    12     -    12    20     9     -     -     - |  288  12348
 FLIN |    13     -    10    13    18     -    16     -     -     - |  288   7198
 GLSV |    21     -    16    16    24    26    11    16     -     - |  288   4359
 GMAS |     -    11     -    11     -     -     -    11     -     - |  288   2678
 GMSD |     -     -    21    18    27     -     -     -     -     - |  288   5659
 GODE |     -    19     -     -    26     -     -     -     -     - |  285  11479
 GOLD |    17     -     -     -    14    24     -    11     -     - |  288   5204
 GOPE |    20     -     -    33    23    74     -     -     -     - |  287    299
 GRAS |    25     -     -    29    14     -    24     -     -     - |  288   4003
 GRAZ |    26     X     -     X    35     -     8     -     -     - |  245   5012
 GUAO |     -     -    12    11     -     -     7    10     -     - |  288    248
 GUAT |    16     -     -    11    18    21     8    11     -     - |  288   4245
 GUUG |     -     -     X     -    17    30    24    12     -     - |  288  12721
 HARB |    25    24     -     -    24     -    28     -     -     - |  203   1798
 HERS |    25     -     -    24     -     -    17     -     -     - |  288     19
 HNPT |     X     -     -    17    24    47     -     -     -     - |  265   3429
 HOB2 |     -    19    17    38    14    34     -    15     -     - |  288    251
 HOFN |     -     -    13     -    24    27    10    11     -     - |  287    >>>
 HOLM |     8     -     -     -    11    18     -     -     -     - |  288  10495
 HRAO |    12     -    14    16     -    24    28     -     -     - |  288     28
 HYDE |     -     -    29    35    43   120     -     -     -     - |  288   4820
 IENG |    12    20     -    17     -     -    15     -     -     - |  288    129
 IISC |     -     -     -     -    25    28    16    18     -     - |  288  32941
 INVK |    14     -     -     -    19     -     8     -     -     - |  288  11520
 IRKJ |     -     -    12    14    12    19    19    10     -     - |  288    142
 IRKT |     -    15     -    14    18     -     -     -     -     - |  288    169
 ISPA |     -     -    14     -    13    34    17    11     -     - |  288  21875
 JOZ2 |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   2675
 JOZE |     -    35     -     -    47     -     -     -     -     - |    2      0
 JPLM |     -    16     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   2849
 KARR |    36     -    24    21    14    28     -    11     -     - |  288   7806
 KELY |     -     -     8     -    12     -    10     -     -     - |  282  10041
 KERG |     -    54    24     -    44    56    17     -     -     - |  276  18248
 KIRU |     9    13     7     -    21     -    10     -     -     - |  288   5082
 KIT3 |     -     -     -     -    24    23    17    17     -     - |  288  11822
 KOKB |     -    16    17    21     -    30    31    11     -     - |  288     76
 KOSG |    18     -    14    21     8     -    18     -     -     - |  288   3965
 KOUC |     -     -    17    24    17    30     -     -     -     - |  288   8054
 KUUJ |     -     -    11     -     -     -    16    11     -     - |  288   6776
 LAMA |    18     -     -    24    13    24    13     -     -     - |  288   2950
 LHAZ |     -     -    59     -    84   153    76     -     -     - |  174    >>>
 MAC1 |    11     -     8    12    11     -     -     8     -     - |  288   4989
 MAL2 |     -     -    17     -    24     -    24     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    13    14    18     -    16     -    10     -     - |  288    756
 MAS1 |     8    12    10    15    19    23     9     -     -     - |  288   4230
 MATE |     -    19    20     -    21   128    13    13     -     - |  285  28750
 MAW1 |    17     -     8    21    16    19     -    12     -     - |  288   3977
 MCIL |     -     -    10     -    14    45     -     -     -     - |  288  10571
 MCM4 |     -    44    25     -    26    40    28     -     -     - |  288   9960
 MDO1 |     -    13    14     -    21    22    12     7     -     - |  288  15015
 MDVJ |    13     -    42    38     X    47     -     -     -     - |  288     35
 MEDI |     -    20     -    20     -     -    21     -     -     - |  288     84
 METS |    29     -     -    29     X     -    10     -     -     - |  287    501
 MIZU |    17    17     -    26    32     -    35     -     -     - |  288    512
 MKEA |     -     -     8     -    11    30     -     -     -     - |  288  36286
 MOBS |     -     -    13    14     -     -     -     -     -     - |  288   4693
 MTKA |     -     -    28     -    40    54     -     -     -     - |  283  16085
 NAIN |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288  10875
 NANO |    10     -     8     -    13    16     6     -     -     - |  288   3951
 NICO |    14     -    15    22    18    35    10     -     -     - |  288   3227
 NIST |    42     -     -     -     -     -    25    39     -     - |  287     25
 NKLG |    16     -    16     -    16    33    31     -     -     - |  288  12931
 NNOR |     -    16    13    19     -     -    14    10     -     - |  288    902
 NOVM |     -     -     9     -    13    19     -     -     -     - |  288     47
 NRC1 |    13    30     -    20    37    47    20     -     -     - |  288     77
 NRIL |    10     -     8     -    13    15     8    10     -     - |  288  11901
 NRMD |    18     -     -     -    25   120    28     -     -     - |  230   9341
 NTUS |     -     -    24    26    20    76    23     -     -     - |  288   3842
 NURK |     -     -    11     -    15     -    26     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -    12     -    18     -    16     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    16     -    25    18    25    10    14     -     - |  288    524
 OHI2 |     -     -    10     -    22    27    12    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    13     -    12     -     -   156     -     -     -     - |  263   3135
 ONSA |    10    15     -    13    11    17     8     -     -     - |  288     45
 OPMT |     9     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  287     46
 OUS2 |     -     -     -     -    10     -     9     7     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    17    23    18     X     -     -     - |  288   5965
 PDEL |    10     -    14    16    21   168    13    18     -     - |  288   3815
 PERT |     -    12    11    17    16     -    19     -     -     - |  288   1840
 PIE1 |    19    20     -    14    10     -    15     -     -     - |  288     43
 PIMO |    27     -     -     -    36   137     -     -     -     - |  219  15149
 POTS |     -     -     6     -     9    16     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    14     -    22     -     -    12     -     - |  288  15829
 PRDS |    11    14     -     8    13     -    16     -     -     - |  288    209
 PTBB |    21    16     -    17     -     -    18     -     -     - |  288     29
 QAQ1 |    12    11     -     -    23    18     7     7     -     - |  288  11263
 QIKI |     -     -     -     -    22     -     -    16     -     - |  288  10522
 RAMO |     -     -     9     -    13    24     -    10     -     - |  288    >>>
 RCMN |    15     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  196   3208
 RESO |    16     -     -     -    15    13    14    13     -     - |  288  10832
 REUN |     X     -     X     -    30    34    42    21     -     - |  287   8210
 RIOP |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  11486
 SANT |    12     -     -    20    34    97    18     -     -     - |  287   1548
 SCH2 |    13    13    14    14    22    25     9     -     -     - |  288   6346
 SCOR |     -     -     7     -    10    14    10     -     -     - |  288  10386
 SCUB |    31     -    21     -    34    37    14    15     -     - |  288  18179
 SEY1 |     -     -    26     -    51    57    16    37     -     - |  288  25814
 SFER |     -    17    12    27    14    25     -     -     -     - |  288    140
 SHAO |    12     -     -     -    16     -    22     -     -     - |  288  22246
 SPT0 |    13    13     -     -     -    22     -     -     -     - |  288     98
 STHL |    10     -     -     -    28     -     6    19     -     - |  288  30248
 STJO |     -     9     -     -    16    24     9     7     -     - |  288  82023
 STR1 |     -    15     -    15     -    34     -     -     -     - |  288   3676
 SUTH |    18     -     -     -     -    17    32    17     -     - |  288  23166
 SUTM |    31    22     -     -    19     -     -     -     -     - |  288  11754
 SUWN |     -    11     -     -    15     -    18     -     -     - |  288   4087
 SYOG |    39    19     -    31    12    18    37     -     -     - |  288   1364
 TASH |     -     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  288  19557
 THTI |     -     X    31     -    44   179     -     -     -     - |  152   7252
 THU3 |    10    14     -     -    12    18     8     -     -     - |  288   9504
 TIDB |    20    15     -    19    22     -    23     -     -     - |  288     89
 TIXI |    42     -    15    14    27    15    23    16     -     - |  288   5901
 TLSE |    10     -     -     9    13    18     -     -     -     - |  288   3732
 TOW2 |    22     -    27    25    25    40     -    17     -     - |  288   3369
 TSKB |    25    20     -    29    38     -    16     -     -     - |  288     53
 TWTF |    29    14    16    31    16     -    22    10     -     - |  288     66
 UFPR |     -     -    19     -    26     -     -    11     -     - |  288  10983
 ULAB |     8     -     -     -    11     -    31     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    26    99    23    19     -     - |  288    >>>
 USN3 |    33    19     -    31     -   234     -     -     -     - |  288     40
 USNO |    21    25     -    18     -    73    23     -     -     - |  285    477
 USUD |     -    17     -     -    22     -     -     -     -     - |  270    113
 VILL |     -    12     9     -    15     -    11     -     -     - |  288  17641
 WES2 |    22    23     -    21    32    43    20     -     -     - |  288    133
 WHIT |    12    16     9     -    15    12     6     7     -     - |  288   3470
 WILL |    19    18     -     -    43     -     -     -     -     - |  287  41172
 WROC |    11    23     -    24     -    19     -     -     -     - |  288   2639
 WSRT |    12    12     -    12     8    15    11     -     -     - |  288     29
 WTZA |     9     -     -     9     -     -    14     -     -     - |  288    847
 WTZR |    10    19     -    18    17    23    10     -     -     - |  288     77
 YAKT |    42    39     -     -    48     -    29    37     -     - |  288  10769
 YAR2 |     -    12     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  12233
 YELL |    15    14    14    14    22    18     6    12     -     - |  288     27
 YSSK |     9     -     -     -    12     -    16     -     -     - |  287  12758
 ZECK |     7     -    21    21    15    32    18     -     -     - |  288     33
 ZIMM |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  287   3627
 ZWE2 |     5     -     -     -     7     -    19     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    20    19    19    23    61    21    17  1749     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 1657-5  5:17:00 |        -598
cod |     21  | 1657-5  5:20:00 |         600
emr |   GRAZ  | 1657-5 13:15:00 |         747
esa |   KOUR  | 1657-5  1:05:00 |         545
esa |   KOUR  | 1657-5  1:35:00 |         926
esa |   KOUR  | 1657-5 23:30:00 |        -821
mit |     27  | 1657-5  1:00:00 |        7426
mit |     27  | 1657-5  1:10:00 |       -1084
mit |   USNO  | 1657-5 17:05:00 |       -1230
mit |      1  | 1657-5 21:37:30 |        2998
mit |      1  | 1657-5 21:42:00 |       -3172
mit |     27  | 1657-5 23:12:30 |      -11617



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.31     4.37     2.38     2.38   | 3.90e-14  1.25e-14  1.74e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.66     4.37     4.39     4.39   | 3.98e-14  5.45e-15  1.38e-15 |
 HOB2 |   288   269     7   288     3.49     4.37     4.39     4.39   | 1.89e-13  5.60e-14  3.59e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.80     4.37     4.39     4.39   | 3.24e-14  5.54e-15  3.81e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.66     4.37     4.39     4.39   | 4.26e-14  5.76e-15  1.50e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.20     4.37     4.39     4.39   | 2.32e-14  4.65e-15  2.73e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.32     4.37     4.36     4.36   | 3.12e-14  5.00e-15  9.64e-16 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.91     4.37     4.36     4.36   | 4.02e-14  7.19e-15  2.20e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     3.96     4.36     4.38     4.38   | 6.57e-14  6.75e-15  2.06e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     3.39     4.36     4.38     4.38   | 7.42e-14  9.44e-15  2.62e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.12     4.35     1.50     1.50   | 3.55e-14  5.96e-15  2.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.07     4.33     4.39     4.39   | 4.06e-14  4.49e-15  3.72e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.08     4.31     4.39     4.39   | 4.68e-14  8.81e-15  6.74e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.08     4.30     4.39     4.39   | 4.19e-14  1.04e-14  4.09e-15 |
 USN3 |   288   287     0   288     2.88     3.92     4.39     4.39   | 6.16e-14  1.91e-14  3.45e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.87     3.90     4.39     4.39   | 4.59e-14  6.87e-15  1.26e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.82     3.76     1.45     1.45   | 6.34e-14  8.11e-15  5.41e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.67     3.38     1.35     1.35   | 7.48e-14  9.88e-15  1.26e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     2.50     2.95     1.32     1.32   | 5.29e-14  8.48e-15  2.29e-15 |
 WES2 |   288   285     3   181     1.88     2.65     0.76     0.76   | 6.05e-14  1.19e-14  6.96e-15 |
 NRC1 |   288   281     2   288     2.35     2.60     2.40     2.40   | 8.18e-14  2.88e-14  5.49e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     2.29     2.47     1.63     1.63   | 8.63e-14  1.14e-14  2.46e-15 |
 TIDB |   288   283     2   288     1.85     1.62     1.18     1.18   | 1.09e-13  2.18e-14  7.47e-15 |
 KOKB |   288   284     1   288     1.82     1.57     3.22     3.22   | 1.27e-13  1.47e-14  4.46e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.77     1.47     4.39     4.39   | 1.03e-13  9.63e-15  2.75e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.65     1.29     0.53     0.53   | 1.11e-13  2.16e-14  3.52e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.63     1.25     0.95     0.95   | 7.98e-14  1.76e-14  2.25e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.61     1.23     0.28     0.28   | 5.22e-14  1.46e-14  4.55e-15 |
 USUD |   270   270     0   270     1.54     1.21     2.13     2.13   | 9.83e-14  1.59e-14  3.71e-15 |
 MATE |   285   276     4    70     0.88     1.04     1.05     1.05   | 1.99e-11  6.10e-12  1.75e-12 |
 IENG |   288   288     0   288     1.44     0.98     0.25     0.25   | 4.41e-14  1.38e-14  1.48e-14 |
 IRKT |   288   288     0   288     1.10     0.57     0.44     0.44   | 1.07e-13  1.97e-14  5.72e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     0.95     0.43     0.97     0.97   | 1.13e-13  2.18e-14  6.29e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.87     0.36     0.07     0.07   | 5.53e-14  1.46e-14  5.59e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.31     0.08     4.23     4.23   | 5.67e-14  2.14e-14  2.27e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.00     0.00   | 2.64e-13  7.43e-14  6.85e-14 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.31     0.05     0.02     0.02   | 3.79e-13  1.10e-13  2.40e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.30     0.04     0.01     0.01   | 3.27e-13  9.01e-14  1.96e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.20     0.20   | 4.87e-13  1.38e-13  6.08e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.65     0.01     0.45     0.45   | 2.12e-13  6.98e-14  1.63e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.29     0.29   | 7.86e-13  7.21e-14  3.73e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.13     0.13   | 4.30e-13  1.08e-13  7.22e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.05     0.05   | 6.79e-13  7.08e-14  1.33e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.75     0.75   | 5.92e-13  7.02e-14  2.00e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.19     0.19   | 3.70e-13  1.22e-13  4.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.60     0.60   | 5.88e-13  6.02e-14  1.37e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.17     0.17   | 5.95e-13  6.94e-14  4.42e-14 |
 G19  |   288   287     1   288     0.31     0.01     0.21     0.21   | 6.04e-13  6.37e-14  2.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.19     0.19   | 5.84e-13  7.30e-14  3.20e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.38     0.38   | 6.61e-13  6.72e-14  3.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.52     0.52   | 5.48e-13  5.76e-14  1.96e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.30     0.30   | 6.38e-13  5.94e-14  2.77e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.76     0.76   | 5.89e-13  6.10e-14  2.76e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.52     0.52   | 7.01e-13  6.09e-14  1.83e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.06     0.06   | 6.82e-13  6.45e-14  2.05e-14 |
 G11  |   288   286     0   288     0.27     0.00     0.10     0.10   | 7.55e-13  7.35e-14  5.89e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.16     0.16   | 7.14e-13  6.64e-14  4.08e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.25     0.00     0.05     0.05   | 6.80e-13  7.15e-14  2.24e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.25e-13  1.23e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  9.03e-14  1.95e-14 |
 CHUR |   288   281    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  1.33e-12  3.34e-12 |
 DAEJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.31e-13  4.61e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.66e-13  1.24e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.05e-13  3.64e-13 |
 G09  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.77e-13  4.36e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.56e-13  9.58e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.04e-13  3.60e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  9.19e-14  2.48e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  1.13e-13  3.72e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-13  1.32e-13  1.13e-13 |
 G27  |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  8.25e-13  7.45e-13 |
 HARB |   203   203     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  5.13e-13         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-13  1.67e-13  1.27e-13 |
 METS |   287   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-13  5.08e-14  7.41e-14 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  2.45e-13  9.97e-14 |
 NYAL |   288   254    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  1.58e-13  2.34e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-13  2.25e-13  2.45e-13 |
 PIE1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-14  6.72e-15  4.35e-15 |
 SANT |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.95e-13  1.23e-13 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  1.82e-13  1.49e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-14  1.88e-14  4.30e-15 |
 WHIT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  6.52e-13  1.93e-13 |
 WROC |   288   211    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-11  1.77e-12  3.79e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.46e-14  5.43e-15  1.98e-15 |
 GOLD |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-13  1.21e-12  5.06e-13 |
 GMAS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  7.51e-13  2.14e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-14  4.44e-14  2.15e-14 |
 KUUJ |   288   251    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-12  1.64e-12  7.88e-13 |
 USNO |   285   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-13  1.00e-13  3.87e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.16e-21  1.66e-19  5.79e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WSRT      PTBB      TSKB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
