
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1664   Day: 2   MJD: 55894                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2878     0 117383    940     -21    -599     20     20     21     90     85    104   15.83
 emr |  2880     0 106358   4918    1732    -282     17     17     18    110    111    105   18.38
 esa |  2880     0 113955    587    -289     662     14     14     16    175    190    104   21.77
 mit |  2880     0 110035  11217    -437    -138     25     25     22    207    211    194   13.43
 gfz |   288     0  50416   1736     607    -486     24     27     23    109    113    108   12.15
 grg |   288     0  35770    477     895    -678     53     58     52    260    207    273    0.00
 igr |   288     0  38520    192     365    -741     19     23     17     88     73     93    0.00
 jpl |   288     0  27595    416    1811    -742     17     21     16    105     88    111   18.43
 ngs |    96     0   2827      8  144150 -210957   1527   1527      0   3409   3409      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    13   -78     0    87    32   223    19    14  2031     - |
    2 |   -47    29    87  -120     X   173     1   -39 -1583     - |
    3 |    49    70    72  -274   -16     4    86    43  -929     - |
    4 |    -4   116   -58   -68    79    91   -76    11 -4073     - |
    5 |    32   179  -208    32   144  -416   -55    69  -607     - |
    6 |    55    74    57  -286   133  -128    60   118 -3708     - |
    7 |   103    98   -81  -142    80   -28    -2    83   290     - |
    8 |  -107   -66   145     X  -106   159    18   -71 -3076     - |
    9 |   -70    97   106  -238    26  -159    18   104 -3303     - |
   10 |  -165   -68   454  -431   -24   340    70  -110 -7386     - |
   11 |   115    14  -117    31    -5   -14  -100    33  6350     - |
   12 |    10   -80  -109   294    -6    83   -58  -135  -780     - |
   13 |    84    26     3  -139     7   167   -70   -14  2977     - |
   14 |   124  -130   -61   129   -50   -51   -27    48  3354     - |
   15 |   100    46  -134    17    97  -137   -30    76  -252     - |
   16 |    26     6    -8   -24  -102    36    52    52  3235     - |
   17 |   106   152  -379   270    65  -322   -81    39  -583     - |
   18 |     7    37  -113   115    44  -286     9    48  2935     - |
   19 |   -29  -237   215    31  -213    47     4   -13  -954     - |
   20 |    -7  -140   151   -44   -91     -   100    57  2213     - |
   21 |  -100   -29   101   -22   147    68   134   -63  4384     - |
   22 |   -68  -182   281  -114  -148   171    82    10  3717     - |
   23 |   124    17  -183   141   -88   366  -128   -35   288     - |
   25 |   -46   -85     3   172     X  -132    41   -42   912     - |
   26 |   -73    62    62  -106    70   -78   -62     9  -847     - |
   27 |  -110  -136   199     X    24     -    92  -113     -     - |
   28 |   -14    23   130  -204     X   270   -20  -155  3402     - |
   29 |    -5   228  -449   418    21  -457   -89    24 -1077     - |
   30 |  -149     X   111     X     X   183   114   -36 -4484     - |
   31 |    91   -44  -320   475   -20   -84   -86   -11 -1494     - |
   32 |  -114     X    88     X   -96     -    87    -3 -3709     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     -     X     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -24     -     -     -    31     -    47     -     -     - |
 ADIS |     -     -   -18     -    32 -1034    64     -     -     - |
 ALBH |     6    48     -     -   -81     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -42    39     -   -82    89     -   -18     -     -     - |
 ALIC |   -91     -   110    62  -147   181     -     -     -     - |
 ALRT |    18     -     -  -134   125  -139    85     -     -     - |
 AMC2 |    71     -     -   -64   -21     X    79     -     -     - |
 AREQ |   -44   -26    50     -    37  -164    -7   -24     -     - |
 ARTU |   -38     -    -9     -   -71    77   -20    90     -     - |
 ASPA |     -     -    33     -   149   386    55  -137     -     - |
 AUCK |    16     -    52     -   -48   555    22   -44     -     - |
 BAKE |     -     -    65     -  -117   -45     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   -27     -     -    41     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    32     -   -57     -    21     -     -     - |
 BJFS |    13     -    26    30   -97     -   -26     -     -     - |
 BOGT |    42     -   118     -  -149   154     1   -77     -     - |
 BOR1 |  -284     -     -     -   370     -   322     -     -     - |
 BREW |     -    31     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -105     -   116     -   -74    94     4     -     -     - |
 BRMU |    94     -   140  -369    34   -18   109     X     -     - |
 BRUS |    49    16     -  -151    81     -    88     -     -     - |
 CAS1 |   -42     -    76     X   -81    33    -3     -     -     - |
 CEDU |  -198     -    30   273   -96    78   316     -     -     - |
 CHAT |    63     -    46     -   -15    24     -   -99     -     - |
 CHUR |   -44    26    40     -   -52    79    16    -2     -     - |
 COCO |   -36     -   114     -    97   -97    69  -168     -     - |
 CONZ |     -     -    71   127   -93   169   -25  -115     -     - |
 CRO1 |     -    18     -   -23    -2   264   106     -     -     - |
 DAEJ |   -24    10     -   174  -175     -   -93     -     -     - |
 DARW |    74   -98   226  -119    72    26    -3  -195     -     - |
 DAV1 |    46     -    49  -152    13   136    69     -     -     - |
 DGAR |   -28     -     -     -    30  -208    35     5     -     - |
 DGAV |     -     -    51     -   -92     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    45     -   -80     -     -     -     -     - |
 DRAO |    -2    49     -     -   -72  -381     -     -     -     - |
 DUBO |    25     -    74     -  -165  -224   -15     -     -     - |
 EPRT |     -     -   165   -28    35  -304     -  -198     -     - |
 FAIR |   -83    89     6     -  -131   242     -    62     -     - |
 FLIN |   105     -     X     -  -136     -     -     -     -     - |
 GLSV |    64     -     5  -113    33   -93    63     -     -     - |
 GMAS |     -   189     -  -258     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    87   -28  -126     -     -     -     -     - |
 GODE |   -19     -     -     -    25     -    64     -     -     - |
 GOLD |   117     -     -     -    -9   -89   -41   -94     -     - |
 GOPE |   126     -     -   -75   -80    38     -     -     -     - |
 GRAS |   -16     -     -     -    21     -    49     -     -     - |
 GRAZ |   330  -317     -  -227   301     -   345     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -77     -     -     -    56     -     - |
 GUAT |     2     -     -    96  -109   203    -2     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -51     -   -21  -158    12    72     -     - |
 HARB |   -56    56     -   119   -52     -   -72   -60     -     - |
 HNPT |     X     -     -   -75    83  -193     -     -     -     - |
 HOB2 |    56  -155   -37   257   -57  -179   -68     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -15     -    30    37     4    -2     -     - |
 HOLM |    69     -     -     -   -90   182     -     -     -     - |
 HRAO |    45     -   -35     4     -    42     -     -     -     - |
 IENG |    49    15     -   -78     -     -    93     -     -     - |
 IISC |     -     -   116     -   -63   188   -15   -95     -     - |
 INVK |   -66     -     -     -    86     -     7     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -37     0   -28  -120  -157    63     -     - |
 IRKT |     -     X     -     8    -8     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    19     -   -25  -123   -28    -6     -     - |
 JOZ2 |   268     -     -  -316     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -19     -     -    29     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -9     -    12     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -     -   114     -   -58  -125    -3   -92     -     - |
 KERG |     -    -2    19     -   -31    -5    12     -     -     - |
 KHAJ |     -    30   -80    90     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -53    31    53     -   -42     -   -52   -20     -     - |
 KOKB |     -    34    71    65     -   -44   -94  -165     -     - |
 KOUC |     -     -    74     -   110    91     -  -161     -     - |
 LAMA |    -3     -     -     -     4   151     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    36     -   -65    62   -12     -     -     - |
 LPGS |    -3     5     -     -   -57   157     -    33     -     - |
 MAC1 |   -76     -   -13   321   -60     -   -42  -116     -     - |
 MAG0 |     9     -    34     -   -73     -    65     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    -1     -     1     -    36     -     -     - |
 MANA |     -     -    80     -  -143     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   121   106  -347     -   170    75     -     -     - |
 MAS1 |    19    10    66  -122   -21  -168   114    -2     -     - |
 MATE |     -    90   140  -441   -38   -92   -52    91     -     - |
 MAW1 |    22     -    62     X   -51   -33   -30   -59     -     - |
 MCIL |     -     -    67     -  -120   -90     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    19   121  -160   -15   182     8   -36     -     - |
 MDVJ |   155     -   -32  -337     X  -419     -   150     -     - |
 MEDI |     -   194     -  -265     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -22    -2     -     -    30     -  -108     -     -     - |
 MKEA |     -     -    61     -  -109  -120     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    94  -152     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    45     -   -80  -247     -     -     -     - |
 NANO |     5     -    44     -   -86   -36   -14     -     -     - |
 NICO |   -35     -   151  -224    32   120    27     -     -     - |
 NIST |  -114     -     -     -     -     -   -87    98     -     - |
 NKLG |  -124     -    92     -   -80   680   -66    51     -     - |
 NNOR |     -   -47   195  -222     -     -    25   -22     -     - |
 NOT1 |     8     -     -    -9     -    88     -     -     -     - |
 NRC1 |   -24    51     -  -129   105    17     -     -     -     - |
 NRIL |   -16     -    53     -   -48   -92    20   -20     -     - |
 NRMD |   -16     -     -     -    21   125    48     -     -     - |
 NTUS |   110     -     X  -112   -23   -28  -328     -     -     - |
 NURK |     -     -   -57     -   101     -     -     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -   -53     -     -    35     -     - |
 NYA1 |     -     -    27     -   -49     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    -8     -     -    12   112     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    54     -   -24   307    -9   -48     -     - |
 OHI3 |   -30     -    22     -     -   138     -     -     -     - |
 ONSA |   -27    14     -   -60    80   103     -     -     -     - |
 OPMT |   146     -     -  -114   -66     -     -     -     -     - |
 PDEL |    24     -   144  -349    59    61    75    24     -     - |
 PERT |     -   -67   238  -279   -16     -   100     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -74     -    34    49     -     - |
 PIE1 |     -    59     -   -42   -43     -     5     -     -     - |
 PIMO |     9     -    12     -   -40   184    52     -     -     - |
 POTS |   402     -  -441     -   267    36     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    23     -   -65     -     -    16     -     - |
 PRDS |   -89   111     -   -23   -26     -   -71     -     -     - |
 PTBB |   182   -28     -  -175     -     -    83     -     -     - |
 QAQ1 |  -122   -41    68     -   136    93   -17   -25     -     - |
 RABT |    44     -     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -   -80     -  -193    62     -   221     -     - |
 RESO |    72     -     -     -  -118   -50   -14    16     -     - |
 REUN |   -60     -   101     -    14  1268    17   -58     -     - |
 RIOP |   -15     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -     -    37     -     -   -25     -     - |
 SCH2 |    20    35    46  -120     2    -9    23   -20     -     - |
 SCOR |     -     -   -50     -    89  -139     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -   -27     -   -33   331    51    54     -     - |
 SFER |     -    91    88  -217   -56    -5    26     -     -     - |
 SHAO |    44     -     -     -   -58     -    78     -     -     - |
 SOFI |  -176     -     -   -59   293   411     -     -     -     - |
 SPT0 |    67   190     -  -339     -     -     -     -     -     - |
 STHL |   -65     -   -40     -    33     -    63    81     -     - |
 STJO |     -    44     -     -   -20    60     5   -32     -     - |
 STR1 |     -   -88     -   121     -   -47     -     -     -     - |
 SUTH |     8     -     -     -   -10    67    34     -     -     - |
 SUTM |   -59   149     -     -    11     -     -   -43     -     - |
 SYDN |    34     -     -   -40     -     -    90     -     -     - |
 SYOG |    62   -70     -   182    -2   450    18  -128     -     - |
 TASH |     -     -    15     -   -27     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -   -46     -     -    31     -     - |
 THTI |     -   -20     -     -    30  -192     -     -     -     - |
 THU3 |   -85    40     -     -    49   -95     7     -     -     - |
 TIDB |     -   -81     -   531  -100     -  -130  -240     -     - |
 TIXI |   -76     -     7     -   -74    53    18   105     -     - |
 TLSE |     -     -     -  -150   165   463     -     -     -     - |
 TNML |     -   121     -  -165     -  -571     -     -     -     - |
 TOW2 |  -110     -    80   370  -144    93   -55  -174     -     - |
 TSKB |   -26    -7     -    85   -50     -   -16     -     -     - |
 TWTF |    -8    49     -    97  -161     -    17    -6     -     - |
 UFPR |     -     -    56     -    53     -     -  -101     -     - |
 ULAB |   -71     -     -     -    93     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    56     -  -100    12     -     -     -     - |
 USN3 |    75    59     -  -169     -   244   133     -     -     - |
 USNO |    86   -21     -   -73     -   175    92     -     -     - |
 USUD |     -     7     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -     -     -   -13     -     -     9     -     - |
 VILL |     -    35    64     -    -4     -    79  -108     -     - |
 WAB2 |   142     -     -  -162    -7     -    78     -     -     - |
 WES2 |   109    41     -  -220    40    35    56     -     -     - |
 WHIT |   -31   111   -26     -   -80   -54    85     -     -     - |
 WILL |    -2    69     -     -   -48     -     8   -35     -     - |
 WIND |     -     -   -45     -    81   -26     -     -     -     - |
 WROC |     -   111     -  -152     -   299     -     -     -     - |
 WSRT |   210    94     -  -345    -6  -158   155   -18     -     - |
 WTZA |   117     -     -  -138     -     -    92     -     -     - |
 WTZR |   342  -412     -   -76   260   491   185     -     -     - |
 WUHN |     -    25    48     -  -135     -    77     -     -     - |
 XMIS |   -47     -   102     -  -124  -144    32     -     -     - |
 YAKT |   -87    54     -     -   -70     -   -10    58     -     - |
 YAR2 |     -    41     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 YELL |     X  -203   311   -52   252   321   205  -455     -     - |
 YSSK |   -15     -     -     -   -76     -    40    63     -     - |
 ZECK |    40     -   128  -334    87     -    42     -     -     - |
 ZWE2 |     5     -     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    21    21     9    39    22    30    14    11   616     - | 2880    579
    2 |    22    15    10    28     X    32    19    11   867     - | 2880    162
    3 |    31    19     7    27    18    29    15    14  1610     - | 2880   1619
    4 |    18    19     9    18    24    30    15    16   974     - | 2880    664
    5 |    24    17    11    14    37    67    29    29   538     - | 2880    398
    6 |    12    19    10    16    39    46    37    36   680     - | 2880    535
    7 |    16    25    20    62    23    68    26    27   582     - | 2880    275
    8 |    11    17    16     X    33    58    28    28  2058     - | 2880   1574
    9 |    20    20     9    17    26    54    24    25  3623     - | 2880   3327
   10 |    36    11    15    34    37   104    33    24  2402     - | 2880   1799
   11 |    11    18    12    31    40    27    10    10  1772     - | 2880    268
   12 |    20    12    16    27    27    53    33    25   797     - | 2880    350
   13 |    16    12    13    25    30    62    15     8   562     - | 2880    428
   14 |    26    13    10    17    13    72    17    14   452     - | 2880    221
   15 |    13    14    15    20    24    77    26    26   462     - | 2880    206
   16 |    16    20     9    19    18    41    11    12   731     - | 2880    405
   17 |    29    13    22    13    23    33    18    18   505     - | 2880    303
   18 |    24    14    14    11    25    75    21    16   699     - | 2880    390
   19 |    21    16    12    18    30    37    29    26   567     - | 2880    247
   20 |    13    21     9    24    24     -    22    13   749     - | 2880    259
   21 |    24    20     9    22    20    25    13    12   906     - | 2880    358
   22 |    14    13    13    15    37    79    23    18  2368     - | 2880    424
   23 |    18    16    10    14    20    69    23    23   593     - | 2880    232
   25 |    25    14    19    36     X    37    27    12   589     - | 2880    250
   26 |    21    12     9    14    17    38    16    13  1760     - | 2880    739
   27 |    32    33    35     X    41     -    43    23     -     - | 2880   5505
   28 |    17    19    16    18     X    64    36    30  1609     - | 2880   1205
   29 |    19    15    15    25    15    34    14    12  1205     - | 2880    278
   30 |    15     X    11     X     X   131    23    35  5371     - | 2358   2652
   31 |    14    14    14    25    12    67    11    10   841     - | 2880    310
   32 |    13     X    10     X    26     -    26    40  1384     - | 2343   1418
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -     -     X     -     -     -     -     - |    1      0
 ABPO |    20     -     -     -    26     -    13     -     -     - |  288  19950
 ADIS |     -     -    12     -    22    35    14     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    17    27     -     -    33     -     -     -     -     - |  288   9623
 ALGO |    16    12     -    20    31     -    23     -     -     - |  288     52
 ALIC |    37     -    23    21    27    36     -     -     -     - |  288   3616
 ALRT |     9     -     -    12     9    20    14     -     -     - |  288   6558
 AMC2 |     9     -     -    13    11     X    13     -     -     - |  288     19
 AREQ |    35    13    11     -    26    30    15    15     -     - |  288  18615
 ARTU |    13     -    19     -    14    91    12    23     -     - |  288  21179
 ASPA |     -     -    18     -    28    35    15    16     -     - |  288  13297
 AUCK |    34     -     9     -    22    41     9    14     -     - |  288   9147
 BAKE |     -     -    10     -    17    27     -     -     -     - |  288   4118
 BAN2 |     -    19     -     -    29     -     -     -     -     - |  167  11483
 BJCO |     -     -    19     -    34     -    12     -     -     - |  288  10772
 BJFS |    16     -     9    17    15     -    15     -     -     - |  288   6992
 BOGT |    23     -    11     -    18    24    11    10     -     - |  288  21865
 BOR1 |    16     -     -     -    21     -    14     -     -     - |  288  10020
 BREW |     -    13     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     34
 BRFT |    30     -    18     -    44    36    34     -     -     - |  276   3425
 BRMU |    27     -    31    27    29   150     8     X     -     - |  287   3421
 BRUS |    23    16     -    32    32     -    14     -     -     - |  288   1553
 CAS1 |    31     -    15     X    18   176    11     -     -     - |  287   3689
 CEDU |    24     -    13    21    34    36    29     -     -     - |  288    512
 CHAT |    34     -    11     -    11    27     -    17     -     - |  287  12321
 CHUR |    16    13    10     -    19    30     7     9     -     - |  288  56411
 COCO |    27     -    11     -    20    26    15    11     -     - |  288  15579
 CONZ |     -     -    17    35    21    27    14    19     -     - |  288   5394
 CRO1 |     -    12     -    21    20    21    13     -     -     - |  288     27
 DAEJ |    16    19     -    21    19     -    10     -     -     - |  288   1855
 DARW |    37    21    19    38    37    33    14    17     -     - |  288   3629
 DAV1 |    26     -    20    19    30    48    32     -     -     - |  271   3277
 DGAR |    19     -     -     -    24    24     9     9     -     - |  288  26896
 DGAV |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288  11002
 DRAG |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   4184
 DRAO |    11    15     -     -    15    24     -     -     -     - |  288   8933
 DUBO |    14     -     8     -    19    21     8     -     -     - |  288  23437
 EPRT |     -     -    17    33    40    43     -    11     -     - |  288   3431
 FAIR |    11    11    11     -    31    17     -     8     -     - |  288  13052
 FLIN |    11     -     X     -    15     -     -     -     -     - |  172   3289
 GLSV |    13     -     9    17    14    19    11     -     -     - |  288   5239
 GMAS |     -    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   4404
 GMSD |     -     -    18    31    16     -     -     -     -     - |  288   4231
 GODE |    33     -     -     -    43     -    54     -     -     - |  244  12727
 GOLD |    14     -     -     -    16    16     9     9     -     - |  288   3727
 GOPE |    12     -     -    18    11    25     -     -     -     - |  287    435
 GRAS |    18     -     -     -    24     -    26     -     -     - |  288   9154
 GRAZ |    31    25     -    13    12     -    15     -     -     - |  288   4928
 GUAO |     -     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     44
 GUAT |    11     -     -    14    15    39    18     -     -     - |  288   4187
 GUUG |     -     -    18     -    39    48    18    18     -     - |  288   5892
 HARB |    21    28     -    23    23     -    10    10     -     - |  288   1452
 HNPT |     X     -     -    27    30    52     -     -     -     - |  233   3483
 HOB2 |    55    20    24    36    26    47    13     -     -     - |  288     96
 HOFN |     -     -     7     -    14    15     9    10     -     - |  287    >>>
 HOLM |    10     -     -     -    13    22     -     -     -     - |  288   9093
 HRAO |    15     -    15    18     -    21     -     -     -     - |  288     28
 IENG |    19    16     -    16     -     -    13     -     -     - |  288     99
 IISC |     -     -    11     -    20    33     7    10     -     - |  288  29120
 INVK |     8     -     -     -    10     -    10     -     -     - |  288  10251
 IRKJ |     -     -    11    17    14    17    21     8     -     - |  288    122
 IRKT |     -     X     -    12    14     -     -     -     -     - |  278    137
 ISPA |     -     -    11     -    23    26     9    11     -     - |  288  27427
 JOZ2 |     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |    4    677
 JOZE |     -    14     -     -    21     -     -     -     -     - |    3  12008
 JPLM |     -    19     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   2705
 KARR |     -     -    65     -    27    60    74    61     -     - |  221   8217
 KERG |     -    19    11     -    38    22    11     -     -     - |  288  13727
 KHAJ |     -    23    12    21     -     -     -     -     -     - |  278     86
 KIRU |    19    13    24     -    19     -    24    37     -     - |  288   7076
 KOKB |     -    11    15    24     -    17    10    14     -     - |  288    158
 KOUC |     -     -    12     -    21    39     -    13     -     - |  288  11598
 LAMA |     9     -     -     -    12    18     -     -     -     - |  288   2800
 LHAZ |     -     -    52     -    92   143    22     -     -     - |  195    >>>
 LPGS |    27    18     -     -    39    40     -    13     -     - |  288  13470
 MAC1 |    43     -    20    23    23     -    13    11     -     - |  288   4303
 MAG0 |    10     -     6     -    13     -     8     -     -     - |  287  11401
 MAL2 |     -     -    11     -    20     -    13     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    17    16    25     -    29    14     -     -     - |  288   1084
 MAS1 |    18    14    16    27    15    26    11    16     -     - |  288   4191
 MATE |     -    11    11    14    16    21    11    11     -     - |  288    111
 MAW1 |    22     -    11     X    12   168    15    17     -     - |  287   4011
 MCIL |     -     -     9     -    16    44     -     -     -     - |  288   7524
 MDO1 |     -    13    11    28    26    24    14    13     -     - |  288 106140
 MDVJ |    23     -    18    33     X    27     -    19     -     - |  288     21
 MEDI |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     47
 MIZU |    13    11     -     -    18     -    17     -     -     - |  285    434
 MKEA |     -     -     7     -    12    39     -     -     -     - |  288  28407
 MOBS |     -     -    28    46     -     -     -     -     -     - |  282   4067
 MTKA |     -     -    10     -    18    22     -     -     -     - |  288  17208
 NANO |    20     -    19     -    14    27     7     -     -     - |  288   4378
 NICO |    22     -    15    17    29   171     8     -     -     - |  288   3363
 NIST |    23     -     -     -     -     -    23    20     -     - |  287     14
 NKLG |    13     -    16     -    17    41    16    15     -     - |  288  12780
 NNOR |     -    19    13    20     -     -    17     8     -     - |  288    774
 NOT1 |     8     -     -     9     -    36     -     -     -     - |  219     80
 NRC1 |    12    15     -    17    27    33     -     -     -     - |  288     39
 NRIL |    18     -    10     -    12    21    15    14     -     - |  288  10980
 NRMD |    14     -     -     -    18    39    17     -     -     - |  288  12223
 NTUS |    18     -     X    21    17    49    11     -     -     - |  288   3604
 NURK |     -     -     9     -    17     -     -     -     -     - |  285    >>>
 NVSK |     -     -     -     -    11     -     -     7     -     - |  237    >>>
 NYA1 |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  240    >>>
 NYAL |     -    17     -     -    25    35     -     -     -     - |  254  12374
 OHI2 |     -     -     6     -    10    26     9     7     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    15     -    11     -     -    31     -     -     -     - |  287   3407
 ONSA |    11    14     -    24    22    28     -     -     -     - |  288     27
 OPMT |    15     -     -    15    31     -     -     -     -     - |  287     27
 PDEL |    23     -    19    24    19    25     7    13     -     - |  288   4002
 PERT |     -    21    10    21    14     -    20     -     -     - |  288   4659
 PETS |     -     -     -     -    27     -    19    18     -     - |  285  12194
 PIE1 |     -    12     -    18    13     -    18     -     -     - |  288     28
 PIMO |    22     -    15     -    20    28    15     -     -     - |  288  18679
 POTS |    23     -    16     -    11    19     -     -     -     - |  287    >>>
 POVE |     -     -    14     -    18     -     -    12     -     - |  288  13706
 PRDS |    14    22     -    20    32     -    22     -     -     - |  288    124
 PTBB |    28    18     -    16     -     -    18     -     -     - |  288     29
 QAQ1 |    17    13     9     -    12    16     8    10     -     - |  288   8196
 RABT |    14     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288  22484
 RAMO |     -     -    13     -    19    16     -    11     -     - |  288    >>>
 RESO |    10     -     -     -    16    21    11    13     -     - |  288   8065
 REUN |    20     -    11     -    26    30     6     9     -     - |  288  10391
 RIOP |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  10119
 SALU |     -     -     -     -    17     -     -    11     -     - |  277  11412
 SCH2 |    34    17    21    27    18    24    16    15     -     - |  288   3072
 SCOR |     -     -     5     -     9    21     -     -     -     - |  235   9540
 SEY1 |     -     -    22     -    30    38    15    14     -     - |  288  24604
 SFER |     -     8    13    14    15    17     7     -     -     - |  288    114
 SHAO |    13     -     -     -    17     -    16     -     -     - |  287  12648
 SOFI |    11     -     -    18    10    86     -     -     -     - |  288   4207
 SPT0 |    11    13     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     34
 STHL |    14     -    11     -    20     -     6    15     -     - |  288  30174
 STJO |     -    19     -     -    51    35    25    17     -     - |  288    >>>
 STR1 |     -    19     -    27     -    40     -     -     -     - |  227   3835
 SUTH |     9     -     -     -    12    35    35     -     -     - |  264  17306
 SUTM |    23    24     -     -    27     -     -    11     -     - |  288  11415
 SYDN |    15     -     -    17     -     -    17     -     -     - |  286    576
 SYOG |    15    16     -    18    14    20    13    14     -     - |  288    691
 TASH |     -     -    19     -    34     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288  16153
 THTI |     -    48     -     -    73    35     -     -     -     - |  161  13893
 THU3 |     9    12     -     -    19    16     9     -     -     - |  288   7765
 TIDB |     -    29     -    43    27     -    32    16     -     - |  288     62
 TIXI |    25     -    12     -    21    20    21    13     -     - |  288   7791
 TLSE |     -     -     -    11    12   174     -     -     -     - |  288   1928
 TNML |     -    16     -    22     -    36     -     -     -     - |  288   3769
 TOW2 |    21     -    18    27    16    44     9    11     -     - |  288   3321
 TSKB |    17    29     -    32    18     -    15     -     -     - |  288    183
 TWTF |    33    12     -    34    30     -    15    11     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -    19     -    22     -     -    18     -     - |  288  10519
 ULAB |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     5     -     8    30     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    28    24     -    21     -    40    20     -     -     - |  288     32
 USNO |    26    23     -    12     -    41    20     -     -     - |  288     33
 USUD |     -    19     -     -    28     -     -     -     -     - |  285     37
 UZHL |     -     -     -     -    15     -     -    10     -     - |  288   4504
 VILL |     -    17    11     -    13     -    10     9     -     - |  288  17710
 WAB2 |     9     -     -    13     9     -    14     -     -     - |  288     33
 WES2 |    22    10     -    23    23    40    26     -     -     - |  288     95
 WHIT |    30    24    19     -    27    24     8     -     -     - |  288   2563
 WILL |    15    19     -     -    25     -     8    15     -     - |  287  17429
 WIND |     -     -    10     -    19    28     -     -     -     - |  288    >>>
 WROC |     -    10     -    13     -    80     -     -     -     - |  287   2634
 WSRT |    13    14     -    25    28    32    21    14     -     - |  288     25
 WTZA |    16     -     -    19     -     -    20     -     -     - |  288    818
 WTZR |    12    16     -    27    15    33    15     -     -     - |  288     29
 WUHN |     -    26    28     -    30     -    40     -     -     - |  275   8145
 XMIS |    27     -    19     -    18    32    14     -     -     - |  288   3285
 YAKT |    52    32     -     -    45     -    20    33     -     - |  288   9260
 YAR2 |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  12713
 YELL |     X    35    29    34    27    32    23    36     -     - |  288     52
 YSSK |    13     -     -     -    22     -     8    11     -     - |  287  10405
 ZECK |    11     -    10    15    14     -    18     -     -     - |  288     30
 ZWE2 |    16     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    18    15    25    24    54    19    18  1527     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   YELL  | 1664-2  6:00:00 |        1638
cod |   SOFI  | 1664-2  9:55:00 |         606
cod |   NRIL  | 1664-2 20:10:00 |       -1269
cod |   NRIL  | 1664-2 20:15:00 |        1278
emr |   IRKT  | 1664-2 15:05:00 |       16993
esa |   NTUS  | 1664-2  3:35:00 |       -5558
esa |   POTS  | 1664-2 21:20:00 |        6200
jpl |   SYOG  | 1664-2 19:40:00 |         684
mit |   KOUR  | 1664-2  2:50:00 |      -13735
mit |     27  | 1664-2  6:08:30 |       -5531
mit |     27  | 1664-2  6:09:00 |        2277
mit |     27  | 1664-2  6:09:30 |        2543
mit |     27  | 1664-2  6:54:00 |        1119
mit |   BRMU  | 1664-2 17:50:00 |        1256
mit |     27  | 1664-2 20:01:00 |        1014
mit |     27  | 1664-2 20:02:30 |         891
mit |   KOUR  | 1664-2 23:25:00 |        5027



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     4.48     4.51     2.62     2.62   | 2.87e-14  5.26e-15  1.97e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.04     4.51     4.51     4.51   | 3.35e-14  4.90e-15  1.40e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.04     4.51     4.51     4.51   | 4.07e-14  7.77e-15  2.02e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.53     4.51     4.51     4.51   | 5.89e-14  8.77e-15  1.61e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.41     4.51     4.51     4.51   | 4.61e-14  9.98e-15  4.48e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.43     4.51     4.51     4.51   | 4.74e-14  9.19e-15  1.60e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.48     4.51     4.51     4.51   | 4.85e-14  1.03e-14  2.25e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.48     4.51     4.51     4.51   | 3.14e-14  5.30e-15  2.57e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.45     4.51     4.51     4.51   | 2.99e-14  7.38e-15  3.91e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.37     4.51     1.34     1.34   | 5.45e-14  1.47e-14  2.33e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.06     4.49     4.49     4.49   | 4.32e-14  5.26e-15  1.47e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     3.77     4.49     4.49     4.49   | 4.95e-14  1.04e-14  1.57e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.21     4.49     4.51     4.51   | 5.82e-14  1.95e-14  2.94e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.12     4.47     4.51     4.51   | 3.95e-14  1.20e-14  2.92e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.13     4.45     1.57     1.57   | 6.47e-14  7.70e-15  2.38e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.03     4.32     1.49     1.49   | 2.75e-14  6.92e-15  1.46e-14 |
 PIE1 |   288   288     1   288     2.95     4.16     4.51     4.51   | 5.42e-14  6.43e-15  2.31e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     2.71     3.51     4.51     4.51   | 7.44e-14  1.89e-14  2.66e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.59     3.22     2.62     2.62   | 5.29e-14  1.01e-14  2.93e-15 |
 MATE |   288   288     0   177     2.48     2.75     2.76     2.76   | 3.70e-14  7.16e-15  1.46e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     2.05     2.02     0.35     0.35   | 3.89e-14  9.97e-15  1.36e-14 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.05     2.02     0.34     0.34   | 6.28e-14  1.11e-14  6.30e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.90     1.74     4.51     4.51   | 1.08e-13  1.03e-14  2.45e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.88     1.69     3.40     3.40   | 1.02e-13  1.24e-14  1.41e-14 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.85     1.65     0.93     0.93   | 7.21e-14  1.12e-14  2.78e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.74     1.46     0.54     0.54   | 9.07e-14  1.39e-14  2.99e-15 |
 KHAJ |   278   273     2   278     1.50     1.13     1.28     1.28   | 1.34e-13  2.19e-14  8.71e-15 |
 IRKT |   278   269     3   278     1.30     0.84     0.52     0.52   | 5.44e-12  3.02e-13  1.01e-13 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.23     0.72     1.23     1.23   | 1.04e-13  2.64e-14  1.22e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.18     0.66     0.10     0.10   | 5.58e-14  8.50e-15  5.88e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.47     0.22     4.51     4.51   | 6.39e-14  3.98e-14  2.41e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.36     0.06     0.01     0.01   | 3.24e-13  1.08e-13  4.69e-14 |
 MIZU |   285   285     0   285     0.35     0.06     0.02     0.02   | 3.09e-13  8.48e-14  1.90e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.00     0.00   | 2.66e-13  7.97e-14  1.30e-13 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.21     0.21   | 4.87e-13  1.21e-13  5.31e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.21     0.21   | 2.60e-13  9.02e-14  1.92e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.26     0.03     0.21     0.21   | 5.84e-13  1.71e-13  4.22e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.31     0.31   | 7.47e-13  7.26e-14  4.31e-14 |
 G32  |   229   229     0   229     0.54     0.01     0.51     0.51   | 2.42e-13  1.06e-13  2.68e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.13     0.13   | 4.36e-13  1.48e-13  8.92e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.21     0.21   | 3.69e-13  1.11e-13  3.69e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.78     0.78   | 6.11e-13  6.83e-14  1.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.68     0.68   | 5.64e-13  6.66e-14  1.12e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.18     0.18   | 5.56e-13  7.45e-14  3.22e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.22     0.22   | 6.53e-13  6.15e-14  2.36e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.19     0.19   | 6.18e-13  6.30e-14  3.77e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.55     0.55   | 6.38e-13  6.26e-14  2.37e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.37     0.37   | 6.91e-13  7.70e-14  4.01e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.55     0.55   | 7.60e-13  6.29e-14  2.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.30     0.30   | 6.40e-13  7.69e-14  4.63e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.79     0.79   | 6.24e-13  7.56e-14  4.09e-14 |
 G29  |   288   286     1   288     0.30     0.01     0.06     0.06   | 6.79e-13  6.66e-14  1.64e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.10     0.10   | 6.76e-13  6.44e-14  2.84e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.16     0.16   | 7.24e-13  8.56e-14  4.37e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.05     0.05   | 7.15e-13  7.09e-14  2.88e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-13  1.18e-13  1.05e-13 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.78e-13  1.05e-13 |
 CHUR |   287   280    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  9.44e-13  3.06e-12 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  2.48e-13  9.59e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  4.37e-13  1.23e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  3.49e-13  1.13e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.90e-13  4.76e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  6.63e-13  2.39e-13 |
 G13  |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.84e-13  3.70e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  1.05e-13  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  1.14e-13  3.23e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  7.08e-14  1.83e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.01e-13  7.97e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.33e-13  1.02e-13 |
 HOB2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-14  1.72e-14  4.22e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-13  1.53e-13  5.31e-13 |
 MDVJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-14  7.31e-15  2.34e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  2.02e-13  8.70e-14 |
 POTS |   287   273    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-08  2.32e-08  4.90e-09 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-13  1.94e-13  8.43e-14 |
 TIDB |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-13  2.76e-14  5.98e-15 |
 TLSE |   288   272     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  7.49e-13  1.41e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-14  6.90e-15  1.52e-14 |
 USUD |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-14  8.57e-15  2.98e-15 |
 WAB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  5.45e-15  1.29e-15 |
 WHIT |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.35e-13  2.32e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-14  4.91e-15  1.13e-15 |
 GOLD |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  6.50e-13  2.99e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-14  2.01e-14  1.72e-14 |
 NOT1 |   219   213     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-09  2.38e-10  2.19e-10 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.19e-22  4.48e-20  1.58e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
